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1. Введение.

Разделы «Охрана окружающей среды (ООС)» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» проекта «Схема территориального планирования муниципального района Сызранский  Самарской области» разработаны на основании договора от 25.05.2007 г. № 1 с «Управлением по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района» и в соответствии с Техническим  заданием   на  выполнение  объема проектных работ  «Схема территориального планирования муниципального района Сызранский  Самарской области», утвержденным Заказчиком. 

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

1. Научно-аналитический отчет «Функциональное и территориально-планиовочное зонирование Сызранской агломерации». – Самара:   «ТеррНИИгражданпроект», 2002 г.

2. «Рабочий проект высоконагружаемого полигона захоронения твердых бытовых отходов и промышленных отходов II, III и  IV классов в г.Сызрани». – Самара: НПЦ «ЭКОС», 1999г.                                                                  

3. Отчет НИР «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами». – Самара: ВОИГиРГИ,  2000 г.

4. Отчет «Разработка раздела «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: НПФ «ЭКОС», 2006 г.

5. «Схема территориального планирования и градостроительного развития территории Самарской области». – Самара: ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.

Фондовые материалы, предоставленные Управлением по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района, Комитетом по строительству и архитектуре администрации городского округа Сызрань:

1. Справка ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской обл. в городе Сызрани» о качестве питьевой воды, подаваемой населению  (исх. № 248 от 16.08.07 г.). 

2. Справка МУ ЦРБ Сызранского района Самарской области о состоянии здоровья населения (исх. №  339 от 27.06.07 г.).

3. Сведения ООО «Сызраньводоканал» по условиям водопользования (исх. №2922/8 от 10.08.07г.).

4. Отчеты «Условия водопользования» по населенным пунктам м.р. Сызранский. – Самара: «Институт Средволгогипроводхоз», 1996-2006 гг.  

5. Справка Администрации Сызранского района Самарской области по действующим промышленным предприятиям (исх. № 910 от 02.08.07 г.).

6. Справка Администрации м.р. Сызранский о  планируемом развитии объектов промышленности (исх. № 171от 26.04.07 г). 

7. Справка Администрации Сызранского района Самарской области о строительстве защитных гидротехнических сооружений (исх. № 607 от 30.05.2007 г.).

8. Распоряжение Администрации Сызранского района Самарской области «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводковым явлениями в период весеннего половодья 2007г. (исх. № 53-р от 07.03.2007 г.).

9. Справки МУП СРЖКХ с информацией по санитарной очистке территории, водоснабжению и отведению различных категорий сточных вод.

10. Справка СМУП «Экопром» об объектах складирования промышленных  бытовых отходов (исх. № 129 от 02.05.07 г.).

11. Справка Отдела экологии Администрация г.о. Сызрань об объектах складирования промышленных  бытовых отходов (исх. № 217-э от  02.05.2007 г.).
12. Справка ГУ Самарской области «Сызранская районная станция по борьбе с болезнями животных» с информацией об объектах захоронения биологических отходов в м.р. Сызранский (исх. № 72 от 26.04.07 г.).

13. Заявка Администрации г.о. Сызрань на выбор земельного участка под строительство нового кладбища на землях Государственной сортоиспытательной станции в районе п. Ерик (исх. № 02-261/883 от 24.05.06г.)

14. Заявка Администрации г.о. Сызрань на выбор участка под строительство Ямы Беккари в границах сха. «Колос», в районе с.Новая Рачейка (исх. № 02-261/883 от 24.05.06 г.)
15. Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Эликтрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях». - Санкт-Петербург: ООО НПО «Институт акустических экранов», 2007 г.
.
Использованы статистические и справочные данные:
1. «Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2004 году». - Самара: ПТЦМС, 2005 г
2. Статистический бюллетень «Охрана окружающей среды Самарской области в 2004 году». - Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2005 г.

3. Статистический бюллетень «Окружающая среда Самарской области в 2006 году». - Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2007 г.

4. «Обзор состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах на территории деятельности Приволжского УГМС в 2006 г.» (Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007 г.).

5. «Обзор состояния загрязнения поверхностных вод на территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС республики Татарстан в 2006 г. (Самара: ПУГМС, 2007 г.)
6. Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Самарской области в 2005 году» - Самара: ФГУЗ «Центр гигиены и       эпидемиологии по Самарской области», 2006 г.

7. Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Самарской области в 2006 году» - Самара: ФГУЗ «Центр гигиены и       эпидемиологии по Самарской области», 2007 г.

8. Письмо  Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области (исх.  № 01-01-23/2011 от 31.12.04 г.) с Приложением «Перечень ООПТ Самарской области, согласно сведений Государственного кадастра особоохраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения,  по состоянию на 01.10.2004г.».

9. «Атлас земель Самарской области» (М.: ФГУП «Московское аэрогеодезическое предприятие» Федеральной службы геодезии и картографии России, 2002 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации  и Самарской области:

· Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 31 декабря 2005 года)».

· Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации»

· Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

· Федеральный закон Российской Федерации от  3 июня 2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.) «Водный кодекс Российской Федерации»

· Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ».

· Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

· Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 Земельного кодекса РФ»

· Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»

· Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации»

· Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

· Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

· Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»

· Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

· Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 24.06.2008 № 93-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

· Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»

· Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

· Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, 20.04.2007 № 57-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ)

· Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ)

· Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

· Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

· Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

· Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» 

· Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

· Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

· Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

· Федеральный закон Российской Федерации от 22 марта 2003 г. №34-ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации»  

· Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

· Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» 

· Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

· Закон Самарской области от 18 мая 1999г. № 17-ГД «О лесах Самарской области»

· Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»

· Постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» 

· Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№316 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями от 10 апреля 2008 г.)

· Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 г. Москва "Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон"

· Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

· Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля 2007 г. № 56 «Об утверждении ГН 2.2.5.2241-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

· Постановление ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

· Постановление Правительства Самарской области от 29 декабря 2005г. №78 «Об утверждении государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов в Самарской области»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий»

· Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 февраля 2007 г. № 56 «Об утверждении формы разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»

· Приказ МПР РФ от 30 марта 2007 г. № 71 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»

· Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204 «Об утверждении формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» (с изменениями и дополнениями от 27 марта 2008 г.)

· Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 186 «Об утверждении Правил внесения сведений в государственный водный реестр»

· Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»

· Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 сентября 2007 г. № 625 «Об утверждении Инструкции по порядку осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха».

· Постановление Правительства Самарской области от 2.05.2006 г. №43 «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области».  

· Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 № 44 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2010-2012 годы» 

· Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. № 50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

· Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №179 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (в ред. Постановления Правительства Самарской области от19.08.2009 №415).

· Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» с учетом изменений в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №181 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399».

· Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области». 

· Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178 «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы». 
· Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».
· Постановление Правительства Самарской области от 18.02.2009 №54 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №228 «Об утверждении областной целевой программы «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы». 
· Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2010-2012 годы».

· Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 №848 об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;  

· Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377 об утверждении федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»;
· Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;
· Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года». 

· Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. N 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»; 

· Постановление Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 150 «Об утверждении мероприятий по улучшению репродуктивного здоровья населения Самарской области на 2009 год»; 

· Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2005 №151 «Программа газификации Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»; 

· Постановление Правительства Самарской области от 19 декабря 2008 г. N 501 «Программа газификации Самарской области на 2009 - 2013 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз».

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с требованиями  нормативно-регламентирующих документов:
· СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

· СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

· СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

· СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

· СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

· СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов»;

· СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

· СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий    населенных мест»;

· СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

· СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

· СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

· СП  30-102-99 «Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного  строительства»;

· СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»;

· СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

· СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

· СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

· «Правила охраны магистральных трубопроводов». – Утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9 (с изм. от 23.11.1994г. №61); 

· «Правила устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г;

· «Правила охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578;

· «Правила охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71;

· ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

· ПБ 08-624-03  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

· ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области»;

· ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области»;

· ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;

· Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г.;

· Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. – М.: РЭФИА, 1998 г.;

· РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

· Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М., 1994 г.;

· Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». - М.: ГП «Центринвестпроект», 1998 г.;

· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

· Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных проектов. – М.: Изд-во Научного и учебно-методического центра, 2001 г.;

· Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. - М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г. 

В качестве исходного картографического материала использованы:

1. Цифровая карта Самарской области М 1:100 000, выполненная институтом ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2000 г.
2. Материалы инвентаризации межселенных территорий Сызранского района. М 1:10 000.
Графическая часть работы выполнена на базе применения геоинформационных технологий. При изготовлении электронных версий тематических, в том числе экологических карт и картосхем использованы программные продукты: ГИС ИнГео 4.0; Spotlight PRO v 3.0; Auto CAD  MAP R3.

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные «Заказчиком».

На этапе выполнения раздела ООС для территории муниципального района Сызранский:

1. Дана характеристика и проведен  анализ физико-географических  условий,  состояния компонентов окружающей среды,  источников воздействия, проблемных ситуаций; выявлены факторы экологического риска.

2. Выделены зоны с особыми условиями использования территории  и зоны с потенциально неблагоприятной или сложившейся неблагоприятной экологической ситуацией.

3. Проведена комплексная экологическая оценка территории по условиям ее градостроительного освоения. 

На этапе выполнения раздела ОВОС:

1. Составлен прогноз ожидаемого воздействия мероприятий проекта «Схемы территориального планирования…» на экологическое состояние компонентов окружающей среды и  санитарно-эпидемиологическую обстановку в границах проектирования.
2. Определены природоохранные условия для реализации мероприятий проекта «Схемы территориального планирования…».

3. Обозначена система экологических градостроительных компенсаций, позволяющая сохранить существующий природно-ресурсный потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в современных условиях и в условиях реализации мероприятий проекта «Схемы территориального планирования…».

4. Определены мероприятия по улучшению градостроительной ситуации и среды жизнедеятельности населения в целом.

5. Дана оценка экологической ситуации в условиях реализации мероприятий схемы территориального планирования. 
Материалы разделов  «Охрана окружающей среды (ООС)» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» проекта «Схема территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области», могут быть использованы как база для последующей более детальной  разработки соответствующих разделов градостроительной документации на уровне «Генеральных планов» поселений, «Правил землепользования и застройки» и «Проектов планировки территории» населенных пунктов в границах м.р. Сызранский.

2. Цели и задачи работы.

Целью раздела «Охрана окружающей среды (ООС)» проекта схемы территориального планирования муниципального района является разработка такой совокупности архитектурно-планировочных, организационных, инженерных, технических, природоохранных и других решений, учитывающих экологические требования к хозяйственному, в том числе градостроительному, освоению территорий, которая направлена на снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Целью раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта схемы территориального планирования муниципального района является предотвращение негативных экологических последствий, т. е. изменений окружающей среды, приводящих к ухудшению здоровья и условий жизнедеятельности населения, в условиях реализации мероприятий схемы территориального планирования. 

Следовательно, задачами разделов ООС и ОВОС схемы территориального планирования муниципального района становятся:

· определение характера, степени, масштаба и последствий антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и население в границах проектирования на существующее положение;

· выявление существующих проблемных экологических ситуаций;

· разработка предложений по упорядочению системы развития территории, позволяющих снизить существующий уровень негативного антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и население;

· выявление вероятности возникновения неблагоприятных для окружающей среды и населения последствий намечаемой градостроительной деятельности;

· обеспечение соответствия принятых проектных архитектурно-планировочных решений требованиям действующих законодательных, правовых и нормативно-регламентирующих документов в части рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и здоровья населения;

· улучшение санитарно-гигиенической и экологической ситуации в границах проектирования градостроительными методами.

3. Исходная ситуация

3.1. Природные условия и ресурсы

3.1.1. Климат

На территории м.р. Сызранский Самарской  области преобладает континентальный климат умеренных широт.

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и сухое лето, короткие переходные сезоны и возможность глубоких аномалий всех элементов погоды (оттепели зимой, возврат холодов весной, резкие температурные контрасты).

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Сызрань среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -11,7ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 37ºС. 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см. 

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4м/с. 

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. Средняя высота снежного покрова 0,40 м, наибольшая за зиму – 0,5-0,6 м. Максимальная декадная высота снежного покрова наблюдалась в конце февраля месяца и достигала 0,8 м. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности. 

На климатические условия влияют рельеф местности, направление и ширина водоразделов и долин. Так, например, в южной части м.р. Сызранский наличие Саратовского водохранилища оказывает смягчающее влияние на температурный и влажностный режим прилегающей территории, создавая здесь особый микроклимат.

3.1.2. Тектоника

Территория Самарской области расположена в юго-восточной части древней (докембрийской) континентальной Восточно-Европейской платформы. Наиболее крупными структурами российской части Восточно-Европейской платформы являются Балтийский щит и Русская плита.

 В пределах Русской плиты отчетливо выделяются платформенные структуры II порядка – синеклизы (прогибы) и антеклизы (поднятия). Самарская область располагается в юго-восточной части Волго-Уральской антеклизы, представляющей собой приподнятый участок кристаллического фундамента, сложенного докембрийскими породами, нарушенный многочисленными разломами, по которым отдельные части антеклизы испытали различные по амплитуде перемещения. Характерной чертой тектонической структуры платформенного чехла Волго-Уральской антеклизы являются многочисленные, небольшие по размерам, валы, осложняющие структурный план антеклизы по фундаменту. Значительная часть таких наложенных структур нефтеносна.

Наиболее приподнятые участки фундамента – своды разделены впадинами (прогибами). На юго-западе области находится Жигулевско-Пугачевский свод.
Территория муниципального района Сызранский располагается в пределах двух тектонических структур первого  порядка: западного крыла Жигулевско-Пугачевского свода (южная половина рассматриваемой территории) и Жигулевско-Борлинского прогиба, являющегося продолжением Ставропольской депрессии.

Жигулевско – Пугачевский свод представляет собой крупную положительную структуру, окруженную со всех сторон впадинами, несколько вытянут в северо-восточном направлении. Вершина его смещена на северный край в район Сызрани. С севера свод ограничен крутым крылом Жигулевской дислокации. Юго-восточное и южное крылья – пологие, в их пределах располагаются тектонические структуры II порядка. В границах м.р. Сызранский это Заборовское, Губинское и др. валоподобные поднятия; на стыке осевой зоны южного крыла, выявляются Александровский и Радищевский валы.
3.1.3. Геоморфология

Муниципальный район Сызранский расположен в западной части Самарской области на правом берегу р. Волги (Саратовское водохранилище). Территория района в основном приурочена к геоморфологической провинции Приволжской возвышенности, частично - на востоке и юго-востоке, захватывая геоморфологическую провинцию Самарской Луки.

Приволжская возвышенность представляет собой плато, расчлененное долинами рек Усы, Сызранки, Крымзы, Кубры с их притоками; многочисленными, оврагами и балками. Поверхность плато образует два, местами три яруса, спускающихся ступенями к долинам рек. 

Ступенчатое строение водоразделов возникло в связи с неравномерными тектоническими движениями, эрозионными  и денудационными процессами. 

Верхняя ступень занимает наиболее высокую часть водоразделов в западной и северной части провинции, абсолютные отметки которой колеблются от 260 до 310 м. Верхний ярус, образованный после отступления палеогенового моря, представляет собой довольно ровные, сильно вытянутые водораздельные площадки шириной 10-15 км и более. В центральных частях поверхность плоская, краевые части интенсивно расчленены. Для верхней ступени характерна значительная лесистость. 

 Средняя ступень прослеживается на высоте 180-240 м и слагается палеогеновыми (сызранский ярус), верхнемеловыми, нижнемеловыми и юрскими отложениями.  Поверхность сильно расчленена верховьями оврагов, балок и речных долин. По возрасту, средний ярус является миоценовым, а по генезису–континентально–денудационным. На средней ступени, так же как и на верхней, встречаются леса. 

Нижняя ступень сложена мезозойскими и палеогеновыми породами. Их возраст считается акчагыльским. Абсолютные отметки высоты колеблются от 120 до 160 м.  По генезису нижний ярус представляет собой  абразионно-аккумулятивную поверхность выравнивания. 

Нижняя поверхность отделена от остальных ступеней крупным (до 10-15º) скатом, достигающим местами нескольких километров ширины и составляющим по существу зону уступа, глубоко врезаясь в среднюю поверхность. 

3.1.4. Рельеф

Для рельефа геоморфологической провинции Приволжской возвышенности характерно эрозионное расчленение, обусловленное наличием мягких пород, легко поддающихся размыву. Ступенчатый рельеф образовался под  влиянием тектонических движений, денудационных процессов и трансгрессий палеогенового и акчагыльского морей, имевших различный базис эрозии (см. Гл. 3.1.2. «Тектоника», 3.1.3. «Геоморфология»). На формирование рельефа оказали некоторое влияние оползни и другие геоморфологические процессы. 

Рельеф в восточной и юго-восточной части проектируемой территории в пределах Самарской Луки образует Жигулевское плато и Жигулевские горы. Абсолютные отметки высот в границах м.р. Сызранский, приуроченные к геоморфологической провинции Самарской Луки  находятся в интервале 200-300 м.

Рельеф северной половины проектируемой территории формируется в основном долиной р. Усы с ее притоком Тишерек, имеющими пойменную и две надпойменные террасы. Абсолютные отметки поверхности в этой части проектируемой территории изменяются от 50 – 55 м (устье реки Усы перед Усинским заливом и побережье Куйбышевского водохранилища) до 250 – 316 м (водораздел рек Усы и Сызранки).

Долина реки Усы развитая, широкая (местами до 3-5 км, в устье р. Тишерек до 6 – 8 км), с выраженным крутым рельефом по правой стороне. В целом долины р. Усы и ее притоков морфологически похожи: склоны осложнены разного рода балками, оврагами и промоинами. Первая и вторая надпойменные террасы проявляются  отдельными фрагментами шириной до 1,0-1,5 км. Пойма р. Усы частично заболочена. 

Водораздельные поверхности северной половины рассматриваемой  территории имеют достаточно сложную морфологическую структуру. Вызвано это изменчивостью литологического состава слагающих пород: писчий мел, пески, глины, опоки, в значительной степени различающиеся по размываемости, выветриванию и т.д.

Южная половина рассматриваемой территории характеризуется более простыми формами рельефа, обусловленного однообразными геоморфологическими условиями. Долины правых притоков р. Сызранка отличаются сильной изрезанностью оврагами и балками, отсутствием надпойменных террас. 

Обособленное место в структуре рельефа занимает правый склон долины р. Волги (Саратовского водохранилища), между с. Переволоки и г. Октябрьск. Участок находится в восточной части Приволжской возвышенности и представляет собой плато, сильно расчлененное балками и оврагами длиной  от 0,5 до 5-7км и глубиной от 2-3 до 20 и более метров. 

Общее строение рельефа проектируемой территории определяет направление поверхностного стока преимущественно в сторону р. Волги и ее притоков первого порядка. 

3.1.5. Геологические условия

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие образования докембрийского кристаллического фундамента, перекрытые сверху толщей осадочных пород палеозойского и мезозойского возраста. По данным глубокого бурения породы кристаллического фундамента в границах проектирования вскрываются на глубине 1500-2200 м.

Отложения верхнего карбона представлены породами касимовского и гжельского ярусов. Первые вскрываются на глубине около 190 м. В составе гжельского яруса выделяются три горизонта: добрятинский, павлопосадский и ногинский.

Нижний добрятинский (трицитовый) горизонт мощностью 90-95 м представлен органогеннообломочными водорослевыми окремнелыми известняками с редкими линзами кремния и прослоями перекристаллизованных доломитов и доломитизированных известняков. 

Средний павлопосадский (псевдофузулиновый) горизонт мощностью 57-60м сложен серыми и желтовато-серыми доломитами с единичными прослоями глин и мергелей. 

Верхний ногинский (швагериновый) горизонт  мощностью до 20 м представлен темно-серыми сильно разрушенными доломитами с линзами кремния и включениями асфальта. 

В составе мезозойских образований в пределах рассматриваемой территории выделяются отложения юрской и меловой систем.

Юрская система представлена частью среднего и верхним отделами. В свою очередь, средний отдел юры сложен породами батского и келловейского ярусов, верхний – оксфордского и волжского ярусов.    

Батский ярус представлен желтовато-серыми кварцевыми песками, песчаниками и глинами. Мощность яруса 10 – 15 м.

Келловейский ярус подразделяется на два комплекса: нижний представлен песчанистыми глинами с прослоями песчанистых  мергелей и железистыми конкрециями, верхний – оолитовыми глинами и плитчатыми мергелями. Общая мощность келловея 24-50 м.

Оксфордский ярус представлен глинами серыми, слюдистыми, вверху с прослойками фосфорита, линзами мергелей и стяжениями пирита. Мощность слоя около 50 м.

Волжский ярус представлен глинами известковистыми, тонкослоистыми, серой окраски с прослоями пепельно-серых мергелей и горючих сланцев. Кроме того, в верхней части волжского яруса наблюдаются прослои зеленовато-серых  мергелей, известняков, мергелистых песчаников. Общая мощность яруса достигает 5-14   м.

Меловая система в пределах рассматриваемой территории представлена породами валанжинского, готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов нижнего отдела.

 Валажинский ярус представлен песчаниками известковистыми и глинами мощностью 6-10 м.

Готеривский ярус представлен глинами серыми сланцевыми  с линзами и прослоями глауконитового песка и песчаника. Мощность слоя достигает 85 м.    

Барремский ярус представлен  глинами серыми и желтовато-серыми с прослойками кварцевых и глауконитовых песков. Общая мощность яруса достигает 43м.

Аптский ярус мощностью до 40 м представлен серыми и зеленовато-серыми плотными глинами с прослоями глауконитовых песков. 

Альбский ярус представлен глинами с прослоями алевролитов, песков, с конкрециями сидеритов. Мощность яруса достигает 42 м.

В северной половине рассматриваемой территории в пределах Жигулевско – Борлинского  прогиба наряду с нижнемеловыми отложениями развиты породы верхнего мела сеноманского, туронского, сантонского, кампанского и маастрихтского ярусов.

Сеноманский ярус развит в правобережье долины реки Уса, где представлен глауконитовыми песками мощностью до 2-6,5 м.

Туронский, сантонский и кампанский ярусы развиты на большей части северной половины рассматриваемой территории, за исключением участков погребенной доплиоценовой палеодолины, где породы турона (известковые мергели) размыты. Мощность туронского яруса варьирует от 10 до 25 м.

Породы сантонского и кампанского ярусов - серые мергели с прослоями глин. Мощность ярусов  достигает 20-25 м и 10-15 м, соответственно.

В пределах Волго-Усинского и Усинско-Сызранского междуречий ограниченное распространение имеет Маастрихтский ярус. В нижней части геологического разреза он представлен серовато-зелеными глинами мощностью до 5-7м, выше – писчим мелом мощностью до 30-35 м.

Кайнозойская группа на территории района представлена в основном нижнепалеогеновыми, верхнеплиоценовыми и четвертичными образованиями.

Нижнепалеогеновые образования сложены переслаивающимися песками, песчаниками опоковидными, опоками, трепелами, диатомитами, трепеловидными глинами, общей мощностью до 150-160 м и более.

Породы акчагыльского яруса неогеновой системы, выполняющие эрозионные врезы доакчагыльского возраста, развиты ограниченно, преимущественно по левой стороне долины р. Сызранка, а также в долинах рек Уса и Тишерек. Представлены глинами и песками мощностью от 10 до 150-200 м.

Отложения четвертичной системы представлены нижне – и верхнечетвертичными делювиальными породами. Они чашеобразно залегают на склонах водоразделов и представлены лессовидными и тяжелыми суглинками, известковистыми с линзами песка, имеют повсеместное распространение. Мощность отложений колеблется в пределах 7-12 м.

Комплекс позднечетвертичных и современных аллювиальных отложений, слагающих затопленную пойму реки Волги, а также поймы и две надпойменные террасы рек Уса, Сызранка и их притоков, представлен преимущественно песками с гравием и галькой мощностью до 10-25 м. Комплекс элювиально-делювиальных отложений, развитых на склонах и водораздельных пространствах вышеуказанных долин, литологически представлен  супесями, суглинками и глинами с включением щебня и дресвы коренных   пород. Мощность их, как правило, не превышает 5-10 м.

Терригенные породы юрской систем развиты повсеместно. Преимущественно они представлены глинами известковистыми и песчанистыми с прослоями мергелей, гальки фосфоритов. Мощность отложений достигает 50 и более метров. 

3.1.6. Опасные геологические процессы

Для проектируемой территории характерно высокое стояние уровня вод рр.Сызранка, Крымза и Тишерек в период весеннего паводка. При этом подтапливается большая часть пойм и некоторые участки надпойменных террас. 

Ежегодное подтопление пойменных территорий названых рек, обусловленное в основном подпором от Саратовского и Куйбышевского водохранилищ, осложняется заилением и, соответственно, повышением уровня дна р. Сызранка в результате почти вековой эксплуатации Сызранской ГЭС; заилением и повышением уровня дна р. Тишерек в результате эксплуатации Волжской ГЭС.

На протяжении последних лет в зону ежегодного подтопления от р. Сызранки попадает северная часть с. Новый Ризадей, от р. Тишерек - часть с.Троицкое, от р. Крымзы - п. Варламово, где, как минимум, подтапливаются погреба жилых домов.

Потенциальная опасность подтопления, но уже  техногенного происхождения, существует на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи (действующий нефтепромысел в районе п. Новозаборовский, п. Взгорье, с. Рамено), поскольку процессу нефтедобычи сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты. Развитие техногенного подтопления возможно также в районе п. Конопляный сельского поселения Старая Рачейка, где имеется разведочная скважина на нефть и планируется нефтедобыча (см. справку Администрации м.р. Сызранский от 26.04.07 г. № 171).

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др. 

 Согласно материалам отчета НИР «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», выполненного ВОИГиРГИ в 2000 г., в границах м.р. Сызранский отмечены проявления процесса водной и ветровой эрозии почв. По данным отчета, эродированность почв на территории м.р. Сызранский составляет в среднем 30-40%.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны. 

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. 

Делювий чаще всего представ​лен суглинками и супесями. В результате делювиаль​ного смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. 

Установлено, что ин​тенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

· кру​тизны и длины склона;

· состава слагающих пород;

· режима атмосферных осадков;

· интенсивности весеннего снеготаяния;

· ха​рактера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой, из выше перечисленных, влияет на интенсив​ность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиаль​ный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах. 

Делювиаль​ный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах на​клона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчлене​ния. Основные дест​руктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением вод​ной эрозии.
Проявлений других опасных геологических процессов (переработка берегов рек, оползни, заболачивание, карст и др.), в границах проектирования не выявлено.

Наличие перечисленных видов опасных геологических процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность в указанных зонах при условии превентивного проведения там соответствующей инженерной подготовки.

3.1.7. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями рассматриваемой территории.

Практически все комплексы пород, развитые в границах проектирования, так или иначе, обводнены. Наибольшее значение с точки зрения водообильности и качества подземных вод имеют верхнемеловые, верхнекаменноугольные и, отчасти неоген – четвертичные образования, которые представляют единую гидравлическую систему напорно – безнапорного характера.

Подземные воды неоген – четвертичного водоносного комплекса, приурочены к одноименным пескам и развиты в долинах рек Усы, Сызранки и ее притоков. В зависимости от особенностей рельефа, воды неоген – четвертичного водоносного комплекса вскрываются на глубине 3-5 м (в пределах поймы и первых надпойменных террас водотоков) или на глубине до 20-23 м (на боле высоких отметках рельефа).

Мощность рассматриваемого водоносного комплекса, в основном, не превышает 30-40 м. При удельных дебитах 0,5-0,1 л/c, дебиты эксплуатационных скважин достигают 2-10 л/c и более, что характеризует достаточно высокую  водообильность водоносного комплекса. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатного смешанного катионного состава, пресные с минерализацией до 1,0 г/л и повышенным содержанием железа, следовательно, не вполне удовлетворяют основным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По условиям защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности неоген – четвертичного комплекс относится к недостаточно защищенным. 

Наиболее крупными разведанным месторождением подземных вод на базе неоген – четвертичного водоносного комплекса является Комаровское месторождение с утвержденными запасами 5500 м³/сут. Воды месторождения используются для водоснабжения санатория «Волжский утес», с. Усинское, с. Губино, ряда населенных пунктов м.р. Шигонский (с. Комаровка, с. Муранка, с. Тайдаково). 

На отдельных участках Волго – Усинского и Усинско – Сызранского водоразделов развит водоносный горизонт безнапорного типа, приуроченный к породам палеогена. Ввиду небольшой мощности, водообильности и недостаточной защищенности для целей хозяйственно – питьевого водоснабжения, подземные воды палеогена используются весьма ограниченно. Вместе с тем, качество их может быть достаточно высоким. В частности, в окрестностях с. Рамено на базе палеогенового водоносного горизонта эксплуатируется скважина, вода из которой используется для промышленного разлива под наименованием столовой экологически чистой воды «Рамено».

В северной половине проектируемой территории основные запасы подземных вод питьевого качества сосредоточены в верхнемеловых отложениях сантонтурона и маастриха. Водообильность верхнемелового водоносного комплекса достаточно высока. Дебиты водозаборных скважин, эксплуатирующих данный водоносный комплекс, достигают 25-50 л/с. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией, как правило, не более 0,5-0,7г/л, жесткостью менее 5-7 ммоль/л. По своему составу это самые лучшие воды на территории Самарской области. Вместе с тем, верхнемеловой водоносный комплекс, чаще всего, является недостаточно защищенным от загрязнений с поверхности, что предъявляет определенные требования в отношении охраны геологической среды в границах его распространения.

На базе верхнемелового водоносного комплекса осуществляется водоснабжение большинства населенных  пунктов м.р. Шигонский (с. Усолье, с. Шигоны, с. Новодевичье, с. Подвалье, с. Старый Тукшум, с. Кушниково, с. Байдеряково). В границах м.р. Сызранский на базе верхнемелового водоносного комплекса разведано Ивашевское месторождение подземных вод с эксплутационными  запасами 55700 м³/сут, используемое для водоснабжения г.о.Сызрань.

В южной половине м.р. Сызранский и на всем правобережье Саратовского водохранилища, включая территорию г.о. Сызрань (т.е. в пределах зоны Жигулевско – Пугачевских дислокации), основные запасы подземных вод питьевого качества сосредоточены в породах верхнего карбона. На его базе разведано Сызранское месторождение подземных вод с эксплутационными запасами в количестве 37100 м³/сут. Дебиты водозаборных скважин на базе данного месторождения достигают 15-58 л/с, при удельных дебитах до 20 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные, сульфатно – гидрокарбонатные, магниево – кальциевые с минерализацией менее 1,0 г/л, жесткостью до 7-10 ммоль/л. Месторождение используется для водоснабжения г.о. Сызрань, 

С глубиной, и по мере удаления от долин рр. Волги, Сызранки, Кубры, качество подземных вод верхнего карбона заметно ухудшается. При этом, в ряде случаев, воды соответствуют лечебно – столовым водам и достаточно широко используются для промышленного разлива под наименованием вод: «Сызранская», «Волжский Утес 1», «Свежесть», и др.

В границах проектирования распространен слабоводоносный меловой карбонатно – терригенный комплекс,  который представляет собой мощную толщу глин с прослоями проницаемых водонасыщенных пород. Водовмещающими породами являются песчанистые слоистые глины мощностью от 0,5 до 5-6 м. Верхний и нижний водоупоры представлены глинами этого же возраста. Глубина залегания кровли водовмещающих  пород от 5 до 100 и более метров. Воды напорные, напор достигает 36-45 м. Водообильность пород невысокая, (дебиты скважин от 0, 08 л/с, дебиты немногочисленных родников от 0,2 л/с). Воды в основном сульфатные, реже гидрокарбонатные, пресные, очень жесткие (11-60мг-экв/дм³). Для хозяйственно – питьевого водоснабжения комплекс неперспективен из-за малой водообильности.

В границах проектирования отмечено распространение водоносного комплекса юрских отложений, глубина залегания которого колеблется в пределах 105-145 м. Возмещающими породами являются мелкозернистые глинистые пески и трещиноватые песчаники мощностью от 6 до 18 м. Верхним водоупором служат глины мела, нижними – глины верхней юры. Воды комплекса напорные, величина напора колеблется в пределах 29-57 м.

Воды преимущественно жесткие, гидрокарбонатно – кальциево – магниевые с минерализацией от 1,3 до 2,4 г/дм³, от пресных до слабосолоноватых. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации осадков и перетока вод выше и нижележащих водоносных горизонтов и комплексов через гидравлические окна. Область питания водоносного горизонта совпадает с областью его распространения. Разгрузка вод горизонта осуществляется путем перетекания в ниже – и вышележащие горизонты, и, отчасти, за счет дренирования овражно – балочной сетью.

Верхнекаменноугольный водоносный комплекс имеет повсеместное распространение и гидравлически связан с поверхностными водами Саратовского водохранилища, о чем свидетельствует выраженный уклон потока подземных вод в сторону водохранилища. Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами различной степени трещиноватости и закарстованности. Уровневая  поверхность подземных вод комплекса фиксируется на глубине 220-230 м.

Воды напорные, пьезометрический уровень устанавливается на абсолютных отметках 6-20 м. величина напора достигает 164,0-183,5 м. Водоупорами служат плотные разности глин различного возраста. Водообильность горизонта весьма изменчива и зависит от степени трещиноватости и закарстованности водовмещающих пород. Наиболее промытыми породами здесь сложен интервал в зоне активного влияния эрозии (отметки 5-30 м абсолютной высоты). Значения коэффициента фильтрации, полученные при откачках из скважины составляют 0,35-0,5 м/сут., коэффициент водопроводимости варьирует в интервале 191,0-382,2м²/сут. Удельные   дебиты скважин варьируют от 0,08 до 13,8л/с и выше. На больших глубинах трещиноватость пород слабая и фильтрационные свойства их ухудшаются, соответственно, до 5,0-6,0 л/с уменьшаются дебиты скважин.

Химический состав подземных вод рассматриваемого водоносного комплекса формируется под влиянием целого ряда факторов: разгрузки минерализованных вод более древних горизонтов по тектоническим трещинам и контактам с плиоценом; питания атмосферными осадками; связи с водами более молодых отложений, разгрузка которых происходит в верхнекаменноугольно – нижнепермский комплекс; подпитывания поверхностными водами. 

Зона пресных вод горизонта сформировалась на глубине 220-290 м и имеет мощность от 50,0 до 70,0 м. Опреснение вод комплекса  происходит за счет разгрузки подземных вод верхнемеловых отложений  в закарстованную толщу карбона, а также под влиянием гидравлической связи с поверхностными водами. Воды по составу гидрокарбонатные, сульфатно - гидрокарбонатные и гидрокарбонатно – сульфатные, смешанного катионного состава. Минерализация вод менее 1 г/дм³, жесткость не превышает 7 мг-экв/дм³. Разгрузка горизонта осуществляется в р.Волгу (Саратовское водохранилище) и с помощью действующих водозаборов, в том числе для водоснабжения промышленных предприятий.

Большое значение имеют факторы защищенности подземных вод от воздействий с поверхности. Степень защищенности оценивается по шести категориям. К I-й категории относятся  подземные воды, не защищенные от проникновения загрязняющих веществ с поверхности; ко II-й – слабозащищенные;   III-  IV - средней  защищенности; V - VI  -  наиболее защищенные.

Самая низкая категория защищенности I-я, как правило, приурочена к речным долинам, II - я  к надпойменным террасам, III - IV – к склонам речных долин, V - VI – к водораздельным плато.
Во многих случаях месторождения подземных вод, являясь недостаточно или слабозащищенными от загрязнения с поверхности, залегают на территориях, подверженных интенсивному хозяйственному освоению, что создает потенциальную угрозу загрязнения вод и развития негативных антропогенных воздействий на перекрывающие месторождения толщи. При этом, для хозяйственно-питьевых целей на территории м.р. Сызранский используются только подземные воды.

Инвентаризационная ведомость артскважин и родников, находящихся в безвозмездном пользовании МУП РЖКХ м.р. Сызранский, представлена в Табл.№1.

В целом, запасы пресных подземных вод в границах  муниципального района Сызранский, надежно обеспечивая собственных потребителей, достаточны для снабжения водой питьевого качества  населения прилегающих территорий. 
3.1.8. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Главным водотоком в границах проектирования является р. Волга, естественные гидрографические и гидрологические параметры которой существенно преобразованы практически полным зарегулированием речного стока на всём протяжении от истока до устья каскадом водохранилищ. 

Другие объекты гидрографической сети проектируемой территории – реки:  Сызранка, Крымза, Малая Крымза, Кубра, Уса, Тишерек, Балашейка, Рачейка, Шварлейка; овраги: Орлов, Волчанский, Усинский.

 До создания Куйбышевского и Саратовского водохранилищ р. Крымза была левым притоком р. Сызранки, р. Кубра – правым; р. Тишерек - правым притоком р.Усы.

 В настоящее время, вследствие образовавшегося подпора от гидроузла Волжской ГЭС, низовья р. Тишерек и  р. Усы образовали Усинский залив Куйбышевского водохранилища. Вследствие подпора от гидроузла Саратовской ГЭС, реки Сызранка, Крымза и Кубра стали правыми притоками Саратовского водохранилища. Временный, пересыхающий водоток образует приток р. Крымзы - р. Малая Крымза общей длиной около 9,2 км. 

Прямого выхода к Куйбышевскому водохранилищу м.р. Сызранский не имеет. 

Саратовское водохранилище существует с 1967 года. При НПУ (28,0 м) имеет полный объем 12,9 км3, площадь водного зеркала 1831 км2, наибольшую ширину 25 км, длину распространения  является водохранилищем транзитного типа, суточно-недельного регулирования (последнее осуществляется синхронно с таковым на Куйбышевском гидроузле), что по основной площади зеркала водохранилища обеспечивает постоянство уровенного режима в течение года с допустимым колебанием уровня в пределах (0,5 м. Максимальная глубина водохранилища в верхнем бьефе плотины ГЭС достигает 30 м, однако за пределами основного русла реи Волги водохранилище представляет собой относительно неглубокий, хорошо прогреваемый водоем с преобладающими глубинами до 10 м (глубины от 0 до 2 м составляют 21,1 % от 2 до 5 -25,5 %, от 5 до 10 м – 25,3 %). Средняя глубина водохранилища при НПУ составляет 7,0 м.  Водообмен в средний по водности год происходит около 15 раз. Среднемесячный приток воды у верхнего бьефа  Саратовской ГЭС колеблется от 3610 до 23730 м/c, сброс – от 4490 до 26090 м/c. 

Саратовское водохранилище является водоемом I категории, имеющим важное рыбохозяйственное значение.

Река Сызранка пересекает центральную часть проектируемой территории и впадает в залив, образованный вследствие подпора от гидроузла Саратовской ГЭС, в ее устье. Исток р. Сызранка находится в юго – западной части Ульяновской области, на возвышенности «Сурская шишка». Общая протяженность реки составляет порядка 148 км, площадь водосбора – 5550 км². В пределах Самарской области р. Сызранка представлена своим нижним течением, протяженностью около 25 км. Среднегодовой расход воды в устье реки составляет 11,10 м³/с, годовой сток – 350,0 млн. м³/год. В периоды летней и зимней межени расход реки в среднем составляет 3,0 м³/с. Среднегодовой расход реки в год 95 % обеспеченности составляет 5,0 м³/с, годовой сток – 157,7 млн. м³/год. В период летней и зимней межени  расход реки может упасть до 1,0 – 1,1 м³/с. 

Река Крымза берет свое начало на территории Рачейского бора, в 2,0 км юго – западнее п. Дружба с.п. Жемковка м.р. Сызранский. Общая протяженность реки составляет порядка 44 км, площадь водосбора – 280 км². Среднегодовой расход реки в ее устье составляет 0,56 м³/с, а годовой сток – 17,6 млн. м³/год. Среднегодовой расход реки в год 95 % обеспеченности составляет 0,28 м³/с, годовой сток – 8,8 км³/год. В период летней и зимней межени  расход воды в реке уменьшается до 0,06 – 0,05 м³/с. 

Река Кубра берет свое начало в 5,0 км юго – западнее с. Васильевка Ульяновской области. Общая протяженность реки составляет порядка 35 км (в том числе 25 км – в пределах Самарской области), площадь водосбора – 270 км ².  Среднегодовой расход реки в ее устье составляет 0,54 м³/с, годовой сток – 17,0млн. м³/год. Среднегодовой расход реки в год 95 % обеспеченности оставляет  0, 27 м³/с, годовой сток – 8,5 км³/год. В период летней и зимней межени  расход воды в реке уменьшается до 0,05 – 0,04 м³/с. 

Река Уса, пересекает рассматриваемую территорию в северной ее части и впадает в одноименный залив Куйбышевского водохранилища. Истоки реки находятся на территории Рачейского бора, в районе п. Гремячий с.п. Старая Рачейка м.р. Сызранский.  Общая протяженность реки составляет около 143 км, площадь водосбора – 3390 км². Среднегодовой расход реки в ее устье составляет 6,8 м³/с, годовой сток – 214,0 млн.м³/год. Среднегодовой расход реки в год 95% обеспеченности составляет 3,4 м³/с, а годовой сток 107,0 млн. м³/год. В период летней и зимней межени  расход реки может упасть до 0,06 – 0,07 м³/с.

Река Уса, несмотря на ее относительно небольшие параметры по водности и протяженности, протекает в широкой долине с несколько более крутым правым склоном. В долине развита широкая, в значительной степени заболоченная пойма, достигающая в поперечнике 3 – 5 км. Первая и вторая надпойменные террасы на отдельных участках имеют ширину до 1,0 – 1,5 км. Склоны долины осложнены разного рода балками, оврагами, промоинами, где на поверхность выводят верхнемеловые и палеогеновые породы. В устье ее левого притока р. Тишерек долина реки Усы расширяется, достигая в поперечнике 6 – 8 км, превращаясь в Усинский залив Куйбышевского водохранилища. 

Река Рачейка берет начало на территории м.р. Сызранский, имеет общую протяженность 33 км, в границах Сызранского района – 13,6 км. Впадает в р.Сызранку на территории Ульяновской области. 

Река Балашейка берет начало на территории м.р. Сызранский, имеет общую протяженность 26 км, в границах Сызранского района – 15 км. Впадает в р. Сызранку на территории Ульяновской области. 

Река Шварлейка имеет общую протяженность порядка 7,5 км, является правобережным притоком р. Крымзы, впадая в нее в районе с. Трубетчино сельского поселения Жемковка.


Густота речной сети в границах м.р. Сызранский составляет 0,13-0,16км/км2.

По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», составленного ООО НПФ «Экос» в 2005 г., на территории муниципального района Сызранский имеется 6 водохранилищ и прудов. Их характеристика представлена в Табл. № 2 «Характеристика водохранилищ и прудов  муниципального района Сызранский».

Интегральная обеспеченность муниципального района Сызранский водными ресурсами представлена по данным отчета «Разработка раздела «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области», выполненного НПФ «ЭКОС» в 2006 г., в Табл.№ 3.

3.1.9. Полезные ископаемые

В границах муниципального района Сызранский выявлены следующие виды полезных ископаемых:

Нефть. Действующий нефтепромысел находится в районе п. Новозаборовский, п. Взгорье, с. Рамено. Обустройство сооружений нефтедобычи планируется около п. Конопляный сельского поселения Старая Рачейка, где уже имеется разведочная скважина на нефть (см. справку Администрации м.р. Сызранский от 26.04.07 г. № 171).

 Горючие сланцы, с общими балансовыми запасами 11321 тыс.т. Рзрабатываются на Кашпирском руднике. Бо´льшая их часть идет для энергетических нужд и используется как сырье для фармацевтической промышленности.

Асфальтиты и битумы, с общими балансовыми запасами 1876 тыс.т. Печерское месторождение битуминозных пород эксплуатируется с 1871г. Смолистые известняки и песчаники разрабатываются в районе с. Костычи с 1875г., используются для изготовления асфальта. 

Сырье для производства строительных материалов:

· строительный камень (известняки, доломиты);

· глины керамзитовые;

· глины кирпичные;

· пески формовочные;

· пески строительные;

· гравий и галька; 

· сырье для производства цемента.

3.1.10. Почвы

Почвенный покров проектируемой территории отличается большим разнообразием, что обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, составом почвообразующих материнских пород. 
Почвенная  зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических  факторов, меняется  с  севера  на  юг. 

Территория  муниципального района Сызранский относится к району правобережной лесостепной провинции Приволжской возвышенности. Район сложен меловыми и палеогеновыми породами. Последние, представлены песками и песчаниками, что обусловило широкое развитие здесь легких по механическому составу почв.  

По условиям почвенного районирования Самарской области, почвы Сызранского района представляют собой сочетание черноземов выщелоченных, иногда слабосмытых, с участием серых лесных почв и черноземов  выщелоченных остаточно-луговатых (См. «Атлас земель Самарской области». – М.: ФГУП «Московское аэрогеодезическое предприятие» Федеральной службы геодезии и картографии России, 2002 г. - раздел «Почвы». «Почвообразующие породы»). 

Серые лесные почвы (светло-серые, серые и темно-серые) наиболее широко распространены именно в правобережной части Самарской области. Среди серых и светло-серых лесных почв преобладают легкосуглинистые и супесчаные разновидности, отличающиеся рыхлым сложением и низким содержание гумуса (1-2%). Валовый запас гумуса в метровом слое составляет порядка 178-200 т/га.

Темно-серые лесные почвы характеризуются большим разнообразием механического состава с преобладанием глинистых и тяжелосуглинистых разновидностей. Содержание гумуса в пахотном слое составляет для глинистых и тяжелосуглинистых разновидностей 6,0%и 5,4%, легкосуглинистых – 2,5%, супесчаных – 2,2%. Метровый слой почв содержит порядка 300 т/га гумуса. 

Темно-серые лесные почвы по своим свойствам, строению и содержанию гумуса генетически близки к оподзоленным черноземам. Имеют оценку по продуктивности 60 баллов (глинистые и тяжелосуглинистые разновидности) и 50-55 баллов (легкого механического состава).

Оподзоленные черноземы по генезису занимают промежуточное положение между темно-серыми лесными почвами и выщелоченными черноземами, совмещая в себе признаки  лесного и степного типов почвообразования при доминирующем значении последнего. Содержание гумуса в пахотном слое в глинистых и тяжелосуглинистых разновидностях 6-7%, в легкосуглинистых 4-5%, в супесчаных – до 3%. Запасы гумуса в метровом слое почв составляют порядка 400 т/га. Преобладают оподзоленные черноземы глинистого и тяжелосуглинистого механического состав. Черноземы легкого механического состава содержат высокий процент песчаных частиц при незначительном количестве пылеватых и илистых. Оподзоленные черноземы среднегумусные, среднемощные, в большинстве своем отнесены к категории лучших по качеству почв с оценкой пашни 62-69 балов.

Характерной чертой выщелоченного чернозема является господство лугово-степного дернового процесса почвообразования, аккумулирующего органическое вещество в форме гумуса в верхнем корнеобитаемом слое. Вместе с тем, он обладает рядом качеств, обусловленных довольно интенсивным увлажнением почвенной толщи, что в первую очередь и наиболее ясно выражается в декарбонизации, т.е. вымывании карбонатов кальция и магния из верхних гумусированных горизонтов в нижнюю часть почвенного профиля. По содержанию гумуса выщелоченные черноземы тяжелого  механического состава являются в основном среднегумусными (содержание гумуса в пахотном слое 6,5-7,7%). Гумусовый горизонт у среднемощных разновидностей составляет 55-65 см, у маломощных  36-38 см.

 Аллювиальные дерновые и луговые почвы волжской поймы лесостепной зоны характеризуется значительной выщелоченностью от карбонатов  и полным отсутствием солонцеватых и засоленных родов. На пойменных террасах рек: Сызранки, Крымзы, Усы, и др., имеют распространение засоленные почвы, генезис которых определяется близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Аллювиальные почвы содержат перегной в пределах малогумусных и слабогумусированных градаций (1,4-5,1%). Реакция среды близка к нейтральной (pH=6,8-7,0). Водная вытяжка имеет в ряде случаев повышенное содержание легкорастворимых солей – хлоридов и сульфатов.

Некоторая часть почв приурочена к сложным элементам рельефа (покатые и крутые пересеченные склоны) и подвержена процессам водной эрозии.

На возвышенных элементах рельефа, где на поверхность выходят коренные плотные карбонатные породы получили развитие дерново-карбонатные почвы и типичные остаточно-карбонатные каменисто-щебневатые черноземы, которые почти повсеместно, хотя  и в разной степени, подвержены эрозионным процессам. 

3.1.11. Растительность и животный мир

По условиям геоботанического районирования территория м.р. Сызранский относится к зоне широколиственно – сосновых и сосновых лесостепных и степных лесов с участками липово – дубовых лесов, а также березовых и сосново – березовых лесов на месте лесостепных и степных сосновых лесов.

Из растительных сообществ, имеющихся в пределах проектируемой территории, особое место занимает Рачейский бор, расположенный на границе с Ульяновской областью, отнесенный к категории особохраняемых природных территорий (см. Гл. 4.2. «Зоны особо охраняемых природных территорий», Табл. № 5 «Особо охраняемые природные территории м.р. Сызранский по состоянию на).

На территории Рачейского бора, в районе с. Смолькино, в качестве памятника природы республиканского значения выделена Рачейская тайга (кв. 43-45  Рачейского лесничества). Для нее характерно соседство сырых  сосновых лесов с развитым сфагновым мхом и типично таежных трав, ягодников и кустарников: клюквы болотной, плауна булавовидного, плауна годичного, папоротника, щитовника, черники, брусники и т.д. Из растений, занесенных в Красную книгу, отмечены: венерин башмачок настоящий, прострел луговой, пион тонколистный.

Территория западной аграрно – промышленной зоны отличается своеобразием животного мира, как в видовом, так и в количественном отношении. В лесных массивах Рачейского бора встречаются лось, дикий кабан, косуля, барсук, корсак, горностай, хорь степной, ондатра, норка, ласка, белка, енотовидная собака. Из представителей птиц можно назвать серую куропатку, пустельгу степную, жаворонка, тетерева, рябчика. Здесь же обитает летучая мышь – вечерница гигантская. 
В населенных пунктах обитают представители синантропной группы животных: воробей домовой, воробей полевой, ласточка деревенская, грач, галка, сизый голубь, сыч домовой; из млекопитающих -  серая крыса и мышь домовая.

В теплый период года на акватории Саратовского водохранилища, и его притоков наблюдается водоплавающая дичь, представленная обычными видами: кряква, чирок и др.

Из пресмыкающихся в околоводных биоценозах можно встретить ужа обыкновенного, из земноводных – зеленую жабу, краснобрюхую жерлянку, озерную, прудовую, остромордую, травяную лягушек. 

В самих водотоках водятся представители речной ихтиофауны: лещ, окунь, щука, голавль, плотва, линь, карп, налим, язь, сом, карась, - и другие виды рыб. В Саратовском водохранилище встречаются редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу:  русский осетр, белорыбица, белуга.

Достаточно разнообразен мир насекомых. Это: шмели, осы, пчелы, жуки-краснотелы, божьи коровки, бабочки, стрекозы, муравьи, жук- олень (занесенный в Красную книгу).

Таблица № 1

Инвентаризационная ведомость скважин и родников, находящихся в безвозмездном пользовании МУП РЖКХ м.р. Сызранский

	№

п/п
	Адрес водозабора
	№ по ТГЦ/№ по паспорту
	Глубина (м)
	Объем забора воды в сутки (м³)
	Примечание
	Установленные насосы
	Использование в целях

	
	
	
	
	
	
	марка
	производительность, м3/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	п. Варламово
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	68/3795
	100
	384
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	Питьевая 

	2
	Скважина
	69/78321
	75
	384
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	-//-

	3
	Скважина
	70/
	
	
	В резерве
	
	
	

	4
	Скважина
	71/66 В
	132
	240
	Действует
	ЭЦВ 8-16-110
	10
	-//-

	
	п. Сборный
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	72/3384
	75
	384
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	-//-

	2
	Скважина
	73/3900
	80
	240
	Действует
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	-//-

	
	п. Новорепьевский
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	74/17572
	60
	-
	В резерве
	-
	-
	-//-

	
	
	
	
	
	Родник
	-
	-
	-//-

	
	п. Лесная Поляна
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/4170
	142
	96
	Действует 
	ЭЦВ 5-4-125
	4
	-//-

	
	с. Жемковка
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/3142
	128
	384
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	-//-

	2
	Скважина
	/4491
	120
	-
	В резерве
	-
	-
	-//-

	3
	Родник «Шумок»
	
	-
	-
	Действует
	-
	-
	-//-

	4
	Родник «Часовенный»
	
	-
	-
	Действует
	-
	-
	-//-

	
	с. Заборовка
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/2867
	176
	-
	В резерве
	-
	-
	-//-

	2
	Скважина
	/3626
	123
	384
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	-//-

	3
	Скважина
	/3924
	125
	384
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	-//-

	4
	Скважина
	/5400
	125
	-
	В резерве
	-
	-
	-//-

	
	п. Н-Заборовский
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	б/н
	150
	384
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	-//-

	
	с. Троицкое
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	1/923
	60
	600
	Действует
	ЭЦВ 8-16-140
	25
	-//-

	2
	Скважина
	2/956
	70
	-
	В резерве
	-
	-
	-//-

	
	с. Надеждино
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/1
	130
	240
	Действует
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	-//-

	
	с. Демидовка
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/99-В
	170
	-
	В резерве
	-
	-
	-//-

	2
	Родник 
	
	
	-
	
	-
	-
	-//-

	
	с. Новая Рачейка 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/78275
	175
	-
	В резерве
	-
	-
	-//-

	2
	Скважина
	/78276
	175
	-
	В резерве
	
	
	

	3
	Скважина
	/78277
	175
	240
	Действует
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	-//-

	
	п. Новые Озерки
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/4199
	120
	156
	Действует
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	-//-

	
	п. Новая Крымза
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	/1887
	50
	156
	Действует
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	-//-

	
	с. Трубетчино
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Родник 
	
	-
	-
	Действует
	-
	-
	-//-

	
	п. Кошелевка
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скважина
	Нет паспорта
	
	
	
	
	-//-

	2
	Скважина
	Нет паспорта
	
	
	
	
	-//-


Таблица № 2 

Характеристика водохранилищ и прудов  муниципального района Сызранский

	№п/п
	Наименование ГТС
	Год ввода в постоянную эксплуатацию


	Площадь зеркала при НПУ,

км2
	Полный объем,

млн.м3
	Напор,

м
	Сбросной расход,

м3/с
	Общее состояние ГТС
	Регулирование стока
	Класс капитальности
	Назначение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проектное
	фактическое

	1
	Водохранилище на овраге Орлов
	1979
	0,235
	1,03
	10,5
	37,9
	удовл.
	сезонное
	4
	Орошение, обводнение, водопой
	Противоэрозионное. рыболовство, водопой

	2
	Пруд на р. Крымза в с. Заборовка
	1983
	0,41
	0,79
	4
	142
	удовл.
	сезонное
	4
	Хозбытовое, транспортная связь
	Обводнение, хозбытовое

	3
	Пруд на 

р. Рачейка*
	1991
	0,392
	1.33
	9,7
	40
	удовл.
	сезонное
	4
	Орошение
	Противоэрозионное. рыболовство, водопой

	4
	Пруд на овраге Волчанский
	1989
	0,97
	1,9
	8,3
	148
	неудовл.
	сезонное
	4
	Орошение
	Противоэрозионное. рыболовство, водопой

	5
	Пруд на овраге Усинский
	1975
	нет данных
	0,25
	8
	нет данных
	неудовл.
	нет данных
	4
	нет данных
	нет данных

	6
	Переливная плотина на р. Уса
	1989
	нет данных
	0,06
	3,5
	нет данных
	неудовл.
	нет данных
	4
	нет данных
	нет данных

	Всего
	
	2,007
	5,36
	
	367,9
	
	
	
	
	


*не введен в эксплуатацию

Таблица № 3

Интегральная обеспеченность муниципального района Сызранский водными ресурсами.

	Муниципальный район
	Запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л,

тыс.м3/сут
	Пруды и водохранилища
	Наличие крупных водотоков
	Общая потребность в воде*,

тыс.м3/сут
	Интегральная оценка

	
	разведанные
	прогнозируемые
	Количество,

шт.
	Общий объем,

млн.м3
	
	
	

	Сызранский
	105,16
	271,21
	5
	5,85
	р. Волга

р. Сызранка


	260,3
	хорошая


Примечание: * - норма водопотребления, с учетом всех водопользователей, принята для городов 1100 л/(сут. ·чел),

                            для сельских поселений - 560 л/(сут. ·чел).

Видовой состав животных наиболее богат весной, летом и осенью, когда птицы совершают миграции, гнездятся и выводят свое потомство. В зимний период видовой состав намного беднее. Отсутствуют водоплавающие и околоводные птицы, нет насекомоядных птиц. Обедневшие биотопы наполняют серые вороны, сороки, галки, воробьи – полевой и домовой, хохлатый жаворонок, прилетающие с севера снегири, чечетки, свиристели. Большинство млекопитающих активно зимуют и их можно увидеть, за исключением впадающих в спячку ежей,  сусликов, летучих мышей и сонь.

Особенности существования представителей животного мира как части окружающей природной среды, также  являются показателем состояния природных комплексов населенных территорий. Продолжавшееся в течение десятилетий бурное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, освоение новых территорий, выброс в окружающую среду вредных веществ – все это привело к заметному снижению естественного пространства для жизни животных, к структурным и количественным изменениям видового состава обитателей лесов, лугов, полей и рек. Оказавшись под давлением антропогенного пресса, многие виды зверей, птиц и рыб, вытесненные человеком, покинули привычные места обитания, либо уменьшили свою численность до опасного уровня. Отдельные животные вообще оказались на грани полного исчезновения – Красные Книги России и Самарской области продолжают пополняться. 

В этой связи, существующие в границах Самарской области в целом, в т.ч.  на территории м.р. Сызранский, ресурсы ключевых орнитологических территорий (КОТР) и охотничьих угодий, в совокупности с соблюдением требований к режиму использования названных территорий и методам ведения охотничьего хозяйства, дают основания рассчитывать не только на сохранение природных богатств, но и надеяться на их воспроизводство в будущем.

Характеристика ключевых орнитологических территорий,  выделенных в границах двух особоохраняемых природных территорий (ООПТ) м.р. Сызранский (см. Гл. 4.2. «Зоны особо охраняемых природных территорий»), представлена в Табл. № 4 «Характеристика ключевых орнитологических территорий (КОТР) м.р. Сызранский».

Таблица № 4.

Характеристика ключевых орнитологических территорий (КОТР)

м.р. Сызранский.

	№

п/п
	Название КОТР и его код в национ./междунар. Базе данных
	Место нахождения, координаты, площадь
	Краткая характеристика

	1
	2
	3
	4

	КОТР, внесенные в национальную и международную базу данных

	1
	Рачейский бор

СА-004/RU195
	Сызранский р-н,

53º25'с.ш. 48º15'в.д.,

40 000 га


	Отмечены редкие для России виды – сапсан и черный аист; глобально угрожаемый для Европы вид – коростель; редкие для Европы – вертишейка, деряба, клинтух, лесной жаворонок и др.; регионально редкие – серый журавль, зеленый дятел и др.

	КОТР, внесенные в национальную базу данных

	6
	Самарская Лука

СА-006
	Волжский, Ставропольский и Сызранский районы

53º19'с.ш. 49º40'в.д., 

127 186 га


	Зарегистрировано 212 видов, из них более 160 гнездящиеся. Из них в Красную книгу РСФСР включены скопа, змееяд, беркут, черноголовый хохотун. К глобально угрожаемым – коростель, орлан-белохвост, большой подорлик; к редким для Европы – филин, вяхирь, золотистая щурка, вертишейка, обыкновенный соловей, чернолобый сорокопут; к регионально редким – зеленый дятел, белокрылая крачка, сизоворонка, каменка-плешанка, дубровник и др.


Отведенные под охотничьи угодья территории структурно подразделяются на 

· полевые угодья;

· лесные угодья;

· водно-болотные угодья;

· прочие земли.

Полевые угодья составляют основу большинства охотничьих хозяйств и включают следующие основные типы земель:

· пашни – необлесенные распаханные земли, занятые сельскохозяйственными культурами или подготовленные для дальнейшей обработки;

· непахотные земли – сенокосы, пастбища, выгоны залежные земли;

· неудоби сельскохозяйственные – все остальные открытые земли, непригодные для сельскохозяйственной деятельности (пески, щебни, каменные россыпи, овраги, крутосклоны и др.).

Лесные угодья представляю собой территории, занятые деревьями и кустарниками естественного или искусственного происхождения, а также небольшие участки леса и лесополосы, находящиеся в ведении сельскохозяйственных предприятий.

Водно-болотные угодья состоят из рек, озер, искусственных водоемов и болот.

Прочие земли – все остальные площади, не вошедшие в перечисленные выше угодья. К ним относятся населенные пункты, усадьбы, дачные массивы, питомники, сады, дороги, огороженные территории предприятий и другие земли, непригодные для охоты.

В границах муниципального района Сызранский выделено 3 охотхозяйств и станция по нагонке и натаске охотничьих собак «Раменская лесная дача»:

1). Губинское охотхозяйство площадью около  55 тыс. га расположено в центральной части района, вдоль автомагистрали «Москва-Самара-Уфа-Челябинск» (М-5). На территории хозяйства преобладают полевые угодья и луга. Лесные участки встречаются редко и на небольших площадях. Водные угодья представлены рр. Крымза и Тишерек, которые интересны для рыбалки лишь в период весеннего разлива, вблизи своих устьев. Есть несколько прудов. 

Основные виды охотничьей фауны: косуля, кабан, заяц-беляк, тетерев, серая куропатка. Встречаются лось, лисица, куница и водоплавающая дичь. В прудах и реках ловятся окунь, щука, плотва, карась, карп.

2). Сызранское охотхозяйство площадью около  20 тыс. га расположено в южной части района и состоит из двух отдельных участков. 

Первый ограничен с севера Старорачейским госзаказником и заказником «Раменская лесная дача», с востока – Губинским охотхозяйством и землями г.о. Сызрань. Западной границей служит административная граница с Ульяновской областью. Основу этой части Сызранского охотхозяйства составляют полевые и луговые угодья. Местами встречаются небольшие участки лесной и кустарниковой растительности. Водные ресурсы представлены реками Сызранка, Крымза и Балашейка.

Второй участок охватывает водные угодья Саратовского водохранилища, включая несколько островов, наиболее крупными из которых являются Середыш-1 и Зеленя.

Основные виды охотничьей фауны: кабан, заяц-русак, серая куропатка, водоплавающая дичь. Встречаются лисица, норка, ондатра, заяц-беляк, лось, косуля. Ихтиофауна представлена практически всеми видами рыб волжского бассейна 

3). Троицкое охотхозяйство площадью около  38 тыс. га расположено в северо-восточной части района. На территории хозяйства преобладают полевые угодья и леса. Водные угодья представлены реками Тишерек и Малый Тишерек с притоками.

Основные виды охотничьей фауны: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка, тетерев, водоплавающая дичь. Реже встречаются лисица, куница, барсук, белка, косуля. В реках и прудах обитают щука, окунь, плотва, голавль, линь, карась.

4). Станция по нагонке и натаске охотничьих собак «Раменская лесная дача» занимает площадь около 7 тыс. га в центральной части м.р. Сызранский. Почти вся территория занята дубовым и липовым лесом. В границах станции находятся источники целебной минеральной воды «Рамено». Гидрографическая сеть этой части территории района развита слабо, представлена лишь ручьями.

Основными  видами охотничьей фауны являются лось, косуля, кабан, заяц-беляк, тетерев, лисица, куница, белка.

Здесь традиционно проводятся областные и межобластные испытания охотничьих собак.

Для увеличения численности основных видов охотничьей фауны до оптимального уровня, роста поголовья других животных, встречающихся в настоящее время единично, обеспечения биологического разнообразия в окружающей природе наука рекомендует проведение комплекса мероприятий, главными из которых являются:

· улучшение среды обитания животных за счет сбережения мозаики ландшафтов, ослабления вредного воздействия побочных продуктов хозяйственной  деятельности человека, организации зимней подкормки, устройства солонцов и искусственных гнездовий, регулирования количества хищников;

· проведение ежегодных учетов численности, сбор и обработка других показателей состояний популяции по каждому виду животных;

· регулирование сроков охоты и норм добычи;

· охрана охотничьих угодий от браконьеров.

Важнейшей задачей является поддержание тонкого и динамичного баланса численности животных, при котором наиболее полно реализуются естественные кормовые ресурсы угодий и не проявляются отрицательные последствия перенаселенности. С этой целью периодически проводится бонитировка – обобщенная качественная оценка пригодности угодий для разведения каждого вида охотничьей фауны в отдельности.

3.1.12. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы муниципального района Сызранский включают в себя

· используемые жителями для отдыха и рыболовства поймы рек Волга, Сызранка, Крымза, Уса с их притоками, искусственные пруды и водохранилища (см. Гл. 3.1.8. «Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод»);

· охотничьи угодья (см. Гл. 3.1.11 «Растительность и животный мир»);

· особо охраняемые природные территории и природные объекты: Самарская Лука, Истоки р. Крымзы, Истоки р. Усы, Малоусинские нагорные сосняки и дубравы, Раменская лесная дача, Рачейская тайга, Рачейские скалы, Рачейский бор, Урочище «Семь ключей» и др. (см.Гл.  4.2. «Зоны особо охраняемых природных территорий», Табл. № 5 «Особо охраняемые природные территории м.р. Сызранский по состоянию на 01.10.2004 г.»);
· ключевые орнитологические территории, выделенные в составе особоохраняемых природных территорий  «Рачейский бор» и «Самарская Лука» (см. Гл. 3.1.11 «Растительность и животный мир», Табл. № 4 «Характеристика ключевых орнитологических территорий (КОТР) м.р. Сызранский»).

Территория в границах муниципального района Сызранский в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.
3.2. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется

1). Наличием ресурсов полезных ископаемых:

· нефти; 
· горючих и технологических сланцев;

· асфальтитов и битумов;

· сырья для производства строительных материалов: строительный камень (известняки и доломиты), глины керамзитовые,  глины кирпичные, пески формовочные, пески строительные, гравий и галька, сырье для производства цемента (см. Гл. 3.1.9. «Полезные ископаемые»);
2). Ресурсами пресных подземных вод (см. Гл. 3.1.7. «Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод», Табл. № 1 «Инвентаризационная ведомость артскважин и родников, находящихся в безвозмездном пользовании МУП РЖКХ м.р. Сызранский»);

3). Ресурсами поверхностных вод

· водохранилищ: Саратовского, Сызранского, на овраге Орлов;

· рек:  Сызранка, Крымза, Малая Крымза, Кубра, Уса, Тишерек, Балашейка, Рачейка, Шварлейка;

· прудов на реках Крымза и Рачейка,  на оврагах Волчанский и Усинский (см. Гл. 3.1.8. «Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод», Табл. № 2 «Характеристика водохранилищ и прудов  муниципального района Сызранский»).

 Интегральная обеспеченность муниципального района Сызранский водными ресурсами представлена по данным отчета «Разработка раздела «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области», выполненного НПФ «ЭКОС» в 2006 г., в Таблице № 3.

4). Земельными и почвенными ресурсами, которые обеспечивают достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в муниципальном районе Сызранский предприятий перерабатывающей промышленности (см. Гл. 3.1.10. «Почвы»).

5). Лесными ресурсами.

6). Природными рекреационными ресурсами лесов, охотничьих хозяйств, особоохраняемых природных территорий, ключевых орнитологических территорий, акваторий и пойм многочисленных рек; акваторий и прибрежных зон прудов и водохранилищ (см. Гл. 3.1.12. «Природные рекреационные ресурсы»).
 4. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).
Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах муниципального района Сызранский выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

4.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

 (памятников истории и культуры)

На территории муниципального района Сызранский находится 44 памятника истории и культуры, 1 из них является памятником федерального значения, 7 находятся на государственной охране.

Историко-культурное наследие муниципального района Сызранский сосредоточено в населенных пунктах: с. Троицкое, с. Демидовка, с. Заборовка, с. Новая Рачейка, с. Уваровка, с. Губино, с. Жемковка, с. Надеждино, п. Новогубинск, с. Печерское, Старая Рачейка, с. Трубетчино, с. Усинское.

(Смотри п. 2.12. Историко-культурный потенциал).

На территории м.р.Сызранский выявлено 49 объектов археологического наследия: 8 одиночных курганов, 27 курганных могильников, 12 селищ (поселений), 2 городища.

4.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выде​ляются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельско​хозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности 

Особо охраняемые природные территории составляют обширную группу и дифференцируются следующим образом:

Территория природная (особо) охраняемая заповедно-эталонная – пространство, изъятое из какого бы то ни было непосредственного хозяйственного использования и предназначенное для особых форм пользования, прежде всего для сохранения информации о нетронутой природе, научных целей, слежения за общим состоянием природной среды (различные виды мониторинга) и поддержания экологического равновесия в исключительно уязвимых местах, имеющих ключевое значение для сохранения природы крупных регионов. Сюда относятся все заповедники и резерваты с заповедным режимом. Так, памятники природы являются территориями узкого экологического назначения.
Информация о памятниках природы м.р. Сызранский представлена в Табл. № 5 «Особо охраняемые природные территории м.р. Сызранский» согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 01.10.2004 г. (см. письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, исх.  № 01-01-23/2011 от 31.12.04 г.).

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. 

Территория природная (особо) охраняемая объектозащитная – территория, хозяйство на которой ведется с расчетом сохранения и правильной эксплуатации, расположенных поблизости ценных инженерных, строительно-архитектурных или иных искусственных объектов (защитные лесополосы вдоль шоссейных и железных дорог). К этой категории относятся также участки природы, составляющие единое целое с памятниками истории и культуры и обрамляющие их (см. Гл. 4.1. «Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры»).

Территория природная (особо) охраняемая ресурсозащитная – территория или акватория, на которой в условиях частичной охраны природного комплекса от хозяйственных вмешательств достигается развитие (или относительно полное сохранение) одного или нескольких видов природных ресурсов. Эти ресурсы эксплуатируются на месте или за пределами охраняемого участка. К этой категории относятся заказники, лесоохотничьи и заповедно-охотничьи хозяйства, склонозащитные, поле (почво) защитные, водоохранные, рыбоохранные и др. леса и иная растительность (вместе с занятой ею территорией). 
Так, ресурсозащитную функцию на территории м.р. Сызранский выполняют охотхозяйства, леса, ключевые орнитологические территории, выделенные в границах ООПТ Самарская Лука и Рачейский бор (см. Гл. 3.1.11 «Растительность и животный мир», Табл. № 4 «Характеристика ключевых орнитологических территорий (КОТР) м.р. Сызранский».
Согласно п.1 статьи 21 ФЗ РФ «Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г (с изменениями от 31 декабря 2005 года)»№ 191-ФЗ, проект  схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством РФ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствие со схемами территориального планирования РФ планируемых границ лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности РФ, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. Согласованию подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

Таблица № 5

ООПТ м.р. Сызранский 

	№ п/п
	Название ООПТ
	Категория
	Статус
	Профиль
	Год создания
	Общая площадь,

га
	Участие в международных конвенциях, программах
	Правоустанавливающий документ об организации ООПТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид документа
	Наименование органа власти
	Дата
	№

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Самарская Лука
	Национальный парк
	Федеральный
	Комплексный
	1984
	127186
	КОТР
	Постановление
	Совет министров РСФСР
	28.04.84г.
	161

	2
	Балашейские пески
	Памятник природы
	Региональный
	Геологический
	1987
	2
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	03.11.87г.
	386

	3
	Истоки

р. Крымзы
	Памятник природы
	Региональный
	Водный
	1989
	< 1
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	14.06.89г.
	201

	4
	Истоки р. Усы
	Памятник природы
	Региональный
	Водный
	1989
	111
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	14.06.89г.
	201

	5
	Каменные 

деревья
	Памятник природы
	Региональный
	Геологический
	1983
	10
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	19.04.83г.
	6

	6
	Малоусинские нагорные сосняки и дубравы
	Памятник природы
	Региональный
	Ботанический
	1989
	266
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	14.06.89г.
	201

	7
	Моховое болото
	Памятник природы
	Региональный
	Водный
	1967
	46
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	25.09.67г.
	566

	8
	Нефтяная скважина № 10
	Памятник природы
	Региональный
	Геологический
	1983
	< 1
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	19.04.83г.
	6

	9
	Нефтяная скважина № 8
	Памятник природы
	Региональный
	Геологический
	1983
	< 1
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	19.04.83г.
	6

	10
	Раменская

лесная дача
	Памятник природы
	Региональный
	Комплексный
	1983
	2872
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	19.04.83г.
	6

	11
	Рачейская тайга
	Памятник природы
	Региональный
	Лесной
	1989
	334
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	14.06.89г.
	201

	12
	Рачейские скалы
	Памятник природы
	Региональный
	Геологический
	1983
	111
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	19.04.83г.
	6

	13
	Рачейский бор
	Памятник природы
	Региональный
	Лесной
	1983
	1297
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	19.04.83г.
	6

	14
	Узилово болото
	Памятник природы
	Региональный
	Водный
	1983
	3
	
	Решение
	Куйбышевский облисполком
	19.04.83г.
	6

	15
	Урочище «Семь ключей»
	Памятник природы
	Региональный
	Комплексный
	1992
	263
	
	
	
	23.03.92г.
	

	16
	Гремячий
	Памятник природы
	Региональный
	
	
	446
	
	
	
	
	


4.3. Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны

Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2001г.).

Для исследуемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, действующей свалки, полигонов промышленных и твердых бытовых отходов, кладбищ, скотомогильников, железных и автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития, и селитебной застройкой. СЗЗ предназначена для:

· обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

· создания архитектурно-эстетического барьера между  промышленностью и жилой зоной при соответствующем ее благоустройстве;
· организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития селитебной застройки.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами, и иметь положительное заключение органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.
В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. Вопрос о жилищном строительстве в границах СЗЗ и необходимости вывода населения решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы и перспективы снижения неблагоприятного воздействия выбросов объекта на окружающую среду и установленного уровня воздействия физических факторов.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон.  

Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ определяется в зависимости от ее размера, по Табл. № 6 (см. «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г.).

Таблица № 6

Номенклатура объектов и планировочных элементов, 

допускаемых к размещению на территории СЗЗ
	№пп
	Наименование объектов и планировочных элементов
	Радиус СЗЗ, м

	
	
	до 300
	300-1000
	1000-3000

	
	Озеленение, благоустройство
	

	1.
	Древесно-кустарниковые насаждения
	*
	*
	*

	2.
	Газоны, цветники
	*
	*
	*

	3.
	Питомники
	
	
	*

	4.
	Сельскохозяйственные культуры
	
	
	*

	5.
	Площадки для отдыха рабочих на предприятиях
	*
	*
	*

	
	Транспортные сети
	

	6.
	Автодороги, проезды
	*
	*
	*

	7.
	Развязки дорог в разных уровнях
	
	
	*

	8.
	Тротуары
	*
	*
	*

	9.
	Велосипедные дорожки
	*
	*
	*

	10.
	Стоянки автомотовелотранспорта
	*
	*
	*

	11.
	Железнодорожные пути
	
	
	*

	12.
	Вертолетные площадки
	
	
	*

	
	Инженерные коммуникации
	

	13.
	Сети инженерных коммуникаций
	*
	*
	*

	14.
	ЛЭП от 20 до 110 кВ
	
	*
	*

	15.
	ЛЭП от 110 до 220 кВ
	
	
	*

	
	Здания административно-служебного и научно-технического назначения
	

	16.
	Административно-служебные здания промпредприятий
	*
	*
	*

	17.
	Здания научно-технического назначения промпредприятий
	*
	*
	*

	18.
	Помещения для аварийного персонала и охраны предприятий
	*
	*
	*

	19.
	Профтехучилища, техникумы
	*
	*
	*

	20.
	Павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
	*
	*
	*

	
	Здания торгово-коммунального назначения
	

	21.
	Торговые здания, киоски
	*
	*
	*

	22.
	Заводские столовые
	*
	*
	*

	23.
	Заводские амбулатории, поликлиники
	*
	*
	*

	24.
	Пожарные депо
	*
	*
	*

	25.
	Бани, прачечные
	*
	*
	*

	26.
	Гаражи
	*
	*
	*

	27.
	Котельные (на газовом топливе с обоснованием их размещения расчетом рассеивания)
	
	*
	*

	28.
	Промтоварные склады, не выделяющие вредностей
	
	*
	*

	29.
	Мелкие предприятия, не выделяющие производственных вредностей
	
	*
	*


4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). 

Согласно Статьи 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, водоохранные зоны Саратовского водохранилища (р. Волги - 3530 км), р. Сызранки (168 км), р. Усы (98 км), р. Крымзы (50 км) составят 200 м.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью от 10 до 50 км устанавливается в размере ста метров.  Таким образом, водоохранные зоны рек Кубра (40 км), Рачейка (33 км), Балашейка (26 км) составят 100 м.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью до 10 км устанавливается в размере пятидесяти метров.  Таким образом, водоохранные зоны рек Малая Крымза (9,2 км) и (Шварлейка (7,5 км) составят 50 м.

 Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

 Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

· посадка высокоствольных деревьев;

· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· прокладка трубопроводов различного назначения;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· применение удобрений и ядохимикатов;

Во втором поясе ЗСО не допускается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов; 

· рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.
Так, частный сектор жилой застройки, не оборудованный централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенный в границах 2-го и 3-го поясов ЗСО действующих  водозаборов в области распространения подземных вод, не защищенных и слабозащищенных от загрязнения с поверхности, является источником загрязнения подземных вод, что неизбежно отражается на качестве воды, подаваемой населению для хозяйственно-питьевого использования (см. Гл. 5.3.  «Источники и уровень  загрязнения почв и подземных вод»).

4.6. Зоны залегания полезных ископаемых 

Наличие месторождений полезных ископаемых на территории муниципального района Сызранский отражено в Гл. 3.1.9. «Полезные ископаемые». 
Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» (принят Госдумой РФ 08.02.1995 г.). 

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

 а). Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

б). Соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

 Это тем более актуально, что нефтяные месторождения, имеющиеся на территории муниципального района Сызранский, как правило, приурочены к областям распространения незащищенных или слабо защищенных от загрязнения с поверхности подземных вод.
4.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах проектирования в первую очередь являются зоны проявления опасных геологических процессов: затопление и подтопление паводковыми водами, водная и ветровая эрозия почв (оврагообразование).

Потенциальная опасность подтопления, но уже техногенного характера, существует на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи, поскольку процессу нефтедобычи сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты (см. Гл. 3.1.6. «Опасные геологические процессы»). 

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в границах проектирования являются взрывопожароопасные объекты: 

· Сызранское ЛПУМГ ООО «Самаратрансгаз»;
· ЛПДС «Журавлинская»;

· ООО «Магистраль»;

· ООО «Форас»

· коридоры прохождения газо-, нефте- и продуктопроводов.
 Транспортировка взрывопожароопасных продуктов с помощью трубоповодного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно - наливных операций или развитии аварийных ситуаций. 

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, гибнет все живое.

При строительстве и эксплуатации подводных трубопроводов, устройстве береговых и подводных траншей имеет место механическое разрушение берегов и русел в месте прохождения трубопровода, а при аварийных ситуациях – загрязнение нефтью и нефтепродуктами воды и прибрежных территорий.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90.5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 

Для исследуемой территории - это охранные зоны магистральных трубопроводов, ЛЭП, зоны атмосферного загрязнения и вибрационного воздействия от автомобильных дорог, зоны акустического дискомфорта и вибрационного воздействия от железных дорог.
Согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др. 

По территории муниципального района Сызранский проходят  линии   электропередач напряжением 220, 110, 35, 10 и 6 кВ.

Согласно «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.:Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередач: 


	
	

	· 220 кВ
	– 29 м;

	· 110 кВ
	– 23 м;

	· 35 кВ
	–17 м.

	· 10 кВ
	–10,5 м.

	· 6 кВ
	– 10 м




Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется. 

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств и дальностью распространения этих концентраций.

Так, зона атмосферного загрязнения автодороги «Москва-Самара-Уфа-Челябинск (М 5)» достигает 900 м в обе стороны от дорожного полотна, автодорог  «Сызрань-Саратов-Волгоград (Р-228)», «Сызрань-Чебоксары (А-151)» и строящейся автодороги «Сызрань- Самара» -  500 м в обе стороны от дорожного полотна. Уровень приземных концентраций загрязняющих веществ в пределах зон атмосферного загрязнения от названных автодорог - см.  Гл. 5.1. «Источники и уровень загрязнения атмосферы».

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», от основных автодорог проектируемой территории до жилой застройки должны быть предусмотрены обязательные санитарные разрывы шириной не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не мене 50 м. Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусмотреть вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

Ширина зоны акустического дискомфорта с каждой стороны железной дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.   

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна (см. Гл. 5.4. «Источники и уровни физического воздействия»).

При исторически сложившемся (фактическом) размещении жилья, производственных объектов, объектов социальной сферы и дачных участков на территориях опасных природных процессов, в санитарно-защитных, водоохранных зонах или прибрежных защитных полосах,- эти объекты должны  эксплуатироваться с обязательным выполнением соответствующих инженерных и природоохранных мероприятий, в противном случае их необходимо выносить за пределы зоны ограничений или реконструировать согласно утвержденной проектной документации.

5. Санитарно-гигиенические аспекты воздействия

 на окружающую среду и население

5.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

Согласно данным экологического бюллетеня за июнь 2009 года (Приволжское УГМС), основными источниками загрязнения атмосферы на территории м.р.Сызранский являются предприятия нефтепереработки, нефтехимии, ТЭЦ, железнодорожный и автомобильный транспорт. Наблюдения проводятся на трех стационарных постах при финансовой поддержке администрации городского округа Сызрань и одном ведомственном пункте Сызранского нефтеперерабатывающего завода.

Компоненты окружающей среды связаны между собой теснейшим вещественным и энергетическим обменом, в силу чего происходит взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах. Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье населения.

Ведущим предприятием на территории м.р. Сызранский является ЗАО «Балашейские пески» (п. Балашейка) 
 Согласно справке от 09.08.2007 г. (исх. № 3831), ЗАО «Балашейские пески» является предприятием горнообогатительной отрасли промышленности. Выполняет добычу формовочных песков для литейного производства – 518 тыс. т/год и выпускает противопригарные покрытия для литейного производства – 2266 т/год.

Предприятие введено в эксплуатацию в 1974 г. В настоящее время производится разработка концепции развития предприятия до 2012 г. 

В 2007 г. разработан Проект организации санитарно – защитной зоны ЗАО «Балашейские пески». Получено экспертное заключение по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы, где устанавливается СЗЗ в южном направлении до 20 м, в юго – западном до 70 м, в северо – западном до 170 м.

ОАО «Балашейский производственный комбинат» (п. Балашейка), относится к отрасли «промышленность строительных материалов».  Основной вид производства - производство электродов, жидкого стекла, опоки. В настоящее время предприятие признано банкротом и приостановило выпуск продукции.

Кроме названных, на территории м.р. Сызранский действующими являются:

1. Асфальтобетонный завод ЗАО «ДС ПМК «Сызранская». 

2. Асфальтобетонный завод ГДП-6.

3. Асфальтобетонный завод ГП ДРСУ-5.

4. Асфальтобетонный завод МУП «Дорожник».

5. Деревообрабатывающее предприятие ООО «Мона». 

6. Сызранский ДСУ ДРСК «Самараавтодор» (промбаза, асфальтобетонный завод).
7. Сызранское ЛПУМГ ООО «Самаратрансгаз» (компрессорная станция, транспортировка природного газа по магистральным газопроводам).
8. ЗАО «Эридан» пищевая промышленность (производство минеральной и экологически чистой воды).

9. . ООО «Аква» пищевая промышленность (производство минеральной и экологически чистой воды).

10. ООО «Лагуна» пищевая промышленность (производство экологически чистой воды).

11. ООО «Акведук» пищевая промышленность (производство экологически чистой воды).
12. ООО «Кошелевский посад» (переработка фруктов).

13. ЛПДС «Журавлинская» (транспортировка светлых нефтепродуктов по магистральному подуктопроводу). 
14. ООО «Магистраль» (хранение и выдача потребителям нефтепродуктов).

15. ООО «Форас» (прием, хранение и выдача потребителям нефти, нефтепродуктов, газового конденсата).
16. Рачейский лесхоз – деревообработка. 
По данным статистического сборника “Окружающая среда Самарской области в 2007 году» (Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2008г.), общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу расположенных на производственных площадках промышленных предприятий в границах муниципального района Сызранский – 604.

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех источников составляет 13,92 тыс.тонн. При этом 12,12 тыс.тонн выбрасывается без очистки. По сравнению с 2003 годом 7,10 тыс.т. наблюдается динамика увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (таблица №7):
Таблица №7
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу м.р. Сызранский (тыс.тонн)
	2003 год
	2004 год
	2005 год
	2006 год
	2007 год

	7,10
	7,97
	5,86
	7,75
	13,92


Поступило на очистные сооружения 1,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 1,74 тыс. тонн. Из уловленных и обезвреженных утилизировано 0,79 тыс. тонн загрязняющих веществ. 

Информация о планируемом развитии объектов промышленности в границах проектирования представлена согласно справке Администрации м.р.Сызранский от 26.07.2007 г. №171, в Табл. № 25 (см. Гл. 8.3. «Развитие промышленного комплекса»).
Относительно влияния выбросов в атмосферу от автотранспорта установлено следующее: в отработавших газах автомобилей содержится более 200 различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различны групп, самая значительная из которых - альдегиды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых  является бенз(а)пирен и др.

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодорог:

· «Москва-Самара-Уфа-Челябинск (М 5)» с максимальной приведенной интенсивностью транспортного потока 15 000-16000 авт/сут; 

· Сызрань-Чебоксары (А-151) с максимальной приведенной интенсивностью транспортного потока порядка 6 000 авт/сут;

· «Сызрань – Саратов – Волгоград (Р-228)» с максимальной приведенной интенсивностью транспортного потока порядка  4 000 авт/сут; 

· других автодорог внутриобластной транспортной сети с приведенной интенсивностью транспортного потока в интервале от 1 000 до 100 авт/сут. 

Расчет рассеивания в атмосферном воздухе выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, выполненный в составе отчета НИР «Территориальная программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Самарской области на период до 2010 г. с прогнозом до 2020 г.» Том 1. Книга 4. «Экологическое обоснование программы», разработанного ГУП «ТеррНИИгражданпроект в 2001 г., показал, что  при интенсивности транспортного потока 15000-16000 авт/сут, зона негативного влияния автодороги может достигать 900 м в обе стороны от дорожного полотна. В пределах зоны влияния автодороги существует вероятность формирования высоких концентраций диоксида азота – от 2,02 ПДК до 2,73 ПДК. 

При интенсивности транспортного потока 4000-6000 авт/сут, зона атмосферного загрязнения составит порядка 500 м в обе стороны от дорожного полотна. В пределах зоны атмосферного загрязнения существует вероятность формирования концентраций диоксида азота до 0,93 ПДК, т.е. вблизи порогового значения 1 ПДК. Ожидаемые максимальные концентрации сернистого ангидрида, оксида углерода, сажи, амиленов, бенз(а)пирена не превысят нормативных значений. 

В условиях проектируемой  новой трассы Сызрань- Самара (южный вариант) интенсивность движения на первом этапе эксплуатации не должна превысить 5000 автомашин в сутки, соответственно, зона влияния трассы также составит порядка 500 м обе стороны от дорожного полотна, а ожидаемые максимальные концентрации диоксида азота не превысят 0,93 ПДК.

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», от основных автодорог исследуемой территории до жилой застройки должны быть предусмотрены обязательные санитарные разрывы шириной не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не мене 50 м. Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусмотреть вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

5.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных водных объектов

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах муниципального района Сызранский характеризуется качеством воды основных объектов его гидрографической сети (см. Гл.3.1.8. «Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод»).

В целом, выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

1. фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

2. организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

3. диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос стоянки маломерного флота, дебаркадеры, свалки, склады, объекты рекреации и т.п. 

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель,  в день составляют около 200 г. «Потерянные» нефтепродукты частично растекаются по поверхности, частично поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами и, в значительной мере, откладываются на дно.


Серьезный вред наносит и шум от двигателей маломерного флота: нарушаются условия воспроизводства рыб, пути их миграций, страдает кормовая база водоемов.

В результате многолетней хозяйственной деятельности многие малые реки района залились, обмелели, загрязнились и постепенно теряют свое экологическое значение. Основное отрицательное воздействие на чистоту рек оказывают:

· стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

· бессистемная пастьба cкота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

· хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

· производственные стоки предприятий местной промышленности;

· стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

· разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Все устьевые  зоны притоков р. Волги первого порядка и некоторые притоки второго порядка находятся в подпоре от водохранилищ. Подпор распространяется вверх по течению на многие километры. По территории м.р. Сызранский, в пределах акватории Куйбышевского водохранилища такое подпертое устье-залив имеет р. Уса, на Саратовском водохранилище – Сызранка, р. Крымза, р. Кубра,   р.Кашпировка и др., что определяет своеобразную гидравлику на значительной протяженности этих рек вверх по течению. Особенно сильно такое своеобразие проявляется в пределах зоны неустановившегося гидрологического режима Саратовского водохранилища, где в течение суток в четкой привязке к режиму попусков Куйбышевского гидроузла с запаздыванием на время добегания волны и воды попуска изменяются скорости и направления течений, вплоть до образования восходящих течений. Основываясь именно на такого рода наблюдениях, СП 3907-85 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ», запрещает использование устьевых участков подпертых притоков для сброса любых видов сточных вод, поскольку сброшенные поллютанты могут длительное время мигрировать по устьевой зоне, накапливаясь и не находя стока в основной водоем.

Список систем канализации, имеющихся на территории м.р. Сызранский представлен в Табл. № 7 по данным отчета «Разработка раздела «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области», выполненного НПФ «ЭКОС» в 2006 г. 

Согласно справке (исх. № 2922/8 от 10.08.07г) общий сброс сточных вод только по ОАО Сызраньводоканал в 2006 г. составил 19486,5 тыс.м³. 

Таблица № 8 

Список канализационных очистных сооружений в границах

 м.р. Сызранский

	№ п/п
	Принадлежность и местоположение

канализационных очистных сооружений

	1
	ООО «Быткомфорт», п. Междуреченск, ЖБК

	2
	ООО «Быткомфорт», п. Балашейка (очистные сооруж. № 1, бывш. ГОК)

	3
	ООО «Быткомфорт», п. Балашейка (очистные сооруж. № 2, бывш. БПК)

	4
	ОАО «Птицефабрика Волжская», п. Новая Крымза»

	5
	База отдыха «Усинская» ОСКБ ОАО «АвтоВАЗ», п. Миронов

	6
	Пионерлагерь «Услада» Куйбышевской ж/д, с. Переволоки


Для оценки уровня загрязненности воды используется удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ).

УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды - условно оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. Позволяет проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах при условии различия программы наблюдений.  Значение УКИЗВ может варьироваться от 1 до 16; чем больше значение, тем хуже качество воды.

Таблица № 9
УКИЗВ р.Сызрань по годам

	Показатели качества водного объекта
	2003
	2004
	2005
	2006

	УКИЗВ
	3,12
	2,85
	3,50
	4,01

	Класс качества воды
	3 б (очень загрязненная)
	3 а (весьма загрязненная)
	3 б (очень загрязненная)
	4 а (грязная)


Таблица №9 наглядно показывает, что УКИЗВ р.Сызрань достигал своего максимального значения согласно наблюдениям 2006 года, когда вода реки характеризовалась 4А классом - «грязная», в 2007 году значения УКИЗВ немного снизилось. 

Таблица №10
УКИЗВ р.Крымза по годам

	Показатели качества водного объекта
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	УКИЗВ
	3,44
	3,03
	3,66
	4,33
	3,15

	Класс качества воды
	3 б (очень загрязненная)
	3 б (очень загрязненная)
	3 б (очень загрязненная)
	4 а (грязная)
	3 б (очень загрязненная)


Согласно данным  таблицы №10 на максимальный УКИЗВ р.Крымзы наблюдался в 2006 году, качество воды характеризовалось классо 4 а. В 2007 году уровень загрязнения снизился.

Таблица № 11
УКИЗВ Саратовского водохранилища у г.Сызрань по годам

	Показатели качества водного объекта
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	УКИЗВ
	1,95
	1,95
	2,91
	2,86
	3,54

	Класс качества воды
	2 а  (слабо загрязненная)
	2 а  (слабо загрязненная)
	3 а (весьма загрязненная)
	3 а весьма (загрязненная)
	3 б (очень загрязненная)


По данным «Обзора состояния загрязнения поверхностных вод на территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС республики Татарстан в 2006 г. (Самара: ПУГМС, 2007 г.), качество воды Саратовского водохранилища у г.Сызрань оценивалось:
Таблица № 12
	
	2005 г.
	2006 г.

	УКИЗВ
	2,91
	2,86

	Класс качества
	3 а (загрязненная)
	3 а (загрязненная)


Характерными загрязняющими веществами являлись соединения меди и ХПК (химическое потребление кислорода).

В 2006 г. наблюдалось увеличение среднегодовых концентраций соединений меди с 3 до 4 ПДК, максимальная концентрация составляла 14 ПДК (в контрольном створе). Частота встречаемости концентраций меди выше 1 ПДК составляла 89%, выше 10 ПДК – 5%.

Наблюдалась загрязненность воды фенолами в контрольном створе – 1,4 ПДК, Максимальная превышала норму в 6 раз. Химическое потребление кислорода превышало норму в 1,3 раза. Минимальное содержание кислорода составляло 6,2 мг/л.

Качество воды р. Сызрань ухудшилось на один класс по сравнению с 2005г. и  оценивалось

Таблица № 13
	
	2005 г.
	2006 г.

	УКИЗВ
	3,50
	4,01

	Класс качества
	3 б (очень загрязненная)
	4 а (грязная)


Характерными загрязняющими веществами являлись БПК5, ХПК, азот нитритный, соединения меди и железа.

Уровень загрязнения воды железом общим стабильно повышенный – 4 ПДК, максимальная концентрация была на уровне 9 ПДК.

Загрязненность воды соединениями меди и азотом нитритным оказалась прежней – 2 ПДК, максимальные концентрации достигали 5 и 4 ПДК. Химическое потребление кислорода превышало норму в 1,5 раза. Минимальное содержание кислорода составляло 8,3 мг/л.

Качество воды р. Крымза у г. Сызрань ухудшилось на один класс по сравнению с 2005 г. и  оценивалось

 Таблица № 14
	
	2005 г.
	2006 г.

	УКИЗВ
	3,66
	4,33

	Класс качества
	3 б (очень загрязненная)
	4 а (грязная)


Характерными загрязняющими веществами являлись БПК5, ХПК, азот нитритный, соединения меди и фенолы.

В 2006 г. отмечалось стабильное загрязнение вод р. Крымза соединениями меди, достигавшее 4 ПДК. Максимальная концентрация составляла 7 ПДК. Превышение ПДК содержания соединений меди наблюдалось в 80% проб.

Отмечена загрязненность воды легкоокисляемыми органическими веществами (3 ПДК), фенолами и нефтепродуктами (по 2 ПДК).

Среднегодовое содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) варьировало в пределах 26-42 мг/л. Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 7,7 мг/л.

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий м.р. Сызранский отсутствуют системы дождевой канализации. Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных предприятий происходит в основном в систему водосбора рек Сызранка, Крымза, Уса, Кубра. Следовательно, загрязнение попадает в Куйбышевское и Саратовское водохранилища.

 Куйбышевское и Саратовское водохранилища относятся к водоемам рыбохозяйственного значения, воды которых должны быть не ниже II-го класса качества.  Существующий уровень загрязнения водохранилищ представляет опасность для состояния их экосистем, которые в таких условиях неизбежно подвергаются негативным изменениям с тенденцией к  истощению рыбных запасов, насчитывающих на сегодняшний день около 23-х видов рыб.

5.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод
По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Самарской области в 2005 году», разработанного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области», основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

1). Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

2). Возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ.

3). Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

4). Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных.

5). Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли.

6). Недостаточное количество общественных туалетов.

7). Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

8). Отставание развития канализационных сетей от строительства в целом.

9). Отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора. 

10). Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов. 

Значимыми источниками негативного воздействия на экологическое состояние межселенных территорий в границах проектирования являются разрабатываемые нефтяные месторождения (действующий нефтепромысел в районе п. Новозаборовский, п. Взгорье, с. Рамено) со всей сопутствующей инфраструктурой: скважины, сеть технологических, межпромысловых, промысловых и транзитных трубопроводов и коллекторов, водоводов и продуктопровов, нефтеочистительные и нефтеперекачивающие станции и пр. (см. Гл. 3.1.9. «Полезные ископаемые»). 

Нефть, нефтяной и буровые шламы, сточные воды, содержащие различные химические соединения, способны опасно воздействовать на воздух, воду, почву, растительный и животный мир, а самое главное – на человека. Как правило, радиус воздействия на природную среду далеко не совпадает с границами месторождений, он значительно больше, а глубина техногенного воздействия от нефтедобычи может  достигать 3,5 км.
Магистральные трубопроводы расположены в основном в технических коридорах, т. е. один или несколько нефтепроводов вместе с газопроводами, продуктопроводом. Здесь же размещаются кабели связи, линии электропередач для обслуживания этих трубопроводов.

Прохождение газо - и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно - наливных операций или развитии аварийных ситуаций. При строительстве и эксплуатации подводных трубопроводов, устройстве береговых и подводных траншей имеет место механическое разрушение берегов и русел в месте прохождения трубопровода, а при аварийных ситуациях – загрязнение нефтью и нефтепродуктами воды и прибрежных территорий.

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, гибнет все живое.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90.5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства, например, крупные животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, производства по обработке и протравливанию семян, склады горюче-смазочных материалов и др. 

Такие объекты – потенциальный источник нанесения ущерба не только земле, растительному покрову, животным, но и здоровью людей, поскольку ядохимикаты могут быть размыты дождевыми и/или талыми водами, а, следовательно, с поверхностным стоком попасть в грунтовые воды и поверхностные водные объекты; под воздействием ветра они могут загрязнять атмосферный воздух токсичными соединениями, содержащими тяжелые металлы, хлорорганические соединения и другие, опасные для всего живого загрязняющие вещества. 

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники, Ямы Беккари), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов. 

Сведения об объектах захоронения биологических отходов в муниципальном районе Сызранский Самарской области представлены согласно справки ГУ Самарской области «Сызранская районная станция по борьбе с болезнями животных» с информацией об объектах захоронения биологических отходов в м.р. Сызранский (исх. № 72 от 26.04.07 г.) в . Табл.№ 8.

Согласно Справки СМУП «Экопром» (исх.. №129 от 02.05.07 г.) и Справки Отдела экологии Администрация г.о. Сызрань (исх. №217-э от  02.05.2007 г.), по состоянию на 01.05.2007 г., на землях муниципального района Сызранский, вблизи п. Новозаборовский расположены Сызранская городская свалка по приему ТБО 

Таблица № 15
Сведения об объектах захоронения биологических отходов в муниципальном районе Сызранский Самарской области
	№

п/п
	Наименование территории

(городской округ, городское поселение,

сельское поселение)


	Наименование

нас.пункта
	Тип объекта

захоронения (яма Беккари, земляная яма и др.)
	Состояние объекта

захоронения (соответствует требованиям вет.сан. правил, в аварийном состоянии, закрыт, планируется строительство и др.)

	1.
	 с.п. Троицкое
	с. Троицкое
	Бетонная яма
	Не оборудовано место вскрытия, нет ограждения, траншеи, обваловки.

Не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	2.
	с.п. «Волжское»
	п. Сборный
	Яма, обложенная кирпичом
	Нет крышки люка места вскрытия, нет ограждения, траншеи, обваловки.

Не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	3.
	с.п. Заборовка
	с. Заборовка
	Приспособленная металлическая емкость, 
	Не оборудовано место вскрытия. Нет ограждения, обваловки, траншеи. Не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	4.
	г.п. Балашейка
	г.п. Балашейка
	Бетонная яма
	Не оборудовано место вскрытия. Нет ограждения, обваловки, траншеи. Не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	5.
	с.п. Жемковка
	с. Жемковка
	Бетонная яма
	Не оборудовано место вскрытия. Нет ограждения, обваловки, траншеи. Не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	6.
	с.п. Ивашевка
	с. Ивашевка
	Бетонная яма
	Нет ограждения, обваловки, траншеи. Частично не соотетствует требованиям вет.сан. правил.

	7.
	с.п. Старая Рачейка
	с. Старая Рачейка
	Металлическая емкость, врытая в землю
	Не оборудовано место вскрытия. Нет ограждения, обваловки, траншеи. Не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	8.
	с.п. Новая Рачейка
	с. Новая Рачейка
	Две металлические емкости, врытые в землю
	Не оборудовано место вскрытия. Нет ограждения, обваловки, траншеи. Не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	9.
	с.п. Усинское
	с. Усинское
	Бетонная яма
	Нет обваловки и траншеи. Частично не соответствует требованиям вет.сан. правил.

	10.
	с.п. Печерское
	с. Печерское
	Яма, выложенная кирпичом
	Нет крышки люка, ограждения, обваловки. Частично не соответствует требованиям вет.сан. правил.


(начало эксплуатации с 1974г.) и площадка по приему и захоронению промышленных отходов (начало эксплуатации с 1988г.), находящиеся в ведении СМУП «Экопром». Общая площадь занимаемого данными объектами земельного участка составляет 7,2 га.

Участок строящегося высоконагружаемого полигона бытовых и промышленных отходов 2-4 класса опасности г.о. Сызрань также расположен на землях муниципального района Сызранский, в 9 километрах северо-западнее границы г.о.Сызрань. В качестве площадки для размещения полигона используется отработанный карьер по добыче песка Сызранского месторождения песчано-гравийных грунтов, расположенный на правом склоне оврага «Калмыцкий», в 500м южнее автодороги «Москва-Самара-Уфа-Челябинск (М 5)».

Производственная площадка полигона примыкает с запада к действующим городской свалке и площадке по захоронению промотходов. 

Площадь проектируемого полигона около 18 га с общей площадью земельного отвода в 20-21 га. Планируемый общий объем твердых бытовых отходов к захоронению около 1765320 м3, промотходов 2-4 классов опасности – 46000м3. Расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет. 

 На существующее положение введена в эксплуатацию половина карты по приему ТБО строящегося полигона. По окончании строительства полигона планируется рекультивация земель, нарушенных при создании действующей свалки и площадки по приему промотходов. Разработка проекта рекультивации начата в 2003 году.

Свалка длительное время представляет, а строящийся полигон может представлять опасность для почв, подземных и поверхностных вод при несоблюдении проектных решений  в части инженерной подготовки территории под строительство, технологии складирования и захоронения отходов и невыполнении заложенных природоохранных мероприятий. В частности, в случае нарушения проектных решений по  устройству гидроизоляции основания полигона, он будет представлять реальную опасность для вод р. Сызранка, поскольку овраг «Калмыцкий», открывается в долину р. Сызранка, которая  является естественной дреной для грунтовых вод южного склона водораздела рр. Крымза и Сызранка, на котором расположена производственная площадка строящегося полигона. Река Сыранка, будучи притоком Саратовского водохранилища, «принесет» загрязнение в его воды.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.
Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности), слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (III-IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.  

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.

 На территориях распространения подземных вод I -IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. К сожалению, на сегодняшний день очень многие объекты промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна не только для территории муниципального района Сызранский, но и для г.о. Сызрань, поскольку хозяйствено-питьевое и производственное водоснабжение обозначенных территорий осуществляется, в основном, из подземных водозаборов, расположенных на землях района. 

Актуальность проблемы подтверждается данными Лаборатории филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани», силами которой в течение 2006 г. по социальному заказу было отобрано:

· 154 пробы питьевой воды на химические показатели, из них оказалось неудовлетворительными  48 проб;

· 218 проб питьевой воды на микробиологические показатели, из них не отвечало санитарным требованиям 23 пробы (см. Приложение к Справке ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской обл. в городе Сызрани», исх. № 119  от 10.05.07 г.). 

Анализ данных Справки ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской обл. в городе Сызрани» (исх. № 119.от 10.05.07 г.) и прилагаемых к ней Протоколов анализов качества питьевой воды, позволил свести их в таблицы №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Таблица № 16
Перечень обследованных водопроводов

	  №

п/п
	Название 

водоисточника
	Водоисточник
	Устройство

(схема)


	Количество населения,

пользующееся

 питьевой водой 

из данного водопровода,

 чел

	
	
	номер

(код)
	группа
	
	

	1.
	Батракский водозабор
	1
	подземный
	тупиковая
	750

	2.
	Образцовский водозабор
	2
	подземный
	смешанная
	39532

	3.
	Новосызранский водозабор*)
	3
	подземный
	смешанная
	28000

	4.
	Заусиновский водозабор*)
	4
	подземный
	смешанная
	63938

	5.
	Раменский водозабор*)
	5
	подземный
	смешанная
	50131


*) - водозаборы, расположенные на территории м.р. Сызранский.

Таблица № 17
Количество исследованных проб по веществам (показателям),

контролируемым в питьевой воде, с превышением ПДК

	Точка контроля
	Наименование 

вещества
	Исследовано 

проб всего

(абс.)
	В том числе
	В том числе, %

	
	
	
	<1,0

ПДК
	1,1-2,0

ПДК
	2,1-5,0

ПДК
	>5,1

ПДК
	<1,0

ПДК
	1,1-2,0

ПДК
	2,1-5,0

ПДК
	>5,1

ПДК

	Батракский водозабор



	скважина
	:Железо (включая хлорное железо) по Fe
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	50,00
	50,00

	разводящая сеть
	Железо (включая хлорное железо) по Fe
	9
	-
	1
	8
	
	-
	11,11
	88,89
	--

	Образцовский водозабор



	скважина
	Железо (включая хлорное железо) по Fe
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	100,00

	
	Марганец
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	100,00

	
	:Нитраты (по NO3)
	1
	1
	
	-
	-
	100,00
	-
	-
	-

	ВНС
	Железо (включая хлорное железо) по Fe
	7
	5
	2
	-
	-
	71,43
	28,57
	-
	-

	разводящая сеть
	Железо (включая хлорное железо) по Fe
	14
	8
	5
	1
	-
	57,14
	35,71
	7,14
	-

	Новосызранский водозабор*)


	скважина
	Железо (включая хлорное железо) по Fe
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	100,00

	ВНС
	Железо (включая хлорное железо) по Fe
	8
	6
	1
	-
	1
	75,00
	12,50
	-
	12,50

	Заусиновский водозабор*)


	разводящая сеть
	Железо (включая хлорное железо) по Fe
	38
	13
	3
	-
	-
	34,21
	7,89
	-
	-

	Раменский водозабор*)


	разводящая сеть
	Хлор 
	18
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	5,56
	-


*) - водозаборы, расположенные на территории м.р. Сызранский.

Таблица № 18
Качество воды водозаборов по органолептическим и общим показателям

	Название

 водозабора
	Показатели

 качества 

питьевой воды
	Фактическое значение

 показателя
	Нормативное значение 

показателя

 по СанПиН 2.1.4.1074-01
	Уровень 

превышения нормативного показателя,

доли ПДК

	Батракский
	запах (баллы)
	4
	2
	2

	
	привкус (баллы)
	4
	2
	2

	
	мутность (ЕМФ – единицы мутности по формазину)
	7
	2,6
	2,7

	
	железо (мг/л)
	2,4
	0,3
	8

	Образцовский
	запах
	4
	2
	2

	
	привкус
	4
	2
	2

	
	мутность
	35
	2,6
	13,5

	Новосызранский*)
	мутность
	14
	2,6
	5,4

	
	железо (мг/л)
	2,76
	0,3
	9,2

	
	жесткость
	7,8 мг-экв/л
	7,0
	1,1


*) - водозаборы, расположенные на территории м.р. Сызранский.

Таблица № 19
Результаты анализов питьевой воды по химическим показателям

	Водозабор
	Точки

контроля
	Наименование

веществ

 с превышением ПДК
	Средняя концентрация из проб,

превышающих ПДК, мг/л (доли ПДК)

	Батракский
	скважина
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	1,54500 (5,15)

	
	разводящая сеть
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	0,95111 (3,17)

	Образцовский
	скважина
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	2,06000 (6,87)

	
	
	марганец
	0,70000 (7,0)

	
	ВНС
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	0,33500 (1,12)

	
	разводящая сеть
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	0,52600 (1,75)

	Новосызранский*)
	скважина
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	2,10000 (7,0)

	
	ВНС
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	1,58000 (5,27)

	Заусиновский*)
	разводящая сеть
	железо (включая хлорное железо) по Fe
	0,44670 (1,49)


*) - водозаборы, расположенные на территории м.р. Сызранский.

Таблица № 20
Содержание микроорганизмов в питьевой воде

(индикаторные, условно-патогенные и патогенные микроорганизмы)

	Точка

контроля
	Наименование 
микроорганизма
	Количество проб
	Количество

населения

под воздействием

	
	
	всего
	из них

положительных
	

	Батракский водозабор

	скважина
	общие колиформы
	6
	2
	750

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	6
	1
	

	
	колифаги
	6
	
	

	разводящая

сеть
	общие колиформы
	18
	2
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	18
	1
	

	
	колифаги
	18
	
	

	Образцовский водозабор

	скважина
	общие колиформы
	6
	
	39532

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	6
	
	

	
	колифаги
	6
	
	

	ВНС
	общие колиформы
	19
	
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	19
	
	

	
	колифаги
	19
	
	

	разводящая

сеть
	общие колиформы
	33
	8
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	33
	
	

	
	колифаги
	33
	
	

	Новосызранский водозабор*)

	скважина
	общие колиформы
	15
	2
	28000

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	15
	
	

	
	колифаги
	15
	
	

	ВНС
	общие колиформы
	11
	
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	11
	
	

	
	колифаги
	11
	
	

	Заусиновский водозабор*)

	скважина
	общие колиформы
	16
	1
	63938

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	16
	
	

	
	колифаги
	16
	
	

	ВНС
	общие колиформы
	9
	
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	9
	
	

	
	колифаги
	9
	
	

	разводящая

сеть
	общие колиформы
	31
	
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	31
	
	

	
	колифаги
	31
	
	

	Раменский водозабор*)

	скважина
	общие колиформы
	7
	
	50131

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	7
	
	

	
	колифаги
	7
	
	

	ВНС
	общие колиформы
	9
	
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	9
	
	

	
	колифаги
	9
	
	

	разводящая

сеть
	общие колиформы
	38
	8
	

	
	термотолерантные колиформные бактерии
	38
	2
	

	
	колифаги
	38
	
	


*) - водозаборы, расположенные на территории м.р. Сызранский.

Таблица № 21
Характеристика показателей общей жесткости в питьевой воде

	Водозабор
	Точка

контроля
	Количество проб воды,

исследованных на общую жесткость
	Количество

населения под воздействием, чел.

	
	
	всего
	из них проб с превышением

≥ 10 мг·экв./л
	

	Батракский
	скважина
	2
	-
	750

	
	ВНС
	-
	-
	

	
	разводящая

сеть
	9
	-
	

	Образцовский
	скважина
	1
	1
	39532

	
	ВНС
	7
	1
	

	
	разводящая

сеть
	14
	1
	

	Новосызранский*)
	скважина
	2
	-
	28000

	
	ВНС
	8
	-
	

	
	разводящая

сеть
	-
	-
	

	Раменский*)
	скважина
	3
	-
	63938

	
	ВНС
	8
	-
	

	
	разводящая

сеть
	38
	2
	

	Заусиновский*)
	скважина
	2
	-
	50131

	
	ВНС
	6
	-
	

	
	разводящая

сеть
	54
	-
	


*) - водозаборы, расположенные на территории м.р. Сызранский.

Анализ табличных данных позволяет заключить, что по большинству обследованных водозаборов  имеют место превышения допустимого содержания соединений железа, включая хлорное железо, и в воде источников, и  в разводящей водопроводной сети. Так, из обследованных водозаборов, расположенных на территории м.р. Сызранский, по Новосызранскому водозабору диапазон концентраций соединений железа составляет 1 ПДК÷9 ПДК; по Заусиновскому 1 ПДК÷2 ПДК. В разводящей сети от Раменского водозабора отмечено повышенное содержание хлора в диапазоне 2 ПДК÷5 ПДК.

В воде   Новосызранского водозабора отмечены повышенная мутность (5,4 ПДК) и жесткость (1,1 ПДК). На скважинах и в разводящей сети водозаборов: Новосызранский, Заусиновский, Раменский зарегистрированы неудовлетворительные по микробиологическим показателям анализы подаваемой населению питьевой воды.

5.4.  Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются: участки  железных дорог «Москва – Рязань – Саранск – Самара – Уфа – Челябинск», «Сызрань – Пенза», «Саратов – Сызрань», «Сызрань – Ульяновск», «Смышляевка - Жигулевское море - Сызрань»;  автодороги: «Москва-Самара-Уфа-Челябинск (М 5)», Сызрань-Чебоксары (А-151) и Сызрань-Саратов (Р-228) с сетью внутриобластных  автодорог общего пользования.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. 

В отчете «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях», разработанного ООО НПО «Институт акустических экранов» (Санкт-Петербург, 2007 г.), определены размеры зоны необходимого санитарного разрыва от трассы железной дороги до жилой застройки по фактору шумового загрязнения.

Результаты расчетов представлены в Табл. № 20 «Результаты расчета санитарного разрыва от участка «Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги».

Таблица № 22
Результаты расчета санитарного разрыва от участка

 «Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги
	
	По трассе ж/д
	При сокращении скорости в узких местах

	
	Дневное

время
	Ночное

время
	Дневное

время
	Ночное

время

	Фактический уровень звукового давления (УЗ), дБА
	74,7
	74,2
	67,2
	67,1

	Требуемое снижение УЗ, дБА
	19,7
	29,2
	12,2
	22,1

	Размер санитарного разрыва, м
	200
	600
	55
	220


Анализ результатов замеров уровней вибрации показал, что размер необходимого санитарного разрыва по фактору вибрации составляет 25 м.

Таким образом, размер санитарного разрыва от железной дороги определяется фактором шума. Расчетный размер санитарного разрыва для железной дороги (без мероприятий шумозащиты) составляет 600 м. В зону акустического дискомфорта (санитарного разрыва) от железной дороги (600 м) попадает значительная часть жилой застройки г.о. Сызрань в направлениях: восток-запад, юг-север-северо-восток, включая центральную часть г. Сызрань, особенно по линиям Сызрань 1 – Сенная, Сызрань 1 – Кузнецк, Сызрань –Октябрьск -Жигулевское море.

Уровень вибрационного воздействия от движущегося железнодорожного транспорта достигает границ существующей жилой застройки вдоль линии железной дороги «Саратов – Сызрань». 

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог «Москва-Самара-Уфа-Челябинск (М 5)» с приведенной максимальную интенсивностью транспортного потока 15000-16000авт/сут, Сызрань-Саратов (Р-228) с приведенной максимальную интенсивностью транспортного потока.4 000 авт/сут и Сызрань-Чебоксары (А-151) с приведенной максимальную интенсивностью транспортного потока 6 000 авт/сут (см. Гл. 3.2.3.1. Источники  загрязнения атмосферы), уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые - 83(86, грузовые - 86(92, автобусы - 82(90.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.),  зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Таким образом, уровень вибрационного воздействия от движущегося железнодорожного и автомобильного транспорта не достигает границ существующей жилой застройки м.р. Сызранский.  

По территории муниципального района Сызранский проходят  линии   электропередач напряжением 220, 110, 35, 10 и 6 кВ.

Согласно «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.:Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередач: 

	
	

	· 220 кВ
	– 29 м;

	· 110 кВ
	– 23 м;

	· 35 кВ
	–17 м.

	· 10 кВ
	–10,5 м.

	· 6 кВ
	– 10 м




Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется. 
 Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах исследуемой территории не выявлено.  
5.5. Зеленые насаждения

Характер растительности и уровень залесенности проектируемой территории см. Гл. 3.1.11. «Растительность и животный мир».
5.6. Территории с потенциальной опасностью 

природно-очаговых заболеваний

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Самарской области в 2006 году» (Самара: ФГУЗ «Центр гигиены и     эпидемиологии по Самарской области», 2007 г.), на территории муниципального района Сызранский случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями не выявлено. 
6. Оценка существующей экологической ситуации

6.1. Система обращения с отходами.

По данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год, объемы образования отходов Сызранского района составляют порядка 84,58 тыс. тонн, из них 10,65 тыс. тонн твердые бытовые отходы от населения и предприятий района.

В общем объеме образовавшихся отходов отходы 1 класса опасности составляют 0,127 тонн; 2 класса опасности -  5,168 тонн; 3 класса опасности -  20,301 тонн; 4 класса  опасности -  1307,974 тонн; 5 класса  опасности -  72930,530 тонн.

Из общего объема образовавшихся и накопленных отходов предприятий в 2004 году 

· 73365,218 тонн использовано (переработано) на предприятиях района;

· 0,114 тонн обезврежено на предприятиях района;

· 645,109 тонн  – передано для захоронения на специализиованные объекты;

· 0,650 тонн размещено на временное хранение на территории предприятий района.

Обеспечение экологической безопасности и соблюдение санитарных норм проживания населения предусматривает:

- сбор ТБО от граждан в контейнеры;

- вывоз ТБО на полигон мусоровозами;

- захоронение ТБО на полигоне.

 Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен лишь частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории района и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  (см. Гл. 5.3. «Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод»).

Централизованно собранные отходы ТБО Сызранского района в 2004 году фактически поступали на захоронение только на строящийся полигон ТБО г.о.Сызрань.

Объекты захоронения биологических отходов  (скотомогильники) имеются вблизи населенных пунктов с. Троицкое, п. Сборный, с. Заборовка, г.п. Балашейка, с. Жемковка, с. Ивашевка, с. Старая Рачейка, с. Новая Рачейка, с. Усинское, с. Печерское (см. Гл. 5.3. «Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод», Табл. № 8 «Сведения об объектах захоронения биологических отходов в муниципальном районе Сызранский Самарской области»).

6.2. Санитарно-гигиеническая оценка ситуации

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах проектирования не может оцениваться как благополучная в силу следующих обстоятельств:

1). Высокий износ канализационных сетей, недостаточная эффективность канализационных очистных сооружений или полное их отсутствие создают опасность загрязнения почв, подземных и поверхностных вод  (см. Гл. 5.2. «Источники  и уровень загрязнения поверхностных водных объектов». Гл. 5.3. «Источники  и уровень загрязнения почв и подземных вод»).

2). Порядка половины населенных пунктов района не имеют достаточной централизованной обеспеченности водой питьевого качества, что объясняется значительным физическим износом сооружений инженерного оборудования для забора артезианских и поверхностных вод, для их подъема, обработки и распределения между потребителями. По данным областной целевой Программы "Обеспечение населения Самарской области питьевой водой" на 2005 - 2010 годы, износ водопроводных сетей  в м.р. Сызранский составляет  более 90%.

3). Все источники хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проектирования являются подземными. В основном они расположены в пределах распространения водоносных горизонтов слабо и средне защищенных от загрязнения с поверхности (II, III категории защищенности). Это, а также недостаточное внимание к соблюдению правил санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения создает проблему снабжения населения водой питьевого качества и поддержания нормативного качества  вод поверхностных водных объектов. В частности, действующие стихийные свалки бытовых и промышленных отходов создают опасность загрязнения почв и подземных вод фильтратом, образующимся при гниении складируемых отходов (см. Гл. 5.3. «Источники  и уровень загрязнения почв и подземных вод»).

4). Воды Саратовского водохранилища и его притоков по ряду показателей имеют повышенный уровень загрязнения, что создает опасность для состояния экосистем водотоков и сохранения их рыбных запасов.
6.3. Оценка состояния здоровья населения

Состояние здоровья населения определяется множеством факторов, в ряду которых, находятся: условия проживания, состояние компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод), уровень озеленения населенных территорий, успешность системы здравоохранения в целом. 

Наиболее репрезентативные в плане оценки состояния здоровья населения показатели за период 2001-2006 г.г. для м.р. Сызранский представлены по данным справки МУ ЦРБ Сызранского района Самарской области (исх.. №  339 от 27.06.07 г.) в Табл. №№ 21-26. 

Таблица № 23
Демографические показатели

	Показатели
	Год

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Численность населения всего
	26400
	26100
	25807
	23900
	23842
	26315

	Детей от 0 до 6 лет
	1076
	1256
	1139
	1156
	1596
	1379

	Детей от 7 до 15 лет
	2632
	2365
	2356
	2171
	1658
	2216

	Детей от 16 до 17 лет
	1185
	1273
	1194
	1131
	1024
	1192

	Рождаемость (на 1000 населения)
	3,9
	3,8
	4,0
	4,5
	4,3
	4,0

	Родилось всего
	191
	187
	188
	196
	185
	192

	Общая смертность(на 1000 населения)  
	17,1
	21,1
	21,0
	19,2
	19,7
	19,0


Таблица № 24
Структура смертности по причинам: болезни системы кровообращения, 

новообразования, старость, болезни органов дыхания,

 несчастные случаи, отравления алкоголем, др.

	 место            
	Год

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1
	Болезни системы кровообращения
	Болезни системы кровообращения
	Болезни системы кровообращения
	Болезни системы кровообращения
	Болезни системы кровообращения
	Болезни системы кровообращения

	2
	Новообразования
	Новообразования
	Травмы, отравления
	Новообразования
	Травмы, отравления
	Травмы, отравления

	3
	Травмы, отравления
	Травмы, отравления
	Новообразования
	Травмы, отравления
	 Новообразования
	Новообразования

	4
	Старость
	Прочее
	Старость
	Старость
	Прочее
	Старость


Таблица № 25
Младенческая смертность

	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	5,0
	5,3
	5,3
	5,1
	10,5
	14,1


Таблица № 26
Заболеваемость по обращаемости (на 1 000 населения)

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Взрослые 
	9370,0
	9002,2
	8617,3
	9421,9
	10603,7
	11875,2

	Подростки
	1679,0
	1382,5
	1790,6
	1957,6
	2183,5
	2217,3

	Дети 
	1837,1
	1828,2
	1814,0
	1868,3
	1883,2
	1615,0


Таблица № 25
Структура заболеваемости взрослого населения (болезни органов дыхания, болезни мочеполовой системы, несчастные случаи, отравления, травмы, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы)

	место            
	2001


	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1


	Болезни системы кровообращения
	Болезни органов дыхания
	Болезни системы кровообращения
	Болезни системы кровообращения
	Болезни органов дыхания
	Болезни системы кровообращения

	2
	Болезни органов дыхания
	Болезни системы кровообращения
	Болезни органов дыхания
	Болезни органов дыхания
	Болезни системы кровообращения
	Болезни органов дыхания

	3
	Болезни костно-мышечной системы
	Болезни костно-мышечной системы
	Болезни костно-мышечной системы
	Болезни костно-мышечной системы
	Болезни костно-мышечной системы
	Болезни костно-мышечной системы

	4
	Болезни мочеполовой системы
	Травмы, отравления
	Травмы, отравления
	Травмы, отравления
	Болезни мочеполовой системы
	Болезни мочеполовой системы

	5
	Травмы, отравления
	Болезни мочеполовой системы
	Болезни мочеполовой системы
	Болезни мочеполовой системы
	Травмы, отравления
	Травмы, отравления


Таблица № 27
Динамика заболеваемости и смертности при наиболее социально значимых и экологически обусловленных заболеваниях

	Вид заболевания
	Год

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Заболеваемость активным туберкулезом всего на 1000 населения, в т.ч. ВК+
	68,2
	108,5
	93,0
	92,8
	92,3
	76,0

	Заболеваемость активным туберкулезом подростков, в т.ч. ВК+
	-
	-
	-
	-
	-
	2:1217

	Заболеваемость активным туберкулезом детей 
	-
	28,0
	-
	-
	-
	-

	Смертность от активного туберкулеза на 1000 постоянного населения
	22,7
	21,0
	15,4
	34,3
	46,1
	22,8

	Удельный вес деструктивных (запущенных) форм туберкулеза среди впервые выявленных
	38,6
	31,7
	51,9
	41,3
	7:54
	4:56

	Зарегистрировано ВИЧ- инфицированных
	-
	4
	7
	11
	8
	7

	Заболеваемость вирусным гепатитом на 1000 населения
	125,0
	103,6
	85,2
	71,9
	72,0
	68,4

	Заболеваемость ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) на 1000 населения
	-
	3,5
	-
	-
	-
	1

	Взято на «Д» учет наркологических больных всего
	192
	202
	189
	116
	130
	142

	- в том числе подростков
	16
	19
	21
	29
	34
	35

	Состоит на профилактическом учете наркологических больных всего;
	798
	889
	957
	956
	954
	913

	- в том числе подростков
	11
	14
	27
	19
	24
	17

	Заболеваемость злокачественными новообразованиями на 100 000 населения
	291,0
	279,0
	283,0
	318,0
	243,3
	285,0

	Смертность от злокачественных новообразований на 100 000 населения
	212
	183,0
	186,0
	121,3
	180,4
	140.6

	Удельный вес запущенных форм рака всех локализаций
	18,4
	15,2
	13,7
	11,8
	21,0
	16,0

	Запущенность при раке наружных локализаций в %
	3,7
	-
	5,3
	6,5
	22,2
	12,9

	Заболеваемость бронхиальной астмой на 100 000 населения
	44,3
	73,0
	78,7
	142,6
	168,6
	244,5

	- в том числе детей 
	40,2
	40,1
	39,0
	57,6
	66,9
	67,0

	Заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системы на 100 000 населения
	1141,0
	1231,1
	1167,1
	1790,8
	1684,4
	1567,9

	Заболеваемость церебро-васкулярными осложнениями артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца на 100 000 населения (острые инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения)
	649,1
	641,8
	653,7
	533,5
	820,8
	841,3

	Смертность от ишемической болезни сердца и гипертонической болезни на 100 000 населения
	23,9
	22,1
	21,9
	19,3
	23,4
	22,8

	Эндемический зоб 
	106
	110
	95
	214
	180
	211

	Кариес 
	59,3
	60,2
	67,3
	69,3
	71,5
	50.3


Анализ табличных данных показывает:

· преобладание в структуре заболеваемости взрослого населения болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания (см. Табл. № 20. «Структура заболеваемости взрослого населения…»); 

· преобладание смертности взрослого населения по причинам болезней системы кровообращения (см. Табл. № 17 «Структура смертности взрослого населения…»);
· рост показателей заболеваемости по таким экологически зависимым заболеваниям, как злокачественные новообразования, бронхиальная астма (см. Табл. № 21 «Динамика заболеваемости и смертности при наиболее социально значимых и экологически обусловленных заболеваниях»).
В ряду многих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, такие показатели могут определяться повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод и другими экологически значимыми факторами в границах проектируемой территории (см. Гл. 6.2. «Санитарно-гигиеническая оценка ситуации»).

6.4. Факторы риска для устойчивого градостроительного развития

 проектируемой территории

К Факторам риска в границах проектирования могут быть отнесены:

1). Проявления опасных геологических процессов: 

· подтопление грунтовыми водами в период весеннего паводка пойм и некоторые участков надпойменных террас рр. Сызранка, Крымза и Тишерек;
· водная и ветровая эрозия почв;
· вероятность развития подтопления техногенного происхождения на территориях нефтедобычи (действующий нефтепромысел в районе п. Новозаборовский, п. Взгорье, с. Рамено).

 Кроме прямого материального ущерба, опасные геологические процессы существенно ухудшают экологическую ситуацию в зоне своего влияния. Так,   подтопление ухудшает условия жизнедеятельности, ограничивает возможности для хозяйственного, в том числе градостроительного развития территорий.

Усиление антропогенной нагрузки на территорию (например, за счет утечек из ветхих водонесущих коммуникаций, отсутствия дренажных систем и ливневой канализации) вызывает активизацию подтопления и водной эрозии почв. 
В каждом конкретном случае планируемого строительства требуются целевые инженерно-геологические изыскания (см. Гл. 3.1.6. «Опасные геологические процессы»).
2). Наличие объектов – потенциальных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера (взрывопожароопасность): 

· Сызранское ЛПУМГ ООО «Самаратрансгаз»;
· ЛПДС «Журавлинская»;

· ООО «Магистраль»;

· ООО «Форас»

· коридоры прохождения газо-, нефте- и продуктопроводов.
Опасными производственными факторами трубопроводов являются: 

· разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

· возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

· взрыв газовоздушной смеси;

· обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

· пониженная концентрация кислорода;

· дым;

· токсичность продукции.

Кроме потенциальной взрывопожароопасности прохождение газо- и нефтепроводов создает опасность загрязнения территории в результате утечки газа, нефти и нефтепродуктов через негерметичные соединения при выполнении сливно - наливных операций или развитии аварийных ситуаций (см. Гл. 5.3. «Источники  загрязнения почв и подземных вод»). 

При развитии аварийных ситуаций или несанкционированных врезках в трубопроводы, пересекающие р.р. Сызранка и Крымза, названные реки загрязняются нефтью и нефтепродуктами (см. Гл.5.2. «Источники  и уровень загрязнения поверхностных водных объектов»).

3). Повышенный уровень загрязнения вод Саратовского водохранилища и его притоков. При существующем уровне загрязнения вод основных объектов гидрографической сети г.о. Сызрань:

· Саратовское водохранилище - «загрязненная» 3а класса качества;

· р. Сызрань - «грязная» 4а класса качества;

· р. Крымза - «грязная» 4а класса качества, - в условиях возрастания антропогенной нагрузки на площади их водосборов, создается опасность для состояния экосистем названных водотоков и сохранения их рыбных запасов.
4). Наличие подпора устьевых зон притоков первого порядка со стороны Саратовского водохранилища, что предопределяет длительное мигрирование по устьевой зоне загрязнений, поступающих с различными категориями сточных вод в рр. Сызранка, Крымза, Кубра, Кашпировка и, соответственно, ухудшение экологического состояния водотоков и прилегающих к ним прибрежных территорий.

5). Распространенность подземных вод, относящихся к категории незащищенных или  слабозащищенных от загрязнения с поверхности, которые вследствие неглубокого залегания и значительных запасов широко используются для водоснабжения населения, при этом, не всегда соответствуя требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (см. Гл. 3.1.7. «Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод», Гл. 5.3. «Источники  и уровень загрязнения почв и подземных вод», Гл. 4.5. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»).
6). Наличие действующих несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов. 
Стихийные свалки размещаются без гидроизоляции, в основном, в тальвегах оврагов. Опасность, которую они собой представляют, заключается в просачивании образующегося при гниении складируемых отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, пруды, болота, долины и русла рек). Наблюдение за качественным составом подземных вод на участке размещения свалок не ведется. Такие свалки подлежат консервации с последующей рекультивацией занимаемой ими территории (см. Гл. 5.3. «Источники  загрязнения почв и подземных вод»). 

7). Слабая защищенность грунтовых вод от загрязнения с поверхности и их прямая гидравлическая связь на пойменных территориях с водами рек   увеличивает опасность загрязнения речных вод с площади водосбора. Так, стихийные свалки и не оборудованные соответствующим образом скотомогильники на территории м.р. Сызранский, будучи прямыми источниками загрязнения почв и подземных вод, могут являться источниками загрязнения вод всех объектов гидрографической сети в границах проектирования, включая Куйбышевское и Саратовское водохранилища. 
8). Высокий износ канализационных сетей, недостаточная эффективность канализационных очистных сооружений или полное их отсутствие, создают опасность переувлажнения почв, загрязнения почв и подземных вод вследствие утечек из водонесущих коммуникаций. 

9). Наличие частного сектора жилой застройки, не оборудованного централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями в границах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны действующих водозаборов, что создает опасность микробного загрязнения подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

10). Отсутствие проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос Саратовского водохранилища, рр. Сызранка, Крымза, Кубра, Кашпировка, Уса, Тишерек и др., по их протяженности в границах проектирования, не позволяет оптимизировать режим использования прибрежных территорий, создавая опасность развития чрезмерной антропогенной нагрузки на акваториях названных поверхностных водных объектов и прилегающей к ним территории суши (см. Гл. 4.4. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»).

11). Отсутствие локальных очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС), в том числе на территориях промышленных предприятий, создает ситуацию, при которой ливневые и талые сточные воды, сбрасываемые без очистки в поверхностные водные объекты проектируемой территории, увеличивают уровень загрязнения их вод (см. Гл. 5.2. «Источники  и уровень загрязнения поверхностных водных объектов»).
 Неблагоприятная на сегодняшний день ситуация с отводом различных категорий сточных вод в границах проектирования негативно отражается на качественном  состоянии почв и подземных вод (см. Гл. 5.3. «Источник и уровень  загрязнения почв и подземных вод»). 

Таким образом, в границах м.р. Сызранский можно выделить ряд зон с потенциально неблагоприятной или сложившейся неблагоприятной экологической ситуацией:

· Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера; 

· Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

· Территории со слабой защищенностью грунтовых вод от загрязнения с поверхности под источниками загрязнения почв и подземных вод в границах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, на площади водосбора поверхностных водных объектов. 

7. Районирование проектируемой территории 

 по условиям ее градостроительного освоения

Требования к освоению земель дифференцируются для различных типов и видов их функционального назначения, режимов землепользования и охраны.

В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ), земли м.р. Сызранский по своему функциональному назначению и характеру использования подразделяется на 7 основных категорий:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов);

· земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения;

· земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

· земли лесного фонда;

· земли водного фонда;

· земли запаса.
Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель. Но при любых формах использования земель, основным требованием остается обеспечение устойчивости геологической среды, сохранности ценных природных ландшафтов и нормативного качества атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод. В этой связи выявление зон ограничений для градостроительной деятельности является необходимой составной частью работы по территориальному планированию.

Одним из приемов экологичной планировочной организации населенной территории является определение границ зон, в пределах которых градостроительная деятельность осложняется особенностями природных условий или ограничивается требованиями действующих нормативных, регламентирующих и правовых документов нормативно-правовой базы Российской Федерации в части охраны окружающей среды и здоровья населения. 

Выявление зон с особыми условиями использования территорий в границах м.р. Сызранский позволило определить территории непригодные для осуществления градостроительной деятельности, ограниченно пригодные и благоприятные (см. Табл. № 28 «Комплексная экологическая оценка  территории м.р. Сызранский по возможности ее использования для градостроительной деятельности»).

8. Экологические градостроительные компенсации.

Поскольку на существующее положение:

· санитарно-гигиеническая ситуация в границах м.р. Сызранский не оценивается как вполне благополучная (см. Гл. 6.2. «Санитарно-гигиеническая оценка ситуации»); 

· анализ источников воздействия, проблемных ситуаций и комплексная оценка состояния охраны окружающей среды позволяют выделить территории с потенциально неблагоприятной или сложившейся неблагоприятной экологической ситуацией (см. Гл. 6.4. «Факторы риска для устойчивого градостроительного развития проектируемой территории»), -
очевидной задачей мероприятий схемы территориального планирования становится 

Таблица № 28
Комплексная экологическая оценка  территории м.р. Сызранский

по возможности ее использования для градостроительной деятельности 

	Непригодные


	Ограниченно пригодные при условии проведения необходимых изысканий и инженерных мероприятий
	Благоприятные

	По инженерно-геологическим

 условиям
	Согласно требований 

нормативно-регламентирующих

 документов
	По инженерно-геологическим условиям
	Согласно требований 

нормативно-регламентирующих

 документов
	

	Не выявлено
	1. Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов.

2. Прибрежные защитные полосы Саратовского водохранилища; рек: Сызранка, Крымза, Малая Крымза, Кубра, Уса, Тишерек, Балашейка, Рачейка, Шварлейка. 
3. 1-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4. Охранные зоны магистральных трубопроводов и высоковольтных ЛЭП. 
	Территории:

· с высоким уровнем стояния грунтовых вод (поймы и некоторые участки надпойменных террас рр. Сызранка, Крымза и Тишерек);
· подверженные водной и ветровой эрозии (овраги: Орлов, Волчанский, Усинский).

	1. Санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий и объектов, железных и автомобильных дорог, трубопроводов, высоковольтных ЛЭП.

2. 2-й и 3-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения,  при условии соблюдения требований

СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Водоохранная зона Саратовского водохранилища за исключением прибрежной защитной полосы, при условии соблюдения требований Водного кодекса (Закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). 
	Не имеющие ограничений по инженерно-геологическим условиям и нормативным требованиям территории на свободных землях.



улучшение обозначенных санитарно-гигиенической и экологической ситуации в границах проектирования градостроительными методами.

Решению поставленной задачи способствует разработка системы экологических градостроительных компенсаций.  

Практика показывает, что планировочная структура населенной территории наиболее удобна и благоприятна в гигиеническом и экологическом отношении тогда, когда промышленность, имеющая производства, загрязняющие окружающую среду, размещена в специальных районах и отделена от селитебной зоны озелененными пространствами, создана удобная сеть внутренних транспортных магистралей и достаточно озеленены жилые районы.

Поэтому основными приемами создания системы экологических градостроительных компенсаций являются функциональное зонирование и, соответствующая ему, организация архитектурно-планировочной структуры исследуемой территории, с условием соблюдения рационального соотношения «антропогенно- нагруженных» территорий (зоны: селитебная, промышленная, коммунально-складская, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры) и территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции (зоны:  рекреационные, водоохранные, санитарной охраны источников водоснабжения, прибрежные защитные полосы, территории под зелеными насаждениями различного назначения, леса,  особо охраняемые природные территории и др.).

Объективно, на сегодняшний день в границах проектирования природных территорий в чистом виде, т.е. ни в какой мере не затронутых деятельностью человека, не существует. Данное обстоятельство диктует необходимость принимать в качестве «опоры»  для усиления защиты от негативных проявлений антропогенных воздействий территории, выполняющие средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Неразрывная взаимосвязь переходящих друг в друга средозащитных и выполняющих санитарно-гигиенические функции территорий, формирует условно «природный каркас», наличие которого создает предпосылки для поддержания естественного экологического равновесия в границах проектирования и на прилегающих территориях, а, следовательно, способности  компонентов окружающей среды к самоочищению и противостоянию негативным проявлениям антропогенных воздействий.

Очевидно, что «природный каркас» территории сам может являться объектом проектирования, поскольку существует возможность его усиления за счет благоустройства и озеленения водоохранных зон поверхностных водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения, «рукотворного» развития системы рекреационных зон, элементов озеленения различного назначения, искусственных лесонасаждений, создания но​вых озелененных территорий с использованием участков овражно-балочной сети и «неудобных» земель.
Такой подход согласуется с современными представлениями об оптимальной модели озеленения населенной территории, которая представляется как единая неразрывная система всех категорий и форм зеленых насаждений с достаточной концентрацией фитомассы и выходом на прилегающие пограничные массивы озеленения.

Данная позиция также логично соотносится с положениями областной целевой программы «Повышение лесистости, охрана и защита лесов в Самарской области на 2006 - 2015 годы» (см. Закон об утверждении областной целевой программы «Повышение лесистости, охрана и защита лесов в Самарской области на 2006 - 2015 годы» от 11.07.2006 г. N 83-ГД).

Таким образом «усиление природного каркаса» является основным приемом  создания системы экологических градостроительных компенсаций в границах исследования и на прилегающих пограничных территориях.

Основные направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды м.р. Сызранский определены в Гл. 9.9. «Мероприятия по охране окружающей среды» и могут быть реализованы при осуществлении предлагаемого комплекса мероприятий, часть которых также может быть отнесена к системе экологических градостроительных компенсаций (см. графы 2-6 Табл. № 26 «Мероприятия по оптимизации окружающей среды м.р. Сызранский»).

Таким образом, другими «звеньями» в системе экологических градостроительных компенсаций являются: 

· организация, благоустройство и озеленение комплексных (по совокупности показателей воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов), согласно требованиям действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
· соблюдение режима использования территорий 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны водозаборов;

· установление границ и соблюдение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос Куйбышевского и Саратовского водохранилища, р.р. Сызранка, Крымза, Кубра, Малая Крымза, Уса, Тишерек, Балашейка, Рачейка, Шварлейка; 
· ликвидация несанкционированных свалок ТБО, рекультивация занимаемых ими территорий;
· рекультивация нарушенных, загрязненных, переувлажненных  земель;

· развитие и совершенствование улично-дорожной сети с обязательной организацией защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

· организация выхода проектируемой застройки в направлении экологически благополучных участков территории.

Такой подход позволит сохранить существующий природно-ресурсный потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в современных условиях и в условиях реализации мероприятий Схемы территориального планирования м.р. Сызранский.

Более подробно и точно система экологических градостроительных компенсаций может быть проработана и использована при разработке соответствующих разделов градостроительной документации на уровне «Генеральных планов» поселений, «Правил землепользования и застройки» и «Проектов планировки территории» населенных пунктов в границах м.р. Сызранский.

9. Мероприятия по территориальному планированию 

муниципального района Сызранский Самарской области


9.1. Развитие промышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории запланированы площадки под размещение инвестиционных объектов промышленного комплекса:

· первая площадка в районе пос. Кашпир  (г.о. Сызрань);

· вторая площадка   в районе пос. Междуреченск.

Предусмотрены площадки (выданы АПЗ) для реконструкции существующих и строительства новых инвестиционных предприятий на территории района (информация представлена согласно справке Администрации муниципального района Сызранский от 26.07.2007 г. №171, откорректирована в 2009 г. в Таблице № 29). 
Таблица № 29
Информация о планируемом развитии объектов промышленности

 муниципального района Сызранский

	№

п/п
	Населенный пункт
	Объекты

строительства
	Источник финансирования
	Заказчик

	1


	п. Варламово
	Завод по выпуску несъемной опалубки, мощностью 480 тыс. м2 плит в год
	За счет собственных средств
	ООО ДСК ПГ-Стром

	2


	В районе

пос. Кашпир
	Нефтеперерабатывающий комплекс
	За счет собственных средств
	ООО Кашпирский НПК

	3


	с. Ивашевка
	Цех по производству и розливу воды
	За счет собственных средств
	ООО Царский двор

	4


	с. Трубетчино
	Модуль по производству и разливу воды
	За счет собственных средств
	ООО

Гарант-1

	5


	п. Конопляный
	Скважина по добыче нефти
	За счет собственных средств
	ООО

Недра-С

	6


	п.т.г. Междуреченск
	- Завод по производству стеклопластиковых труб и изделий, мощностью 20000 т/год (1 очередь);

- Завод по производству газовых баллонов на основе компазиционных материалов (2 очередь);

- Завод по производству емкостей различного назначения (3 очередь);

- Завод по производству клееного бруса для домостроения.
	За счет собственных средств
	ООО «Эксель»

	7
	с. Жемковка
	реконструкция нежилого здания под производственный цех по разливу пиьтевой воды
	За счет собственных средств
	ООО «Акведук»

	8
	с. Ивашевка
	Цех по производству и розливу воды
	За счет собственных средств
	ООО «Аквавита»

	9
	пгт. Междуреченск
	Завод по выпуску керамического кирпича
	За счет собственных средств
	ООО «Пееволокский ЖБК»

	10
	пгт. Балашейка
	Завод по выпуску стеклотары
	За счет собственных средств
	Специально созданные структуры

	11
	пгт. Балашейка
	Горно-обогатительная фабрика
	Заемные средства
	Специально созданные структуры

	12
	пгт. Балашейка
	Завод по производству сухих строительных смесей
	Заемные средства
	Специально созданные структуры

	13
	с. Чекалино
	Завод по производству цемента
	Заемные средства
	Специально созданные структуры

	14
	В районе пгт Междуреченск
	Полигон по захоронению ТБО
	За счет собственных средств
	ООО «Экоресурс»

	15
	В районе

с. Губино
	Полигон по переработке ТБО
	За счет собственных средств
	ООО «Экосервис»

	16
	п. Новая Рачейка
	Завод по переработке сланцев
	За счет инвестора
	

	17
	п. Новая Рачейка
	Площадка по сортировке отходов и частичной их переработке в районе с. Новая Рачейка
	За счет инвестора
	

	18
	с. Троицкое
	Завод по производству цемента
	За счет инвестора
	

	19
	п. Новозаборовский
	Кирпичный завод
	За счет инвестора
	

	20
	пгт. Балашейка
	Завод по производству технического стекла
	За счет инвестора
	

	21
	п.т.г. Междуреченск
	Мини ТЭЦ, 

мощностью 6000 кВт
	Министерство топливной энергетики Самарской области
	

	22
	п.т.г. Междуреченск
	Цех по производству сухих строительных смесей, мощностью 3,5 тыс. т/год
	За счет инвестора
	

	23
	п.т.г. Междуреченск
	Цех предварительно изолированных труб
	За счет инвестора
	

	24
	с. Новая Рачейка
	Нефтеперерабатывающий завод 
	За счет инвестора
	

	25
	с. Губино
	Нефтеперерабатывающий завод
	За счет инвестора
	

	26
	п. Новогубинск
	Завод по производству цемента и сухих строительных смесей
	За счет инвестора
	

	27
	Район 

п. Новогубинск
	Полигон по захоронению ТБО
	За счет инвестора
	

	28
	Калмыцкий овраг
	Завод по захоронению ТБО
	За счет инвестора
	

	29
	с. Новая Рачейка
	Молокозавод
	За счет инвестора
	

	30
	п. Варламово
	Салон по продаже легковых автомобилей
	За счет инвестора
	

	31
	Район п. Сборный
	АГЗС
	За счет инвестора
	

	32
	п.Варламово
	АГЗС
	За счет инвестора
	

	33
	п. Новая Крымза
	АГЗС
	За счет инвестора
	

	34
	Район п. Новозаборовский
	Открытый склад инертных материалов
	За счет инвестора
	

	35
	Район с. Бутырки
	Цементный завод
	За счет инвестора
	


На промышленных территориях приближенных к жилой застройке, рекомендуется размещать промышленные предприятия четвертого и пятого класса вредности с санитарно – защитной зоной не более 100 м. Санитарно-защитные зоны производственных объектов и комплексов необходимо благоустраивать и озеленять. Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м. Все объекты нового строительства, попадающие в санитарно – защитные зоны производственных объектов и комплексов, необходимо согласовывать в уполномоченных органах санитарно-эпидемиологического контроля.

9.2. Развитие агропромышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории планируется размещение следующих объектов:

· реконструкция молочно-товарной фермы в с. Усинское (за счет средств инвестора);
· строительство МТС в с. Жемковка (по планам министерства сельского хозяйства Самарской области);

· строительство фермы КРС в районе с. Печерское;

· строительство птицефабрики в границах СПК «Большевик» в районе с. Демидовка сельского поселения Варламово;

· строительство птицефабрики в границах СХА Чапаева сельского поселения Заборовка и в границах СХА «Новый путь» сельского поселения Жемкова в районе с. Заборовка.

9.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры района намечается согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной Правительством Самарской области Постановлением от 1.10.2008 г. №399 (в ред. Постановления Правительством Самарской области от 25.03.2009 №181).

Целями настоящей Программы являются:

· увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городских округов Самарской области;

· увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения муниципальных районов и поселений Самарской области, в том числе увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

· Достижение целей Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

· проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городских округов Самарской области;

· проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения муниципальных районов и поселений Самарской области, в том числе проектирование, строительство и ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

· обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности населенных пунктов в муниципальных районах (городских округах) в Самарской области и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

· повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

· обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.
В целях развития транспортной инфраструктуры органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять территориальное планирование, обеспечивающее:

1) формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Сызранский Самарской области;
2) создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

3) улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях, повышение мобильности и деловой активности населения.
Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры будет определяться в ходе реализации данной программы на конкурсной основе.

На территории муниципального района Сызранский проектом предусматривается строительство автодорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета:

· до п. Вице-Смильтэнэ селького поселения Варламово;

· до ж/д разъезда 21 км селького поселения Волжское;

· до п. Ерик; п. Журавлевский, п. Куропаткино, п. Песочный селького поселения Новозаборовский;

· до д. Черемоховка селького поселения Троицкое;

· до от д. Новоселки до д. Бутырки селького поселения Чекалино;

· до д. Васильевка – д. Петровка – с. Радужное. 

За счет привлечения частных инвестиций в Сызранском районе планируется:

· строительство здания автовокзала и стоянки автобусов в п.г.т. Междуреченск;

· строительство логистической базы в районе п. Новая Крымза;

· строительство логистической базы в районе п. Сборный;

А также планируется строительство объектов придорожного сервиса:

· две АЗС на автодороге М-5  в районе с. Переволоки; 

· АЗС в районе п. Новые Озерки;

· кафе и гостиничный комплекс на 870 км;

· кафе и гостиничный комплекс на 880 км;

· кафе и гостиничный комплекс на 890 км;

· кафе и гостиничный комплекс на 913 км;

· АЗС на автодороге М-151 «Сызрань-Ульяновск» в районе с. Чекалино;

· АЗС в районе с.Троицкое;

· АЗС на въезде в г. Сызрань;

· АЗС на автодороге «Обход г.Сызрани», на выходе а автодороге М-5 «Урал»;

· АЗС на выходе к границе Ульяновской области;

· кафе и гостиничные комплексы на 7-8 км.

9.4. Развитие информационных технологий и связи

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать необходимость создания благоприятных условий для развития информационных технологий и связи.
На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО 

«ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями. 
На территории Сызранского района запланировано  строительство волоконно-оптической линии связи г. Сызрань-Шигоны-Жигулевск, за счет средств «ВолгаТелеком» (выдано АПЗ).
9.5.  Развитие инженерной инфраструктуры

9.5.1. Развитие системы водоснабжения

В муниципальном районе Сызранский проектом планируется за счет средств областного и местного бюджетов:

· строительство системы водоснабжения в селе Усинское;

· строительство системы водоснабжения в поселке Новозаборовский;

· водоснабжение селе Новая Рачейка.
Согласно проведенного анализа, проектом Схемы предлагается выполнение следующих мероприятий:

Таблица № 30

Населенные пункты, для которых требуется реконструкция или строительство водозаборных сооружений в первую очередь

(в срок до 2015 г.)
	№ п/п
	Наименование муниципального района, населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	Муниципальный район  Сызранский
	

	1
	пос. Сборный
	1 124

	2
	с. Балашейка
	3108

	3
	с. Печерское
	987

	4
	п.г.т. Междуреченск
	3325

	5
	п. Ново-Заборовский
	634

	6
	с. Усинское
	1919

	7
	с. Рамено
	1381

	8
	с. Уваровка
	130

	9
	с. Новый Ризадей
	113

	10
	с. Губино
	153


Кроме того, за счет привлечения частных инвестиций планируется строительство водозабора в селе Трубетчино в срок до 2015 года (первая очередь, выдано АПЗ  ООО «Гарант»).

Таблица № 31
Населенные пункты, для которых требуется строительство или реконструкция водозаборных сооружений на расчетный срок

(до 2030 г.)

	№ п/п
	Наименование муниципального района, населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	Муниципальный район Сызранский
	

	1
	пос. Варламово
	3 515

	2
	с. Жемковка
	887

	3
	пос. Кошелевка
	593

	4
	с. Старая Рачейка
	2323

	5
	с. Троицкое
	963

	6
	п. Взгорье
	250

	7
	с. Демидовка
	178


Исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численности населения поселений с неблагоприятной ситуацией, определены основные направления мероприятий по водоснабжению:

· проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

· проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

· строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети;

· строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;

· проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и контроля водных объектов;

· проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий. ля разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

· применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

· устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

· применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Согласно областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 гг.», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 №542, планируется строительство объектов водоснабжения (Таблица №31.1).

Таблица N 31.1
к областной целевой программе

"Чистая вода" на 2010 - 2015 годы"

от 9 октября 2009 г. N 542

Перечень программных мероприятий
	№
п/п
	Наименование     
мероприятия,     
сроки реализации   
по годам       
	Вводимая 
мощность 
	Остаток  
сметной  
стоимости 
на     
01.01.2010,
тыс. рублей
	Объем субсидий по годам,                    
тыс. рублей                          
	Наименование  бюджета      
муниципального  
образования -   
получателя    
субсидий

	
	
	
	
	всего  
	2010  
	2011  
	2012  
	2013  
	2014  
	2015  
	

	1
	Проектирование и      
реконструкция системы 
водоснабжения в пос.  
Новозаборовский       
муниципального района 
Сызранский (2007 -    
2013)                 
	5,4 км, 
720 куб. 
м/сут.  
	25304   
	24039  
	2200  
	9341  
	2500  
	9998  
	
	
	Бюджет сельского  
поселения         
Новозаборовский   
муниципального    
района Сызранский 

	2
	Проектирование        
строительства системы 
водоснабжения         
с. Усинское           
муниципального района 
Сызранский (2007 -    
2010)                 
	
	2632    
	2500   
	2500  
	
	
	
	
	
	Бюджет сельского  
поселения Усинское
муниципального    
района Сызранский 


9.5.2. Развитие системы канализации

Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. Согасно инвестиционной программе развития инженерной инфраструктуры муниципального района предусмотрено в срок до 2015 года: реконструкция очистных сооружений в поселке Балашейка; строительство «Очистных сооружений в поселках Междуреченск и ЖБК» (Очистные сооружения №1. Очистные сооружения №2). 

Таблица № 32 

Канализационные очистные сооружения, нуждающиеся в реконструкции, расширении на 1 очередь (в срок до 2015 года)

	№

п/п
	Муниципальное образование, принадлежность и местоположение

канализационных очистных сооружений

	
	Муниципальный район Сызранский

	1
	ООО «Быткомфорт» пос. Междуреченск очист. Соор. №1 №2

	2
	ООО «Быткомфорт» , пос. Балашейка

	3
	ООО «Быткомфорт» , пос. Балашейка

	4
	ОАО "Птицефабрика Волжская", пос. Новая Крымза

	5
	База отдыха "Усинская" ОСКБ ОАО "АвтоВАЗ"

ст. Печерский Берег


Таблица № 33
Населенные пункты, в которых необходимо строительство канализационных очистных сооружений до 2020 г.

	№ п/п
	Наименование муниципального района, населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	Муниципальный район  Сызранский
	

	1
	пос. Варламово
	3 515

	2
	с. Старая Рачейка
	2 361

	3
	с. Усинское
	1919

	4
	с. Ивашевка
	523


Таблица № 34
Населенные пункты, в которых необходимо строительство канализационных очистных сооружений до 2030 г.

	№ п/п
	Наименование муниципального района, населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	Муниципальный район Сызранский
	

	1
	пос. Сборный
	1 124

	2
	с. Заборовка
	1 445

	3
	с. Рамено
	1 304


9.5.3. Развитие топливно-энергетического комплекса

В современных экономических условиях на период до 2015 года приоритетным направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе экономики области будет его реконструкция и техническое перевооружение.

Развитие топливно-энергетического комплекса связано: 

· с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых энергоэффективных технологий производства электрической и тепловой энергии;

· с повышением надежности топливно-энергетического обеспечения потребителей;

· снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения новых технологий и энергоэффективного оборудования, использования научно-технического, инновационного и кадрового потенциала области;

· снижения доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ;

· уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Киотского протокола;

· с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения;

· с созданием производств энергосберегающего оборудования;

· с применением дешевых и возобновляемых видов топлива;

· максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-энергетический баланс  муниципального района.

В соответствии с инвестиционной программой развития инфраструктуры муниципального района планируется реконструкция котельной в поселке Варламово в 2009 году.

9.5.4.  Развитие системы газоснабжения

Развитие системы газоснабжения на территории муниципального района Сызранский осуществляется  по следующим основным направлениям:

· техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго - и газосберегающих технологий;

· развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей; 

· повышение доли природного газа в обеспечении бытовых нужд по топливо- и энергоснабжению;

· строительство и реконструкция  газопроводов высокого, среднего и низкого давления; 

· перевод на газовое отопление котельных в населенных пунктах. 

Согласно областной целевой программе «Газификация Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Средневолжская газовая компания», а также с учетом Постановления Правительства Самарской области от 10 декабря 2008г. N 484 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2005 г. №151 «Об утверждении программы газификации Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»  и в соответствии с инвестиционной программой развития инфраструктуры муниципального района  Сызранский планируется строительство объектов согласно таблице № 35.1. 

Согласно программы газификации Самарской области на 2009 - 2013 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа Открытым Акционерным Обществом «Сызраньгаз», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от19 декабря 2008 г. N 501, планируется строительство объектов согласно таблице  №35.2.
Таблица №35.1
Из программы газификации Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневлжская газовая компания»
	№  
п/п
	Наименование и адрес объекта
	Предварительные     
технические       
характеристики, км
	Планиру- 
емый ввод,
км
	Стоимость, тыс. рублей
	Лимит   
капитальных
вложений, 
тыс. рублей

	
	
	Высокое 
давление
	Низкое 
давление
	Всего
	
	проектно- 
изыска-  
тельских 
работ
	строитель-
но-монтаж-
ных работ 
в объеме 
планируе- 
мого ввода
	Всего
	

	Строительство

	
	Всего по району:
	21,1
	43,2
	64,3
	54,0
	16339,7
	60031,5
	76371,2
	76371,2

	1
	Строительство     газопроводов
высокого  и  низкого  давления
и шкафного газорегуляторного пункта в с.Старая Рачейка
	4,0
	8,0
	12,0
	9,0
	-
	10387,8
	10387,8
	10387,8

	2
	Проектирование и строительство
газопроводов    высокого давления с установкой 2-х шкафных газорегуляторных пунктов   и
низкого    давления по ул.Тихой в п.Кошелевка
	0,4
	0,6
	1,0
	0,7
	461,0
	700,0
	1161,0
	1161,0

	3
	Проектирование и строительство
газопроводов высокого и низкого  давления по ул.Советской, ул.Набережной, ул.Почтовой в с.Печерское
	2,0
	6,0
	8,0
	8,0
	3720,0
	17763,6
	21483,6
	21483,6

	4
	Проектирование и строительство     газопроводов низкого давления  в

с. Балашейка
	-
	5,0
	5,0
	2,5
	439,0
	2582,5
	3021,5
	3021,5

	5
	Проектирование и строительство
газопроводов    среднего    и
низкого      давления с.Губино
	2,2
	5,6
	7,8
	7,8
	2560,5
	4064,6
	6625,1
	6625,1

	6
	Проектирование 
газопроводов    высокого     и
низкого   давления, шкафного газорегуляторного пункта для газификации жилых домов у станции Переволоки.   Проектирование и строительство     газопроводов низкого давления  по ул.Центральной, ул.Зеленой, ул.Садовой, ул.М.Горького, ул.Ленина, ул.Рабочей, ул.Лесной, ул. Железнодорожной, ул.Тополиной в пгт.Междуреченск (I очередь)
	3,0
	3,5
	6,5
	6,5
	6367,7
	-
	6367,7
	6367,7

	7
	Проектирование 
газопроводов высокого и низкого  давления, шкафного газорегуляторного пункта по ул.Причальной, ул.Портовой, ул.Победы в пгт. Междуреченск (II очередь)

	2,0
	2,0
	4,0
	-
	216,5
	-
	216,5
	216,5

	8
	Проектирование и строительство  газопроводов    высокого     и
низкого   давления   в    пос.Новоперьевский
	3,0
	2,0
	5,0
	4,5
	1600,0
	4336,0
	5936,0
	5936,0

	9
	Проектирование и строительство газопроводов низкого давления по ул.Школьной, ул.Набережной, ул.Промысловой, ул.Кооперативной, ул.Советской в с.Жемковка
	-
	2,0
	2,0
	2,0
	775,0
	2066,0
	2841,0
	2841,0

	10
	Проектиование и строительство газопроводов высокого и низкого давления в с.Трубетчино
	4,5
	8,5
	13,0
	13,0
	200,0
	18131,0
	18331,0
	18331,0

	Реконструкция и модернизация

	1
	Установка шкафного и газорегуляторного пункта на ул.Чехова и строительство участков газопроводов высокого и низкого давления в с.Кошелевка
	-
	-
	-
	-
	240,0
	300,0
	540,0
	540,0


Примечание: планируемый ввод уточнен по фактически выполненным объемам на 01.12.2007г.

Таблица № 35.2
Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ОАО «Сызраньгаз»
	N 
п/п
	Наименование и адрес  
объекта        
	Основные 
техни-  
ческие  
характе- 
ристики  
	Стоимость (с НДС), тыс. рублей         
	Календарные сроки   
исполнения, годы    

	
	
	
	Проектно-
изыска- 
тельские 
работы  
(ПИР)  
	Мате- 
риалы и
обору- 
дование
	Строи- 
тельно-
мон-  
тажные 
работы 
(СМР) 
	Регист-
рация 
объек- 
тов  
	Прочие
зат- 
раты 
	Всего 
	ПИР    
	СМР    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на- 
чало
	завер-
шение 
	на- 
чало
	завер-
шение 

	1. Строительство газопроводов                                         

	1 
	Проектирование        и
строительство          
межпоселкового         
газопровода   к    пос.
Новые            Озерки
муниципального   района
Сызранский             
	Длина   
5,0 км  
	935,0  
	6470,0 
	4315,0 
	10,0
	690,0
	12420,0
	2012
	2012
	2012
	2013 

	2 
	Проектирование        и
строительство          
межпоселкового         
газопровода   к    пос.
Новозаборовский        
муниципального   района
Сызранский             
	Длина   
0,5 км  
	95,0   
	665,0 
	440,0 
	10,0
	60,0
	1270,0
	2013
	2013
	2013
	2013 

	3
	Проектирование        и
строительство          
межпоселкового     газопровода к    

с.    Троекуровка
муниципального   района
Сызранский             
	Длина   
4,0 км  
	750,0  
	5195,0 
	3460,0 
	10,0
	555,0
	9970,0
	2013
	2013
	2013
	2013 

	
	Итого:   

 
	
	3440,0  
	20054,0
	13358,0
	50,0
	2116,0
	39018,0
	
	
	
	


9.6. Развитие жилищного строительства

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Сызранский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять: 

· подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

· освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

· содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
· увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

· приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

· обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

· развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Результатом реализации Областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы должно стать повышение уровня обеспеченности населения жильем – до 23,2 кв. м на 1 человека, доведение коэффициента доступности жилья до 2,2 года. При этом предполагается сокращение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах  к 2020 году с 58,3% до 40%.

Планируемы показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 кв. м на человека, к  2030 г. – 30 кв. м на человека.

Достижение стратегической цели будет осуществляться в два этапа.

I этап (2006-2010 годы)  - практическая реализация на территории Самарской области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» путем осуществления мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на первом этапе на  территории муниципального района Сызранский необходимо:

· разработка документов территориального планирования поселений;

· разработка «Правил землепользования и застройки» муниципальных образований

· обеспечение развития конкуренции на рынке жилищного строительства и строительных материалов;

· пропорциональное и сбалансированное развитие строительной индустрии, системы подготовки и повышения квалификации кадров.

Основной стратегической задачей второго этапа (2011-2020 годы) будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объемов бюджетных средств. 

На втором этапе роль государства будет ограничена, в основном, регулированием жилищных отношений, обеспечением прав на недвижимость в жилищной сфере, установлением технических регламентов в жилищном строительстве, жилищно-коммунальном комплексе и основных принципов градорегулирования. 

Бюджетные средства будут использоваться исключительно для обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области, поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства должны стать основными функциями органов местного самоуправления.

На территории муниципального района Сызранский определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки согласно ранее выполненных проектов генеральных планов населенных пунктов и по предложениям муниципальных образований (см. таблицу №36).

Таблица №36
Площадки под развитие жилищного строительства на территории муниципального района Сызранский

	№
п/п
	Наименование населенного пункта (сельского поселения)
	Площадь

га
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	с.  Заборовка (с.п. Заборовка)
	25

25
	к востоку, за границей НП

к юго-западу, за границей НП

	2
	с. Демидовка (с.п. Варламово)
	23
	к северо-западу,

за границей НП

	3
	с. Рамено (с.п. Рамено)
	200
	к юго-востоку, за границей НП

	4
	с. Рамено (с.п. Рамено)
	31
	к юго-западу, за границей НП

	5
	с. Уваровка

(с.п. Новая Рачейка)
	14
	к юго-востоку, за границей НП

	6
	с. Уваровка (с.п. Новая Рачейка)
	29
	к юго-западу, за границей НП

	7
	п. Новые Озерки

(с.п. Волжское) 
	31

38,2
	к юго-западу, за границей НП

1. к северо-востоку

	8
	п. Передовой

(с.п. Троицкое)
	50
	к юго-востоку, за границей НП

	9
	с. Троицкое (c.п    Троицкое)
	3,25
	в границе НП

	10
	п. Кошелевка

(с.п. Ивашевка)
	43
	к западу, за границей НП

	11
	п. Варламово

(с.п. Варламово)
	66

36,0
	к западу и юго-западу, за границей НП

к востоку, за границей НП

	12
	п. Новозаборовский

(с.п. Новозаборовский)
	33,5
	к востоку, за границей НП

	13
	пгт. Междуреченск

(г.п. Междуреченск)
	8,2

17,2
	к юго-востоку, за границей НП

к югу, за границей НП

	14
	пгт. Балашейка

(г.п. Балашейка)
	50
	к западу, за границей НП

	15
	п. Новая Крымза
	24
	в границе НП

	16
	с. Печерское
	43,9
	к востоку, за границей НП

	17
	п. Сборный
	24,6
	к востоку, за границей НП

	18
	с.Чекалино
	18
	к северо-востоку, за границей НП

	19
	В районе с. Новая Рачейка

(совхоз Комсомольский)
	101
	к юго-востоку, за границей НП

	20
	В районе с.Новая Рачейка Прибрежная зона №2
	11,6
	к северо-западу, за границей НП

	21
	п. Красный Миронов
	4
	к западу, за границей НП

	22
	п. Майоровский
	4
	к западу, за границей НП


9.7. Развитие системы  здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

· для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

· для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями; 

· для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

· для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере. 

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения области. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения. 
В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными и региональными целевыми программами.

Объекты здравоохранения

Проектом предлагается: 

Строительство: 

· офиса врача общей практики в с. Старая Рачейка;
· фельдшерско-акушерского пункта  в с. Рамено;
· завершение строительства Центральной районной больницы в п. Варламово;
· центра реабилитации детей инвалидов в п. Балашейка;

· центра медицины катастроф в с. Печерское;

· аптек в с. Заборовка, п. Сборный, с. Рамено, с. Старая Рачейка, с. Усинское;

· объектов здравоохранения на площадках, предусмотренных под комплексное освоение.

Реконструкция:

· фельдшерско-акушерских пунктов в с. Заборовка, с. Трубетчино, с. Смолькино, п. Дружба; 
· амбулаторно-поликлинических учреждений в с. Печерское и п. Балашейка;
· с увеличением емкости поликлиники и стационара в п.г.т. Междуреченск. 

· здания пансионата для инвалидов в с. Заборовка, за счет привлечения средств областного бюджета;

· (завершение) областного противотуберкулезного санатория в с. Старая Рачейка, за счет привлечения средств областного бюджета.

Объекты культуры

Проектом предлагается: 

Строительство:

· завершение строительства клуба в с. Печерское;
· объектов культуры на площадках, предусмотренных под комплексное освоение.

Реконструкция:

· реконструкция клуба (ЖБК) в п.г.т. Междуреченск; 
· межселенческий досугового центра в п. Варламово;
· капитальный ремонт клубов в с. Новая Рачейка, с. Троицкое, с. Чекалино, с. Усинское.

Объекты физкультуры и спорта 

Проектом предлагается: 

Строительство:

· универсального спортивного зала в п.г.т. Балашейка, п. Варламово, с. Старая Рачейка, с. Заборовка, с.Рамено;
· спортивных плоскостных сооружений в п.г.т. Междуреченск, с. Заборовка, с. Рамено, с. Старая Рачейка, с. Жемковка, п. Кошелевка, с. Новая Рачейка, п. Новозаборовский, с. Печерское, с. Троицкое, с. Чекалино.

· объектов физкультуры и спорта на площадках, предусмотренных под комплексное освоение.
Реконструкция:

· спортивных залов в п.г.т. Междуреченск, с. Усинское, п. Сборный;

· спортивных плоскостных сооружений в п.г.т. Балашейка, п. Варламово, п. Сборный, с. Усинское.

Объекты образования

Проектом предлагается: 

Строительство:

· детских дошкольных учреждений в с. Чекалино, п. Варламово, с. Рамено;
· мастерских для общеобразовательной школы в с. Старая Рачейка;
· объектов образования на площадках, предусмотренных под комплексное освоение.
Реконструкция:

· общеобразовательных школ в с. Жемковка, п. Кошелевка, с. Новая Рачейка, с. Печерское, с. Троицкое, п. Сборный, с. Заборовка, с. Рамено, с. Усинское, п.г.т. Балашейка, п.г.т. Междуреченск, в с. Варламово (вторая очередь).
Убрать реконстр. Общеобраз. Школу в Варламово!!!!

        и стр-во образов. Учр. В Нов. Рачейке!!!

8.8. Мероприятия по строительству культовых сооружений

Строительство:

· церкви в п. Варламово, пгт. Белашейка.
9.8. Развитие туризма и рекреации

Сохранение историко-культурного наследия

В целях сохранения историко-культурного наследия органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- включение историко-культурного наследия в реальное функционирование в качестве объектов показа  региональных тематических экспозиций;

- использование  археологического наследия территории           муниципального района  

- использование наиболее  выдающихся образцов храмовой архитектуры муниципального района в маршрутах паломнического (религиозно-обрядового) туризма; 

- повышение привлекательности регионального историко-культурного наследия и продвижение на рынке старинных технологий и рецептов на исторических производствах  муниципального района, развитие  художественных и иных промыслов на базе специально оборудуемых мастерских и школ народных искусств;

- использование историко-культурного наследия в культурно-просветительских целях.

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

С целью сохранения объектов историко-культурного наследия муниципального района Сызранский и включения их в систему туристического комплекса Самарской области, проектом рекомендуется реконструкция сохранившихся памятников истории и культуры  за счет средств областного бюджета. 

В первую очередь рекомендуется реконструкция следующих объектов:

· Усадьба поэта И.И.Дмитриева в с. Троицкое;
· Два флигеля в бывшем имении Бобринских в с. Демидовка;

· Усадьба князя Гагарина в с. Заборовка;

· Приходская церковь иконы Казанской Божьей Матери в с. Новая Рачейка;

· Церковь в честь Святой Нераздельной Троицы с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и во имя святого Иоанна Богослова в с. Троицкое;

· Церковь Казанской Божьей Матери в с. Троицкое;

· Приходская церковь в бывшем имении Уварова в с. Уваровка;

· Троицкая церковь в с. Жемковкка;

· Усадьба Троекурова в с. Надеждино;

· Михайло-Архангельская церковь  в с. Усинское;

· Церковь во имя Козьмы и Демьяна в с. Старая Рачейка.

В целях создания инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Сызранский Самарской области рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий по следующим основным направлениям: развития рекреации и туризма на территории муниципального района Сызранский являются: познавательный, научно-просветительский, комерческо-деловой, религиозный, садово-парковый, природно-ландшафтный туризм, этнотуризм.

Высокая концентрация памятников наиболее раннего для региона архитектуры периода, относящиеся к началу XVIII в., в муниципальном районе Сызранский позволяет на его территории развивать историко-культурный, познавательный туризм.

Природно-ландшафтный потенциал и историко-культурного наследие муниципального района Сызранский создали благоприятную ситуацию для развития научно-просветительского туризма.

Таблица №37

Рекреационное районирование территории муниципального района Сызранский Самарской области
	Наименование

муниципального

района
	Преобладающие виды туристической активности
	Туристические маршруты

	Сызранский
	· Познавательный туризм (памятники истории и культуры)

· Познавательный туризм (памятники природы)

· Научно-просветительский туризм

· Коммерческо-деловой туризм
	· Направление «религиозный туризм»

· Направление «садово-парковое искусство»

· Направление «этнотуризм»

· Направление «природно-ландшафтный туризм»




Прибрежные территории реки Волги и Усинского залива в границах района наиболее благоприятны для формирования рекреационных зон. 

Проектом предлагается: 

· организация в местах массового отдыха благоустроенных пляжей и пикниковых зон; 

· создание условий для строительства объектов стационарного отдыха, остановочных пунктов турмаршрутов и пунктов просмотра;

· строительство базы отдыха ООО «Газмонтажпроект» в районе поселка Красный Миронов;

· строительство 1-й очереди базы отдыха в районе поселка Куропаткино (выдано АПЗ);

· строительство спортивной базы на землях совхоза «Комсомолец» в районе с. Новая Рачейка (выдано АПЗ);

· организация зоны отдыха в п. Кропаткино.

Русла малых рек Крымзы и Сызранки, включая притоки, а также их прибрежные территории  использовать в качестве кратковременной рекреации, рыболовства.
Лесные массивы в районе сел Рамено, Старой Рачейки, Трубетчино,  где расположены детские оздоровительные лагеря и турбазы, сохранить как рекреационные базы отдыха.  

Проектом предлагается: 

· совершенствование базы детского отдыха в направлении повышения капитальности застройки детских оздоровительных лагерей;

· подключение детских оздоровительных лагерей к организации познавательного туризма. 
9.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Поставленная цель определяет задачи: 

1. Выявление основных экологических проблем.

2. Разработка и осуществление основных направлений деятельности по преодолению выявленных  экологических проблем.

3. Совершенствование системы экологического воспитания, образования и просвещения населения.

  Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды м.р. Сызранский, с учетом  выявленных экологических проблем (см. Гл. 6. «Оценка существующей экологической ситуации»), должны стать:

1. Улучшение качества атмосферного воздуха. 

2. Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения. 

3. Охрана поверхностных вод.

4. Оздоровление земель.

5. Озеленение и охрана растительности.

6. Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

7. Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:
1. Сокращения выбросов от автотранспорта при осуществлении жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

2. Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

3. Реконструкции действующего и установки нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса в атмосферу.
4. Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

5. Замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.

6. Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана водных ресрусов

На территории м.р.Сызранский планируются мероприятия:
· строительство дамбы обвалования  на реке Сызранка в районе села Новый Ризадей;

· берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе села Печерские Выселки и поселка Красный Миронов;

· расчистка русла реки Тишерек у села Троицкое.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

1. Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

2. Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций 
3. Реконструкции действующих и строительства новых очистных сооружений, в том числе локальных, различных категорий сточных вод с применением безопасных методов обеззараживания воды.

4. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

5. Организации и очистки поверхностного стока.

6. Санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7. Развития системы использования вторичных ресурсов.

8. Ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий. 

9. Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

На территории м.р. Сызранский в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами предусмотрено:

· строительство полигона твердых бытовых отходов в районе пгт. Междуреченск;

· строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в районе п. Песочный;

· Областной целевой программой «Совершенствование системы обращения с  отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года предусмотрено строительство контейнерных площадок для сбора и накопления ТБО в сельских населенных пунктах м.р. Сызранский
· Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального района Сызранский Самарской области.

В сфере обращения с биологическими отходами предусмотрены мероприятия:

· строительство биотермических ям в районе сел Рамено и Новая Рачейка.

При строительстве новых скотомогильников предлагается следующий способ обеззараживания биологических отходов: в соответствии с п.4.1.2 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов»,  дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее 25% из расчета 2 кг на 1м2 площади. Непосредственно перед захоронением у павших животных вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы из-за скопившихся газов, а затем трупы обсыпают тем же дезинфектантом.

Мероприятия по развитию объектов в сфере организации ритуальных услуг: 

1. Размещение в районе с.Заборовка кладбища общей площадью 5 га.

2. Размещение в районе п.г.т. Междуреченск кладбища общей площадью     9,7 га.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

1. Благоустройства территорий водозаборов.

2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

3. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4. Строительства новых водозаборов.

5. Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки. 

6. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей (см. Гл. 9.5.1. «Мероприятия по развитию системы водоснабжения»).
Развитие системы озеленения обеспечивается за счет: 

1. Озеленения селитебной территории. 

2. Обустройства и озеленения газонов.

3. Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов. 

4. Озеленения и благоустройства берегов водоемов. 

5. Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

6. Создания лесопарков.

7. Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

8. Восстановления, защиты и охраны лесов.

В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 № 44 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2010-2012 годы» предполагается проведение работ по инвентаризации и землеустройству планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения. 
Перспективные ООПТ на территории м.р. Сызранский представлены согласно материалам «Схемы территориального планирования и градостроительного развития территории Самарской области». – Самара: ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г., в Табл. № 37.
Таблица № 37 

Перспективные особо охраняемые природные территории м.р. Сызранский
	Название
	Описание

	Кашпир
	Луговостепной комплекс, фрагменты широколиственных лесов.

	Кубринская степь
	Долина малой реки, овражно-балочная сеть с луговой и древесно-кустарниковой растительностью, остепненные склоны.

	Рачейка
	Смешанные сосново-широколиственные леса, долины малых рек, болота.


Концептуальные мероприятия, позволяющие реализовать намеченные направления деятельности обозначены в Табл. № 32 «Мероприятия по оптимизации окружающей среды м.р. Сызранский».

10. Условия и рекомендации к реализации мероприятий 

Схемы территориального планирования в части экологии 

и охраны окружающей среды.

Основная  задача  территориального  развития  поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами.

1). Для уточнения размеров и границ зон ограничений при осуществлении градостроительной деятельности рекомендуется:

· Разработать недостающие проекты

- комплексных (по совокупности показателей воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных предприятий и иных объектов, согласно требованиям действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- зон санитарной охраны водозаборов, согласно требованиям действующего СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, согласно требованиям действующего СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица № 38 

Мероприятия по оптимизации окружающей среды м.р. Сызранский
	Улучшение качества атмосферного воздуха


	Охрана подземных и поверхностных вод 
	Охрана и оздоровление земель
	Повышение качества водоснабжения населения


	Озелене-

ние и охра-

на растительности
	Обустрой-ство сложившихся и создание новых мест рекреации
	Работа с населением

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сокращение выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.
	Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 
	Благоустройство территорий водозаборов.
	Озеленение санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.
	Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания путем:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и  приглашенных специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развитие экотуризма, системы общественного экологического мониторинга.

3. Проведение общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

4. Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.)

	Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.
	Реконструкция действующих и строительство новых канализационных сетей и насосных станций.


	Реконструкция старых и строительство новых водоводов и насосных станций.


	Озеленение селитебной территории.
	

	Реконструкция действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.
	Реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений, в том числе локальных, различных категорий сточных вод.
	Строгое соблюдение режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Озеленение и благоустройство берегов водоемов.


	

	
	Организация и очистка поверхностного 

стока.
	
	Обустройство зеленых зон и пляжей на водоемах.
	

	Организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).
	Санитарная очистка и защита земель.


	Строительство новых водозаборов.


	Создание лесопарков.
	

	
	
	Оборудование насосных станций современными системами водоподготовки.
	Обустройство и озеленение газонов.


	

	Замена устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.
	
	
	
	

	
	
	Правильная эксплуатация и поддержание надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.


	
	

	Сокращение выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.
	Реабилитация нарушенных, загрязненных, переувлажненных  земель.
	
	
	


2).В целях защиты почв и подземных вод от органического загрязнения, размещение и обустройство новых кладбищ выполнять в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
3). Для защиты объектов строительства от проявлений опасных геологических процессов провести инженерную подготовку территорий согласно требований СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
4). В целях обеспечения экологически безопасного режима использования территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции: 

· Разработать и применять комплекс мер по охране и благоустройству рекреационных зон, соблюдению режима использования особо охраняемых природных территорий;

· В границах санитарно- защитных зон промышленных, сельскохозяйственных предприятий и иных объектов не допускать размещения:

- объектов, для проживания людей;

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных средств;

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой    воды;

- спортивных сооружений;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего   пользования.

· В охранных зонах трубопроводов запрещать:

- возведение построек и сооружений любого назначения; 

- посадку деревьев и кустарников;

-  размещение складов кормов, удобрений, сена и соломы;

-  содержание скота;

- обустройство водопоев;

- сооружение проездов и переездов через трассы трубопроводов;

- размещение стоянок транспорта, свалок;

- производство любых работ, связанных с нарушением грунта и т.д. 

5). Для улучшения санитарно-гигиенического состояния проектируемой территории и условий жизнедеятельности в ее границах:

· Выявить и ликвидировать несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, произвести санацию их территорий;

· Разработать систему мер по защите зон санитарной охраны водозаборов от возможного загрязнения фильтратом хозяйственно-бытовых стоков не оборудованного централизованной канализацией частного сектора жилой застройки, стихийных свалок, навозохранилищ и других объектов- загрязнителей почв и подземных вод; 

· Развивать систему зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

· Улучшить содержание существующих и обеспечить обустройство новых рекреационных зон.
11. Оценка экологической ситуации в условиях реализации 

мероприятий схемы территориального планирования

Анализ комплекса мероприятий по территориальному планированию муниципального района Сызранский Самарской области позволяет констатировать следующее:
1). Площадки под жилищное и промышленное строительство, предлагаемые проектом, выбраны на основе  анализа современного состояния территории, с учетом особенностей природных условий, существующего уровня антропогенной нагрузки, требований законодательных, нормативных и методических документов в части охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.
Осуществление строительства на благоприятных территориях сводит к минимуму уровень его негативного влияния на окружающую среду при условии:

· превентивного проведения комплекса инженерных изысканий;

· выполнения проектных и строительных работ с соблюдением требований соответствующих нормативно-регламентирующих документов;

· реализации предлагаемых проектом рекомендаций по инженерной защите и инженерному обеспечению застраиваемых территорий. 

В частности, проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий, организованного отвода ливневых и талых вод с устройством ливневой канализации, организация централизованного канализования хозяйственно-бытовых стоков, осуществление мероприятий по защите от подтопления грунтовыми водами и проявлений овражно-эрозионных процессов, приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в границах проектирования в целом. 
Выполнение строительных работ с соблюдением требований соответствующих строительных норм и правил не приведет к ухудшению существующей экологической ситуации в границах проектирования и на прилегающих территориях.

2). Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно защитных зон производственных объектов и комплексов; реконструкция, техническое перевооружение и модернизация существующего производства позволят:

· уменьшить количество валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников промышленных предприятий, что приведет к снижению концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы селитебных зон;
· уменьшить количество производственных сточных вод и отходов производства, что приведет к снижению уровня негативного воздействия производственных объектов и комплексов на состояние почв, подземных и поверхностных вод;

· снизить уровень физических воздействий на компоненты окружающей среды и население.

Строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующих нормативно-регламентирующих документов в части охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.
3). Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий «Схемы территориального планирования м.р.Сызранский…» приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения, площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах проектирования в целом, а также к росту уровня загрязнения водных объектов, принимающих загрязненный поверхностный сток. 

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

· мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода ливневых и талых вод,  строительство очистных сооружений ливневой канализации и др.);

· развития системы зеленых насаждений в границах проектирования и на пограничных прилегающих территориях.  

4). Развитие транспортной инфраструктуры в границах проектирования предполагается за счет совершенствования системы автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.  
 Автомобильные и железные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем и, так же, как другие геотехнические системы транспортного назначения интенсивно изменяют окружающую среду на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия железных и автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Установлено, что из всей группы линейных транспортных геотехнических систем именно автомобильный транспорт оказывает наиболее сильное влияние на окружающую среду за счет загрязнения атмосферы, почв, создаваемого шума, вибрации грунта и целого ряда других негативных воздействий (см. Гл. 5.1. «Источники и уровень загрязнения атмосферы»; Гл. 5.3. «Источники  и уровень загрязнения почв и подземных вод»; Гл. 5.4. «Источники и уровни физического воздействия»).

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на окружающую среду проявляются следующим образом:

*  осуществляется изъятие земель под дорожное строительство;

*  происходит преобразование ландшафта и изменение геологических и гидрогеологических условий в результате сооружения крупных выемок и насыпей: нарушаются условия местного стока, могут активизироваться опасные геологические процессы - оползни, суффозия, карст, эрозия и др.;

* загрязняется воздух отработавшими газами и пылью;

*  загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца при использовании этилированного бензина;

*  загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных территорий нефтепродуктами от потерь горюче - смазочных материалов, хлоридами при использовании их в составе противогололедных смесей;

* загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты от потерь топлива, масла, соли и пр.;

*  создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений;

*  уничтожаются животные и птицы на дорогах;

* осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Обеспечение снижения вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники, расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки ливневых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог. 

Сокращение зон акустического дискомфорта от участков железнодорожных магистралей, пересекающих территорию м.р. Сызранский, достигается за счет посадка защитных лесополос вдоль линий железных дорог.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать созданию удобных  и комфортных транспортных и хозяйственных связей. 

5). Развитие системы водоснабжения согласно проекту схемы территориального планирования, решается от существующей системы водоснабжения с обязательной реконструкцией уличных водоводов, заменой устаревшего или вышедшего из строя оборудования на водозаборах и насосных станциях, а так же обустройством новых источников водоснабжения. 

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время нового строительства, реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, развитие системы водоснабжения имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.

6). Развитие системы канализации способствует сокращению водопотребления, сокращению сброса сточных вод, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации имеющихся загрязнений почв, поверхностных и подземных вод. 
7). Предлагаемое проектом рекреационное зонирование территории, формирование системы управляемой рекреации с созданием пикниковых зон, остановочных пунктов турмаршрутов, пунктов просмотра и пр.; строительство современных стационарных объектов для кратковременного и длительного отдыха;  реализация мероприятий по регламентации хозяйственной деятельности в рекреационных зонах позволят сохранить и  развить существующий природный и историко-культурный рекреационный потенциал в границах м.р. Сызранский.

Таким образом, ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта «Схемы территориального планирования м.р. Сызранский…» являются позитивные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и, следовательно, улучшение общей экологической ситуации в границах проектирования.
12. Заключение
Градостроительство является крупномасштабным вмешательством человека в функционирование естественной природной среды, поскольку населенные территории различного ранга (города, поселки городского типа, сельские поселения и т.п.) объединяя жилищное строительство, промышленное производство и коммунальную деятельность со всей  сопутствующей инфраструктурой, занимают значительные земельные территории, изменяя их изначальное, присущее естественным природным условиям состояние. Чем крупнее отторжение земель, тем масштабнее воздействие, в силу того, что именно в границах населенных территорий концентрируется в компактном ареале масса людей – основных потребителей специфического ресурса «качество природной среды». 

Поэтому, абсолютно необходима научно обоснованная стратегия вмешательства человека в естественный ход природных процессов, объективно нарушаемый интенсивным хозяйственным освоением территорий, с сопутствующим изменением качественного состояния компонентов окружающей седы: атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, растительности и животного мира. 

Неполный учет последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, особенно в зонах ограничения для градостроительной деятельности, ставит под сомнение оптимальность любого принимаемого управленческого решения, поскольку создается опасность ухудшения  качества жизни населения. В то же время, в регулируемой урбанизации заложены огромные возможности целенаправленного изменения и преобразования окружающей природной среды, придания ей свойств, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности в условиях урбанизированных территорий.

Оценка существующей экологической ситуации в границах проектирования показала, что планировочное развитие муниципального района Сызранский сдерживается определенными природными и антропогенными факторами, которые позволяют выделить на его территории ряд зон с потенциально неблагоприятной или сложившейся неблагоприятной экологической ситуацией.
  Создание целесообразной, экологически сбалансированной пространственной структуры всего планировочного образования «муниципальный район Сызранский» – один из путей снижения конфликтности экологической ситуации на выявленных в его границах проблемных участках территории градостроительными методами.

Анализ материалов Гл. 12. «Оценка экологической ситуации в условиях реализации мероприятий схемы территориального планирования» позволяет констатировать, что ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта «Схемы территориального планирования муниципального района Сызранский» в целом являются позитивные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и, следовательно, улучшение общей экологической ситуации в пределах проектируемой территории.
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