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ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта Схемы территориального планирования Кирово-Чепецкого района велась на основании утвержденного Администрацией Кирово-Чепецкого района технического задания. 

Проект Схемы территориального планирования Кирово-Чепецкого района (далее «Схема») выполнен в 5 томах.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Градостроительного устава Кировской области от 23.09.1999 № 129-ЗО, закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО (Закон Кировской области от 04.12.2007 № 199-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области», других областных законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

В работе учтены основные положения Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432. Среди использованных при подготовке Схемы основополагающих программных документов района особое значение при обосновании мероприятий имели программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Кирово-Чепецкий район на 2007 – 2010 годы», утвержденная решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 15 декабря 2006 г. № 9/109, районная целевая программа «Социальное развитие села Кирово-Чепецкого района на 2009 – 2012 годы», отраслевые целевые программы и другие документы, в том числе:

· Постановление Правительства Кировской области от 20 июня 2007 г. № 98/258 «Об объявлении зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского особо охраняемой природной территорией регионального значения»;

· Постановление Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. № 104/361 «Об утверждении режима особой охраны зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского»;

· Распоряжение Администрации Кировской области от 28 апреля 1994 г. № 397 «Об утверждении схемы Генерального плана зеленой зоны г. г. Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского»;

· Закон Кировской области от 31 октября 2000 года № 218-ЗО «Об утверждении границ муниципальных образований, поселковых и сельских округов Кировской области» (Закон Кировской области № 46-ЗО от 28 сентября 2006 г. «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об утверждении границ муниципальных образований, поселковых и сельских округов Кировской области»);

· Решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 21 декабря 2005 г. № 45/282 «Об утверждении текстового описания границ вновь образованных сельских поселений и муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район»;

· Распоряжение Правительства Кировской области от 23 июля 2007 г. № 313 «О включении земельных участков в границы отдельных населенных пунктов Кировской области и установлении их вида разрешенного использования»;

· Распоряжения Правительства Кировской области от 01 августа 2007 г. № 320 и от 31 мая 2007 г. № 237 «О включении земельных участков в границы отдельных населенных пунктов Кировской области и установлении их вида разрешенного использования»;

· Распоряжение Правительства Кировской области от 16 января 2008 г. № 3 «О включении земельного участка в границу деревни Шутовщина Федяковского сельского округа Кирово-Чепецкого района Кировской области и установлении его вида разрешенного использования»;

· Распоряжение Правительства Кировской области от 17 декабря 2008 г. № 530 «О переводе земельных участков из одной категории в другую»;

· Распоряжение Правительства Кировской области от 31 мая 2007 г. № 237 «О включении земельных участков в границы отдельных населенных пунктов Кировской области и установлении их вида разрешенного использования».

В составе проекта Схемы разработано 16 карт (схем), характеризующих современное использование территории района, оценку благоприятности территории для капитального строительства по комплексу ограничений, по инфраструктурной обеспеченности, проанализированы основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также функционального зонирования территории района. 

Часть схем в соответствии с законом Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО являются обязательными (утверждаемыми), остальные – обосновывающими, характеризующими современное использование территории района, оценку благоприятности территории для капитального строительства по комплексу ограничений, по инфраструктурной обеспеченности, проанализированы основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективного функционального зонирования территории района и пространственного развития с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития и «точек роста». 

Для разработки карт (схем) использовались топографические основы масштаба 1:25 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), цифровые материалы, предоставленные администрацией Кирово-Чепецкого района.

Схема территориального планирования Кирово-Чепецкого муниципального района разработана на следующие проектные периоды: 

исходный год – 2008 г.,

I этап – 5 лет (первая очередь);

II этап – 10-15 лет (расчетный срок);

III этап – 20-25 лет (перспектива). 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Экономико-географическое положение

Кирово-Чепецкий район расположен в центральной части Кировской области в 40 км юго-восточнее г. Кирова. Площадь района в административных границах – 2210, 27 кв. км (в том числе 99,6 тыс. га лесов и 101,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 74,6 тыс. га из которых приходится на пашню), что составляет 1,8%  от площади Кировской области. Протяженность района с севера на юг составляет 30, а с запада на восток – 100 километров. Муниципальное образование граничит на севере – со Слободским, на юге – с Куменским, на западе – с Оричевским, а на востоке – с Зуевским районами.

Кирово-Чепецкий район один из немногих имеет свой административный центр в другом муниципальном образовании. Органы образования, здравоохранения, административные, культурные органы управления районом расположены в муниципальном образовании город Кирово-Чепецк, что негативно сказывается на решении социально-экономических задач и требует дополнительных затрат для развития системы культурно-бытового обслуживания в районе.
В состав муниципального образования - Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, входит 13 сельских поселений, неоднородных по количеству входящих в них населенных пунктов и численному составу проживающего там населения (см. Схему «Административно-территориальное деление»). В районе – 237 населенных пунктов.
Таблица 1.1. Административно-территориальное деление Кирово-Чепецкого района

	№п/п
	Наименование сельского поселения
	Административный центр сельского поселения
	Площадь сельского поселения, кв. км.
	Численность населения, чел.*

	1. 
	Бурмакинское
	с.Бурмакино
	234,00
	1529

	2. 
	Коныпское
	д. Малый Конып
	94,80
	1004

	3. 
	Кстининское
	с. Кстинино
	142,79
	1696

	4. 
	Мокрецовское
	с. Каринка
	271,51
	1901

	5. 
	Просницкое
	ж/д станция Просница
	359,44 
	3017

	6. 
	Поломское
	с. Полом
	153,21
	1280

	7. 
	Пасеговское
	с. Пасегово
	182,25
	3051

	8. 
	Селезеневское
	с. Селезениха
	164,29
	780

	9. 
	Фатеевское
	с. Фатеево
	174,33
	1040

	10. 
	Федяковское
	д. Шутовщина
	74,30
	1230

	11. 
	Филипповское
	с. Филиппово
	153,27
	1467

	12. 
	Чепецкое
	п. Ключи
	104,29
	2186

	13. 
	Чувашевское
	д. Чуваши
	101,79
	1008

	Итого:
	2210,27
	21189


* - по данным похозяйственного учета администраций сельских поселений о численности населения на 1 января 2008г.

Численность населения Кирово-Чепецкого района по состоянию на 1 января 2008 года составила 21189 человек. Все население района является сельским. Сохраняется тенденция снижения численности населения в районе при естественной убыли около 1% в год. Близкая расположенность отдельных поселений к городам Кирову и Кирово-Чепецку способствовала формированию территорий «пригородной зоны», характеризующейся относительно высокой плотностью дорожной сети и высокой плотностью населения. В нее вошли следующие сельские поселения - Чепецкое с плотностью населения – 21,0 чел./кв.км, Федяковское – 16,6 чел./кв.км, Пасеговское – 16,7 чел./кв.км). Экономическая специализация сельских поселений накладывает отпечаток и на структуру населенных пунктов поселений. Так, в аграрно-ориентированных сельских поселениях система и структура расселения носит ареально-компактный характер, с усиленной ролью центрального поселка (Фатеевское, Селезеневское, Филипповское, Мокрецовское, Поломское, Чувашевское). Наименьшей плотностью населения отличается Селезеневское сельское поселение (4,8 чел./кв.км), расположенное на восточной периферии района. Сельские поселения смешанного, промышленно-сельскохозяйственного типа, такие как Просницкое, Коныпское, отличаются линейной системой расселения, приуроченной к основным транспортным магистралям, и большей плотностью населения.
Ведущими отраслями территориальной специализации на протяжении ряда лет являются сельское хозяйство и торговля, занимающие в общем объеме оборота предприятий и организаций Кирово-Чепецкого района соответственно 37% и 23%. Доля промышленной продукции составляет всего 12%. В отраслевой структуре промышленной продукции доминирующее положение занимает производство пищевых продуктов – 60%, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 24%. Среди зарегистрированных на территории района хозяйствующих субьектов основная доля – это малые предприятия, с численностью работающих менее 100 человек (94%).
Район обладает ограниченным набором природных ресурсов местного значения. Они представлены месторождениями строительного песка, глины, торфа, минеральных вод. Около 35% территории района покрыто лесами.

Кирово-Чепецкий район является сельскохозяйственным районом, специализирующимся на мясо-молочном животноводстве, производстве зерновых и кормовых культур, выращивании картофеля и овощей.

Внешние транспортные связи района осуществляются, в основном, железнодорожным и автомобильным транспортом. Территорию района с запада на восток пересекает Горьковская железная дорога, проходящая по 8 сельским поселениям из 13 (протяженность – 95 км). Общая протяжённость автомобильных дорог Кирово-Чепецкого района по состоянию на 01.01.2009г. составляет 597,6 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 243,12 км

По территории района проходят несколько главных автотрасс, соединяющих район с другими муниципальными образованиями и регионами: Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на Казань); Киров – Советск – Яранск; Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики; Киров – Пасегово – Стрижи; Южный обход г.Кирова (обход г. Нововятска). Регулярное сообщение по рекам Вятка и Чепца отсутствует. 

Особенности географического положения района на водных путях с пересекающими их железными дорогами дают возможность шире использовать смешанные перевозки, способствующие сокращению транспортных издержек.

Район обладает значительными рекреационными возможностями. Здесь находится ФГУ «Центр санаторной реабилитации ФСС «Вятские Увалы», в котором лечатся жители Кировской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Архангельской, Вологодской, Пермской, Мурманской областей, республик Удмуртия, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Коми и других регионов РФ. К крупным санаториям Кировской области относится ОГУЗ «Санаторий для родителей с детьми «Солнечный» в п.Перекоп. Комфортабельным санаторием-профилакторием Кировской области по праву считается «Радуга» ОАО "КЧУС+К". В Пасеговском СП работает ОГУЗ «Быстрицкий туберкулезный санаторий». Возрождается дом отдыха «Кстинино», на базе которого планируется создать комфортное место для оздоровления и занятий спортом. 

Таким образом, Кирово-Чепецкий район имеет выгодное географическое положение, близкую расположенность к областному и районному центрам, хорошую транспортную доступность, развитую сеть автомобильных и железных дорог (плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием района в 2,4 раза больше средней по Кировской области). Территория имеет резервы для трансформации системы расселения при организации новых видов производств, либо интеграции и расширении существующих.

1.2. Анализ программных документов развития территории района 

На территории Кирово-Чепецкого района действует 48 программных документов, для реализации которых схемой территориального планирования предусмотрено создание объектов местного значения.

В таблице 1.1 приведена сводная информация  о реализуемых в Кирово-Чепецком районе муниципальных программах и программах комплексного развития.

Таблица. 1.1. Перечень программных документов

	п/п
	Наименование программы
	Цели 

	1. 
	Стратегия социально-экономического развития Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области на период до 2030 года, утверждена решением Кирово-Чепецкой районной Думы № 28/193 от 21.12.2018 
	Главная цель стратегии – повышение качества жизни населения за счет комплексного социально-экономического развития территории с комфортной и современной средой для проживания.



	2. 
	Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 159 от 10.09.2018


	Обеспечение доступности качественного образования в муниципальных образовательных организациях. Приведение  муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с современными требованиями обучения.

	3. 
	Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района,

утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 155 от 10.09.2018 


	Создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения района в качественных услугах в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в сфере культуры, в т.ч. для отдельных категорий граждан



	
	Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 161 от 10.09.2018


	Обеспечение защиты населения на территории Кирово-Чепецкого района от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе от пожаров, от террористической угрозы, преступных посягательств и экстремизма. Обеспечение безопасности на территории Кирово-Чепецкого района.

	4. 
	Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 158 от 10.09.2018


	Создание комфортной среды проживания для населения Кирово-Чепецкого  района

	5. 
	Развитие  жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей среды по Кирово-Чепецкому району, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 154 от 10.09.2018


	Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение повышения энергетической эффективности в районе, устранение свалок бытовых отходов

	6. 
	Развитие транспортной системы Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 164 от 10.09.2018


	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, улучшение условий и комфортности жизни людей

	7. 
	Развитие малого и среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 156 от 10.09.2018


	Развитие малого и среднего предпринимательства в Кирово-Чепецком районе

	8. 
	Развитие агропромышленного                                                комплекса Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 162 от 10.09.2018


	Создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

	9. 
	Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 163 от 10.09.2018


	Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимся в муниципальной собственности Кирово-Чепецкого района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

	10. 
	Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям попавшим в сложную жизненную ситуацию в Кирово-Чепецком районе, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 152 от 10.09.2018


	Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в Кирово-Чепецком районе

	11. 
	Развитие муниципального управления Кирово-Чепецкого района, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района № 157 от 10.09.2018


	Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления.

Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации района

	12. 
	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Кирово-Чепецком районе, утверждена постановлением администрации Кирово-Чепецкого района, № 165 от 10.09.2018


	Проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Кирово-Чепецкого района

	13. 
	Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений: 


	Целью программ является повышение качества жизни населения за счет комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры



	14.1.
	Бурмакинского сельского поселения, утверждена 

постановлением администрации Бурмакинского сельского поселения № 61 от 27.07.2017 


	

	14.2.
	Коныпского сельского поселения, утверждена решением Коныпской сельской Думы 
№ 13/65от 19.12.2013 


	

	14.3.
	Кстининского сельского поселения, утверждена 

Решением Кстининской сельской Думы № 27 от 27.10.2017 


	

	14.4.
	Мокрецовского сельского поселения, утверждена 

решением Мокрецовской сельской Думы № 34/151 от 28.05.2015 


	

	14.5.
	Пасеговского сельского поселения, утверждена 

Решением Пасеговской сельской Думы № 38/195 от 29.12.2015 


	


	14.6.
	Селезеневского сельского поселения, утверждена 

Решением Селезеневской сельской Думы № 26/134 от 18.03.2016 



	

	14.7.
	Фатеевского сельского поселения, утверждена 

Решением Фатеевской сельской Думы № 14/61 от 27.12.2013 


	

	14.8.
	Федяковского сельского поселения, утверждена 

решением Федяковской сельской Думы № 130 от 31.07.2017 


	

	14.9.
	Филипповского сельского поселения, утверждена 

постановлением администрации Филипповского сельского поселения № 29 от 25.07.2017 


	

	14.10.
	Чепецкого сельского поселения, утверждена решением Чепецкой сельской Думы № 51/212 от 06.12.2016 



	

	15.
	Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений:


	Целью программ является повышение качества жизни населения за счет комплексного развития транспортной инфраструктуры 

	15.1
	Бурмакинского сельского поселения, утверждена 

постановлением администрации Бурмакинского сельского поселения № 61 от 25.07.2017 


	

	15.2
	Коныпского сельского поселения, утверждена решением Коныпской сельской Думы №76 от 06.12.2012


	

	15.3
	Кстининского сельского поселения, утверждена 

постановлением администрации Кстининского сельского поселения № 94 от 13.11.2015 


	

	15.4
	Мокрецовского сельского поселения,  утверждена

Постановлением администрации Мокрецовского сельского поселения № 69 от 06.07.2016 


	

	15.5
	Пасеговского сельского поселения, утверждена 

решением Пасеговской сельской Думы № 01 от 09.01.2017 
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	Просницкого сельского поселения, утверждена 
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	Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений 


	Целью программ является повышение качества жизни населения за счет комплексного развития социальной инфраструктуры
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	Коныпского сельского поселения, утверждена постановлением администрации Коныпского сельского поселения № 27 от 27.07.2017 
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постановлением администрации Кстининского сельского поселения № 28 от 30.10.2017 


	

	16.4
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	16.5
	Пасеговского сельского поселения, утверждена

решением Пасеговской сельской Думы № 52/254 от 31.01.2017 


	

	16.6
	Просницкого сельского поселения, утверждена

постановлением администрации Просницкого сельского поселения № 93 от 21.07.2017 


	

	16.7
	Селезеневского сельского поселения, утверждена

постановлением администрации Селезеневского сельского поселения № 19 от 13.11.2017 


	

	16.8
	Фатеевского сельского поселения, утверждена

постановлением администрации Фатеевского сельского поселения № 42 от 28.06.2017 
	

	16.9
	Федяковского сельского поселения, утверждена

постановлением администрации Федяковского сельского поселения № 129 от 28.07.2017 


	

	16.10
	Филипповского сельского поселения, утверждена 

постановлением администрации Филипповского сельского поселения № 27 от 25.07.2017 


	

	16.11
	Чепецкого сельского поселения, утверждена решением Чепецкой сельской Думы № 21/212 от 06.12.2016 


	


2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
 И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климатические условия

Климат Кирово-Чепецкого района континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,3 +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8 оС в июле, до –14,3 и 
–14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –350С.

Абсолютный максимум температуры равен +35оС.

Термические ресурсы вегетационного периода определяются суммой температур выше +10оС за период активной вегетации растений.

Безморозный период начинается с третьей декады мая и продолжается в среднем 114-122 дня до второй декады сентября.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм до 700 мм. 70% осадков выпадает в теплый период в виде ливневых дождей, часто сопровождающимися грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Снежный покров образуется в конце октября. Первый снег лежит обычно недолго и исчезает вследствие потеплений. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится 160-170 дней. Средняя из наибольших высот составляет 50-60 см на открытых участках и 70-80 см на защищенных. Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы.

В течении всего года преобладают ветра южной четверти (от юго-западных до юго-восточных) и западного направления. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период. Сильный ветер со скоростью больше 15 м/сек наблюдается в среднем 5-6 дней в году в основном с января по март.

Туманы на территории района наблюдается в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелью.

Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град. На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность интенсивных суховеев равна 15-28 %. В большинстве лет суховеи не представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. продолжительность их невелика.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля.

В последующей период проходит интенсивное снеготаяние, и на южных территориях района поля полностью освобождаются от снега. 

Поэтому уже 21-29 апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 5°С в сторону повышения началась вегетация растений.

В результате средняя за месяц температура воздуха в апреле оказывается равной 3-5°С, в мае – 9-12°С .

В большинстве весенних дней выпадают осадки. 

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода.

Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа. 

За июнь на большей части территории выпадает 64-67 мм, за июль- 79-85 мм, за август-61-64 мм.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь отдельные метеостанции отмечают заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа).

Во второй половине сентября днем температура воздуха достигает 15-21°С, минимальная 3-8°С. 

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С в сторону понижения происходит 7-15 сентября.

Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 8,5-10°С.

Осадки в сентябре частые, в октябре более сухо. Но во второй его декаде иногда выпадают сильные дожди.

Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода. 

Средняя за ноябрь температура воздуха составляет –5 - –6,5°С, за декабрь –7 - –7,5°С.

Осадки в ноябре выпадают часто. Но если в первой половине они в основном несущественные, то во второй - чаще отмечаются сильные снегопады. Сумма их за месяц составляет 44-50 мм. В декабре в большинстве дней сухо или выпадают несущественные осадки. В сумме за месяц выпадает 39-41 мм.

Высота снежного покрова к концу декабря достигает 16-38 см.

Климат территории района дифференцирован по южным и северным границам. На его территории в теплый период года происходит вегетация растений, при этом имеются различии в теплообеспеченности. Показателем теплообеспеченности служит сумма среднесуточных температур выше +10оС. В Кирово-Чепецком районе эта сумма изменяется от 1700оС на севере до 1850оС на юге. Территория района относится к центральному агроклиматическому району Кировской области. Продолжительность периода с температурой выше +10оС в пределах 115-120 дней. Безморозный период в среднем длится 110 дней. Зона умеренно влажная, сложный расчлененный речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла.

В климатическом отношении Кирово-Чепецкий район характеризуется как умеренно-теплый с неравномерным увлажнением. Вегетационный период 157-160 дней, из которых 115-130 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов. Сумма положительных температур около 1900 градусов. Средняя продолжительность безморозного периода 115-120 дней. Обеспеченность осадками в вегетационный период - до 310 мм. Обеспеченность осадками в период активного роста растений умеренная. Зимний режим погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 градусов наступает 22-25 октября, устойчивый снежный покров ложится 10-13 ноября. Средняя высота снежного покрова составляет 50-55 см, средняя глубина промерзания почвы 60-65 см, (в малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 100-135 см). В первой пятидневке мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6 градусов.

Выводы:

1. Территория Кирово-Чепецкого района относится к строительно-климатической зоне Iв (СНиП 23-01-99. Строительная климатология). Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -34оС и -5,6-6,0оС. Продолжительность отопительного периода 230-231 день.

2. Кирово-Чепецкий район относится к центральным природно-сельскохозяйственным бонитировочным районам. Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лён, картофель, овощи, сеяные травы.

3. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений.

4. Развитый метелевый характер зимних ветров обуславливает снегозащиту путей сообщения.

5. Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 200 дней. Летний комфортный период продолжается 50-60 дней со второй декады июня по вторую декаду августа. Зимой комфортный период продолжается в среднем 120-150 дней.

6. Глубина промерзания грунтов в среднем составляет 70-120 см.

7. Территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

2.1.2. Геолого-геоморфологические условия

Геоморфологические условия

Территория Кирово-Чепецкого округа занимает восточную часть Русской платформы. Рельеф представляет собой возвышенную увалисто-волнистую равнину, на западе округа относящуюся к Вятским увалам, на востоке — водораздельному Чепецко-Кильмезскому плато, расчлененную долинами рек. В пределах района широко развита речная сеть, расположены водосборные бассейны крупных рек Вятки, её притоков Чепцы с Филипповкой, Быстрицы, Просницы и многочисленных мелких рек и ручьев, на востоке более развита овражная сеть. В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадь относится к денудационной, водно-ледниковой равнинам и речным долинам (рис. 2.1). Денудационная равнина, приуроченная к высоким водораздельным участкам, характеризуется полого-холмистым рельефом с абсолютными отметками поверхности земли изменяются в пределах 160-254 м, относительные превышения достигают 50-60 м. Площади водно-ледниковой равнины относятся к центральной части междуречья рек Быстрицы и Просницы, также представляют слабохолмистую равнину, расчлененную речной и балочной сетью, с абсолютными отметками поверхности земли 115-210 м, с относительным превышением до 20 м. Поймы крупных рек широкие (0.5-6 км), заболоченные, расчлененные старицами и протоками, ежегодно затопляются паводковыми водами, в долинах развиты две надпойменные древнеаллювиальные террасы, местами заболоченные и заторфованные; заболоченные поймы ручьев достигают ширины нескольких метров. Абсолютные отметки земли по поймам 105-140 м, в долинах крупных рек – 105-114 м. В долинах крупных рек прослеживается центральная пойма с наличием округлых или подковообразных понижений, сухих или заполненных водой, пойменная терраса, высотой до 3-5 метров, сложена песчано-глинистым материалом, часто заболочена или заторфована. Первая надпойменная терраса высотой до 12 метров над урезом, сложена разнозернистыми песками (Геологическая карта СССР, масштаба 1:200000, листы О – 39 – XIV-XIV, Объяснительная записка: МинГео СССР, РСФСР).
Из неблагоприятных экзогенно-геологических процессов развиты оврагообразование, которое отмечается по обрывистым берегам рек Вятки и Чепцы, а также в восточной части района в пределах денудационной равнины. На крутых и обнаженных участках развиты гравитационные процессы, преимущественно, обвально-осыпные. Оползневые процессы затрагивают речные склоны, оползни развиты в отложениях четвертичной системы (делювиальные, старые оползневые и насыпные образования). На отдельных участках долин рек проявляется активная береговая эрозия, которая проявляется и как фактор активизации оползневых процессов. Направленный поверхностный сток является основным фактором развития овражной эрозии. Процессы заболачивания относятся к пойме и надпойменным террасам, реже заболачивание отмечается на водоразделах и водораздельных склонах в пониженных участках водно-ледниковой равнины. Карстовые формы рельефа в рассматриваемом районе не зафиксированы, их проявления выражены в Нолинском районе, где встречаются по нижнему течению реки Гремячки, по реке Немде вблизи г. Советска, в Уржумском районе.
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Рис. 2.1. Геоморфологическая схема
(Составлена на основе материалов Атласа Кировской области, М.: 1968)
Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие отложения девонской, карбоновой, пермской и четвертичной систем (рис. 2.2, 2.3). Поверхность сложена верхнепермскими и четвертичными отложениями. Здесь выделяются породы казанского яруса пермской системы карбонатного состава, шире распространены представленные пестроцветной толщей отложения татарского яруса. Верхнепермские породы перекрыты четвертичным чехлом с преобладанием элювиальных отложений. По долинам рек развит аллювиальный комплекс. 
Пермская система. Пермские отложения представлены казанским и татарским ярусами, на высоких отметках рельефа коренные породы залегают под чехлом делювиальных отложений, в долинах рек — под мощным аллювиальным комплексом. Казанский ярус. Породы развиты повсеместно, представлены известняками, песчаниками, алевролитами, мергелями, доломитами, общей мощностью 50-60 м, в юго-западной и южной частях и за пределами округа отложения залегают практически с поверхности, погружаясь в северо-западном направлении под мощные отложения татарского яруса. Отложения которого сложены глинами, известняками, мергелями, алевролитами, песчаниками нижнеустьинской, сухонской, северодвинской свит и горизонтов. Отложения залегают с поверхности под четвертичными отложениями, общая мощность верхнепермских отложений порядка 250-350 м.

Четвертичная система представлена гляциальным и аллювиальным комплексами, перекрытыми по склонам долин и в междуречьях элювиально-делювиальными суглинками.

· С поверхности флювиогляциальные и коренные выветрелые отложения перекрыты элювиально-делювиальными (edQ2-4) суглинками, мощностью от 1-3 м до 10-20 м.

·  Аллювиальный комплекс на рассматриваемой территории представлен современным отделом (aQ4) и комплексом надпойменных террас (aQ2-3). Пойменные аллювиальные отложения приурочены к долинам рек, оврагам, крупным ложбинам, представлены песками, гравием, галькой, супесями, суглинками, местами затофованными и заиленными, торфами, общей мощностью от 2-3 до 15-20 м. 

·  В долинах крупных рек и отдельными пятнами в замкнутых понижениях на водораздельных участках встречены современные болотные отложения (lhQ4). Представлены они иловатыми глинами и прослоями торфов, мощностью 1.5-3.0 м, до 7-9 м.

· В долинах рек Вятки, Чепцы, Быстрицы развит комплекс надпойменных террас (aQ2-3), отмечаются две древнеаллювиальные надпойменные террасы. Отложения сложены песками с включением гравия и гальки, с линзами и прослоями суглинков, мощность 1-10 м, реже до 25-35 м. 

· Крупные речные долины вложены в коренные отложения, мелкие реки и овраго-балочная сеть — в четвертичные породы.

· Флювиогляциальные отложения, представленные мелкозернистыми песками, мощностью 2-10 м, развиты ограниченно в центральной части междуречья рек Быстрицы и Просницы.

· Четвертичные отложения повсеместно подстилаются коренными отложениями пермской системы казанского и  татарского ярусов. Породы представлены известняками, песчаниками, алевролитами, глинами, мергелями, доломитами, с прослоями гипсов, общей мощностью порядка 250-350 м.
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	Рис. 2.2. Геологическая карта 
(Составлена на основе материалов Атласа Кировской области, М.: 1968)
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Рис. 2.3. Карта четвертичных отложений

(Составлена на основе материалов Атласа Кировской области, М.: 1968)

2.1.3. Гидрогеологические условия

В пределах рассматриваемого района представлены локальные водоносные горизонты четвертичных отложений, и водоносные, в том числе эксплуатационные горизонты пермского комплекса. Мощность зоны пресных вод невелика 50-120 м, из-за присутствия в слоях гипсов, влияющих на химсостав и минерализацию подземных вод. 
Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к речным долинам крупных рек, водовмещающими отложениями являются мелкозернистые пески с включениями гравия и гальки, средней мощностью 7-18 м. Максимальные мощности отмечаются в долинах Вятки и Чепцы. Глубина залегания уровня от поверхности земли до 5 м. Воды в основном безнапорные, в отдельных случаях обладающие небольшим напором, и порово-пластового типа. Воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией до 0.5 г/л. Близкое залегание, безнапорный характер, незначительная мощность горизонта и близкое расположение потенциальных источников загрязнения подвергает подземные воды поверхностному загрязнению. Горизонт используется для водоснабжения отдельными предприятиями и индивидуальными хозяйствами.

Флювиогляциальный водоносный горизонт (f Q1-1V) ограниченно развит в пределах флювиогляциальной равнины, водовмещающими отложениями являются флювиогляциальные пески и вышезалегающие опесчаненные делювиальные суглинки. Горизонт маломощен, локален, уровни устанавливаются на глубине 1-5 м и более.

К коренным отложениям приурочены безнапорно-напорные воды трещинно-пластового типа, водообильность горизонтов неравномерна и зависит от состава и степени трещиноватости пород.

На северо-западе распространен северо-двинский карбонатно-терригенный водоносный комплекс, с глубинами залегания подземных вод 25-60 м. Водовмещающими отложениями являются песчаники, песчанистые алевролиты, известняки, мергели, общей мощностью до 150 м. Воды напорные. Широко используются для местного и централизованного водоснабжения. Воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с минерализацией до 0.8-1.0 г/л.
Уржумский водоносный комплекс (P2ur2) распространен повсеместно, горизонт менее водообилен, залегает на глубине до 60 м и более. Мощность водовмещающих терригенных отложений верхней перми изменяется от первых метров до 70 м. Глубина залегания уровней с поверхности до 60 м и ниже. Воды напорные, эксплуатируются для водоснабжения населенных пунктов. По химсоставу гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с минерализацией до 0.6-1.0 г/л, на глубине 50-80 м минерализация возрастает до 2-4 г/л и выше.

Казанский водоносный комплекс представлен повсеместно, водосодержащие породы пермские известняки, песчаники, мощностью 3-28 м, воды обладают значительным напором. По химсоставу сульфатные, кальциево-магниевые, с минерализацией 0.7-15 и выше г/л. Из-за некондиционности не пригоден для питьевого воодснабжения.
2.1.4. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Кирово-Чепецкого района представлена сырьём для производства строительных материалов: формовочные пески и песчано-гравийные материалы, кирпичные и керамзитовые глины, горючих ископаемых - торф для нужд энергетических предприятий и для сельского хозяйства, месторождения и эксплуатационные скважины пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, минеральные воды и лечебные грязи для санаторного лечения.

Большая часть добываемого сырья служит для удовлетворения нужд предприятий областного центра.

Горючие ископаемые

Торф. В районе распространены торфяные месторождения трёх типов: низинные, верховые и переходного типов. Торф используется как топливо и для нужд сельского хозяйства, подразделяется на три основных вида: верховой торф слаборазложившийся, содержит мало золы, хорошо горит и дает много тепла; переходный – бурый, средней степени разложения, меньше пригоден для топлива; низинный – темно-бурый, почти черный, горит плохо, содержит много минеральных веществ, черный низинный торф – прекрасное удобрение. На территории района балансом учтено 1 крупное (площадью более 100 га) разрабатываемое торфяное месторождение: Каринское, с балансовыми запасами по состоянию на 01.01.2008г. – 183 тыс. тонн при 40% влажности (общие запасы 488 тыс. тонн). Добычу торфа на них ведет предприятие ЗАО «Вяткаторф», большая часть которого поставляется на теплоэлектроцентрали ОАО «Кировэнерго». Балансом запасов на территории Кирово-Чепецкого района учитываются также 17 резервных месторождений с запасами промышленных категорий А, В и С1, наиболее крупными из которых являются: Большое II (общие запасы категории А составляют 1381 тыс.т. при влажности 40%), Торопынинское (общие запасы категории А - 771 тыс.т.) и Баринское (общие запасы категории В - 506 тыс.т.). Имеются также 9 месторождений перспективных для разведки с запасами категорий С1 и С2, из них одно крупное и 10 месторождений с прогнозными ресурсами кат. Р1. Кроме того, имеется 4 мелкозалежных, из которых одно крупное: Васькинское, площадью 1078 га, с общими запасами 1628 тыс. тонн при 40% влажности, на сегодняшний день месторождение считается выработанным. Также балансом учтены 67 малоконтурных торфяных месторождений и 1 высокозольное, 5 торфяных месторождений района отнесены к числу охраняемых, их общая площадь составляет 1737 га, из них 2 крупных.

Нефть. На территории Филипповского сельского поселения в 2007 г. проводились геофизические исследования (сейсмические профили и гравиметрическая съёмка), которыми оценивалась нефтегазоперспективность осадочного чехла, выявлялись перспективные зоны и объекты для лицензирования.

Строительные твердые полезные ископаемые

Пески строительные. В районе нет балансовых месторождений строительных песков. Имеется одно разведанное месторождение с запасами песка категорий В+С1 и одно слабо изученное проявление с прогнозными ресурсами кат. Р1. Оба объекта относятся к мелким. Пески могут использоваться для приготовления штукатурно-кладочных растворов, для строительства дорог, а также для производства силикатного кирпича.

Пески формовочные. В районе балансом учтено одно месторождение формовочных песков – Белые Чежеги с балансовыми запасами промышленных категорий А+В+С1 на 2001 г. 75 тыс.т., и в настоящее время относится к госрезерву. Кроме того есть еще 2 месторождения с предварительно оцененными запасами в общем около 1100 тыс.т.
Песчано-гравийные материалы (смеси). Территориальным балансом запасов в Кирово-Чепецком районе учитываются запасы 3 месторождений песчано-гравийных материалов, по запасам все месторождения относятся к мелким (менее 10 млн.м3). По своему происхождению песчано-гравийные смеси наиболее крупных из балансовых месторождений – Артёмовского и Просницкого являются аллювиальными, то есть образованными речными потоками и расположены в долине реки Чепцы. Содержание гравия в смеси балансовых месторождений колеблется от 10 до 52%. Гравий большей частью состоит из обломков кремнистых пород, в меньшем количестве присутствуют обломки песчаника, известняка. Марка гравия по дробимости в большинстве случаев «Др 8», по морозостойкости не ниже Мрз-25. Гравий и песок пригодны для приготовления бетона и строительных растворов. Из 3 балансовых месторождений одно – Просницкое – разрабатывается, и два относятся к государственному резерву.

Кроме балансовых месторождений, в районе имеется 3 разведанных, но не учитываемых балансом месторождений, 4 менее изученных оценённых месторождения с запасами категорий С1 и С2, 5 слабо изученных проявлений с прогнозными ресурсами категории Р1. 

Грунты для строительства дорог. В районе учитываются балансом 8 мелких месторождений, из которых 7 разрабатываемые месторождения (участки) грунтов для строительства и ремонта автодорог, а также для иных целей. Участки расположены в непосредственной близости от проектируемых или действующих дорог, грунты представлены глинами, суглинками и супесями, реже песками. Суглинки и супеси пригодны для отсыпки земляного полотна автодорог, пески пригодны для строительных работ и для отсыпки дренажных слоёв автодорог. Глины двух месторождений используются в качестве водоупоров для отсыпки дамб и противофильтрационных экранов.

Глины кирпичные и керамзитовые. На территории района известно 3 балансовых месторождения глин и суглинков пригодных для производства керамического кирпича с запасами промышленных категорий А, В и С1 (Петровщина 813 тыс. м3, Каркинское 1204 тыс.м3, Лимоновский участок Просницкого месторождения 2712 тыс.м3) в настоящий момент разрабатываемые. Кроме того имеются 4 разведанных, но неучтённых балансом месторождения (Едининское, 257 тыс.м3 В+С1, Трехреченское уч.Трехреченский 442 тыс.м3 В+С1, Поломское 82 тыс.м3 В+С1, Полойское 150 тыс.м3 В+С1) и 6 оценённых месторождения с запасами категорий С1 и С2 (Гординский участок Просницкого месторождения 471 тыс. м3, Кабановское 1307 тыс. м3, Малинуха (участок №3а) 1457 тыс. м3, Поповщина (участок №4) 2248 тыс. м3, Трехречениское (уч.Кленовое) 99,7 тыс. м3, Конные 1637 тыс. м3). 
Все месторождения кирпичных глин относятся к числу мелких, запасы каждого составляют от нескольких сотен тысяч до 2,7 миллионов кубометров. Кирпичное сырьё представлено легкоплавкими глинами и суглинками четвертичного возраста. К легкоплавким относятся глины с температурой плавления ниже 135000С. Сырье на месторождениях разного качества, марка кирпича, который можно получить меняется от М-100 до М-150 (месторождения Каркинское, Петровщина, Едининское, Полойское, Поломское) и М-200 (Лимоновский участок Просницкого месторождения). Глины месторождения Поповщина оценивались только для производства керамических дренажных трубок, ранее применявшихся при осушении заболоченных земель. Глины месторождения Трёхреченское оценены как пластификатор, применяемый в качестве добавки при производстве силикатного кирпича.
Глины пригодные для производства керамзита во многом аналогичны кирпичным глинам. Они относятся к легкоплавким глинам тех же генетических типов, что и кирпичное сырье. В этих глинах желательна тонкодисперсная примесь органического вещества в количестве 0,9-2,5 %, которое и обуславливает эффект вспучивания сырья при нагреве до температуры 1050-12500С. Однако наличие органики не обязательно, вспучивание глин достигается незначительными (1-2%) добавками мазута или солярового масла. В принципе одни и те же глины могут быть пригодны для обжига кирпича при температурах 950-100000С и для производства керамзита с добавкой мазута и обжигом при температурах 1100-120000С. 

На территории Кирово-Чепецкого района имеется одно крупное и одно мелкое оценённые месторождения керамзитовых глин. Кроме того балансом учтено одно месторождение керамзитовых глин, находящееся в госрезерве. Крупное месторождение - Конные, планировалось к разработке для нужд ОАО «Кировский сельский строительный комбинат», расположенного в п. Радужный, однако владелец земель, не согласился на выделение земельного отвода под карьер. Глины месторождений пригодны не только для производства керамзита, керамзитового гравия, но и для производства керамического кирпича.

Карбонатные породы. Из карбонатных пород в районе встречаются известняки и мергели пермского возраста. Основной составной частью известняков является карбонат кальция – СаСО3, мергель представляет собой известняк с примесью глинистого материала. В районе нет балансовых месторождений карбонатных пород. Имеется 10 мелких месторождений и проявлений в том числе: 2 разведанных месторождения с запасами категорий В+С1, 6 оценённых месторождений с запасами категорий С1+С2 и 2 проявления с прогнозными ресурсами кат. Р1. Практически все известняки и мергели могут использоваться для помола на известняковую муку, однако в некоторых случаях качество их не соответствует ГОСТу 14050-93 по сумме карбонатов (должно быть не менее 80 %) и они могут использоваться только по согласованию с заказчиками. Значительная часть карбонатных пород пригодна для производства извести.

Подземные пресные и минеральные воды

Пресные подземные воды достаточно широко используются для водоснабжения населенных пунктов района и частично районного центра. В районе разведано и учитывается балансом 2 месторождения пресных подземных вод, одно из которых используется для водоснабжения части Нововятского района г. Кирова и одно относится к государственному резерву. Кроме того, в районе имеется два балансовых месторождения минеральных вод, одно из которых используется санаторием «Вятские Увалы» для бальнеологических целей и как лечебно-питьевая и столовая вода, а воды другого – предприятием ООО ПТП «Фрол». 
Сапропели (лечебные грязи). На территории района имеется 2 месторождения сапропелей, учтённых балансом в качестве лечебных грязей для бальнеологических целей. Сульфидные иловые грязи озера Раменское добываются и используются санаторием «Вятские Увалы», значительные запасы сапропелей озера «Орловское» в настоящее время не востребованы.
Перспективы развития и использования минерально-сырьевой базы Кирово-Чепецкого района
Развитие существующих и организация новых производств строительной индустрии и АПК возможно на основе имеющейся минерально-сырьевой базы района. Учитывая растущий спрос на определенные виды минерального сырья, проектом выделены месторождения, наиболее перспективные по качественным характеристикам сырья и горно-техническим условиям эксплуатации, для использования предприятиями (табл. 2.1 и 2.2). При этом учитывалось, что добыча полезных ископаемых может быть организована на разведанных месторождениях с запасами промышленных категорий А, В и С1 (в некоторых случаях - на оценённых месторождениях).
Таблица 2.1. Перечень торфяных месторождений, перспективных для использования сельхозпредприятиями Кирово-Чепецкого района

	Наименование торфяного месторождения
	год разведки 
	площадь, га
	мощ-ность т.з.
макс.
сред.
	категория изученности запасов
	запасы, тыс.т.
при 40% влаге
	тип и качественная характеристика т.з.
Низ. - тип залежи
R-степень разложения
А-зольность
W-влага
pH-обменная кислотность
	возмож-ные направле-ния исполь-зования
	ТКЗ, ГКЗ, № протокола, год утверждения запасов

	
	
	в нулевой границе
	в границе промышленной глубины т.з.
	
	
	общие
	балан-совые на 1.01.2008г.
	
	
	

	Баринское
от р.ц.Кирово-Чепецк на СВ в 18 км
при с.Баринцы на ЮЗ
	Д-1971
	270
	153
	3,5
1,55
	В
	506
	482
	Низ.
R-34; А-12,8
W-85,6; pH-3,7-6,2
	Топливо,
удобрение
	ТКЗТ № 15 1988 г.

	Гаженовское
от р.ц.Кирово-Чепецк на Ю в 10 км
от с.Михеевцы на В в 0,4 км
	Дор. - 1980
	136
	98
	3,3
1,5
	А
	307
	295
	Низ.
R-36; А-14
W-86,9; pH-6,1-6,0
	Топливо,
удобрение
	ТКЗТ № 15 1988 г.

	Клюевское 
от р.ц.Кирово-Чепецк на ЮВ в 2,1 км
от с.Клюи на З в 1,3 км
	Д-1978
	217
	125
	1,9
1,00
	А
	305
	280
	Низ.
R-46; А-19,0
W-84,5
	Удобрение
	ТКЗТ № 15 1988 г.


Таблица 2.2. Перечень месторождений, перспективных для использования предприятиями стройиндустрии Кирово-Чепецкого района

	Название месторождения, проявления
	Местоположение: населенный пункт, расстояние до ж.д.
	Мощность полезной толщи, м       
	Площадь подсчета запасов,  тыс. м2
	Балансовые запасы по состоянию на 1.01.2008г.
	Запасы и прогнозные ресурсы, (авторские)
	Степень освоения запасов
	Качественная характеристика сырья
	Характеристика продукции
	Горно-технические условия эксплуатации: мощность (м) и состав пород вскрыши, обводненность

	
	
	
	
	промышленных категорий (А+В+С1)
	Предварительно оцененные (С2)
	Разведанные В+С1
	Предварительно оцененные С1+ С2
	Прогнозные Р1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обуховское 
	В 12 км ЮВ г. Кирово-Чепецк, в 2 км ЮЗ д. Обухово, у пересечения ж.д. Киров - Яр и узко-колейки на Васькин-ское торфопредпри-ятие.
	3,2
	172
	 
	 
	 
	504
	 
	нераспределенный фонд недр
	Пески мелкие и очень мелкие, глинис-тых частиц 0.98-5.8%, газопроницае-мость113-165. Содержание в %: SiO2 -70,03-94.30, Al2О3 -3.23-4.32, Fе2О3 -0.64-3,85, CaO -0,13-1,13, MgO -0-0,2, K2O -0,42-1,43, Na2O -0,52-2,52, SO3 --0,09, ппп -0,79-4,91;
	Пески формовочные марки Т01БА и К016А.; класс кварцевых, тощих. Пески использовались в качестве балласта для строительства узкоколейки
	0.1-0.2/0.15 м - почвенный слой. Пески обводнены с 0,8 до 6,7м

	Фетисовское 
	В 0.4 км севернее ж.д.станции Бумкомбинат , в 8км ЮЮВ г.Кирово-Чепецк. 
	2,6
	220
	 
	 
	 
	583
	 
	нераспределенный фонд недр
	Пески мелкие и очень мелкие, глинис-тых частиц 1.1-2.3%, газопроницае-мость120-150. Содержание в %: SiO2 -87,04-93.79, Al2О3 -2.66-3.69, Fе2О3 -0.74-1.40, CaO -0,28-0,55, MgO -0-0,64, Na2O -0,27-1,02, K2O-0,47-1,1,  SO3- не обн.-0.12;
	Пески марки Т01БА и К016А.; класс кварцевых и тощих
	0.1 м - почвенный слой, пески водоносные, вблизи речки

	Зеленище
	В 20 км к ВЮВ от г. Кирово-Чепецк, в русле р. Чепца, в 1.5 км выше д. Кривоборье,
	2.1
	330
	 
	 
	 
	690
	 
	нераспределенный фонд недр
	ПГС содержание гравия 20-60/34.4%; основная фракция 5-20мм (81%). Пески отсева: Мк 2-2.5/2.24, глинистых частиц в среднем 2.26%
	Марка гравия по дробимости "Др-8", а для крупной фракции (20-40мм) - "Др-12", по истираемости "И-1".
	столб воды до 2м

	Федорковское
	В 0.5 км к СВ от б.д.Федорково, в 5км ЮЮВ ж.д.ст. Лянгасово и в 18км к ЮЗ от г. Кирова,
	1.2
	111
	 
	 
	134
	 
	 
	нераспр. фонд недр
	ПГС "пуга" элювиальные по слободским (eEQI). Содержание гравия в смеси до 60%.
	Гравий пригоден для дорожного покрытия и после промывки, для бетонных работ
	0-2.5/0.61 супесь, песок. По площади месторождения проходит автодорога Пасегово-Вяз

	Артемовское 
	В 13км ВЮВ г. Кирово-Чепецка, на левой пойменной террасе р. Чепца, в 2км СВ с. Ильинское
	3.08,  надгравийные пески - 4.76
	1333
	9389
	 
	 
	 
	 
	госрезерв, нераспределенный фонд недр
	ПГС содержание гравия в смеси 12.5-53.2/26.5%; на зксплутац. мощность 8.6-12.1/10.1%; основная фракция 5-20мм. Петрографический состав: кремень (60-65%), кремнистые породы (20-28%), песчаники (0.5-2.0%), карбонаты (3-6%). 
	Гравий пригоден для строи-тельных работ (ГОСТ 8268-82),  в качестве крупного заполнителя для приготов-ления  тяжелых бетонов (ГОСТ 10268-80). Пески-отсева для строительных растворов и обратных засыпок пазух котлованов; обогащенные пески в качестве мелкого заполнителя для бетонов и строительства дорог.
	1.5-5.4/3.43 почва, супеси, суглинки, глинистые пески, торф

	Гординский уч-к Просницкого месторожде-ния
	В 10 км к ЮВ от г. Кирово-Чепецка, на левом берегу р. Чепцы
	1,16
	 
	 
	 
	 
	471
	 
	нераспределенный фонд недр
	Глины: засоренность 0,20%; число пластичности 17,84. Содержание в %:  SiO2 - 50,0-69,9; CaO - 0,5-9,9; MgO - 2,0-9,9; Fe2O3 - 2,0-9,9; Al2O3 - 10,0-19,9; TiO2 - 0,5-0,99; К2О -1,0-4,9; Na2O - 0,5-1,9; фр.>0,001 мм - 66,5%, <0,001-  33,05%;
	Пригодно для произ-ва кир-пича и керамических пустотелых камней М "125" с добавкой 10-13% золы и 3% угля; формов.влажность 23,6%; чувств. к сушке 65 сек.; усадка возд. 9,5, общ. 10,9%; водо-погл. 8,6%; прочность: при сжатии 240,4 , изгибе до 177,9 кг/см2 
	0,1-0,6/0,23 м почва

	Кабановское
	В 26 км к ЮВ от г. Кирово-Чепецка, в 10 км к ЮВ от ст. Просница, на СЗ окраине дер. Кабаново
	3,91
	334
	 
	 
	 
	1307
	 
	нераспределенный фонд недр
	Глины суглинки: число пластичнос-ти 1,26-2,50; содержание в %: ппп -3,74 -6,36; SiO2 - 61,24-70,94; AL2O3 - 11,87-15,18; TiO2 - 0,73-0,91; Fe2O3 - 5,5-9,13; CaO - 1,04-4,34; MgO - 1,73-3,74; SO3-сл.; K2O - 1,96-2,66; Na2O - 0,95-2,02; фр. > 0,05 мм - 16,18-43,95%; 0,05-0,005 мм - 21,45-89,83%; < 0,005 мм - 31,99-55,05%; в т.ч. < 0,001 мм -24,05-39,91%, с низким содержанием крупнозернистых включений; 
	Пригодно для производства кирпича и дренажной трубки, форм. влаж. 21,6-27,5%; усадка возд.-9,5-12,2, общ. 9,8-17,3%; водопогл. 1,5-16,6%;  прочность при t обжига 950 С на сжатие 192-431, на изгиб 97,6-193 кг.см2. 
	0,2-5,3/0,68 почва, пески, суглинки, четвертичные. Прирост запасов возможен к СВ от месторождения

	Поповщина (Уч-к №4)
	В междуречье руч. Петраковский и рч. Трениха, левых притоков р. Б.Просница, в р-не д.д. Поповщина и Петраки, в 14 км к Ю от г. Кирово-Чепецк
	3,15
	713
	 
	 
	 
	2248
	 
	нераспределенный фонд недр
	Глины, суглинки число пластичности средн.по блокам 12,83-15,43; засоренность на сите 1 мм-0,13%; содержание в %: SiO2 - 54,25-53,19; CaO+MgO - 4,2-6,6; SO3 - < 1,0. Содержание фракции> 0,05 мм - 32,99%; 0,05-0,005 - 28,43%; < 0,005 - 38,57%; в т.ч. < 0,001 - 21,94%.
	Сырье пригодно для производства дренажной трубки, коэф. вспучивания 6,5. Воздушная усадка 6,88%; общая усадка 7,6; водопоглощение 10,3%, прочность при сжатии 142 кг/см2, при изгибе 32,1 кг/см2 
	0,3-1,2/0,84 почва, пески, суглинки; После проведения предварительной разведки (Вахрушева Т.Н. 1976 г.) признан бесперспективным

	Конные
	В 11км к Ю от г.Кирова, в 6км к Ю-Ю-В от м-ния Варсеги, к ю от д.Конные, в 2км от автотрассы Киров-Казань
	2,56
	286
	 
	
	 
	1637
	 
	нераспределенный фонд недр
	Глины, суглинки коричневато-красные, среднепластичное (число пластичности 17,0); низкодисперсные (засоренность частицами более 5мм - 0,63%; 1-5мм - 0,51%;  0,51-1,0мм - 0,79%); содержание в %: SiO2 -37,06-45,47/40,47; Al2O3 10,7-12,76/11,73; Fe2O3 - 3,79-4,61/4,12; CaO - 33,18-40,74/37,81; MgO - 2,4-5,34/3,25; Na2O+K2O -1,09-1,42/1,24; грансостав в %: 0,5-0,25 мм - 3,81; 0,25-0,05 мм - 28,85; 0,05-0,01мм - 22,39; 0,01-0,005 мм -9,37; 0,005-0,001 мм - 18,4; менее 0,001мм -17,28. 
	Глины соответствуют ГОСТ 25264-82 и 9759-76 для керамзита, часть глин пригодна для производства минеральной ваты (1522тыс.м3), для производства кирпича (2807тыс.м3); К вспучивания от 2,05 до 7,15/4,64. 
	0,3 м почва. Земли принадлежат опытно-производств. хозяйству "Пригородное", которое возражает против использования земли по карьер


Основными требованиями при добыче полезных ископаемых являются: недопущение самовольного пользования недрами, обеспечение полноты геологического изуче-ния недр, проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в территориальной комиссии по запасам при Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России или Государственной комиссии по запасам МПР России и государственный учёт запасов полезных ископаемых, комплексное использование и охрана недр.

Разработка месторождений осуществляется при наличии права на пользование земельным участком для целей недропользования, в соответствии с утвержденным техническим проектом, согласованным со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды и органами государственного горного надзора и имеющим положительное заключение государственной экологической экспертизы (ст.ст. 11; 23; 23-2; 29 закона РФ «О недрах»).

2.1.5. Гидрографическая характеристика и гидрологические
условия

Кирово-Чепецкий район расположен в пределах левобережной части водосборного бассейна р.Вятки. Основными притоками р.Вятки на территории района являются: рр. Чепца, Филипповка, Большая Просница, Полой, Быстрица.
Река Вятка 

Река Вятка берет начало на Верхнекамской возвышенности на севере Удмуртии, впадает с правого берега в р. Каму. Длина реки 1314 км, площадь водосборного бассейна составляет 129 000 км2. Для Вятки характерны резкие изменения направления течения (с севера на юго-запад, а затем на юго-восток) и большая извилистость на всём протяжении.

В пределах административного района Вятка протекает вдоль северной границы на протяжении 50 км, в широтном направлении с северо-востока на юго-запад.

Долина реки трапецеидальная, шириной на участке от 1,5 до 3,0 км. Левый склон высотой 40-45 м, крутой, слаборассеченный, правый пологий, сложен суглинками, покрыт луговой растительностью.

Пойма двухсторонняя, чередующаяся, шириной от 1,2 до 2,5 км, увлажненная, местами заболоченная, умеренно пересеченная. Имеются старицы. 

Русло реки умеренно извилистое, местами извилистое, разветвленное, с островами и полуостровами. Ширина от 0,15 до 0,4 км, глубина на перекатах 1,6-2,0 м, на плесах - 3,0-5,0 м. скорость течения в межень 0,5 м/с. Дно песчано-гравелистое.

Река судоходна от устья до г.Киров, весной до пристани Кирс (свыше 1 000 км). По реке производится сплав леса.

р.Чепца

Река Чепца, левый приток р.Вятки.

Начинается на Верхнекамской возвышенности на севере Удмуртии и протекает по Кировской области. Впадает в реку Вятка в черте города Кирово-Чепецк, Кировской области. Общая протяжённость реки составляет 501 км, площадь водосбора- 20400 км2. Меньшая часть (25%) водосборной площади покрыта лесом, остальная распахана или залужена, 5% заболочено.

Протекает на северо-востоке района на протяжении 60 км до впадения в р.Вятку, на 738 км от устья.

Долина реки в пределах района в основном ассиметричная, перемежающиеся склоны долины крутые высотой  до 15-20 м, рассеченные оврагами. Противоположный крутому склон долины пологий, плавно переходящий в прилегающую местность.

Пойма реки в основном двухсторонняя, местами односторонняя, шириной от 2,0, до 3,0 км. Пойма затапливается в период весеннего половодья сроком до 1-3 декады на глубину до 5 м, шириной до 2-3 км.

Русло реки извилистое, умеренно разветвленное, с многочисленными  островами и осередками, затапливаемые в период весеннего половодья. Преобладающая ширина русла 80 - 120 м, наибольшая – 200 м, наименьшая -60 м. Плесы и перекаты чередуются через 1,-1,5 км. Глубина на перекатах 0,7-1,5 м, плесах – 4-7 м. Скорость течения на перекатах 0,5-0,8 м/с, плесах –0,2-0,3 м/с. Высота берегов  2-5 м, на отдельных участках до 10 м. Берега большей частью обрывистые, не закреплены растительностью, в период половодья и дождевых паводков размываются. Уклон реки составляет 0,2 (.
Дно реки преимущественно песчаное, местами гравелистое, на плесах илисто-глинистое.

р. Филипповка

Река Филипповка, левый приток р.Чепцы, впадает в 48 км от устья. Берет начало на территории Куменского района, Кировской области, вблизи д.Косолапы. Протекает, в основном, по территории Кирово-Чепецкого района с юга на север. Длина водотока – 78 км, площадь водосборного бассейна – 662 км2, из которой 20 % залесено, 40 % распахано. Заболоченные территории и озера отсутствуют. Средний уклон реки составляет 2,3 (.
Долина реки извилистая, трапецеидальная. Ширина увеличивается от 50-70 м в истоке до 1,5-2,0 в устье, наибольшая до 2,5 км в районе д.Башланы. Склоны умеренно крутые и крутые, преобладающая высота 10-20 м, наибольшая 30 м; преимущественно открытые

Пойма в верховье практически отсутствует, в среднем течении односторонняя, перемежающаяся до 100-150 м, к устью двухсторонняя. Преобладающая ширина  к устью 1,0-2,5 км. В нижнем течении в период весеннего половодья затапливается глубиной до 1 -1,5 м, шириной до 1,5 км

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое. 

Ширина увеличивается от 1,5-2 (в верховьях) до 10-15 м, в устье до 20-25 м. Глубина на перекатах 0,3-0,5 м, на плесах 0,8-1,2 м. Скорости течения 0,5 м/с. Дно ровное, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое, изредка каменистое. Зарастает водной растительностью, местами по всему сечению. 

р. Большая Просница 

Левый приток р.Вятки, впадает в нее на 715 км от устья. Берет начало в Куменском районе восточнее д.Пузырево, в основном протекает по территории Кирово-Чепецкого района. Водосборный бассейн имеет хорошо выраженную левостороннюю ассиметрию. Левобережная часть бассейна имеет развитую гидрографическуюя сеть, в правой – притоки практически отсутствуют. Длина водотока 72 км. Водосборная площадь составляет 865 км2, из которых 50 % залесена, остальная распахана или залужена, около 10% заболочена. Средний уклон реки составляет 2,2 (.
Наиболее крупный левый приток – р.Малая Просница. Впадает  с левого берега на расстоянии 25 км от устья, длина водотока 34 км, площадь водосбора – 282 км2.

Долина реки в верховье извилистая, в верхнем течении трапецеидальная, в среднем и нижнем неясно выражена, шириной от 50-100 м (в верховье) до 3 - 6 км (в нижнем течении).

Пойма преимущественно двухсторонняя,  шириной в верховье от 40-80 м до 1,5- 4,5 км, в среднем и нижнем течении заболоченная, открытая, местами занята лесом. В период весеннего половодья пойма затапливается полностью при глубине затопления свыше 0,6 - 1,0 м.

Русло реки извилистое, средний уклон реки  составляет 1,9 (. Ширина реки изменяется по течению от 2-5 м  в верховье до 25-40 м в нижнем течении. Высота берегов от пологих до крутых и обрывистых (с среднем течении), высотой до 4-6 м.  Глубина на перекатах составляет -0,3-0,7 м, плесах 1,0-2,5 м. скорость течения на перекатах 0,5-0,7 м/с, плесах – 0,3-0,4 м/с. Дно реки песчано-гравелистое, местами заиленное.

р. Быстрица

Река Быстрица берет начало на территории Куменского района, протекает в широтном направлении и впадает с левого берега в р.Вятку на 626 км от устья. Длина водотока – 166 км. Водосборная площадь- 3740 км, из которых 30 % покрыто лесом, остальная часть распахана или залужена. Заболоченность и озерность на водосборе менее 1 %. Водосборный бассейн реки с выраженной левосторонней ассиметрией, с хорошо развитой гидрографической сетью. В правобережной узкой части водосбора гидрографическая сеть мало выражена. Рельеф водосбора средне-холмистый. Средний уклон реки равен 1,2 (.
Река Быстрица протекает вдоль юго-западной границы района на протяжении 100 км, на участке среднего и нижнего течения.

Долина реки на рассматриваемом участке трапецеидальной формы, извилистая. Ширина изменяется от 0,3 до 1,0 км. Склоны умеренно- крутые и пологие, высотой до 6-10 м, преимущественно покрыты луговой растительностью, местами покрыты лесом.

Пойма  двухсторонняя с шириной от 0,2-0,3 км до 0,5-0,7 км, неровная, увлажненная, местами заболоченная. В половодье затапливается на глубину 1-3 м, в течение 6-10 дней.

Русло сильно извилистое, неразветвленное, в нижнем течении разветвленное, с большим количеством остров, полуостровов и осердков. Ширина в границах района изменяется от 30 до 90 м. Берега местами крутые до  3-5 м, местами обрывистые. Скорость течения  в межень на перекатах 0,8-1,0 м/с, плесах 0,2-0,5 м/с.

Дно реки песчаное, местами гравелистое, на плесах заиленное. 

Перечень основных рек, протекающих в пределах административного района, приведен в таблице 2.3.

Табл. 2.3. Перечень основных рек, протекающих по территории Кирово-Чепецкого района

	Река
	Куда впадает, с какого берега
	Расстояние от устья, км 
	Длина реки, км
	Площадь водосбора, км2

	Чепца
	Вятка (лв)
	738
	501
	20400

	Филипповка
	Чепца (лв)
	48
	78
	652

	Большая Просница
	Вятка (лв)
	715
	72
	865

	Волма
	Б.Просница (лв)
	40
	24
	144

	Малая Просница
	Б.Просница (лв)
	25
	34
	282

	Полой
	Вятка (лв)
	709
	26
	179

	Быстрица
	Вятка (лв)
	626
	166
	3740


Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Кирово-Чепецкого района проводятся на общегосударственной сети наблюдения Верхнее-Волжского Управления Гидрометеослужбы (ВВУГМС) и других ведомств. Гидрологическая изученность района представлена в таблице 2.4.

Табл. 2.4. Посты наблюдения за гидрологическим режимом на реках района

	Река
	Пункт наблюдения
	Ведомственная принадлежность
	Расстояние от устья, км
	Площадь водосбора, км2
	Период действия

	
	
	
	
	
	открыт
	закрыт

	Вятка
	г.Киров
	ВВУГМС
	692
	48300
	1877
	действует

	Филипповка
	с.Филиппово
	ВВУГМС
	32
	414
	1958
	действует

	Большая Просница
	ж/д ст. Просница
	Ленгипроторф

ВВУГМС
	37

35
	322

312
	1952

1975
	1959

действует

	Волма
	с.Волма
	ВВУГМС
	5,6
	110
	1924
	1973


Формирование стока и водного режима

По водному режиму реки района относится к восточно-европейскому типу, который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния и дождевых осадков (80%) с площади водосбора и грунтовых вод (20%).

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля –первой декаде мая, и продолжается на р.Вятке 2-2,5, Чепце 1,5-2,0 месяца, на малых реках до 1-1,5 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет  для рр.Вятки и Чепцы  на 5,5-6 м, для малых рек на 3,5-4,0 м, в многоводные годы, соответственно, на 6,5-7,5 м и 4,5-5,0 м. 

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре. Продолжительность дождевого паводка на реках Вятке и Чепце достигает  в среднем 20-30 суток, малых реках – 11-15 суток, с подъемом воды, соответственно, на 4-4,5 м и 1-1,5 м.

Зимняя межень на всех реках в основном  устойчивая.

Максимальные расходы воды редкой повторяемости на реках приведены в таблице 2.5. 

Табл. 2.5. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности

	Река
	Пункт наблюдения
	Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с

	
	
	1%
	5%
	10%

	Вятка
	г.Киров
	5280
	4440
	4160

	Чепца
	д.Целоусы (д.Градобой)
	2720
	2290
	2140

	Филипповка
	с.Филиппово
	127
	107
	99,5

	Большая Просница
	ж/д ст. Просница
	64,0
	53,8
	50,4

	Быстрица
	д.Шипицино
	908
	763
	693


Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 2.6.

Табл. 2.6. Наивысшие уровни воды  различной обеспеченности

	Река
	Пункт наблюдения
	Уровни воды расчетной обеспеченности, м Б.С.

	
	
	1%
	10%

	Вятка
	г.Киров
	109,57
	108,88

	Чепца
	д.Целоусы (д.Градобой)
	119,70
	119,40

	Филипповка
	с.Филиппово («0» графика 124,13)
	129,55
	129,03

	Быстрица
	д.Шипицино (104,69)
	111,30
	110,80


Зоны затопления паводковыми водами при уровнях воды редкой повторяемости по выше приведенным отметкам, с учетом рельефа местности и уклона водной поверхности представлены на карте «Схема ограничений  использования территорий».

Годовой сток

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность рассматриваемой территории, изменяется в небольших пределах от 7,72 до 6,64 л/сек с км2. Наибольшую относительную водность имеет р.Вятка и р.Б. Просница, наименьшую – р.Быстрица. Коэффициент вариации, характеризующий изменчивость годового стока в многолетнем разрезе невелик 0,22-0,25.

Характеристики стока за многолетний период в различные по водности годы представлены в таблице 2.7.

Табл. 2.7. Характеристика годового стока для характерных по водности лет
	Река
	Пункт
	Характерные по водности годы
	Среднегодовой расход (Q), м3/с
	Слой стока за год (h), мм
	Объем стока за год (Y), млн.м3

	Вятка
	г.Киров
	Средний 

Многоводный Маловодный
	373

566

188
	244

371

123
	11,8

17,9

5,93

	Чепца
	д.Целоусы (д.Градобой)
	Средний 

Многоводный Маловодный
	122

168

72,5
	204

280

121
	3,85

5,30

2,29

	Филипповка
	с.Филиппово
	Средний 

Многоводный Маловодный
	2,75

3,52

1,94
	209

268

148
	86,7*

111*

61,2*

	Большая Просница**
	ж/д ст. Просница
	Средний 

Многоводный Маловодный
	1,77

2,15

1,18
	179

217

122
	56,0*

67,8*

35,8*

	Быстрица
	д.Шипицино
	Средний 

Многоводный Маловодный
	22,1

34,3

11,9
	197

305

106
	0,876

0,697

1,08


Примечание. 
* ) объем стока в тыс. м3; 

**)  данные стока приведены за короткий период наблюдений

Расходы воды различной обеспеченности минимального стока по рекам района приведены в таблице 2.8.

Табл. 2.8. Расходы воды различной обеспеченности минимального стока

	Река
	Пункт
	Площадь водосбора, км2
	Расходы воды, м3/с

	
	
	
	Q80%
	Наименьший среднемесячный, Q95%

	
	
	
	
	Лето
	Зима

	Вятка
	г.Киров
	48300
	111
	50,0
	36,5

	Чепца
	д.Целоусы (д.Градобой)
	18900
	30,4
	14,0
	13,3

	Филипповка
	с.Филиппово
	414
	1,07
	0,63
	0,29

	Большая Просница**
	ж/д ст. Просница
	312
	0,52
	0,33
	0,25

	Быстрица
	д.Шипицино
	3540
	6,51
	2,50
	1,98


Термический и годовой режим

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом температуры воздуха. Однако изменение температуры воды происходит более плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха.

В летний период с июня по август среднемесячная температура воды изменяется  от 170 до 240, с максимальными отметками в июле. Дневная температура воды на 2-30 выше ночной.  Продолжительность купального сезона составляет 80-90 дней.

Осенью, обычно в конце октября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Вятка – 12 ноября, р.Чепце  – 4 ноября, рр. Быстрице и Филипповке – 7-9 ноября. Средняя продолжительность ледостава на реках 180-170 дней. В конце ноября толщина льда составляет 20-25 см., постепенно увеличиваясь к марту месяцу, толщина достигает своего максимума до 65-85 см на Вятке и Чепце, 65-95 см  на Филипповке, 57-75 см на Быстрице. Вскрытие рек ото льда происходит обычно в первой декаде апреля.
2.1.6. Характеристика структуры почвенного покрова

Своеобразие почвенного покрова района определяется особенностями климата, рельефа, четвертичных пород, растительного покрова.

Характер рельефа – холмисто-увалистая равнина, холмистая равнина, долины рек – предполагает пестрый характер почвенного покрова.

Механический состав почв зависит от состава подстилающих пород, последние представлены речными песчаными, флювиогляциальными песчано-гравийными, элювиально-делювиальными песчаными или глинистыми отложениями, продуктами выветривания коренных пород, выходами коренных пород.

Основной фон почвенного покрова района образуют дерново-среднеподзолистые глинистые и тяжелосуглинистые почвы (65 %), подзолы и сильноподзолистые песчаные почвы (25 %), а также аллювиальные и болотные почвы (см. Ландшафтную карту).

В северной части района преобладают дерново-слабоподзолистые глинистые и тяжелосуглинистые почвы, на северо-западе – дерново-сильноподзолистые песчаные, подстилаемые глинами.

Болотные почвы сосредоточены преимущественно на северо-западе района. Аллювиальные почвы приурочены к долинам рек.

Подзолы и сильноподзолистые почвы отличаются сильной выщелоченностью, бедностью гумусом и элементами питания, высокой кислотностью. Нуждаются в окультуривании, во внесении органических и минеральных удобрений.

Дерново-слабо и среднеподзолистые суглинистые и глинистые почвы обладают более благоприятными свойствами по сравнению с подзолами, содержат 1,5-2,2 % гумуса, рН 5,6-6,5. для почв характерна комковатая структура, благоприятные водно-воздушные свойства. Дерново-сильноподзолистые почвы сравнительно малопродуктивны, особенно их песчаные разности.

Окультуривание дерново-подзолистых почв необходимо проводить путем рыхления пахотного слоя при одновременном внесении удобрений и извести в разрыхляемый слой, а также мелиоративной вспашкой с выносом подпахотного слоя на поверхность с внесением органических и минеральных удобрений и известкования почвы по полной гидролитической кислотности.

Болотные почвы развиваются на выположенных элементах рельефа, в депрессиях, в долинах рек и занимают в районе незначительные площади.

Почвы представлены следующими основными подтипами: торфяно-болотными, торфяно-иловатыми, торфяно-глеевыми. При условии устранения избыточного увлажнения, почвы могут быть вовлечены в сельскохозяйственное использование.

Аллювиальные и пойменные почвы приурочены к долинам рек, представлены аллювиальными дерновыми, пойменными дерновыми, дерново-подзолистыми почвами.

Наиболее плодородны дерновые аллювиальные почвы центральной поймы, на которых можно создать хорошие сенокосные угодья. При выполнении мелиоративных мероприятий – удаление кустарников, кочек, устранения избыточного увлажнения – аллювиальные и пойменные почвы могут использоваться как луговые кормовые угодья.

Наиболее освоены в районе дерново-слабо и среднеподзолистые глинистые и тяжелосуглинистые, а также пойменные и аллювиальные почвы, очень слабой освоенностью характеризуются подзолы и сильноподзолистые песчаные почвы.

К неблагоприятным явлениям, затрудняющим освоение почв, относятся эрозионные процессы.

Значительная часть территории района представляет собой холмистую, преимущественно суглинистую безлесную равнину, где смыв почв слабый или средний, размыва не наблюдается. В пределах равнины выделяются древнеэрозионные формы (балки, лощины) четко выраженные, иногда с проявлением свежего размыва.

На севере развита эрозионно-расчлененная равнина со средне- и сильно смытыми почвами.

Северо-запад и северо-восток района занимают слабоволнистые низины и водоразделы, где смыв почв почти отсутствует. 

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории района повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к активной деградации – уменьшение мощности плодородного слоя, разрушение агрономически ценной структуры пахотного горизонта, уменьшение содержания гумуса и питательных элементов  почвенного покрова, обусловленная в результате невыполнения почвозащитных и иных природоохранных мероприятий – нарушение севооборотов, уменьшение количества вносимых органических и минеральных удобрений, применение устаревших средств механизации и пр.
Одной из главных причин низкого уровня и неустойчивого развития сельскохозяйственного производства сельских поселений Кирово-Чепецкого района является неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий, постоянно снижающееся их плодородие, которое уже в ближайшем будущем может быть необратимо утрачено.

По статистическим данным 45 % пашен области характеризуются низким содержанием гумуса, 70 % повышенной кислотностью, 25 % - низким содержанием фосфора и 25 % - низким содержанием калия, что ограничивает урожайность на этих землях.

Учитывая изложенное, на территории Кирово-Чепецкого района должна быть использована система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства, необходимо вести в направлениях:

-обеспечения воспроизводства плодородия почв;

-усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высоко производительными, добиться экологической безопасности производства;

-повышения урожаев, валовых сборов с/х культур, сделать их стабильными;

-обеспечения должного качества с/х продукции;

-сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов в целом от деградации и загрязнения.

Для борьбы с засухой и эрозией требуется увеличить облесенность территорий за счет формирования систем поле защитных насаждений.

Основой устойчивости земледелия является правильное использование пашни с оптимальным количеством в севообороте паров, зерновых пропашных, культур и многолетних трав.

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных культур на зеленый корм и сидерацию).

Наиболее действенным средством регулирования баланса органического вещества в агроценозах является возделывание многолетних бобовых трав (эспарцета, донника, люцерны).

Сейчас почти во всех хозяйствах, особенно крупных, целесообразно иметь минимум две системы земледелия, различающиеся степенью интенсификации производства, т.е. уровнем применения техники, мелиорации земель, удобрений, пестицидов и других средств интенсификации, в зависимости от почвенно-климатических и экономических условий.

На землях, характеризующихся высоким и средним плодородием, целесообразно применять интенсивные системы земледелия, соответствующие севообороты и агротехнологии выращивания в основном ценных (доходных) и требовательных к уровню питания культур. 

На землях с невысоким и низким плодородием, особенно склоновых, подверженных эрозии должны быть использованы экстенсивные системы земледелия с минимальным применением средств интенсификации или вовсе без них. Здесь в основном нужно выращивать многолетние травы длительного пользования, некоторые другие малозатратные кормовые культуры и зерновые.

На распаханных участках в условиях пересеченного рельефа должны проводится противоэрозионные мероприятия: обработка почвы, посев и посадка сельскохозяйственных культур поперек склона, бороздование и обвалование пашни, посадка почвозащитных лесных насаждений и т.д.

Соотношение земельных площадей с различными системами земледелия определяется конкретными природно-климатическими и экономическими условиями хозяйств. При этом севообороты целесообразно строить по подобию естественных ценозов, т. е. каждое их поле должно представлять собой многокомпонентный культурный агропедоценоз. Основные составляющие элементы таких полей – смешанные и совместные посевы, в основном зерновых и кормовых культур при приоритете бобовых; промежуточные посевы как источник дополнительной продукции в основном на кормовые цели и зеленое удобрение и сидеральный пар. 

Систему удобрения целесообразно строить на основе балансового метода расчета потребности культур в питательных веществах с учетом максимального использования местных органических и других удобрений (в основном соломы), а также различных, пригодных для этого отходов. Для экономии денежных средств минеральные удобрения следует применять ограниченно. Важно обеспечить максимальную окупаемость действующих веществ удобрений прибавкой урожая и повышением его качества. Для этого необходимо применять высокоэффективные способы внесения удобрений: в виде подкормок, локально.

Главной функцией механической обработки почвы должно стать создание выровненного, рыхлого мелкокомковатого верхнего слоя почвы, что позволяет правильно заделать семена при посеве, уменьшить количество сорняков. 

В борьбе с сорняками главная роль должна принадлежать агротехническим предупредительным мерам (севооборот, промежуточные посевы культур, посев хорошо очищенными семенами, правильное компостирование и хранение навоза и т.д.) и истребительным (в основном путем своевременной и агротехнически направленной обработки почвы в паровых полях, в системах основной и предпосевной обработок и при уходе за посевами). Для экономии средств гербициды целесообразно применять только с учетом экономического порога вредоносности сорняков в зонах рядков. Применение химических средств защиты растений должно быть минимальным, с использованием наиболее эффективных современных препаратов и способов, исключающих загрязнение урожая и окружающей среды.
2.1.7. Характеристика земельного фонда района. Структура
землепользования
Распределение земельного фонда Кирово-Чепецкого района по категориям земель

По данным государственного учета земель земельный фонд Кирово-Чепецкого района на 1 января 2008 года составил 221027 га. 

В структуре земельного фонда района преобладают две категории земель – земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, составляющие в сумме 90 % от общей площади района (рис. 2.4.). 
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Рис. 2.4. Распределение земель Кирово-Чепецкого района по категориям

В соответствии с принадлежностью земель к той или иной категории, определяется правовой и целевой режим их использования.

Анализ современных данных распределения земельного фонда района с данными 26-летней давности (Проект районной планировки Кирово-Чепецкого района 1982 года) показывает увеличение площади земель населенных пунктов, лесного фонда при одновременном уменьшении площади земель сельскохозяйственного назначения (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Распределение земель Кирово-Чепецкого района
 по видам землепользования в 1982 году
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения (97654 га) могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (например, садами), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Структура земель сельскохозяйственных угодий

Большая площадь используемых в сельском хозяйстве земель находится в государственной и муниципальной собственности (табл. 2.9) - 51 % от площади категории. В частной собственности находится 13 % и в аренде 35 % земель категории, используемых производителями сельскохозяйственной продукции.
Таблица 2.9. Использование земель производителями сельскохозяйственной продукции

	Пользователи
	Площадь используемых земель, га

	
	В собственности
	В аренде
	В государственной и муниципальной собственности

	
	граждан
	юридического лица
	
	

	производители
	
	1121
	34802
	47571

	граждане
	11160
	601
	
	2712


В структуре сельскохозяйственных производителей преобладают сельскохозяйственные кооперативы (54 %), акционерные общества (18 %), госпредприятия (13 %) и крестьянские хозяйства (4 %).

Распределение сельскохозяйственных угодий по хозяйствующим субъектам Кирово-Чепецкого района показывает преобладание пашен над пастбищами и сенокосами (табл. 2.10). Процент залежных земель составляет менее 1% от площади сельскохозяйственных угодий, что свидетельствует о высокой степени распаханости земель.

Таблица 2.10. Использование сельскохозяйственных угодий предприятиями и организациями, га

	№

п/п
	Наименование

хозяйствующих

субъектов,

использующих землю
	Сельскохозяйственные угодья

	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	пашня
	залежь
	многолет-

ние насаж-

дения
	сено​косы
	пастби-

ща

	1
	Акционерные общества
	15488
	12677
	27
	6295
	1390
	1394

	2
	Сельскохозяйственные кооперативы
	46916
	37940
	212
	1355
	3416
	5348

	3
	Госпредприятия
	11140
	8208
	-
	837
	1800
	1002

	4
	Садоводства
	2353
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Крестьянские хозяйства
	4384
	3998
	-
	9
	184
	137

	6
	Подсобные хозяйства предприятий
	1533
	1187
	-
	9
	255
	11

	7
	Индивидуальное животноводство
	112
	93
	-
	-
	19
	-

	8
	Прочие земли, включая фонд перераспределения
	4278
	3662
	-
	-
	115
	467


Земли населенных пунктов

К землям населенных пунктов (5500 га) относятся территории, находящиеся в пределах границ населенных пунктов. Земли населенных пунктов используются как места проживания и осуществления производственной деятельности людей и удовлетворения их культурных, бытовых и иных нужд. Земли населенных пунктов включают в себя застроенные территории; территории, используемые под площадями, улицами, бульварами, водоемами; используемые для сельскохозяйственного производства и иных целей.

Анализ распределения земель в черте сельских населенных пунктов показывает, что основная доля территории используется в сельскохозяйственном производстве – 80-85%.

1-25 % от площади земель в черте сельских поселений приходится на водоемы, площади, улицы, бульвары, парки и скверы, что свидетельствует о невысокой степени их благоустройства (табл. 2.11).

Таблица 2.11. Структура объектов рекреационной инфраструктуры в черте сельских населенных пунктов, % от площади в черте сельских населенных пунктов

	Сельское поселение
	Водоемы
	Площади, улицы, проезды, набережные, дороги, прогоны
	Парки, скверы, ботанические сады, бульвары
	Застроенные территории

	Пасеговское
	0,6
	0,2
	10,7
	2,2

	Федяковское
	0,3
	0,5
	13,1
	1,5

	Кстининское
	0,8
	2,1
	6,2
	2,7

	Бурмакинское
	0,2
	0,5
	12,4
	3,5

	Фатеевское
	0,8
	1,0
	8,4
	1,3

	Чепецкое
	1,3
	2,0
	5,6
	4,0

	Просницкое
	1,8
	0,4
	23,6
	1,3

	Коныпское
	2,6
	2,9
	11,1
	3,7

	Чувашевское
	4,8
	0,6
	12,5
	4,8

	Поломское
	0,8
	0,8
	10,7
	3,1

	Филипповское
	2,6
	1,3
	12,1
	4,2

	Мокрецовское
	1,3
	1,3
	22,2
	2,9

	Селезневское
	16,2
	1,5
	23,8
	4,6


В перспективе следует ожидать изменение площади этой категории земель в результате перевода земельных участков других категорий под застройку и развитие социальной инфраструктуры (см. Схему существующих и планируемых границ населенных пунктов).

При этом следует развивать рекреационную инфраструктуру в соответствии с потребностями жителей, современными требованиями к благоустройству и озеленению населенных пунктов и увеличения их привлекательности.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

К этой категории земель относятся территории, предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач (3265 га). Эти земли являются базисом для индустриальной деятельности, служат для строительства, размещения, эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, средств внутреннего водного, воздушного и трубопроводного транспорта, средств связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения. Часть земель этой категории предоставлена для нужд обороны и безопасности. Состав этой категории земель Кирово-Чепецкого района представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

	Использование земель
	Площадь, %

	Земли промышленности
	17,2

	Земли энергетики
	2,1

	Земли транспорта, в т.ч.
	53,1

	-автомобильного
	30,0

	-железнодорожного
	23,1

	-трубопроводного
	-

	Земли связи, радиовещания
	0,1

	Земли обороны и безопасности
	1,8

	Земли иного специального назначения
	25,6

	в т.ч. собственности юридических лиц
	0,8


На перспективу следует ожидать увеличение площади земель данной категории в результате реализации мероприятий по развитию инфраструктуры сельских поселений.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значение. Особо охраняемые природные территории являются объектами общенационального достояния. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования или гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти или решениями органов местного самоуправления. Земли природоохранного назначения имеются в составе земель других категорий: лесного фонда, сельскохозяйственного назначения. 

В Кирово-Чепецком районе к указанной категории земель относятся в основном объекты рекреационного назначения: дома и базы отдыха, пионерские лагеря, санатории и др. (190 га) (табл. 2.13).

Таблица 2.13. Состав земель особо охраняемых территорий и объектов Кирово-Чепецкого района

	Название предприятия
	Площадь, га

	Дом отд. «Кстининский»
	17,28

	4-е отд. Психбольницы
	14,3

	Проф. СПАО КЧУС+К
	2,4

	База отдыха ОЦМ
	4,7

	База отдыха ВОГ
	0,6

	Дом жур-ов (Захаров В.Ю.)
	0,6

	Проф. Химкомбината
	37,5

	База отд. «Поликс»
	3,9

	База отд. «Север»
	0,6

	База отд. «Кировлесторг»
	1,6

	База отд. НИИ СВ ЧТ
	1,2

	Зона отд. Каркино
	16,2

	Турбаза завода "Крин"
	2,7

	Турбаза завода "Искож"
	9,4

	Турбаза ПУЗ-26
	1

	Биатлон К-Ч гор. Адм.
	6,2

	Автодром обкома Росто
	3,5

	База отд. Коковиха
	11,6

	Сан. «Солнечный»
	7,7

	п/лагерь мех завода
	16,5

	Сан. «Вятские увалы»
	20,3

	Дача Логинова, Исуповой
	0,47

	Федерация лыж. спорта
	1,7

	Очистит.соор.проф х/к
	2,4

	Оздор.лагерь ком.молодежи
	4,8

	Всего
	189,15


На перспективу изменение площади этой категории земель возможно в результате развития и организации на территории Кирово-Чепецкого района особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Земли лесного фонда

Лесами на территории лесного фонда ведают Кирово-Чепецкое лесничество и Парковое лесничество (часть). Структура лесного хозяйства Кирово-Чепецкого района отражена в таблице 2.15.

В составе земель лесного фонда (99557 га) преобладают площади, покрытые лесом (табл. 2.14).

Таблица 2.14. Структура площадей лесного фонда Кирово-Чепецкого района,%
	Наименование угодий
	Площадь угодий, %

	1.Леса сомкнувшиеся
	92,90

	в том числе, лесные культуры
	7,35

	2. Лесные культуры несомкнувшиеся
	0,90

	3. Вырубки
	0,88

	4. Гари
	0,00

	5. Редины
	1,96

	6. Пашня
	0,02

	7. Сенокосы
	0,42

	8. Пастбища
	0,02

	9. Болота
	0,47

	10. Водные поверхности
	0,50

	11. Прочие
	1,94


В связи с тем, что леса являются ценными сырьевыми ресурсами и одновременно выполняют рекреационные, водоохранные, санитарно-защитные функции, необходимо проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

В связи с этим, следует ожидать изменение площади категории с переводом части лесных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения в лесной фонд.

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся территории, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений и объектов. Земли водного фонда используются для строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных потребителей. 

Основная площадь земель водного фонда Кирово-Чепецкого района занята реками Вятка, Чепца, Быстрица, Ивкина (табл. 2.15). 
Табл. 2.15. Состав земель водного фонда
	Водный объект
	Площадь, га

	р. Вятка
	568

	р. Чепца
	531

	р. Быстрица
	189

	р. Ивкина
	25

	Озера и заливы р. Вятка
	71

	Всего
	1384


Состав земель водного фонда предполагает развитие рекреационных и транспортных возможностей района, а также другое целевое их использование в соответствии с Водным Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Земли запаса

К данной категории относятся земли, не учтенные в других категориях. По состоянию на 01.01.2008 в составе этой категории земель преобладают сельскохозяйственные угодья (табл. 2.16).

Таблица 2.16. Состав земель запаса
	Состав категории земель
	Площадь, га

	Сельскохозяйственные угодья
	10419

	Лесные площади
	1227

	Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
	629

	Болота 
	81

	Водные объекты
	238

	Площади, улицы, переулки, проезды, набережные дороги, прогоны
	94

	Парки, скверы, ботанические сады, бульвары
	77

	Застроенные территории
	11

	Нарушенные земли
	10

	Другие земли
	691

	Всего
	13477


Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

Основная часть земельного налога поступает в бюджет сельских поселений в результате налогообложения земель, находящихся в частной собственности граждан и юридических лиц и от сдачи в аренду муниципальных земельных участков.

Анализ использования и налогооблагаемой базы сельских поселений показывает, что на их территориях имеется большой земельный ресурс, которым необходимо воспользоваться для того что бы повысить налогооблагаемую базу сельского поселения и развивать территорию за счет строительства дополнительных объектов жилого сектора и социальной инфраструктуры. 

Анализ структуры земельного фонда показывает, что на территориях сельского поселения имеется также достаточное количество земель, не вовлеченных  ни в какие виды деятельности, а, следовательно, эти земли не приносят в бюджет поселений дополнительных денежных средств. 

В перспективе есть возможность образования новых сельхозпроизводств или  крестьянско-фермерских хозяйств.

Увеличение привлекательности земельных участков ожидается в результате реализации Муниципальной целевой программы «Газификация Кирово-Чепецкого района» на 2009-2010 годы, утвержденная решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 18.06.2008 № 25-317. Вместе с тем, на перспективу потребуются дополнительные мероприятия по газификации сельских поселений.

В перспективе ожидаются изменения в соотношении земель разных категорий в связи с переводом части лесных угодий и земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений для строительства жилья; с проведением мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия; со строительством линейных сооружений и передачей земельных участков в земли промышленности, правовым оформлением земельных участков, занятых промышленными объектами на межселенных территориях, а также организацией новых особо охраняемых природных территорий. 

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение. 

Обоснованные в Схеме территориального планирования предложения по переводу земель или земельных участков из одной категорию в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков. В проекте схемы территориального планирования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ обосновываются предложения по размещению особо охраняемых природных территорий регионального значения, изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию муниципальных образований. 

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду, развитие особо охраняемых природных территорий и обосновывается необходимость создания новых природоохранных территорий регионального значения и изменения их границ.

Формирование новых территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный природно-экологический каркас, частью которого являются также особо охраняемые территории федерального и местного значения, что крайне важно в условиях нарастания антропогенной нагрузки.

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной самообеспеченности. 

Важной задачей территориального планирования является установление и изменение в установленном законом порядке границ муниципальных образований. В перспективном периоде неизбежно произойдут изменения границ и статуса муниципальных образований, связанные с изменением характера использования территории, системы расселения, развития транспортной инфраструктуры.

2.1.8. Характеристика структуры растительного покрова

На значительной части территории района коренные хвойные леса были сведены при сельскохозяйственном и градостроительном освоении. 

Леса района образованы, преимущественно, хвойными породами. Наибольшее распространение имеет сосна (38 %), затем – ель (29 %). В незначительных количествах произрастают лиственница, пихта (менее 1 %). Имеются также значительные по площади березняки (23 %). Осинники (8%) и ольшаники (1 %) распространены фрагментарно и лесохозяйственного значения практически не имеют. Другие лиственные породы (липа, дуб, ива, рябина и др.) не формируют чистых древостоев и существенного лесохозяйственного значения также не имеют.

Возрастной состав лесов различен, но преобладают молодняки и приспевающие. Перестойные леса относительно невелики по площади. В подлеске произрастают рябина, можжевельник, жимолость, шиповник, черника, брусника, толокнянка, вереск, багульник, голубика и др. Травянистый покров лесов состоит из ожики, хвоща, грушанки, кислицы, копытня, сныти, вороньего глаза и др. растений, в том числе медоносных и лекарственных.

В юго-западной, центральной и северо-восточной частях района имеются обширные болота (низинные, переходные и верховые). Низинные болота отмечаются как травяные, так и кустарничковые. На верховых болотах помимо мха-сфагнума имеется клюква, голубика, морошка, вереск, подбел и др. специфичная растительность. 

Луга приурочены, как правило, к долинам рек. В травянистом покрове преобладают злаковые травы. В настоящее время значительные площади лугов зарастают кустарником и мелколесьем (как и часть земель сельхозназначения).  

Из видов растений, включенных в Красную книгу Кировской области, на территории Кирово-Чепецкого района встречаются: кувшинка четырехгранная, куколь посевной, водяника черная, первоцвет крупночашечный, кортуза маттиола, камнеломка болотная, венерин башмачок пятнистый, калипсо луковичная, тайник сердцевидный, дремлик болотный, пальчатокоренник майский, пухонос альпийский, осока средняя, гроздовник виргинский, буксбаумия безлистная. 

Из видов лишайников и грибов, включенных в Красную книгу Кировской области, на территории Кирово-Чепецкого района отмечены: нефрома сглаженная, рогатик пестиковый, трутовик лакированный, лангерманния гигантская, саркосома шаровидная.

На территории района произрастают также виды растений, нуждающиеся в постоянном наблюдении, контроле и охране (Приложение 2 Красной книги Кировской области): баранец обыкновенный, бузульник лидии, ветреница алтайская, живокость высокая, ирис болотный, ирис сибирский, княжик сибирский, кокушник комарниковый, кокушник длиннорогий, колокольчик крапиволистный, колокольчик персиколистный, колокольчик широколистный, кувшинка чисто-белая, ландыш майский, любка двулистная, мытник Кауфмана, мытник скипетровидный, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый.

2.1.9. Леса и лесосырьевые ресурсы

Согласно государственному учету земель (по состоянию на 01.01.2008), Кирово-Чепецкий район покрыт лесами на 35 %, площадь земель лесного фонда – 99557 га, что составляет 45 % площади района. 

В тоже время, согласно Лесному плану Кировской области, утвержденному Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2008 № 90, в ведении лесничеств Кирово-Чепецкого района находится 126940 га, а лесистость по району составляет 55 %. Расхождения объясняются тем, что в земли лесничеств были включены также облесенные земли других категорий (водного фонда, запаса, промышленности, энергетики, сельхозназначения и др.). Необходимо отметить, что Лесной план Кировской области разрабатывался на основе данных по состоянию на 01.01.2007 г.

Анализ лесосырьевых ресурсов выполнен на основании Лесохозяйственного регламента Кирово-Чепецкого лесничества, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2008 № 156/506, и Лесохозяйственного регламента Паркового лесничества, утвержденного тем же постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2008 № 156/506.
Ведением лесного хозяйства в районе занимаются два лесничества.

Кирово-Чепецкое лесничество включает в себя 3 участковых лесничества: Заречное, Поломское, Филипповское;

Парковое лесничество включает в себя 7 участковых лесничеств: Просницкое, Чепецкое, Новобыстрицкое, Раменское, Пасеговское, Перекопское, Лянгасовское.

Кирово-Чепецкое лесничество расположено на территории Кирово-Чепецкого административного района. Парковое лесничество расположено на территории Слободского, Кирово-Чепецкого, Юрьянского административных районов и г. Кирова.

Структура лесного хозяйства Кирово-Чепецкого района отражена в таблице 2.17.

Таблица 2.17. Структура лесного хозяйства Кирово-Чепецкого района

	№ п/п
	Наименование участковых лесничеств
	Общая площадь, га

	Кирово-Чепецкое лесничество
	38090

	1
	Заречное (часть)
	9186

	2
	Поломское
	14291

	3
	Филипповское
	14613

	Парковое лесничество (часть)
	61467

	1
	Лянгасовское (часть)
	6026

	2
	Новобыстрицкое
	9075

	3
	Пасеговское
	4951

	4
	Раменское
	11651

	5
	Перекопское
	12211

	6
	Просницкое
	11166

	7
	Чепецкое
	6387

	Итого:
	99557


Структура площадей разного функционального назначения по лесному фонду Кирово-Чепецкого района отражена в таблице 2.18.

Таблица 2.18. Структура площадей лесного фонда Кирово-Чепецкого района (по данным государственного учета земель на 01.01.2008 г.)

	Наименование угодий
	Площадь угодий, га

	1.Леса сомкнувшиеся
	92486

	в том числе, лесные культуры
	7316

	2. Лесные культуры несомкнувшиеся
	897

	3. Вырубки
	874

	4. Гари
	1

	5. Редины
	1948

	6. Пашня
	16

	7. Сенокосы
	414

	8. Пастбища
	16

	9. Болота
	471

	10. Водные поверхности
	499

	11. Прочие
	1935

	ВСЕГО
	99557


Согласно лесорастительному районированию, Кирово-Чепецкий район располагается в таежной зоне, в подзоне южной тайги (в южно-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации). 

По своему хозяйственному значению леса на территории района отнесены к защитным и эксплуатационным. Особенностью района является значительная площадь защитных лесов (с водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими, оздоровительными функциями). Так как учет земель и статистика по лесному фонду ведутся по лесничествам, а границы лесничеств не совпадают с границами муниципального района, определить точную площадь защитных и эксплуатационных лесов на территории Кирово-Чепецкого муниципального района (в целом) в настоящей работе не представляется возможным. 

Большую часть защитных лесов составляет зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского. 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20 июня 2007 года № 98/258 (в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.07.2007 № 99/280) «Об объявлении зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского особо охраняемой природной территорией регионального значения», зеленой зоне городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, в границах, утвержденных решением Малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.1992 № 79 «Об утверждении границ зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского», придан статус особо охраняемой природной территории регионального значения.
В соответствии со схемой Генерального плана зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, утвержденной распоряжением администрации Кировской области от 28.04.1994 № 397, зеленая зона расположена на территории всего Паркового лесничества за исключением кварталов №№ 75-97 Раменского участкового лесничесвта и кварталов №№ 41-66 Новобыстрицкого участкового лесничества.
Помимо зеленой зоны, в соответствие с протоколом первого лесоустроительного совещания по устройству лесов лесхозов Кировской области от 22.05.2002 г. установлены также следующие объекты в подкатегориях защитных лесов:

1) запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, шириной 500 м по берегам реки Чепца и шириной 1000 м по берегам реки Вятка;

2) защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных дорог федерального, республиканского и областного назначения, шириной по 500 м в обе стороны от полотна железных дорог и 250 м – автодорог;

3) запретные полосы лесов по берегам рек Вятка, Чепца, Быстрица, шириной 3000 м.

Кроме того, отдельно выделяются в качестве защитных лесов леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, расположенные в первом и втором поясах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; леса, расположенные в 1,2,3 зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных областей и курортов и др.

Режимы охраны и использования лесов на территории Кирово-Чепецкого района устанавливаются отдельными документами – Лесохозяйственными регламентами Кирово-Чепецкого и Паркового лесничеств и в настоящей работе не приводятся.
В настоящей работе предлагается организация особо охраняемых природных территорий (см. раздел 5.2) в связи с чем в Лесохозяйственный регламент Паркового лесничества должны быть внесены соответствующие изменения (см. карту-схему Природно-экологического каркаса территории).

Расчетная лесосека рассчитывалась в соответствии с Лесным кодексом РФ, Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184 «Об утверждении правил заготовки древесины», Приказом  МПР РФ от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении правил рубок ухода»; Приказом  МПР РФ от 16.07.2007 г. № 183 «Об утверждении правил лесовосстановлении»; Приказом МПР РФ от 22.01.2008 г. № 13 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»; Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523 «Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий».

Заготовка древесины при проведении сплошных рубок спелых и перестойных насаждений допускается на большей части (82 %) территории Кирово-Чепецкого лесничества, за исключением земель памятников природы, особо защитных участков леса, выделенных лесоустройством и в защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов – защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автодорог общего пользования, автодорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и зелёных зонах.

Расчётная лесосека при всех видах рубок в лесах Кирово-Чепецкого и Паркового лесничеств отражена в таблице 2.19.

Так как Парковое лесничество расположено на территории трех муниципальных районов Кировской области и г. Кирова, а статистика по хозяйственному освоению лесов ведется по лесничествам, а не по районам, определение расчетной лесосеки в границах Кирово-Чепецкого муниципального района в настоящей работе не представляется возможным. Данные по Парковому лесничеству приведены справочно.

Таблица 2.19. Расчётная лесосека при всех видах рубок в лесах Кирово-Чепецкого  и Паркового лесничеств
	Лесничество
	Хозяйства
	Ежегодный допустимый объём изъятия древесины

	
	
	При рубке спелых и 

перестойных

 насаж​дений


	При рубке лесных 

насаждения при уходе

 за лесами


	При рубке повреж​денных и погибших 

лесных насаждений


	 При рубке лесных насаждений на лес​ных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации  объ​ектов лесной, лесо​перерабатывающей инфраструктуры и объектов не связан​ных с созданием лесной инфраструк​туры (просеки и противопожарные разрывы)
	ВСЕГО



	
	
	пло-щадь, га
	запас, тыс.м3
	пло-щадь, га
	запас, тыс.м3
	пло-щадь, га
	запас, тыс.м3
	пло-щадь, га
	запас, тыс.м3
	пло-щадь, га
	запас, тыс.м3

	
	
	
	ликвидный
	деловой
	
	ликвидный
	деловой
	
	ликвидный
	деловой
	
	ликвидный
	деловой
	
	ликвидный
	деловой

	Кирово-Чепецкое
	Хвойные
	467
	72.8
	54.3
	209
	6.4
	4.2
	47
	0.5
	
	6
	0.5
	0.3
	729
	80.2
	58.5

	
	Мягколиственные 
	181
	22.4
	13.1
	63
	1.5
	0.7
	4
	0.2
	
	2
	0.1
	
	250
	24.2
	13.8

	
	Итого:
	648
	95.2
	67.4
	272
	7.9
	4.9
	51
	0.7
	
	8
	0.6
	0.3
	979
	104.4
	72.3

	Парковое
	Хвойные
	198
	19.6
	16.1
	1260
	30.9
	15.9
	201
	2.6
	0.9
	12
	2.2
	1.9
	1671
	55.3
	32.9

	
	Мягколиственные 
	34
	5.7
	2.8
	387
	11.2
	5.6
	14
	0.1
	
	14
	2.5
	1.5
	449
	19.5
	8.4

	
	Итого:
	232
	25.3
	18.9
	1647
	42.1
	21.5
	215
	2.7
	0.9
	26
	4.7
	3.4
	2120
	74.8
	41.3


	66


В целом по Кирово-Чепецкому лесничеству, согласно расчётным данным лесохозяйственного регламента, ежегодная лесосека по выборочным и сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений составит 95,2 тыс. м3 ликвидной древесины (деловая – 67,4 тыс. м3), в том числе по хвойным породам 72,8 тыс. м3 (деловая – 54,3 тыс. м3), мягколиственным – 22,4 тыс. м3 (деловая – 13,1 тыс. м3). 

С учетом всех видов рубок, ежегодный объём заготовки древесины в лесном фонде Кирово-Чепецкого лесничества, рассчитанный лесохозяйственным регламентом, составляет 104,4 тыс.м3 ликвидной древесины, из которой 69 % составит деловая. По хвойному хозяйству возможный объем заготовки составляет 77 % расчётной лесосеки, из которой деловая древесина составит 73%.

В настоящее время расчетная лесосека осваивается на 35-45 %.

Объекты лесной инфраструктуры Кирово-Чепецкого лесничества, по данным Лесохозяйственного регламента, представлены просеками (11 км), лесными автомобильными дорогами (10 км) и дорогами общего пользования (12 км). Также имеются противопожарные разрывы (7 км) и линии электропередач (6 км).

Сведения Лесохозяйственного регламента об имеющихся арендаторах на территории Кирово-Чепецкого лесничества отражены в таблице 2.20, Паркового лесничества – в таблице 2.21 и 2.22.

Таблица 2.20. Реестр арендаторов, имеющихся на территории Кирово-Чепецкого лесничества (заготовка древесины)

	Наименование арендатора
	Участковое

лесничество
	№ кварталов
	Площадь 

аренды, га
	Ежегодный объем 

отпуска (тыс.куб.м.)

	1
	2
	3
	4
	5

	ООО «Вятка-Мебель»

Договор аренды № 10 от 12.12.2006 г.
	Заречное
	5-11, 17-21
	9973,8
	20,5



	
	Просницкое
	44ч, 45, 46
	
	

	
	Поломское
	1-31, 36-45
	
	

	
	Филипповское
	102-106, 117-120, 125, 126
	
	

	ООО «Лесовод»

Договор аренды № 11 от 19.12.2006 г.
	Заречное
	1-3, 12, 13, 22, 23, 25, 30-36, 47-49, 60
	8719
	13,9

	
	Поломское
	32-35, 49, 51, 54, 56, 72, 90-93
	
	

	
	Филипповское
	24, 29, 37, 40, 68, 78, 89, 92, 110-112, 124,  36, 38, 50, 51, 71-73
	
	

	ООО «Лесовод»

Договор аренды № 5 от 08.07.2004 г.
	Заречное
	4, 38, 59
	4008
	13,1

	
	Поломское
	46, 47, 50, 52, 53, 67-71
	
	

	
	Филипповское
	39, 44, 45, 52, 74-76, 87, 88, 90, 91
	
	


Таблица 2.21. Реестр арендаторов, имеющихся на территории Паркового лесничества (заготовка древесины)

	Наименование арендатора
	Участковое

лесничество
	№ кварталов
	Площадь 

аренды, га
	Ежегодный объем 

отпуска (тыс.куб.м.)

	1
	2
	3
	4
	5

	ИП Зубарев В.А., дог. № 9 от 08.09.06 
	Просницкое
	59-64,67,68,70,

75,76,85,86
	2035
	1,3

	ИП Панкратов В.З., ИНН 434537866722, дог. № 7от 01.11.2004 
	Перекопское
	3,20,57-59
	820
	0,6

	ООО "Фиорт" ИНН 4345015774, дог. № 4 от 15.11.02 
	Перекопское
	5-12,21-23,25,26,28,

30,31,40-43,47,53
	3261
	1,4

	ООО "Фиорт" ИНН 4345015774, дог. № 6 от 21.09.04 
	Перекопское
	27,29,44-46,48-50,52
	1332
	3,0

	ООО "Фиорт" ИНН 4345015774, дог. № 12 от 28.12.06 
	Перекопское
	54,62,66,70,76,77,

79,82,83,84
	1069
	2,1


Таблица 2.22. Реестр арендаторов, имеющихся на территории Паркового лесничества (рекреационные цели)
	Наименование

арендатора
	Участковое

лесничество
	№ кварталов
	Площадь, 

га

	ФК «Медитек»
	Пасеговское
	кв. 29 выд. 16
	0,92

	ФГУ «Вятские увалы»
	Раменское
	кв.68 выд.9-12; кв.79 выд.15,16
	28,9

	ФГУ «Вятские увалы»
	Раменское
	кв.69 выд.17,19
	18,9

	ЗАО «Межрегиональная коммерческая компания»
	Новобыстрицкое
	кв. 25 выд. 14,15,27-32
	22,3


В соответствии со шкалой оценки лесных участков по степени возникновения в них лесных пожаров, приведенной в «Рекомендациях по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб», утвержденных Рослесхозом 17.11.97г., распределение лесных насаждений по классам пожарной опасности приведено в таблицах 2.23. и 2.24.

В соответствии с действующей методикой оценки горимости лесная территория Кирово-Чепецкого лесничества характеризуется высоким классом пожарной опасности – 3,3. Площадь, наиболее опасная в пожарном отношении (1-3 классы), составляет 24 234 га (62,8%).

Наиболее опасными в пожарном отношении являются лесные насаждения участковых лесничеств Заречного и Филипповского.

Таблица 2.23. Распределение площади земель лесного фонда Кирово-Чепецкого лесничества по классам пожарной опасности

	№ п/п
	Участковые лесничества
	Площадь по классам пожарной опасности
	Площадь лесничества,  га
	Средний класс пожарной опасности

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1.
	Заречное (часть)
	-
	1127
	5071
	2840
	148
	9186
	3.2

	2.
	Поломское
	-
	828
	5518
	5561
	327
	12234
	3.4

	3.
	Просницкое (часть)
	-
	240
	668
	1113
	36
	2057
	3.5

	4.
	Филипповское
	-
	541
	10039
	3947
	86
	14613
	3.2

	
	Итого по лесничеству
	-
	2736
	21296
	13461
	597
	38090
	3.3


Таблица 2.24. Распределение площади земель лесного фонда Паркового лесничества по классам пожарной опасности

	№ п/п
	Участковые лесничества
	Площадь по классам пожарной

опасности
	Площадь лесничества, га
	Средний класс пожарной опасности

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1.
	Лянгасовское
	83
	545
	4237
	3388
	-
	8253
	3.3

	2.
	Новобыстрицкое
	-
	1374
	5076
	2198
	427
	9075
	3.2

	3.
	Пасеговское
	-
	639
	2378
	1934
	-
	4951
	3.3

	4.
	Раменское
	150
	2438
	5756
	3117
	190
	11651
	3.1

	5.
	Перекопское
	-
	246
	7200
	4765
	
	12211
	3.4

	6.
	Просницкое
	-
	401
	5253
	5470
	42
	11166
	3.5

	7.
	Чепецкое
	-
	537
	3521
	2288
	41
	6387
	3.3

	
	Итого по лесничеству*
	882*
	17225*
	104591*
	50198*
	1067*
	173963*
	3.2


* – Леса Паркового лесничества располагается на территории трех муниципальных районов и г. Кирова, итоговые площади приведены справочно.

Пожароопасными считаются леса в пределах зеленой зоны, где могут возникнуть пожары, площадью до 1000 га. Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. 

Исходя из погодных условий, даже на относительно благополучных территориях, пожарная опасность может усиливаться в отдельные периоды до III класса. Пик пожарной опасности приходится на июль.

Систему естественных противопожарных барьеров слагают болота, реки, сырые участки и лиственные насаждения.

Наличие на лесных территориях многочисленных озер, рек и ручьев, обилие грибных и ягодных мест, а также охотничьей фауны в сочетании с относительно развитой сетью дорог делают доступными для местных и приезжающих рыбаков, грибников, ягодников, охотников, отдыхающих и туристов самые отдаленные участки лесного фонда, что значительно увеличивают опасность возникновения пожаров.

Среднее количество лесных пожаров – 46 в год, суммарная площадь может достигать 25 кв.км. При этом полная потеря лесных насаждений может достигать 2 кв.км.

Виды и объемы противопожарных мероприятий, определенные с учётом степени пожарной опасности лесов, имеющегося противопожарного обустройства лесничества и с учетом действующих нормативов («Указания по проектированию противопожарных мероприятий», утверждённых Рослесхозом 17.12.2003 г.), приведены в Лесохозяйственных регламентах соответствующих лесничеств, а также в разделе «Мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций».

В качестве профилактических мер следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и водоемов и др. 

2.1.10. Животный мир. Охотничье-промысловые ресурсы и рыбное
 хозяйство
Кирово-Чепецкий район расположен в зоне таежных лесов, с невысокой численностью населения, в основном сосредоточенном в нескольких городах (не входящих в муниципальное образование). Ввиду отсутствия крупных мегаполисов и промышленных объектов, а также густой дорожной сети, условия существования животных максимально приближены к естественным, особенно в центральной и западной частях района. В юго-восточной части района, где лесные массивы чередуются с сельскохозяйственными угодьями, животные, с одной стороны, вынуждены приспосабливаться к антропогенно измененной среде обитания, но с другой стороны – имеют доступ к сельскохозяйственным культурам в качестве дополнительных кормовых ресурсов. Характерной особенностью района является наличие обширных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения численности и плотности популяций ценных охотничьих животных.

Сокращается ареал распространения бурого медведя, рыси. При этом стабилизировалась их численность, а также численность выдры и бобра. Волк на территории района в последние годы не встречается, основным крупным хищником является лисица, численность которой незначительно снижается. Основной причиной снижения численности лисицы – ее интенсивный промысел в рамках проводимых мероприятий по борьбе с распространением бешенства в области.

На тех территориях, где происходит постепенное зарастание сельхозугодий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, березы, создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, увеличивается и численность данных животных. 
Площадь охотничьих угодий Кирово-Чепецкого района составляет 208,133 тыс.га. В районе имеется 5 зон воспроизводства и зеленых зон, где установлен режим ограничений на осуществление использования объектов животного мира (охотничьи заказники). 

По состоянию на 01.01.2008 года на территории Кирово-Чепецкого района зарегистрировано 4 организации – пользователей охотничьими угодьями (табл.2.25)

Таблица 2.25. Организации – пользователи охотничьими угодьями
	Пользователи охотничьими угодьями
	Площадь угодий, га
	№ лицензии
	Дата окончания действия лицензии

	1. Кирово-Чепецкая РООО КОООиР
	176805
	ХХ № 0072 от 15.11.1999
	15.11.2024

	2. Кировское ГООиР (Пасеговский участок)
	16164
	ХХ № 0093 от 03.10.2000
	03.10.2025

	3. ООО «Локомотив»
	7739
	О № 0002025, 0002026 от 09.11.2006
	09.11.2021

	4. ООО «Кировгазэнерго»
	7425
	ХХ № 7214 от 07.09.2004
	14.08.2028


По данным Управления охраны и использования животного мира Кировской области, на территории Кирово-Чепецкого района обитают следующие виды животных, отнесенные к объектам охоты Кировской области (в скобках указана численность особей в 2008 году): лисица (210), медведь бурый (66), рысь (13), барсук (62), куница лесная (82), горностай (26), хорь лесной (11), норка американская (127), выдра (13), заяц-беляк (1055), бобр европейский (596), белка (5180), ондатра (1184), кабан (203), лось (259), глухарь (497), тетерев (5941), рябчик (3485). В тоже время ни одно охотхозяйство не располагает достоверной статистикой добычи диких животных не только по конкретным урочищам, но и в целом по отведенной ему для охотпользования площади в связи с отсутствием системы отслеживания и предупреждения браконьерства.

По данным того же Управления, на территории района также обитают: енотовидная собака, ласка, крот обыкновенный, бурундук, хомяк, водяная полевка, гуси, казарки, утки, перепел обыкновенный, голуби (вяхирь, клинтух, горлица), погоныш обыкновенный, коростель, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, улит большой, мородунка, веретенник (большой, малый), бекас, дупель, кроншнеп (большой, средний), гаршнеп, вальдшнеп. Данные виды также являются объектами охоты, однако численность их достоверно не установлена.

По данным Управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, на территории Кирово-Чепецкого района обитают виды животных, занесенные в Красную книгу Кировской области: прудовая ночница, рыжая вечерница, черношейная поганка, красношейная поганка, большая поганка, большая выпь, краснозобая казарка, лебедь-шипун, степной лунь, болотный лунь, большой подорлик, пастушок, погоныш-крошка, камышница, лысуха, кольчатая горлица, филин, удод, обыкновенный серый сорокопут.

Большинство видов редких птиц обитает на прудах ООО «Рыбоводное хозяйство «Филипповка», где планируется организация орнитологического заказника «Филипповский». Многолетнее изучение орнитологами орнитофауны на примере прудов рыбхоза «Филипповка» показало, что расселению некоторых видов птиц (особенно водных и околоводных) и закреплению их на новых гнездовых территориях в районе способствует создание искусственных водоёмов, особенно рыбоводческих с их особым гидрологическим режимом и охраной. Многие птицы находят на таких водоемах обильную кормовую базу и благоприятные условия для гнездования. Здесь образуются большие поселения куликов, чаек, крачек, уток, поганок, а на пролете концентрируются хищники (из редких: орлан-белохвост, скопа, подорлик, сапсан). Таким образом, развитие системы рыбоводческих хозяйств положительно скажется и на орнитофауне района.

В Красную книгу Кировской области внесены также обитающие на территории района насекомые: толстяк ивовый, парусник Мнемозина, чернушка болотная, павлиний глаз малый ночной.

На территории района расположены водоемы, имеющие рыбохозяйственное значение: р. Вятка, р. Чепца, р. Быстрица, р. Ивкино, р. Б. и М. Просница, р. Филипповка, пруды и озера (в том числе, пойменные). Три озера на территории района объявлены памятниками природы: Артемовское и Осиновое (районные), Орловское (областное).

В водоемах района обитает свыше 30 видов рыб, в том числе 2 (подуст, русская быстрянка) – занесенные в Красную книгу Кировской области. Товарное рыбоводство (на естественных водоемах) осуществляется только на реках Вятка и Чепца. Если лещ (как и прежде) в уловах занимает первое место, то вылов плотвы, судака, стерляди значительно снизился. В 40-х годах стерлядь в уловах составляла более 6%, в настоящее время – менее 1%. Многолетний пассивный запрет на ее лов оказался неэффективным. С другой стороны, в последние годы резко возросли уловы синца, ранее малочисленного и не имевшего промыслового лишения. Увеличение его численности связано с благоприятными условиями размножения в волжских водохранилищах, откуда он поднимается в р. Вятку, а затем в р. Чепцу. Стали встречаться в уловах белый амур и толстолобик, которые, очевидно, поднялись в рр. Вятку и Чепцу из волжских водохранилищ, где они интродуцированы.

Река Чепца является наиболее крупным водоемом рыбохозяйственного значения 1-й категории и, одновременно, источником питьевого водоснабжения города Кирово-Чепецка. При этом квота на вылов рыбы в р. Чепца составляет всего 0,9 т /год, причем она не выбирается полностью (табл.2.26).

Таблица 2.26. Освоение квот вылова по промышленному рыболовству в р. Чепца в сезоне 2007 года

	Наименование организации
	
	лещ
	жерех
	плотва
	щука
	судак
	язь
	окунь
	густера
	налим
	синец

	ОАО «Кирово-Чепецкое управление строительства»
	квота (разре-шение), т
	0,3
	0,03
	0,08
	0,08
	0,04
	0,1
	0,02
	0,04
	0,04
	0,17

	
	фактический вылов, т
	0,24
	0
	0,06
	0,04
	0,03
	0,04
	0,01
	0,03
	0,03
	0,03

	
	% освоения квоты
	80
	0
	75
	50
	75
	40
	50
	75
	75
	17,6


Основное товарное рыбоводство в районе ведется в искусственных водоемах. Предприятие ООО Рыбхоз Филипповка занимается рыбоводством с годовым объемом производства 100 т рыбы (преимущественно карпа) в год.

Исходя из медицинской нормы потребления рыбы (20 кг в год на человека) и численности населения района 21189 человек, потребность населения района в рыбе составляет 424 т/год, дефицит составляет около 323 т/год. Район населяют сельские жители, и потребность в рыбе они удовлетворяют за счет любительского рыболовства. Однако, предприятия, осуществляющие товарный вылов рыбы, имеют рынки сбыта, преимущественно, за пределами района, следовательно, население района испытывает острый дефицит рыбы в рационе.

Рыбные ресурсы района сосредоточены, в основном, в пределах территорий водного фонда: под водой рек находится 1289 га, озер – 56 га. Кроме того, 6 га под озерами и 60 га под реками находится в составе земель запаса; 87 га под реками и 33 га под озерами – в составе земель лесного фонда; 7 га под озерами – в составе земель рекреационного назначения. 

Суммарная площадь рыбохозяйственных водоемов в районе составляет: рек – более 1440 га; озер – более 100 га. При этом необходимо учитывать, что большинство озер и прудов района мелкие, следовательно, на них могут быть зимние заморы рыбы. Такие водоемы следует использовать, в первую очередь, для искусственного разведения рыбы силами индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств или сельскохозяйственных предприятий.

Потенциальная рыбопродуктивность естественных водоемов составляет от 10 до 50 кг/га, при их дополнительном зарыблении рыбопродуктивность может возрастать до 80-120 кг/га. Промысловую рыбопродуктивность целесообразно принимать на уровне 40-50 % от потенциальной. Следовательно, потенциальный запас рыбных ресурсов в водоемах района может достигать 77 т, при дополнительном зарыблении – 185 т, из которых может добываться 38 т или 92 т в год соответственно. Анализ данных цифр показывает, что этого количества рыбы недостаточно для удовлетворения потребности населения района в рыбе (424 т/год). Это создает предпосылки для более широкого внедрения искусственного рыборазведения.

Выработанные песчаные (и некоторые другие) карьеры, бывшие торфоразработки, а также естественные пруды и озера (в том числе пойменные) пригодны для искусственного зарыбления. Расчетная продуктивность таких водоемов составляет не менее 150 – 500 кг рыбы на 1 га, в зависимости от породы и технологии содержания. 

В качестве сопутствующих отраслей при рыбоводческих хозяйствах целесообразно развивать рыбопереработку и звероводство (отходы от рыбопереработки является кормовой базой для звероводства). Отходы от переработки рыбы также являются сырьем для производства белково-минеральной подкормки для сельскохозяйственных животных.
2.1.11. Биоресурсный потенциал
В настоящее время, легальная промышленная заготовка коры, бересты, живицы, сбор ягод, орехов, грибов, лекарственного сырья и других пищевых лесных ресурсов в экономически ощутимых масштабах практически не проводится. 

Сбор дикорастущих ягод и грибов осуществляется местным населением для собственных нужд. По данным Лесохозяйственного регламента, в последние годы сбор ягод и грибов, являющийся одновременно и видом активного отдыха местного и городского населения, получил настолько широкий размах, что почти все естественные угодья в пригородной зоне городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского полностью используются для любительского сбора, поэтому не могут служить полноценной сырьевой базой для организации промышленной заготовки ягод и грибов. Товарные заготовки дикорастущих ягод и грибов до настоящего времени осуществляли организации: Облпотребсоюз, лесхозы, общества охотников и рыболовов, а также различные кооперативы. 

Тем не менее, район богат биологическими ресурсами, и данная отрасль имеет предпосылки к развитию (см. схему «Биоресурсный потенциал территории»). Среди ягодных растений промысловое значение имеют 8 видов: черника, брусника, рябина, черемуха, малина, клюква болотная, голубика, земляника лесная. Наиболее ценный и экономически значимый для заготовок вид – черника, так как эта ягода не может быть в значительных объемах культивирована или импортирована из-за рубежа.

Заготовка дикорастущих плодов и ягод может промышленно осуществляться на площадях, где средняя многолетняя хозяйственная урожайность ягод составляет не менее 50 кг/га. Для заготовки подбираются участки ягодников черники в древостоях с полнотой 0,5 – 0,8, клюквы и голубики – до 0,3, других видов – 0,6 и ниже. 

При заготовке грибов и ягод немаловажным фактором является доступность территории. Доступными считаются выделы в кварталах, находящихся на расстоянии не более 5 км от дорог, пригодных для транспортировки сырья. 

Брусника наиболее обильна в светлохвойных лесах, доминируя в травяно-кустарниковом ярусе, в долгомошных и брусничниково-вейниковых типах леса, а также на вырубках данных древостоев. Оптимальные условия произрастания черники – темнохвойные и светлохвойные леса зеленомошной и долгомошной групп типов леса и в производных мелколиственных лесах. Малина растет по лесным опушкам, вырубкам и гарям, по берегам рек, пойменным лесам, оврагам. Клюква произрастает на болотах олиготрофного и мезоолиготрофного типа.

Промышленная заготовка черники и брусники может быть организована на территории Пасеговского, Кстинского сельских поселений (см. Схему биоресурсного потенциала территории).

Промышленная заготовка клюквы может быть организована на территории Пасеговского, Кстинского, Поломского и Просницкого сельских поселений.

Помимо представителей сем. Брусничных на зарастающих вырубках и в сырых низкополнотных лесах распространены рябина и черемуха, которые могут заготавливаться для кондитерской и ликеро-водочной промышленности, а также как лекарственное сырье. На 3-5-летней давности вырубках возможно заготавливать малину и смородину, однако их заготовка экономически нецелесообразна в связи с низкой урожайностью по сравнению с культурными посадками.

В различных типах лесонасаждений грибоносная площадь составляет от 2 до 20 %. К наиболее продуктивным грибным угодьям относятся березняки средневозрастные и старые берёзово-осиновые леса с примесью ели, сосновые боры. Район богат молодняками сосны, в которых обычны и обильны маслята – ценные и урожайные промысловые грибы. В лесных насаждениях выявлено более 40 видов грибов, плодовые тела которых местное население употребляет в пищу, однако в товарные заготовки поступает лишь около трети этих видов. 

При заготовке грибов в сырьевую базу не включаются насаждения с полнотой 0,8, лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья). Из расчета исключаются также насаждения в возрасте рубки, и те части особо охраняемых природных территорий, сбор грибов на которых недопустим режимом охраны. 

Более 40 % пригодных для сбора грибов – червивые, а значительная их часть произрастает в недоступных для сборщиков местах. Ощутимый вред ресурсам съедобных грибов наносит рекреационное воздействие. В фитоценозах, подверженных антропогенному прессингу, наблюдается снижение урожая таких ценных видов, как белый гриб, рыжик, подосиновик. 

На перспективное положение нужно расширить ассортимент товарных заготовок грибов за счет слабо осваиваемых видов (сыроежки, груздь черный, рядовка, зеленушка, скрипица и др.).

Промышленная заготовка грибов может быть организована на территории Пасеговского, Кстинского, Фатеевского, Поломского, Просницкого, Чувашевского, Селезеневского и др. сельских поселений.

Население собирает не более 20% промыслового урожая черники, 50% брусники, 50 % клюквы, 25 % малины, 5 % рябины и 30 % грибов, при этом в товарные заготовки поступает от 1 до 7 % их промыслового урожая, так как остальная часть собранных ягод и грибов остается у сборщиков для личного потребления. 

В результате рубок, пожаров и осушения биологический урожай ягод черники может снижаться на 26%, брусники – на 40% и клюквы – 13%. Влияние промышленных вырубок на видовой состав и урожай грибов неоднозначно, т. к. вырубки в возрасте 2 – 4 лет являются основными местами произрастания строчков. Затем до 10-летнего возраста вырубки выпадают из разряда грибных угодий, а дальнейшее формирование грибной флоры на них зависит от возраста древостоя и доминирующего вида древесного яруса. 

На территории района могут заготавливаться следующие дикорастущие лекарственные растения: щитовник мужской, хвощ полевой, плаун булавовидный (споры), можжевельник (плоды), ива  (кора), береза (почки, листья, чага), ольха (шишки), хмель (шишки), крапива, копытень европейский, щавель конский, горец птичий, горец почечуйный, горец змеиный, кубышка желтая, василисник, чистотел большой, желтушник, пастушья сумка, смородина черная, боярышник, рябина, малина, земляника, лапчатка прямостоячая, сабельник, кровохлебка, шиповник, черемуха, донник, крушина, жостер, липа, зверобой, фиалка трехцветная, болиголов пятнистый, багульник болотный, толокнянка обыкновенная, брусника, черника, клюква, вахта трехлистная, пустырник, душица, чабрец, синюха голубая, подорожник большой, калина обыкновенная, валериана, сушеница топяная, череда трехраздельная, тысячелистник, ромашка аптечная, ромашка душистая, полынь горькая, пижма обыкновенная, мать-и-мачеха, василек синий, одуванчик и др. 

Средняя урожайность основных видов лекарственных растений в условиях района составляет (в г/м2): брусника (лист) – 27; валериана (корень) – 11; душица (трава) – 14; зверобой продырявленный – 22; крапива двудомная – 44; мать-и-мачеха – 32; можжевельник (шишкоягоды) – 2; пижма – 18; подорожник большой – 10; пустырник сердечный – 29; сушеница топяная – 12; толокнянка – 55; тысячелистник обыкновенный – 22; чистотел большой – 311; шиповник иглистый – 20. С целью охраны зарослей брусники и толокнянки необходимо проводить заготовки на одном и том же месте один раз в 5 лет. 

При наличии устойчивого спроса на лекарственное сырье возможна организация культурных плантаций лекарственных растений на землях лесного фонда или землях сельхозназначения. Промышленная заготовка лекарственного сырья может быть организована на территории Бурмакинского, Фатеевского, Поломского, Мокрецовского, Селезеневского и др. сельских поселений. 

Объемы заготовки грибов, плодов, ягод  и лекарственных растений Лесохозяйственными регламентами Кирово-Чепецкого и Паркового лесничеств рассчитаны по данным «Руководства по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования» ВНИИЛМ, 2003, «Методике определения запасов лекарственных растений», ВИЛАР, 1986, с использованием экспресс-методов определения ресурсов лекарственных растений (Егошина Т.Л., 1999) и справочного пособия «Таксация леса», МарГТУ, 2006.

Ежегодный допустимый объем заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в лесах Кирово-Чепецкого лесничества, рассчитанный Лесохозяйственным регламентом, отражен в таблице 2.27.

Таблица 2.27. Объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в лесах Кирово-Чепецкого лесничества

	№
	Виды пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений
	Ежегодный допустимый объем заготовки, т

	1.
	Ягоды всего, в том числе:
	40,8

	1.1.
	черника
	24,5

	1.2.
	клюква
	0,8

	1.3.
	брусника
	10,0

	1.4.
	рябина
	1,0

	1.5.
	черемуха
	1,0

	1.6.
	малина
	3,5

	2.
	Грибы (в сыром виде) всего,

 в том числе:
	34,0

	2.1.
	белый гриб
	1,5

	2.2.
	подосиновик
	2,1

	2.3.
	подберезовик
	3,3

	2.4.
	масленок
	5,1

	2.5.
	рыжик
	1,2

	2.6.
	груздь настоящий
	3,4

	2.7.
	груздь золотисто-желтый
	1,2

	2.8.
	груздь черный
	3,2


	2.9.
	волнушка
	4,6

	2.10.
	лисичка
	5,1

	2.11.
	строчок обыкновенный
	0,7

	2.12.
	сморчковая шапочка
	2,6

	3.
	Березовый сок
	2,5

	4.
	Лекарственные растения и сырье всего, в том числе:
	33,2

	4.1.
	побеги багульника
	0,2

	4.2.
	почки березы
	2,1

	4.3.
	листья брусники
	4,1

	4.4.
	листья вахты
	0,3

	4.5.
	трава зверобоя
	6,6

	4.6.
	листья крапивы
	4,2

	4.7.
	соцветия лабазника
	2,0

	4.8.
	листья мать-и-мачехи
	0,6

	4.9.
	листья подорожника
	0,6

	4.10.
	почки сосны
	3,4

	4.11.
	плоды шиповника
	7,0

	4.12.
	гриб-чага
	2,1


Леса Паркового лесничества, расположенные на территории Кирово-Чепецкого муниципального района также богаты пищевыми лесными ресурсами. Однако, учитывая, что леса Паркового лесничества расположены в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных дорог, целесообразно не рассматривать их в качестве полноценной сырьевой базы для промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Исключение составляют несколько труднодоступных лесных участков на территории Раменского, Новобыстрицкого, Перекопского участковых лесничеств. 

Пищевые лесные ресурсы Паркового лесничества на перспективное положение будут также активно использоваться населением для собственных нужд. Ориентировочные объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в лесах Паркового лесничества, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района, отражены в таблице 2.28.

Таблица 2.28. Объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в лесах Паркового лесничества, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района

	№
	Виды пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений
	Ежегодный допустимый объем заготовки, т

	1.
	Ягоды всего, в том числе:
	11,4

	1.1.
	черника
	7,7

	1.2.
	клюква
	0,2

	1.3.
	брусника
	1,7

	1.4.
	рябина
	0,4

	1.5.
	черемуха
	0,4

	1.6.
	малина
	1,0

	2.
	Грибы (в сыром виде) всего,

 в том числе:
	9,3

	2.1.
	белый гриб
	0,7

	2.2.
	подосиновик
	0,8

	2.3.
	подберезовик
	1,0

	2.4.
	масленок
	1,3

	2.5.
	рыжик
	0,1

	2.6.
	груздь настоящий
	0,4

	2.7.
	груздь золотисто-желтый
	0,7

	2.8.
	груздь черный
	0,7

	2.9.
	волнушка
	1,2

	2.10.
	лисичка
	1,2

	2.11.
	строчок обыкновенный
	0,4

	2.12.
	сморчковая шапочка
	0,7

	3.
	Березовый сок
	0,9

	4.
	Лекарственные растения и сырье всего, в том числе:
	9,1

	4.1.
	побеги багульника
	0,1

	4.2.
	почки березы
	1,1

	4.3.
	листья брусники
	0,9

	4.4.
	листья вахты
	0,1

	4.5.
	трава зверобоя
	1,4

	4.6.
	листья крапивы
	1,3

	4.7.
	соцветия лабазника
	0,6

	4.8.
	листья мать-и-мачехи
	0,1

	4.9.
	листья подорожника
	0,1

	4.10.
	почки сосны
	1,1

	4.11.
	плоды шиповника
	1,7

	4.12.
	гриб-чага
	0,5


Ориентировочные объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений во всех лесах, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района, отражены в таблице 2.29.

Таблица 2.29. Объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений во всех лесах, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района

	№
	Виды пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений
	Ежегодный допустимый объем заготовки, т

	1.
	Ягоды всего, в том числе:
	52

	1.1.
	черника
	32,2

	1.2.
	клюква
	1

	1.3.
	брусника
	11,7

	1.4.
	рябина
	1,4

	1.5.
	черемуха
	1,4

	1.6.
	малина
	4,5

	2.
	Грибы (в сыром виде) всего,

 в том числе:
	43,3

	2.1.
	белый гриб
	2,2

	2.2.
	подосиновик
	2,9

	2.3.
	подберезовик
	4,3

	2.4.
	масленок
	6,4

	2.5.
	рыжик
	1,3

	2.6.
	груздь настоящий
	3,8

	2.7.
	груздь золотисто-желтый
	1,9

	2.8.
	груздь черный
	3,9

	2.9.
	волнушка
	5,8

	2.10.
	лисичка
	6,3

	2.11.
	строчок обыкновенный
	1,1

	2.12.
	сморчковая шапочка
	3,3

	3.
	Березовый сок
	3,4

	4.
	Лекарственные растения и сырье всего, в том числе:
	42,3

	4.1.
	побеги багульника
	0,3

	4.2.
	почки березы
	3,2

	4.3.
	листья брусники
	5

	4.4.
	листья вахты
	0,4

	4.5.
	трава зверобоя
	8

	4.6.
	листья крапивы
	5,5

	4.7.
	соцветия лабазника
	2,6

	4.8.
	листья мать-и-мачехи
	0,7

	4.9.
	листья подорожника
	0,7

	4.10.
	почки сосны
	4,5

	4.11.
	плоды шиповника
	8,7

	4.12.
	гриб-чага
	2,6


Заготовка коры, бересты и живицы, в соответствии с Лесным кодексом, возможна только в эксплуатационных лесах. Кроме того, заготовка данных ресурсов нецелесообразна (по эстетическим соображениям) на территориях рекреационных или зеленых зон. Допустимые объемы и сроки заготовки этих и других недревесных лесных ресурсов определяются Лесохозяйственным регламентом.

При наличии спроса на данные ресурсы возможно организовать их добычу на территории лесов Бурмакинского, Мокрецовского, Селезеневского сельских поселений.

Помимо перечисленных выше ресурсов, на территории лесного фонда района могут заготавливаться: сено; мёд и другие продукты пчеловодства; новогодние ели и пихты; посадочный материал сосны, кедра, пихты, лиственницы для нужд городского озеленения.

Хороших медоносов под пологом леса мало. Среди медоносных растений большей медопродуктивностью обладает кипрей. Однако кипрейные вырубки и кипрейно-паловые гари невелики по площади, и к тому же недолговечны. Развитие пчеловодства возможно в долинах крупных рек, а также на землях сельхозназначения среди пашни, пастбищ и приречных лугов.

Постоянное размещение ульев и пасек в лесу нецелесообразно, однако временное размещение кочующих пасек в период цветения кипрея или других медоносов (малина, липа, вереск и др.) вполне возможно. В связи с эпизодическим характером это мероприятие следует отнести к оперативному планированию, не нуждающемуся в регулировании Схемой территориального планирования. 

 Конкретные места размещения пасек определяются лесничествами и сельхозорганизациями. Для успешного развития пчеловодства необходимо в обязательном порядке соблюдать правила содержания и кормления пчел, а также планировать и проводить работы по повышению нектаропродуктивности местных угодий. Улучшение лугов и пастбищ, особенно подсев нектароносов, будет способствовать созданию лучшей кормовой базы пчеловодства.

Развитие пчеловодства возможно на территориях Селезеневского, Мокрецовского, Филипповского, Поломского, Коныпского и др. сельских поселений. 

Выработанные месторождения торфа полностью или частично могут быть использованы для выращивания ягодных культур (клюква крупноплодная, голубика высокая, брусника). Продуктивность искусственных ягодных плантаций очень высока и составляет до 3 т/га. Такие плантации могут быть созданы на месторождениях: Каринском, Торопынинском, Мурзиха. 

Состояние охотничьих угодий в районе следует считать вполне удовлетворительным, однако при возрастании лицензированных объемов добычи возможно их истощение. Для поддержания численности охотничьей фауны рекомендуется разработка и реализация специальной целевой программы, включающей мероприятия по борьбе с браконьерством, по организации дополнительных воспроизводственных участков и подкормочных биокомплексов. На территории района имеются обширные болота, которые могут рассматриваться в качестве ядер экологического каркаса, где осуществляется воспроизводство охотничьей дичи. Часть болот зарезервированы под разработку месторождений торфа.

2.1.12. Ландшафтная структура территории

Территория Кирово-Чепецкого района представляет собой южно-таежный восточноевропейский природный ландшафт, относящийся к Вятско-Чепецкому физико-географическому округу, который включает в свой состав центральную часть Вятского увала и Чепецко-Кильмезского междуречья. Современная сложная ландшафтная структура Кирово-Чепецкого района зависит от ряда факторов: геологического строения, четвертичных отложений, климатической зональности, почвенной и растительной дифференциации, антропогенной деятельности.

В целях выделения основных направлений сохранения и развития природных и природно-антропогенных комплексов Кирово-Чепецкого района была определена его ландшафтная структура (см. карту «Ландшафтно-рекреационные условия территории»):

Тип 1. Элювиальные 

К ландшафтам элювиального типа относятся территории, расположенные на высоких абсолютных отметках и представляющие собой водораздельные поверхности или возвышенности. Это автоморфные ПТК, образованные в результате выветривания горных пород, которые осели после четвертичного оледенения. Процессы эрозии здесь развиты слабо. 

1.1. Денудационная водно-ледниковая равнина с полого-холмистым рельефом, сложенная верхнепермскими породами, перекрытыми маломощным чехлом эллювиально-делювиальных суглинков или флювиогляциальных песков с сельскохозяйственными землями на месте хвойных лесов, с участием осиново-берёзовых формаций с травянисто-злаковым разнотравьем и сельскохозяйственными культурами на дерново-сильно и слабоподзолистых и дерновоподзолистых окультуренных.

Эти урочища наиболее распространены в западной и юго-восточной части Кирово-Чепецкого района и занимают 48% от общей площади. Они находятся преимущественно под сельскохозяйственным освоением и в значительной степени антропогенно преобразованы. Основной задачей при использовании этих ПТК является повышение их биопродуктивности посредством мелиоративных мероприятий. 

1.2. Денудационная водно-ледниковая равнина с полого-холмистым рельефом, сложенная верхнепермскими породами, перекрытыми маломощным чехлом эллювиально-делювиальных суглинков или флювиогляциальных песков с сосново-еловыми формациями с участием мелколиственных пород, с травянисто-злаковым разнотравьем и сельскохозяйственными культурами на подзолах, подзолистых и дерново-сильноподзолистых тяжелосуглинистых, дерново-сильноподзолистых окультуренных почвах. 

Эти ПТК распространены в центральной и северной части района и занимают 14 % от общей площади. Характерной особенностью этих урочищ является сложная горизонтальная структура.  Поверхностный сток с территории хорошо развит из-за сложной структуры рельефа и выраженных колебаний абсолютных высот, поэтому он имеет основное значение в перераспределении вещества и энергии. Лесные массивы являются основой для формирования экологического каркаса района и имеют высокую рекреационную ценность. Они обладают значительным рекреационным потенциалом. Эта группа урочищ имеет измененный естественный облик, является антропогенно регулируемой при лесохозяйственном освоении. 

Тип 2. Эрозионно-элювиальные

Эти ландшафты приурочены к наклонным территориям, занимающим промежуточное положение между водоразделами, долинами малых рек и их склонами. Отличительной чертой этого типа ландшафтов является присутствие в них верхних частей долин основных рек района и их притоков. В связи с этим здесь больше развиты процессы линейной эрозии.

2.1. Древнеаллювиальная терраса реки Вятки, расчлененная мелкими водотоками, местами заболоченная и заторфованная, сложенная среднечетвертичными аллювиальными песками с елово-сосновыми формациями с включением мелколиственных пород с травянисто-злаковым разнотравьем и сельскохозяйственными культурами на дерново-сильноподзолистых песчаных и дерново-сильноподзолистых окультуренных почвах (Рис. 2.7). 
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Рис.2.7. Ландшафтный профиль юго-западной части Кирово-Чепецкого района (Бурмакинское СП).

Данные ПТК распространены в западной части района и занимают 7% от общей территории. Для этого типа ландшафтов характерна относительно простая горизонтальная структура. Они в значительной степени преобразованы в результате сельскохозяйственного освоения и являются наиболее благоприятной территорией для строительного освоения. 

2.2. Водораздельные склоны водно-ледниковой и денудационной равнины, преимущественно заболоченные или подтопленные, сложенные четвертичными флювиогляциальными и делювиальными отложениями, перекрытыми торфами различной мощности с елово-сосновыми формациями с травянистым, моховым и кустарничковым покровом, местами сельскохозяйственными культурами на болотных торфяно-глеевых почвах, дерново-подзолистых и дерново-подзолистых окультуренных почвах на возвышенностих. 

Эта группа урочищ распространена в центральной и юго-западной частях района и занимают 10 % территории района. Для них характерна относительно простая горизонтальная структура. Эти ПТК практически не затронуты антропогенной деятельностью. Также они имеют значительный потенциал при рекреационном освоении. Основными функциями этого ландшафта являются средоформирующая и санитарно-гигиеническая для находящихся вблизи крупных урбанизированных центров, а также рекреационная.

Тип 3. Аллювиально-эрозионные

К данному типу ландшафтов относятся долинные комплексы и междуречья. Для них характерно высокое колебание абсолютных. Здесь в наибольшей степени развиты процессы эрозии.  

3.1. Заболоченные долины рек, ручьев, днищ оврагов, балок, ложбин поверхностного стока, сложенные аллювиальными отложениями с пойменными лугами, ивняками, кустарниками, местами сельскохозяйственными культурами на болотных, болотных освоенных и аллювиальных почвах. 
Эти группы урочищ распространены по всей территории района и занимают 13 % от общей площади. Данные ПТК отличаются более сложной горизонтальной структурой, аккумулятивными и трансэлювиальными свойствами, которые играют ведущую роль в распределении вещества и энергии. Также данный тип ландшафтов имеет наибольший потенциал в рекреационном освоении. Часть территории преобразована в результате сельскохозяйственной деятельности, является антропогенно регулируемой. 

3.2. Заболоченные и заторфованные долинно-зандровые комплексы,  сложенные аллювиальными и флювиогляциальными отложениями с преспевающими елово-сосновыми с включением мелколиственных пород, с болотно-травянистыми, моховыми и кустарничковыми формациями на торфяно-болотных почвах. 

Данная группа урочищ находится в юго-восточной части района, занимает 6 % от общей территории. Для ПТК этой группы характерна относительно простая горизонтальная структура, высокая степень залесенности и заболоченности. Эта территория в незначительной степени находится под антропогенным освоением. Основными функциями этого ландшафта являются средоформирующая, санитарно-гигиеническая и рекреационная. Также эта территория обладает значительным биоразнообразием, уникальными болотными урочищами.

3.3. Заболоченная и заторфованная пойма реки Чепца, сложенная аллювиальными отложениями с березово-ивовыми формациями с включением  хвойных пород, с травяно-кустарничковым покровом на освоенных торфяно-глеевых почвах. Территория преимущественно находится под бывшими торфоразработками. 

Эти ПТК распространены на севере района и занимают 5% площади. Эта территория в значительной степени преобразована в результате  торфяных разработок. В настоящее время наблюдаются сукцессионные процессы.  

Антропогенно-преообразованные застроенные территории

Эти ПАТК сильно преобразованы в результате строительной деятельности, распространены повсеместно на территории района и занимают около 3 % от общей площади. 

2.1.13. Предложения по освоению природно-ресурсного потенциала

В результате анализа природно-ресурсного потенциала района были сформулированы основные предложения по его освоению, которые перечислены ниже:

Агроклиматические ресурсы

Кирово-Чепецкий район относится к центральным природно-сельскохозяйственным бонитировочным районам. Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лён, картофель, овощи, сеяные травы.

При организации рекреационной деятельности необходимо учитывать, что комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 200 дней: летний комфортный период продолжается 50-60 дней со второй декада июня по вторую декаду августа, зимний – в среднем 120-150 дней.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Кирово-Чепецкого района представлена сырьём для производства строительных материалов: формовочные пески и песчано-гравийные материалы, кирпичные и керамзитовые глины, горючих ископаемых – торф для нужд энергетических предприятий и для сельского хозяйства, месторождение и эксплуатационные скважины пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, минеральные воды и лечебные грязи для санаторного лечения. Кирово-Чепецкий район характеризуется средней степенью обеспеченности ресурсами пресных подземных вод (более обеспечена северо-западная часть района). 
В целом минерально-сырьевая база района включает разнообразный набор полезных ископаемых, которые в большинстве своем служат сырьем для производства строительных материалов. Имеющиеся в районе мелкие месторождения карбонатных пород с успехом могут использоваться для выработки известняковой муки и организации мелкомасштабного производства извести. Месторождения сапропелей могут быть использованы для применения как в качестве лечебных грязей и как удобрение для предприятий агропромышленного комплекса.

Учитывая растущий спрос на определенные виды минерального сырья, проектом выделены месторождения, наиболее перспективные по качественным характеристикам сырья и горно-техническим условиям эксплуатации, для использования предприятиями:
· Обуховское месторождение формовочных песков;
· Фетисовское месторождение формовочных песков;
·  Федорковское месторождение песчано-гравийной смеси;
· Зеленищенское месторождение песчано-гравийной смеси;
· Артемовское месторождения песчано-гравийной смеси;.

· Гординский участок Просницкого месторождения кирпичной глины;
· Поповщинское месторождение (Уч-к №4) кирпичной глины;
· Кабановское месторождение кирпичной глины;
· Месторождение Конные керамзитной глины.

Земельные ресурсы

Соотношение земель по основным категориям свидетельствует о высокой хозяйственной освоенности района и высокой интенсивности использования земель в сельскохозяйственном производстве. Развитие сельского хозяйства следует осуществлять, преимущественно, в юго-восточной и восточной частях Кирово-Чепецкого района при реализации системы противоэрозионных мер. При этом необходимо применять систему земледелия, состоящую из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно хозяйственных мероприятий, направленных на эффективное использование земли, сохранение и повышения плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

В перспективе ожидаются изменения в соотношении земель разных категорий в связи с переводом части лесных угодий и земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для строительства жилья (см. Схему существующих и планируемых границ населенных пунктов); с проведением мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия; со строительством линейных сооружений и передачей земельных участков в земли промышленности (см. Схему территориального планировния), правовым оформлением земельных участков, занятых промышленными объектами на межселенных территориях. 

Расширение площадей природоохранного назначения актуально в связи с интенсивным хозяйственным использованием территории и повышенной необходимостью на фоне этого в охране природной среды и обеспечение экологической безопасности.

Лесные ресурсы:

Растительный покров района характеризуется значительной пестротой и богатым видовым разнообразием, что создает условия для его рекреационного и хозяйственного использования. 

Значительные площади в районе заняты защитными лесами (55 %), которые не могут использоваться для интенсивного лесопользования. 
Лесной фонд Кирово-Чепецкого района характеризуется высоким классом природной пожарной опасности (средний класс 3,3). Тем не менее, леса не являются аномально пожароопасными.

В целом по Кирово-Чепецкому лесничеству, согласно расчётным данным лесохозяйственного регламента, ежегодная  лесосека по выборочным и сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений составит 95,2 тыс. м3 ликвидной древесины (деловая – 67,4 тыс. м3), в том числе по хвойным породам 72,8 тыс. м3 (деловая – 54,3 тыс. м3), мягколиственным – 22,4 тыс. м3 (деловая – 13,1 тыс. м3). 

С учетом всех видов рубок, ежегодный объём заготовки древесины  в лесном фонде Кирово-Чепецкого лесничества, рассчитанный лесохозяйственным регламентом, составляет 104,4 тыс.м3 ликвидной древесины, из которой 69 % составит деловая. По хвойному хозяйству возможный объем заготовки составляет 77 % расчётной лесосеки, из которой деловая древесина составит 73%.

Лесообрабатывающая промышленность района может входить в число ведущих отраслей, при условии, что ее развитие планируется в основном за счет ввоза леса на деревообработку из других районов области и регионов. Возможно увеличение объема производства за счет реализации инвестиционных проектов, запуска новых производств, внедрения прогрессивных технологий и модернизации производства.

Охотничье-промысловые ресурсы

Район богат охотничьими ресурсами, при этом только несколько видов могут заготавливаться в экономически значимых количествах (лисица, заяц-беляк, бобр, белка, ондатра, лось, птицы). Остальные виды могут являться объектами только любительской и спортивной охоты, в том числе на коммерческой основе, с развитием сопутствующей инфраструктуры.

Численность охотничьей фауны допускает экономически значимую добычу только незначительного числа видов. В целом же, на перспективное положение целесообразно развитие только любительской и спортивной охоты с созданием сопутствующей инфраструктуры (строительство охотничьих баз, организация маршрутов, развитие сферы услуг). При этом необходимо совершенствование системы особо охраняемых территорий (заказников) и воспроизводственных участков, где любая охота запрещена.

Рыбные ресурсы

Рыбохозяйственные водоемы района не используются для товарного вылова рыбы (кроме р. Вятка и р. Чепца), а установленные квоты на вылов выбираются максимум на 75-80 %. Потенциальный запас рыбных ресурсов в водоемах района может достигать 77 т, при дополнительном зарыблении – 185 т, из которых может добываться 38 т или 92 т в год соответственно.

Естественные рыбные ресурсы района не позволяют удовлетворить потребности населения в рыбе, даже при дополнительном зарыблении естественных водоемов. На перспективное положение целесообразно развивать систему искусственного рыборазведения. Расчетная продуктивность таких водоемов составляет не менее 150 – 500 кг рыбы на 1 га, в зависимости от породы и технологии содержания. Для этих целей возможно использование выработанных песчаных (и других) карьеров, пойменных озер и других водоемов. Также эффективна организация садкового рыборазведения на реках. В качестве сопутствующих отраслей при рыбоводческих хозяйствах целесообразно развивать рыбопереработку и звероводство, а также производство белково-минеральной подкормки для сельскохозяйственных животных.

Биоресурсный потенциал

Кирово-Чепецкий район богат грибами, ягодами и лекарственным сырьем. Их добыча лимитируется труднодоступностью естественных мест произрастания; отсутствием отлаженной системы сбора (или скупки у населения) переработки и реализации; низкими закупочными ценами и, следовательно, отсутствием материальной заинтересованности населения.

Среди ягодных растений промысловое значение имеют 8 видов: черника, брусника, рябина, черемуха, малина, клюква болотная, голубика, земляника лесная. Наиболее ценный и экономически значимый для заготовок вид – черника, так как эта ягода не может быть культивирована или импортирована из-за рубежа.

На перспективное положение целесообразно развивать как систему скупки у населения собранных или переработанных ягод, грибов, лекарственного сырья, так и предпринимательскую деятельность по эксплуатации естественных плантаций, в том числе путем взятия их в аренду.

Заготовка коры, бересты и живицы, в соответствии с Лесным кодексом, возможна только в эксплуатационных лесах. Кроме того, заготовка данных ресурсов нецелесообразна (по эстетическим соображениям) на территориях рекреационных или зеленых зон. Допустимые объемы и сроки заготовки этих и других недревесных лесных ресурсов определяются Лесохозяйственным регламентом.

Развитие пчеловодства возможно на территориях Селезеневского, Мокрецовского, Филипповского, Поломского, Коныпского и др. сельских поселений (см. Схему «Биоресурсный потенциал территории»). 

Выработанные месторождения торфа полностью или частично могут быть использованы для выращивания ягодных культур (клюква крупноплодная, голубика высокая, брусника). Продуктивность искусственных ягодных плантаций очень высока и составляет до 3 т/га. Такие плантации могут быть созданы на месторождениях: Каринском, Торопынинском, Мурзиха. 

По данным Управления охраны и использования животного мира Кировской области, на территории Кирово-Чепецкого района обитают следующие виды животных, отнесенные к объектам охоты Кировской области (в скобках указана численность особей в 2008 году): лисица (210), медведь бурый (66), рысь (13), барсук (62), куница лесная (82), горностай (26), хорь лесной (11), норка американская (127), выдра (13), заяц-беляк (1055), бобр европейский (596), белка (5180), ондатра (1184), кабан (203), лось (259), глухарь (497), тетерев (5941), рябчик (3485). В тоже время ни одно охотхозяйство не располагает достоверной статистикой добычи диких животных не только по конкретным урочищам, но и в целом по отведенной ему для охотпользования площади в связи с отсутствием системы отслеживания и предупреждения браконьерства.

Состояние охотничьих угодий в районе следует считать вполне удовлетворительным, однако при возрастании лицензированных объемов добычи возможно их истощение. Для поддержания численности охотничьей фауны рекомендуется разработка и реализация специальной целевой программы, включающей мероприятия по борьбе с браконьерством, по организации дополнительных воспроизводственных участков и подкормочных биокомплексов. На территории района имеются обширные болота, которые могут рассматриваться в качестве ядер экологического каркаса, где осуществляется воспроизводство охотничьей дичи. Часть болот зарезервированы под разработку месторождений торфа.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Ландшафтная структура района в целом обладает сложной горизонтальной структурой и пестротой, что обуславливает природное разнообразие, и, следовательно, высокий туристско-рекреационный потенциал этой территории (см. Схему «Ландшафтно-рекреационные условия»).
Некоторые виды ландшафтов обладают наибольшим биоразнообразием и высокими средостабилизирующими и средоформирующими функциями, что обуславливает необходимость организации ООПТ на этих территориях. 

Устойчивое функционирование территории может быть обеспечено при формировании её планировочной структуры с учетом особенностей ландшафта на основе природно-экологического каркаса.

2.2. Экологическая ситуация

Загрязнение воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Кирово-Чепецком районе являются: предприятия района, котельные жилищно-коммунального хозяйства, комплексы крупного рогатого скота и навозохранилища, а также автотранспорт. 

По результатам лабораторного контроля при исследовании 420 проб атмосферного воздуха, проводимого в 2006 г ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Кирово-Чепецком районе», качество атмосферного воздуха в районе в целом соответствует санитарным нормам, однако наибольшая концентрация формальдегида, диоксид азота, оксида углерода,  наблюдается в населенных пунктах и на АЗС. Так например, г. Кирово-Чепецк не входит в состав Кирово-Чепецкого муниципального района, но является крупным вкладчиком выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что оказывает негативное влияние на экологическую ситуацию в районе. Особое внимание следует обратить на отмечаемые в городе превышения ПДК по формальдегиду (выше ПДК от 1,1 до 2,0). Состав выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на территории Кирово-Чепецкого района в 2007 году представлен в таблице 2.30. Динамика удельного выброса загрязняющих веществ от стационарных источников по Кирово-Чепецкому району за 2004-2007 гг. приведена на рис. 2.8.

Таблица 2.30. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на территории Кирово-Чепецкого района в 2007 году 

	Выброс ЗВ в атмосферу, т/год
	Кол-во учтенных природо-пользова-телей
	Выброс, т/км2 

	Твердые
	Диоксид серы
	Оксид углерода
	Диоксид азота
	Угле-водо-роды
	ЛОС
	Проч.
	Всего
	
	

	Кирово-Чепецкий муниципальный район

	295,033
	138,287
	360,888
	43,153
	75,342
	46,794
	541,647
	1501,144
	48
	5,79

	г.п.г. Кирово-Чепецк

	2650,007
	815,019
	2305,054
	1384,120
	47,002
	528,150
	3968,127
	11697,479
	51
	219,92

	Кирово-Чепецкий муниципальный район, включая г.п.г. Кирово-Чепецк

	2945,040
	953,306
	2665,942
	1427,273
	122,344
	574,944
	4509,774
	13198,623
	99
	225,71
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Рис. 2.8. Динамика удельного выброса загрязняющих веществ от стационарных источников по Кирово-Чепецкому району, т/км2.

Санитарно-эпидемиологические ограничения

В табл. 2.31. представлен перечень основных предприятий, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района и оказывающих негативное воздействие на рассматриваемую территорию.

Таблица 2.31. Санитарно-защитные зоны на территории Кирово-Чепецкого района

	№

п/п
	Наименование

организации
	Адрес
	Фактическое

использование (вид

производственной

деятельности)
	Класс

вредности
	Размер

санитарно-защитной  зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,  зоны санитарной охраны по СанПиН 2.1.4.1110-02

	1. Коныпское с.п.

	1
	МУП ЖКХ
	д. М. Конып
	Водоснабжение
	
	Размер   ЗСО   -

	
	«Конып»
	
	населения (артезианские
	
	30-50 м

	
	
	
	скважины - 3), 

ОСК на 200 м3/сут
	
	150 м

	2
	СПК «Конып»
	д. М. Конып,
	ККРС,
	III класс
	300 м

	
	
	ул. Новая, д. 5а
	6 артезианских скважин,
	
	Размер ЗСО 30-50 м

	
	
	
	Зерноток, РММ
	V класс III класс
	50 м 300 м

	2. Мокрецовское с.п.
Каринка

	1
	ООО «Каринка»
	с. Каринка, ул. Школьная, 11
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 5), 

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер   ЗСО   -30-50 м

150м

	2
	Администрация Мокрецовского сельского поселения
	с. Каринка, ул. Садовая, 15б
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 



	3
	ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
	с. Каринка, ул. Школьная
	ККРС,

свинарник,

2 артезианские

скважины,

РММ
	III класс III класс

III класс
	300 м 

300 м 

30 м

300 м

	4
	ООО «Каринка»
	д. Марковцы
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 3), 

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер   ЗСО  -30 -50 м

150 м

	5
	ООО

«Абсолют Агро»
	д. Марковцы
	ККРС, РММ
	III класс III класс
	300 м 3000 м


	3. Поломское с.п.

	1
	МУП ЖКХ
«Поломское»
	с. Полом, ул. Набережная, 16
	Водоснабжение населения (родник), ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО - 30-50 м 

150м

	2
	Администрация Поломского сельского поселения
	с. Полом
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 

	3
	ООО «СХП «Ржаной Полом»
	с. Полом, ул. Петра Родыгина, 11
	ККРС, РММ
	III класс III класс
	300 м 3000 м

	4. Селезеневское с.п. 

	1
	ООО

«Селезениха»
	с. Селезениха,
	Телятник,

РММ,

ККРС д. Ежово,

водоснабжение

населения

(артезианские

скважины - 3)
	IV класс III класс III класс
	100 м 

300 м 

300 м 

Размер ЗСО-30-50 м

	2
	Администрация Селезеневского сельского поселения
	с. Селезениха
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м

	3
	ООО ЖКХ

«Чуваши»
	д. Ветоши
	ОСК на 100м3/сут
	
	150м

	4
	ООО «Селезениха»
	д. Ветоши
	Скотобойня
	IV класс
	300 м

	5. Фатеевское с.п.

	1
	ООО ЖКХ «Кстинино», Фатеевский участок
	с. Фатеево, ул. Комсомольская
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 3), 

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО -30 50 м

150 м

	2
	Администрация Фатеевского сельского поселения
	с. Фатеево, ул. Советская, д.14
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м

	3
	ООО

«Агрофирма

«Двуречье»
	с. Фатеево
	ККРС
	III класс
	300 м

	4
	отделение ООО

«Агрофирма

«Двуречье»
	Советская, д. 14
	2 артезианские
скважины,

РММ
	III класс
	Размер ЗСО З0-50м

300 м

300 м

	6. Филипповское с.п.

	1
	ООО «Филиппово»
	с. Филиппово, ул. М. Злобина, д. 7а
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 2), 

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО  -30-50 м

150м

	2
	Администрация Филипповского с.п.
	с. Филиппово, ул. М.Злобина, д. 7а
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м

	3
	ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
	с. Филиппово, ул. Заева, д. 8
	ККРС,

свинарник,

2 артезианские

скважины,

РММ
	III класс III класс

III класс
	300 м 

300 м 

Размер ЗСО –30-50 м

300 м

	7. Просницкое с.п.

	1.
	МУП ЖКХ «Конып»
	ст. Просница, ул. Кирова, 42
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 8), ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер   ЗСО   -30-50 м

150 м

	2.
	Администрация Просницкого сельского поселения
	ст. Просница, ул. Советская, 3
	Сельское кладбище 
	V класс
	50 м 

	3.
	ООО «Фристайл»
	ст. Просница, ул. Ленина, 36 Первомайская, 4
	Производство пластиковых окон
	III класс
	300 м

	4.
	ИП Прослав А.И.
	ст. Просница
	Цех  переработки рыбы
	V класс
	50 м

	5.
	ООО «Чепецк-

рыба»
	ст. Просница, ул. Первомайская,4
	Цех переработки рыбы
	V класс
	50 м

	6.
	
	ст. Просница
	РММ
	III класс
	300 м

	7.
	ООО «Чепецкнефтепродукт»
	ст. Просница 
	АЗС №3
	IV класс
	100 м 

	8. Пасеговское с.п.

	1.
	ООО ЖКХ

«Пасегово»
	с. Пасегово. Ул. Мира, 7
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 4)
	
	Размер ЗСО   -30-50 м

	2.
	ООО «Кировская

молочная

компания»
	с. Пасегово
	Цех по производству колбас
	IV класс
	100 м

	3.
	ООО «МЦ-Дороничи»
	с. Пасегово
	Цех по переработке

молока,

ОСК на 200 м3/сут
	III класс
	300 м 

150м

	4.
	Администрация Пасеговского сельского поселения
	с. Пасегово, ул. Подгорная, 14
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 


	9. Чепецкое с.п.

	1.
	ООО «Жилстрой сервис»
	п. Ключи, ул. Дружбы, 10
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 3),

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО -30 м

150 м

	2.
	Администрация Чепецкого сельского поселения
	Злобинское
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 

	3.
	Администрация Чепецкого сельского поселения
	д.Каркино
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 

	4.
	ОАО «Лукойл-пермнефтепродукт» 


	п.Пригор одный, ул.Лесная,д1
	АЗС №4

	IV класс
	100 м 

	5.
	Кирово-Чепецкое МПЖКХ


	3,0 км.от п.Перекоп на С-З


	Полигон ТБО
	I класс
	1000 м

	10. Чувашевское с.п.

	1.
	ООО ЖКХ «Чуваши»
	д. Чуваши, ул. Советская, 25
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 3),

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО -30-50 м

150 м

	2.
	Администрация Чувашевского сельского поселения
	д. Чуваши, ул. Советская, 25
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м

	3.
	Чувашевское отделение ООО «Агрофирма «Двуречье»
	д. Чуваши, ул. Советская, 25
	ККРС

Водоснабжение населения (артезианские скважины – 3),

РММ
	III класс

III класс
	300 м

Размер ЗСО -30-50 м

300 м

	4.
	ИП Заринов С.С. 
	д.Чуваши
	АЗС №1
	IV класс
	100 м 

	5.
	Администрация Чувашевского сельского поселения
	д. Пыжа
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 


	11. Кстининское с.п.

	1.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	с. Кстинино
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 3)

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м

150 м

	2.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	д. Звени
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 2)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м



	3.
	
	д.  Ерши
	Водоснабжение ККРС (артезианские скважины - 2)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м



	4.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	д. Сандаловы
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 2)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м



	5.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	Подстанция Вятка
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 2)

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м

150 м

	6.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	п.Кстининского дома отдыха
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 2)

ОСК на 200 м3/сут
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м

150 м

	7.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	д.Большие Бесселята
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 1)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м



	8.
	ООО «Чепецкнефтепродукт»
	с.Кстинино
	АЗС №14
	IV класс
	100 м 

	9.
	Администрация Кстининского сельского поселения
	с.Кстинино
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 

	12. Бурмакинское с.п.

	1.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	с. Бурмакино
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 3)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м



	2.
	ООО ЖКХ «Кстинино»
	д. Дресвяново
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 1)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м




	13. Федяковское с.п.

	1.
	Администрация Федяковского сельского поселения
	д. Шутовщина
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 4)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м



	2.
	Администрация Федяковского сельского поселения
	д. Лубягино
	Водоснабжение населения (артезианские скважины - 2)
	
	Размер ЗСО –

30 -50 м



	3.
	Администрация Федяковского сельского поселения
	д. Нагоряна
	Сельское кладбище
	V класс
	50 м 

	4.
	ООО «Куприт»
	д. Лубягино

(5 км от деревни)
	Полигон ТБО
	I класс
	1000 м

	5.
	ООО «Движение»


	д.Березино


	АЗС №28


	IV класс
	100 м 

	6.
	ООО «ИнвестСтрой»
	Советский тракт

(к востоку от д. Вахренки)


	АЗС


	IV класс
	100 м 


Загрязнение поверхностных вод

Качественный состав воды рек происходит под влиянием природных и антропогенных факторов.

Основными источниками загрязнения воды рр.Вятки и Чепца являются предприятия промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, действующие на территории района и стоки за пределами административного образования. 

Качество малых рек района формируется в основном под воздействием природных факторов (заболочненность, литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов). 

Антропогенное воздействие малые реки испытывают в основном от организованных постоянных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод: очистных сооружений поселковых и сельских образований, от которых отводится недостаточно-очищенный загрязненный сток в р. Филиповку в объеме 690 тыс.м3 (д.Чуваши, с.Каринка, с.Филиппово), в р. Б.Просница и ее притоки – 584 тыс. м3 (п.Перекоп, п.Ключи, с. Фатеево, с.Полом, ст.Просница), р.Полой – 255,5 тыс. м3 (с.Кстинино), р.Чепца и ее притоки – 146 тыс. м3 (д.Малый Конып, д.Ветоши),  правый приток р.Чахловицы – 365 тыс. м3 (с.Пасегово), р.Быстрица –255,0 тыс. м3 (сан. «Вятские Увалы», ОГУЗ «Быстрицкий туберкулезный санаторий»), а также промышленные сбросы ООО «Кирово-Чепецкий РМЗ» (р.Елховка – п.Пригородный), ООО СХП «Ореховцы», ООО «Жилстройсервис» (р.Б.Просница - п.Перекоп, п.Ключи). 

При высоком проценте распаханности водосборных бассейнов рек района и наличии животноводческих хозяйств (в том числе навозохранилищ), значительных уклонах водосборов в период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв загрязняющих веществ в реки, что является сезонным источником поступления загрязняющих веществ и зачастую приводит к резкому ухудшению качества воды в этот период. 

По данным наблюдений за качеством воды, осуществляемым ГУ Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реках района - Вятке, Чепце, Большой Проснице, Быстрице, качественный состав воды рек в 2007 году изменялся по индексу загрязненности вод от очень загрязненных до грязных.

Вода р. Вятки выше г. Кирова относится к классу грязных вод. 

Кислородный режим благоприятный, содержание растворенного в воде кислорода в среднем за год составляло 9,52 мг/л. Дефицит кислорода в воде не отмечался. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в воде составляли: органических веществ (по БПК5 и ХПК) – 1,2;1,5 ПДК, соответственно; аммонийного и нитритного азота – 2-3 ПДК; фенолов 1,1 ПДК, тяжелых металлов – железа общего и меди 1,3; 3,6 ПДК, соответственно. 

Наибольшие концентрации загрязняющих веществ наблюдались в основном в воде реки в период прохождения весеннего половодья

Качество воды в устьевом участке р. Чепцы, за счет увеличения содержания общего железа, аммонийного азота и органических веществ по БПК5 от значений ниже ПДК до 3-1,3 ПДК, соответственно, в 2007 году ухудшилось, и относилось к классу очень загрязненных вод.

Качество воды р. Быстрицы в 2007 году за счет увеличения среднегодовой концентрации аммонийного азота относилось к классу грязных вод, к классу очень загрязненных вод относилось качество воды р. Большая Просница.

Ежегодно отмечаются факты сброса навозосодержащих сточных вод в малые реки района и на водосборные площади. Основными нарушителями водоохранного режима остаются ККРС д. Бигичи, с. Кстинино, д. Чуваши, с. Полом, так как на этих комплексах до сих пор применяется гидросмыв. Общий объем накопленного навоза в районе составляет не менее 552930 тонн (табл. 2.32).
Таблица 2.32. Перечень навозохранилищ, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района

	№

п/п
	Наименование предприятия
	Объем накопленного навоза,

выявленного в результате проверки*

	
	
	

	1. 
	ООО СХП «Мясомолочный» *
	Временное хранение навоза в 500 м (поле в сторону д. Петреихи)

	2. 
	ООО СХП «Ореховцы» *
	Навозохранилище объемом 4,7 тыс. тонн, общий объем накопленного навоза – 80 тыс. тонн навоза (100 м от территории комплекса)

	3. 
	ООО «СХП «Ржаной Полом»*
	Максаковский комплекс (2 отстойника рядом с фермой) Общий объем навоза составляет 20 тыс.куб.м

	4. 
	ОАО «Кировхлеб» Кирово-Чепецкая птицефабрика*
	Пометохранилище расположено возле д. Прохоры (500 м от птицефабрики)

	5. 
	ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» *
	отд. Филиппово

Бегичанский комплекс: 4 отстойника (50 м от фермы) 13,2 тыс. тонн свежего и перепревшего навоза.

Дудинский комплекс: 200 тонн свежего и перепревшего навоза (50 м от фермы).

Широковский комплекс: навозосборник 100 тыс. тонн (50 м от фермы)

Казаринская МТФ: 200 тыс. тонн навоза свежего и перепревшего

д. Голодаево (репродуктор): лагуна для накопления навоза свиней (250 м от комплекса) 

отд. Каринка 

остаток навоза на фермах с учетом предыдущих лет 87 тыс. тонн (1200 м восточнее с. Каринка)

	6. 
	ООО «Агрофирма «Двуречъе»*
	Общий объем накопленного навоза по всем отделениям составляет не менее 264 тыс. тонн:

с. Кстинино - 84 тыс. тонн, кроме того д. Ерши, д.Звени

ж.д.ст. Просница (навозохранилище на территории комплекса)

д.Чуваши по 40 тыс. тонн (резервное навозохранилище в силосных траншеях, по факту навоз вывозится на рядом расположенное поле) 

отд. Фатеево ликвидирован гидросмыв, все навозохранилища переведены на навозоудаление по транспортерам с последующим вывозом на поля агрофирмы***

	7. 
	ООО «Селезениха»*
	навозохранилища нет, есть только площадки временного накопления навоза в д. Курганы и д. Ветоши

	8. 
	ООО «Золотое поле» **
	д. Гостево

	9. 
	СПК «Конып» **
	д. Малый Конып


*на основании справки об объемах накопленного навоза на сельхозпредприятиях района (по результатам проверок гос. службой в области охраны окружающей среды и природопользования Кировской области за 2006-2008 годы).

** на основании информационного письма Роспотребнадзора первому заместителю главы администрации Кирово-Чепецкого района А.В.Демину от 23.10.2008 на вх.№ 1935-01-14 от 17.10.2008.
*** по данным Администрации Фатеевского сельского поселения (письмо от 21.08.09г. б/н)

В подавляющем большинстве в сельскохозяйственных предприятиях не оборудованы мойки передвижной техники с локальными очистными сооружениями. Часть функционирующих очистных сооружений нуждается в реконструкции, требуется строительство дополнительных очистных сооружений (см. том V Инженерная инфраструктура).

Загрязнение подземных вод

Качество подземных вод на половине водозаборов соответствует нормативным требованиям СанПиНа к питьевым водам, для остальных отмечается несоответствие СанПиНу по одному или нескольким показателям: наиболее часто отмечается превышение ПДК по общей жёсткости, содержанию железа, бора, кремния, рН, запаху, мутности, сульфат-аниону, NO3, фиксируется повышенная минерализация.

Загрязнение подземных вод связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод (превышения ПДК по сульфатам и хлоридам), также источниками загрязнения являются промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства, где вблизи источников загрязнения в подземных водах отмечаются специфические компоненты загрязнения: присутствие стронция, мышьяка, нитритов, на других участках загрязнения отмечается присутствие в подземной воде нитратов, железа, марганца.

Обращение с отходами

На территории Кирово-Чепецкого района происходит образование и складирование следующих видов отходов:

· промышленные;

· твердые бытовые;

· сельскохозяйственные.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов застройки в населенных пунктах района не организован, что привело к образованию 11 несанкционированных свалок на территории района.

На территории района расположены 2 полигона ТБО в д. Лубягино и п. Перекоп, на которые вывозятся отходы с трех сельских поселений: Пасеговского, Федяковского и Чепецкого, а также двух городов – Киров и Кирово-Чепецк. 

В жилищно-коммунальных хозяйствах поселений не решен вопрос по утилизации кека с очистных сооружений.

Общий объем ТБО, вывозимых на свалки района составляет от 40000 до 60000 тонн в год. Сведения о свалках ТБО, расположенных на территории Кирово-Чепецкого района, приведены в табл. 2.33.

Таблица 2.33. Свалки ТБО на территории Кирово-Чепецкого района

	№п/п
	Наименование

объекта

размещения

отходов
	Наименование

владельца

объекта
	Местонахождение
	СЗЗ
	Год ввода
	Мощ-ность

(т/год)

	1
	Полигон ТБО
	Кирово-Чепецкое МПЖКХ
	3,0 км от п.Перекоп на С-З
	500
	1982
	158,0

	2
	свалка ТБО
	Администрация Просницкого с.п.
	1,5 км.от Просницы в сторону Зуевки на Ю-В
	500
	1977
	1022,7

	3
	свалка ТБО
	Администрация Чувашевского с.п.
	1,0 км. д. Чуваши на Ю-В
	500
	1991
	98,

	4
	свалка ТБО
	Администрация Филипповского с.п.
	в 4,5 км Ю-В с.Филиппово в напр. с.Каринка 200м налево от а/д
	500
	1990
	139

	5
	свалка ТБО
	Администрация Мокрецовского с.п.
	3,5 км.с. Каринка на восток
	500
	1990
	108,5

	6
	свалка ТБО
	Администрация Мокрецовского с.п.
	1,0 км.д.    Марковцы на Восток
	500
	1988
	57,5

	7
	свалка ТБО
	Администрация Коныпского с.п.
	1,7 км. д.Мал Конып 
на Запад
	500
	1980
	91,3

	8
	свалка ТБО
	Администрация Поломского с.п.
	1,5 км. д. Поповка ,
 2 км. от Полома Ю-З
	500
	1991
	80,0

	9
	свалка ТБО
	Администрация Фатеевского с.п.
	0,5 км.       с.Фатеево на Восток
	500
	1991
	114,4

	10
	свалка ТБО
	Администрация Бурмакинского с.п.
	0,6 км.с.        Бурмакино на Ю-З
	500
	1991
	129,3

	11
	свалка ТБО
	Администрация Кстининского с.п.
	0,7 км. с. Кстинино на Юг
	500
	1985
	58,6

	12
	свалка ТБО
	ГЛПУ Быстрицкий тубсанаторий
	0,85 км. Быстриц-кий тубсанаторий на С-В
	500
	1980
	

	13
	свалка ТБО (городская свалка г. Кирова)
	ООО «Куприт» 
	Северо-западнее

д. Лубягино
	1000
	1996
	60000,0


В ближайшее время необходимо привести полигоны ТБО в соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», а также выполнить паспортизацию свалок.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме № 2-ТП (отходы), систематизированные по классам опасности отходов для окружающей природной среды в Кирово-Чепецком районе за 2007 год представлены в таблице 2.34.
Таблица 2.34. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления в Кирово-Чепецком районе за 2007 год
	№
п/п
	Вид экономической деятельности 
	Наличие
отходов на
начало
отчетного года
	Образование
отходов за
отчетный год

	Поступление отходов из других организаций
	Использование отходов
	Код по ОКЕИ: тониа-168
Обезвреживание отходов

	
	
	
	
	всего


	в т. ч. по импорту
	в организации
	в % от

количества

образовавшихся

отходов
	в организации 
	в % от

количества

образовавшихся

отходов

	1
	Всего отходов
	980548,871 
	144296,69 
	33098,78 
	-
	55680,487 
	38,588 
	25205,949 
	17,468 

	2
	1 класс опасности для окружающей
природной среды (всего)
	5,297
	9,893
	0,002
	
	-
	-
	0,001
	0,01

	3
	II класс опасности для окружающей природной среды (всего)
	2,096
	277,222
	0,28
	-
	-
	-
	272,84
	98,419

	4
	III класс опасности для окружающей природной среды (всего)
	72,389
	16188,578
	1,04
	-
	72,013
	0,445
	2020,749
	12,483

	5
	IV класс опасности для окружающей природной среды (всего)
	429012,611
	43046,495
	24737,466
	-
	2146,561
	4,987
	22911,921
	53,226

	6
	V класс опасности для окружающей природной среды (всего)
	551456,478
	84774,502
	8359,992
	-
	53461,913
	63,064
	0,438
	0,001
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Продолжение таблицы

	№
п/п

	Передача отходов другим организациям
	Размещение отходов  на собственных объектах за отчетный год
	Наличие в
организации на
конец отчетного
года

	
	Всего 9
	из них
	Всего 14
	из них-
	

	
	Всего
	для использования
	для обезвреживания
	для хранения
	для захоронения
	Всего


	хранение
	захоронение
	

	1

	51520,092 
	38177,952 


	9035,432 
	881,179 
	3425,529
	215977,029 
	190755,235 
	25221,794 
	1000316,019 

	2
	11,253
	0,124
	11,129
	-
	-
	-
	-
	-
	3,938

	3
	4,326
	-
	4,326
	-
	-
	-
	-
	-
	2,432

	4
	13930,994
	4233,707
	8989,287
	708
	-
	17,43
	17,43
	-
	238,251

	5
	3074,829
	242,969
	19,09
	124,755
	2688,015
	41284,102
	16646,708
	24637,394
	444025,867

	6
	34498,69
	33701,152
	11,6
	48,424
	737,514
	174675,497
	174091,097
	584,4
	556045,531
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Навозохранилища, где в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др., располагаются в Кирово-Чепецком районе непосредственно около существующих ферм (см. Схему ограничений использования территории). Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды (см. табл. 2.30). 

Согласно данным КОГУ «Кирово-Чепецкой рай СББЖ» на территории района находится 18 скотомогильников, которые являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания. Бесхозяйные скотомогильники на территории района отсутствуют. Сведения о нахождении скотомогильников приведены в табл. 2.35. 

Таблица 2.35. Перечень скотомогильников, находящихся на территории Кирово-Чепецкого района

	№ 

п/п
	Инв.
номер
ското
могильника
	Наименование предприятия
	Скотомогильник, яма Беккари, биотермическая яма
	Дата проверок
	Дата

первого

захороне

ния
	Собственник
	Ветеринарно-санитарное состояние

	1.
	12-01
	ООО СХП «Мясомолочный»
	Площадка для сжигания трупов. Внутрихозяйственный договор с ООО «СВ-АГРО»
	26.06.2007 19.10.2007
	1971
	ООО СХП «Мясомолочный»
	Удовлетворительное

	3.
	12-04
	ООО «СХП «Ржаной Полом»
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	05.09.2007 18.10.2007
	2006
	ООО «СХП «Ржаной Полом»
	Удовлетворительное

	4.
	12-05
	ООО

«АБСОЛЮТ-

АГРО»

отделение Филиппово
	Скотомогильник -

металлическая емкость, вкопанная в землю
	25.06.2007 19.10.2007
	2006
	ООО

«АБСОЛЮТ-

АГРО»

отделение Филиппово
	Удовлетворительное

	5.
	12-06
	ООО

«АБСОЛЮТ-

АГРО»

отделение Каринка
	Скотомогильник -2 металлических емкостей, вкопанных в землю
	07.06.2007 18.10.2007
	2005
	ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» отделение Каринка
	Удовлетворительное

	6.
	12-15
	ООО

«Марковское»
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	09.06.2007 28.09.2007
	1998
	ООО «Марковское»
	Удовлетворительное

	7.
	12-12
	СПК «Конып»
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	03.07.2007 18.10.2007
	2003
	СПК «Конып»
	Удовлетворительное

	8.
	12-09
	Агрофирма «Двуречье» отделение Чуваши
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	22.06.2007 17.10.2007
	2006
	Агрофирма «Двуречье» отделение Чуваши
	Удовлетворительное

	9.
	12-10
	Агрофирма «Двуречье» отделение Просница
	Скотомогильник -

металлическая емкость, вкопанная в землю
	11.06.2007 17.10.2007
	1998
	Агрофирма «Двуречье» отделение Просница
	Удовлетворительное

	10.
	12-02
	Агрофирма «Двуречье» отделение Кстинино
	Договор с отделением Фатеево на утилизацию
	18.10.2007
	2007
	Агрофирма «Двуречье» отделение Кстинино
	Удовлетворительное

	11.
	12-07
	Агрофирма «Двуречье» отделение Фатеево
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	28.06.2007 18.10.2007
	1978
	Агрофирма «Двуречье» отделение Фатеево
	Удовлетворительное

	12.
	12-08
	ООО СХП «Ореховцы» 
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	25.06.2007 17.10.2007
	н/д
	ООО СХП «Ореховцы»
	Удовлетворительное

	13.
	12-14
	ООО

«Селезениха»
	Бетонные кольца, вкопанные в землю
	03.07.2007 15.10.2007
	2002
	ООО «Селезениха»
	Удовлетворительное

	14.
	12-03
	ООО «СВ-АГРО»
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	04.07.2007 18.10.2007
	2003
	ООО «СВ-АГРО»
	Удовлетворительное

	15.
	12-13
	МУП

«Коммунальное хозяйство» 

 г. Кирово-Чепецк
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю 

Яма Беккари
	29.06.2007 19.10.2007
	1989
	МУП «Коммунальное

хозяйство» г.

Кирово-Чепецк
	Удовлетворительное

	16.
	12-11
	ФГУП «Чистые пруды» д. Ермолинцы
	Скотомогильник -металлическая емкость, вкопанная в землю
	15.10.2007
	1998
	Учхоз «Чистые пруды» г. Киров
	Скотомогильник закрыт. 


* н/д - нет данных

Данные о 2 сибиреязвенных скотомогильниках на территории Кирово-Чепецкого района, которые в настоящее время закрыты, приведены в в таблице 2.36.

Таблица 2.36. Наличие и состояние сибиреязвенных скотомогильников на территории Кирово-Чепецкого района
	№ п/п
	Место нахождения
	Сельское поселение
	Действующий или закрытый, год последнего захоронения
	Ветеринарно-санитарное состояние

	1.
	д. Единение

500 м, р. Чепца 150 м
	Просницкое
	Закрытый/1933 г.
	Удовлетворительное

	2.
	д. Конутино

д. Башланы 5000м, р. Филипповка 5000м, дорога д. Пыжа – д.Чуваши 100 м


	Чувашевское
	Закрытый/1939 г.
	Удовлетворительное


Актуальной задачей территориального планирования является оздоровление окружающей среды, так как территория района граничит с крупными городами, перенасыщенными промышленными предприятиями, - г. Киров, г. Кирово-Чепецк, к тому же большая часть площади района относится к пригородной зоне г. Кирова. Все это обуславливает необходимость внедрения новых экологически чистых технологий.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ
3.1. Экономический потенциал основных сфер экономики

Экономика Кирово-Чепецкого района представлена различными сферами хозяйственной деятельности. Отраслевая структура экономики района в разрезе сельских поселений представлена на схеме «Отраслевая структура экономики».
На территории муниципального образования зарегистрированы 533 хозяйствующих субъекта, численность работающих на которых составляет более 6 тысяч человек. Основная доля 94 % – это предприятия с численностью менее 100 человек. Два предприятия – центр реабилитации «Вятские Увалы» (Бурмакинское сельское поселение) и ООО «Абсолют Агро» (Филипповское, Мокрецовское сельские поселения) имеют численность более 500 человек, на Агрофирме «Двуречье» (Кстининское, Просницкое, Фатеевское, Чувашевское сельские поселения) занято более 400 человек.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в 2007 году составил более 2 млрд. рублей (табл. 3.1). Наибольшим объемом производства среди сельских поселений района, сохраняя подобную тенденцию на протяжении ряда лет, обладает Чепецкое сельское поселение (СП). Вслед за ним тенденции лидерства сохраняет Просницкое сельское поселение, что связано с высокой концентрацией производственных мощностей. Наименьшим объемом производства отличается Фатеевское сельское поселение, а также Федяковское, Селезеневское и Поломское сельские поселения, причем в Поломском СП наметилась отрицательная тенденция развития.

Разрыв между крайними значениями по обороту организаций по сельским поселениям достигает более чем 260 раз.

Таблица 3.1. Оборот организаций по всем видам деятельности
	Сельское поселение
	тыс. руб. в ценах соответствующих лет, 2007г.
	в % к предыдущему году

	Коныпское
	124 382,2
	118,4

	Кстининское
	74 314,4
	109,0

	Бурмакинское
	86 589,8
	167,4

	Просницкое
	415 901,6
	136,6

	Поломское
	17 555,4
	72,2

	Пасеговское
	118 943,6
	121,8

	Мокрецовское
	53 970,4
	111,0

	Федяковское
	14 245,3
	106,1

	Фатеевское
	2 310,6
	-

	Чувашевское
	263 215,7
	152,3

	Филипповское
	89 963,6
	115,2

	Чепецкое
	777 140,6
	103,6

	Селезеневское
	17 062,8
	134,4

	Всего
	2 055 596
	111,4


Объем инвестиций в основной капитал растет значительными темпами: по отношению к 2006 году объем инвестиций возрос в 3 раза и составил в 2007 году более 1 млрд. руб. При этом по масштабам инвестиций выделяется Филипповское сельское поселение (32 % от инвестиций в целом по району), большой скачек в объеме инвестиций совершили Просницкое и Чепецкое сельские поселения – по сравнению с 2006 годом объем инвестиций в Просницкое СП возрос в 140 раз и составил в 2007 году 31 % от общего объема инвестиций по району, а в Чепецкое СП возрос в 43 раза и составил в 2007 году 21 % от общего числа (табл. 3.2). Наименьшим объемом инвестиций отличается Фатеевское и Чувашевское сельские поселения, объем которых в 2007 году в каждом составил 0,14 % от общего объема инвестиций. При общем росте наблюдается небольшое сокращение инвестиций в Мокрецовское СП (разница составляет 0,9 % от инвестиций в 2006 году).

Таблица 3.2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	Сельское поселение
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. в ценах соответствующих лет

	
	2005 год
	2006 год
	темп роста по отношению к 2005 году, %
	2007 год
	темп роста по отношению к 2006 году, %

	Коныпское
	6 737,0
	8 484,0
	125,9
	20 250,0
	238,7

	Кстининское
	25 441,0
	32 098,0
	126,2
	75 408,0
	234,9

	Бурмакинское
	28 373,0
	15 298,0
	53,9
	15 298,0
	100,0

	Просницкое
	43 146,0
	2 582,0
	5,9
	363 259,0
	14068,9

	Поломское
	5 171,0
	4 355,0
	84,2
	9 005,0
	206,8

	Пасеговское
	1 245
	6 333,0
	508,6
	12 947,0
	204,4

	Мокрецовское
	7 368,0
	3 834,0
	52,0
	3 339,0
	87,1

	Федяковское
	-
	19 169,0
	100
	41 052,0
	214,2

	Фатеевское
	985,0
	1 036,0
	105,2
	1 665,0
	160,7

	Чувашевское
	872,0
	231,0
	26,5
	1 781,0
	771,0

	Филипповское
	12 448,0
	291 706,0
	2343,4
	368 837,0
	126,4

	Чепецкое
	26 610,0
	5 712,0
	21,5
	248 890,0
	4357,3

	Селезеневское
	4 618,0
	238,0
	5,1
	5 311,0
	2231,5

	Всего
	119 641,0
	391 076,0
	326,9
	1 167 042,0
	298,4


Ведущими отраслями территориальной специализации на протяжении ряда лет являются сельское хозяйство и торговля, занимающие в общем объеме соответственно 37 % и 23 %. Доля промышленной продукции незначительна, всего 12 % (рис. 3.1). 
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Рис.  3.1. Отраслевая структура оборота предприятий и организаций

Кирово-Чепецкого района

Наибольшую долю в структуре промышленного производства района занимает Чепецкое сельское поселение – 37,8 % от общего объема промышленного производства района. Наиболее слабо развита промышленность в Федяковском, Поломском и Селезеневском сельских поселениях. Фатеевское СП отличается отсутствием промышленности (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Доля сельских поселений в структуре промышленного производства Кирово-Чепецкого района 

	Сельское поселение
	Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности  всего, тыс.руб. в ценах 2007г.
	Доля в общем объеме промышленного производства района, %

	Коныпское
	38 628,0
	6

	Кстининское
	23 079,0
	3,6

	Бурмакинское
	26 643,0
	4,2

	Просницкое
	129 162,0
	20,3

	Поломское
	5 452,0
	0,8

	Пасеговское
	36 939,0
	5,8

	Мокрецовское
	16 761,0
	2,6

	Федяковское
	4 424,0
	0,7

	Фатеевское
	-
	-

	Чувашевское
	81 744,0
	12,8

	Филипповское
	27 939,0
	4,4

	Чепецкое
	241 348,0
	37,8

	Селезеневское
	5 299,0
	0,8

	Всего
	637 418,0
	100,0


Состояние потребительского рынка характеризуется положительной динамикой. На территории района осуществляют деятельность 142 торговые точки, из которых 65,5 % - предприятия розничной торговли и 34,5 % предприятия общественного питания. Более половины розничного товарооборота приходится на долю субъектов малого предпринимательства. Отрасль торговли наибольшее развитие получила в Чепецком и Просницком сельских поселениях, где составляет соответственно 20 и 17 % от общего объема торговли в районе (табл. 3.4). Деятельность торговых точек тяготеет к размещению в центрах сельских поселений, в остальных населенных пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается низким.

Таблица 3.4. Структура потребительского рынка Кирово-Чепецкого района

	Сельское поселение
	Оборот розничной торговли, тыс. руб. в ценах 2007 г.
	Доля отрасли экономики в общем объеме розничной торговли в районе, %
	Оборот общественного питания, тыс. руб. в ценах 2007 г.
	Доля отрасли экономики в общем объеме услуг общепита в районе, %

	Коныпское
	26 399,1
	3,6
	1 036,0
	1,7

	Кстининское
	120 004,0
	16,5
	130,0
	0,2

	Бурмакинское
	32 254,0
	4,4
	10 512,0
	17,0

	Просницкое
	124 385,3
	17,1
	3 740,0
	6,1

	Поломское
	15 523,0
	2,1
	175,0
	0,3

	Пасеговское
	77 910,0
	10,7
	13 933,0
	22,6

	Мокрецовское
	29 990,0
	4,1
	10 783,0
	17,5

	Федяковское
	25 041,0
	3,4
	2 410,0
	3,9

	Фатеевское
	43 584,0
	6,0
	3 331,0
	5,4

	Чувашевское
	44 059,3
	6,1
	1 900,0
	3,1

	Филипповское
	29 964,0
	4,1
	9 482,0
	15,4

	Чепецкое
	148 208,0
	20,4
	2 062,0
	3,3

	Селезеневское
	9 952,0
	1,4
	2 200,0
	3,6

	Всего
	727 273,7
	100,0
	61 694,0
	100,0


3.1.1. Отраслевая структура промышленности

Промышленность района не имеет масштабного характера, её удельный вес в экономике составляет всего 12%.

На протяжении ряда лет в отраслевой структуре промышленной продукции  доминирующее положение занимала продукция предприятий электроэнергетики (выработка теплоэнергии) и машиностроения. За последние два года в структуре промышленного производства района произошли изменения, связанные с значительным уменьшением доли электроэнергетики и резким скачком объемов промышленного производства пищевых продуктов. По данным на конец 2007 года преобладающую долю в объеме промышленного производства имеет производство пищевых продуктов – 60 %. За ними следует металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева. Отраслевая структура промышленного производства по видам экономической деятельности района в 2007 году представлена в табл. 3.5 и на рис. 3.2.

Таблица 3.5. Структура промышленного производства Кирово-Чепецкого района по видам деятельности 

	Отрасли промышленности
	2007 год, тыс.руб.
	Темп роста к предыдущему году в действительных ценах, %
	Индекс физического объема, %
	Доля вида экономической деятельности в общем объеме промышленного производства, %

	ВСЕГО
	637 418
	119,9
	108,0
	100,0

	Обрабатывающие производства
	484 929
	118,3
	104,7
	76,0

	В том числе:
	
	
	
	

	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	383 065
	115,0
	102,5
	60,0

	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	19 114
	139,6
	114,5
	3,0

	Химическое производство
	280
	116,2
	106,6
	0,04

	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	24 759
	199,1
	152,1
	3,8

	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	46 816
	135,5
	126,7
	7,3

	Производство машин и оборудования
	8 632
	58,4
	54,1
	1,3

	Производство электрооборудования, электронного и оптического
	53
	66,3
	59,7
	0,008

	Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов
	47
	38,5
	35,2
	0,007

	Прочие производства
	2 164
	206,8
	179,9
	0,34

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	152 489
	125,6
	119,5
	24
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Рис. 3.2. Отраслевая структура промышленного производства Кирово-Чепецкого района по видам экономической деятельности в 2007 году

Следует отметить, что на территории муниципального образования нет крупных предприятий, занимающихся выпуском промышленной продукции, весь объем приходится на долю субъектов малого предпринимательства и непромышленных предприятий.

По объемам произведенной продукции обрабатывающих производств лидирует Чепецкое сельское поселение – 48 % от общерайонного значения (рис. 3.3). Второе наиболее значимое в качестве территории-производителя сельское поселение – Просницкое (26,6 %). Остальные сельские поселения играют незначительную роль в производстве продукции обрабатывающих производств.
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Рис. 3.3. Объем продукции обрабатывающих производств по сельским поселениям,
% от районного значения

Основу промышленного комплекса Кирово-Чепецкого района образуют предприятия, размещающиеся в Чепецком, Просницком и Чувашевском сельских поселениях. Наименее развита промышленность в Федяковском, Селезеневском и Поломском сельских поселениях (рис. 3.4.).
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Рис. 3.4. Объем промышленного производства по сельским поселениям,
% от районного значения

Производство пищевых продуктов является основой промышленности района, доля этого вида экономической деятельности в промышленности района составляет 60 %. Пищевая промышленность представлена широким спектром хозяйствующих субъектов по производству молока, мяса, муки, хлеба и хлебобулочных изделий, пива. 

Следует отметить, что весь объем продукции производится предприятиями, являющимися в большинстве своем предприятиями агропромышленного комплекса.

Ведущим предприятием этой отрасли является ООО «Абсолют-Агро» (Филипповское, Мокрецовское сельские поселения), специализирующееся на производстве мяса свинины и субпродуктов. ООО «Абсолют-Агро» образовано в результате объединения мясоперерабатывающего предприятия «Абсолют» с сельскохозяйственными предприятиями «Филиппово» и «Каринка». Сейчас оно представляет собой крупный мясоперерабатывающий комплекс с собственной сырьевой базой, ведущий производство на основе современных технологий. Мясоперерабатывающий завод «Абсолют» занимает 14 % регионального рынка колбасных изделий. В 2007 году на предприятии состоялся ввод в эксплуатацию 1 очереди нового животноводческого комплекса, построенного в рамках национального проекта «Развитие АПК».

ООО Агрофирма «Двуречье» (Кстининское, Просницкое, Фатеевское, Чувашевское сельские поселения) является вторым ведущим предприятием пищевой промышленности, специализируется на производстве молока и молочных продуктов, мяса говядины и свинины, реализации сельскохозяйственной продукции, а также заготовке и переработке древесины.

СПК «Конып» (Коныпское сельское поселение) специализируется на производстве мяса, муки, хлеба и мучных кондитерских изделий. С 2006 года в рамках национального проекта «Развитие АПК» на предприятии ведется техническое перевооружение, вследствие чего достигнуто снижение себестоимости зерновых культур на фоне повышения урожайности.

Кирово-Чепецкая птицефабрика ОАО "Кировхлеб" (Чепецкое сельское поселение) – выпускает мясо птицы.

На территории Бурмакинского сельского поселения производит безалкогольные напитки ООО «Завод фруктовых напитков». Годовой объем производства составляет более 2 млн. руб.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий представлено в районе малым предприятием ООО «Секрет» (Пасеговское сельское поселение) – производство замков и петель, а также предприятием ООО «Вымпел» (Бурмакинское сельское поселение), выпускающим металлические двери и оконные решетки.
Среди предприятий отрасли производства прочих неметаллических минеральных продуктов следует отметить предприятие ООО «Комтех» (Просницкое сельское поселение), специализирующееся на изготовлении керамических изделий. ООО «Комтех» входит в тройку крупнейших предприятий народных художественных промыслов Кировской области. 

Завершилось строительство нового крупного предприятия этой отрасли ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», основу производства которого составляет лицевой керамический кирпич. Использование новейших немецких технологий, заложенных в основу производственного цикла, позволит выпускать ежегодно 40 млн. штук высококачественных лицевых керамических условных кирпичей в год.

Обработка древесины и производство изделий из дерева представлена крупным предприятием ООО «Донг-лес» (Бурмакинское сельское поселение), специализирующимся на производстве деревянных строительных конструкций: поддонов, нестандартной тары из дерева, производстве евроокон из клееного бруса со стеклопакетами, филенчатых дверей из клееного бруса, а также множеством малых предприятий в Просницком, Пасеговском (ООО «Тадлика», ООО «Фиорт»), Мокрецовском, Федяковском, Чепецком, Филипповском сельских поселениях.

В последние годы деревообработка получила развитие в Бурмакинском сельском поселении, что связано с наличием хороших подъездных путей и близкой расположенностью к г.Кирову. 

В ближайшей перспективе планируется строительство деревоперерабатывающего цеха в Просницком сельском поселении.

Производство машин и оборудования представлено ОАО «Кирово-Чепецкий РМЗ» (Чепецкое сельское поселение), специализирующемся на предоставлении услуг монтажа, технического обслуживания и ремонта машин для сельского хозяйства.

Легкая промышленность в районе не получила особого развития. Оказание услуг по пошиву верхней одежды осуществляет единственное предприятие ООО «Сервис», расположенное в Просницком сельском поселении.

Отрасль дорожного строительства в районе представлена крупным предприятим КОГУП ДЭП-18 (Просницкое сельское поселение).

В Кирово-Чепецком районе нет предприятий химической промышленности.
Выводы:

Особенностью промышленного комплекса Кирово-Чепецкого района является его ориентированность на внутренние ресурсы. С этим связана главенствующая роль пищевой промышленности в структуре отрасли. Другой отличительной чертой промышленности является ее высокая территориальная дифференциация с относительной концентрацией в Чепецком, Просницком и Пасеговском сельских поселениях и полным отсутствием в Фатеевском СП, что связано с историческим размещением ведущих производств вблизи районного центра, а также с их выгодным транзитным положением и развитой транспортной инфраструктурой.

Динамика развития промышленной отрасли в районе свидетельствует о нарастании интереса к этой отрасли. Наилучшие показатели роста демонстрирует производство прочих неметаллических минеральных продуктов, что связано с наличием хорошей ресурсной базы в районе. 

Наиболее серьезным сдерживающим фактором развития производства района является физическое и моральное старение основных фондов промышленных предприятий (износ основных фондов более 50%). Необходима модернизация с внедрением новых технологий и производств. 

Промышленный потенциал района достаточно высок. Для его развития необходимы специальные отраслевые программы с четким выделением приоритетных направлений деятельности и ряд сопутствующих мероприятий, направленных на создание в районе благоприятного инвестиционного климата.

Промышленность района нуждается в развитии комплекса производств глубокой переработки сырья (например, специализирующихся на производстве пищевых продуктов, строительных материалов, продукции деревообработки) и предприятий по обслуживанию нужд сельского хозяйства (например, ремонт сельскохозяйственной техники).

Недостаточно и не в полном объеме развиты отрасли, ориентированные на нужды населения, такие, как производство строительных материалов (производство изделий из дерева, прочих неметаллических минеральных продуктов), бытовое обслуживание населения, услуги автосервиса. Это направление представляется перспективным, учитывая высокий природно-ресурсный потенциал района и развивающийся высокими темпами рынок жилья, что создает достаточный рынок сбыта соответствующих товаров и услуг. Необоснованно низкий уровень в отраслевой структуре такой социальной отрасли, как легкая промышленность, требует структурной перестройки и изменений в инвестиционной политике в сторону увеличения капиталовложений в ее развитие, поощрения разных форм собственности, развития малого бизнеса.

Перспективным направлением развития экономики района в отрасли обрабатывающих производств представляется формирование промышленных зон на территории района, предпочтительно, на территории уже сложившихся исторически промышленно ориентированных сельских поселениях. 

В районе существует значительная производственная база в виде свободных площадей (в основном нуждающихся в реконструкции), которая может быть эффективно использована в интересах развития малого и среднего предпринимательства.

3.1.2. Сельское и лесное хозяйство

Сельское хозяйство в отраслевой структуре экономики занимает 37 % всех произведенных в районе товаров и услуг. В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Кировской области доля Кирово-Чепецкого района составляет 8 %. 

По стоимости производимой промышленной продукции сельское хозяйство является основной сферой производственной деятельности в большинстве сельских поселений района, за исключением Бурмакинского, Пасеговского и Чепецкого сельских поселений.

Сельское хозяйство Кирово-Чепецкого района является основной отраслью экономической деятельности населения района. В сельском хозяйстве занято 36 % от численности занятого в экономике населения района.

Район входит в центральную агроклиматическую зону области, отличается благоприятными агроклиматическими условиями для развития сельскохозяйственного производства и обеспечен достаточным количеством земельных сельскохозяйственных угодий. Количество земель сельхозугодий составляет 97,6 тыс. га, коэффициент использования – 72,5 %.

Кирово-Чепецкий район специализируется на мясомолочном животноводстве и свиноводстве. Наряду с основной специализацией сельскохозяйственные предприятия развивают растениеводство, как правило, являющееся вспомогательной отраслью (кормовая база для крупного рогатого скота) и овощеводство.
Всего на территории района зарегистрировано 9 244 субъектов, занятых производством сельскохозяйственной продукции, из них (по организационно-правовым формам собственности) 17 – сельскохозяйственные предприятия, состоящие на самостоятельном балансе (ООО, СХП), 51 крестьянских (фермерских) хозяйств и 9 173 личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Основной тенденцией последних лет является постепенное сокращение численности фермерских хозяйств наряду с устойчивым ростом числа личных подсобных хозяйств.

Структура использования сельскохозяйственных угодий предприятиями и организациями выглядит следующим образом:

- сельскохозяйственные предприятия и организации – 76 080 га;

- крестьянские (фермерские) хозяйства 4 384 га;

- личные подсобные хозяйства 3 399 га;

- коллективное и индивидуальное садоводство и огородничество
 2 424 га;

- индивидуальное животноводство 112 га.

Около 59 % натурального объема продукции производится в личных подсобных хозяйствах населения, хотя на их долю приходится всего 8 % общей площади сельскохозяйственных угодий. СХП произвели около 41% натурального объема сельхозпродукции, занимая при этом порядка 80% площади угодий. Данная ситуация обусловлена тем, что доминирующий объем картофеля, овощей и яиц производиться в ЛПХ, в то время как СХП района специализируются на производстве зерна и мясо-молочной продукции, требующем значительных площадей для выращивания зерновых и кормовых культур. Небольшой вклад в сельскохозяйственное производство, равный 0,2 % натурального объема, вноситься крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, занимаемая ими площадь составляет около 5% сельхозугодий.
Основу товарного производства района составляют зерновое хозяйство и мясо-молочное животноводство, но рост валовой продукции сельского хозяйства обеспечивается за счет преимущественного роста выпуска продукции растениеводства (рис. 3.5, 3.6.).
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Рис. 3.5. Структура производства сельскохозяйственной продукции (валовой сбор) 
во всех категориях хозяйств, %
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Рис. 3.6. Структура производства сельскохозяйственной продукции (валовой сбор)
по категориям хозяйств, в % от производства по всем категориям хозяйств

Основное товарное производство сосредоточено в 17 сельскохозяйственных предприятиях. Они являются основными производителями зерна – 99,5 %, мяса – 69,2 % и молока – 90,2 % (приложение 2.2.2.1, б). Производство картофеля и овощей личными подсобными хозяйствами осуществляется более интенсивными способами, чем в сельскохозяйственных предприятиях, с вовлечением преимущественно земель, занятых под огородами (в том числе на землях населенных пунктов). 

В объемах производства сельскохозяйственной продукции наблюдается нестабильность. В сельскохозяйственных предприятиях объемы производства по сравнению с 2006 годом выросли на 7,8 %, в фермерских хозяйствах и хозяйствах населения, напротив, сократились и составили соответственно 14 % и 80 % по отношению к предыдущему году.

Удельный вес отдельных продуктов в процентном отношении ко всей товарной продукции определяет уровень специализации и место, занимаемое каждой отдельной культурой и скотом. 

В стоимостном выражении структура товарной продукции представлена на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Структура товарной продукции в стоимостном выражении,
 в % от произведенной сельскохозяйственной продукции

В территориальном разрезе сельское хозяйство развито во всех сельских поселениях муниципального района. Наиболее плотно сельхозпроизводители освоили территории Филипповского, Коныпского, Чувашевского, Мокрецовского сельских поселений. 

Для обеспечения стабилизации и развития агропромышленного комплекса на среднесрочную перспективу Правительством Российской Федерации был принят приоритетный национальный проект «Развитие АПК», который с 2008 года  преобразован в  «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446.

В Кировской области реализация мероприятий Государственной Программы осуществляется на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в рамках областной целевой программы «Развитие АПК Кировской области  до 2015 года», утвержденной Законом Кировской области от 04.12.2007 № 201-ЗО.

В Кирово-Чепецком районе объектом реализации первого направления нацпроекта «Ускоренное развитие животноводства» был выбран один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей области - ООО «Абсолют-Агро». Агрофирма была включена в число сельхозпредприятий области, которые успешно защитили свои инвестиционные проекты сначала в Департаменте сельского хозяйства области, а затем и в Министерстве сельского хозяйства. 

После получения 8-летнего кредита с 1 июня 2006 года агрофирма "Абсолют-Агро" начала строительство крупнейшего в Кирово-Чепецком районе свиноводческого комплекса на 48000 голов, включающего в себя репродуктор на 2400 свиноматок с санпропускниками и ветлечебницей, две площадки откорма, убойный цех и комбикормовый завод. После завершения строительно-монтажных и прочих подготовительных работ в 2009 году свинокомплекс вышел на проектную мощность.
Также в рамках реализации Государственной программы завершена реконструкция животноводческого комплекса на 400 ското-мест в СХП «Конып».

Также, реализуются областная целевая программа «Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Кировской области», областная целевая программа «Социальное развитие села на 2004-2012 годы». 

Благодаря принятым мерам сельскохозорганизации стали более широко использовать возможность применения банковского кредита для технологического обновления производственного потенциала отрасли. За последние годы увеличились объемы инвестиций в экономику агропромышленного комплекса, вложение собственных средств сельскохозяйственных организаций. Основными направлениями расхода вложений являются строительство и приобретение основных средств, в частности сельхозоборудования.

В настоящее время показатели результативности предприятий агропромышленного комплекса в районе выше средних областных.
Животноводство

Животноводство является основной отраслью сельского хозяйства района. В последние годы в отрасли животноводства прослеживается две противоположные тенденции: положительная – повышение показателей продуктивности животных при сокращении численности поголовья; отрицательная – снижение рентабельности в связи с опережающим ростом цен на услуги естественных монополий (Программы СЭР района).

Основной отраслью животноводства района является молочное скотоводство. Большинство предприятий района занимаются производством мяса и молока. 

Таблица 3.6. Распределение поголовья скота и птицы по категориям хозяйств (на конец 2007 года)

	Категории хозяйств
	Поголовье

	
	крупный рогатый скот, голов
	в том числе коровы, голов
	свиньи
	овцы и козы, голов
	птицы, тыс. голов

	Сельхозпредприятия
	16 523
	6 687
	3 251
	-
	259,9

	Крестьянские (фермерские) хозяйства
	41
	11
	64
	1
	-

	Личные подсобные хозяйства
	1 097
	459
	1 405
	1 135
	7,9

	Всего по всем категориям хозяйств
	17 661
	7 157
	4 720
	1 136
	267,8


Из таблицы 3.6. видно, что крупный рогатый скот в структуре общего поголовья составляет 75 % (без учета птицы).

В настоящее время крупнейшая молочная ферма находится в ООО «Агрофирма «Двуречье», в 2007 году на агрофирме произведено 8 514  тонн молока.

В ООО «Селезениха» налажена племенная работа с породой крупного рогатого скота «герефорд».

Поголовье свиней выросло резкими темпами за счет организации крупного свинокомплекса ООО «Абсолют-Агро». В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства» в отделении Филиппово ООО "Абсолют-Агро" организован свиноводческий комплекс на 24 000 голов. Проектом предусмотрено строительство второй очереди с выходом общей производительности комплекса на 48 000 гол./год в 2009 году, таким образом, производство свинины в районе увеличится в среднем на 40 %. 

ОАО «Кировхлеб» (Чепецкое сельское поселение) в 2007 году произвело 2 924 тонны мяса птицы.

На предприятиях осуществляются мероприятия, направленные на концентрацию и специализацию производств. Строятся новые и модернизируются старые животноводческие помещения, выделяются площади для выращивания кормов.

Растениеводство

Основной задачей отрасли является производство зерна, кормов, картофеля. Это определяет структуру посевных площадей рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Распределение посевных площадей по сельскохозяйственным культурам в предприятиях района, производящих сельскохозяйственную продукцию*
* - по данным управления сельского хозяйства Кирово-Чепецкого района на 01.01.2008
В структуре посевных площадей за последние годы наблюдается сокращение площадей под картофелем и овощами и, одновременно, увеличение посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами в связи с расширением производства сельскохозяйственными предприятиями (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Динамика использования пашни (посевные площади под зерновыми и кормовыми культурами в предприятиях района, производящих сельхозпродукцию)
При этом урожайность основных товарных культур находится в нестабильном состоянии (рис. 3.10). В связи со сложным финансовым состоянием предприятий агропромышленного комплекса не в полном объёме вносятся минеральные удобрения, недостаточно выполняются работы по известкованию и фосфоритованию кислых почв, в результате чего наблюдается тенденция снижения плодородия почв и перепады в урожайности картофеля, овощей, кормовых культур в целом.
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Рис. 3.10. Урожайность сельскохозяйственных культур (в предприятиях, производящих сельхоз продукцию)

Аналогичную динамику показывает валовой сбор сельскохозяйственных культур (рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Валовой сбор сельскохозяйственных культур 
(в предприятиях, производящих сельхоз продукцию)

Увеличение валовых сборов продукции растениеводства должно происходить за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

В целях повышения урожайности необходимо внедрение новых ресурсосберегающих технологий, переход на технологии сберегающего земледелия, необходимо иметь зоны страхового земледелия (т.к. с/х производство зависит от погодных условий), эффективно использовать удобрения и сорта интенсивного типа. Необходимо уделить особое внимание обеспечению предприятий района высококачественными семенами зерновых и овощных культур. Политика разработки и внедрения научно–обоснованных систем земледелия, формирование элитных семенных фондов наиболее полно отвечающих требованиям современной экономики, позволила предприятию СПК «Конып» внедрить в производство выращивание новой зерновой культуры тритикале. Гибрид пшеницы и ржи, богат белком и отличается повышенной морозостойкостью и устойчивостью к различным заболеваниям, наряду с пониженной требовательностью к плодородию почвы. В 2005 году площадь посева составляла 100 га  или 0,6 % в общем объеме посевной площади, а удельный вес валового производства  по этой культуре составил – 1,4 %. При средней урожайности зерновых по району 16,9 ц/га урожайность третикалле составила 43,2 ц/га, а её себестоимость ниже на 17%.

Выращивание овощей в районе распределено между СХП и ЛПХ в следующих долях: 94,7% овощей производится личными подсобными хозяйствами и 5,3% сельхозпредприятиями. 3 предприятия в районе специализируются на выращивании овощей открытого и защищенного грунта.

Выводы:

Сельскохозяйственные предприятия испытывают острый дефицит квалифицированных специалистов. Продолжается процесс физического и морального старения сельскохозяйственной техники, сохраняется дефицит исправных тракторов и комбайнов. Износ машинно-тракторного парка более 88%. Снижается плодородие почв, недостаточно вносится органических и минеральных удобрений. Не проводится в достаточном объеме мелиорация сельскохозяйственных угодий.

В настоящее время основными проблемами развития сельского хозяйства являются:

- ухудшение материально-технической базы;

- ухудшение плодородия почв;

- снижение квалификации, выбывание квалифицированных кадров;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию; 

- отсутствие оборотных средств и эффективных систем кредитования.

Возможности агропромышленного комплекса района обширны. В районе имеется большой резерв земель пригодных для использования в сельском хозяйстве, имеющих относительно хорошее транспортное положение, но не востребованных в условиях рынка.

Для эффективного развития агропромышленного комплекса района необходимо решить следующие задачи:

- стабилизация производства сельскохозяйственной продукции, укрепление его материально-технической базы,

- переход на новые ресурсосберегающие технологии,

- повышение качества кадрового ресурса.

В отрасли растениеводства необходимо сделать акцент на внедрении современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в основном, кормовых; сохранении почвенного плодородия за счет биологизации земледелия, широком применение в кормопроизводстве ресурсосберегающих технологий (сенаж в упаковке, зерно-сенаж,  плющеное зерно).

Особое внимание следует уделить содержанию навозохранилищ района, предусмотрев регламент систематического навозоудаления, обеспечив тем самым как повышение урожайности отраслей растениеводства, так и санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. В связи с этим рекомендуется применение биогазовых установок по метановому сбраживанию навоза, в результате использования которых получается биогаз и перебродившая полужидкая масса – ценное газообразное топливо и органическое удобрение. Важным моментом остается утилизация и переработка биологических отходов животного происхождения (отходов от бойни скота и цехов мясопереработки), которые возможно использовать при производстве мясокостной муки, костного и мездрового клея, жира, предтечи желатина и других субпродуктов. Рациональным решением данного вопроса является строительство цеха по переработке биоотходов в корма для животных и технические фабрикаты.
Условием получения хорошего урожая является развитие семеноводства сельскохозяйственных культур. Необходимо предусмотреть комплекс мер по формированию полноценных семенных фондов, включая страховые и переходящие фонды за счёт оптимизации всех технологических процессов, продолжить работу по освоению новых прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства.

Внедрение новых технологий в животноводстве позволит стабилизировать численность поголовья всех видов скота, объемы производства продукции животноводства. Необходимо усилить работу по реконструкции и модернизации животноводческих помещений в выполнении мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

Перед районом стоит задача самообеспечения населения необходимыми товарами народного потребления и основными продуктами питания. В сфере сельского хозяйства особенно важны поддержка разнообразных форм собственности, поощрение фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

Перспективным направлением развития агропромышленного комплекса района представляется формирование крупных сельскохозяйственных предприятий на основе интеграционных процессов с привлечением инвесторов (создание агрохолдингов), которые могут обеспечить переработку всего объема производства в собственном хозяйстве.

3.1.3. Рыбоводство

Рыбоводное хозяйство в районе представлено предприятием ООО «Рыбхоз Филипповка» (Коныпское сельское поселение), которое занимается рыбоводством с годовым объемом производства 100 тонн рыбы (преимущественно карпа) в год. В Чепецком сельском поселении (п. Перекоп, д. Поповщина) возможна организация полносистемного прудового хозяйства для выращивания и воспроизводства рыбы. 

В настоящее время ООО «Рыбхоз Филипповка» проводит:

- организацию воспроизводства внутренних водоемов в целях увеличения объемов продаж в 1,5 раза.

- реконструкцию цеха по воспроизводству ценных пород рыб, закупка оборудования по перевозке рыб, нацеленное на дополнительное создание рабочих мест (10 чел.) и снижение себестоимости продукции на 20%.

Планируется строительство цеха рыбопереработки (соление, копчение, заморозка).
На перспективное положение целесообразно развивать систему искусственного рыборазведения на территории Кирово-Чепецкого района. Расчетная продуктивность таких водоемов составляет не менее 150 – 500 кг рыбы на 1 га, в зависимости от породы и технологии содержания. В качестве сопутствующих отраслей при рыбоводческих хозяйствах целесообразно развивать рыбопереработку и звероводство, а также производство белково-минеральной подкормки для сельскохозяйственных животных.

3.1.4. Малое предпринимательство и бизнес

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономики Кирово-Чепецкого района и рассматривается как основной резерв повышения социально-экономического потенциала и уровня занятости населения района.

Системная работа по развитию малого предпринимательства в Кировской области началась в 2004 году с определения целей, задач и стратегических направлений. В результате была принята муниципальная целевая Программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кирово-Чепецком районе на 2007-2009 годы" при софинансировании из местного бюджета, центра занятости населения, центра поддержки предпринимательства и муниципального фонда поддержки предпринимательства.. Объем финансирования на ее реализацию составляет 1 688 тыс. рублей, в т.ч. средства районного бюджета 550 тыс.руб.

В настоящее время количество малых предприятий на 1000 жителей  в среднем по области составляет 5,2 единицы. По данному показателю лидируют города Кирово-Чепецк – 9,8 и Киров – 8. В Кирово-Чепецком районе количество малых предприятий на 1000 жителей составляет 2,9 единиц. В целом, уровень развития малого предпринимательств в Кировской области и в РФ вообще явно недостаточный (в странах – членах ЕС – этот показатель составляет не менее 30 единиц на 1000 жителей).

В последние годы прослеживается положительная динамика роста количества малых предприятий в районе (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Динамика роста количества малых предприятий
Кроме того, на территории района зарегистрировано 328 индивидуальных предпринимателя, основная доля которых занята в сфере торговли (табл. 3.7).

Таблица 3.7. Основные показатели деятельности малых предприятий

	Показатели
	Ед.изм.
	2005г.
отчет
	2006 г.
отчет
	2007 г. 
отчет

	Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
	ед.
	57
	60
	62

	В том числе в основных отраслях экономики

	Промышленность
	 %
	31

	Строительство
	 %
	21

	Торговля и общественное питание 
	 %
	48

	Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности, в т.ч. по отраслям экономики
	млн. руб.
	543
	622,4
	710,8

	Промышленность
	млн. руб.
	47,6
	56,3
	62,6

	Строительство
	млн. руб.
	295,5
	325
	364,1

	Торговля и общественное питание 
	млн. руб.
	133,5
	167,4
	202,6

	Среднесписочная численность работников по малым предприятиям Численность лиц, занятых в сфере малого предпринимательства – всего
	тыс. чел.
	-
	0,94
	1,23

	Лиц занятых на малых предприятиях
	чел.
	-
	416
	675

	Лиц занятых индивидуальной трудовой деятельностью
	чел.
	-
	502
	546

	Объем инвестиций в сферу малого предпринимательства
	млн. руб.
	-
	-
	-


На долю малого предпринимательства в районе приходится 28,7 % экономически активного населения (по данным Департамента экономического развития Кировской области). В разрезе по сельским поселениям доля занятых в малом предпринимательстве от общего числа занятых в малом предпринимательстве составляет от 23 % в Чепецком СП до 0,2 %  в Филипповском СП (рис. 3.13).
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Рис. 3.13. Численность населения, занятого в малом предпринимательстве

Динамика выпуска продукции субъектами малого предпринимательства представлена в табл. 3.8:

Таблица 3.8. Динамика выпуска продукции субъектами малого предпринимательства

	Наименование 

показателя
	2004 год
	2005 год
	2006 год
	2007 год

	Общий объем продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого предпринимательства, всего, млн.рублей
	266,5
	319,2
	377,8
	425,0

	- малыми предприятиями
	114,1
	108,3
	125,2
	137,0

	- индивидуальными предпринимателями
	152,4
	210,9
	252,6
	288,0


Доля субъектов малого предпринимательства в общем объеме выпуска продукции составляет 49 % (по данным Департамента экономического развития Кировской области). Причем, на протяжении ряда лет прослеживается положительная динамика роста.

Ведущими отраслями малого бизнеса в Кирово-Чепецком районе являются оптовая и розничная торговля, промышленность, сельское хозяйство. Отраслевая структура малых предприятий сложилась следующим образом:  сфера  торговли – 55 %, предприятия промышленности - 22%, сельского хозяйства - 13, строительства (3%), жилищно-коммунального хозяйства (7%) (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Отраслевая структура малого предпринимательства
Более высокий уровень развития малое предпринимательство получило в поселениях, имеющих близкую расположенность к городам: Пасеговском, Просницком, Чепецком. 

В этих же поселениях отмечается и  наибольшая численность  работников, занятых в малом предпринимательстве. 

Доля поступлений налоговых платежей во все уровни бюджетов от субъектов малого предпринимательства незначительна и составляет 8,75%.

Потребительский рынок

На территории района осуществляют деятельность 142 торговые точки, из которых 65,5 % - предприятия розничной торговли и 34,5 % предприятия общественного питания (табл. 3.9).

Таблица 3.9. Структура товарооборота района
	Сельское поселение
	Оборот предприятий розничной торговли, тыс. руб. в ценах 2007 г.
	Доля отрасли экономики в общем объеме розничной торговли в районе, %
	Оборот предприятий общественного питания, тыс. руб. в ценах 2007 г.
	Доля отрасли экономики в общем объеме услуг общепита в районе, %

	Коныпское
	26 399,1
	3,6
	1 036,0
	1,7

	Кстининское
	120 004,0
	16,5
	130,0
	0,2

	Бурмакинское
	32 254,0
	4,4
	10 512,0
	17,0

	Просницкое
	124 385,3
	17,1
	3 740,0
	6,0

	Поломское
	15 523,0
	2,1
	175,0
	0,3

	Пасеговское
	77 910,0
	10,7
	13 933,0
	22,5

	Мокрецовское
	29 990,0
	4,1
	10 783,0
	17,4

	Федяковское
	25 041,0
	3,4
	2 410,0
	3,9

	Фатеевское
	43 584,0
	6,0
	3 331,0
	5,4

	Чувашевское
	44 059,3
	6,1
	2 164,0
	3,5

	Филипповское
	29 964,0
	4,1
	9 482,0
	15,3

	Чепецкое
	148 208,0
	20,4
	2 062,0
	3,3

	Селезеневское
	9 952,0
	1,4
	2 200,0
	3,6

	ВСЕГО
	727 273,7
	100,0
	61 958,0
	100,0


На протяжении ряда лет (с 2003 по 2007гг.) в структуре платных услуг населения сохранялась преобладающая доля коммунальных и санаторно-оздоровительных услуг. При этом наблюдается тенденция снижения доли услуг учреждений культуры, гостиниц, физической культуры и спорта, ветеринарных услуг (табл. 3.10).

Таблица 3.10. Структура платных услуг населению по Кирово-Чепецкому району (по данным Департамента экономического развития Кировской области)

	Услуги
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	бытовые
	17,14
	14,23
	14,39
	14,30
	14,30

	транспортные
	6,95
	7,04
	8,54
	8,63
	8,63

	услуги связи
	0,01
	3,01
	0,10
	0,10
	0,10

	жилищные услуги
	2,77
	3,15
	2,96
	2,95
	2,95

	коммунальные услуги
	30,31
	29,81
	36,20
	36,20
	36,20

	услуги учреждений культуры
	2,93
	1,09
	0,95
	0,95
	0,95

	услуги гостиниц
	0,32
	0,24
	0,12
	0,00
	0,00

	услуги физкультуры и спорта
	0,13
	0,39
	0,28
	0,28
	0,28

	медицинские
	3,14
	2,66
	2,68
	2,70
	2,70

	санаторно-оздоровительные
	32,82
	36,17
	31,37
	31,40
	31,40

	ветеринарные
	1,28
	0,08
	0,05
	0,05
	0,05

	услуги образования
	1,83
	2,11
	2,34
	2,30
	2,30

	прочие
	0,37
	0,02
	0,02
	0,14
	0,14

	Всего оказанных услуг
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Объем платных услуг населению в расчете на одного жителя села составляет 2682 руб. Если смотреть в разрезе сельских поселений, то он сложился следующим образом: наибольший объем (13305 тыс. руб.) в Бурмакинском сельском поселении образовался из-за предоставления санаторно-оздоровительных услуг ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вятские Увалы», также в Кстининском сельском поселении большой объем платных услуг (1793,5 руб.) сложился за счет ООО «Дом отдыха «Кстининский». В Коныпском, Мокрецовском, Пасеговском, Поломском, Филипповском, Федяковском, Чепецком, Чувашевском сельских поселениях большой объем платных услуг складывается за счет оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. Наименьший объем платных услуг (174,5 руб.) предоставлено населению Фатеевского сельского поселения (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Объем платных услуг населению в расчете на душу населения, руб.
Большинство зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в районе осуществляют свою деятельность не на территориях сельских поселений, а в городах Кирово-Чепецк, Киров, Зуевка.

Сфера бытовых услуг находится в кризисном состоянии. Низкий уровень развития платных услуг обусловлен возможностью их получения в городах Кирово-Чепецк и Киров в связи с хорошей транспортной доступностью и высоким уровнем трудовой миграции. 

На территории Кирово-Чепецкого района такие бытовые услуги, как пошив и ремонт одежды осуществляет единственное предприятие ООО «Сервис» в Просницком сельском поселении. Парикмахерские услуги предоставляются по одному индивидуальному предпринимателю в Кстининском, Фатеевском, Чувашевском и Селезеневском сельских поселениях, ещё две парикмахерские находятся в Пасеговском поселении. Услуги фотографий оказывает один индивидуальный предприниматель в Просницком сельском поселении, услуги по ремонту обуви также оказывает один индивидуальный предприниматель с 2005 года в Филипповском сельском поселении. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств предоставляются индивидуальными предпринимателями в Пасеговском сельском округе.

Ритуальные услуги с 2009 года оказываются на базе индивидуального предпринимательства (ИП Н.П. Цедрик). 

Ремонтом и изготовлением мебели занимается единственное подобное предприятие района – ООО «Мебель-люкс».
В районе отсутствуют такие виды бытовых услуг, как ремонт бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры, услуги химчистки и прачечных.

Выводы:
В современных экономических условиях, сформировавшихся в Кирово-Чепецком районе и в Кировской области в целом, малое предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики области.

Малые предприятия создают новые рабочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в обществе. Малый бизнес – сегмент рынка, формирующий средний класс, который, в свою очередь, является залогом социально и экономически здорового общества.

Кирово-Чепецкий район обладает значительным потенциалом развития малого предпринимательства. Для дальнейшего поддержания уровня развития малого предпринимательства и его активизации необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- создания новых бизнесов в отраслях бытового обслуживания, сельского хозяйства, других отраслях экономики, а также содействия развитию домашних хозяйств и самозанятости населения;

- вовлечения в сферу малого бизнеса и самозанятости безработного населения;

- облегчения доступа к кредитным ресурсам;

- пропаганды предпринимательства среди населения, организации предпринимательской профориентации с учащейся молодежью;

- создания эффективной инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства.

Малый бизнес может успешно решать такие задачи, как поддержка устойчивых тенденций роста объема производства, внедрение современных технологий, создание  новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет  района, снижение уровня миграции трудового населения.

По состоянию на 2007-2008 гг., в области разработаны и утверждены две областные целевые программы, направленные на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого предпринимательства, в том числе:

Областная целевая программа "Начинающий предприниматель" на 2005-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 05.04.2005 № 31/63. 

Областная целевая программа "Развитие малого предпринимательства в Кировской области" на 2006-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 13.12.2005 № 49/290.

3.2. Социальная инфраструктура

3.2.1. Образование 

В сфере образования в Кирово-Чепецком муниципальном районе обеспечено функционирование сети из 28 образовательных учреждений:

· общеобразовательных школ – 14, из них 2 основных (с. Фатеево, д. Малый Конып), 1 – начальная (д.Шутовщина) и 11 – средних;

· 12 дошкольных образовательных учреждений;

· МОУ специальная (коррекционная) школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида в с.Бурмакино;

·  Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении в п.Перекоп(табл. 3.11).

Таблица 3.11. Перечень образовательных учреждений в Кирово-Чепецком муниципальном  районе 

	№

п/п
	Наименование учреждения, местонахож-дение
	Кол-во мест/

числен-ность учащихся
	Год строи-тельства
	Тип здания
	Удаленность от район-ного центра, км
	Общая площадь
(кв.м.)

	1. 
	МОУ СОШ с.Каринка Кирово-Чепецкого района 
	320/108
	1976
	Кирпичное, типовое
	56
	1850

	2. 
	МОУ СОШ с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района
	464/142
	1988
	Кирпичное, типовое
	37
	3625

	3. 
	МОУ СОШ с.Кстинино Кирово-Чепецкого района
	305/104
	1985
	Кирпичное здание с пристроем
	25
	2600

	4. 
	МОУ СОШ п.Ключи Кирово-Чепецкого района
	320/106
	1979
	Кирпичное типовое здание
	12
	1876

	5. 
	МОУ Краснооктябрьская СОШ д.Чуваши Кирово-Чепецкого района
	200/71
	1967

1992
	Кирпичное,
типовое

Кирпичное,

типовое
	35
	1220

680 (занимаемаемая садиком 560)

	6. 
	МОУ ООШ  д.Малый Конып  Кирово-Чепецкого района
	396/50
	1986
	Кирпичное,

типовое
	39
	2755

	7. 
	МОУ  СОШ с.Пасегово  Кирово-Чепецкого района
	н. д./221
	1841/1975

1983
	Кирпичное,

типовое с пристроем

Кирпичное,типовое (детского сада)
	55
	3427,2

1214,8



	8. 
	МОУ ООШ с.Фатеево Кирово-Чепецкого района
	320/67
	1977
	Кирпичное,

типовое
	25
	1846

	9. 
	МОУ СОШ с.Полом Кирово-Чепецкого района
	396/88
	1978
	Кирпичное,

типовое
	32
	2830


	10. 
	МОУ СОШ ст.Просница Кирово-Чепецкого района
	н. д /180
	1972
	Кирпичное,

типовое
	20
	2929,7

	11. 
	МОУ  СОШ с.Селезениха Кирово-Чепецкого района
	320 /118
	1978
	Кирпичное,

типовое
	68
	2282

	12. 
	МОУ  НОШ д.Шутовщина Кирово-Чепецкого района
	92/14
	1989

1983
	Кирпичное,

типовое

Кирпичное,

типовое
	33
	2337

597,8

	13. 
	МОУ СОШ с.Филиппово Кирово-Чепецкого района
	190/148
	1970
	Кирпичное,

типовое


	46
	2005

	14. 
	Марковский филиал МОУ СОШ с.Филиппово Кирово-Чепецкого района
	90/30 – шк.

35/11 – дошк.
	1987
	Кирпичное,

типовое
	54
	1255

	15. 
	МОУ специальная (коррекционная) школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района 
	197/96
	1984

(спальн. корпус)

1988 (учеб. корпус)
	Кирпичное,

типовое
	37
	1000

1700

	16. 
	МДОУ детский сад «Рябинка» с.Каринка Кирово-Чепецкого района
	110/55
	1981
	Кирпичное, типовое
	56
	552

	17. 
	МДОУ детский сад «Сосенка» п.Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района
	10/8
	1959
	Приспособленное, деревянное
	60
	102

	18. 
	МДОУ детский сад «Солнышко» с.Ключи Кирово-Чепецкого района
	110/53
	1984
	Кирпичное, типовое
	12
	640

	19. 
	МДОУ детский сад «Родничок» д.Малый Конып Кирово-Чепецкого района
	110/30
	1985
	Кирпичное, типовое
	39
	569

	20. 
	МДОУ детский сад «Колокольчик» с.Кстинино Кирово-Чепецкого района
	75/50
	1977
	Кирпичное, типовое
	25
	555,5

	21. 
	МДОУ детский сад «Березка» с.Фатеево Кирово-Чепецкого района
	75/27
	1976
	Кирпичное, типовое
	25
	556

	22. 
	МДОУ детский сад «Ромашка» с.Полом Кирово-Чепецкого района
	110/44
	1989
	Кирпичное, типовое
	32
	557,1

	23. 
	МДОУ детский сад «Филиппок» с.Филиппово Кирово-Чепецкого района
	140/45
	1988
	Кирпичное, типовое
	46
	640

	24. 
	МДОУ детский сад «Чебурашка» с.Селезениха Кирово-Чепецкого района
	75/27
	1987
	Кирпичное, типовое
	68
	960

	25. 
	МДОУ детский сад развивающего типа «Колосок» с.Пасегово Кирово-Чепецкого района
	130/116
	1983
	Кирпичное, типовое
	55
	1166

	26. 
	МДОУ детский сад «Радуга» ст.Просница Кирово-Чепецкого района
	110/120
	1967
	Кирпичное, типовое
	20
	676

	27. 
	МДОУ детский сад «Лучик» с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района
	75/56
	1978
	Кирпичное, типовое
	37
	573,3


В общеобразовательных школах обучаются 1543 ученика. Для детей с ограниченными возможностями здоровья открыто 4 класса компенсирующего обучения в Пасеговской средней школе, 2 коррекционных класса VIII вида – в Филипповской средней школе, около 10 детей проходят обучение на дому. В п. Перекоп работает Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, – Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат.

Детские сады района посещают 642 ребенка. 

В учреждениях образования трудятся 804 работника, из них 438 педагогов, 84 % учителей и воспитателей имеют квалификационные категории, 49 педагогов – с высшей категорией. Коллектив учителей достаточно стабилен. Преобладает количество учителей с большим педагогическим стажем.

В целях создания условий для самоопределения выпускников основной школы все общеобразовательные учреждения района перешли на предпрофильное обучение учащихся 9-х классов, которое осуществляется через курсы по выбору. В школах района организовано 72 курса по выбору в следующих областях: физико – математические, гуманитарные и естественно – научные.

В период летних каникул на базе школ работают оздоровительные лагеря для детей и подростков. Лучше других летний отдых был организован в Краснооктябрьской, Ардашевской, Просницкой средних школах, Бурмакинской коррекционной школе – интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2006 г. Просницкое училище № 31 было закрыто из-за маленькой наполняемости. 

В табл. 3.12 приведен перечень объектов образования, предполагаемых к строительству/реконструкции в Кирово-Чепецком муниципальном районе.
Таблица 3.12. Перечень объектов образования, предполагаемых к строительству/реконструкции в Кирово-Чепецком муниципальном районе

	№ 
п/п
	Наименование учреждения  
	Местонахождение
	Количество мест

существующее/проектируемое

	1. 
	Строительство детского сада 
	ст. Просница
	- /100

	2. 
	Строительство детского сада 
	с. Пасегово
	-/100

	3. 
	Реконструкция с расширением МДОУ «Детский сад»
	с. Кстинино 
	75/50

	4. 
	Реконструкция с расширением МДОУ «Детский сад»
	с. Бурмакино
	75/50


3.2.2. Здравоохранение

Медицинское обслуживание на территории Кирово-Чепецкого муниципального района обеспечивает 31 учреждение здравоохранения, в том числе 5 профилактических учреждений (табл.3.13). 

Таблица 3.13. Перечень объектов здравоохранения Кирово-Чепецкого муниципального района
	Наименование учреждения
	Количество
	в том числе
	Количество



	
	
	городские
	сельские
	

	Кирово-Чепецкая ЦРБ 
	1
	1
	
	325**

	Участковые больницы (Пасеговская, Просницкая, Филипповская)
	3
	
	3
	195**
95**
35+5** днев.

	Врачебные амбулатории (Кстининская, Каринская)
	2
	
	2
	100*

	ФАПы
	20
	
	20
	

	ФГУ «Центр санаторной реабилитации ФСС «Вятские Увалы»
	1
	
	1
	460**

	ОГУЗ «Быстрицкий туберкулезный санаторий»
	1
	
	1
	100**

	ОГУЗ «Санаторий для родителей с детьми «Солнечный» в п.Перекоп
	1
	
	1
	100**

	Санаторий-профилакторий «Перекоп» ОАО КЧХК
	1
	
	1
	220**

	Санаторий-профилакторий «Радуга»

ОАО «КЧУС+К»
	1
	
	1
	100**


*-посещений в смену

** -койко мест
Общее количество коек в участковых больницах составляет 650, обеспеченность больничными койками – 30,6 коек в расчете на 1000 человек. 

На территории муниципального образования находится ЛПУ Быстрицкий тубсанаторий на 150 мест (Пасеговское сельское поселение), но эффективность использования учреждения низкая – 52 %.

Отделения скорой помощи развернуты в участковых больницах района и характеризуются большой долей вызовов.

Медицинскую помощь населению оказывают 167 врачей всех специальностей, 629 человек среднего медицинского персонала, из них 30 врачей и 178 средних медицинских работников.

В табл. 3.14 приведен перечень объектов здравоохранения, предполагаемых к строительству в Кирово-Чепецком муниципальном районе.

Таблица 3.14. Перечень объектов здравоохранения, предполагаемых к строительству в Кирово-Чепецком муниципальном районе

	№ 
п/п
	Наименование учреждения  
	Местонахождение
	Количество мест

	1. 
	Строительство поликлиники
	с. Пасегово
	50 посещений в смену

	2. 
	Строительство нового стационара для МЛПУ  «Пасеговская участковая больница»
	с. Пасегово, ул. Подгорная, д. 13
	35

	3.
	Строительство нового корпуса стационара для МЛПУ «Филипповская участковая больница» 
	с. Филиппово, ул. Заева, 27
	35

	4. 
	Строительство нового корпуса поликлиники
	с. Филиппово
	50 посещений в смену

	5.
	Строительство здания пищеблока для МЛПУ «Филипповская участковая больница»
	с. Филиппово, ул. Заева, 27.
	н.д.

	6.
	Строительство гаража для МЛПУ «Кстинская врачебная амбулатория»
	с. Кстинино, ул. Советская, 59а
	3 машиноместа

	7.
	Строительство нового корпуса «Каринская врачебная амбулатория»
	с.Каринка
	

	8.
	Строительство нового корпуса ФАП 
	д. Чуваши
	10-15 посещений в смену

	9. 
	Строительство нового корпуса ФАП 
	с. Полом
	10-15 посещений в смену

	10.
	Строительство нового корпуса ЦРБ и реконструкция морга
	г. Кирово-Чепецк
	156 коек


3.2.3. Культура и искусство

В Кирово-Чепецком муниципальном районе для жителей села открыты 12 сельских домов культуры. Центром методической и творческой деятельности для всех культурно – досуговых учреждений района является муниципальное учреждение культуры «Районный центр организационно-методической и творческой деятельности «Янтарь». Библиотечное обслуживание на территории района осуществляет муниципальное учреждение культуры «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система» с 17 сельскими библиотеками-филиалами и центральной районной библиотекой (табл. 3.15).
В районе осуществляют свою деятельность 2 школы искусств – МОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств» в ст. Просница (ул. Коммунисическая,12) и с.Бурмакино (ул.Школьная, 10).

Таблица 3.15. Перечень объектов культуры, расположенных в Кирово-Чепецком муниципальном районе
	№

п/п
	Название поселения
	Дома культуры
	Библиотеки

	1. 
	Бурмакинское сельское поселение
	МУК Бурмакинский сельский дом культуры 

с. Бурмакино, 

ул. Ленина д.32


	Бурмакинская библиотека-филиал
с. Бурмакино, ул. Школьная, д. 10

Дресвяновская библиотека

д. Дресвяново, ул. Комсомольская, д.2а

	2. 
	Коныпское сельское поселение 
	МУК Коныпский поселенческий Дом культуры 

д. Малый Конып, ул. Новая,  д. 9-а
	Малоконыпская библиотека - филиал 

д. Малый Конып, ул. Новая, д. 6

	3. 
	Кстининское сельское поселение 


	МУК Кстининский поселенческий Дом культуры
с.Кстинино, ул. Советская, д. 73а
	Кстининская библиотека-филиал
с. Кстинино, ул. Советская

Звеневская сельская библиотека-филиал
п/о Кстинино, д. Звени

	4. 
	Мокрецовское сельское поселение 


	МУК Каринский поселенческий дом культуры
с.  Каринка, ул. Школьная, д. 4

МУК Марковский сельский дом культуры
 д. Марковцы, ул. Березовая, д. 6
	Каринская библиотека-филиал
с.  Каринка, ул. Школьная, д. 4

Марковская библиотека-филиал
д. Марковцы, ул. Березовая, д. 6

	5. 
	Пасеговское сельское поселение
	МУК Пасеговский поселенческий дом культуры 

с. Пасегово, 

ул. Мира, д.11
	Пасеговская библиотека-филиал
с. Пасегово, ул. Мира, д. 11

	6. 
	Поломское сельское поселение 
	МУК поселенческий дом культуры 

с.  Полом, ул. Петра Родыгина, д. 21
	Поломская библиотека-филиал
с.  Полом, ул. Родыгина,  д. 15



	7. 
	Просницкое сельское поселение 
	МУК Просницкий сельский дом культуры 
ст. Просница, 

ул. Ленина, д. 36

	Просницкая детская библиотека-филиал
ст. Просница, ул. Большевиков, д. 8а

Просницкая библиотека-филиал
ст. Просница, ул. Ленина, д. 36

	8. 
	Селезеневское сельское поселение 
	
	Селезеневская  библиотека - филиал
с. Селезениха, ул. Кирова, д. 29

	9. 
	Фатеевское сельское поселение
	МУК Фатеевский поселенческий дом культуры

 с. Фатеево, ул. Советская  д.8
	Фатеевская библиотека - филиал 

с. Фатеево, ул. Комсомольская, д. 5 

	10. 
	Федяковское сельское поселение
	МУК Федяковский поселенческий дом культуры 
д. Шутовщина, ул. Октябрьская  д.3
Филиал дома культуры

д. Лубягино, ул. Клубная
	Федяковская библиотека -филиал
д. Шутовщина, ул. Октябрьская, д. 3

	11. 
	Филипповское сельское поселение
	МУК Филипповский сельский дом культуры 

с. Филиппово, 

ул. Заева  д.9
	Филипповская библиотека-филиал
с. Филиппово, ул. Заева, д. 9

	12. 
	Чепецкое сельское поселение
	
	Ключевская библиотека - филиал
п. Ключи, ул. Дружбы, д. 10

	13. 
	Чувашевское сельское поселение
	МУК Чувашевский поселенческий дом культуры 

д. Чуваши, ул. Советская  д.23
	Чувашевская библиотека-филиал
д. Чуваши, ул. Советская, д. 23

	14. 
	Кирово-чепецкий район (на территории МО г.Кирово-Чепецк)
	МУК «Районный центр организационно-методической и творческой деятельности «Янтарь»

г.Киров-Чепецк, ул. Сосновая, 1
	МУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система»

г.Киров-Чепецк, ул. Сосновая, 1


Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой зарплатой, слабой материально-технической базой. 

В табл. 3.16 приведен перечень объектов культуры, предполагаемых к строительству в Кирово-Чепецком муниципальном районе.

Таблица 3.16. Перечень объектов культуры и искусства, предполагаемых к строительству/реконструкции в Кирово-Чепецком муниципальном районе

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Местонахождение
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	Строительство ДК 
	п. Ключи
	I очередь

	2.
	Строительство ДК
	с. Селезениха
	I очередь

	3.
	Строительство ДК
	с. Фатеево
	I очередь

	4.
	Организация учебно- просветительского центра народных ремесел 
	на базе дома культуры в жд.ст. Просница
	I очередь


3.2.4. Физическая культура и спорт

На данный момент существуют 31 коллектив физкультуры (14 производственных, 15 средних и основных школ, 2 клуба по месту жительства). В спортивных секциях и группах спортивной направленности занимается 3789 человек по 18 видам спорта. 
Ежегодно проводятся около 30 районных спортивно-массовых мероприятий. Физкультурно-оздоровительную работу проводит 31 специалист, 20 из них с высшим образованием.

Для занятий физической культурой и спортом в Кирово-Чепецком районе имеется 14 спортзалов, 20 спортивных площадок, 9 встроенных помещений, 1 ипподром, 1 трасса для соревнований по картингу.

В табл. 3.17 приведен перечень открытых стадионов, предполагаемых к строительству в Кирово-Чепецком муниципальном районе.

Таблица 3.17. Перечень объектов физической культуры и спорта, предполагаемых к строительству в Кирово-Чепецком муниципальном районе
	№ 
п/п
	Наименование,
номер и тип 
учреждения  
	Местонахождение

	1. 
	Строительство открытого стадиона
	с. Фатеево

	2. 
	Строительство открытого стадиона
	д. Чуваши

	3. 
	Строительство открытого стадиона
	с. Пасегово 

	4. 
	Строительство открытого стадиона
	ст. Просница


3.2.5. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах.

На территории муниципального образования присутствует высокая отраслевая дифференциация заработной платы. Среднемесячная заработная плата в 2007 году составила 6277 руб. Самый высокий уровень отмечается на предприятиях  лесного хозяйства (лесхозы) – 9356 рубля, низкий уровень заработной платы наблюдается в сфере культуры, на предприятиях торговли  и в жилищно-коммунальном хозяйстве, являющихся представителями субъектов малого предпринимательства (табл.3.18).

Следует отметить, что на территории муниципального образования присутствует высокая дифференциация заработной платы и в разрезе сельских поселений, что обусловлено в первую очередь отраслевой структурой экономики. Коэффициент соотношения максимальной и минимальной заработной платы составил 1,8. Самая высокая заработная плата в Бурмакинском сельском поселении. Существенное влияние на величину этого показателя оказывает одно из крупнейших предприятий – ФГУ Центр СР ФСС «Вятские Увалы», численность работающих на котором составляет 67 % от общего числа занятых в экономике поселения. Самый низкий уровень заработной платы в Поломском сельском поселении – 2999 рублей.

Табл. 3.18. Заработная плата по отраслям экономики

	
	2005
	2006
	2007

	Средняя зарплата по отраслям экономики, всего (руб.)
	4298
	5655
	6277

	- промышленность
	3033
	5692
	6525

	- сельское хозяйство
	4058
	4671
	5039

	- лесное хозяйство
	8782
	8856
	9356

	- транспорт и связь
	5738
	7344
	8178

	- строительство
	5792
	9316
	7046

	- торговля
	3938
	4697
	5374

	- жилищно-коммунальное хозяйство
	2789
	н/д
	н/д

	- здравоохранение и социальное обеспечение
	5518
	6899
	8882

	- образование
	3963
	5065
	5816

	- культура
	5315
	3918
	4160

	- органы управления
	5284
	н/д
	н/д


По данным Кировостата стабильно растут доходы населения, причем более быстрыми темпами, чем расходы. В 2006 году превышение доходов над расходами составили 192327 тыс. руб., а в 2007г. 239050 тыс. руб. Номинальные денежные доходы населения на 2007 г. составили 1277360 тыс. руб. (табл. 3.19.)

Табл. 3.19. Показатели социально-экономического благополучия населения Кирово-Чепецкого района
	Наименование
	Ед. измерения
	2006 
	2007 

	Номинальные денежные доходы населения, всего
	тыс. руб.
	1 044213
	1 277 360

	Среднедушевые денежные доходы в месяц
	руб/чел. 
	4029
	4974

	Реальные располагаемые доходы на душу населения  
	В % к предыдущему году
	150.0
	115.9

	Превышение доходов над расходами
	тыс. руб.
	192327
	239050

	Расходы и сбережения, всего
	тыс. руб.
	851886
	1 038 310

	Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ
	руб/чел.
	2889
	3376

	Реальный размер назначенных пенсий
	В % к предыдущему году 
	99.7
	103.4

	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
	В % ко всему населению
	23.1
	22.9


Также сохраняется динамика роста реальных среднедушевых денежных доходов населения. В 2007 году они выросли в 1,23 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 4974 руб., и среднемесячные доходы в расчете на душу населения в Кирово-Чепецком районе превышают уровень областного прожиточного минимума. Снижается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Если в 2006 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 23.1 % к численности всего населения, то в 2007 – 22,9 %. Сохраняется динамика опережающего роста доходов населения над уровнем инфляции. 

Ситуация на рынке труда подробно рассмотрена в разделе 3.3.Демографический потенциал. 

3.2.6. Жилой фонд и жилищное строительство

Одной из важнейших проблем социально-экономического развития Кирово-Чепецкого муниципального района, является обеспечение населения доступным (по стоимости и срокам возможности приобретения) и комфортным жильем. По состоянию на 1 января 2008 г. жилищный фонд района составил 493,3 тыс. м2. Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда района занимает частный жилой фонд.

Кировская область по вводу в эксплуатацию жилых домов в Приволжском федеральном округе занимает 12 место, а в расчете на тысячу человек населения занимает 14 место. Темпы ввода жилья в районе не соответствуют потребностям жителей района. Спрос намного превышает предложение. Данные по вводу жилья в районе представлены в приведенной ниже таблице 3.20.

Таблица 3.20. Ввод в эксплуатацию жилья в 2000 - 2008 годах

	Наименование 

показателя
	Годы

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	тыс.кв.м
	7,3
	2,4
	3,0
	2,6
	5,0
	9,1
	4,3
	5,7
	7.6

	в т. ч. индивид. застройка
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	2,6
	5,0
	5.9
	4,3
	5,7
	7.0


н.д. – нет данных
Ввод жилья в основном осуществляется за счет средств населения и строительства индивидуальных жилых домов. Исключение составляет 2005 год, когда по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» сдан в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом на ст.Просница. По причине недостаточного ввода жилья наблюдается неоправданный рост цен на жилищном рынке. Средняя цена жилья в разных населенных пунктах района колеблется от 6.5 до 25 тыс. руб за 1 кв.метр общей площади. Площадь ветхого и аварийного фонда составляет 30,44 тыс. м2 (на 01.01.06). Информация о степени благоустройства жилищного фонда района различными видами благоустройства приведена в таблице 3.21.
Табл. 3.21. Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного различными видами благоустройства (на 01.01.06)
	Виды благоустройства
	Весь жилищный фонд

	Централизованный водопровод
	71.8

	Централизованное водоотведение
	52.6

	Централизованное отопление
	49.9

	Централизованное горячее водоснабжение
	43,8

	Ванны, душ
	49,0

	Газ (сетевой, сжиженный)
	83.4

	Электроплиты напольные
	3.3


Средняя обеспеченность населения жильем и обслуживаемый жилищный фонд в разрезе сельских поселений района представлен в таблице 3.22.
Табл. 3.22. Информация об обеспеченности населения жильем и обслуживаемому жилищному фонду по сельским поселениям

	№ п/п
	Сельские поселения
	Средняя обеспеченность населения жильем, м2/чел.
	Обслуживаемый жилищный фонд, 

тыс. м2/чел

	
	
	2006
	2007
	2006
	2007

	1.
	Бурмакинское СП
	21,3
	22,0
	11,5
	11,5

	2.
	Коныпское СП 
	24,9
	24,9
	12,8
	12,8

	3.
	Кстининское СП 
	22,1
	22,3
	14,7
	14,7

	4.
	Мокрецовское СП 
	20,0
	19,5
	17,4
	17,4

	5.
	Пасеговское СП
	24,6
	34,6
	32,8
	32,8

	6.
	Поломское СП
	24,3
	24,9
	12,5
	12,7

	7.
	Просницкое СП 
	27,0
	27,7
	38,4
	29,7

	8.
	Селезеневское СП 
	19,2
	17,8
	0,0
	0,0

	9.
	Фатеевское СП
	22,5
	22,2
	9,5
	9,5

	10.
	Федяковское СП
	27,2
	28,6
	10,8
	10,6

	11.
	Филипповское СП
	19,9
	20,2
	12,7
	12,7

	12.
	Чепецкое СП
	20,4
	21,2
	28,5
	27,6

	13.
	Чувашевское СП
	20,4
	20,5
	7,9
	7,9


Кирово-Чепецкий муниципальный район входит в агломерацию г.Кирова, поэтому характеризуется быстрыми темпами жилищного строительства. 
Предложения по планируемому изменению границ участков разработаны в целях перспективного развития территории района с учётом Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, проекта нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

В проекте Схемы даны рекомендации по резервированию отдельных территориальных зон под конкретное функциональное использование, отличное от их существующего назначения.

В проекте также указаны границы и площади данных территориальных зон, рекомендуемых для резервирования. Однако на этапе разработки СТП возможно привести только условные значения площадей, которые требуют уточнений при проведении процедуры изменения границ участков и категорий земель в установленном законодательством порядке. 

Предложения по изменению границ участков были вынесены в проекте СТП для реализации обоснованной жилищной политики и поддержания демографического потенциала муниципального района, что требует развития ряда населенных пунктов, которое возможно осуществить только за счет земель сельскохозяйственного назначения. Достигнуть повышения эффективности использования земель предусматривается путём их перевода в категорию земель населенных пунктов с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое и производственное строительство. В районе под различное жилищное строительство выделено 75 участков. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, определенных под развитие населенных пунктов, составляет 6705,3 га. При этом на данной территории планируется жилая застройка в объёме 2862 тыс. м2, что позволит разместить порядка 40,2 тыс. человек населения района (табл. 3.23, Схема существующих и планируемых границ населенных пунктов).

Табл. 3.23. Список земельных участков под жилищное строительство, включаемых в границы населенных пунктов

	№
	Место расположения
	Площадь, м2
	Кадастровый номер

	1. 
	п. Быстрицкий тубсанаторий Пасеговского СП
	24900
	согласовано

	2. 
	д. Лубягино Федяковского СП
	67865
	43:12:123900:0082

	3. 
	д. Малый Конып Коныпского СП
	98639
	43:12380116:0119

	4. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	39000
	43:12:340143:0423

	5. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	39000
	43:12:340143:0424

	6. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	39000
	43:12:340143:0425

	7. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	283000
	43:12:340143:0441

	8. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	685000
	43:12:340143:0435

	9. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	50000
	43:12:340143:0454

	10. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	110000
	43:12:340142:0070

	11. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	197000
	43:12:340142:0068

	12. 
	с. Кстинино Кстининского СП
	487000
	43:12:340142:0069

	13. 
	д. Голодница Кстининского СП
	55000
	43:12:340142:0049

	14. 
	д. Голодница Кстининского СП
	55000
	43:12:340142:0051

	15. 
	д. Голодница Кстининского СП
	57000
	43:12:340142:0048

	16. 
	д. Голодница Кстининского СП
	44000
	43:12:340142:0046

	17. 
	д. Голодница Кстининского СП
	38000
	43:12:340142:0047

	18. 
	д. Голодница Кстининского СП
	55000
	43:12:340142:0052

	19. 
	д. Голодница Кстининского СП
	55000
	43:12:340142:0050

	20. 
	д. Голодница Кстининского СП
	332000
	43:12:340142:0067

	21. 
	д. Голодница Кстининского СП
	256435
	43:12:340142:74

	22. 
	д. Голодница Кстининского СП
	38000
	43:12:340142:0059

	23. 
	д. Голодница Кстининского СП
	79600
	43:12:340142:0041

	24. 
	д. Голодница Кстининского СП
	967830
	43:12:340142:75

	25. 
	д. Глушиха Кстининского СП
	334048
	43:12:340142:0061

	26. 
	д. Глушиха Кстининского СП
	80000
	43:12:340142:0455

	27. 
	д. Ерши Кстининского СП
	402095
	43:12:340142:73

	28. 
	п. Кстиниского дома отдыха Кстининского СП
	2147000
	43:12:999999:0146

	29. 
	п. Кстиниского дома отдыха Кстининского СП
	315000
	43:12:340142:0014

	30. 
	д. Сунцы Кстининского СП
	523000
	43:12:340141:0097

	31. 
	д. Сунцы Кстининского СП
	90301
	43:12:340142:102

	32. 
	д. Бессолки Кстининского СП
	449419
	43:12:340143:464

	33. 
	д. Бессолки Кстининского СП
	90491
	43:12:340143:465

	34. 
	д. Звени Кстининского СП
	66520
	43:12:340143:538

	35. 
	д. Звени Кстининского СП
	18439
	43:12:340143:541

	36. 
	д. Звени Кстининского СП
	11820
	43:12:340143:539

	37. 
	д. Звени Кстининского СП
	64761
	43:12:340143:537

	38. 
	д. Звени Кстининского СП
	9308
	43:12:340143:540

	39. 
	д. Звени Кстининского СП
	7979
	43:12:340143:542

	40. 
	д. Звени Кстининского СП
	159127
	43:12:340143:505

	41. 
	д. Звени Кстининского СП
	101757
	43:12:340143:492

	42. 
	д. Звени Кстининского СП
	21933
	43:12:340143:495

	43. 
	д. Звени Кстининского СП
	236219
	43:12:340143:493

	44. 
	д. Звени Кстининского СП
	44146
	43:12:340143:494

	45. 
	д. Сорвиха Кстининского СП
	34458
	43:12:340143:514

	46. 
	д. Шутовщина Федяковского СП
	50250000
	43:00:000000:0096

	47. 
	с. Бурмакинино Бурмакинского СП
	382450
	43:12:350126:0035

	48. 
	с. Бурмакино Бурмакинского СП
	170000
	

	49. 
	д. Дресвяново Бурмакинского СП
	200000
	

	50. 
	д. Головизнинцы Пасеговского СП
	434000
	43:12:330110:0064

	51. 
	д. Головизнинцы Пасеговского СП
	35000
	43:12:330110:0060

	52. 
	д. Головизнинцы Пасеговского СП
	153000
	43:12:330110:0061

	53. 
	д. Салтыки Пасеговского СП
	147000
	43:12:330186:0235

	54. 
	д. Салтыки Пасеговского СП
	402000
	43:12:330186:0236

	55. 
	д. Салтыки Пасеговского СП
	41000
	43:12:330186:260

	56. 
	д. Салтыки Пасеговского СП
	112000
	43:12:330186:268

	57. 
	д. Салтыки Пасеговского СП
	40000
	43:12:330186:269

	58. 
	д. Ральники Пасеговского СП
	861000
	43:12:330132:0066

	59. 
	д. Ральники Пасеговского СП
	154000
	43:12:330185:0003

	60. 
	с. Трехречье Пасеговского СП
	543000
	43:12:330132:0186

	61. 
	с. Трехречье Пасеговского СП
	32000
	43:12:330185:0005

	62. 
	с. Трехречье Пасеговского СП
	26000
	43:12:330132:0003

	63. 
	с. Трехречье Пасеговского СП
	72101
	43:12:330132:206

	64. 
	с. Трехречье Пасеговского СП
	72058
	43:12:330132:207

	65. 
	п.Пригородный Чепецкого СП
	318000
	

	66. 
	д.Каркино Чепецкого СП
	267000
	

	67. 
	д.Салтыки Чепецкого СП
	1015000
	

	68. 
	д.Пелевичи Чепецкого СП
	254000
	

	69. 
	п.Ключи Чепецкого СП
	130000
	

	70. 
	д.Шибани Фатеевского СП
	400000
	43:12:360127:48

	71. 
	д.Бол.Рябовщина (к северу) Фатеевского СП
	500000
	

	72. 
	д.Бол.Рябовщина (к югу) Фатеевского СП
	100000
	

	73. 
	д.Бол.Рябовщина (к западу через дорогу) Фатеевского СП
	43000
	43:12:340143:491

	74. 
	д.Рыловщина Фатеевского СП
	258900
	43:12:340143:501

	75. 
	д.Рыловщина (к востоку через дорогу) Фатеевского СП
	280000
	


Участки, включаемые в черту населенных пунктов, представляют собой земли сельскохозяйственного назначения или запаса, в большинстве своем находящиеся в муниципальной собственности и у владельцев земельных долей, не отнесены к категории особо ценных сельскохозяйственных угодий. Возражений от собственников не получено.

3.3. Демографический потенциал (население и трудовые ресурсы)

На 1 января 2008 года на территории Кирово-Чепецкого муниципального района постоянно проживало 21189 человек, что составляет 1,5% населения Кировской области (табл. 3.24). 

По сравнению с 1980 годом численность населения района уменьшилась на 9,7 тыс. человек (в связи с выходом из состава муниципального района городов Кирово-Чепецк и Нововятск), а по сравнению с 2004 годом - на 738 человек. Анализируя динамику численности населения района, следует отметить, что начиная с 70-х годов, она обнаруживала тенденцию к снижению, вызванную, в первую очередь отрицательным показателем естественного прироста на фоне миграционного оттока населения.

Так в 2007 году естественный прирост населения в среднем по району составил – 4,0(. Показатели естественного прироста (убыли) населения в районе обнаруживают достаточно четкую корреляцию с возрастной структурой населения (табл. 3.25).

Уровень рождаемости в районе составляет 14,3( (2% от общего числа родившихся в Кировской области). В 2007 году тенденция снижения рождаемости была преодолена – родилось 303 малыша, что на 36 человек больше, чем в 2006 году. Высокий показатель рождаемости зарегистрирован в Федяковском– 14,5 и Селезеневском сельских поселениях – 13,3 родившихся на 1000 населения. В Бурмакинском и Фатеевском сельских поселениях  коэффициент рождаемости составил всего 5,0 родившихся на 1000 населения. Показатель смертности равен 18,3(.

Таблица 3.24. Численность наличного населения Кирово-Чепецкого района (на 1 января)

	Годы
	Все население, человек

	2002
	21751

	2003
	22200

	2004
	21927

	2005
	21724

	2006
	21496

	2007
	21258

	2008
	21189


Таблица 3.25. Общие коэффициенты естественного движения населения

	Годы 

	Число родившихся
	Число умерших
	Естественный прирост /убыль населения
	Естественный прирост (убыль) населения на 1 тыс. населения

	2002
	179
	384
	-205
	-9,34

	2003
	229
	463
	-234
	-10,59

	2004
	269
	442
	-173
	-7,89

	2005
	253
	451
	-198
	-9,12

	2006
	267
	387
	-120
	-5,58

	2007
	303
	389
	-86
	-4,05

	2008
	308
	391
	-83
	-3,92


Одним из самых неблагоприятных в демографическом плане периодов для Кирово-Чепецкого района являлся 2003 год, когда отмечалось резкое снижение рождаемости, резкое увеличение смертности. В итоге в районе была зафиксирована максимальная естественная убыль населения на уровне –10,59‰. 

Одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия является прогрессирующее с конца 1980-х – начала 1990-х гг. снижение рождаемости. Сложившийся уровень рождаемости в районе не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Другим проявлением социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Ежегодное снижение численности  постоянного населения составляет от 1,0 до 1,2 %.С этой точки зрения самым неблагополучным являлся тот же 2003 год, когда количество умерших возросло до 463 человек, коэффициент смертности при этом составил 20,95‰. Но с 2003 г. смертность в районе, хотя и остается высокой, все же начала уменьшаться и в 2008 г. составила 18,45‰. Коэффициент смертности в 2005 году составил 19,3 умерших на 1000 населения, что выше областного значения. Особенно высокий коэффициент  смертности – 29,7 умерших на 1000 населения отмечается в Мокрецовском сельском поселении, наиболее благоприятная обстановка в Федяковском сельском поселении, где этот показатель  9,9 умерших на 1000 населения.

Возрастной состав населения

Возрастная структура населения Кирово-Чепецкого района на протяжении длительного времени относится к регрессивному типу. Процесс старения нарастает медленными темпами «снизу» вследствие уменьшения доли детей в общей численности населения с 17,3 % в 2003 г., 16,5 % в 2006 г. и до 16,7% - в 2008 году (табл. 3.26).

Наиболее критическое положение складывается в Чепецком, Бурмакинском, Фатеевском и Чувашевском сельских поселениях. Здесь удельный вес детей в общей численности составляет соответственно всего 12,9%, 16,0%, 16,2% и 16,8%. 

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности.

Средний коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности лиц пенсионного возраста к численности трудоспособного населения на 1000 человек) в районе составляет 341,3. 

Таблица 3.26. Среднегодовая численность населения по возрастным группам

	Годы
	Все население, человек
	В том числе

	
	
	Трудоспособного возраста
	Дети до 16 лет
	Старше трудоспособного возраста

	2003
	22050
	12796
	4001
	5253

	2004
	21862
	13049
	3768
	5045

	2005
	21630
	12952
	3571
	5107

	2006
	21610
	13024
	3312
	5274

	2007
	21377
	13629
	3235
	4513

	2008
	21224
	13361
	3303
	4560


Несмотря на сложную демографическую ситуацию, доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения Кирово-Чепецкого района не снижается. Причем, такая тенденция присуща всем поселениям муниципального района. Если в 2003 году этот показатель составлял 58,0 %, то в 2008 году – 63,0 %. 

На территории района проживают представители 29 национальностей, из них 96,7 % – русские.

Миграционная ситуация

Близость Кирово-Чепецкого района к административному и экономическому центру области г.Кирову, его расположение в центральной части области в зоне формирования Кировской агломерации оказывает значительное влияние на характер миграционных процессов. По оценке, приведенной в Стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, Кирово-Чепецкий район входит в группу районов с положительным миграционным балансом.
На протяжении ряда лет до 2007 года на территории района сохранялся показатель отрицательной миграции населения. Поэтому естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом. В 2007 году ситуация изменилась и отрицательным миграционным приростом стали характеризоваться только несколько сельских поселений: Кстининское. Мокрецовское, Селезеневское и Чувашевское. Оценка прироста на 2008 год показывает на положительную миграцию по всем поселениям, первое место среди которых занимает Просницкое (99 чел. – 2007 г., 105 чел. – 2008 г.).

Основные итоги механических перемещений населения района представлены в таблице 3.27.

Таблица 3.27. Основные показатели миграционных процессов (человек)

	Годы
	Прибыло
	Выбыло
	Миграционный прирост

	2006
	316
	434
	-118

	2007
	398
	381
	17

	2008
	420
	350
	70


Трудовые ресурсы

Кирово-Чепецкий район является привлекательным для населения, что, с одной стороны, определяется концентрацией здесь крупных предприятий, а, с другой, – способствует увеличению трудовых ресурсов на фоне растущего дефицита рабочих рук по области в целом (табл. 3.28, 3.29).

Таблица 3.28. Основные показатели занятости населения по Кирово-Чепецкому району

	Годы
	Численность трудовых ресурсов, чел.
	Численность занятых в экономике, чел. 
	Численность безработных, в том числе:
	Зарегистрирован-ных в службе занятости 

	2006
	9530
	8030
	600
	200

	2007
	13120
	7550
	500
	200

	2008
	12970
	7580
	480
	160


Таблица 3.29. Основные показатели занятости населения по сельским поселениям Кирово-Чепецкого района

	Муниципальное образование
	Численность занятых в экономике, чел.
	Численность работников предприятий и организаций, чел.

	
	2006
	2007
	2008
	2006
	2007
	2008

	Просницкое
	939
	750
	715
	707
	710
	693

	Поломское
	265
	288
	340
	258
	278
	330

	Бурмакинское
	826
	861
	882
	780
	836
	857

	Кстининское
	482
	363
	370
	355
	356
	363

	Пасеговское
	1265
	763
	714
	883
	653
	606

	Мокрецовское
	745
	711
	595
	662
	615
	578

	Федяковское
	177
	126
	137
	107
	111
	121

	Фатеевское
	234
	176
	178
	207
	175
	177

	Чувашевское
	265
	234
	243
	236
	222
	231

	Филипповское
	498
	598
	519
	480
	479
	500

	Чепецкое
	1713
	1032
	1101
	1443
	1017
	1086

	Селезеневское
	229
	178
	186
	227
	177
	185

	Коныпское
	394
	329
	332
	389
	324
	327


В экономике района занято 58 % трудоспособного населения. Хорошая транспортная доступность населенных пунктов и близкая расположенность к городам Кирову и Кирово-Чепецку создает благоприятные условия для трудоустройства сельских жителей и является одной из основных причин отвлечения трудовых ресурсов из экономики муниципального образования (табл. 3.30). 

Таблица 3.30. Трудовая миграция трудоспособного населения по Кирово-Чепецкому району

	Годы
	Прирост трудовых ресурсов
	Сокращение трудовых ресурсов
	Итоговый баланс (маятниковая миграция)

	2003
	2157
	2900
	-783

	2004
	2224
	3045
	-821

	2007
	1433
	4620
	-3187

	2008
	1340
	4751
	-3411


За пределами муниципального образования в 2008 г. работал 4751 житель района, из них 51,1 % - в г. Кирове; 38,4 % - в г. Кирово-Чепецке; 10,5 % - за пределами области, в других районах и воинских частях. Однако следует отметить, что на предприятиях, расположенных на территории района работают жители областного и районного центров. Прирост трудовых ресурсов составил 3140 человека, из них жители г. Кирово-Чепецка – 68,2%, г. Кирова – 24,5 %, жители г. Зуевка и пос. Кумены – 7,3%. Динамика отрицательной трудовой миграции в районе сохраняется. Основной миграционный поток направлен в город Киров и центральные регионы страны, имеющие более высокий уровень жизни. 

По данным 2005 года, в Кирово-Чепецком районе уровень специалистов имеющих высшее образование составлял 9,7 %, среднее профессиональное – 20,7 %, начальное профессиональное – 15,2 %.

При организации новых видов производства либо расширении существующих, район обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован в муниципальном образовании.

Прогноз численности населения

Прогнозные расчеты численности населения Кирово-Чепецкого района выполнены с учетом будущих изменений в уровнях рождаемости, смертности и миграции населения. Ожидаемые коэффициенты рождаемости, смертности и величина механического притока и оттока населения были определены на основе изучения тенденций, наблюдавшихся в последние годы и пользуясь экстраполяцией (табл. 3.31). 
Таблица 3.31. Прогноз численности населения Кирово-Чепецкого района до 2033 года

	Годы
	Все население, человек
	Коэффициент рождаемости
	Коэффициент смертности
	Прибыло
	Выбыло

	2002
	21751
	8,2
	17,7
	
	

	2003
	22200
	10,3
	20,9
	
	

	2004
	21927
	12,3
	20,2
	
	

	2005
	21724
	11,6
	20,8
	
	

	2006
	21496
	12,4
	18,0
	316
	434

	2007
	21258
	14,3
	18,3
	398
	381

	2008
	21189
	14,5
	18,5
	420
	350

	2009
	21180
	14,6
	19,1
	425
	340

	2010
	21197
	15,0
	19,0
	429
	335

	2011
	21215
	15,3
	19,0
	435
	330

	2012
	21318
	15,6
	19,0
	486
	285

	2013
	21334
	15,9
	19,0
	492
	280

	2014
	21350
	16,1
	19,0
	497
	275

	2015
	21364
	16,3
	19,0
	502
	271

	2016
	21377
	16,6
	19,0
	506
	267

	2017
	21389
	16,8
	19,0
	510
	263

	2018
	21401
	16,9
	19,0
	514
	260

	2019
	21412
	17,1
	19,0
	518
	256

	2020
	21422
	17,3
	18,9
	521
	253

	2021
	21432
	17,4
	18,9
	524
	250

	2022
	21441
	17,6
	18,9
	528
	247

	2023
	21450
	17,7
	18,9
	530
	244

	2024
	21458
	17,9
	18,9
	533
	242

	2025
	21467
	18,0
	18,9
	536
	239

	2026
	21474
	18,1
	18,9
	539
	237

	2027
	21482
	18,3
	18,9
	541
	235

	2028
	21489
	18,4
	18,9
	543
	232

	2029
	21496
	18,5
	18,9
	546
	230

	2030
	21503
	18,6
	18,9
	548
	228

	2031
	21509
	18,7
	18,9
	550
	226

	2032
	21515
	18,8
	18,9
	552
	224

	2033
	21521
	18,9
	18,9
	554
	222


4. ОГРАНИЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ. 
4.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Кирово-Чепецкого района выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. 

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории. 

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны; 

- зоны охраны объектов культурного наследия;
- охранные зоны особо охраняемых природных объектов;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Раположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.
4.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Согласно п. 5 и 6 ст. 65, Водного  кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 для рек, протекающих в пределах муниципального образования, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, размеры которых представлены в таблице 4. 1.

Таблица 4.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы основных рек на территории Кирово-Чепецкого района

	№ 
	 Название реки
	Водоохранные зоны, м
	Прибрежные защитные полосы, м

	1
	р.Вятка (576 км от истока)
	200
	50

	
	р.Чепца  (450 км от истока)
	100
	50

	
	р.Филлиповка
	200
	50

	
	р.Большая Просница  
	200
	50

	
	р.Быстрица
	200
	50

	
	р.Волма
	100
	50

	
	р.Малая Просница
	100
	50

	
	р.Полой
	100
	50


Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохрнная зона устанавливается  в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров.

В соответствии  с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

В границах водоохранных зон запрещаются:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

 В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

4.1.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для населенных пунктов округа базируется на грунтовых и подземных водах. На территории района насчитывается 328 водозаборных скважин. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами

На территории района р.Вятка и Чепца являются источниками питьевого водоснабжения. г Кирова и Кирово-Чепецкого для которых установлены режимы санитарной охраны и границы 1 (р.Чепца), 2 и 3 пояса санитарной охраны, обеспечивающие строгий режим (1 пояс) , режим ограничений (2 и 3 пояса) хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 2.3. СанПиН 2.1.4.1110-02" "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,  для р.Чепцы граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4.  Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Границы второго пояса в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток – для данного климатического района. Верхняя граница второго пояса устанавливается по р.Чепце на 200 км вверх по течению от водозабора, нижняя граница устанавливается на расстоянии не менее 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне - осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. 

Для р.Вятки установлены следующие зоны санитарной охраны:

1 пояс – верхняя и нижняя границы  в 330 м вниз и вверх по течению от водозабора; восточная граница – полоса акватории шириной 100 м, при ширине реки в створе водозабора 220 м; западная – линия ограждения площадками на расстоянии 30 м от насосной станции II подъема.

В первый пояс также включены территории насосных станций III подъема с резервуарами при них.

II пояс – верхняя граница в 60 км вверх по течению от створа водозабора, включая п.Слободской; нижняя граница совмещена с нижней границей I пояса.

Боковые границы проходят по водоразделам с учетом геоморфологических условий в удалении от уреза воды в летне-осеннюю межень на 1 км. На пойменных участках удаленность боковой границы принимается на расстоянии 200 м от линии уреза воды при наивысшем уровне. В границы II пояса включена р.Чепца, с притоками на расстоянии 22 км от места впадения в Вятку.

В зону санитарной охраны входят территории Коныпского, Просницкого, Чувашевского сельских поселений.

На территории второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия:

1. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

2. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) 

4. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6.  Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками

4.1.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий, генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитных зонах не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

· объекты первого класса – 1000 м;

· объекты второго класса – 500 м;

· объекты третьего класса – 300 м;

· объекты четвертого класса – 100 м;

· объекты пятого класса – 50 м.

Данные о размерах санитарно-защитных зон на территории Кирово-Чепецкого района приведены в таблице «Санитарно-защитные зоны на территории Кирово-Чепецкого района» в разделе 2.2. Экологическая ситуация. Кроме того, на территории Кирово-Чепецкого района имеются свалки ТБО и скотомогильники, перечни которых также приведены в разделе 2.2.

Ширина санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

4.1.4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Кирово-Чепецкого района выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей 

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт - 15м; 110 киловольт - 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 330, 500, 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м. 

Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м). 

Охранные зоны магистральных трубопроводов и систем
 газоснабжения
Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

-. вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

4.1.5. Охранные зоны транспорта
К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону.

Для автомобильных  дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров. («Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420).

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. 

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции автомобильных дорог I-III категории и развития автодорожного сервиса расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать 200 м (СНиП 2.05.02-85*).

Разрывы до жилой застройки

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог необходимо принимать:

а) для автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м;

б) для автомобильных дорог IV категории – 50 м (СНиП 2.07.01-89*).

4.1.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Кирово-Чепецкий район обладает значительным историко-культурным наследием, на его территории находится 37 памятников, из них 4 –федерального значения, 7 – регионального значения, и 26 – местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия. 

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории Кирово-Чепецкого района не установлены. Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников - от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 - 300 метров. Памятники градостроительства и архитектуры должны быть окружены охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее высокой точки, но не менее 20 метров.

Зона регулирования застройки устанавливается равной двум величинам размера охранной зоны. Зона регулирования застройки отмеряется от края охранной зоны.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия (закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО (ред. от 20.02.2009) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»).
Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

4.1.7. Охранные зоны природных территорий

Особо охраняемые природные территории

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в соответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, постановлениями местных органов власти, а также действующими градостроительными нормативами.

Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Особо охраняемые природные территории и объекты могут иметь федеральное, областное и местное значение. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов областного и местного значения регламентируется законодательством Кировской области.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участкам рекомендуется установить охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, и определить размеры буферных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы. 

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

Перечень существующих и предлагаемых к организации особо охраняемых природных территорий на территории Кирово-Чепецкого района представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Кирово-Чепецкого района
	Наименование
	Расположение 
(сельское поселение)

	Существующие ООПТ

	Памятники природы

	Машковцевские кедры, 27,5 га
	Бурмакинское СП

	Оз. Осиновое, 25,4 га
	Чувашевское СП

	Оз.Артемьевское, 252 га
	Просницкое СП

	Оз. Орловское, 67,6 га
	Бурмакинское СП

	Лечебно-оздоровительная местность

	Санаторий «Вятские Увалы», 2679,99 га
	Бурмакинское СП

	Третья зона округа горно-санитарной охраны «Курорта Нижне-Ивкино» (частично)
	Бурмакинское СП

	Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского

	Проектируемые ООПТ

	на основе наличия уникального кедрового урочища, созданного в 1725 году (ориентировочная площадь около 240 га)
	Чепецкое СП

	на основе наличия уникальных краснокнижных видов орнитофауны (ориентировочная площадь около 2075 га)
	Филипповское СП

	на основе наличия уникальных водно-болотных угодий в долине р.Быстрица (ориентировочная площадь около 2500 га)
	Пасеговское СП


Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в целях их рационального использования и обеспечения сохранения их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны.

Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности или курорта.

Лечебно-оздоровительная местность санатория “Вятские Увалы” была создана 30.12.1997г. Ей был присвоен региональный статус и профиль округа горно-санаторной охраны (общая площадь 2679,99 га, из них в Кирово-Чепецком районе находится 2144,31 га, а в Куменском - 535,68га).

Установление округа санитарной охраны имеет целью защиту природных лечебных факторов (в данном случае подземных минеральных вод) от порчи, преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения, а также сохранения благоприятной экологической обстановки в районе санатория “Вятские Увалы”.

Основным объектом охраны являются: месторождение минеральных вод с расположенными на них буровыми скважинами № 2 и № 3, области ближайшего поверхностного и грунтового стока к водозаборным сооружениям минеральных и пресных вод; территория санатория, прилегающие к ней лесные массивы, естественные ландшафты, формирующие микроклимат и благоприятную экологическую ситуацию в районе санатория.

Округ горно-санитарной охраны имеет три зоны санитарной охраны. Режим зонирования округа утвержден постановлением Правительства Кировской области от 18.02.2003 № 36/46.

На территории I зоны запрещается:

- проживание граждан и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, которые могут оказывать вредное влияние на природные лечебные ресурсы и их санитарное состояние, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях, при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На территории I зоны разрешаются:

- связанные с эксплуатацией минеральных вод буровые и земляные работы, строительство и оборудование каптажей, трубопроводов и других бальнеотехнических устройств при условии отсутствия их отрицательного воздействия на санитарное состояние охраняемого объекта.

На территории II зоны запрещается:

- строительство объектов и сооружений, производство горных и земляных работ;

- использование земельных угодий, не связанных непосредственно с разведкой и добычей гидроминеральных ресурсов для лечебных целей;

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, кладбищ, скотомогильников;

- применение ядохимикатов при борьбе с вредителями и болезнями растений;

- вырубка зеленых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок); 

- другие работы и действия, которые могут привести к загрязнению, изменению состава или истощению запасов минеральных вод.

При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений разрешается применение (по согласованию с органами госанэпиднадзора) нетоксичных для человека и быстро разлагающейся во внешней среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями.

Объекты жилой, курортной и иной застройки должны быть канализированы, либо иметь водонепроницаемые выгреба с регулярной очисткой.

В пределах второй зоны должен соблюдаться надлежащий порядок и чистота территории, своевременный вывоз различного мусора и бытовых отходов в места, отведенные для свалок за пределами второй зоны.

На территории III зоны допускаются все виды работ или мероприятия, которые не могут оказывать отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы, санитарное состояние территории и атмосферного воздуха.

На территории III зоны вводятся ограничения на размещение и строительство промышленных предприятий и иных объектов, выполнение буровых, земляных и других работ, которые могут негативно повлиять на режим, питание и формирование минеральных вод, санитарное состояние атмосферного воздуха. 
На территории Кирово-Чепецкого района частично расположена третья зона округа горно-санитарной охраны курорта «Нижне-Ивкино». Лечебно-оздоровительная местность «Курорт «Нижне-Ивкино» является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Общая площадь – 42517 га, в Кирово-Чепецком районе – 1022,64 га. 

«Нижне-Ивкино» – это курорт бальнеологического назначения с источниками минеральных вод и высококачественными лечебными грязями. 
Основным назначением третьей зоны округа горно-санитарной охраны является обеспечение защиты и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. 

На территории третьей зоны округа горно-санитарной охраны установлены следующие ограничения:

· запрещается использование территории зоны без соблюдения установленного режима для округа санитарной охраны;

· запрещается сведение зеленых насаждений (кроме санитарных рубок и рубок ухода);

· запрещаются работы, оказывающие отрицательное влияние на гидрогеологический режим Нижне-Ивкинского месторождения минеральных вод (осушение болот и долин рек Ивкинки, Ирдыма и др.).

Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского занимает значительную площадь Кирово-Чепецкого района. Статус ООПТ придан в 2007 г. постановлением Правительства Кировской области от 20.06.2007 № 98/258 (ред. от 03.07.2007) «Об объявлении зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского особо охраняемой природной территорией регионального значения». Режим особой охраны зеленой зоны установлен постановлением Правительства Кировской области от 27.08.2007 № 104/361, а ее границы утвержденены решением Малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.92 № 79. Общая площадь зеленой зоны составляет 175 тыс.га. Территория зеленой зоны предназначена для оздоровления воздушного бассейна городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, поддержания экологической стабильности территории, выполнения рекреационных, санитарно-оздоровительных целей. На территории зеленой зоны запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное вредное воздействие на окружающую среду.

На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

На землях рекреационного назначения, входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий, запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

В настоящее время на территории Кирово-Чепецкого района охранные зоны ООПТ не установлены, что, однако, не противоречит природоохранному законодательству. 

Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций. К защитным лесам отнесено 55% площади лесного фонда. Большую часть из них составляет защитная зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка, Нововятска, Слободского. Схема лесов района с указанием категорий защитности в настоящее время разрабатывается филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект».

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защищенности:

· леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

· запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

· леса зеленых зон;

· защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, изложен в ст.105 Лесного кодекса РФ.

4.2. Оценка благоприятности территории для капитального
строительства по инфраструктурной обеспеченности

4.2.1. Инженерно-геологические условия

Территория Кирово-Чепецкого района относится к району Вятских Увалов на западе и в центральной части, на востоке занимает участок Чепецко-Кильмезского плато с абсолютными высотами от 120-250 м до 254 м. В пределах района широко развита речная и овражная сеть, расположены крупные водосборные бассейны рек Вятки, её притоков Чепцы, Просницы, Быстрицы с абсолютными отметками долин крупных рек 104-115 м.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадь относится к денудационной, водно-ледниковой равнинам и комплексу речных долин. Четвертичная система представлена отложениями гляциального и аллювиального комплексов. На высоких водораздельных площадях и склонах с поверхности залегают эллювиально-делювиальные суглинистые отложения. Под четвертичными отложениями разного генезиса повсеместно развиты коренные верхнепермские терригенные и теригенно-карбонатные отложения.

Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием локально распространенных грунтовых горизонтов в четвертичных комплексах: флювиогляциальные, делювиальные, болотные спорадически распространенные горизонты, в долинах рек развит аллювиальный водоносный комплекс, с глубинами залегания 0-5 м. В условиях развития с поверхности глинистых отложений сезонно формируется «верховодка». Повсеместно распространены водоносные горизонты, относящиеся к коренным верхнепермским отложениям. Северо-двинский терригенно-карбонатный водоносный комплекс распространен на северо-западе, глубина залегания подземных вод 25-60 м. Уржумский терригенный водоносный менее водообильный комплекс распространен повсеместно, залегает на глубине 0-60 м и более. Воды этих горизонтов эксплуатируются для водоснабжения населенных пунктов района.

Из неблагоприятных экзогенно-геологических процессов развиты оврагообразование, которое отмечается по обрывистым берегам рек Вятки и Чепцы, а также в восточной части района в пределах денудационной равнины. На особенно крутых и обнаженных участках развиваются гравитационные процессы, преимущественно, обвально-осыпные. Оползневые процессы, затрагивают речные склоны, оползневые смещения неглубокие, развиты в отложениях четвертичной системы (делювиальные, старые оползневые и насыпные образования). Например, в г. Кирово-Чепецке активизация процесса сезонно проявляется на участках старых оползней в нижней части склона в зоне подмыва основания склона паводковыми водами р. Вятки, а также за счет климатического фактора на локальных крутых участках в верхней части склона смещается делювиальный слой грунта с образованием трещин растяжения. На участках с выполненными противооползневыми мероприятиями активизация оползневого процесса не наблюдалась. На отдельных участках долин рек проявляется активная береговая эрозия, которая проявляется и как фактор активизации оползневых процессов. Рекомендуемые защитные мероприятия для потенциально эрозионно- и оползнеопасных склонов является берегоукрепительные работы у основания склона с сооружением набережной, закрепление и террасирование склонов, регулирование поверхностного стока и недопустимость его концентрированного роспуска на рельеф, в отдельных случаях применимо дренирование и понижение УГВ. Основной фактор развития овражной эрозии, скорости роста оврагов и промоин, является направленный поверхностный сток природного и техногенного характера. Карстовые формы рельефа в рассматриваемом районе не зафиксированы, они встречены в Нолинском районе по нижнему течению реки Гремячки, вблизи г. Советска по реке Немде, в Уржумском районе, где расположено озеро Шайтан карстового происхождения. Процессы заболачивания относятся к пойме и надпойменным террасам, где развиты торфяные болота средней мощностью 2-3 м, до 7-9 м. Реже заболачивание отмечается на водоразделах и водораздельных склонах в пониженных участках водно-ледниковой равнины.

К геологическим рискам, характерным для территории строительного освоения, следует отнести развитие подтопленных, потенциально-подтопленных площадей и заболоченных участков, наличие грунтов, обладающих низкими деформационными свойствами (болотных и заторфованных отложений), площади со сложно расчленённые речной и овражно-балочной сетью. В зонах близкого залегания к поверхности земли потенциально карстующихся терригенно-карбонатных пород верхней перми, целесообразно проведение оценки карстово-суффозионной и карстовой опасности.

4.2.2. Инженерно-строительные условия

Анализ данных о рельефе, геологическом и гидрогеологическом строении территории позволил провести инженерно-геологическое районирование, и выделить характерные районы по несущей способности грунтов, инженерно-геологическим процессам и явлениям, гидрогеологическим условиям, а также потребности в мероприятиях по подготовке территории к застройке, т. е. инженерно-строительным условиям (см. Схему инженерно-геологического районирования по благоприятности строительного освоения).

В пределах территории выделяются следующие районы относительно строительного освоения:

 I — благоприятный
II — относительно благоприятный
III — малоблагоприятный
IV — неблагоприятный и не рекомендуемый к застройке.

I. Благоприятный относится к площадям развития денудационной равнины, характеризующейся полого-холмистым рельефом, расчлененным речной и овражной сетью. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 180-254 м, относительные превышения достигают 50-60 м. Коренные породы представлены верхнепермскими породами: глинами, мергелями, песчаниками. Коренные породы перекрыты маломощным чехлом (1-5 м) эллювиально-делювиальных суглинков, реже глин, супесей. В четвертичных отложениях локально присутствуют грунтовые воды, с глубиной залегания УГВ более 2 м. В условиях развития с поверхности глинистых отложений в понижениях рельефа возможен застой поверхностного стока, грунты могут быть переувлажнены. Коренные породы являются надёжными в качестве грунтов оснований, эллювиально-делювиальные грунты относительно устойчивы (условное расчетное давление 0.18-0.25 МПа).

Также к данному району относятся площади водно-ледниковой равнины, в центральной части междуречья рек Быстрицы и Просницы, также представляющие слабохолмистую равнину, расчлененную речной и балочной сетью, с абсолютными отметками поверхности земли 115-210 м, с относительны превышением до 20 м. Коренные пермские породы перекрыты флювиогляциальными песками, мощностью 0.5-5 м, реже до 10 м и покровными эллювиально-делювиальными грунтами, мощностью 1-20 м. В четвертичных отложениях локально присутствуют грунтовые воды, режим которых гидравлически связан с водоносным горизонтом коренных пород. К благоприятному району относятся участки с глубинами залегания грунтовых вод более 2-3 м и отсутствием факторов поверхностного заболачивания. В качестве грунтов оснований флювиогляциальные пески устойчивы (условное расчетное давление 0.2-0.5 МПа), эллювиально-делювиальные грунты относительно устойчивы (условное расчетное давление 0.18-0.25 МПа). 

II. Относительно благоприятный относится к древнеаллювиальной террасе реки Вятки, расчлененной мелкими водотоками. Надпойменные террасы местами заболочены и заторфованы, развит аллювиальный водоносный горизонт с глубинами залегания УГВ 0.2-5 м. Территории подтоплены или потенциально подтопляемы. С поверхности сложены древне-среднечетвертичными аллювиальными песками с включением гравия, гальки, с линзами иловатых суглинков. Расчетное давление аллювиальных песков 0.2-0.3 МПа, заиленные грунты являются слабым основанием (0.1 МПа), 

Защитные мероприятия — водоотлив, водопонижение; применение регулярного, в частности кольцевого дренажа.

III. Малоблагоприятный относится к водоразделам и водораздельным склонам водно-ледниковой и денудационной равнин, где в условиях развития с поверхности глинистых отложений существует застой поверхностного стока, грунты переувлажнены, формируется локальное обводнение с глубинами вблизи поверхности и наблюдается поверхностное заболачивание территории. К данному району также отнесен участок надпойменной террасы р.Быстрицы с близким залеганием УГВ. С поверхности сложен четвертичными флювиогляциальными, аллювиальными и делювиальными отложениями, перекрытыми торфами различной мощности. 

Использование территории возможно после регулирования и отвода поверхностного стока, предварительного осушения заболоченных территорий или их подсыпки. В качестве защитных мероприятий могут быть рекомендованы гидроизоляция, дренаж, в случае подсыпки необходимо предусматривать пристенный дренаж для всех строений, т.к. возможно формирование техногенного горизонта грунтовых вод или верховодки. Торфа — слабонесущие грунты, требующие их выемки и замены или применение спецфундаментов.

IV. Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению территории относятся к заболоченным и заторфованным поймам рек, днищам оврагов, балкам, ложбинам поверхностного стока. Поймы рек широкие (0.5-6 км), заболоченные, расчлененные старицами и протоками, ежегодно затопляются паводковыми водами превышение над урезом воды 1-7 м. Заболоченные поймы ручьев достигают шириной нескольких метров. Геологический разрез представлен малопрочным (0.1 МПа) пойменным аллювием: пески, супеси, илистые глины, торфа, галечники. 

В речных долинах заболачивание и переувлажнение формируются за счет близкого стояния уровня грунтовых вод и их разгрузки в тыловых частях поймы. Глубина залегания уровня грунтовых вод на рассмотренных площадях вблизи поверхности и составляет около 0.2-0.5 м. 

Использование территории под застройку возможно после регулирования и отвода поверхностного стока, понижения уровня грунтовых вод, предварительного осушения заболоченных территорий или их подсыпки. Речная и овражная сеть выполняет коллекторские функции для поверхностного стока и при достаточной глубине вреза обеспечивает дренирование подземных и грунтовых вод. Застройка может активизировать процессы эрозии и уменьшить степень дренированности, что приведет к подъему УГВ. Кроме всего прочего в основании сооружений могут размещаться слабые грунты значительной мощности. Застройка территории потребует специальных работ по определению устойчивости и укреплению береговых склонов, подготовки территории, а в поймах ( водопонижения и специальных фундаментов, строительства кольцевых и регулярных дренажей. В случае подсыпки территории необходимо предусматривать пристенный дренаж для всех строений, т.к. возможно формирование техногенного водоносного горизонта грунтовых вод или верховодки. Кроме всего границы распространения этого района совпадают почти точно с водоохранными зонами.

В пределах рассматриваемых районов схематично выделены зоны близкого залегания к поверхности земли потенциально карстующихся терригенно-карбонатных пород верхней перми, где целесообразно проведение инженерно-геологических изысканий для оценки карстово-суффозионной и карстовой опасности конкретных участков строительства, при необходимости рассмотреть конструктивные проектные решения.

4.2.3. Районирование территории по степени благоприятности
 её сельскохозяйственного использования

Территория Кирово-Чепецкого района расположена в зоне рискованного земледелия и имеет низкий биоклиматический потенциал. Основное место в структуре с/х угодий занимает пашня; свыше половины посевных площадей занимают кормовые культуры,  третью часть занимают зерновые и зернобобовые. Для с/х угодий характерно низкое естественное плодородие, наблюдается тенденция к деградации почвенного покрова, повышенная кислотность почв, многие площади переувлажнены или подтоплены, подвержены воздействию эрозионных процессов, что требует проведение комплексных с учетом конкретных условий организационно-хозяйственных, агромелиоративных, лесомелиоративных, гидротехнических (мелиоративных) работ, комплекса противоэрозийных мероприятий, а так же агротехнических приемов. 

Переувлажнённость и заболачивание земель мешает их сельскохозяйственному использованию и требуют определенных способов и конструктивных решений осушения. Осушение включает в себя понижение уровня грунтовых вод (УГВ) до требуемых норм осушения дренажными системами, организации поверхностного стока, ограждения осушаемых земель, защиты пойменных земель от паводкого затопления. Несмотря на то, что район расположен в избыточно-увлажнённой зоне, в отдельные периоды вегетации ведется орошение земель, в т.ч. и на фоне осушения. Оросительные системы используют сток крупных (Чепца, Просница) и малых рек.

Анализ геологических и гидрогеологических условий территорий, геоморфологических элементов и рельефа, учитывая развитие неблагоприятных процессов и явлений, а также потребности в мероприятиях, которые должны обеспечивать создание оптимального режима для их сельскохозяйственного использования, позволил провести районирование по степени благоприятности её сельскохозяйственного использования (см. табл. 4.3 и Схему районирования территории по степени благоприятности сельскохозяйственного использования).

Таблица 4.3.  Районирование территории Кирово-Чепецкого района по степени благоприятности её сельскохозяйственного использования

	
	Описание района
	Методы и способы мелиорации

	Район I. Относительно благоприятный

	I-А
	Водораздельные участки и склоны денудационной равнины с благоприятными гидрогеологическими условиями. В результате поступления и застаивания поверхностного стока с прилегающих склонов может происходить переувлажнение земель.

На распаханных склонах происходит ускоренная эрозия, образуются маломощные смытые почвы, что часто выводит земли из сельхозоборота. 

В отдельные периоды вегетации ведется орошение земель, в т.ч и на фоне осушения.
	Уменьшение притока поверхностных вод со стороны и перехват на границе объекта склонового поверхностного стока за счет строительства нагорных канав, ложбин, перехватывающих дрен.

Комплекс противоэрозийных мероприятий на склоне (лесонасаждение, вспашка поперек склона, бороздование и обвалование пашни, оструктуривание почв, др.)

При оросительном типе питания необходимо соблюдение профилактических мер осушения: обоснованного режима поливов и ограничение потерь воды (в оросительной сети и на поле), ускорение поверхностного и внутреннего стока, образующегося при использовании оросительной воды.

	I-Б
	К данному участку отнесена древнеаллювиальная терраса р. Вятки, расчлененная мелкими водотоками, местами заболоченная и заторфованная, с глубинами залегания уровня грунтовых вод менее 3-5 м. 


	При необходимости понижение уровней грунтовых вод за счет дренажной системы и открытых каналов, углубление естественных дрен. Организация и ускорение поверхностного стока.

На землях с торфяными почвами организация противопожарных мероприятий
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	Район II. Малоблагоприятный

	II-А
	Участки расположены в поймах крупных рек, в притеррасных частях долин. Участки частично заболочены. Характерно высокое положение уровня грунтовых вод аллювиального горизонта. На землях грунтового типа питания образуются, как правило, низинные болота. Весенние паводки затапливают поймы, что затрудняет сельскохозяйственные работы или вообще превращают земли в непригодные для с/х использования 
	Понижение уровней грунтовых вод за счет открытых каналов, закрытых дренажей (систематический или выборочный), при необходимости вертикальный дренаж, углубление естественных дрен. Водоприёмниками является существующая речная сеть.

Для защиты территории от затопления водами паводков — строительство ограждающих дамб. Уплотнение слабонесущих грунтов под основания дамб.

Ускорение руслового паводкового стока за счет регулирования рек-водоприемников (спрямление, углубление, уширение, расчистка русла).

На землях с торфяными почвами организация противопожарных мероприятий.

	II-Б

	Земли расположены на водоразделах и водораздельных склонах в пределах надпойменных террас. Участки переувлажнены, частично подтоплены и заболочены (верховые болота). Поверхностный сток, образованный за счет атмосферных осадков и делювиального питания, застаивается, образуя «верховодку» с глубиной 0,1-1 м. 
	Ограничение поступления поверхностных вод с водосбора и ускорение его водоотвода. Используя открытые каналы, искусственные ложбины, закрытые собиратели, планировку поверхности, агромелиоративные мероприятия.

Дренирование грунтовых вод, используя дрены, береговой дренаж, вертикальный дренаж, ловчие каналы.

На землях с торфяными почвам — противопожарные мероприятия.

	Район III. Не рекомендуемые к освоению

	III 
	Земли, исключаемые из сельхозиспользования:

· Болотные массивы, подлежащие сохранению в естественном состоянии (охраняемые болотные массивы, др.)

· Земли, занятые лесами, имеющими водохранное значение**

· Узкие речные долины и овражно-балочная сеть

	Район IV. Перспективное освоение

	IV 
	Существующие торфяные месторождения, после разработки которых рекомендуется проводить рекультивацию с целью вовлечения их в сельхозоборот. 
	Понижение уровня грунтовых вод до норм осушения путем организации поверхностного стока, создания защитных ограждений и дрен. Применение противопожарных мероприятий.
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4.2.4. Условия водообеспечения и водные ресурсы

Для водоснабжения населенных пунктов района используются питьевые подземные воды. Территория Кирово-Чепецкого муниципального района относится к области средней степени обеспеченности ресурсами пресных подземных вод. Более обеспечена пресными подземными водами северо-западная часть района, где первым от поверхности залегает северо-двинский карбонатно-терригенный водоносный комплекс. Центральная и восточная части района менее обеспечены, на этой территории первыми залегают терригенный уржумский и казанский водоносный комплексы, с меньшей производительностью водоносной толщи и развитием некондиционных вод. Большая часть используемой подземной воды связана с эксплуатацией подземных вод карбонатно-терригенного и терригенного водоносных горизонтов перми. Лишь отдельные скважины используют подземные воды отложений четвертичного возраста. Разрабатываются как месторождения подземных вод, так и мелкие групповые водозаборы и одиночные скважины. 

По данным Департамента экологии и природопользования Кировской области (перечень водозаборных скважин Кирово-Чепецкого района по состоянию на 01.01.2008г.) на территории Кирово-Чепецкого района в настоящее время насчитывается 328 водозаборных скважин (подробнее см. Том 5. Инженерная инфраструктура. Раздел 1.1. Существующее состояние систем водоснабжения). Из действующих скважин (267 шт.) в настоящее время эксплуатируются на основании лицензии лишь 41, остальные эксплуатируются без лицензии, что является нарушением существующего законодательства. Пользователям всех действующих скважин необходимо оформить лицензии в ближайшее время.

В таблице 4.4 представлено распределение водозаборных скважин Кирово-Чепецкого района по эксплуатационным горизонтам. Глубина скважин колеблется от 17 (п. Васькино) до 230 м (д. Кузнецы). Большая часть используемой подземной воды связана с карбонатно-терригенными и терригенными отложениями верхней перми. Лишь 3 скважины (одна из них резервная) используют подземные воды отложений четвертичного возраста. 
Таблица 4.4. Распределение водозаборных скважин Кирово-Чепецкого района по эксплуатационным горизонтам
	Индекс
	Водоносный эксплуатационный  горизонт
	Кол-во скважин (действ./ бездейств./резерв.)
	Глубина, м
	Дебит, л/сек

	Р2
	- верхнепермский карбонатно-терригенный комплекс
	2/-/-
	91
	1

	Р2jr
	- юрпаловский терригенный подгоризонт
	2/-/-
	74,5-120
	1,1-2,5

	Р2kt
	- котельничский карбонатно-терригенный горизонт
	25/-/1
	48-130
	0,4-5,8

	Р2kz
	- казанский карбонатно-терригенный комплекс
	17/-/4
	45,7-104
	0,6-5,0

	Р2kz2
	- верхнеказанский карбонатно-терригенный горизонт
	5/-/-
	74-95
	1,9-2,8

	Р2sl
	- слободской карбонатно-терригенный подгоризонт
	4/-/-
	82-130
	1,3-2,8

	Р2t
	- татарский карбонатно-терригенный комплекс
	10/-/4
	45-135
	0,8-4,4

	Р2t1-Р2kz
	- нижнетатарско-казанский комплекс
	1/-/1
	50-203
	1,1-8,8

	Р2t2
	- верхнетатарский терригенный комплекс
	2/-/1
	90-109
	1,7-2

	Р2vt
	- вятский терригенный горизонт
	9/3/5
	58-103
	0,6-2,8

	Р2иr
	- уржумский карбонатно-терригенный горизонт
	176/16/21
	17-230
	0,3-48

	Р2иr1
	- нижнеуржумский карбонатно-терригенный подгоризонт
	6/-/1
	50-102
	1,0-6,9

	Р2иr2
	- верхнеуржумский карбонатно-терригенный подгоризонт
	2/-/3
	70-110
	2,8-22

	Р2рt
	- путятинский терригенный подгоризонт
	4/-/-
	85-96
	1,3-2,8

	'Q
	- четвертичный  комплекс
	2/-/1
	
	


На территории осуществляется добыча минеральных вод, используемых с низкой минерализацией в качестве столовых (санаторий «Вятские Увалы»), а воды с более высоким уровнем минерализации в медицинских целях и бальнеологии, большинство недропользователей расположено в Нижнеивкинской курортной зоне.
4.2.5. Мелиорация земель

Система мероприятий по коренному улучшению свойств и режимов почв, в отличие от разовых факторов агротехнического обеспечения урожая каждого года, предполагает многолетний эффект. Потребность, виды, последовательность мелиорации ландшафтов вытекают из специфики местных физико-географических условий, из биологических законов растениеводства, региональных систем земледелия и экономических возможностей хозяйств.

По информации Управления сельского хозяйства Кирово-Чепецкого района, на 01.01.2008г. площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий в районе составляет 204 га (табл. 4.5), осушаемых сельскохозяйственных угодий – 12 324 га, из которых 10 580 га с закрытым дренажем (табл. 4.5.).

Таблица 4.5. Наличие орошаемых земель в Кирово-Чепецком районе по состоянию на 01.01.2008г.

	№ п/п
	Наименование землепользователя
	Наименование системы участка
	Площадь, га
	в т.ч. орошаемых на осушенных
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	
	
	
	
	всего
	из них с закрытым дренажем
	
	

	1
	ООО «Овощевод»
	Белошейцы
	204
	200
	200
	1984, 1986
	Удовл.

	
	Итого
	
	204
	200
	200
	
	


 Таблица 4.6. Наличие осушенных земель в Кирово-Чепецком районе по состоянию на 01.01.2008г.*
	№ п/п
	Наименование землепользователя
	Наименование системы участка
	Площадь, га
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	
	
	
	по годовому земельному отчету
	в т.ч. с закрытым дренажем
	
	

	1
	СХПК Кстининский
	Сунцовские пашни
	169
	159
	1981
	40 га реконстр.

	
	
	Чайкино
	245
	239
	1984
	Удовл.

	
	
	Голодницкое ДКП
	71
	71
	1979
	

	
	
	Полой
	272
	
	1988
	

	
	
	Полойская 1
	62
	61
	1968
	

	
	
	Звени
	666
	645
	1969
	

	
	
	Итого
	1485
	1175
	
	

	2
	ООО СХП «Мясомолочный»
	Веретейские пашни
	421
	420
	1981-1982
	Удовл.

	
	
	Журавли
	844
	824
	1983
	40 га реконстр.

	
	
	Торбеево
	727
	697
	1985,1986
	Удовл.

	
	
	Носковщина
	701
	694
	1987
	

	
	
	Итого
	2693
	2635
	
	

	3
	СХПК Фатеевский
	Фатеевцы
	431
	134
	1985
	Неудовл.

	
	
	Вострики
	418
	418
	1986
	Удовл.

	
	
	Благодарное
	409
	408
	1986, 1987
	Неудовл.

	
	
	Починок
	480
	388
	1990
	

	
	
	Итого
	1738
	1645
	
	

	4
	ООО «СХП «Ржаной Полом»
	М.Перелаз
	80
	80
	1980
	Удовл.

	5
	СХПК Каныпский
	Каныпское ДКП
	263
	257
	1977, 1979
	100 га реконстр.

	6
	СХПК им. Кирова
	Башлянские луги
	333
	
	1991
	Удовл.

	
	
	Казанский
	100
	
	1993
	

	
	
	Итого
	433
	
	
	

	7
	ЗАО Чепецкое
	Шамагичи
	133
	133
	1974, 1984
	Удовл.

	
	
	Ореховское ДКП
	124
	124
	1976
	

	
	
	Петраки
	508
	486
	1992, 1993
	

	
	
	Итого
	765
	743
	
	

	8
	Кировская оп.ст.
	Погудинцы
	191
	104
	1984
	Удовл.

	
	
	пойма р.Чепцы
	250
	
	1970. 1973
	210 га реконстр.

	
	
	Мокрушинцы
	396
	347
	
	Удовл.

	
	
	Волма
	57
	53
	
	

	
	
	Итого
	894
	463
	
	

	9
	бывш. ОПХ Пригородное
	Луговское ДКП
	108
	108
	1979
	Удовл.

	
	
	Федяковские пашни
	137
	133
	1982
	

	
	
	Порошинские луга
	150
	
	1976, 1977
	

	
	
	Шелепенские пашни
	262
	257
	1982
	

	
	
	Олинцы
	372
	362
	1989, 1990
	

	
	
	Вахренки
	61
	59
	1991
	

	
	
	Кузнецы
	250
	217
	1991
	

	
	
	Кокуйское ДКП
	172
	165
	1987
	

	
	
	Итого
	1512
	1301
	
	

	10
	НИИ СХ Северо-Вост.
	Федяковские пашни
	5
	5
	1982
	Удовл.

	11
	Инспекция по кар.раст.
	Веретейские пашни
	17
	17
	1982, 1981
	Удовл.

	12
	кр.х-во Шаклеина
	кр.х-во Шаклеина
	31
	25
	1994
	Удовл.

	13
	кр.х-во Федянина
	Мокрушино
	10
	10
	1995
	

	14
	кр.х-во Шестакова
	Б.Шиям
	52
	52
	1980
	

	15
	кр.х-во Безумовой
	Федосимово
	397
	376
	1990
	Удовл.

	
	
	Пограничная
	4
	
	1960
	

	
	
	Загребовские пашни
	695
	687
	1981
	

	
	
	Б.Шиям
	375
	357
	1980
	70 га реконстр.

	
	
	М.Шиям
	541
	483
	1984, 1986
	Удовл.

	
	
	Итого
	1700
	1593
	
	

	16
	Пасеговское СП
	Б.Шиям
	73
	73
	1980
	Удовл.

	17
	Фатеевское СП
	Вострики
	60
	60
	1986
	Удовл.

	18
	Мошуренко К.Б.
	Широковцы
	115
	59
	1973, 1979
	100 га реконстр.

	
	
	Казарино
	398
	387
	1982
	Неудовл.

	
	
	Итого
	513
	446
	
	


* - по данным Управления сельского хозяйства Кирово-Чепецкого района и в соответствии с «Годовым отчетом о наличии и распределении земель Кирово-Чепецкого района по состоянию на 01.01.2008г.»
На данный момент практически не проводится поддержание осушительных систем в полном объеме (работы по вырубке от кустарника, очистка от ила и наносов дренажа, водоотводящих каналов и др.). Оценка состояния осушенных земель в сельскохозяйственных производственных кооперативах показывает, что на большинстве земель, используемых для ведения сельскохозяйственного производства, необходимо проведение различных мелиоративных мероприятий для повышения эффективности производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

Среди сельских поселений, где целесообразно проведение первоочередных мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение водно-воздушного режима почв и повышение плодородия земель, необходимо отметить Бурмакинское, Кстининское, Фатеевское, Чепецкое, Просницкое. 

4.2.6. Транспортная обеспеченность территории

Транспортный комплекс района представлен сетью автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, линией железной дороги (Транссибирская магистраль) и трубопроводным транспортом. Пассажирское сообщение по территории района осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. 
Протяженность железных дорог по Кирово-Чепецкому району составляет 95 км. Основная железнодорожная ветка, пересекающая территорию района, частично дублируют направления региональных автодорог, усиливая транспортный каркас. Кирово-Чепецкий район обслуживает Кировское отделение Горьковской железной дороги. Участок Транссиба в Кирово-Чепецком районе проходит по территории 8 сельских поселений из 13.

Основными железнодорожными станциями Транссиба в пределах района являются: Поздино, Бумкомбинат, Просница. Также имеются станции: Полой, Мутница, Конып, Луговой, Аркадьево [Чуваши]. Около границ района на территории города Киров располагается железнодорожная станция Лянгасово, которая является крупным транспортным узлом. Имеется однопутное ответвление Бумкомбинат – Чепецкая.

По территории района проходит участок магистрального газопровода Оханск – Киров протяжённостью 69 км и пропускной способностью 308,2 куб.м/час (по данным ОАО «Промгаз»).
По территории района проходит 50 км водных путей. На протяжении веков речной транспорт был единственным, осуществляющим грузовые и пассажирские перевозки. По причине нерентабельности в настоящее время речной транспорт отсутствует.

Общая протяжённость автомобильных дорог Кирово-Чепецкого района по состоянию на 01.01.2009г. составляет 597,6 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 243,12 км
Динамика изменения плотности автомобильных дорог общего  пользования с твердым покрытием за последние 5 лет отражает постепенное увеличение данного показателя. Данная цифра превышает среднеобластное значение плотности автомобильных дорог общего пользования в 2,26 раза.

Время транспортного сообщения между центрами сельских поселений и областным центром (г.Киров) укладывается в пределы 1,5 часа. Время транспортного сообщения между центрами 12 из 13 сельских поселений и районным центром (г.Кирово-Чепецк) укладывается в пределы 1-го часа. Наихудшие показатели транспортной доступности имеют  Мокрецовское и Селезеневское сельские поселения.

Все значения протяженности и плотности автомобильных дорог на территории Кирово-Чепецкого района выше средних по области. Наиболее обеспеченными являются Фатеевское, Чепецкое и Селезеневское сельские поселения. Наименее обеспеченными являются Бурмакинское, Пасеговское, Филипповское и Просницкое сельские поселения.
Сеть местных дорог имеет низкую степень благоустройства проезжей части (от общей протяженности 41,8% не имеют твёрдого типа  покрытия проезжей части и лишь 30% дорог имеют асфальтированное покрытие), что не может не сказаться на благоустройстве дорожной сети в целом и на безопасности движения, в частности.

На территории района расположено 6 автозаправочных станций (ж.д.ст.Просница, с.Кстинино, д.Чуваши, п.Пригородный, д.Березино, Советский тракт (к востоку от д. Вахренки)).

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории района, что происходит в основном за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. Число собственных легковых автомобилей у жителей Кирово-Чепецкого района выше среднего значения по области на 12%, что составляет 178,9 шт./1000 чел. населения (по данным на конец 2007 года).

За последние 5 лет перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности и грузооборот сократились практически в 10 раз и составляет от областных всего 1%.

Таким образом, Кирово-Чепецкий район характеризуется достаточно высокой степенью интегрированности в транспортную инфраструктуру области. При этом работа железнодорожного транспорта нуждается в повышении эффективности за счет модернизации путевого хозяйства, станций, терминально-складского комплекса, повышения безопасности движения с организацией пересечений в разных уровнях и закрытием переездов. 

Сеть автомобильных дорог по конфигурации, параметрам отдельных участков, качеству и состоянию дорожных одежд не соответствует потребностям ни хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения. Износ дорог достигает примерно 70% в результате недоремонта дорог и низкого технического уровня дорожного комплекса района. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

Недостатком транспортной инфраструктуры является отсутствие на территории района дорог федерального значения (подробнее см. Том IV. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области. Транспортная инфраструктура). 
5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
5.1. Формирование систем расселения

5.1.1. Современное расселение

Кирово-Чепецкий район – один из наиболее заселенных районов Кировской области, средняя плотность населения составляет 9,6 чел./кв.км (при средней по области 11,7 чел/кв.км). При этом по площади район занимает 24 место среди 39 муниципальных районов Кировской области.

Кирово-Чепецкий район входит в состав крупной групповой системы населенных мест (ГСНМ) или, иначе, агломерации, формирующейся на базе областного центра г.Кирова, причем территория Пасеговского, Федяковского, Кстининского сельских поселений входит в зону центрального ядра ГСНМ с присущими ей ограничениями градостроительного развития и согласно Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432, рассматриваются как зона преимущественной жилищной застройки при формировании Кировской агломерации. На территории в пределах центрального ядра ГСНМ накладываются ограничения размеров застраиваемой территории и перспективной численности населения и одновременно, на этих территориях необходимо предусмотреть сохранность озелененных природных территорий, перспективы увеличения открытых пространств между соседними населенными пунктами в целях предотвращения их слияния в единый массив городской застройки. 

Центральная часть района (Чепецкое, Просницкое, Бурмакинское, Фатеевское, Поломское, Коныпское сельские поселения) расположена в промежуточной зоне агломерации (в радиусе 1,5 часовой транспортной доступности г. Кирова). Восточная часть района (Чувашевское, Филипповское, Мокрецовское, Селезеневское сельские поселения) располагается во внешней зоне центра агломерации. Территории, расположенные в промежуточной и внешней зонах ГСНМ, выполняют роль резервных для нового жилищного строительства города-центра и других городов центрального ядра – в данном случае г.Кирово-Чепецка, и имеют потенциал развития за счет вынесения в них отдельных градообразующих функций центральной зоны. 

Необходимо отметить, что наличие поблизости моноцентрической агломерации крупного города и ее поступательное развитие имеет и отрицательные последствия, проявляющиеся в усилении процесса оттока экономически активного населения из низшего уровня системы расселения, представленного центрами сельских поселений (т.н. внутрихозяйственные центры). Они становятся более уязвимы, что может привести к усилению процессов депопуляции периферии района, нарушению системы его расселения и росту необходимых для решения этой проблемы затрат.

Расположение Кирово-Чепецкого района в центральной части Кировской области, в составе Кировской агломерации и в пределах влияния второго по величине города области – Кирово-Чепецка, а также отсутствие городских поселений на территории района и развитая транспортная сеть наложили специфические черты на структуру расселения в районе. Густота населенности района крайне неравномерна. Если плотность населения в северо-западной части района изменяется от 21,0 чел./кв.км в Чепецком с.п. до 11,9 чел./кв.км в Кстининском с.п., то в восточной части района, наиболее удаленной от г. Киров и Кирово-Чепецк, она составляет 4,8 чел./кв.км (Селезеневское СП). Подавляющее большинство населенных пунктов размещаются вдоль транспортных магистралей и, в особенности, – в местах их пересечения (см. схему «Система расселения»). 

Кроме того, одной из типичных форм расселения в сельских поселениях, тяготеющих к Кирову и Кирово-Чепецку, становится расселение рекреационное или дачное с различной сезонной плотностью населения.
Показатели, характеризующие особенности системы расселения района, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сравнительная характеристика расселения по сельским поселениям (СП) Кирово-Чепецкого района
	Сельское поселение
	Население на 01.01.2008г.*
	Площадь СП, кв. км.
	Количество сельских населенных пунктов / не жилых
	Плотность населения, чел./кв.км.

	Бурмакинское
	1529
	234,00
	18 / 8
	6,5

	Коныпское
	1004
	94,80
	12 /2
	10,6

	Кстининское
	1696
	142,79
	26 / 3
	11,9

	Мокрецовское
	1901
	271,51
	13 / 1
	7,0

	Просницкое
	3017
	359,44
	34 / 7
	8,4

	Поломское
	1280
	153,21
	16 / 3
	8,4

	Пасеговское
	3051
	182,25
	36 / 13
	16,7

	Селезеневское
	780
	164,29
	7 / 1
	4,7

	Фатеевское
	1040
	174,33
	16 / 5
	6,0

	Федяковское
	1230
	74,30
	23 / 3
	16,6

	Филипповское
	1467
	153,27
	12 / 1
	9,6

	Чепецкое
	2186
	104,29
	15 / 1
	21,0

	Чувашевское
	1008
	101,79
	9 / 2
	9,9

	Всего
	21 189
	2 210
	237 / 51
	9,6


* - по данным похозяйственного учета администраций сельских поселений о численности населения на 1 января 2008г.

В настоящий момент в районе насчитывается 237 населенных пунктов, причем 51 из них – нежилые. Основная часть населения (78%) сосредоточена в средних и крупных населенных пунктах с численностью жителей более 500 человек, которых в районе насчитывается всего 14. Наиболее крупными (численность населения более 2000 человек) в районе являются поселки, экономическую базу которых составляют сочетания предприятий различной экономической деятельности: с.Пасегово, ж.д.ст.Просница (табл. 5.2).
Таблица 5.2. Распределение сельских населенных пунктов по количеству проживающего населения

	Группы населенных пунктов по численности населения
	Кол-во населенных пунктов
	Население*

	
	всего
	%
	всего
	%

	25 и менее
	118
	63,6
	1112
	5,2

	26-50
	19
	9,8
	230
	1,1

	51-100
	16
	8,7
	656
	3,1

	101-200
	15
	8,1
	1745
	8,2

	201-500
	4
	2,2
	816
	3,8

	501-1000
	7
	3,8
	6187
	29,2

	1001-2000
	5
	2,7
	5333
	25,1

	более 2000
	2
	1
	5110
	24,1


* - по данным похозяйственного учета администраций сельских поселений о численности населения.

Большинство сельских поселений Кирово-Чепецкого района не имеют ведущую экономическую специализацию: почти все сельские поселения агроиндустриальные с значительной долей розничной торговли. К группе сельскохозяйственных сельских поселений с уверенностью можно отнести только 5 из 13 – это Поломское, Селезеневское, Федяковское, Мокрецовское и Филипповское сельские поселения. 

Современные особенности территориальной организации расселения района:

· отсутствие на территории района городских поселений;

–
существующая система расселения района сформировалась под влиянием областного центра г.Кирова как часть Кировской агломерации, с присущими ей чертами: концентрация населения в пригородных зонах Кирова и Кирово-Чепецка и вдоль основных транспортных магистралей района, расползание урбанизированных территорий, поглощающих сельскохозяйственные земли и озелененные территории, наличие рекреационных потоков (посещение мест загородного отдыха) и поселений дачного типа;

· четко просматривающееся зонирование территории района по функциональному назначению, сложившееся под влиянием агломерации: размещение крупных объектов рекреации и здравоохранения в западной части района, наибольшая концентрация промышленности в сельских поселениях, прилегающих к г. Кирову и промышленному подцентру Кировской агломерации г.Кирово-Чепецку (Пасеговское, Чепецкое и Просницкое сельские поселения), преимущественно сельскохозяйственная специализация сельских поселений южной и юго-восточной частей района;

· формирующаяся в настоящее время местная система расселения в системообразующем многофункциональном центре – в ж.д.ст.Просница, выполняющей функции транспортного узла, индустриального центра, центра культурно-бытового обслуживания для всего населения восточной сельскохозяйственной части района;

На территории района можно выделить следующие оси расселения:

1. Основные оси расселения:

а) густо заселенная зона, протянувшаяся в широтном направлении вдоль железной дороги от западной до восточной границ района, которая частично входит в состав пригородных зон Кирова и Кирово-Чепецка;

б) относительно плотно заселенные зоны вдоль автомагистралей: Киров – Вятские Поляны и Просница – Филиппово – Каринка – Ардашевский.

2. Второстепенные оси расселения:

а) система населенных мест, расположенная вдоль автодороги Чуваши – Пыжа – Филиппово с перспективой дальнейшего развития;

б) развитая система населенных мест на периферии пригородной зоны г. Кирова в секторе между автомагистралями Киров – Пасегово – Стрижи и Киров – Советск, а также в пойме р. Быстрица, которая является зоной перспективного расселения преимущественно коттеджного/дачного типа;

Расположение Кирово-Чепецкого района в структуре развивающейся Кировской агломерации привела к накоплению ряда таких серьезных проблем, как:

−
слабая управляемость процессами расселения;

−
диспропорции в распределении экономического и социально-культурного потенциала между поселениями;

−
чрезмерная концентрация населения в ряде сельских поселений района и ограниченном числе населенных пунктов.

Требуется развитие подцентра трудового тяготения и обслуживания на территории муниципального района, роль которого может выполнить населенный пункт – ж.д.ст. Просница. При этом следует обеспечить комплексное, взаимосвязанное развитие всех населенных пунктов системы расселения, на фоне формирования сети общесистемных и местных дорог, комплексного развития жилищного строительства и объектов повседневного и периодического обслуживания в центрах сельских поселений. Основой взаимосвязанного расселения в данном случае будут служить трудовые и периодические культурно-бытовые связи, радиус которых не будет превышать, как правило, 30 км.

5.1.2. Принципы формирования и перспективы развития системы 
расселения

Общим принципом формирования расселения в районе принимается создание целостной системы населенных мест на основе производственно-экономических, культурно-бытовых и прочих межселенных связей в пределах ареалов их взаимосвязанного развития.

При этом развитие системы расселения должно осуществляться комплексно и обеспечиваться мероприятиями по рациональному использованию трудовых, территориальных и других ресурсов, по организации и размещению производства, по формированию и улучшению природной среды, решению социальных и градостроительных вопросов.

Каркас системы расселения района в настоящее время составляет его административно-территориальное деление: сельские поселения с административными центрами, транспортная сеть и районный центр г.Кирово-Чепецк, расположенный в отдельном муниципальном образовании, и г.Киров как центр групповой системы расселения, частью которой является Кирово-Чепецкий район. Предполагается, что этот каркас сохранится и на перспективу.

В развитии систем расселения важное значение имеют транспортные условия. В Кирово-Чепецком районе они благоприятные – центры сельских поселений расположены вдоль транспортных осей: железной дороги, автомобильных магистралей и узлах их пересечений. Остальные населенные пункты находятся в пределах не более чем 30-минутной транспортной доступности к центрам сельских поселений и хозяйств. Вся территория района покрыта обширной сетью дорог различных категорий, обеспечивающей устойчивость связей всех населенных пунктов района с центрами. 

Общая структура расселения района определяется путем выделения центров расселения различного функционального назначения и установления зон их влияния.

Для Кирово-Чепецкого района предлагается опорный системообразующий каркас расселения, состоящий из двухзвенной системы центров: межхозяйственный центр и внутрихозяйственные центры, а также осей расселения, образующихся вдоль транспортных коммуникаций.

Основу системы расселения составят (как и в настоящее время) центры сельских поселений. Эти населенные пункты будут центрами первичной системы расселения, так называемыми внутрихозяйственными центрами. Они выполняют следующие наиболее важные функции в поселениях: 

- административного и/или экономического центра территории;

- центра социального обслуживания населения;

- места приложения труда.

Одной из определяющих черт при выборе внутрихозяйственных центров явилось то, что в этих населенных пунктах уже в настоящее время имеется развитая инфраструктура обслуживания, формирование которой было связано с учетом обслуживания не только своего населения, но и населения близлежащих более мелких населенных пунктов. 

Зона влияния внутрихозяйственного центра расселения складывается, как правило, в радиусе 15-20 минутной транспортной доступности до него других населенных пунктов.

С целью усиления системы расселения в восточной части района, в ж.д.ст. Просница будет сформирован межхозяйственный центр системы расселения, имеющий следующие функции:

- территориальная близость к внутрихозяйственным центрам южной и восточной частей района,

- производственные, трудовые и культурно-бытовые связи с окружающими центрами,

- имеющаяся инфраструктура учреждений культурно-бытового назначения периодического и частично эпизодического пользования.

Основные и уникальные объекты сферы обслуживания, а также большой выбор мест приложения труда сосредоточены в г.Кирово-Чепецк и г.Киров, в зоне 1,5 часовой транспортной доступности которых находится вся территория района.

В западной части района, большая часть которой относится к пригородной зоне г. Кирова, активно формируется расселение преимущественно коттеджного/дачного типа, что влечет за собой необходимость поддержания и развития социальной и культурно-бытовой сферы обслуживания населения.

В результате анализа существующего положения и в целях дифференцированного подхода при перспективном проектировании все населенные пункты, образующие сеть поселений первичных подсистем расселения, по характеру применяемых к ним средств градостроительного регулирования разделены на 2 группы:

1. Развиваемые населенные пункты – в основном, современные центры хозяйств и крупные несельскохозяйственные населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. В этих населенных пунктах предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанное с этим расширение и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктур. Перечень развиваемых населенных пунктов представлен в таблице 5.3.

2. Сохраняемые населенные пункты. В этих населенных пунктах имеются сохраняемые производственные объекты, отсутствует необходимость сселения жителей, предусматривается осуществление капитального текущего ремонта жилого фонда, инженерной и транспортной инфраструктуры и осуществление индивидуального жилищного строительства. Сохраняемыми населенными пунктами считаются все населенные пункты района, не относящиеся к категории развиваемых.

Таблица 5.3. Перечень развиваемых населенных пунктов района

	№ п/п
	Населенный пункт
	Сельское поселение

	1. 
	с. Бурмакино
	Бурмакинское

	2. 
	д. Малый Конып
	Коныпское

	3. 
	с. Кстинино
	Кстининское

	4. 
	д. Голодница
	

	5. 
	с. Каринка
	Мокрецовское

	6. 
	с. Пасегово
	Пасеговское

	7. 
	п. Быстрицкий тубсанаторий
	

	8. 
	д. Головизнинцы
	

	9. 
	д. Салтыки
	

	10. 
	с. Трехречье
	

	11. 
	д. Ральники
	

	12. 
	с. Полом
	Поломское

	13. 
	с. Селезениха
	Селезеневское

	14. 
	д. Шутовщина
	Федяковское

	15. 
	д. Лубягино
	

	16. 
	с. Филиппово
	Филипповское

	17. 
	п. Ключи
	Чепецкое

	18. 
	д. Чуваши
	Чувашевское

	19. 
	ж.д.ст. Просница
	Просницкое

	20. 
	ж.д.ст. Бумкомбинат
	

	21. 
	с. Фатеево
	Фатеевское


Предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы расселения:

- формирование местной системы расселения на основе межхозяйственного центра в н.п. ж.д.ст.Просница и внутрихозяйственных центров в каждом сельском поселении; 

- стимулирование и развитие внутрихозяйственных центров – центров сельских поселений, путем размещения в них объектов капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового назначения). Всего на территории района выделено 11 внутрихозяйственных центров (табл. 5.5);

- реализация сетевого подхода к размещению объектов культурно-бытового обслуживания с целью рационального расходования бюджетных средств и создания комфортных условий проживания населения;

- сближение мест расселения сельского населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых миграций;

- упорядочение функциональной специализации населенных пунктов с преобразованием монопрофильных населенных пунктов в многофункциональные путем развития хозяйственно-организующих, производственных и социально-обслуживающих функций, причем, чем разнообразней будут эти функции, тем устойчивее положение самого населенного пункта в местной системе расселения;

- развитие системы пригородного индивидуального жилищного строительства на базе существующих мелких населенных пунктов в пределах выделенных перспективных внутрирайонных осей расселения при одновременном развитии инфраструктурной, социальной и культурно-бытовой сферы обслуживания населения. Таких, как система населенных мест на периферии пригородных зон г. Кирова и Кирово-Чепецка.

5.1.3. Система расселения на базе межселенного культурно-
бытового обслуживания населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений (табл. 5.4.). Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения.

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки). Практически они должны размещаться в большей части населенных пунктов.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно при наличии большой численности обслуживаемого населения.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, а также уникальные учреждения и предприятия обслуживания.

Подробнее существующая структура размещения учреждений и предприятий обслуживания на территории Кирово-Чепецкого района рассмотрена в разделе Социальная инфраструктура.

Таблица 5.4. Состав основных культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания

	Виды обслуживания
	Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания

	
	Повседневного пользования
	Периодического пользования
	Эпизодического пользования

	
	Внутрихозяйственные центры,  центры сельских поселений 
	Крупные сельские поселения 
	Районный центр
	Районный центр

	1. Учреждения образования
	Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы
	Колледжи, лицеи, детские школы искусств и творчества
	Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные
	Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров

	2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 
	ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт
	Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека
	Центральная районная больница, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни 
	Областные и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно – диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля

	3. Учреждения культуры и искусства
	Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек 
	Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей
	Многопрофильные центры учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, районные и городские библиотеки, залы аттракционов игровых и автоматов
	Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно- зрелищные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы, казино

	4. Физкультурно-спортивные сооружения 
	Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными
	Стадионы, спортзалы, бассейны
	Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты
	Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения 

	5. Торговля и общественное питание 
	Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания 
	Магазины прод. И пром. Товаров, предприятия общественного питания 
	Торговые центры, мелко-оптовые и розничные рынки и базы, ресторан, кафе и т.д.
	Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары и т.д.

	6. Учреждения бытового и коммунального обслуживания
	Приемные пункты бытового обслуживания и прачечные-химчистки, бани
	Предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки самообслуживания, бани, пождепо
	Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы
	Фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, гостиницы класса люкс

	7. Административно-деловые и хозяйственные учреждения
	Административно-хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка
	Административно- хозяйственная служба, отделения связи и милиции банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ
	Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, жилищно-коммунальные службы
	Административно-хозяйственные комплексы, деловые банковские структуры, дома связи, юстиции, центральные отделения банков, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные организации
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Исходя из перспективного развития системы расселения Кирово-Чепецкого района и его планировочной и транспортной структуры наиболее целесообразно следующее построение системы культурно-бытового обслуживания населения района:

1. город Кирово-Чепецк и г.Киров являются центрами, обеспечивающими население района уникальными видами обслуживания, а также предприятиями эпизодического пользования. Влияние этих центров распространяется на район в целом.

2. ряд учреждений периодического пользования намечается сконцентрировать в межхозяйственном центре – ж.д.ст. Просница, которое бы распространяло свое влияние на население, проживающее в радиусе 45 минутной транспортной доступности от него.

3. внутрихозяйственные центры, а также наиболее крупные сельские населенные пункты внутри сельских поселений должны играть роль основных центров концентрации учреждений и предприятий повседневного пользования для населения сельских поселений. Всего выделено 11 внутрихозяйственных центров (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Внутрихозяйственные центры расселения.

	с. Бурмакино
	 –   Бурмакинское сельское поселение

	д. Малый Конып
	 –   Коныпское сельское поселение

	с. Кстинино
	 –   Кстининское сельское поселение

	с. Каринка
	 –   Мокрецовское сельское поселение

	с. Пасегово
	 –   Пасеговское сельское поселение

	с. Полом
	 –   Поломское сельское поселение

	с. Селезениха
	 –   Селезеневское сельское поселение

	д. Шутовщина
	 –   Федяковское сельское поселение

	с. Филиппово
	 –   Филипповское сельское поселение

	п. Ключи
	 –   Чепецкое сельское поселение

	д. Чуваши
	 –   Чувашевское сельское поселение

	с. Фатеево
	 –    Фатеевское сельское поселение


5.2. Формирование природно-экологического каркаса территории

Существующая система особо охраняемых природных территорий Кирово-Чепецкого района

Важным фактором поддержания биологического разнообразия и экологического баланса района является развитие системы особо охраняемых природных территорий. Основной функцией ООПТ является поддержание экологического баланса территории, сохранение биоразнообразия, ненарушенных природных комплексов.
На территории района в настоящее время существует 7 особо охраняемых природных территорий: 4 памятника природы регионального значения, 1 лечебно-оздоровительная местность регионального значения, 1 курорт регионального значения (частично 3-я зона округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности «Курорт «Нижне-Ивкино») и зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского (см. схему «Природно-экологический каркас территории»):
1) Памятник природы Машковцевские кедры был создан 28.09.1962 г. Ему был присвоен биологический (ботанический) профиль и региональный статус. Общая площадь ООПТ составляет 27,5 га. 

Памятник природы располагается в Бурмакинском сельском поселении за восточной окраиной деревни Машковцевы, территориально входящей в село Бурмакино Кирово-Чепецкого района в 30 км от г.Кирова по Казанскому тракту.

В структуре регионального землепользования территория ООПТ граничит с землями с/х назначения (пастбища) ООО «Мясомолочный». 

ООПТ расположено на Вятско-Камской возвышенности. На его территории находится 9 кедров за восточной окраиной д. Машковцевы, посаженные И.В. Машковцевым в 1725 г. - родоначальником культуры кедра в Кировской области. Эти посадки считаются одними из самых старых в Европейской части России и самыми старыми в Кировской области. В селе Бурмакино в настоящее время произрастает 256 разновозрастных кедров, выращенные из местных семян. Памятник природы имеет познавательно-историческое значение. 

Основной объект охраны - кедр сибирский – Pinus sibirica Du Tour.

В соответствии с установленным природоохранным режимом ООПТ на территории не допускается порча деревьев, прогон и выпас скота, возведение построек, выемка грунта. 

2) Памятник природы оз. Артемьевское был создан в 31.10.1974 г. Ему был присвоен гидрологический профиль и региональный статус. 

Общая площадь ООПТ составляет 252 га. Оно расположено на Вятско-Камской возвышенности на левом берегу р.Чепцы вблизи с.Ильинское (Просницкое сельское поселение). В структуре регионального землепользования с северной части территория ООПТ окружена землями Кировской опытной станцией, с южной Кировским лесхозом. 

Памятник природы представляет собой лентообразное пойменное старичное озеро в левобережной пойме р. Чепцы. Берега окаймлены деревьями и кустарниками, в т.ч. широколиственными видами – липой и вязом, а также осокорем, старыми соснами. Оконечности озера затягиваются прибрежной растительностью. Озеро является местом отдыха, любительской охоты и рыбалки. Площадь зеркала воды - 35,6 га. ООПТ имеет научно-познавательное и природоохранное значение.  

Помимо самого озера, к основным объектам охраны относятся растения, включенные в приложение к Красной книге Кировской области: кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J.Presl, ирис сибирский Iris sibirica L., колокольчик персиколистный Companula persicifolia L., володушка золотистая Burleurum aureum Fisch (редкий вид для района). 

В соответствии с установленным природоохранным режимом ООПТ на территории не допускается устройства летников для скота, прогон и выпас скота в гнездовой период (май-июль), проведение осушительных работ, выемка грунта, возведение любого рода построек и сооружений. 

3) Памятник природы оз.Орловское был создан в 13.03.1992 г. Ему был присвоен гидрологический профиль и региональный статус. Общая площадь ООПТ составляет 67,6 га.

Памятник природы расположен в междуречье рек Ивкина и Шиповка в Бурмакинском сельском поселении. В структуре регионального землепользования ООПТ граничит с землями гослесфонда.

Памятник природы (гидрологический) представляет собой древнее карстово-суффозионное озеро в окружении ненарушенного верхового болота. Длина 550 м., ширина 350 м, глубина озера до 2,5 метров. Слой чистой воды в нем не превышает 1-1,5 м при глубине озерной чаши более пяти метров, почти все озеро заполнено органическим илом - сапропелем, образующим несколько слоев: красно-оливкового, коричневато-вишневого, светло-розового и светло-оливкового цвета, сапропель (озерный ил) - это желеобразная масса, содержащая до 15% органического вещества и большое количество углекислого кальция. Слои сапропеля в Орловском озере уходят  под сплавину, окаймляющую  водное зеркало вдоль юго-западного и северного берегов. Образование сапропеля в озере обусловлено притоком в него минерализованных подземных вод. По периметру окаймлено сплавиной, которая затягивает зеркало открытой воды. В некоторых местах выделяется пояс глубоководной растительности с плавающими на поверхности листьями кувшинки водной и болотной растительности. Основными охраняемыми видами являются: пухонос альпийский (Baeothryon alpinus L.), пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri(Saut.) Soo`), пальчатокоренник кроваво-красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J.Presl). Также подлежит охране сама экосистема озера и прилегающего к нему верхового болота. ООПТ оз. Орловское имеет научное и природоохранное значение. 

В соответствии с установленным природоохранным режимом на территории ООПТ не допускаются рубки леса и кустарников, кроме рубок ухода и санитарных, мелиоративные работы. 

ООПТ находится в ведомственном подчинении Управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области.

4) Памятник природы оз.Осиновое был создан в 31.10.1974 г. Ему был присвоен гидрологический профиль и региональный статус. 

Общая площадь ООПТ составляет 25,4 га. 

В структуре регионального землепользования ООПТ с западной и южной стороны граничит с землями Кирово-Чепецкого района, с северной и восточной - с землями Слободского района (Чувашевское сельское поселение). 

Памятник природы представляет собой старичное озеро, расположенное в левобережной пойме р. Чепцы в окрестностях д.Чуваши. Типичное пойменное лентообразное озеро. Место любительской охоты. Площадь зеркала - 2,6 га. Охраняемая площадь - 25,38 га. Среди древесной растительности, окаймляющей зеркало воды – осокорь, ива белая, ольха серая и черная, старые ели. Всего на территории памятника природы отмечено произрастание 203 видов сосудистых растений, из них венерин башмачок настоящий, занесенный в Красную книгу РФ и Кировской области, а также 4 вида, включенные в Приложение к Красной книге Кировской области. Памятник природы имеет научное, природоохранное значение.

Основными объектами охраны являются виды растений: венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J.Presl), ирис сибирский (Iris sibirica L.), ирис ложноаировидный (Iris pseudacorus L.), колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L и экосистема самого озера. Памятник природы имеет научное, природоохранное значение.

В соответствии с установленным природоохранным режимом на территории ООПТ не допускается устройство летников для скота, выпас и прогон скота в гнездовой период (май-июль), проведение осушительных работ, возведение построек и сооружений. 

5) Лечебно-оздоровительная местность санатория “Вятские Увалы” была создана 30.12.1997г. Ей был присвоен региональный статус и профиль округа горно-санаторной охраны. Территория лечебно-оздоровительной местности расположена как в Кирово-Чепецком, так и в Куменском районах. 

Общая площадь 2679,99 га, из них в Кирово-Чепецкиом районе находится 2144,31 га, а в Куменском – 535,68га).

Установление округа санитарной (горно-санитарной) охраны имеет целью защиту природных лечебных факторов (в данном случае подземных минеральных вод) от порчи, преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения, а также сохранения благоприятной экологической обстановки в районе санатория “Вятские Увалы”. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности.

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2002г. № 19/217 «Об установлении границ и утверждении площадей зон округа горно-санитарной охраны санатория «Вятские Увалы» в округе горно-санитарной охраны Центра «Вятские Увалы» выделены первая, вторая и третья зоны.

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 18 февраля 2003 г. № 36/46 «Об утверждении режима округа горно-санитарной охраны федерального государственного учреждения центр санаторной реабилитации фонда социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы» на территории первой зоны санитарной охраны запрещается проживание граждан и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, которые могут оказывать вредное влияние на природные лечебные ресурсы и их санитарное состояние, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях, при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий. На территории первой зоны разрешаются связанные с эксплуатацией минеральных вод буровые и земляные работы, строительство и оборудование каптажей, трубопроводов и других бальнеотехнических устройств при условии отсутствия их отрицательного воздействия на санитарное состояние охраняемого объекта.

На территории второй зоны санитарной охраны запрещается строительство объектов и сооружений, производство горных и земляных работ, использование земельных угодий, не связанных непосредственно с разведкой и добычей гидроминеральных ресурсов для лечебных целей; устройство поглощающих колодцев, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, применение ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями растений, вырубка зеленых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок), а также другие работы и действия, которые могут привести к загрязнению, изменению состава или истощению запасов минеральных вод. 

Объекты жилой, курортной и иной застройки должны быть канализованы либо иметь водонепроницаемые выгреба с регулярной очисткой.

В пределах второй зоны должен соблюдаться надлежащий порядок и чистота территории, своевременный вывоз различного мусора и бытовых отходов в места, отведенные для свалок за пределами второй зоны.

На территории третьей зоны санитарной охраны допускаются все виды работ или мероприятия, которые не могут оказать отрицательного влияния на природные лечебные средства, санитарное состояние территории и атмосферного воздуха.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение и строительство промышленных предприятий и иных объектов, выполнение буровых, земляных и других работ, которые могут негативно повлиять на режим, питание и формирование минеральных вод, санитарное состояние атмосферного воздуха. 
6) Лечебно-оздоровительная местность «Курорт «Нижне-Ивкино» (третья зона округа горно-санитарной охраны), частично расположенная на территории Кирово-Чепецкоого района, является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Основным назначением этой зоны является обеспечение защиты и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Общая площадь – 42517 га, в Кирово-Чепецком районе – 1022,64 га. 

«Нижне-Ивкино» – это курорт бальнеологического назначения с источниками минеральных вод и высококачественными лечебными грязями. Здесь расположены естественные и скважинные выходы минерализованных вод (сульфатно-кальциевых, хлоридно-сульфатно-натриевых), а также иловые сульфатные сероводородные озёрно-ключевые грязи. Минеральные источники и грязи обладают высокой радиоактивностью, а ионизация воздуха в районе источников равна ионизации на уровне снеговой линии Эльбруса. 
В округе горно-санитарной охраны курорта «Нижне-Ивкино» установлены первая, вторая и третья зоны. На территории Кирово-Чепецкого района частично расположена третья зона округа горно-санитарной охраны, в границах которой установлены следующие ограничения:
· запрещается использование территории зоны без соблюдения установленного режима для округа санитарной охраны;
· запрещается сведение зеленых насаждений (кроме санитарных рубок и рубок ухода);
· запрещаются работы, оказывающие отрицательное влияние на гидрогеологический режим Нижне-Ивкинского месторождения минеральных вод (осушение болот и долин рек Ивкинки, Ирдыма и др.).
На территории третьей зоны санитарной охраны допускаются все виды работ или мероприятия, которые не могут оказать отрицательного влияния на природные лечебные средства, санитарное состояние территории и атмосферного воздуха.

7) Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, занимающая значительную площадь Кирово-Чепецкого района, обладает статусом ООПТ регионального значения с 2007 г. в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20.06.2007 № 98/258 (ред. от 03.07.2007) «Об объявлении зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского особо охраняемой природной территорией регионального значения». Режим особой охраны зеленой зоны установлен постановлением Правительства Кировской области от 27.08.2007 № 104/361, а ее границы утвержденены решением Малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.92 № 79. Общая площадь зеленой зоны составляет 175 тыс.га. Территория зеленой зоны предназначена для оздоровления воздушного бассейна городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, поддержания экологической стабильности территории, выполнения рекреационных, санитарно-оздоровительных целей.

В зеленую зону не входят земли, находящиеся в черте населенных пунктов.

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
В лесах зеленой зоны запрещается:

· использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

· заготовка живицы;

· ведение сельского хозяйства;

· разработка месторождений полезных ископаемых;

· проведение гидромелиоративных работ;

· размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и гидротехнических сооружений;

· загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями. Конкретные ограничения использования лесов на территории зеленой зоны устанавливаются лесохозяйственным регламентом, утверждаемым в соответствии с федеральным законодательством.
В лесах зеленой зоны допускается:

· осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

· рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Все виды хозяйственной деятельности, разрешенной в пределах границ зеленой зоны, в установленном порядке подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Установленный режим особой охраны зеленой зоны обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

Организация перспективных особо охраняемых природных территорий Кирово-Чепецкого района

Географическое положение района, значительные масштабы территории и близость к крупным урбанизированным центрам делает её ответственной за качество и состояние окружающей среды на прилегающих территориях.
Доля ООПТ в общей площади района в настоящее время составляет около 1 %, что является очень незначительным показателем. 
	а)
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Рис. 5.1. Доля ООПТ в площади Кирово-Чепецкого района:

а) существующее положение, б) расчетный срок

Развитие Кирово-Чепецкого района невозможно без совершенствования природоохранной структуры, а власти района ответственны за сохранение имеющего на территории биологического разнообразия, в том числе краснокнижных видов животных и растений, защищённых международными и федеральными нормативными актами и законами.

Планируемая пространственная организация системы ООПТ района включает создание новых природоохранных кластеров. Точные границы, статус, категорию и значение перспективных к организации ООПТ определить без специальных обследований и подготовки обосновывающих материалов не представляется возможным. Тем не менее, проектом предлагается организовать ООПТ в следующих сельских поселениях:

- в Пасеговском СП на основе наличия уникальных водно-болотных угодий в долине р.Быстрица (ориентировочная площадь около 2500 га);
- в Филипповском СП на основе наличия уникальных краснокнижных видов орнитофауны (ориентировочная площадь около 2075 га, предположительно орнитологический заказник);
- в Чепецком СП на основе наличия уникального кедрового урочища, созданного в 1725 году (ориентировочная площадь около 240 га).
Организация системы ООПТ существенно увеличит устойчивость природного комплекса района, кроме этого повысит туристско-рекреационный потенциал территории Кирово-Чепецкого района. 

Природно-экологический каркас Кирово-Чепецкого района

В целях максимального сохранения природных ландшафтов рассматриваемой территории, обеспечения благоприятных и комфортных условий обитания человека, в составе Схемы территориального планирования были разработаны предложения по формированию природно-экологического каркаса Кирово-Чепецкого района, как средостабилизирующей, территориальной системы, формируемой для создания благоприятной экологической ситуации на территории (см. схему «Природно-экологический каркас территории»).

В схеме определен комплекс мероприятий по охране природно-экологического каркаса, который адекватно защищён юридическими и иными мерами. 

В структуре природно-экологического каркаса выделены территориальные элементы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций: базовые элементы, ключевые элементы, и транзитные элементы.

Базовыми элементами природно-экологического каркаса являются природные территории, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов, биологического разнообразия. К базовым элементам на данной территории относятся крупные лесные массивы,  зеленая зона г.Кирова, г.Кирово-Чепецка и Слободского. 

Ключевые элементы природно-экологического каркаса – наиболее крупные и ценные природные территории, сохранившие качественно полноценное биологическое разнообразие. К ним относятся особо охраняемые природные территории;

Транзитные зоны — территории, которыми поддерживаются экологические связи между базовыми и ключевыми элементами каркаса (осуществляется биологический обмен между лесными, луговыми и водными территориальными комплексами). Они представлены водоохранными и прибрежными зонами, крупными ложбинами стока, перелесками.

На основании анализа выделенных элементов, для поэтапного формирования природно-экологического каркаса района определена необходимость проведения мероприятий и организации регламента использования.

1. Формирования и функционирования базовых и ключевых природных территорий:

1.1. Сохранение природных территорий в зелёной зоне г.Кирова, г. Кирово-Чепецка, г.Слободского;

1.2. Создание и развитие сети особо охраняемых природных территорий: 

· Создание особо охраняемых природных территорий на территории сельских поселений: Пасеговское, Филипповское, Чепецкое;
· Выявление новых мест обитания живых организмов, занесённых в Красную книгу Кировской области, но не обеспеченных необходимой охраной. Правовой статус Красной книги Кировской области не допускает уничтожение мест обитания занесённых в неё видов живых организмов. Данное обстоятельство делает особенно эффективным выявление базовых природных территорий по обитанию наиболее уязвимых видов, придания этим территориям статуса особо защитных участков леса. Наиболее актуальна эта работа в таких сельских поселениях, как Бурмакинское, Фатеевское, Пасеговское, Кстининское, Чувашевское. 

2. Формирование режима использования транзитных зон. 
2.1. В пределах экологических коридоров запрещается:

· аренда лесных участков;

· сплошные рубки (реконструктивные, восстановительные), за исключением мероприятий по устранению катастрофических последствий;

· любое строительство, в том числе прокладка дорог, кроме благоустройства зон отдыха у воды (малые архитектурные формы, дорожки, мостки и т.д.);

· разработка полезных ископаемых;

· перевод луговых земель в пахотные;

· распашка водоохранных и прибрежных зон.

Строительство и реконструкция дорог, затрагивающих транзитные зоны, возможна только при условии обоснования необходимости данного строительства, проведении экологической экспертизы и включении в проект мероприятий по сохранению непрерывности экологического пространства (экодуки).

2.2. Для правового подкрепления системы экологических транзитных зон:

·  определение границ водоохранных зон крупнейших рек по границам их высокой поймы;

·  леса, произрастающие в пределах водоохранных зон рек, выделить в категорию защитных лесов (в соответствии с Лесным кодексом РФ);

·  проведение экореабилитационных мероприятий и рекультивации (в первую очередь на участках бывших торфоразработок в северной части района и в безлесных районах юго-восточной части района):

1) перевод неиспользуемых пахотных земель в залежи, облесение лишённых почвенного покрова участков на склонах овражно-балочных систем и речных долин;

2) мелиоративные мероприятия на участках пашни, выбывших из оборота, с использованием овражно-балочных систем, речных пойм и прилегающих к ним склонов в качестве луговых участков;

3) проведение биологического этапа рекультивации (лесовосстановление) на территориях бывших торфоразработок в Просницком и Пасеговском сельских поселениях.
5.3. Историко-культурный потенциал территории

Привлекательность территории для развития познавательного туризма зависит от ее историко-культурного потенциала. Он представлен историческими памятниками, мемориальными местами, народными промыслами, музеями. Историко-культурное наследие охватывает всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации » к объектам культурного наследия относятся памятники истории и культуры – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Кирово-Чепецкий район обладает значительным историко-культурным наследием, на его территории находится 37 памятников, из них 4 –федерального значения (Ф); 7 – регионального значения (Р) и 26 – местного значения (М) (табл. 5.6.).

Таблица 5.6. Объекты историко-культурного наследия Кирово-Чепецкого района

	№ п/п
	Наименование памятника
	Категория охраны
	Датировка
	Местонахож-дение памятника

	
	
	
	
	

	Памятники истории

	1. 
	Памятное место, где на сельском сходе выступал председатель ВЦИК М.И. Калинин. 
	Р
	19 июня 1921 г.
	с. Кстинино



	2. 
	Школа, в которой учился Герой Советского Союза П.А. Родыгин.
	Р
	1935-1938 гг.
	с. Полом



	3. 
	Здание, где состоялось 1-е объединенное собрание комсомольцев Проснинской волости, на котором был создан волостной комитет РКСМ.
	Р
	14 августа 1924 г.
	ст. Просница,                    ул. Советская, 4

Сгорело в августе 2000 года

	4. 
	Братское кладбище воинов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны
	Р
	1941-1945 гг.
	ст. Просница, кладбище



	5. 
	Здание, в котором размещался эвакогоспиталь № 3168 для раненых советских воинов в годы Великой Отечественной войны
	М
	1941-1945 гг.
	ст. Просница

	6. 
	Могила участника установления Советской власти, заведующего земельным отделом в Вятском уезде Г.А. Заева. 
	Р
	1926 г
	с. Филиппово



	Памятники архитектуры

	7. 
	Спасская церковь
	Ф
	1776 г.
	с. Вяз 

	8. 
	Троицкая церковь  
	Ф
	нач.ХVIIIв.
	с. Кстинино

	9. 
	Церковь арх. И. Дюссар де Невиль
	Ф
	1861 г.
	с. Пасегово

	10. 
	Каменный дом (церковно-приходская школа)
	М
	
	С. Бурмакино

	11. 
	Ансамбль Вознесенской церкви:

- Вознесенская церковь

- Торговые ряды. Южное кольцо

- Торговые ряды, церковно-приходская школа. Северное кольцо
	Ф
	
	С. Каринка

	12. 
	Палатка
	М
	
	С. Кстинино

	13. 
	Торговые ряды
	М
	
	С. Полом 

	14. 
	Каменный дом с лавкой в 1-м этаже
	М
	
	С. Полом

	15. 
	Ансамбль Преображенской церкви:

-Преображенская церковь

-амбар
	М
	
	С. Селезениха 

	16. 
	Дом священника
	М
	
	С. Селезениха 

	17. 
	Каменный дом
	М
	
	С. Селезениха 

	18. 
	Здание волостного правления
	М
	
	С. Селезениха 

	19. 
	Косьмодамианская церковь
	М
	
	С. Трехречье 

	20. 
	Здание земской школы
	М
	
	Д.Утробино относится к г.Кирово-Чепецк

	21. 
	Часовня
	М
	
	С. Фатеево

	22. 
	Ансамбль земской больницы:

-корпус 1

-корпус 2

-корпус 3

-корпус 4

-каменные службы
	М
	
	С. Филиппово, 

ул. Заева

ул. Молодежная 

	23. 
	Здание церковно-приходской школы
	М
	
	С. Филиппово, 

ул. Заева 

	Памятники археологии

	24. 
	Векшинское селище
	Р
	ХVI-ХVII вв.
	20 м СВ д. Векшино 

	25. 
	Кривоборское (Городниковское) городище
	Р
	VII-III до н.э.
	между дд. Кривобор и Городники 

	26. 
	Векшинское местонахождение кремня
	М
	
	центр д. Векшино

	27. 
	селище Маклаки 
	М
	XVI-XVIII вв.
	ЮВ часть д. Векшино

	28. 
	Комплекс памятников:
	М
	
	д. Железовка

	29. 
	- Железовское местонахождение кремня 
	
	4-3 тыс. лет до н. э.
	В окраина д. Железовка

	30. 
	- Железовское селище 
	
	XVII-XVIII вв.
	ЮВ д. Железовка

	31. 
	Ильинское местонахождение кремня 
	М
	5-3 тыс. лет до н. э.
	с. Ильинское

	32. 
	Комплекс памятников:
	М
	
	

	33. 
	- Ключевское I местонахождение кремня 
	
	5-3 тыс. лет до н. э.
	140 м к ЮЗ от д. Ключи

	34. 
	- Ключевское II местонахождение кремня 
	
	5-3 тыс. лет до н. э.
	800 м к В от д. Ключи

	35. 
	Коршунихинское местонахождение бердыша 
	М
	XVI-XVII вв.
	д. Коршуниха

	36. 
	Малоканыпская стоянка 
	М
	4-3 тыс. лет до н. э.
	1,6 км к СВ от с. Малый Канып

	37. 
	Малоканыпское местонахождение кремня 
	М
	5-3 тыс. лет до н. э.
	1,5 км к ЮВ от МТФ

	38. 
	Местонахождение бусины «Нижние Малюганы» 
	М
	XI-XII вв.
	1 км к ЮЗ от д. Нижние Малюганы

	39. 
	Комплекс памятников:
	М
	
	д. Окишевы

	40. 
	- Окишевская стоянка 
	
	4-3 тыс. лет до н. э.
	СВ окраина деревни

	41. 
	- местонахождение кремня Окишевское 
	
	1, 5-3 тыс. лет до н. э.
	350 к К СЗ от деревни

	42. 
	- местонахождение кремня Окишевское 
	
	2, 5-3 тыс. лет до н. э.
	В деревни

	43. 
	Вотское селище 
	М
	XVII-XVIII вв.
	д. Отяцкое

	44. 
	Просницкое местонахождение стрелы 
	М
	4-3 тыс. лет до н. э.
	с. Просница


Памятники истории представляют собой места и здания, связанные с важными историческими событиями района. Памятники искусства и архитектуры представлены церквями, храмами, монастырями, историческими зданиями и монументами. Большое количество памятников, относящихся к археологии и этнографии представляют собой древние городища, стоянки, селища, кладбища, характеризующие развитие древних поселений района, их особенности и географию. Примечателен памятник археологии «Векшинское селище» и «Кривоборское (Городниковское) городище», расположенные в д. Векшино и в д. Кривобор соответственно, где обнаружены древние объекты культуры и быта первых поселенцев района. 

Основными и первоочередными задачами сохранения и, по возможности, преумножения объектов историко-культурного наследия являются:

· разработка комплексной схемы охраны памятников с определением их зон охраны,

· включение вновь выявленных объектов историко-культурного наследия в реестры и определение их статуса,

· проведение развернутой программы реставрационных и реконструктивных работ или консервации всех культурно-исторических памятников, находящихся в аварийном состоянии;

· разработка социально-экономических программ по использованию памятников за счет придания им новых функций путем создания на их базе музеев, культурных центров, комплексов отдыха и туризма, административных и торговых учреждений в зонах организации туристических центров и на прилегающих территориях.

Зоны охраны памятников истории и культуры определяют территории, в пределах которых любое строительство должно осуществляться только после разработки специальных проектов охранных зон. 

В рамках разрабатываемых областных проектов «Васнецовское кольцо» и «Туристско-образовательный маршрут «Васнецовское Рябово» планируются реставрационные и ремонтно-восстановительные мероприятия в отношении объектов историко-культурного наследия расположенных на территории Кирово-Чепецкого района (Вознесенская церковь в с.Каринка и Троицкая церковь в с.Кстинино).

В ближайшее время необходимо разработать предложения по возможному использованию объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории района и установить зоны охраны памятников в соответствии с приведенной ниже системой. 

Рекомендуется к применению система зон охраны с различной степенью ограничений строительства и хозяйственной деятельности на их территории:

· охранные зоны памятников;

· зоны регулируемой застройки;

· зоны охраняемого природного ландшафта.

В охранные зоны памятников предлагается включить:

· непосредственно территорию памятника;

· территории, имеющие функциональные связи с памятником;

· участки, непосредственно прилегающие к территории памятника и сохранившие, в основном, исторический масштаб застройки и историческую планировку;

· участки основных подходов к памятнику от точек наилучшего его визуального восприятия с близких расстояний.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

В зоны охраняемого природного ландшафта предлагается включить территории, окружающие памятник на больших расстояниях и составляющие с ним и окружающей его застройкой единое ландшафтное целое. Зоны охраны ландшафта должны обеспечить сохранение дальних точек обзора памятника, а также визуальные связи памятника с другими памятниками архитектуры и достопримечательными объектами.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия района предлагаются следующие мероприятия:

· учет объектов историко-культурного наследия и их охранных зон,

· реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории; 

· проведение реконструктивных работ, разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

· проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

· развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

· дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района, как в городской, так и в сельской местности.

Наличие уникальных объектов культурного наследия и исторических городских поселений могут служить предпосылками для дальнейшего формирования рекреационно-туристского комплекса районного и областного значения.
В соответствии с федеральным законодательством в области культурного наследия территории объектов культурного наследия являются объектами градостроительной деятельности особого регулирования. 
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения (п.2 ст.35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации »).

В соответствии со ст.36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия как включенных в реестр, так и выявляенных, либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в п.3 ст.36 Федерального закона.
В связи с этим, на территориях, подлежащих хозяйственному освоению и обладающих значительным историко-культурным потенциалом, рекомендуется проведение археологических полевых работ в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в соответствии с ст.3 Федерального закона об объектах культурного наследия) до проведения земляных работ.
В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия (как включенных в реестр, так и выявленных) землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на этих территориях проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (п.3 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 
5.4. Организация рекреационной деятельности и туризма
Природно-рекреационный потенциал Кирово-Чепецкого района
Освоение и рациональное использование природно-рекреационного потенциала Кирово-Чепецкого района является одной из актуальных задач в разработке схемы территориального планирования. По экспертным оценкам в настоящее время недоиспользуется более 50% рекреационных ресурсов. 

Кирово-Чепецкий район обладает разнообразным природно-рекреационным потенциалом, историко-культурным наследием. Здесь имеется ряд объектов рекреационной инфраструктуры (гостиницы, санатории, турбазы).
По оценке, приведенной в Социально-экономической стратегии развития Кировской области на период до 2020 года, территория Кирово-Чепецкий района входит в Центральный рекреационный ареал регионального и межрегионального уровня, являющийся одним из наиболее значимых рекреационных ареалов области.
На территории района сочетаются сразу несколько факторов, придающих уникальность этой территории:

- месторождения минеральных вод различного солевого состава. Минеральные источники по своему составу и качеству сходны с широко известными источниками в Ессентуках и Кисловодске;

- месторождения лечебных грязей - сапропели;

- хвойные и смешанные леса;

- богатые ресурсы для развития охотничьего туризма. 

Структурными элементами природно-рекреационного потенциала района являются:

·  природный комплекс, включающий разнообразные ландшафты и особо охраняемые территории различного статуса;

·  культурно-историческое наследие;

·  рекреационная инфраструктура.

С целью анализа особенностей природно-рекреационного потенциала, оценки перспектив и масштабов его освоения была разработана соответствующая схема (см. схему: «Ландшафтно-рекреационные условия территории»). На схеме показана ландшафтно-рекреационная структура территории, раскрывающая рекреационную и эстетическую значимость территорий района. Кроме этого схема содержит информацию об объектах историко-культурного наследия, рекреационной инфраструктуры, ООПТ. 

Лесные массивы, преимущественно защитного назначения, занимают 35% от общей площади Кирово-Чепецкого района. Около 50% лесов представляют собой единые массивы, благоприятные для рекреационного использования. Это наиболее перспективные территории для строительства туристских баз и пансионатов, трассировки туристских маршрутов различной категории сложности. 

Заболоченные территории выделяются как потенциальные районы освоения нелесных ресурсов (дикоросов), места сбора, грибов, ягод, лекарственных растений, а также – как места обитания многих ценных видов животных и растений, занесенных в Красную книгу области. Биоресурсный потенциал лесов обуславливает развитие таких видов рекреации, как охота, рыбалка, сбор дикоросов, экологического туризма.
Оценка запасов охотничье-промысловых животных района выполнена на основе данных управления охраны и использования животного мира Кировской области. Выявлены ареалы максимальной концентрации копытных (кабана, лося) и пушных животных, масштабы освоения этого потенциала, а также зоны перспективные для спортивно-промысловой охоты на пернатых и пушных животных.

Также выделены акватории с высокими рыбными запасами (река р. Вятка, р. Чепца, р. Быстрица, р. Ивкино, р. Б. и М. Просница, р. Филипповка, пруды и озера (в том числе, пойменные). Данные водные объекты обладают достаточными рыбными ресурсами для организации мест для ловли рыбы и спортивной рыбалки. Выполненный анализ общедопустимых уловов (ОДУ) и  статистических данных, касающихся  фактического вылова в этих водоемах, показал, что рыбные ресурсы района эксплуатируются не полностью – вылавливается не более 80% от разрешённых объёмов, т.е. недоиспользуется практически по всем водоёмам. К сожалению, статистика не отражает масштабов браконьерского промысла по всем видам живых ресурсов. 
Важным, и всё ещё недостаточно освоенным на сегодняшний день, остаётся рекреационный потенциал особо охраняемых природных территорий. Следует отметить, что в системе ООПТ Кирово-Чепецкого района в настоящее время имеются существенные пробелы. Так в их структуре отсутствуют природные парки и заказники. ООПТ района могут стать центрами развития экологического туризма, пеших и конных маршрутов различных категорий сложности, центрами наблюдения за естественной жизнью животных и птиц.

Кирово-Чепецкий район обладает развитой речной сетью. Протяженные, меандрированные реки являются объектами для разработки водных маршрутов, сплавов. Купальный сезон составляет 80-90 дней. Долины рек являются перспективными зонами для развития рекреационной инфраструктуры. 

Одним из важных для развития рекреации ресурсов Кирово-Чепецкого района являются эстетические, которые представлены в данном районе разнообразными долинными, лесными и озерно-болотными ландшафтами, перемежающимися культурными пахотными угодьями и сельскими поселениями (табл. 5.7). 

Таблица.5.7. Значение ландшафтов для рекреационного использования Кирово-Чепецкого района 

	Типы ландшафтов*
	Рекреационная и эстетическая привлекательность

	Тип 1
	Открытые панорамные пейзажи преимущественно пахотных угодий. Территория обладает историко-культурным потенциалом. Возможно развитие спортивного туризма (лыжные, пешие и велосипедные походы), отдых выходного дня, сельский туризм

	Тип 2
	Крупные лесные массивы перемежающиеся пахотными угодьями. Возможно развитие спортивного и промыслового (охота, сбор дикоросов) туризма

	Тип 3
	Открытые панорамные пейзажи пахотных угодий перемежающиеся лесными массивами. Территория обладает историко-культурным потенциалом. Возможно развитие оздоровительного (сельского) и познавательного туризма, отдыха выходного дня

	Тип 4
	Разнообразный ландшафт, обладающий высокой эстетической ценностью, высоким биоресурсным потенциалом и биоразнообразием. Возможно развитие спортивного, познавательного (экологического), промыслового туризма; оздоровительного (лечебно-оздоровительного) отдыха.

	Тип 5
	Разнообразный ландшафт, обладающий относительно высокой эстетической ценностью и имеющий высокий рекреационный потенциал. Возможно развитие спортивного, познавательного (экологического), промыслового туризма, отдыха выходного дня

	Тип 6
	Нетронутые природные территории, обладающие с высоким биоразнообразием и высокой эстетической ценностью, наличием бальнеологических ресурсов. Возможно развитие оздоровительного (лечебно-оздоровительного) отдыха, спортивного, познавательного (экологического), промыслового туризма

	Тип 7
	Территория наименее благоприятна для рекреационного освоения. Возможно развитие промыслового туризма.

	Тип 8
	Исторические и культурные ландшафты, культовые места. Места приема рекреантов. Возможно развитие туристской инфраструктуры, познавательного (экскурсионного, этнографического, религиозного) туризма


* - см. раздел 2.1.12. Ландшафтная структура территории

На основе анализа природно-рекреационного потенциала территории можно рекомендовать развитие следующих видов туризма в районе: 
· спортивный (пеший, водный, велосипедный туризм, авто- и мототуризм);

· промысловый (рыбалка, охота, сбор дикоросов);

· познавательный (прогулочные виды рекреации, экскурсионный, экологический туризм, этнографический туризм, религиозный); 

· оздоровительный (прогулочный, лечебно-оздоровительный, сельский туризм);

· отдых выходного дня.

Воспроизводство и вовлечение в оборот рекреационного потенциала для Кирово-Чепецкого района, имеет важное социально-экономическое и экологическое значение. От уровня и масштабов развития рекреационной сферы напрямую зависит качество окружающей среды и благополучие широких слоев населения.
Для укрепления сферы рекреации и туризма в экономике района и повышения ее конкурентоспособности необходимы следующие меры районного уровня:

- модернизация автомобильных дорог всех категорий;

- решение проблем пассажирских перевозок, строительство современных автовокзалов в ключевых населенных пунктах рекреационной зоны;

- строительство новых корпусов повышенного уровня комфорта для размещения иностранных и российских граждан;

- благоустройство территории санаториев;

- благоустройство водоемов, обеспечение их постоянного санитарного контроля, оборудование пляжей в соответствии с современными требованиями;

- строительство комфортабельных мини-гостиниц и баз отдыха туристского класса круглогодичного действия.

Социально-экономические условия для развития рекреации

Преимущество экономико-географического положения – близкое расположение района по отношению к крупным промышленным и финансовым центрам Кировской области (г.Киров, г.Кирово-Чепецк), оказывает положительное влияние на развитие района в целом и рекреационной инфраструктуры в частности. В то же время тормозит интенсивное развитие рекреации состояние автодорог (дорожное полотно на многих участках нуждается в реконструкции). 
Основные показатели развития туризма и рекреации в Кирово-Чепецком районе (по состоянию на 2007 год):

· объем потребления санаторно-оздоровительных услуг – 22549 тыс. рублей.

· объем потребления гостиничных услуг – 137 тыс. рублей;

Эти показатели свидетельствуют о высоком развитии рекреационной инфраструктуры района и её экономической эффективности относительно других районов Кировской области (Концепция программы развития туризма в Кировской области) (Табл.5.8). 

Таблица.5.8. Перечень объектов рекреационной инфраструктуры Кирово-Чепецкого района 

	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Единовременная вместимость, мест

	1. 
	Санаторий-профилакторий «Радуга»

ОАО "КЧУС+К"
	Просницкое СП,
д. Катаевцы
	100 

	2. 
	Санаторий-профилакторий «Перекоп»

ОАО КЧХК
	Чепецкое СП

п.Перекоп
	220

	3. 
	Санаторий «Солнечный»

ОГУЗ «Санаторий для родителей с детьми»
	Чепецкое СП
п.Перекоп
	100 

	4. 
	ОГУЗ «Быстрицкий туберкулезный санаторий»
	Пасеговское СП
пос.Быстрицкий тубсанаторий
	100 

	5. 
	ФГУ «Центр санаторной реабилитации ФСС «Вятские Увалы»
	Бурмакинское СП
	460 

	6. 
	Дом отдыха «Кстининский»
	Кстининское СП 
	125 

	7. 
	База отдыха «Каркино»
	Чепецкое СП
	35

	8. 
	База отдыха «Ардаши»
	Чувашевское СП


	Летом на 84, зимой – 24

	9. 
	База отдыха охотхозяйства «Олимпия»
	Фатеевское СП,
д. Раиха
	10 

	10. 
	База отдыха кировской лесотехнической школы
	Бурмакинское СП
	25

	11. 
	База отдыха завода «ИСКОЖ»
	Бурмакинское СП
	25

	12. 
	База отдыха ЗАО «КРИН»
	Бурмакинское СП
	40

	13. 
	ООО "База отдыха ОЦМ" 
	Бурмакинское СП

с.Бурмакино
	80

	14. 
	Туристская база «Глухое»
	Бурмакинское СП
	25

	15. 
	Пионерский лагерь «Берёзка»
	Пасеговское СП

на берегу р. Быстрица
	490

	16. 
	База отдыха НИИ средств вычислительной техники
	Пасеговское СП

вблизи п.Набережный
	50

	17. 
	База отдыха ОАО «Кировский институт по проектированию водохозяйственного строительства»
	Пасеговское СП

вблизи п.Набережный
	50

	18. 
	Летний православный лагерь 
	Просницкое СП, 

пос. Васькино
	50

	19. 
	Детский летний оздоровительный лагерь «Юность»
	Чепецкое СП


	280

	20. 
	Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат
	Чепецкое СП,

п.Перекоп
	20

	21. 
	База отдыха на Ванихинском пруду (ИП Зевакин Ю.В.)
	Поломское СП

между д. Гостево и д.Летовцы
	


Данные показатели свидетельствуют о высоком развитии санаториев и баз отдыха, однако наблюдается недостаточное развитие гостиничного сектора. Перспективные места для строительства гостиниц расположены в д.Малый Конып, с.Бурмакино. Также для развития рекреационной инфраструктуры рекомендуются следующие мероприятия, приведенные в таблице 5.9.

Таблица 5.9. Рекомендуемые мероприятия по усовершенствованию объектов рекреационной инфраструктуры

	№
	Мероприятия
	Местоположение

	1. 
	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
	Филипповское СП

с.Филиппово

	2. 
	Создание базы отдыха для молодежи
	Коныпское СП

д.Малый Конып

	3. 
	Организация туристских баз для охотников и рыболовов
	Пасеговское СП

д.Исаковцы, д.Коршуниха  д.Здравница

	4. 
	Строительство туристской базы
	Федяковское СП

	5. 
	Строительство спортивно-оздоровительного центра «Головизнинская гора»
	Пасеговское  СП

д.Головизнинцы

	6. 
	Организация центра семейного отдыха «Симаковская жемчужина» на территории водного объекта (карьера)
	Пасеговское  СП

д.Симаки

	7. 
	Создание центра активного оздоровительного отдыха 
	Кстининское СП

на базе дома отдыха «Кстининский»

	8. 
	Реконструкция ЦР ФСС РФ Вятские Увалы
	Бурмакинское СП

	9. 
	Реконструкция санатория-профилактория Радуга
	Просницкое  с.п.

д.Катаевцы

	10. 
	Организация рекреационной зоны на территории водного объекта
	Селезеневское СП

с. Селезениха

	11. 
	Организация рекреационной зоны на территории водного объекта
	Селезеневское СП 

урочище Овсяники 

	12. 
	Организация рекреационной зоны на территории водного объекта
	Фатеевское  СП

д.Раиха

	13. 
	Организация рекреационной зоны на территории водного объекта
	Филипповское СП

с.Филипово

д.Голодаево

	14. 
	Строительство спортивно-развлекательного комплекса
	Чепецкое  СП
п. Перекоп

	15. 
	Строительство базы отдых (ИП Конышев М.В.), организация рекреационной зоны на территории водного объекта
	Чувашевское СП

д. Пыжа

	16. 
	Организация лыжной базы
	Поломское СП,

д. Кузики

	17. 
	Строительство санаторно-курортного комплекса (минерально-лечебная вода) ПТК «Фрол»
	Фатеевское  СП

с.Фатеево

	18. 
	Организация базы отдыха на Ванихинском пруду (ИП Зевакин Ю.В.)
	Поломское СП
между д. Гостево и д.Летовцы


Исходя из анализа комплекса природных условий и ресурсов, социально-экономического положения и историко-культурного наследия, выполнена следующая оценка территории Кирово-Чепецкого района:

- к наиболее благоприятным рекреационным территориям отнесены поймы рек Чепца, Быстрица, Бол.Просница, Филипповка, лесные территории Бурмакинского, Пасеговского, Кстининского, Просницкого, Чепецкого сельских поселений. Здесь имеется удачное сочетание водных и лесных ресурсов, наличие источников минеральных вод. На этой территории расположены как объекты историко-культурного значения, так и объекты рекреационной инфраструктуры – туристско-рекреационные зоны первого и второго порядка (см. раздел Функциональные зоны и планировочная организация территории);

- к ограниченно благоприятным рекреационным территориям отнесены частично территории Чувашского, Фатеевского сельских поселений. Здесь наблюдается либо небольшая степень залесенности территории и нет крупных рек, либо плохая транспортная доступность до основных рекреационных объектов; 

- к районам малоблагоприятным для рекреации отнесена юго-восточная часть территории района. Эта территория не обладает богатыми рекреационными ресурсами и большим количеством объектов историко-культурного наследия. В основном это сельскохозяйственные земли Селезневского, Поломского, Мокрецовского, а также Федяковского сельских поселений. 

В настоящее время в Кирово-Чепецком районе еще не сложился единый территориальный многоотраслевой рекреационно-туристский комплекс, создание которого является задачей перспективного развития отрасли. Сеть учреждений рекреационно-туристского назначения – неотъемлемая составляющая этого комплекса.

Сложившаяся сеть основных мест отдыха и санаторно-курортных учреждений в районе концентрируется в долинах крупных рек. Исходя из этого, проектом предлагается в этих рекреационных центрах, увеличить как количественно, так и качественно уже имеющиеся учреждения рекреационно-туристского комплекса путем модернизации, реконструкции, переоснащения существующих объектов и предусмотрено строительство новых современных лечебно-оздоровительных и туристических комплексов (табл. 5.9).
Выводы:

Основная туристская специализация района – оздоровительный туризм, познавательный, промысловый и спортивный туризм, а также отдых выходного дня.

Основные преимущества развития рекреации в районе:

1) Район расположен вблизи от основных центров формирования спроса на рекреационные услуги – областного центра г. Киров, районного центра – г.Кирово-Чепецк.

2) Сложившаяся развитая сеть туристских баз, санаториев, баз и домов отдыха.

3) Оптимальная транспортная доступность территории района.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в районе:

1) Неблагоприятная экологическая ситуация, обусловленная близостью крупного промышленного центра г. Кирова и деятельностью Кирово-Чепецкого химкомбината;

2) Отведение наиболее привлекательных рекреационных земель под коттеджные поселки;

3)  Отсутствие эффективного организационного обеспечения рекреационной деятельности (организация туристских и экскурсионных маршрутов, выпуск рекламно-информационной продукции, изготовление и продажа сувенирной продукции).

На территории Кирово-Чепецкого района возможно развитие приключенческого и экологического туризма как направлений познавательного туризма в природной среде, отдыха выходного дня ориентированного на потребителей Кировской области (городских жителей), спортивного туризма (например, на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Кстининский»), лечебно-оздоровительный туризм, который во многом ориентирован на региональный рынок.

Для превращения Кирово-Чепецкого района в крупный и перспективный рекреационный центр областного значения необходимы значительные преобразования рекреационно-туристической системы и инфраструктурное обустройство территории.
Район обладает потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован на вновь создаваемых предприятиях сферы туризма и отдыха.

В целом, благоприятные природные условия, наличие уникальных объектов культурного наследия и исторических городских поселений, а также рекреационных ресурсов могут служить предпосылками для дальнейшего формирования рекреационно-туристского комплекса районного и областного значения, который может стать одним из важных направлений хозяйственной деятельности, способствующей дальнейшему территории района.

5.5. Функциональные зоны и планировочная организация
территории. 
5.5.1. Функциональное зонирование

Критериями для выделения зон являются: уровень интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая с экологической точки зрения (а также с учетом других ограничений по использованию территории) степень преобразования природной среды. 

Система критериев включает следующие группы требований (табл. 5.10): 

· Градостроительные (концентрация промышленности, плотность транспортной сети, наличие трудовых ресурсов, наличие ограничений и др.)

· Экологические (ландшафтная организация, природно-ресурсный потенциал и др.)

· Технические (инженерно-техническая инфраструктура, строительно-технические и санитарно-технические условия и др.)

Таблица 5.10. Критерии выделения функциональных зон территории 
	Наименование зоны
	Критерии

	
	Градостроительные
	Технические
	Природно-экологические

	зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития:

- преимущественно промышленного освоения

- преимущественно жилищного строительства
	Плотность транспортной сети, наличие транспортных узлов и крупных транспортных магистралей

Концентрация промышленных предприятий

Наличие трудовых ресурсов

Близость минерально-сырьевой базы (для промышленного освоения)

Размещение в пределах осей расселения Отсутствие природно-экологических и историко-культурных ограничений
	Благоприятные инженерно-строительные условия

Обеспеченность инженерной инфраструктурой, оценка резервов

Условия водообеспеченности
	Благоприятные условия рассеивания загрязняющих веществ

Наличие озелененных пространств, выполняющие компенсационные функции (развитие промышленности), рекреационного отдыха (развитие жилищного строительства)



	зона экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения
	
	
	

	Подзона сельского хозяйства
	Транспортная инфраструктура

Наличие трудовых ресурсов


	Наличие инженерной инфраструктуры (для ферм и птицефабрик) Наличие мелиорируемых земель 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории
	- благоприятные природно-климатические условия

- преобладание сельскохозяйственных угодий

	Подзона освоения биоресурсного потенциала
	Транспортная доступность
	Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории
	Ежегодный допустимый объем заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в лесах (экономически целесообразный)

	Подзона освоения минерально-сырьевых ресурсов
	Транспортная инфраструктура Отсутствие природно-экологических и историко-культурных ограничений
	Наличие реестра месторождений, составленного на основании геологической разведки запасов недр

Благоприятные горно-технические условия освоения и эксплуатации
	Наличие минерально-сырьевой базы (балансовые запасы)
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Перспективное функциональное зонирование района базируется на сложившемся функциональном использовании территории и включает в себя следующие основные типы функциональных зон (см. Схему функциональной и планировочной организации территории):

· зона интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды;

· зона экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения с относительно небольшим преобразованием природной среды;

· зона ограниченного хозяйственного освоения с максимально сохраняемой природной средой (см. схему «Функциональные зоны и планировочная структура»).

Зону интенсивного хозяйственного и градостроительного развития Кирово-Чепецкого района можно условно разделить на две составные части: 

1) преимущественно жилищного строительства (включает территории Пасеговского, Федяковского, Кстиниского СП и, в основном, входит в состав пригородной зоны г.Кирова);

2) преимущественно промышленного освоения (включает территории Чепецкого, Просницкого СП и входит в состав пригородной зоны г. Кирово-Чепецка).

Эти зоны обладают благоприятными инфраструктурными предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности: наличием автомобильных и железных дорог, системы инженерных коммуникаций, сложившегося производственного, социально-культурного и трудового потенциала. Здесь размещаются основная часть существующих и резервных площадок для перспективного капитального строительства, важнейшие транспортные и коммунально-складские сооружения, объекты интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочнотоварные фермы и птицеводческие фабрики, теплично-парниковые хозяйства). Вместе с тем, в пределы этой подзоны должны входить обширные озелененные пространства, выполняющие компенсационные (развитие промышленности) и рекреационные (развитие жилищного строительства) функции.

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в направлении преимущественно жилищного строительства охватывает основные территории, предназначенные для жилищного малоэтажного строительства в районе (например, д. Шутовщина Федяковского СП, д. Салтыки, с. Трехречье, д. Ральники, д. Головизнинцы Пасеговского СП). Согласно схеме формирования Кировской агломерации, приведенной в Стратегии социального-экономического развития Кировской области на период до 2020 года данные территории также отнесены к зоне преимущественной жилой застройки. 

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в направлении преимущественно промышленного освоения включает в себя недавно заработавший завод по производству керамического кирпича и керамической плитки на ст. Бумкомбинат Просницкого СП. В этой зоне предполагается расположить транспортное и коммуникационно-складское сооружение – логистический центр (жд. ст. Просница Просницкого СП); дробильно-сортировочный цех с производством гравия и щебня (жд. ст. Просница Просницкого СП), деревообрабатывающего цеха (жд. ст. Просница Просницкого СП), цех по переработке лесных пищевых продуктов (п.Ключи, Чепецкое СП) и др.

Зона экстенсивного хозяйственного развития включает подзоны, связанные с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала района площадного характера (сельское хозяйство, лесное хозяйство,  добыча полезных ископаемых – торфа, строительного сырья и т.д.).

Подзона сельского хозяйства. В состав подзоны в основном входят земли сельскохозяйственного назначения за исключением земель, используемых для пригородного сельского хозяйства и расположенных на землях населенных пунктов.

В подзону сельского хозяйства отнесены территории сельских поселений, не попадающих в границу зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, и в структуре землепользования которых преобладают сельскохозяйственные угодья: Поломское СП, Коныпское СП, Чувашевское СП, Филипповское СП, Мокрецовское СП, Селезеневское СП. В этой зоне согласно Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года размещена Зона опережающего развития в агропромышленном комплексе – (один из крупнейших в области свинокомплексов в ООО «Абсолют-Агро», Филиппово, Каринка). Специализацию выделенной подзоны сельского хозяйство можно определить как – мясомолочное животноводство и свиноводство. В перспективе специализация выделенной подзоны сельского хозяйства не претерпит существенных изменений – расширится специализация сельскохозяйственных предприятий мясомолочного животноводства.

В подзоне преимущественно сельскохозяйственного использования предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. Особое внимание в этой подзоне следует уделять обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия территории. Поэтому ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства. Рекомендуется предусматривать мелиоративные мероприятия.

В данной подзоне рекомендуется развивать производства по переработке отходов: 

· Цех по переработке биоотходов (отходов мясоперерабатывающих цехов и птицефабрики) в корма для животных и технические фабрикаты. Мощность производства – 3,5 тыс. тонн мясокостной муки в год (Филипповское СП, д. Бегичи);

· Установки по метановому сбраживанию для получения биогаза (Филипповское СП, с. Филиппово; Мокрецовское СП, с. Каринка; Чувашевское СП, д. Чуваши). Полученный биогаз возможно использовать для обогрева помещений, удобрения, получаемые в виде переброженной массы - это экологически чистые, жидкие удобрения, лишенные нитритов, семян сорников, болезнетворной микрофлоры, специфических запахов. Расход этих удобрений составляет 1-5 т вместо 60 т необработанного навоза для обработки 1 га земли.

В с. Филиппово Филипповское СП предлагается организовать мастерскую по обслуживанию и ремонту с/х техники и животноводческого оборудования.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала, продуктивности животноводства и создания соответствующей кормовой базы.

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста развития сельского хозяйства являются:

· развитие направлений, определенных приоритетным национальным проектом «Развитие АПК», связанное с выделением средств на их реализацию, предусмотренных Программой;

· развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком;

· переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий

· улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и их материально-технической базы;

· повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей; повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления.

Подзона интенсивного лесохозяйственного освоения на территории Кирово-Чепецкого муниципального района не выделяется по причине отсутствия ресурсных возможностей активной лесоэксплуатации – Кирово-Чепецкий район покрыт лесами на 35 %, большая часть которых имеет сатус защитных лесов. Таким образом, отсутствует достаточное количество для промышленной заготовки спелых и перестойных лесов благоприятного и экономически востребованного породного состава. 
Подзона освоения минерально-сырьевых ресурсов выделена на основании анализа запасов месторождений полезных ископаемых и их размещения на территории района. В состав подзоны вошли месторождения, которые в большинстве своем служат сырьем для производства строительных материалов, имеют экономически целесообразные для разработки запасы, обладают благоприятными горно-техническими условиями освоения и эксплуатации. 

Особое внимание при выделении участков подзоны уделялось отсутствию на них природно-экологических и историко-культурных ограничений.

В состав подзоны вошли следующие разведанные месторождения с запасами промышленных категорий А, В и С1 (в некоторых случаях - оценённые), наиболее перспективные по качественным характеристикам сырья и горно-техническим устовиям эксплуатации, для использования существующими и планируемыми промышленными предприятиями района: 
· Обуховское месторождение формовочных песков. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 504 тыс.м3 (предварительная оценка).

· Фетисовское месторождение формовочных песков. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 583 тыс.м3 (предварительная оценка).

·  Федорковское месторождение песчано-гравийной смеси. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр (В+С1) – 134 тыс.м3 (разведанные В+С1).
· Зеленищенское месторождение песчано-гравийной смеси. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 690 тыс.м3 (предварительная оценка).

· Артемовское месторождения песчано-гравийной смеси. Балансовые запасы по состоянию на 01.01.08г. – 9389 тыс.м3 (промышленных категорий).

· Гординский участок Просницкого месторождения кирпичной глины. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 471 тыс.м3 (предварительная оценка).

· Поповщинское месторождение (Уч-к №4) кирпичной глины. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 2248 тыс.м3 (предварительная оценка).

· Кабановское месторождение кирпичной глины. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 1307 тыс.м3 (предварительная оценка).

· Месторождение Конные керамзитной глины. Прогнозные запасы нераспределенного фонда земных недр – 1637 тыс.м3 (предварительная оценка).
Подзона освоения биоресурсного потенциала выделяется на основании учета ежегодного допустимого объема заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в лесах района и выявления территорий, характеризующихся санитарно-эпидемиологическим благополучием. В Кирово-Чепецком районе к подзоне освоения биоресурсного потенциала отнесена территория выработанного Каринского месторождения торфа (Просницкое СП) с целью создания искусственных ягодных плантаций (клюква крупноплодная, голубика высокая, брусника), продуктивность которой может составлять до 3 т/га. Выделенная подзона может стать полноценной сырьевой базы для промышленной заготовки лесных ягод, поэтому Схемой на расчетный срок предлагается построить в п.Ключи Чепецкого СП цех по переработке лесных пищевых продуктов (сушка, консервация, глубокая заморозка).

Зона ограниченного хозяйственного освоения. Ограничение хозяйственной деятельности в этой зоне связано с тем, что она может нанести ущерб естественному природному ландшафту. Основными направлениями использования территории в этой зоне являются охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей района.

В связи с этим выделяются подзоны особо охраняемых территорий, рекреационно-туристские и лесного хозяйства. 

Особое значение имеют локальные участки, где сочетаются туристско-рекреационная и охранная функции, что является благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон (в т.ч. федерального значения) и взаимосвязанного решения других задач (охраны историко-культурного наследия и т.д.).

Подзону лесного хозяйства составляют леса лесного фонда, имеющие статус защитных. В подзоне лесного хозяйства выделены участков для сбора и заготовки биологическимх ресурсов, таких как заготовка ягод, орехов, грибов, лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов (см. схему Биоресурсный потенциал). 

Главными задачами лесного хозяйства района на перспективу являются охрана и восстановление лесных ресурсов, увеличение площадей лесов ценных пород и для целей рекреации, улучшение водоохранных и защитных функций лесов. Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в районе требуется принятие мер по улучшению породного состава лесов, увеличению объемов лесовосстановительных работ.

Подзона особо охраняемых территорий включает особо охраняемые природные территории, как существующие, так и перспективные. Территориальная организация подзоны является дисперсной, что обусловлено размещением особо охраняемых территорий в границах района.

Режим использования этой подзоны регламентируется статусом входящих в нее территорий и является наиболее строгим: территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения уникальности, эталонности и ненарушенности экосистем. 

В подзоне рекреационной деятельности выделено две туристско-рекреационные зоны, в которых предусматривается развитие туристской инфраструктуры района: размещение объектов капитального строительства, развитие сферы услуг. На остальной территории района возможно развитие локальных рекреационных центров.

Рекреационные зоны являются полифункциональными центрами. Разнообразие природных ландшафтов, уникальные бальнеологические ресурсы, высокий историко-культурный потенциал, удобная транспортная доступность, наличие туристской инфраструктуры придают этим территориям высокое рекреационное значение. Согласно Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года значительная часть Кирово-Чепецкого района отнесена к туристско-рекреационной зоне Кировской агломерации. 

Выделенные зоны разделены по приоритетам развития туризма и расположены в пределах зеленой зоны городов Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. 

Зона, рекомендуемая к первоочередному развитию, охватывает юго-западную территорию района и располагается в Кстининском, Бурмакинском и Пасеговском сельских поселениях. Территории этих поселений обладают значительным природно-рекреационным и историко-культурным потенциалом. В пределах этой зоны уже располагаются крупные объекты туристско-рекреационного комплекса, такие как дом отдыха «Кстининский», «Быстрицкий туберкулезный санаторий» и др. Здесь размещены четыре существующих и одна проектируемая ООПТ. Основными видами туризма являются оздоровительный (на основе бальнеологических ресурсов), спортивный, познавательный (экологический), промысловый и отдых выходного дня. Данная зона имеет хорошую транспортную доступность и расположена вблизи крупных урбанизированных центров – населенных пунктов, где находятся основные потребители туристского продукта. 

Туристско-рекреационная зона, предлагаемая к развитию во вторую очередь, расположена в северной части района в непосредственной близи от города Кирово-Чепецка. Зона находится в пойме р.Чепцы. В ее границах расположены объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, особо охраняемая природная территория, объекты историко-культурного наследия. Основными видами туризма в этой зоне являются оздоровительный, промысловый и отдых выходного дня.
В соответстии с постановлением Правительства Кировской области (от 12 августа 2008 г. № 142/333) в состав подзоны рекреационной деятельности включены места рекреационного использования: дом отдыха «Кстининский», а также место отдыха и рекреации населения «Симаковский карьер».

5.5.2. Планировочная структура

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года Кирово-Чепецкий район (наравне с городами Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Котельнич, районами Слободской, Оричевский, Кумёнский, Орловский, Котельничский) входит в Центральную зону опережающего развития.
Входящие в эту зону муниципальные образования обладают благоприятно сложившейся градостроительно-планировочной системой, элементами совместной инфраструктуры, маятниковой миграцией, возможностью формирования многофункциональных подцентров развития межмуниципального значения (с размещением таких объектов, как: современные торговые, индустриальные и технологические парки, промышленные зоны, офисы компаний, логистические центры). Кирово-Чепецкий район выделяется также еще одной функцией – туристско-рекреационной.
Важным направлением развития центральной зоны является развитие транспортно-логистического направления.

Основой планировочной структуры территории района являются: сложившийся транспортный каркас (магистральные линейные элементы транспорта) и (в меньшей степени) элементы инженерной инфраструктуры, природные планировочные оси (в основном важнейшие реки). В местах их пересечения, как правило, формируются планировочные центры, имеющие компактную форму и небольшие территориальные размеры

Элементы планировочной структуры района:
1). Планировочные оси

На территории района выделяются два типа планировочных осей:

Главная планировочная ось (сформированная, широтная) – вдоль коридора коммуникаций, в первую очередь, участка Транссибирской магистрали, определившей во многом конфигурацию планировочного каркаса. В пределах зоны ее влияния размещается наиболее крупные населенные пункты и ведущие промышленные предприятия района. Вдоль этой планировочной оси сформировались основная ось расселения, в которых сосредоточена большая часть населения района.

Второстепенные планировочные оси меридионального направления сформировались вдоль крупных автомобильных магистралей: Киров – Вятские Поляны и Кирово-Чепецк – Просница – Филиппово – Каринка – Ардашевский.

При этом разветвленная речная сеть района исторически сформировала сельское, преимущественно приречное расселение.

Планировочные оси, вдоль которых концентрируется основная часть населения района – это единственное направление, в котором прогнозируется рост населения. В основном все центры сельских поселений, за исключением Чепецкого, Фатеевского и Селезеневского СП, размещены на главных планировочных осях.
2). Планировочный центр

В точках пересечения планировочных осей сформировался планировочный центр – центр активизации хозяйственной деятельности и устойчивого градостроительного развития жд.ст. Просница, которая является главным узлом планировочного каркаса. 

Планировочный каркас внутрирайонных дорог развит недостаточно, и ряд его осей требуют повышения их до областного ранга. Не все узлы планировочного каркаса (центры сельских поселений) связаны между собой дорогами с покрытием. Развитие и совершенствование опорного планировочного каркаса – опорных центров и связей между ними и с поселениями сопряженных территорий, узловых и линейных элементов каркаса – является базовым, необходимым условием развития экономики территорий, совершенствования расселения, поддержания и развития ведущих направлений социального обслуживания (здравоохранения, образования, культуры). При этом исходным положением является сохранение исторически сложившейся сети населенных пунктов. 

В стратегии пространственного развития района необходимо решить две главные задачи:

· задача структурирования развития узловых элементов каркаса в соответствии с планировочным районированием территории района;

· задача усиления, усовершенствования транспортной системы, которая является коммуникационной основой пространственного каркаса и расширения внешних связей района. 

5.5.3. Предложения по преимущественным направлениям развития
сельских поселений 
На основании комплексной оценки существующей специализации муниципальных образований, перспективного функционального зонирования и планировочной организации территории района выделены преимущественные направления развития сельских поселений, представленные в табл. 5.11.

Таблица 5.11. Предложения по преимущественным направлениям развития сельских поселений Кирово-Чепецкого района 
	№
	Наименование сельского поселения
	Приоритетные направления развития



	1
	Бурмакинское
	Развитие туристско-рекреационной деятельности, жилищное строительство, торговля, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, охрана природной среды и историко-культурного наследия (памятников архитектуры), лесное хозяйство (лесовосстановление), сельское хозяйство (мясомолочное животноводство, семеноводство), лесное хозяйство (лесопереработка), рекреация (санаторно-курортная деятельность)

	2
	Коныпское
	Развитие существующего и организация нового рыбоводческого хозяйства на базе существующего водоема, сельское хозяйство (мясомолочное животноводство), охрана природной и историко-культурной среды (памятники археологии), рекреация (строительство базы отдыха), лесное хозяйство (лесовосстановление), разработка минерально-сырьевых ресурсов (песчано-гравийной смеси, кирпичной глины), жилищное строительство, торговля

	3
	Кстининское
	Развитие туристско-рекреационной деятельности, сельское хозяйство (мясомолочное животноводство), промышленное производство (производство питьевой воды на основе существующего месторождения), разработка минерально-сырьевых ресурсов (керамзитной глины, подземных пресных вод), жилищное строительство, торговля, развитие транспортной инфраструктуры, охрана природной и историко-культурной среды (памятники истории и архитектуры)

	4
	Мокрецовское
	Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК, охрана историко-культурной среды (памятники архитектуры), лесное хозяйство (лесовосстановление), торговля, жилищное строительство с развитием социальной и транспортной инфраструктуры

	5
	Пасеговское
	Сельское хозяйство (овощеводство) с развитием предприятий АПК и пригородного хозяйства, охрана природной и историко-культурной среды (памятники архитектуры), рекреация (развитие существующего санатория и детского лагеря, организация баз отдыха и спортивно-оздоровительного центра), разработка минерально-сырьевых ресурсов (строительных песков), жилищное строительство, торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры

	6
	Поломское
	Сельское хозяйство мясомолочного направления, охрана историко-культурной среды (памятники истории и архитектуры), рекреация (организация лыжной базы, организация базы отдыха на водном объекте), лесное хозяйство (лесовосстановление), разработка минерально-сырьевых ресурсов (кирпичной глины, торфа), торговля

	7
	Просницкое
	Транспортный узел с транспортной обработкой грузов, организация нового рыбоводческого хозяйства на базе существующего водоема, сельское хозяйство (мясомолочное животноводство) с развитием пригородного хозяйства, охрана природной и историко-культурной среды (памятники истории и археологии), рекреация (развитие существующих санатория и лагеря), промышленное производство (лесопереработка, производство строительных материалов), разработка минерально-сырьевых ресурсов (формовочных песков, песчано-гравийной смеси, кирпичной глины, торфа), торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры

	8
	Селезеневское
	Сельское хозяйство (мясомолочное животноводство, развитие ЛПХ и КФХ), развитие туристско-рекреационной деятельности, лесное хозяйство (лесовосстановление), торговля, развитие транспортной инфраструктуры

	9
	Фатеевское
	Сельское хозяйство (мясомолочное животноводство), охрана историко-культурной среды (памятники архитектуры), санаторно-оздоровительные услуги, жилищное строительство, рекреация (развитие существующей базы отдыха с перспективой организации рекреационной зоны на территории водного объекта, санаторно-оздоровительный комплекс), лесное хозяйство (лесовосстановление), промышленное производство (лесопереработка), разработка минерально-сырьевых ресурсов (торфа), торговля, жилищное строительство, лесное хозяйство (лесопереработка)

	10
	Федяковское
	Сельское хозяйство (мясомолочное животноводство) с развитием пригородного хозяйства, рекреация (перспективное строительство туристской базы), разработка минерально-сырьевых ресурсов (кирпичной глины), торговля, жилищное строительство с развитием социальной и транспортной инфраструктуры

	11
	Филипповское
	Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК, организация рыбоводческого хозяйства на базе существующего водоема, охрана историко-культурной среды (памятники архитектуры), рекреация (организация рекреационной зоны на территории водного объекта с строительством спортивно-оздоровительного комплекса), лесное хозяйство (лесовосстановление), промышленное производство (переработка биоотходов), торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры

	12
	Чепецкое
	Сельское хозяйство (овощеводство) с развитием пригородного хозяйства, организация рыбоводческого хозяйства на базе существующего водоема, охрана природной и историко-культурной среды (памятники археологии), рекреация (развитие существующих санатория и детского лагеря с строительством спортивно-развлекательного комплекса), промышленное производство (пищевая на основе переработки лесных пищевых продуктов), разработка минерально-сырьевых ресурсов (кирпичной глины), торговля

	13
	Чувашевское
	Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК, лесное хозяйство (лесовосстановление), охрана историко-культурной среды (памятники археологии), рекреация (развитие существующего санатория и базы отдыха с организацией рекреационной зоны на территории водного объекта и строительство базы отдыха), торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры


5.5.4. Предложения по размещению планируемых объектов
капитального строительства

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на линейные, точечные и зональные:

· линейные (транспортные, инженерные коммуникации, линии связи);

· точечные, требующие относительно небольших по размеру, компактных площадок;

· зональные (площадного характера), представляющие собой совокупность близко расположенных объектов, создаваемые для освоения полезных ископаемых (например, строительного сырья), либо для длительного отдыха и туризма регионального значения.

Объекты точечного характера в основном представлены объектами производственной сферы (промышленность, агропромышленный комплекс, материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже сложившихся населенных пунктов, либо в непосредственной близости от них, т.к. в противном случае потребуются значительные затраты на инженерную подготовку территории и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Производственные объекты следует размещать в сложившихся, либо во вновь формирующихся производственных зонах, а объекты социальной сферы – в общественно-деловых зонах. Это снижает негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивает экономию всех видов затрат. 

Объекты линейного характера регионального значения обеспечивают связь сельских поселений с опорной транспортной сетью, системой магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение таких объектов обусловливается их ролью в технологической цепочке соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует рассматривать их совмещенную трассировку в виде коридоров коммуникаций.

Размещение объектов зонального (площадного) характера, связано с технико-экономическими особенностями использования соответствующего вида природных ресурсов. Однако их размещение также должно носить групповой (компактный) характер, преимущественно в сложившихся центрах соответствующей специализации для экономии инженерно-транспортных и других затрат.

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства районного значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства районного значения с районными и местными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в центрах территориально-производственных комплексов, промышленных узлов, систем расселения. При этом, как правило, нежелательно создание новых населенных пунктов;

- учет ограничений зон с особыми условиями использования территории.

Обоснование размещения объектов капитального строительства точечного характера, помимо указанных подходов и принципов базируется на результатах анализа природно-ресурсного потенциала территории и ее экологического состояния.

Формирование перечня объектов капитального строительства производилось с учетом:

· действующих целевых программ, которые являются основанием для первоочередных мероприятий Схемы;

· обоснований, имеющихся в Стратегии социально-экономического развития района;

· наличия обоснований целесообразности строительства объектов в составе инвестиционных проектов.

Объекты разделены на реконструируемые и вновь строящиеся. Для реконструируемых объектов предлагаются наиболее рентабельные предприятия. Объекты нового строительства размещаются с учетом возможности кооперации с другими предприятиями в пределах промышленной зоны с учетом экономически обоснованного радиуса доставки продукции потребителям в пределах территории района.

Для Кирово-Чепецкого района рекомендуется вариант размещения объектов капитального строительства районного значения преимущественно в крупных центрах сельских поселений (см. Том I. Положения о территориальном планировании Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области). Данный вариант позволяет приблизить производство к потребителям, осуществить задачу выравнивания уровня социально-экономического развития территории района, а также занять местные трудовые ресурсы. Кроме того, размещение этих предприятий даст сопряженный эффект в виде развития производственной и социальной инфраструктуры и развития новых отраслей (например, туристско-рекреационной деятельности).

Список объектов капитального строительству, предлагаемых к размещению на территории района, представлен в Положениях о территориальном планировании (том I) таблица «Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения».

5.6. Предложения по изменению границ и преобразованию
муниципальных образований
Важной задачей территориального планирования является установление и изменение в установленном законом порядке границ муниципальных образований. В перспективном периоде неизбежно произойдут изменения границ и статуса муниципальных образований, связанные с изменением характера использования территории, системы расселения, развития транспортной инфраструктуры. В связи с этим в работе даны предложения по наиболее рациональным вариантам подобных изменений в соответствии со ст.18 п.4 ГК РФ, ст. 8 Устава Кировской области, ст. 11 N 131-ФЗ от 6.10.2003 г.

В основу муниципально-территориального деления Российской Федерации были положены географические критерии (пешеходная, транспортная доступность, текущие и перспективные границы населенных пунктов). Однако, как муниципальное сообщество, так и региональные власти признают, что в основу муниципально-территориального устройства должны были быть положены экономические (наличие финансов и имущества, достаточного для оказания муниципальных услуг) и организационные (работоспособность системы управления, прежде всего – дееспособность органов местного самоуправления) принципы. Имеющий место фактический недоучет их в законодательстве приводит к появлению многочисленных нежизнеспособных поселений.

На практике, в Кирово-Чепецком районе, как и в большинстве регионов, муниципально-территориальное деление воспроизводит территориальное устройство, существующее еще с советских времен. Это позволило в известной мере учесть сложившиеся управленческие традиции, однако, во многих случаях сделало новое муниципально-территориальное устройство неадекватным тенденциям современного развития. Территории сельсоветов сегодня организованы без учета существующей системы расселения и экономических ресурсов для муниципального развития, так как границы сельсоветов чертились по границам территорий колхозов, а сегодня, после их разрушения, во многих поселениях просто не оказалось серьезных хозяйствующих субъектов.

Сегодня имеется экономическая целесообразность в формировании территориально более крупных поселений, концентрации имеющихся у них финансовых возможностей, оптимизации штатной численности с усилением специализации между сотрудниками.

Объединение сельских поселений рассматривается как основной вариант оптимизации муниципально-территориального устройства существующей сети поселений. При укрупнении поселений предполагается присоединить экономически слабые поселения к более сильным, имеющим точки роста.

Важным аргументом укрупнения поселений является неэффективность экономики сельских поселений, которая отражается в невысокой доле собственных доходов местного бюджета (12,6% в Селезеневском СП, в среднем по району – 35,6%) и высокой долей расходов на функционирование местных администраций (в среднем по сельским поселениям района этот показатель составляет 50%). Объединение поселений позволит сконсолидировать бюджетные поступления, оптимизировать расходы по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

Администрация объединенного сельского поселения будет располагаться в одном из бывших до слияния центров поселений, а в другом – останется филиал (территориальное подразделение) администрации, состоящий из двух штатных сотрудников: заместителя главы и для решения рабочих вопросов и специалиста для приема платежей и оформления нужных справок.

Систематизация поселений позволит оптимизировать опорный транспортный каркас территории – определить приоритетные маршруты общественного транспорта, расставить акценты в вопросе строительства и эксплуатации дорог. Это позволит решить проблему наличия территорий, с которыми не осуществляется регулярное транспортное сообщение в течении года или отдельных сезонов, ввиду неудовлетворительного состояния дорог между ними или их полного отсутствия.

Одна из долгосрочных тенденций сельского расселения - обезлюдение и исчезновение небольших сельских населенных пунктов (СНП). По данным переписи 2002 г., 8% СНП полностью потеряли население. Средние поселения деградируют, часть из них переходит в группу малых и мельчайших (менее 25 чел.). Вторая тенденция последних десятилетий - концентрация сельских жителей в более крупных поселениях, в них уже живет более половины сельского населения России. Ввиду невысокой плотности населения муниципального района – 9,6 чел на кв.км. за счет объединения будет достигнуто единство и компактность проживания населения в пределах административных границ.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закону Кировской области от 2 декабря 2005 г. № 387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской области» преобразование административно-территориальных единиц осуществляется по представлению Правительства области, обоснованием которого служат решения органов местного самоуправления, учитывающие мнение населения соответствующих территорий, результаты экспертиз, возможность решения экономических, социальных и организационно-управленческих проблем.

При принятии решении об объединении нескольких сельских поселений необходимо учесть следующие обязательные условия:

· общая административная граница между поселениями, обеспечивающая территориальную целостность объединенного сельского поселения;

· транспортная и пешеходная (возможность добраться до административного центра СП и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав) доступность территории объединенного сельского поселения;

· результаты предварительного изучения и учета мнения населения соответствующих муниципальных образований (т.к. преобразование может быть осуществлено, если в пользу этого решения высказало своё согласие 50 и более процентов населения соответствующей территории, принявшего участие в референдуме по данному вопросу);

· общие географические, исторические и национальные (отсутствие конфликтов между населением соседних СП) особенности.

После выделения групп сельских поселений, отвечающих вышеперечисленным обязательным требованиям, для которых возможно проведение процедуры слияния, выполняется комплексный анализ территориальных и социально-экономических показателей их развития для определения объединяемых муниципальных образований. Комплексный анализ объединяемых поселений проводится по следующим показателям:

· площадь территории СП;

· численность населения, в том числе: плотность населения, людность населенных пунктов, численность трудоспособного населения, доля населения, занятого в экономике;

· объем доходов бюджета, бюджетная обеспеченность на душу населения, соотношение доли собственных доходов и государственных трансфертов;

· доля в бюджете поселения расходов на содержание административного аппарата;

· объем и целевое назначение заемных средств (новое строительство, погашение текущей задолженности);

· объем произведенной/отгруженной промышленной и сельскохозяйственной продукции;

· величина прибыли прибыльных предприятий и организаций, количество данных объектов;

· наличие мест приложения труда;

· обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (уровень заполняемости и потребности в строительстве новых объектов);

· обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, водоснабжение);

· состояние транспортной инфраструктуры (связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения между собой, с ближайшими крупными населенными пунктами района, с региональными и федеральными трассами);

· обеспечение нормативного качества окружающей среды.

Итогом является выбор в группе объединяемых поселений поселения-лидера и присоединяемого поселения (см. Схему «Административно-территориальное деление»).

В представленной ниже таблице даны предложения по объединению сельских поселений Кирово-Чепецкого муниципального района.

Таблица 5.12. Предложения по объединению сельских поселений Кирово-Чепецкого муниципального района
	№п/п
	Сельское поселение

(существующее) 
	Социально-экономическая характеристика сельского поселения
	Сельское поселение

(проектные предложения) 

	3.
	Коныпское СП

Административный центр – д. Малый Конып

Площадь – 94,8 кв.км

Численность населения – 1004 чел. (плотность населения – 10,6 чел/кв.км.; доля населения, занятого в экономике – 32,8%)


	1. Доходы бюджета СП – 1922,2 тыс.руб.

2. Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя – 1914,5 руб.

3. Доля собственных доходов в доходах бюджета – 27,9 %

4. Доля в бюджете расходов на содержание административного аппарата - 45%

5. Объем производства промышленной продукции – 38 628 тыс. руб.;

6. Объем производства с/х продукции – 57 653 тыс. руб.;

7. Прибыль прибыльных объектов предприятий и организаций – 22606 тыс.руб. количество данных объектов – 3 шт.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – 1 школа, 1 дет.сад, 2 ФАП 

9. Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры – электроснабжение (ПС 35/10 кВ Малый Конып), газоснабжение (подведён к админ. центру поселения), водоснабжение (арт.скаважины).

10. Состояние транспортной сети, связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения: 

а) между собой - удовлетворительное 

б) с ближайшими крупными населенными пунктами района – автомобильные дороги 3 и 4 категории удовлетворительного состояния, связывающие СП с районным центром г. Кирово-Чепецк и центрами СП восточной части района;

в) с региональными и федеральными трассами – межрайонная автодорога;

г) по территории района проходит 1 ж/д ветка, располагается ж/д станция -  платформа Конып.

11.Население, проживающее в зоне неблагоприятного экологического состояния, отсутствует.


	Просницкое СП 

Административный центр – ж.д.ст.просница
Площадь – 454,2 кв.км

Численность населения – 4021 чел.

	4.
	Просницкое СП
Административный центр – ж.д.ст.Просница

Площадь – 359,4 кв.км
Численность населения – 3017 чел (плотность населения – 8,4 чел/кВ.км; доля населения, занятого в экономике – 24,8%)
	1. Доходы бюджета СП – 3689 тыс.руб.

2. Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя – 1222,7 руб.

3. Доля собственных доходов в доходах бюджета – 56,7%

4. Доля в бюджете расходов на содержание административного аппарата – 43,5%

5. Объем производства промышленной продукции – 129 162 тыс. руб.;

6. Объем производства с/х продукции – 146 976 тыс. руб.;

7. Прибыль прибыльных объектов предприятий и организаций – 3639 тыс.руб. количество данных объектов – 9 шт.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – 1 школа, 1 дет.сад, участковая больница;
9. Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры – электроснабжение (ПС 110/35/10 «Просница», ПС 220/35/27,5/10 кВ «Бумкомбинат»), газоснабжение (ГРС-9 Просница, подведён к админ. центру поселения), водоснабжение (арт.скаважины).

10. Состояние транспортной сети, связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения: 

а) между собой - удовлетворительное 

б) с ближайшими крупными населенными пунктами района – автомобильные дороги 3 и 4 категории удовлетворительного состояния, связывающие СП с районным центром г. Кирово-Чепецк и центрами СП восточной части района;

в) с региональными и федеральными трассами – межрайонная автодорога;

г) по территории района проходит 1 ж/д ветка, располагаются ж/д станции - Просница, Бумкомбинат.

11.Население, проживающее в зоне неблагоприятного экологического состояния, отсутствует.


	

	
	Поломское СП

Административный центр – с.Полом

Площадь – 153,21 кв.км.

Численность населения – 1280 чел. (плотность населения – 8,4 чел/кв.км.; доля населения, занятого в экономике – 22,5%)
	1. Доходы бюджета СП – 2 887,1 тыс.руб.

2. Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя – 2 255,5 руб.

3. Доля собственных доходов в доходах бюджета – 16,2%

4. Доля в бюджете расходов на содержание административного аппарата - 45%

5. Объем производства промышленной продукции – 5 452 тыс. руб.;

6. Объем производства с/х продукции – 26 996 тыс. руб.;

7. Прибыль прибыльных объектов предприятий и организаций – 2988 тыс.руб. количество данных объектов – 1 шт.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – 1 школа, 1 дет.сад, 2 ФАП 

9. Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры – электроснабжение (ПС 110/10 кВ Полом), газоснабжение (подведён к админ. центру поселения), водоснабжение (арт.скаважины).

10. Состояние транспортной сети, связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения: 

а) между собой – удовлетворительное;

б) с ближайшими крупными населенными пунктами района – автомобильные дороги 3 и 4 категории удовлетворительного состояния, связывающие СП с районным центром г. Кирово-Чепецк и центрами СП восточной части района;

в) с региональными и федеральными трассами – внутрирайонная автодорога;

г) ж/д дорога - отутствует.

11.Население, проживающее в зоне неблагоприятного экологического состояния, отсутствует.


	Филипповское СП 

Административный центр – с. Филиппово

Площадь территории – 577,99 кв.км

Численность населения – 4648 чел.

	5.
	Филипповское СП

Административный центр – с.Филиппово

Площадь – 153,27 кв.км.

Численность населения – 1467 чел. (плотность населения – 9,6 чел/кв.км.; доля населения, занятого в экономике – 40,8%)
	1. Доходы бюджета СП – 2 390 тыс.руб.

2. Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя – 1629,2 руб.

3. Доля собственных доходов в доходах бюджета – 27,2%

4. Доля в бюджете расходов на содержание административного аппарата - 51%

5. Объем производства промышленной продукции – 27 939 тыс. руб.;

6. Объем производства с/х продукции – 79 905 тыс. руб.;

7. Прибыль прибыльных объектов предприятий и организаций – 22772 тыс.руб. количество данных объектов – 2 шт.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – 1 школа, 1 дет.сад, 1 больница, 1 ФАП 

9. Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры – электроснабжение (ПС 110/10 кВ Филиппово), газоснабжение (подведён к админ. центру поселения), водоснабжение (арт.скаважины).

10. Состояние транспортной сети, связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения: 

а) между собой – удовлетворительное;

б) с ближайшими крупными населенными пунктами района – автомобильные дороги 3 и 4 категории удовлетворительного состояния, связывающие СП с районным центром г. Кирово-Чепецк и центрами СП восточной части района;

в) с региональными и федеральными трассами – внутрирайонная автодорога;

г) ж/д дорога - отутствует.

11.Население, проживающее в зоне неблагоприятного экологического состояния, отсутствует.


	

	6.
	Мокрецовское СП

Административный центр – с. Каринка

Площадь – 271,51 кв.км

Численность населения – 1901 чел. (плотность населения – 7,0 чел/кв.км.; доля населения, занятого в экономике – 37,4%)
	1. Доходы бюджета СП – 2 768 тыс.руб.

2. Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя – 1 456,1 руб.

3. Доля собственных доходов в доходах бюджета – 22,1%

4. Доля в бюджете расходов на содержание административного аппарата – 39%

5. Объем производства промышленной продукции – 16 761 тыс. руб.;

6. Объем производства с/х продукции – 17 501 тыс. руб.;

7. Прибыль (убыток) прибыльных объектов предприятий и организаций – (-1728) тыс.руб. количество данных объектов – 1 шт.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – 1 школа, 1 дет.сад, 1 поликлиника, 1 больница, 2 ФАП 

9. Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры – электроснабжение (ПС 35/10 кВ Каринка), газоснабжение (подведён к админ. центру поселения), водоснабжение (арт.скаважины).

10.Состояние транспортной сети, связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения: 

а) между собой – удовлетворительное;

б) с ближайшими крупными населенными пунктами района – автомобильные дороги 3 и 4 категории удовлетворительного состояния, связывающие СП с районным центром г. Кирово-Чепецк и центром Филипповского СП;

в) с региональными и федеральными трассами – внутрирайонная автодорога;

г) ж/д дорога - отутствует.

11.Население, проживающее в зоне неблагоприятного экологического состояния, отсутствует.


	

	7.
	Чувашевское СП

Административный центр – д.Чуваши

Площадь – 101,79 кв.км

Численность населения – 1008 чел. (плотность населения – 9,9 чел/кв.км.; доля населения, занятого в экономике – 23,2%)
	1. Доходы бюджета СП – 2 792 тыс.руб.

2. Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя – 2 769,8 руб.

3. Доля собственных доходов в доходах бюджета – 13,1%

4. Доля в бюджете расходов на содержание административного аппарата - 35%

5. Объем производства промышленной продукции – 81 744 тыс. руб.;

6. Объем производства с/х продукции – 0 тыс. руб.;

7. Прибыль прибыльных объектов предприятий и организаций – 20 тыс.руб. количество данных объектов – 1 шт.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – 1 школа с 2 дошкольными группами, 2 ФАП 

9. Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры – электроснабжение (ПС 35/10 кВ Чуваши), газоснабжение (подведён к админ. центру поселения), водоснабжение (арт.скаважины)

10.Состояние транспортной сети, связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения: 

а) между собой – удовлетворительное;

б) с ближайшими крупными населенными пунктами района – автомобильные дороги 3 и 4 категории удовлетворительного состояния, связывающие СП с районным центром г. Кирово-Чепецк и центром Коныпского и Селезенского СП;

в) с региональными и федеральными трассами – межрайонная автодорога;

г) по территории района проходит 1 ж/д ветка, располагается ж/д станция -  платформа Луговой.

11.Население, проживающее в зоне неблагоприятного экологического состояния, отсутствует.


	Чувашевское СП с Административный центр – д. Чуваши

Площадь – 266,08 кв.км

Численность населения – 1788 чел.

	8.
	Селезеневское СП

Административный центр – с.Селезениха

Площадь – 164,29 кв.км

Численность населения – 780 чел. (плотность населения – 4,7 чел/кв.км.; доля населения, занятого в экономике – 22,8%)
	1. Доходы бюджета СП – 2 776,4 тыс.руб.

2. Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя – 3559,5 руб.

3. Доля собственных доходов в доходах бюджета – 12,6%

4. Доля в бюджете расходов на содержание административного аппарата - 28%

5. Объем производства промышленной продукции – 5 299 тыс. руб.;

6. Объем производства с/х продукции – 9 656 тыс. руб.;

7. Прибыль прибыльных объектов предприятий и организаций – 1510 тыс.руб. количество данных объектов – 2 шт.

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – 1 школа, 1 дет.сад, 2 ФАП 

9. Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры – электроснабжение (ПС 110/10 кВ Селезениха), газоснабжение (подведён к админ. центру поселения), водоснабжение (арт.скаважины).

10.Состояние транспортной сети, связывающей наиболее крупные населенные пункты сельского поселения: 

а) между собой – неудовлетворительное;

б) с ближайшими крупными населенными пунктами района – автомобильные дороги 4 и 5 категории неудовлетворительного состояния, связывающие СП с центром Чувашевского СП;

в) с районными, региональными и федеральными трассами – отсутствуют;

г) по территории района проходит 1 ж/д ветка, располагается ж/д станция -  платформа Луговой.

11.Население, проживающее в зоне неблагоприятного экологического состояния, отсутствует.


	


5.7. Мероприятия по охране окружающей среды

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса Кирово-Чепецкого района Кировской области  должно происходить по принципу устойчивого развития, то есть совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете последней.

В районе разработана муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы Кирово-Чепецкого района на 2007-2010 годы» (см. раздел 1.3. Анализ программных документов развития территории района). Программа учитывает конкретные цели и наработанный опыт в сфере охраны окружающей среды и природопользования и должна стать основой для природоохранной деятельности предприятий и всех служб и организаций района на первую очередь.

Ниже приведен комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

· охрана атмосферного воздуха;

· охрана водных ресурсов;

· охрана почв;

· концепция управления отходами.

5.7.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: отсутствие современного газоочистного оборудования или нарушение правил эксплуатации, несовершенство технологических процессов, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются промышленные предприятия, расположенные в г. Кирово-Чепецке, который не входит в состав Кирово-Чепецкого муниципального района, однако оказывает негативное влияние на экологическую ситуацию в районе. На территории района наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в населенных пунктах и на АЗС (повышенные концентрации формальдегида, диоксид азота, оксида углерода).

Реализация проектных решений настоящей Схемы позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

В целях решения задач охраны окружающей среды Кирово-Чепецекого муниципального района в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия, которые можно разделить на три группы:

1). Организационные мероприятия:

· Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

· Выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам полигонов твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

· Организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

· Разработка проектов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) для всех предприятий района и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

· Газификация предприятий энергетики (перевод котельных на газовое топливо) и промышленности;

· Организация системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях района;

2). Технологические мероприятия:

· Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

· Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

· Ремонт и очистка котельного оборудования, установка дожига отходящих газов от углевыжигательных печей;

· В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральных населенных пунктах для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу горожан;

3). Планировочные мероприятия:

· Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

· Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

· Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Наиболее важными из организационных мероприятий являются:

· обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

· организация мониторинга состояния природной среды;

· распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений и школ.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах района.

Модернизация и ремонт котельного оборудования позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна в первую очередь на предприятиях стройиндустрии уменьшит количество пыли в атмосфере.

В целом, по предприятиям района требуется разработать проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу, и к 2015 году для предприятий с превышением ПДВ фактические выбросы довести до предельно допустимых.

5.7.2. Охрана водных ресурсов. Оптимизация водохозяйственного
комплекса

Охрана поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории района являются предприятия промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, действующие на территории района и стоки за пределами административного образования.

Планировочные решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1. Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (проведение комплекса природоохранных мероприятий на полях фильтрации, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

2. Дальнейшее развитие систем централизованной канализации (подробнее см. том V раздел «Водоотведение»); 

3. Строительство, реконструкция, ремонт существующих очистных сооружений (подробнее см. том V раздел «Водоотведение»);

4. Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

5. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

6. Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

7. Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

8. Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

9. Очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

10. Внедрение технологий использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки для орошения.

11. Разработка проектов ПДС для предприятий сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключение договоров на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Животноводческие хозяйства (в том числе навозохранилища) являются сезонным источником поступления загрязняющих веществ в реки района, что приводит к резкому ухудшению качества воды в весенне-осенний период. В первую очередь необходимо оборудовать современными системами хранения навоза животноводческие комплексы и фермы, на которых до сих пор применяется гидросмыв. Это комплексы  д. Бегичи, с. Кстинино, д. Чуваши, с. Полом, с. Фатеево (табл. 2.32).

Дальнейшее использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод района и защита их от загрязнения.

На территории района необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть и, в первую очередь, на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т.е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

· проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

· оформление лицензий на право пользования подземными водами;

· на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

· приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

· по многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

· выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

· прекращение использования пресных подземных вод для технических целей;

· применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

· организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

· обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

· вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

· систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

Мероприятия по оптимизации водохозяйственного комплекса

В задачу оптимизации водохозяйственного комплекса входит перераспределение функции в основном водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса Кирово-Чепецкого района предлагаются следующие мероприятия:

· использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;

· введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях  электроэнергетики и пищевой промышленности. 

· использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

5.7.3. Охрана почв

Учитывая все негативные факторы, на территории Кирово-Чепецкого района должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства, необходимо вести в направлениях:

· обеспечения воспроизводства плодородия почв;

· усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высокопроизводительными, добиться экологической безопасности производства;

· повышения урожаев, валовых сборов с/х культур, сделать их стабильными;

· обеспечения должного качества с/х продукции;

· сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов в целом от деградации и загрязнения.

Основой устойчивости земледелия является правильное использование пашни с оптимальным количеством в севообороте паров, зерновых пропашных культур и многолетних трав.

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание бобовых культур на зеленый корм и сидерацию).

Главной функцией механической обработки почвы должно стать создание выровненного, рыхлого мелкокомковатого верхнего слоя почвы, что позволяет правильно заделать семена при посеве, уменьшить количество сорняков. 

Мероприятия по борьбе с эрозией почв 

1. Почвозащитные севообороты. 

Чтобы защитить почвы от разрушения, необходимо правильно определить состав возделываемых культур, их чередование и агротехнические приемы. При почвозащитных севооборотах исключают пропашные культуры (так как они слабо защищают почву от смыва, особенно весной и в начале лета) и увеличивают посевы многолетних трав, промежуточных подсевных культур, которые хорошо защищают почву от разрушения в эрозионно опасные периоды и служат одним из лучших способов окультурирования эродированных почв. 

На склонах крутизной до 3–5° со слабо- и среднесмытыми почвами, где появляется опасность проявления эрозии, предпочтение в севооборотах отдают травам и однолетним культурам сплошного сева. На более крутых склонах (крутизна 5–10°), в основном со средне- и сильносмытыми почвами, в севооборотах увеличивают посевы многолетних трав и промежуточных культур, которые хорошо защищают почву от эрозии. 

2. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

Почвы на склонах резко отличаются от почв на равнинных участках, поэтому и приемы земледелия в первом случае должны иметь специфический характер. 

Наиболее простыми мероприятиями по регулированию поверхностного стока талых вод являются вспашка, культивация и рядовой посев сельскохозяйственных культур поперек склона, по возможности параллельно основному направлению горизонталей. 

Один из наиболее эффективных почвозащитных приемов на склоновых землях — замена отвальной вспашки обработкой почвы без оборота пласта. 

3. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

В комплексе мер, направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией почв, важное место принадлежит агролесомелиорации из-за ее дешевизны и экологической безвредности. Основными лесомелиоративными противоэрозионными мероприятиями являются: создание водорегулирующих лесополос в малолесных районах, создание водоохранных лесных насаждений вокруг прудов и водоемов, сплошные противоэрозионные лесопосадки на сильноэродированных крутосклонных и бросовых землях, непригодных для использования в сельском хозяйстве. 

4. Водорегулирующие лесополосы 

Закладываются на эродированных склонах, используемых под сельскохозяйственные культуры, и предназначены для перевода поверхностного стока во внутрипочвенный. Число лесополос и расстояние между ними зависят главным образом от крутизны и длины склона: с увеличением крутизны расстояние между лесополосами уменьшается. Располагаются водорегулирующие лесополосы вдоль горизонталей. Ширина полос должна быть не менее 12,5 м. Сокращение или прекращение смыва почвы и улучшения водного режима водорегулирующими полосами повышают продуктивность сельскохозяйственных угодий в полтора-два раза. 

5. Водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов 

Создаются для защиты берегов от разрушения, водоемов — от заиления продуктами эрозии. Ширина водоохранных лесных насаждений (полос) вокруг прудов и водоемов в зависимости от крутизны склона и механического состава почвы колеблется от 10 до 20 м. 

6. Лесомелиоративные противоовражные мероприятия. 

Лесомелиоративные противоовражные мероприятия проводятся для приостановления роста и закрепления действующих оврагов с целью перевода поверхностного стока во внутрипочвенный, увеличения противоэрозионной устойчивости почвы, распыления поверхностного стока и скрепления почвенного грунта. Лесомелиоративные почвозащитные насаждения способствуют повышению эффективности всех мероприятий единого противоэрозионного комплекса. 
Применяются два вида насаждений:
а) приовражные, прибалочные и надвершинные лесонасаждения; 
б) облесение сетевого фонда — дна и откосов оврагов, балок. 

7. Приовражные и прибалочные лесные полосы 

Создаются на расстоянии 2—5 м от бровок и над их вершинами для перехвата стоковых вод и скрепления почвенного грунта корневыми системами с целью замедления или полного прекращения роста оврагов. Ширина приовражных и прибалочных лесных полос должна быть не менее 15 м. Надвершинные насаждения создаются в основном над головными вершинами действующих оврагов, ширина их соответствует ширине водоподводящих ложбин; протяженность зависит от площади водосброса. 

Сплошное облесение проводится на откосах оврагов крутизной 8° и более, а также на берегах балок (лощин), которые мало пригодны для луговых и пастбищных угодий. Облесение откосов оврагов допускается только в том случае, если откосы сформировали устойчивый профиль, т.е. угол их естественного откоса составляет не более 32° на суглинках и 26° — на супесях. 

Лесные насаждения на дне оврага позволяют избежать дальнейшего его углубления. На ранней стадии развития дно оврага узкое и облесение произвести трудно, поэтому первоначально устраняют запруды, а затем дно закрепляют влаголюбивыми быстрорастущими породами деревьев. 

8. Гидротехнические сооружения. 

С помощью гидротехнических сооружений производится задержание, отвод и безопасный сброс той части атмосферных осадков, которую не удается задержать на прилегающих к оврагам полях агротехническими и лесомелиоративными приемами. 

По назначению гидротехнические сооружения подразделяются на три группы: задерживающие стекающие в овраг стоковые воды на приовражной полосе; осуществляющие безопасный сброс поверхностных вод в овраги; укрепляющие дно и откосы оврага от дальнейшего размыва и разрушения. 

Воды на приовражной полосе задерживают, устраивая систему водозадерживающих валов, которые перехватывают у самого оврага ту часть поверхностных вод, что не была задержана на водосборе. Водозадерживающие валы сооружают параллельно горизонталям поверхности на расстоянии не менее 15 м от вершины растущего оврага или эродируемого склона, чтобы предотвратить сброс всей воды при одиночном прорыве. Через 50—150 м под прямым углом к оси вала строят перемычки, а для сброса незадержанного стока — водосливы. Для сооружения водозадерживающих валов и перемычек более пригодны суглинистые грунты. 

Чтобы сбрасываемые в овраг воды не размывали его дно, в русле оврага устанавливают систему поперечных стенок, разбивающих продольный профиль дна на ряд террас. Деревянные и плетневые запруды применяются только в небольших оврагах, так как срок их действия не превышает двух-трех лет. Закрепленные овраги, превращенные в задерненную балку, используют в сельском хозяйстве. Богатое илистыми отложениями дно отводят под искусственные луга, а откосы — под древесные насаждения или под ягодники. 

5.7.4. Концепция управления отходами

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Кирово-Чепецкого района стоит достаточно остро. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров загрязненной ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Политика в сфере управления отходами главным образом должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Твердые бытовые отходы

На территории Кирово-Чепецкого муниципального района существует 11 несанкционированных свалок (расположены около ст.Просницы, д. Чуваши, с.Филиппово, с. Каринка, д. Марковцы, д.Мал Конып, с.Фатеево, с. Бурмакино, с. Кстинино, Быстрицкий тубсанаторий, д. Лубягино) и 2 полигона ТБО (расположенные в д. Лубягино и п. Перекоп). Утилизация твердых бытовых отходов в соответствии с экологическими требованиями налажена только в трех сельских поселениях района: Пасеговском, Чепецком, Федяковском. Периодически на территории района возникают несанкционированные свалки ТБО, что связано с отсутствием организованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов застройки в населенных пунктах. 

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с ТБО являются:

· максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

· выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих нормам свалок ТБО;

· оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территорий;

· внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

· максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

· экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

· внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

· оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;

· внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов;

· проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

· ликвидация всех несанкционированных свалок в районе, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

В ближайшее время необходимо привести полигоны ТБО в соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», а также выполнить паспортизацию свалок.

Промышленные отходы

К промышленным отходам относятся продукты, материалы, изделия и вещества, образующиеся в результате производственной деятельности, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, вторичное использование которых на данном предприятии нерентабельно. Часто большое количество отходов является показателем несовершенства конкретной технологии производства. Условно промышленные отходы подразделяют на инертные и токсичные (табл.5.7.1).

Вопросы обезвреживания и захоронения промышленных отходов в районе не решены, в большинстве случаев они забораниваются на санкционированных и несанкционированных свалках в общей массе отходов. Для организации обращения с отходами производства на территории Кирово-Чепецкого района необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

· на промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму;

· предусмотреть на проектируемых полигонах ТБО участки по переработке и утилизации промышленных отходов в соответствии с табл. 5.7.1;

· проводить максимально возможную утилизацию и вторичное использование отходов;

· разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)  и заключить договора на вывоз соответствующих отходов.

Таблица 5.7.1 Классификация неутилизируемых промышленных отходов 

	
Категория
	Характеристика неутилизируемых промышленных отходов по виду содержащихся в них загрязнений
	Рекомендуемые методы складирования или 
обезвреживания

	I 
	Практически инертные
	Использование для планировочных работ или совместное складирование с ТБО

	II
	Биологически окисляемые легко разлагающиеся органические вещества
	Складирование или переработка совместно с ТБО

	III
	Слаботоксичные малорастворимые в воде, в том числе при взаимодействии с органическими кислотами
	Складирование совместно с ТБО

	IV
	Нефтемаслоподобные, не подлежащие регенерации в соответствии с действующими указаниями
	Сжигание, в том числе совместно с твердыми бытовыми отходами

	V
	Токсичные со слабым загрязнением воздуха (превышение ПДК в 2-3 раза)
	Складирование на специальном полигоне промышленных отходов

	VI
	Токсичные
	Групповое или индивидуальное обезвреживание на специальных сооружениях


Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств и т.д.

Значительные объемы отходов образуются в животноводстве и птицеводстве. Одна молочная ферма со 100 дойными коровами дает примерно 14 т твердых отходов в сутки. Один откормочный комплекс на 10 тыс. голов крупного рогатого скота может дать 260 т отходов в сутки.

Навозохранилища в Кирово-Чепецком районе располагаются непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для удобрения сельскохозяйственных полей. Согласно п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для перечисленных объектов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки. 

Большинство существующих навозохранилищ переполнено и складирование поступающего навоза происходит непосредственно на водосборные площади, что значительно ухудшает органолептические и химические свойства воды. Правильный сбор и хранение навоза имеют первостепенное значение как для экономики сельского хозяйства, так и для благополучного экологического состояния окружающей среды и здоровья человека. Правильное хранение навоза и жижи в течение длительного времени, а в России период хранения достигает 200 дней, приводит к сохранению микроэлементов, необходимых для питания растений, предотвращает загрязнение окружающей среды, вызванное вымыванием части микроэлементов и попаданием их в почву и воду. На сегодняшний день существует широкий спектр видов систем хранения навоза, и при выборе системы навозохранилищ рекомендуется учитывать следующие влияющие факторы: экономические, наличие рабочей силы, площадь застройки, уровень запаха, простоту содержания, совместимость с имеющимся оборудованием и системой навозоудаления.

Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах. 

В Кирово-Чепецком районе захоронение биологических отходов происходит в скотомогильниках. На территории района расположено 17 скотомогильников, а также 4 сибиреязвенных скотомогильника, которые в настоящее время закрыты (см. раздел 2.2). Все скотомогильники имеют ветеринарно-санитарные карточки и соответствуют ветеринарно-санитарным правилам.

Требования к эксплуатации скотомогильников:

Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), проверяют ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям). При выявлении нарушений дают предписание об их устранении или запрещают эксплуатацию объекта. (Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: Утв. Министерством сельского хоз-ва и продовольствия РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.-В ред. от 16.08.2007-ПП. 5.2, 7.2, 7.3).

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост. 

Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.
руб.








� Раздел разработан с учетом материалов Департамента экологии и природопользования Кировской области (Перечень водозаборных скважин Кирово-Чепецкого района по состоянию на 01.01.2008г.), Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр и Геологической карты СССР масштаба 1:200000, лист О – 39 – XIV-XV. 





� Раздел разработан с учетом материалов Департамента экологии и природопользования Кировской области (перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Кирово-Чепецкого района, каталог торфяных месторождений Кирово-Чепецкого района, перечень и краткая характеристика месторождений пресных и минеральных вод Кирово-Чепецкого района по состоянию на 01.01.2008г.).
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