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4036. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи территориального планирования

Учитывая волеизъявление народов Крыма на обще Крымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147 признана Республика Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус в качестве суверенного и независимого субъекта.

18 марта 2014 года в Москве подписан и 21 марта 2014 года ратифицирован Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов:

- Республика Крым;

- город федерального значения Севастополь.

Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 года №168 образован Крымский федеральный округ.

По заказу Департамента стратегического развития и государственной политики в сфере территориального планирования  Министерства  регионального развития Российской Федерации в 2014 году ОАО «Гипрогор», г. Москва, была разработана Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя  в  отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования,  здравоохранения (разработана на основании Государственного контракта №  Е16/14 от 08.09.2014). 

Этапы реализации проекта, на которые рассчитаны основные проектные решения –  1 этап 2020 год, второй этап  - 2030 год. Срок действия Генерального плана  – 2035 год.

По заказу Министерства строительства и архитектуры Республики Крым на основании договора №1 – СТП/2015 от 16 марта 2015 г. ГУП РК «КАРМ «Крымпроектреставрация» Симферополь и ОАО «Гипрогор» г. Москва разработали документацию Схемы территориального планирования Республики Крым. В соответствии со статьями 14, 15, 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,  статьей 7 Закона Республики Крым от 16 января 2015 года  № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», пунктом 13 Порядка утверждения схемы территориального планирования Республики Крым, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Крым от 09.12.2015г. № 779 Совет министров Республики Крым утвердил Схему территориального планирования Республики Крым.

Вышеназванные проекты в настоящее время утверждены соответственно Распоряжением Правительства РФ от 08.10.2015 г. №2004-р и Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г.№855.

В соответствие с федеральной целевой программой «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», на территории Республики Крым выполняется подготовка градостроительной документации: схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений. 

В рамках этой деятельности и на основании постановления администрации муниципального образования городской округ Керчь разрабатывается настоящий проект по «Подготовке генерального плана муниципального образования городской округ Керчь», муниципальный контракт от 23.09.2016 г. № 51 с ООО «ПроектИнжТеррПланирование», г. Краснодар.

Генеральный план городского округа – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования город-герой Керчь. 

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов городского округа, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым Крымского Федерального округа является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие города Керчь на расчетные сроки:

- I этап реализации - 2020 г;

- Расчетный период планирования – 2030 г;

- Срок действия документа – 20 лет.

При подготовке генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы республиканских органов, территориальной службы государственной статистики, материалы отдельных органов муниципального управления, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией муниципального образования, данные собственных исследований, проведённых сотрудниками института, прочие источники. 

Показатели экономического развития муниципального образования городской округ Керчь, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой генерального плана, а обобщают программы, стратегии развития, прогнозы, предложения и плановые намётки различных служб, предоставленные в качестве исходных данных для проектирования. Проект не является директивным документом по экономическому развитию муниципального образования, но представляет собой территориальную модель развития событий по оптимистическому сценарию. 
Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования городской округ Керчь. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 N 190-ФЗ) генеральный план городского округа включает текстовые и графические материалы по обоснованию, а также положения о территориальном планировании. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи. 

Целью разработки проекта генерального плана муниципального образования городской округ Керчь является:

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие территории с благоприятными условиями жизнедеятельности;

- эффективное комплексное территориальное планирование на основе стратегического и бюджетного планирования с учетом действующих документов Градостроительного кодекса РФ и 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения городского округа.
Задачами разработки генерального плана муниципального образования городской округ Керчь являются:

1. Определение пространственной модели развития городского округа, и его целевых ориентиров.
2. Определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от планируемых объектов); учет объектов, размещаемых на территории городского округа, предусмотренных СТП РФ применительно к территории Республики Крым и г. Севастополя и СТП РК; учет объектов местного значения, предусмотренных ФЦП «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

3. Определение территориальной организации городского округа в составе Республики Крым.
4. Обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и иных инфраструктур в областях, указанных в статье 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Предложения по размещению территорий жилищного строительства по обязательствам субъектов Российской Федерации (в отношении многодетных семей, детей-сирот, депортированных народов и т.д.); иных областей, определенных в качестве приоритетных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (при наличии соответствующих полномочий).
6. Предложение по размещению территорий для реализации программы «ветхое жилье», «аварийное жилье».
7. Планирование размещения объектов местного значения городского округа в соответствии с полномочиями.
8. Разработка предложений по повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории городского округа.

9. Подготовка предложений по:

- планированию размещения объектов местного значения в соответствии с полномочиями;

- оптимизации системы расселения;

- повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории;

- развитию транспортного каркаса городского округа;

- развитию инженерной инфраструктуры на территории городского округа и иных видов инфраструктур в областях, указанных в статье 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие городского округа, предусмотренных в инвестиционных проектах (в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана городского округа);

- предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегической целью данной работы в конечном итоге является разработка рационального генерального плана городского округа, способствующей созданию высокого качества жизни населения, соответствующего государственным целям и задачам, и комфортной среды для развития экономики городского округа.
1.2 Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации
Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации

- Указ Президента РФ от 28.07.2016 №375 «О Южном федеральном округе»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 №790 (ред. от 02.03.2016 29.11.2016 г.) «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.);

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.);

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.);

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 №200-ФЗ  (ред. от 01.07.2017)
- «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 №60-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017);

- «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 г. №81-ФЗ (ред. от 01.07.2017);
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(с изм.. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.);

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.);

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.);

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 07.02.2017 г.);

- Федеральный закон от 04.12.2006 г. №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.);

- Федеральный закон от 29.12.2004  г. №191-ФЗ (ред. от 29.07.2017)    «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016 г.);

- Федеральный закон от 29.11.2014 г. №377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.);

- Федеральный закон от 19.07.2011 г. №246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г.);

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 г. №73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г.);

- Приказ Минтранса России от 26.05.2016 г. №131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2016 г. №42565);

- Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2016 г. №181 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2016 г. №42539);

- Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 г. №381 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по согласованию строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» (ред. от 22.12.2016 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2015 г. №39379);

- Заключение Минэкономразвития России «По итогам экспертизы приказа Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта»;

- Приказ МВД России от 30.03.2015 г. №380 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог» (ред. от 30.12.2016 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 г. № 37154);

- Приказ Минприроды России от 29.06.2012 г. №202 «Об утверждении административных регламентов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и установок, проведение буровых работ во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации, по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию подводных линий связи во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на прокладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации» (ред. от 11.08.2014 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2012 г. №25701);

- Приказ Минприроды России от 25.06.2012 г №162 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения)» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2012 г. №25636), (ред. от 20.10.2013 г.)

- Приказ Минкультуры России от 30.07.2012 г. №811 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2012 г. №25658), (ред. от 03.10.2016 г.)

- Приказ Минкультуры России от 28.06.2012 г. №683 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения» (ред. от 03.10.2016 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2012 г. №25212);

- Приказ Минтранса России от 30.04.2013 г. №147 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта» (ред. от 09.11.2016 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2013 г. №29014);

- Приказ Минтранса России от 22.03.2013 г. №95 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного земельного участка в границах морских портов и (или) на основании решения Правительства Российской Федерации о строительстве или расширении морского порта» (ред. от 09.11.2016 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2013 г. №28889);

- Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» (вместе с «ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)»);

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 07.12.2016 г. №793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.01.2017 г. №45101);

- Приказ Министра обороны РФ от 02.12.2011 г. №2300 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством обороны Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2012 г. №23894);

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минрегиона РФ от 25.10.2010 г. №461 «Об утверждении Административного регламента Министерства регионального развития Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации полномочий в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также надзора за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по вопросам переданных им в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации полномочий в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2010 г. №19403);

- Федеральный закон от 03.07.2016 г. №373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования" (ред. от 26.07.2017 N 191-ФЗ);
- Письмо Минэкономразвития России от 05.06.2015 г. №14726-АЦ/Д27и «О согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред.от 29.07.2017);
- Указ Президента РФ от 04.02.1994 г. №236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»;

- Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 г. №572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»;

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 г. №1092  «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы» (ред. от 25.05.2016 г.);

- Приказ Минприроды России от 25.02.2010 г. №50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2010 г. №16796) (ред. от 25.07.2014 г.);

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г.);

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации (ред. от 26.07.2017 г.);

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2017 г.);

- Федеральный закон от 12.02.2015 г. №9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополь»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред.от 01.07.2017);

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 07.02.2017 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 29.07.2017);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. то 23.06.2016 г.);

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.);
- Распоряжение правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года №2073-р «Об отнесении объектов культурного наследия, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, к объектам культурного наследия федерального значения»;
- Приказ Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. №289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (ред. от 15.12.2016 г.);

- Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 1996 г. №1063-р «О социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017 г.);

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 г. №123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2013 г. №29032);

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 г. №127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2013 г. №29247);

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 г. №460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 г. №43977);

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. №820);

- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 г. №83/ГС);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности в Российской Федерации) (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150);

- Методические рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (по состоянию на 05.08.2016 г.) (подготовлен Минкультуры России);

- Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. Минобрнауки России 04.05.2016 г. № АК-15/02вн);

- Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (Приказ Минздрава России от 08.06.2016 г. №358);

- Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности (Приказ Минтруда России от 05.05.2016 г. №219);

- Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций (Приказ Минспорта России от 25.05.2016 г. №586 (ред. от 21.11.2016 г.);

- «ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» (утв. Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 г. №413) (коды 33 - 65 ОКАТО) (ред. от 29.03.2017 г.)

- «ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (Том 9. Крымский федеральный округ) (утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 г. №159-ст) (с учетом изменений 1/2013-216/2017 г.).

Сведения о нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации

- Федеральная целевая программа «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. №790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (Ред. от 29.11.2016 г.);

- Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года – приложение к Закону Республики Крым от 09.01.2017 г. № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года»; 

- Закон Республики Крым от 16.01.2015 г. №67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым» (с изменениями на 19.04.2017 г.);

- Закон Республики Крым от 16.01.2015 г. №68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципальных образований Республики Крым»;

- Закон Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями на 29.12.2016 г.);

- Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» (с изменениями на 05.05.2015 г.);

- Закон Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым»;

- Совет министров республики Крым Постановление от 26 апреля 2016 года № 171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым»;

- Совет министров республики Крым Постановление от 29 октября 2014 г. №423 «Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2017 годы»;

- Совет министров республики Крым Постановление от 23 декабря 2014 г. №542 «Об утверждении государственной программы республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2017 годы»;

- Совет министров республики Крым Постановление от 15.04.2016 г. №154 «Об утверждении государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2016 -2018 годы» (с изменениями на 15.08.2016 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г. №648 (ред. от 22.12.2015 г.) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 20.10.2016 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 «Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы»(с изменениями на 10.02.2017 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 г. №500 (ред. от 30.10.2015 г.) «Об утверждении Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы» (вместе с «Перечнем основных мероприятий Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы») (с изменениями на 17.10.2016 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г. №647 (ред. от 31.03.2016 г.) «Об утверждении Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 16.02.2017 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 г. №415 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 16.02.2017 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 09.02.2015 г. №32 (ред. от 19.01.2016 г.) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015 - 2017 годы»;

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г. №654 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 20.12.2016 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.04.2015 г. №242 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 - 2017 годы»;

- Постановление Совета министров Республики Крым от 09.04.2015 г. №186 «Об утверждении Государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 17.02.2017 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 г. №543 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 23.06.2016 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 г. №33 «Об утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 16.02.2017 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 28.12.2015 г. №842 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 - 2020 годы» (с изменениями на 7.12.2016 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2015 г. №836 «Об утверждении Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015 - 2017 годы» (с изменениями на 30.12.2016 г.);

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г. №646 (ред. от 18.11.2015 г.) «Об утверждении Государственной программы «Управление государственным имуществом Республики Крым на 2015 - 2017 годы»;

- Постановление Совета министров Республики Крым от 10.11.2015 г. № 705 (ред. от 05.04.2016 г.) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» на 2016 - 2018 годы»;

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. №874 «Об утверждении государственной программы развития физической культуры и спорта в республике Крым на 2015 - 2020 годы» (с изменениями на 6.12.2016 г.).

- Генеральная схема санитарной очистки территории Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 24.07.2015 № 431. Постановление Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 № 1 (с изменениями) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым.

- постановление Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 № 1 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым».

- распоряжение Совета министров Республики Крым от 05.02.2015 № 69-р (с изменениями) «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым».
- постановлением совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года №627 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и вывяленным объектам культурного наследия»;

- постановлением совета министров Республики Крым от 24 января 2017 года №17 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и вывяленным объектам культурного наследия».

Все документы использованы в последней редакции с изменениями и дополнениями.
1.3 Сведения из утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской Федерации о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения
Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. №2004-р.
	Вид объекта
	Наименование, 

местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию

	Железнодорожный транспорт

	1. Железнодорожные пути общего пользования
	Керчь - Джанкой, строительство вторых главных путей на участке. Республика Крым, городской округ Керчь, Ленинский район, сельские поселения Октябрьское, Багеровское, Чистопольское, Белинское, Новониколаевское, Останинское, Виноградное, Ленинское, Ильичевское, Уваровское, Семисотское, Кировский район, сельские поселения Владиславовское, Синицынское, Кировское, Яркополенское, Советский район, сельские поселения Краснофлотское, Советское, Черноземненское, Нижнегорский район, сельские поселения Желябовское, Уваровское, Митрофановское, Нижнегорское, Зоркинское, Михайловское, Джанкойский район, сельские поселения Азовское, Майское, Кондратьевское, Победненское, Масловское, городской округ Джанкой
	протяженность -214 км*
	обеспечение железнодорожных перевозок, повышение пропускной способности железной дороги, безопасности железнодорожного сообщения, улучшение качества предоставления услуг железнодорожным транспортом
	до 2030 года

	2. Железнодорожные пути общего пользования
	Крым - Керчь, электрификация участка, в том числе развитие станции Керчь, городской округ Керчь
	протяженность 25 км
	обеспечение железнодорожных перевозок, повышение пропускной способности железной дороги, безопасности железнодорожного сообщения, улучшение качества предоставления услуг железнодорожным транспортом
	до 2030 года

	3. Железно​дорожные пути общего пользования
	Керчь - Джанкой, электрификация участка, городской округ Керчь, Ленинский район, сельские поселения Октябрьское, Багеровское, Чистопольское, Белинское, Новониколаевское, Останинское, Виноградное, Ленинское, Ильичевское, Уваровское, Семисотское, Кировский район, сельские поселения Владиславовское, Синицынское, Кировское, Яркополенское, Советский район, сельские поселения Краснофлотское, Советское, Черноземненское, Нижнегорский район, сельские поселения Желябовское, Уваровское, Митрофановское, Нижнегорское, Зоркинское, Михайловское, Джанкойский район, сельские поселения Азовское, Майское, Кондратьевское, Победненское, Масловское, городской округ Джанкой
	протяженность 214 км
	обеспечение железнодорожных перевозок, повышение пропускной способности железной дороги, безопасности железнодорожного сообщения, улучшение качества предоставления услуг железнодорожным транспортом
	до 2030 года

	Автомобильные дороги, планируемые к передаче в федеральную собственность

	1. Автомобильная дорога
	автомобильная дорога Р-260 "Таврида" Керчь - Феодосия - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, г. Севастополь, Бахчисарайский район, городское поселение Бахчисарай, сельское поселение Перовское, городской округ Симферополь, Белогорский район, городское поселение Белогорск, сельские поселения Васильевское, Муромское, Кировский район, сельские поселения Льговское, Приветненское, Абрико​совское, Журавское, городской округ Феодосия, Ленинский район, городской округ Керчь
	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги (со строительством обходов населенных пунктов) протяженностью 285 км**:

строительство и реконструкция участка Левадки - Бахчисарай протяженностью 20 км**, категория I;

строительство и реконструкция участка обхода г. Бахчисарай протяженностью 8 км**, категория I;

строительство и реконструкция участка Бахчисарай - Севастополь протяженностью 20 км**, категория I;

строительство западного обхода г. Симферополя 
(со строительством транспортных развязок) протяженностью 26 км, категория I:
строительство участка Дубки - Левадки км 6+806 - км 14+000 протяженностью 13,2 км;

строительство транспортных развязок на обходе Симферополя на км 15, категория I;

строительство и реконструкция на участке Симферополь - Феодосия км 3+930 - км 105+000 протяженностью 101 км, категория I; 
на участке Феодосия - Керчь км 335+000 – 

км 425+000 протяженностью 90 км, категория I;

строительство обхода г. Феодосии протяженностью 20 км, категория I
	обеспечение автомобильных перевозок с увеличением пропускной способности, улучшением безопасности и качества перевозок
	до 2020 года

	2. Автомобильная дорога
	автомобильная дорога Р-260 "Таврида" Керчь - Феодосия - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, г. Севастополь, Бахчисарайский район, городское поселение Бахчисарай, сельское поселение Перовское, городской округ Симферополь, Белогорский район, городское поселение Белогорск, сельские поселения Васильевское, Муромское, Кировский район, сельские поселения Льговское, Приветненское, Абрикосовское, Журавское, городской округ Феодосия, Ленинский район, городской округ Керчь
	строительство и реконструкция участков автомобильной дороги (со строительством обходов населенных пунктов) протяженностью 285 км**, 
в том числе:

строительство западного обхода г. Симферополя 
(со строительством транспортных развязок) протяженностью 26 км, категория I:

строительство участка Левадки - Пионерское протяженностью 12,8 км;

строительство глубокого обхода 
г. Симферополя с реконструкцией существующих участков автомобильных дорог**;

строительство обходов населенных пунктов Белогорск и Старый Крым**
	обеспечение автомобильных перевозок с увеличением пропускной способности, улучшением безопасности и качества перевозок
	до 2030 года

	Объекты единой системы организации воздушного движения

	1. Объекты единой системы организации воздушного движения
	объекты единой системы организации воздушного движения аэропорта Керчь, г. Керчь, Республика Крым
	реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта
	обеспечение организации воздушного движения
	до 2020 года

	Водный транспорт

1. Морской транспорт

	1. Морской порт
	морской порт Керчь, Республика Крым, в районе. Жуковка
	строительство второй паромной аппарели на терминале 
Крым и проведение дноуглубительных работ в целях увеличения перегрузочных мощностей паромной переправы 
на 4 млн. тонн в год
	обеспечение морских пассажирских перевозок с увеличением безопасности мореплавания, пропускной способности порта
	до 2020 года

	2. Морской порт
	морской порт Керчь, Республика Крым, г. Керчь
	реконструкция терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа и проведение дноуглубительных работ в целях увеличения мощности терминала
	обеспечение морских пассажирских перевозок с увеличением безопасности мореплавания, пропускной способности порта
	до 2020 года

	2. Средства навигационного оборудования, системы управления движением судов

	1. Средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов
	средства навигационного оборудования, системы управления движением судов морского порта Керчь, Республика Крым, г. Керчь
	реконструкция объектов обеспечения безопасности мореплавания морского порта Керчь
	обеспечение безопасности мореплавания
	до 2020 года

	Совмещенные объекты транспортного перехода через Керченский пролив

	1. Совмещенные объекты (железнодорожные пути и автомобильные дороги)
	транспортный переход через Керченский пролив, Краснодарский край, Темрюкский район, Керченский пролив, Республика Крым, городской округ Керчь, Ленинский район, сельское поселение Октябрьское
	строительство перехода протяжен​ностью 19,8 км ***

со строительством транспортных развязок:

на Крымском полуострове - 2,

на Таманском полуострове - 5
	существенное улучшение транспортной связности Республики Крым и Краснодарского края, обеспечение необходимого уровня пропускной способности, безопасности и качества транспортных перевозок
	2018 год

	2. Автомобиль​ная дорога
	транспортный переход через Керченский пролив, Республика Крым, городской округ Керчь
	строительство автомобильных подходов
на Крымском полуострове протяженностью - 8,1 км***
	существенное улучшение транспортной связности Республики Крым и Краснодарского края, обеспечение необходимого уровня пропускной способности, безопасности и качества транспортных перевозок
	2018 год

	3. Автомобиль​ная дорога
	транспортный переход через Керченский пролив, Краснодарский край, Темрюкский район
	строительство автомобильных подходов на Таманском полуострове

протяженностью - 42 км*** (планируется к реализации в рамках проекта строительства и реконструкции автомобильной дороги федерального значения М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань (А-290 Ново​российск - Керчь)
	существенное улучшение транспортной связности Республики Крым и Краснодарского края, обеспечение необходимого уровня пропускной способности, безопасности и качества транспортных перевозок
	2018 год

	4. Железно​дорожные пути общего пользования
	транспортный переход через Керченский пролив, Республика Крым, городской округ Керчь
	протяженность железнодорожных подходов на Крымском полуострове - 18 км ***
	существенное улучшение транспортной связности Республики Крым и Краснодарского края, обеспечение необходимого уровня пропускной способности, безопасности и качества транспортных перевозок
	2018 год

	5. Железно​дорожные пути общего пользования
	транспортный переход через Керченский пролив, Краснодарский край, Темрюкский район
	протяженность железнодорожных подходов на Таманском полуострове - 42 км*** со строительством станций Портовая, Вышестеблиевская и обгонного пункта на участке 22 км (в рамках реализации инвестиционного проекта, создание сухогрузного района морского порта Тамань)
	существенное улучшение транспортной связности Республики Крым и Краснодарского края, обеспечение необходимого уровня пропускной способности, безопасности и качества транспортных перевозок
	2018 год


* Протяженность будет уточняться на этапе подготовки документации по планировке территории и результатам разработки проектной документации и выполнения технико-экономического сравнения вариантов.

** Общая протяженность и окончательное размещение обходов населенных пунктов будут уточняться на этапе подготовки документации по планировке территории и результатам разработки проектной документации и выполнения технико-экономического сравнения вариантов.

*** Общая протяженность будет уточняться на этапе подготовки документации по планировке территории и результатам разработки проектной документации.

Перечень объектов федерального значения в области энергетики, планируемых к строительству на территориях Республики Крым и г. Севастополя
	Вид объекта 
	Наименование, 

местоположение
	Основные характеристики 
	Назначение 
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию

	1. Подстанция
	ПС 220 кВ Камыш-Бурунская (расширение), 

городской округ Керчь


	220 кВ
	обеспечение надежного электроснабжения потребителей Республики Крым, обеспечение соединения и параллельной работы энергетической системы Крымского федерального округа и объединенной энергетической системы Юга
	2015 - 2017 годы


Перечень объектов федерального значения в области высшего образования, планируемых к строительству на территориях Республики Крым и г. Севастополя

	Вид объекта 
	Наименование, местоположение
	Основные характеристики
	Назначение 
	Планируемый 
срок ввода 
в эксплуатацию

	Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования

	1. Комплекс зданий образовательной организации
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Керченский государственный морской технологический университет", г. Керчь, ул. Оржоникидзе, д. 82
	характеристики будут уточнены после выполнения работ по подготовке проектной документации 
	государственное образовательное учреждение высшего образования


	-


Планируемые объекты Регионального значения г .Керчи

Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения, необходимых для реализации полномочий: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог регионального и межмуниципального значения и обеспечение безопасности дорожного движения»; «Развитие аэропортов (аэродромов) гражданской авиации, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации»; «Развитие речных портов, на территории которых находятся имущество в собственности субъекта Российской Федерации»; «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»

	№

п/п
	Вид

объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	081003
	ОКС воздушного транспорта

	1. 
	08100303 08100304
	Аэродром «Войково». Реконструкция и строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	Длина взлетной полосы 1700 м
	Аэропорт местных воздушных линий, Вертодром
	2020-2030 

годы
	Устанавливаются вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов санитарные разрывы до границ жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с минимальным расстоянием между горизонтальной проекцией трассы полетов по маршруту захода на посадку и границей селитебной территории в 3 км

	
	08100206
	Автомобильные дороги регионального значения

	1. 
	08100206
	Автодорога Обход города Керчь. Строительство
	Городской округ Керчь
	Протяженность -15,35 км
	Автомобильное сообщение населенных пунктов
	2020 год
	Устанавливаются санитарные разрывы придорожных полос, прилегающих с обеих сторон к полосе отвода автодороги, шириной не менее 75 метров

	2. 
	08100206
	Северный обход города Керчь (Паромная переправа - Р-260 «Таврида» (Керчь – Феодосия – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь)). Строительство
	Городской округ Керчь, Ленинский муниципальный

район
	Протяженность – 37,00 км
	Автомобильное сообщение населенных пунктов
	2020 год
	Устанавливаются санитарные разрывы придорожных полос, прилегающих с обеих сторон к полосе отвода автодороги, шириной не менее 75 метров

	
	
	Автомобильные дороги межмуниципального значения

	1. 
	081002
	Керчь–Бондаренково. Реконструкция
	городской округ Керчь
	Протяженность - 4,00 км
	Автомобильное сообщение населенных пунктов
	2030 год
	Ширина придорожных полос, прилегающих с обеих сторон к полосе отвода автодороги, не менее 50 метров

	
	081002
	Объекты, необходимые для организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения

	1. 
	08100213
	Автостанция «Крым». Строительство
	г. Керчь
	Класс 2
	Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении
	2020 год
	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчёта, но не более 50 м

	2. 
	08100213
	Автостанция «Керчь 2». Строительство
	г. Керчь, Индустриальное шоссе
	Класс 2
	Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении
	2020 год
	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчёта, но не более 50 м

	3. 
	08100213
	Автостанция «Терминал Крым морского порта Керчь». Строительство
	г. Керчь,  ул. Целимберная, 16
	Класс 2
	Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении
	2030 год
	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчёта, но не более 50 м

	
	081002
	Объекты, необходимые для организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

	1. 
	08100110
	Железнодорожный вокзал Керчь 2. Строительство
	г. Керчь, Индустриальное шоссе
	Класс 1
	Обслуживание пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях
	2020 год
	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчёта, но не более 100 м

	2. 
	08100110
	Железнодорожный вокзал Крым.  Строительство
	г. Керчь, станция Крым
	Класс 1
	Обслуживание пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях
	2020 год
	Санитарно-защитная зона определяется на основании расчёта, но не более 100 м

	
	081002
	Транспортно-пересадочные узлы

	1. 
	081002
	ТПУ Керчь. Строительство
	Автостанция Керчь-2 ж/д вокзал Керчь-2
	Взаимодействие транспорта: железнодорожный автомобильный
	Пересадка с одного вида транспорта на другой
	2020 год
	Ширина санитарно-защитной зоны определяется на основании  расчёта, но не более 100 м и не менее 50 м

	2. 
	081002
	ТПУ Керчь. Строительство
	Автостанция  Крым ж/д вокзал Крым, Терминал Крым морского порта Керчь
	Взаимодействие транспорта: железнодорожныйавтомобильный морской
	Пересадка с одного вида транспорта на другой
	2020 год
	Ширина санитарно-защитной зоны определяется на основании  расчёта, но не более 100 м и не менее 50 м


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта, необходимых для реализации полномочия: «Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области физкультуры и спорта».

	№
п/п
	Вид
объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Проектирование и строительство футбольных стадионов: всего 5 объектов  
(в соответствии с письмом № 01-15/2186  от 12.05.2015 г. Министерства спорта Республики Крым,  нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования с дальнейшим внесением изменений в Схеме территориального планирования Республики Крым)

	1
	0803
	Футбольный стадион.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	
	Проектирование и устройство малобюджетных быстровозводимых футбольных полей с искусственным покрытием: всего 41объект 
(в соответствии с письмом № 01-15/2186  от 12.05.2015 г. Министерства спорта Республики Крым,  нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования с дальнейшим внесением изменений в Схеме территориального планирования Республики Крым)

	1
	0803
	Футбольное поле с искусственным покрытием.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	2
	0803
	Футбольное поле с искусственным покрытием.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	3
	0803
	Футбольное поле с искусственным покрытием.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	4
	0803
	Футбольное поле с искусственным покрытием.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	
	Строительство малобюджетных бассейнов приоритетного значения для развития физкультуры и спорта в Республике Крым региональных спортивно-тренировочных центров для подготовки населения для сдачи норм ВФСК (ГТО): всего 35 объектов 
(в соответствии с письмом № 01-15/2186  от 12.05.2015 г. Министерства спорта Республики Крым,  нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования с дальнейшим внесением изменений в Схеме территориального планирования Республики Крым)

	1
	0803
	Бассейн.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	2
	0803
	Бассейн.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	3
	0803
	Бассейн.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	
	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов для развития физкультуры и  спорта в Республике Крым малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности: всего 28 физкультурно-оздоровительных комплексов 
(в соответствии с письмом № 01-15/2186  от 12.05.2015 г. Министерства спорта Республики Крым,  нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования с дальнейшим внесением изменений в Схеме территориального планирования Республики Крым)

	1
	0803
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	2
	0803
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	3
	0803
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	
	Устройство  малобюджетных быстровозводимых спортивных площадок для развития физкультуры и спорта в Республике Крым, создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства  и в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: всего 72 спортивные площадки
(в соответствии с письмом № 01-15/2186  от 12.05.2015 г. Министерства спорта Республики Крым,  нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования с дальнейшим внесением изменений в Схеме территориального планирования Республики Крым)

	1
	0803
	Быстровозводимая
спортивная площадка.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	2
	0803
	Быстровозводимая
спортивная площадка.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	3
	0803
	Быстровозводимая
спортивная площадка.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	4
	0803
	Быстровозводимая
спортивная площадка.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	5
	0803
	Быстровозводимая
спортивная площадка.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	6
	0803
	Быстровозводимая
спортивная площадка.
Устройство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	
	Проектирование и строительство плоскостных сооружений на территории Республики Крым: 29 объектов
(в соответствии с письмом № 01-15/2186  от 12.05.2015 г. Министерства спорта Республики Крым,  нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования с дальнейшим внесением изменений в Схеме территориального планирования Республики Крым)

	1
	0803
	Плоскостное спортивное сооружение.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь

	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	2
	0803
	Плоскостное спортивное сооружение.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	3
	0803
	Плоскостное спортивное сооружение.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются

	4
	0803
	Плоскостное спортивное сооружение.
Строительство
	городской округ Керчь,

Городской округ Керчь,

г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	2016-2020 годы
	Не устанавливаются


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения газотранспортной системы Республики Крым, необходимых для реализации иных полномочий субъекта Российской Федерации.

	№ п/п
	Вид

объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Объекты газораспределительной системы Республики Крым (Р ≤ 1,2 МПа)

	1. 
	081005, 081104,  081102-081105
	L03 (ГРС-2 Керчь (с.Аршинцево)-Камыш-Бурунская ТЭЦ)
	Ленинский муниципальный район, городской округ Керчь
	Р≤1,2 МПа 

Ду 426 мм 

протяженность 7,266 км
	Строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения промышленных и бытовых потребителей Ленинского муниципального района
	2017 год
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


Газотранспортная система Республики Крым (Р ≥1,2 МПа)
	№ п/п
	Вид

объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1
	081005, 081104,  081102-081105
	ГРС-1 - ГРС-2 
	Городской округ Керчь, Ленинский муниципальный район


	Р≥1,2 МПа 

 
	Строительство газопровода позволит повысить надежность газоснабжения промышленных и бытовых потребителей городского округа Керчь и Ленинского муниципального района
	2017 год
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	**  Для последующего отнесения к объектам федерального значения в области газотранспортной системы Республики Крым


1.3.9 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения электроснабжения, теплоснабжения, необходимых для осуществления полномочий: «Утверждение и реализация региональных программ в области энергосбережения», полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

	№

п/п
	Вид

объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Электроснабжение

	1.
	08110110
	Реконструкция с расширением Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ 
	городской округ Керчь
	ПГУ  мощностью  120 МВт – установка четырех газовых турбин ГТЭС-25П с генератором типа ТТК-32-2УЗ и двух паровых турбин Т-10/15-3,4/0,2 с генератором типа ТТК-16-2УЗ-П
	Обеспечение надежного тепло- и электроснабже

ния промышленных и бытовых потребителей городского округа Керчь
	2016-2020 годы
	Санитарно-защитная зона рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	2.
	08110138
	Строительство заходов  ВЛ 110 кВ «Камыш-Бурун – Марат» на Камыш-Бурунскую ТЭЦ
	городской округ Керчь
	110 кВ протяженность 2х1 км
	Для выдачи в сеть мощности новой очереди Камыш-Бурунской ТЭЦ с увеличением мощности ТЭЦ до 120 МВт
	2016-2020 годы
	Охранная зона - 20 м

	3.
	08110137
	Строительство заходов  ВЛ 110 кВ «Камыш-Бурун – Очистные сооружения» на Камыш-Бурунскую ТЭЦ
	городской округ Керчь
	110 кВ протяженность 2х1 км
	Для выдачи в сеть мощности новой очереди Камыш-Бурунской ТЭЦ с увеличением мощности ТЭЦ до 120 МВт
	2016-2020 годы
	Охранная зона - 20 м

	4.
	08110138
	Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Камыш-Бурун  –Альтцем»
	городской округ Керчь
	110 кВ протяженность 2,0 км
	Для электроснабжения цементного завода ООО «Альтцем»
	2016-2020 годы
	Охранная зона - 20 м

	5.
	08110124
	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ «Камыш-Бурун»
	городской округ Керчь
	220/110 кВ
	Реконструкция ОРУ 110 кВ для присоединения двухцепной ВЛ 110 кВ «Камыш-Бурун – Альтцем»
	2016-2020 годы
	Санитарно-защитная зона рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	6.
	08110117
	Строительство ПС 110 кВ (расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ)
	городской округ Керчь
	110/10/6 кВ
	Для присоединения новой очереди Камыш-Бурунской ТЭЦ с увеличением мощности ТЭЦ на 120 МВт
	
	Санитарно-защитная зона рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Теплоснабжение

	1
	08110110
	Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ (II этап)
	Городской округ Керчь
	ПГУ  мощностью  125 МВт – установка четырех газовых турбин ГТЭС-25П с генератором типа ТТК-32-2УЗ и двух паровых турбин Т-10/15-3,4/0,2 с генератором типа ТТК-16-2УЗ-П
	Обеспечение надежного тепло- и электроснабже

ния промышленных и бытовых потребителей городского округа Керчь
	2016-2020 годы
	Санитарно-защитная зона рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения для реализации полномочий: «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан».

	№
п/п
	№ на карте планируемого размещения объектов

регионального значения
	Вид
объекта

	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1
	0805
	Жилые корпуса нового психоневрологического интерната.
Строительство
	Городской округ Керчь,

г. Керчь,
ул. Колхозная, д.68
	300 койко-мест
	Обеспечение социального обслуживания населения
	По мере выделения финансирования
	Не устанавливаются


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения культуры и науки, необходимых для реализации полномочий: «Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов», «Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), «Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)».

	№
п/п
	№ на карте планируемого размещения объектов регионального значения
	Вид
объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	Объекты культуры 

	4
	0802
	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Восточно-Крымский  историко-культурный  музей-заповедник»
Реконструкция (реставрация).  Строительство нового здания музея
	Городской округ Керчь, 

г. Керчь,
ул. Свердлова,7
	По заданию на проектирование
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
	2015-2020 годы
	Не устанавливаются

	5
	0802
	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Мемориальный комплекс «Аджимушкай». 
Реконструкция (реставрация).
	Городской округ Керчь,

 г. Керчь,
Аджимушкай
	По заданию на проектирование
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
	2015-2016 годы
	Не устанавливаются


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения, необходимых для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», «Осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации».

	№
п/п
	Вид
объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Водоотведение бытовых стоков

	1
	08110307
	Канализационные очистные сооружения «Орджоникидзевские»

г. Керчь.

 Реконструкция и модернизация
	Городской округ Керчь
	Проектная производительность 20,0 тыс. м3/сут
	Оптимизация работы сооружений, обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей
	2015-2020 годы
	Санитарно-защитная зона рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.13.

	2
	08110301
	Напорные коллектора от канализационной насосной станции «Бытовые» до канализационных очистных сооружений «Орджоникидзевские» г. Керчь.

 Реконструкция
	Городской округ Керчь
	Диаметр 700 мм и 500 мм общей протяженностью 7,8 км
	Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения
	2021-2030 годы
	Санитарно-защитная зона рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.13.


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения сельского хозяйства, промышленности, добычи и переработки водных биологических ресурсов для реализации полномочий: «Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов», «Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

	№
п/п
	Вид

объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Промышленные объекты

	1.
	0806
	Предприятие машиностроения. Строительство и ремонт судов (ООО «Судостроительный завод «Залив»)

Реконструкция причалов
	Городской округ Керчь, г. Керчь, ул. Танкистов, 4


	По заданию на проектирование
	Развитие промышленного комплекса Республики Крым
	2015-2017 годы
	Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта –500 м

	2.
	0806
	Предприятие по выпуску неметаллической минеральной продукции. (Цементного завод «Альтцем»). Строительство
	Городской округ Керчь, г. Керчь
	По заданию на проектирование
	Развитие промышленного комплекса Республики Крым
	2015-2017  годы
	Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта –300 м


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения инженерной защиты территории от опасных природных процессов, орошения сельскохозяйственных земель для реализации иных полномочий субъекта Российской Федерации.

	№

п/п
	Вид

объекта


	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый

срок ввода в

эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Предложения СТП РК

	1
	08100412
	Строительство

берегоукрепительных и противо-оползневых

сооружений
	Городской округ Керчь

Керченский полуостров, от п. Юркино до озера Янышское

б.о. «Морская», Подмаячный б/о «Свет маяка», с. Жуковка, Участок железнодорожного пути г. Керчь- терминал Крым морского порта Керчь в районе Опасное
	Подпорная стенка,

откосное сооружение, набережная, пляж
	Для защиты побережья от абразии,

Противооползне

вые мероприятия


	2018-2030 годы
	Не устанавливаются

	2
	08100412
	Реконструкция берегоукрепительных сооружений
	городской округ Керчь

Керченский полуостров,

Автодорога в р-не мыса Еникале, городская набережная г. Керчь, пгт. Аршинцево, ул. Черноморская
	Подпорная стенка,

откосное сооружение, набережная, пляж

1480 м, 1500 м
	Для защиты побережья от абразии
	2018-2030 годы
	Не устанавливаются

	3
	08100412
	Строительство

противооползневых сооружений
	городской округ Керчь

Керченский полуостров, пгт. Аршинцево, ул. Черноморская, ул. Дейкало, Автодорога в р-не мыса Еникале,
	Подпорная стенка


	Противооползневые мероприятия
	2018-2030 годы
	Не устанавливаются

	4
	08100412
	Строительство

противооползневых сооружений
	Городской округ Керчь

общеобразовательная  школа № 24
	Подпорные стены, анкерные ростверки, дренажи
	Сохранение здания школы, площадь участка –  0,2 га
	2018-2030 годы
	Не устанавливаются

	5
	08100412
	Строительство противооползневых сооружений
	Городской округ Керчь

г. Керчь

склон горы Митридат
	Подпорные стены, анкерные и свайные ростверки, дренажи, ливневая  канализация
	Сохранение  жилой застройки  и памятников архитектуры
	2018-2030 годы
	Не устанавливаются

	6
	08100412
	Строительство противооползневых и берего-укрепительных сооружений
	городской округ Керчь

Детский оздоровительный лагерь "Чайка"
	откосное ступенчатое сооружение, набережная, пляж,

подпорные стены, дренажи
	Сохранение зданий соцкультбыта, площадь участка –  7,5 га
	2018-2030 годы
	Не устанавливаются

	7
	08100412
	Строительство противооползневых и берего-укрепительных сооружений
	Городской округ Керчь

Аршинцево, Аршинцевская  коса
	Подпорные стены, ростверки, дренажи, искусственный пляж, пляжеудерживаю-щие и волногасящие сооружения
	Сохранение  Аршинцево  от абразии

и от полной деградации Аршинцевской косы
	2018-2030 годы
	Не устанавливаются


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных  бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий для реализации полномочия: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера».

	№

п/п
	Вид

объекта


	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый

срок ввода в

эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Подразделения пожарной охраны

	1
	0809
	Подразделение ликвидации ЧС
	Городской округ Керчь, г.Керчь
	
	Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки
	2015-2030 годы
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения, необходимых для обеспечения осуществления полномочий органами государственной власти Республики Крым.

	№
п/п
	Вид
объекта

	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в
 эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1
	1.2.8.3.2
	Министерство юстиции Республики Крым
Отдел ЗАГС
Реконструкция
	г. Керчь,
ул. Кирова, 5
	Ориентировочная  общая площадь
269,9 кв. м
	Обеспечение
осуществления полномочий
органами государственной власти Республики Крым
	2016 год
	Не устанавливаются


*Примечание: вид объекта - в соответствии с проектом Минэкономразвития России по внесению изменений в «Требования  к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19).

Увеличение подачи воды в го Керчь

Объекты расположены не на территории Керчи

	
	
	Водоснабжение

	1
	1.8
	08110203
	Нежинский водозабор. Строительство
	Нижнегорский муниципальный район, Зоркинское сельское поселение
	Проектная производительность 75,0 тыс. м3/сут
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Феодосийско-Сулакского региона, г. Керчи и Ленинского муниципального района
	
	Граница первого пояса ЗСО подземного источника не менее 50 м

	2
	1.9
	08110203
	Просторненский водозабор.

 Строительство
	Джанкойский муниципальный район,
Просторненское сельское поселение
	Проектная производительность 75,0 тыс. м3/сут
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Феодосийско-Сулакского региона, г. Керчи и Ленинского муниципального района
	
	Граница первого пояса ЗСО подземного источника не менее 50 м

	3
	1.10
	08110203
	Новогригорьевский водозабор. Строительство
	Нижнегорский муниципальный район, Новогригорьевское сельское поселение
	Проектная производительность 45,0 тыс. м3/сут
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Феодосийско-Сулакского региона, г. Керчи и Ленинского муниципального района
	
	Граница первого пояса ЗСО подземного источника не менее 50 м

	4
	1.16
	08110204
	Водопроводные очистные сооружения

г. Керчь.

Реконструкция
	Ленинский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
	Параметры проектируемых сооружений определятся по итогам проектно-изыскательских работ
	Подача дополнительного объема воды нормативного качества в городской округ Керчь
	2015-2020 годы
	Граница первого пояса ЗСО рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

	5
	1.35
	08110201
	Напорный водовод в две нитки с каскадом насосных станций и резервуаров чистой воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до г. Керчь с отводом на г. Феодосия Строительство
	Нижнегорский, Джанкойский, Советский, Кировский, Ленинский муниципальные районы, городской округ  Феодосия
	Расчетная пропускная способность водовода 195,0 тыс. м3/сут; общая протяженность 204,0 км, в том числе первый этап строительства – 65,0 км; диаметр от 630 мм до 1000 мм
	Обеспечение подачи воды от Нежинского, Просторнен

ского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода (площадка НС-1 в районе с. Октябрьское), и далее  в г. Керчь и г. Феодосия с возможностью аварийного сброса в Северо-Крымский канал
	2015-2030 годы
	Граница первого пояса ЗСО рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

	6
	1.43
	08110201
	Керченский водовод от насосной станции №4 до  водопроводных очистных сооружений г. Керчь.

 Реконструкция
	Ленинский муниципальный район, Белинское, Чистопольское, Багеровское и Октябрьское сельские поселения
	Две нитки диаметром 2х1000 мм, протяженностью 29,0 км
	Увеличение подачи воды в го Керчь
	2021-2030 годы
	Граница первого пояса ЗСО рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

	7
	1.49
	08110201
	Водовод от Белогорского водохранилища до  водопроводных очистных сооружений г. Феодосия.

Строительство
	Белогорский и Кировский муниципальные районы, городской округ Судак,

городской округ Феодосия
	Параметры сооружений определятся по итогам проектно-изыскательских работ
	Обеспечение дополнительной подачи воды в зимне-весенний период в Керчь, Феодосию, Судакский и Ленининский муниципальные районы
	2021-2030 годы
	Граница первого пояса ЗСО рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

	8
	1.56
	08110205
	водопроводная насосная станция 2-го подъема «Нежинская» Строительство
	Нижнегорский муниципальный район, Зоркинское сельское поселение
	Проектная производительность 150,0 тыс. м3/сут
	Подача воды от Нежинского водозабора в проектируемый водовод до г. Керчь с отводом на г. Феодосия
	2015-2020 годы
	Граница первого пояса ЗСО рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

	9
	1.57
	08110205
	водопроводная насосная станция 2-го подъема «Просторненская» Строительство
	Джанкойский муниципальный район,
Просторненское сельское поселение
	Проектная производительность 75,0 тыс. м3/сут
	Подача воды от Нежинского водозабора в проектируемый водовод до г. Керчь с отводом на г. Феодосия
	2015-2020 годы
	Граница первого пояса ЗСО рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

	10
	1.58
	08110205
	водопроводная насосная станция 2-го подъема «Новогригорьевская» Строительство
	Нижнегорский муниципальный район, Новогригорьевское сельское поселение
	Проектная производительность 45,0 тыс. м3/сут
	Подача воды от Нежинского водозабора в проектируемый водовод до г. Керчь с отводом на г. Феодосия
	2015-2020 годы
	Граница первого пояса ЗСО рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02


	
	
	Водоотведение бытовых стоков

	2
	2.31
	08110301
	Керченский главный коллектор от канализационной насосной станции № 6а до канализационных очистных сооружений «Бондаренковские» г. Керчь.

 Реконструкция
	Ленинский муниципальный район, Войковское сельское поселение
	Две нитки диаметром 2х900 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 1,8 км
	Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения
	2021-2030 годы
	Санитарно-защитная зона рассчитывается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.13.


	
	Строительство и реконструкция водохранилищ

	1
	5
	08100410
	Фронтовое водохранилище.

Реконструкция гидротехнических сооружений

 гидроузла*,**
	Ленинский муниципальный район

с. Фронтовое

СКК
	Полезный объём 29,0 млн. м3
Площадь 6,45 км2
	Подача воды

до Феодосийско-Сулакского региона и г. Керчи
	2017 год
	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Границы зон затопления, подтопления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360


1.4 Перспективы развития городского округа в рамках федеральных и региональных програм
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года.  На территории городского округа планируются следующие мероприятия.

	№ по ФЦП
	Наименование

	21.
	Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым

	48.3
	Проектирование по объекту «Строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап)»

	64.5.
	Рекультивация полигона ТКО г.Керчь Республика Крым

	82.
	Строительство транспортного перехода через Керченский пролив
(*) Начало рабочего движения по автомобильной части - декабрь 2018

	83.
	Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив

	84.
	Строительство автомобильных 
подходов к транспортному переходу через Керченский пролив

	84.н.
	Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив
(*) Начало рабочего движения - декабрь 2018

	91.3.
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Северный обход города Керчь от "Терминал Крым морского порта Керчь " до автомобильной дороги Багерово-Херсон-Феодосия-Керчь км 0+000 - км 36+000
(Открытие рабочего движения - декабрь 2018. На 2019 г. финансирование не требуется.)

	92.
	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы

	92.1.
	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I этап

	92.2.
	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Керчь, II этап

	100.3.
	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь ,  г.Керчь, Республика Крым

	108.2.
	Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности морского порта Керчь

	109.2.
	Реконструкция и техническое перевооружение систем обеспечения безопасности мореплавания морского порта Керчь

	121.4.
	Строительство ДУЗ в микрорайоне Марат -2 г. Керчь 

	121.47.
	Реконструкция дошкольного образовательного учреждения  №16 «Золотая рыбка» по ул.Провалова, 37, г.Керчь 

	148.1.21.
	Строительство 72  квартирного жилого  дома г. Керчь.

	148.1.49.
	Строительство 72  квартирного жилого  дома г. Керчь.


Региональные программы

	№ п/п
	Номер, дата принятия и название НПА (программы)
	Наименование мероприятия

	1
	Государственной программы республики Крым "Развитие культуры и сохранения объектов культурного

Наследия республики Крым" на 2015 - 2017 годы

Постановление совета министров республики Крым от 9 февраля 2015 г. N 32
	Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия: "Мемориальный комплекс "Аджимушкай" (1903 - 1907 годы, 1919 год, 1941 - 1944 годы, 1982 год) по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Краснопартизанская, ул. Скифская

	
	
	Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия: "Мемориальный комплекс "Героям Эльтигенского десанта" (1985 год) по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Галины Петровой

	2
	Государственной программы реформирования

Жилищно-коммунального хозяйства республики Крым

На 2015 - 2017 годы Постановление совета министров республики Крым от 10 февраля 2015 г. N 33
	Реконструкция систем обеззараживания на ВОС г. Керчь

	
	
	Строительство подводящего водовода в районе Аджимушкай, г. Керчь

	
	
	Реконструкция водовода по ул. Свердлова, Кирова, г. Керчь

	
	
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в жилом массиве на ул. Котовского, г. Керчь

	
	
	Строительство подводящего водовода в поселки Глейки, Маяк и Жуковка, г. Керчь

	
	
	Реконструкция КНС на ул. Вокзальное шоссе, г. Керчь

	
	
	Реконструкция насосной станции "Аджимушкай"

	3
	Государственная программы республики Крым

"Доступная среда" на 2016 - 2018 годы Постановление совета министров республики Крым от 15 апреля 2015 г. N 154
	

	4
	Государственная программа

Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым", постановление Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 N 170


	ГРП Третий МКР, Распред. газопровод (ГРС Керчь 1 - ГРП Самострой, новый ГРП). Газопровод уличных сетей

	
	
	ГРП Пятый МКР, Газопровод уличных сетей.

	
	
	ГРП Красная Керчь, Газопровод уличных сетей

	
	
	с. Героевское, Распред. газопровод (ГРС-2 г. Керчь, 2 выход - ГРП Героевское, новый ГРП). Газопровод уличных сетей

	
	
	ГРП Подпитка от ГРС-1 Керчь. Распред. газопровод (ГРС-2 г. Керчь, 2 выход - ГРП Подпитка от ГРП-1 Керчь, новый ГРП)

	
	
	ГРП Аджимушкай, Реконструкция ГРП

	
	
	ГРП-1 Керчь, Реконструкция ГРП

	
	
	ГРП ТЭЦ, Реконструкция ГРП

	
	
	ГРП - 2 Керчь, Реконструкция ГРП. Распред. газопровод (ГРС Керчь 1 - на ГРС-2 Керчь)

	
	
	ГРП Пригород, Распред. газопровод (ГРС-2 г. Керчь, 2 выход - ГРП Пригород, новый ГРП). Газопровод уличных сетей

	
	
	г. Керчь. Распред. Газопровод. Газопровод уличных сетей

	5
	Государственная программа

Республики Крым "Укрепление единства Российской нации и этнокультурного развития народов России" Республика Крым, территория межнационального согласия на 2015-2017 годы, постановление Совета министров Республики Крым от 09.04.2015 N 185

	

	6
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 09.04.2015 N 186

	

	7
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие образования в Республике  Крым на 2016-2018 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 N 204
	Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Керчи Республики Крым "Школа - морской технический лицей", по адресу: Республика Крым, г. Керчь, пер. Юннатов, 6

	8
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие газомоторного топлива  в Республике  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 30.04.2015 N 242
	

	9
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие рыбного хозяйства Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 12.05.2015 N 251
	Государственный комитет по рыболовству Республики Крым, филиал ГУП РК "КМП" "Керченский рыбный порт"
Возмещение части затрат на улучшение инфраструктуры порта:

- реконструкция причала N 0 со специализацией по роду перерабатываемых грузов - грузовой;

- строительство причала N 6 со специализацией по роду перерабатываемых грузов - грузовой, проектной глубиной 8,2 м, а также как причал под отстой маломерных судов



	10
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие здравоохранения  Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 21.06.2015 N 415
	

	11
	Государственная программа

развития  промышленного комплекса  Республики  Крым на 2015-2017 годы, постановление Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 N 500
	Модернизация производственно-технической базы на ООО "Судостроительный завод "Залив", закупка нового оборудования для обеспечения изготовления продукции, в том числе для строительства Керченского транспортного перехода; 

Производство всего объема изготовления опорных свай для строительства фундаментов моста через Керченский пролив, а также изготовление опорных башен/колонн ветрогенераторов.

Обеспечение бесперебойного электро-, газо-, водоснабжения предприятия при выполнении заказов государственной важности, таких как изготовление металлоконструкций для строительства моста через Керченский пролив, строительство и ремонт военных кораблей и пр. Повышение производственной эффективности.

Обеспечение интеграции крымских специализированных предприятий в оборонно-промышленный комплекс России.

Создание инновационной, конкурентоспособной продукции.

Повышение уровня условий труда и его эффективности.

Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Повышение престижа Республики Крым в военно-технической отрасли.

Вхождение в число субъектов свободной экономической зоны, использование ее преимуществ.

Интеграция предприятий оборонно-промышленного комплекса в вертикально интегрированные структуры Российской Федерации

Модернизация литейного производства с приобретением автоматизированного смесеприготовительного комплекса, электрогидравлического регулятора мощности для дуговой сталеплавильной печи, винтового компрессора, вакуумного водокольцевого насоса для линии вакуум-пленочной формовки на ГУП  РК "Керченский металлургический завод"

Приобретение вышивального автомата, швейных машинок, пресса для дублирования, раскройного оборудования на ООО "Керченская швейная фабрика".
Повышение конкурентоспособности крымского товаропроизводителя на внешних рынках, ослабление зависимости от поставок импортных товаров народного потребления, сбалансированность экспортно-импортных операций по отношению к внутреннему производству и потреблению

Содействие реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству металлических опор освещения общества с ограниченной ответственностью "Производственная коммерческая фирма "Промснабресурс Крым"

	12
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие водохозяйственного комплекса Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 N 539
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	Государственная программа

Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 N 542
	Обеспечение проектирования и строительства объекта "Противооползневые сооружения в Аршинцево и на Аршинцевской косе г. Керчи"

	14
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 N 543
	Организация упорядоченного перевозочного процесса, обеспечение условий для пассажиров и автотранспортных средств в порту "Крым", ожидающих посадки на паромы, система управления дорожным движением, электронная очередь;

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района)

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Керчь на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности, в т.ч. обеспечения безопасности работы паромной переправы, соблюдения экологических и санитарных норм в местах массовых скоплений граждан и автотранспорта

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Северный обход города Керчь от "Порта Крым" до автомобильной дороги Багерово - Херсон - Феодосия - Керчь, км 0 + 000 - км 36 + 000

Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь

Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив
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	Государственная программа

Республики Крым "Управление государственным имуществом Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 646
	

	16
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие строительной отрасли Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 647
	Обеспечение проектирования и строительства объекта "Противооползневые сооружения в Аршинцево и на Аршинцевской косе г. Керчи"
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	Государственная программа

Республики Крым "Охрана окружающей среды и пационального использования природных ресурсов Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 648
	

	18
	Государственная программа

Республики Крым "Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 654
	

	19
	Государственная программа

Республики Крым "Модерниция бюджетного учета и отчетности Республики  Крым на 2015-2018 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 10.12.2014 N 704
	

	20
	Государственная программа

Республики Крым "Защита населения и территорий от ЧС. Развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах
 Республики  Крым на 2015-2018 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 10.12.2014 N 705
	

	21
	Государственная программа

Республики Крым " Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития 
Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 24.11.2015 N 741
	

	22
	Государственная программа

Труда и занятости Республики  Крым на 2015-2017 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2015 N 836
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	Государственная программа

«Социальная поддержка граждан Республики  Крым на 2015-2020 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 28.12.2015 N 842
	Капитальный ремонт вентиляции подсобных помещений (52,3 кв. м) ГБУ РК "Керченский психоневрологический интернат", г. Керчь, ул. Колхозная, 68
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	Государственная программа

«Развитие физической культуры и спорта Республики  Крым на 2015-2020 годы", постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 N 874
	


1.5 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа
В целях развития и обеспечения устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры города, улучшения архитектурного облика, социально-бытовых условий проживания жителей, сохранения культурного наследия и восстановления памятников истории и культуры, обеспечения развития сети автомобильных дорог общего пользования органами власти города Керчь разработаны следующие документы:

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2015-2017 годы», утвержденная Постановлением Администрации города Керчь Республики Крым от 27.10.2015 г. № 798/1-п;

2. Муниципальная программа «Развитие  муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2018 годы», утвержденная Постановлением Администрации города Керчь Республики Крым от 15.10.2015 г. № 709/1-п;

3. Муниципальная программа «Реализация ключевых инвестиционных проектов на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», утвержденная Постановлением Администрации города Керчь Республики Крым от 24.08.2015 г. № 490/1-п;

4. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2018 гг.», утвержденная Постановлением Администрации города Керчь Республики Крым от 20.10.2015 г. № 726/1-п.

В рамках реализации  Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2015-2017 годы» предполагается:

· Замена осветительных приборов на энергоэффективные и модернизация системы освещения;

· Ремонт и модернизация системы отопления;

· Реконструкция и подключение инженерных сетей.

Участниками данных мероприятий являются МБУК «Городской дом культуры» города Керчи Республики Крым и МБУК «Керченский Дворец культуры «Корабел» города Керчи Республики Крым.

Общий объем инвестирования данных мероприятий составляет 178,7 тыс. руб., из которых 70,2 тыс. руб. на  замену осветительных приборов на энергоэффективные и модернизацию системы освещения; 8,5 тыс. руб. на ремонт и модернизацию системы отопления; 100 тыс. руб. на реконструкцию и подключение инженерных сетей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие  муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2018 годы» предполагается:

· Ввод дополнительного участка контактной сети на автовокзале;

· Завершение строительства II и III очередей троллейбусного сообщения.

Участниками данных мероприятий являются МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» и Управление капитального строительства Администрации города Керчь.

Общий объем инвестирования данных мероприятий составляет 46,18 млн.  руб., из которых 1,2 млн. руб. на  ввод дополнительного участка контактной сети на автовокзале; 44,98 млн. руб. на завершение строительства II и III очередей троллейбусного сообщения.

В рамках реализации  Муниципальной программы «Реализация ключевых инвестиционных проектов на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» предполагается: 

1. Реконструкция и строительство муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования муниципального образования городской округ Керчь: 

· Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Орджоникидзе, г. Керчь; 

· Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по ул. Шоссе Героев Сталинграда. 

2. Реконструкция образовательных учреждений муниципального образования городской округ Керчь: 

· Реконструкция дошкольного образовательного учреждения № 16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь.

3. Реконструкция Мемориального комплекса «Героям Эльтигенского десанта».

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1108,08 млн. рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются федеральный бюджет. 

В рамках реализации  Муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2018 гг.» предполагается:

1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:

· Строительство газопровода среднего давления по ул. Дубинина – Театральная - Свердлова-Айвазовского в муниципальном образовании городской округ Керчь, в т. ч. ПИР и экспертиза;

· Строительство подводящего газопровода в пос. Героевское, в т. ч. ПИР и экспертиза;

· Строительство водовода в пос. Аджимушкай, в т. ч. ПИР и экспертиза;

· Строительство водовода в пос. Героевское, в т.ч. ПИР и экспертиза;

· Строительство канализационного коллектора в пос. Героевское, в т.ч. ПИР и экспертиза.

2. Осуществление дорожной деятельности и безопасности дорожного движения:

· Реконструкция путепровода по ул. Горького в муниципальном образовании городской округ Керчь РК, т. ч. ПИР и экспертиза.

3. Осуществление благоустройства территории г. Керчи:

· Строительство городского кладбища в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, в т.ч. корректировка ПИР;

· Реконструкция смотровой площадки с устройством зоны отдыха по ул. Курортная в муниципальном образовании городской округ  Керчь Республики Крым, в т. ч. корректировка ПИР и экспертиза;

· Строительство уголка отдыха по ул. Ворошилова в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, в т.ч. ПИР и экспертиза;

· Реконструкция воинского кладбища в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым;

· Капитальный ремонт благоустройства мемориального комплекса на горе Митридат с устройством смотровой площадки в  муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, в т.ч. ПИР и экспертиза;

· Реконструкция городской набережной в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, в т.ч. ПИР и экспертиза.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 43602,48 тыс. руб, в том числе:

1) по годам реализации: 2016 г. – 14534,160 тыс.руб.; 2017 г. - 14534,160 тыс.руб.; 2018 г. - 14534,160 тыс.руб.

2) по источникам финансирования – бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым – 43602,48 тыс.руб.

3) в разрезе мероприятий: 

1. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» – 12913,160 тыс.руб., в том числе:

· проектирование сетей газоснабжения – 1813,160 тыс.руб. (2016-2017 гг.);

· строительство сетей газоснабжения среднего давления – 2300,00 тыс.руб. (2016-2018 гг.);

· проектирование сетей водоснабжения и водоотведения – 2800,00 (2016 г.);

· строительство сетей водоснабжения и водоотведения – 6000,00 тыс.руб. (2016-2018 г.г.).

2. «Осуществление дорожной деятельности и безопасности дорожного движения» - Путепровод по ул. Горького – 4500,00 тыс.руб. (2016-2018 гг.), в том числе:

· проектирование – 1000,00 тыс.руб. (2017 г.);

· реконструкция – 3500,00 тыс.руб. (2017-2018 гг.).

3. «Осуществление благоустройства территории г. Керчи» - 15800,32 тыс.руб., в том числе:

· проектирование по устройству и реконструкции зон отдыха, капитальному ремонту благоустройства мемориального комплекса на горе Митридат – 3600,00 тыс.руб. (2016-2017 гг.);

· выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства – 12200,32 тыс.руб. (2016-2018 гг.).

2. Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования
2.1. Общая характеристика территории

2.1.1 Местоположение городского округа в региональной системе расселения
Город Керчь расположен в восточной части Крымского полуострова, на берегу Керченского пролива, соединяющий Черное море с Азовским.

Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым наделено статусом городского округа в соответствии с Законом Республики Крым от 05 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым», в состав городского округа Керчь входит город Керчь. Согласно статье 16 границы муниципальных образований установлены  в пределах границ, действовавших на день принятия Республики Крым в состав Российской Федерации. Однако применение положений закона (в части графического определения границ муниципальных образований) на практике затруднено из-за отсутствия в законе: 

- картографического описания границ муниципальных образований и их графического отображения; 

- каталогов координат поворотных точек. 
В соответствии с Законом Республики Крым от 06 июня 2014 года № 18-ЗРК «Об административно-территориальном устройстве Республики Крым» город Керчь является административно-территориальной единицей Республики Крым - городом республиканского значения Керчь с подчиненной ему территорией.
Территория города составляет 10763,0 га. Город вытянут вдоль моря на расстояние около 42 км.

Городской округ граничит: на севере, западе и юго-западе – с Ленинским районом Республики Крым, с Юга, юго-востока и востока с Краснодарским краем через Керченский пролив.

Связь города с республиканским центром осуществляется по региональной автомобильной дороге «Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь», с близлежащими населенными пунктами Ленинского района обеспечивают следующие межмуниципальные автодороги: Керчь – Бондаренково, Керчь - Бондаренково – Егорово, Керчь - Войково – Курортное, Керчь - Новоотрадное – Октябрьское, Керчь – Глазовка, от а/д Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь до ЖРК, Керчь - Чистополье - Новоотрадное.

Железнодорожная связь осуществляется по однопутной неэлктрифицированной тупиковой железнодорожной линии Джанкой - Владиславовка – Керчь.
Удаленность г. Керчь: от Симферополя по железной дороге 330 км и по шоссейной дороге 204 км. 

С северной стороны к городу вплотную примыкают села Войково и Егорово, с запада – Октябрьское и Приозерное. В непосредственной близости расположены села Глазовка, Бондаренково, Челядиново. 

По трудовым и культурно-бытовым связям эти населенные пункты попадают в зону влияния города Керчь. 

По территории Керчи протекают малые речки Мелек-Чесме (Приморская), Катерлез, Булганак, Джарджава, Баксу, Керчав-Игласы (общей протяженностью 38 км., в т. ч. с укрепленными берегами – 4 км). В окрестностях Керчи встречаются грязевые вулканы и солёные озёра.
Основу потенциала Керчи создают географическое положение, порты, транспортные сети, высококвалифицированные кадры, производственные возможности, архитектура, культурно-историческое наследие.

В новых условиях городской округ Керчь приобретает особое значение – «Ворота Крыма». Строительство моста с автомобильным и железнодорожным движением обеспечивает беспрепятственное передвижение транспортных и грузовых потоков, и тем самым делает Керчь своего рода приемным узлом со стороны Краснодарского края и всей России.

Исторически локализованный между Востоком и Западом, на пересечении морских и сухопутных торговых путей из Черного моря в Азовское и из Азии в Европу, город развивается как транспортный узел. Наличие разведанных запасов поверхностно залегающих рудных и нерудных полезных ископаемых, рыбные ресурсы двух морей стимулировали развитие промышленности. Сохранение высокого образовательно-квалификационного уровня значительной части населения, наличие неиспользуемого в полной мере потенциала рекреационной сферы делают перспективным развитие города как торгово-транспортного, промышленного центра Восточного Крыма, зоны развития туризма.

Особенностью города является то, что его территория лежит на месторождении железных руд, залегание которых наблюдается от уреза моря на востоке до станции Багерово на западе, а проектная граница разработки рудников, деятельность которых прекращена в 1992 г., подходит вплотную к усадебной застройке.

2.1.2 Краткая историческая справка

История Керчи насчитывает более 26 веков. Район Боспора Киммерийского - так назывался в древности Керченский пролив - место сосредоточения реликвий многих эпох. На его берегах в течение нескольких тысячелетий проживали одновременно, или сменяя друг друга, многие племена и народности: киммерийцы, тавры, скифы, сарматы, греки, половцы, итальянцы, славяне, татары, турки и другие.

Дошедшие до нас письменные источники подтверждают, что на месте современной Керчи находились в разные периоды истории греческий Пантикапей (на северо-иранском наречии это слово означает «рыбный путь»), византийский Боспор, славянский Корчев, хазарский Карх, итальянский Черкио, турецкая Карша.

Керченская земля тысячелетиями хранила несметные духовные богатства, связанные с жизнью разных эпох и народов. Сегодня многие находки, сделанные в городе и окрестностях стали неотъемлемой частью мировой культуры. На этой земле каждый камень дышит историей. В городе собрана одна из лучших лапидарных коллекций мира, насчитывается 23 памятника археологии, 56 памятника истории и 16 – архитектуры.

Согласно рейтингу ООН Керчь входит в число 10 наиболее древних городов мира. Всемирно известны склеп Деметры (I в. н. э.), Царский курган (IV в. до н.э.), городища Мирмекий (V в. до н.э.), Нимфей (IV в. до н.э.), Пантикапей (VI в. до н.э.), церковь Иоанна Предтечи, которой более тысячелетия, крепость Ени-Кале (1703- 1710 г.г.).

Не все археологические находки оставались в Керчи. Наиболее значимые отправлялись в Императорский Эрмитаж Санкт-Петербурга, музеи Москвы, где они и сейчас украшают экспозицию.

Интенсивное развитие города, с учётом выгод его географического положения и запасов полезных ископаемых, началось в первой половине XIX века. В 1821 г. был открыт рейдовый порт. Развиваются промыслы: рыбный и соляной. Железорудные месторождения, разведанные в 80-х годах XVIII века, впервые начали практически использоваться в 1846 г. на опытном чугунолитейном заводе, прекратившем свою деятельность во время Крымской войны. К началу XX века Керчь являлась одним из промышленных и транспортных центров юга Российской империи. В городе действовали металлургический завод, табачная фабрика, морской рыбный и торговый порты.

В 1936 г. сданы в эксплуатацию мощный рудник и обогатительная фабрика. Строительство Камыш-Бурунского железорудного комбината им. Серго Орджоникидзе закончилось в 1939 г. Почти одновременно вступили в строй электростанция, агломерационная фабрика и отлично оборудованный порт, откуда на специальных судах отправляли агломерат на металлургические заводы Приазовья. К началу Великой Отечественной войны город стал одним из крупнейших индустриальных центров не только Крыма, но и страны. Здесь имелось 169 предприятий, в т. ч. 69 крупных. На них было занято 41837 человек.

Развитие промышленности сопровождалось быстрым ростом населения города. Расширилось жилищное и культурно-бытовое строительство. Выросли поселки в районе завода им. Войкова, на берегу моря появился городок металлургов. Трамвайное сообщение связывало поселок завода им. Войкова с центром города.

Небольшая рыбохозяйственная станция выросла в Азово-Черноморский научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии с лабораториями, опытными станциями, специально оборудованными судами, где 23 научных работника изучали рыбные богатства Азовского и Черного морей.

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. является одной из трагических страниц в истории города. Предприятия города выпускали вооружение, бронепоезда, рыбацкие суда переоснащались для нужд войны. Триста двадцать дней и ночей Керчь была фронтовым городом.

Осенью 1943 г. началось освобождение Керчи с высадки десанта в районе пос. Эльтиген (Героевское). В ночь на 7 декабря 1943 советские солдаты прорвали вражескую блокаду, заняли гору Митридат и южную прибрежную часть города. Десантники держались до 12 декабря, пока не были сняты подошедшими советскими кораблями. 11 апреля 1944 г. войска Отдельной Приморской армии при поддержке частей Черноморского флота, Азовской военной флотилии и 4-й Воздушной армии освободили Керчь от немецко-фашистских захватчиков. Освобожденная Керчь представляла собой груды дымящихся развалин. Были полностью разрушены промышленность и коммунальное хозяйство, жилой фонд сократился на 85 %, взорваны мосты, уничтожен весь рыбопромысловый флот, вырублены сады и парки, выведены из строя телеграф, радиостанция, трамвайные и железнодорожные линии.

14 сентября 1973 г. Указом Президиума Верховного совета СССР Керчи было присвоено высокое звание «Город-герой».

В 80-е годы Керчь - крупный промышленный центр Крыма, производивший более пятой части всей ее промышленной продукции. Основу составляли судостроительная, железорудная, металлургическая, стекольная промышленность. Керчь была одним из крупных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих центров Украины.

2.2 Природные условия и ресурсы территории
Исследуемая территория имеет сложное геологическое строение. Она занимает промежуточное положение между Крымскими горами и Кавказом и приурочена к Индоло-Кубанскому краевому прогибу, сложена известняками, ракушечниками и глинами  неогена, в том числе осадочными железными рудами киммерийского яруса (плиоцен), а также мощной толщей майкопских отложений.

2.2.1 Климат

В соответствии с СП 131.13330.2012, табл. Б.1, территория проектирования относится к III району строительно-климатической зоны, подрайону IIIБ.

Особенности климата Крымского полуострова и его отдельных частей определяются главнейшими факторами климатообразования: радиационным режимом, своеобразием циркуляции атмосферы, влиянием Черного моря и характером рельефа.

По характеру температурного режима в Крыму чётко выделяются три отдельных района: степная часть с континентальным климатом; Черноморское побережье; горный район с вертикальной зональностью климата. 

Климат участка изысканий умеренно континентальный, характеризуется малоснежной зимой, частыми оттепелями и жарким, засушливым летом.

Зима на участке изысканий относительно влажная, с частым выпадением осадков и малым испарением. Частые оттепели зимой приводят к большим колебаниям температуры воздуха и к неустойчивости и маломощности снежного покрова. Сильные заморозки в течение нескольких дней сменяются резкой оттепелью до десяти-пятнадцати градусов выше нуля. Средняя температура самых холодных месяцев в году (января и февраля) составляет плюс 0-1°С. В суровые зимы Керченский залив полностью замерзает, что сильно сказывается на характере зимы − так, среднегодовая температура Керчи на один градус меньше, чем Феодосии. Тем не менее, близость моря несколько смягчает керченский климат: разница между абсолютными температурами здесь меньше, чем в Симферополе. Средняя дата образования снежного покрова приходится на декабрь, средняя дата схода − на март. Однако, в отдельные годы снег сходит в конце января или в начале февраля. Очень часто он смывается дождями. Обычно зима напоминает позднюю осень, а сами рамки ее наступления варьируются из года в год. Последний температурный рекорд был установлен в далеком 1911 году, тогда зимой столбик термометров показал минус 25°С. Весна − наиболее сухой и ветреный сезон года. Весной часто бывают «возвраты холодов» с ночными морозами, утренними заморозками, особенно в котловинах и речных долинах предгорья. Средняя температура весенних месяцев находится в пределах плюс 4-16°С. Летом жарко и засушливо, его продолжительность − более четырех месяцев. Средняя температура июня и июля плюс 23-24°С. Абсолютный максимум температуры достигает плюс 37-38°С. Лето в Керчи, в отличие от остальной части Крыма, характеризуется более высокой влажностью, и, хотя температура воздуха крайне редко превышает 35°C в тени, среднесуточная температура всё же остаётся более высокой. Это контрастирует со степными районами, имеющими признаки более континентального климата (бóльшие перепады температур и меньшая среднесуточная температура). В Керчи случаются сильные ливни, обусловленные приходящими с восточного направления (Кавказа) большими влажными воздушными массами. Существенно увлажняет климат также близость Чёрного и Азовского морей, что препятствует резкой смене температур на Керченском полуострове. Осень теплая, солнечная и затяжная. Осень теплее весны в районе изысканий на 2-3°С. Средняя температура осенних месяцев находится в пределах плюс 6-18°С. Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 11-12°С.
Среднегодовое количество осадков 400-500 мм. Максимум осадков приходится на лето, однако близость к средиземноморскому климату делает невыраженный вторичный максимум осадков, приходящийся на ноябрь-декабрь. Наибольшее число дней с осадками приходится на более неустойчивую и нередко циклоническую погоду холодного периода и особенно на декабрь.

Осенью и зимой бывают сильные ветры, летом атмосфера спокойнее, но часто бывают грозы, град, шквалы и даже смерчи. С севера и востока участок изысканий автодороги открыт для холодных и сильных ветров, поэтому господствующими ветрами во все сезоны являются: северо-восточный и восточный. Средняя годовая скорость ветра 4-5 м/с.

Метеорологические данные, характеризующие климат района изысканий, приведены по метеорологической станции Керчь. По степени метеорологической изученности рассматриваемая территория характеризуется как изученная.

Климатические характеристики территории представлены в таблице:
	Среднегодовая температура, ºС
	Средняя температура за январь, ºС
	Средняя температура за июль, ºС
	Среднегодовое количество осадков, мм
	Средняя скорость ветра, м/с
	Преобладающие направления ветров

	+11,3
	0,1
	+22,9
	440
	5
	северо-восточный


2.2.2 Стратиграфия

В геологическом строении осадочной толщи исследуемой территории принимают участие кайнозойская эратема. В геологическом строении описываемой территории принимают участие неогеновые и четвертичные образования. 

Отложения верхнего мела (Cr2) представлены флишевым переслаиванием мергелей, известняков и песчаников. Нерасчлененные.

Нижний миоцен (N11mk). Верхняя часть майкопской серии. Глины. Имеют фрагментарное распространение.

Отложения среднего миоцена (N12) (тарханский, чокракский, караганский и конкский горизонты) представлены  глинами, известняками, мергелями, песчаниками и песками. Имеют ограниченное распространение, прослеживаются узкими полосами между подстилающим их отложениями Майкопской серии и подстилаемыми верхнемиоценовыми отложениями Сарматского яруса. 
Меотический ярус (N1m). Отложения меотиса представлены глинами, мергелями, известняками-ракушечниками и мшанковыми рифами. Имеет распространений в центральной части района работ.

 Понтический ярус (N2p). Отложения яруса представлены глинами, песками и известняками-ракушечниками. Имеет распространений в южной части района работ.

Киммерийский и куяльницкий подотделы (mN2 km-kl) нерасчлененные. Среди них выделяются морские, тяготеющие к прибрежным районам,  - представленные морскими глинами с железными рудами, песками и известняками; и континентальные, тяготеющие к районам с холмистым рельефом удаленным от берега моря, - представленные суглинками, галечниками и глыбовыми известковыми навалами. Имеют распространение в центральной и северной части района работ.
Неогеновая и четвертичная системы (N2-Q). Отложения грязевых вулканов, сопочная брекчия. Распространены в северной части. 

Средне- и верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (v-dQII-III). Представлены лессовидными суглинками желтовато-бурого, серо-бурого и палевого цвета. 

Современные оползневые отложения (dpQIV). Распространены в местах где активно проявляются экзогенные геологические процессы, связанные с абразией. Слагают преимущественно блоковые оползни, а также оползни-оплывины и оползни-потоки, представленные глинами и суглинками. Распространены в северной части. 

Современные элювиальные отложения (eQIV). Представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,4-1,0 м.

Морские отложения(mQIV).  Они слагают пляжевые зоны. Представлены песками, гравием и галькой. 

2.2.3 Тектоника

В соответствии с тектонической схемой северного Причерноморья (М. В. Муратова) район работ приурочен к крыльям краевых впадин Альпийской геосинклинальной области. В структурном отношении он входит в зону Предкавказских краевых прогибов и является частью одного из них Индоло-Кубанского прогиба.

Район работ относят к области крупного наложенного поперечного прогиба, обособление которого связано с кайнозойским этапом развития этой территории. Депрессия выполнена мощной толщей молассовых отложений альпийской орогенной формации. Благодаря довольно однообразным условиям складкообразования, сложившимся в кайнозое в период опусканий на участке Керченско-Таманского прогиба, на исследуемой территории в отложениях от олигоцена до плиоцена сформировались системы линейно вытянутых антиклинальных зон, представленных цепочками брахиформных складок почти широтного простирания. 

Наиболее характерной особенностью района является полное соответствие современного, относительно расчлененного рельефа в структуре неогенового комплекса, что свидетельствует о молодых неотектонических движениях. 

Зоны активности разрывных нарушений приурочены к глубинам приблизительно от 1 км до 250 м, а их ширина изменяется от 70 до 300 м. С поверхности эти зоны перекрыты рыхлыми разуплотненными трещиноватыми породами. По данным ГУП «Кубаньгеология» более 60% всех аварий на инженерных сооружениях происходит в зонах активных разломов.

Среди разрывных нарушений преобладают взаимнопересекающиеся диагональные разрывы, в меньшей мере развиты субмеридиональные и широтные нарушения. Кроме того, отмечены кольцевые и концентрические дислокации.

Разломная тектоника наиболее интенсивно поражает антиклинальные зоны, образуя мелкоблочные структуры. Наиболее выраженными являются разломы, которые в антиклинальных зонах образуют клиновидные тектонические блоки. Наибольшая дислоцированность наблюдается в вершинах этих клиновидных структур и в зонах их влияния. Широко распространенные северо-западные разрывы осложняют северо-восточные и субширотные структуры.

2.2.4 Грязевый вулканизм и сейсмичность

Район работ и Таманский полуостров является регионом Российской Федерации с наибольшим развитием грязевых вулканов.  Согласно каталогу грязевых вулканов исследуемого района на территории находится два грязевых вулкана Действующие грязевые вулканы, проявляющие довольно высокую активность, представляют определенную опасность при извержении для строительства. Корни значительной части их опускаются до нижнего мела, то есть на глубину 5-6 км. 
Каталог антиклиналей, вдавленных синклиналей 
и грязевых вулканов

	Антиклинали
	Вулканы
	Вдавленные синклинали

	Восходовская   XXX
Глазовская   XXXIII
	Солдатско-Слободский 26

Еникальский 32
	Солдатско-Слободская 26




Наиболее разрушительный эффект создают возможные тектонические подвижки и вызванные ими оползни, обвалы, просадки и т.д.

Причины активизации грязевулканической деятельности и сейсмичности едины и связаны с активизацией тектодинамических процессов.

Территория района работ является тектонически активным регионом и по сейсмическому районированию входит в область 9-ти бальных землетрясений (по карте Б). 

Опасность от активизации грязевых вулканов увеличивается в связи с интенсивным освоением в последние годы Керченского полуострова.

При инженерных изысканиях под гражданское и промышленное строительство, а также линейных сооружений особое внимание необходимо уделять изучению грязевых вулканов и возможных последствий при их взрыве. 

2.2.5 Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении район работ относится к Керченско-Таманской области низкогорного холмисто-грядового рельефа на растущих плиоцен-четвертичных структурах.

Рельеф исследуемой территории в целом относится к равнинному типу и носит общий выположенный характер. Склоны крутизной свыше 15о приурочены, в основном, к береговым уступам и молодым эрозионным формам.

Направление и извилистость современной береговой линии закономерно согласуется с геологическим строением. Бухтообразные изгибы береговой линии приурочены к осевым частям синклинальных впадин; выпуклые части береговой линии и мысоподобные выступы связаны со сводовыми частями антиклиналей и более устойчивыми по отношению к абразии породами.

Прибрежная часть суши отделяется от моря неширокой полосой пляжа, сложенного современными морскими отложениями или абрадированными более древними породами.

Высота и крутизна склонов коренных берегов зависит от геологического строения и интенсивности абразионно-аккумулятивных процессов. Наряду с почти вертикальными обрывами (часто осложненными оползневыми процессами), наблюдаются и относительно невысокие (5-20м) береговые обрывы.

Рельеф холмисто-грядовых возвышенностей формируется на месте выпуклых валообразных, вытянутых в субширотном направлении антиклинальных структур, испытывающих активные современные поднятия.

Рельеф низменных аккумулятивных равнин приурочен к молодым мульдам, испытывающим интенсивные современные погружения, компенсируемые денудационной аккумуляцией. Синклинальные ложбины имеют пологовогнутый характер, склоны имеют незначительную крутизну (2-3о), в приосевой зоне переходят в субгоризонтальные поверхности. Абсолютные отметки гряд и холмов достигают 111 м. 

2.2.6 Пораженность территории экзогенными геологическими процессами

Исследуемая территория отличается сложностью и многообразием условий и пространственно-временных закономерностей формирования опасных геологических процессов.

Процессы, связанные с береговой зоной морей.

Абразия является одним из наиболее мощных факторов денудации на изученной территории. Верхняя гипсометрическая граница абразионного воздействия не превышает высоты штормовых волн (3-5 м).

Современные, общие для Азово-Черноморского бассейна темпы поднятия уровня моря (около 1,2-1,5 мм/год и более) обуславливают миграцию береговой линии от моря к суше. Средние темпы горизонтальной миграции береговой линии в течении голоценовой трансгрессии составляют 0,2-0,5 м/год (Черноморское побережье) и 5-7 м/год (Азовское побережье).

Строительство противоабразионных инженерных сооружений приведет к сокращению пляжей и вызовет резкую деградацию аккумулятивных форм. В этих условиях наиболее приемлемый метод берегоукрепления – создание искусственных бухтовых берегов и пляжей за счет отсыпки на мысах бутового  камня и песчаного материала прибрежного шельфа.

Интенсивно абрадируемый берег с узкой полосой пляжа на исследуемой территории наблюдается в бухтах Керченской и на крайнем северо-востоке. Слабо абрадируемый берег зафиксирован южнее Камыш-Бурунской бухты.

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные).

Эрозионная денудация является одним из основных склоноперерабатывающих процессов. Временные водотоки образуют ложбины, промоины, овраги и балки. Деятельность их удорожает строительство.

Основными причинами развития эрозионной денудации являются талые воды, атмосферные осадки, распахивание полей и зависят от крутизны склонов и особенностей слагающих пород. Плоскостная эрозия локально распространена на склонах холмисто-грядовых возвышенностей и в приморской части. 

Мероприятиями по защите почв от водной эрозии являются: создание лесозащитных полос, устройство водоотводящих и водопоглощающих сооружений.

Процессы, связанные с подземными водами (инфильтрационные).

Просадочные процессы распространены на территории эолово-делювиальных склонов, пораженность слабая.

Набухание и усадка глинистых грунтов уменьшает прочность пород на склонах. Способностью к набуханию и усадке обладают верхнеплейстоценовые элювиально-делювиальные и эолово-делювиальные лессовидные отложения; плиоценовые глины относятся к сильнонабухающим.
Подтопление формируется в результате нарушения баланса питания грунтовых вод. Происходит за счет нарушения поверхностного стока, возникновения «верховодки».

Карстовые процессы развиты в районах, где наблюдаются выходы пород, сложенных известняками.

Заболачиваемость. Заболоченные участки расположены в днищах балок и в бессточных понижениях. 

Засолению незначительно подвержены подтапливаемые участки синклиналей. Распространены также солончаки, связанные с отложениями грязевых вулканов и морем.

Гравитационные процессы.

Зоны гравитационных смещений, образующиеся в результате эрозионной подрезки, охватывают современные склоны овражно-балочной сети. В пределах берегов Черного и Азовского морей связаны с абразионной подрезкой склонов. Гравитационные смещения возникают на участках искусственной подрезки склонов (при строительстве дорог, трубопроводов, поселений).

К основным факторам, вызывающим гравитационные смещения, относятся площадные — атмосферное увлажнение и выветривание пород, а также локальные — абразия, эрозия и искусственные подсечки склонов.

Оползни по характеру деформаций пород и механизму их смещений объединяются в две группы: блоковые и консистентные. 

Оползни деформируют дороги и разрушают сооружения.

Обвально-осыпные процессы происходят при наличии крутых склонов.

Обвальные процессы приурочены к абразионным берегам Черного и Азовского морей.

Холмисто-грядовый рельеф характеризуется минимальными значениями площадной пораженности осыпями.

В качестве противооползневых и противообвальных мероприятий рекомендуется: выполаживание склонов, борьба с выветриванием и абразией, устранение или уменьшение обводнения и залесение склонов.

Дефляционно-аккумулятивные процессы (эоловые).

Слабой ветровой эрозии почв — эоловым процессам подвержены делювиальные склоны антиклинальных гряд. Защитой от дефляции является растительность (лесополосы) в сочетании с агротехническими мерами.

Процессы, связанные с комплексом факторов.

Выветривание является повсеместно распространенным и одним из главнейших по интенсивности своего воздействия процессом.

Выветривание приводит к образованию слабоустойчивой коры выветривания, представленной сверху вниз: почвенно-растительным слоем, элювиально-делювиальным слоем, структурным элювием в зоне коренных пород. Мощность зон выветривания различна: по рыхлым четвертичным отложениям она достигает 1,5-2,5 м; по песчаным породам составляет 9-15м, по коренным породам от 5 до 15-20 м, максимальные значения отмечаются в приводораздельных частях возвышенностей, достигая 25 и более метров.

Совокупное воздействие процессов механического, химического и биологического выветривания приводит к изменениям физико-механических свойств пород.

 Техногенные факторы формирования ЭГП.

Большая роль в распространении и активизации различных типов ЭГП играет антропогенный фактор, обусловленный интенсивным развитием хозяйственного комплекса.

При строительстве проводится большой объем планировочных работ, подрезка склонов и их пригрузка, динамическое воздействие, обводнение и разрыхление грунтов.

2.2.7 Территориальный анализ инженерно-геологических условий с выявлением опасных геологических процессов и предложениями по инженерно-строительному районированию

Карта инженерно-геологического районирования под строительство составлена в соответствии с требованиями нормативных документов (СП 47.13330.2012).

Области распространения различной интенсивности землетрясений на карте обозначены римскими цифрами. Инженерно-геологические районы выделяются по геоморфологическим элементам – на карте обозначены заглавными буквами. Подрайоны выделяются по преобладающим опасным экзогенным и эндогенными геологическими процессам — на карте обозначены арабскими цифрами. 

Области:

III - Область распространения 9-ти бальных землетрясений (по карте Б).
Районы:

III-А-Низкогорная холмисто-грядовая равнина, рельеф носит выположенный характер с крутизной склонов до 5º. 

III-Б -Район склонов водоразделов, крутизна которых составляет 5-15º; при подрезке склонов возможны оползневые процессы.

        III-В-Район крутых (уклон более 15º) абразионных обвально-оползневых склонов морских берегов и крутых балок, пляжевая зона. Зоны расположения диапировых складок вулканов. 

Подрайоны: 

III-А-1- Крутизна склонов до 5º и отсутствие ЭГП.

III-А-2- Крутизна склонов до 5º, подтопление, эрозия, местами карст.

         III-Б-1- Водоразделы и склоны водоразделов с крутизной склонов от 5о до 15о, при подрезке склонов возможны оползневые процессы.

         III-Б-2- Водоразделы и склоны водоразделов с крутизной склонов от 5о до 15о, подтопление, эрозия.

III-В-1- Водоразделы с крутизной склонов более 15º; береговые уступы, осложненные развитием оползней и обвалов, вулканические образования, карст, пляжевая зона.

По сложности инженерно-геологических условий на площади изысканий можно выделить площади:

· Благоприятные для строительства, где производство строительных работ требует минимального комплекса инженерных мероприятий, заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока, не допускающих утечек из водных и канализационных коммуникаций. Эти площади включают в себя подрайоны II-А-1.

· Условно благоприятные для строительства, это площади пригодные к застройке, но требующие проведения комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных геологических процессов. Чаще всего это значительный объем земляных работ, меры по предотвращению подтопления. Эти площади включают в себя подрайоны III-Б-1.

· Неблагоприятные для строительства, это площади пригодные к застройке, но требующие комплекса специальных инженерных мероприятий от существующих и возможных неблагоприятных геологических процессов. Чаще всего это перепланировка существующего рельефа, берегоукрепительные работы, строительство противооползневых защитных стенок и т. д. Эти площади включают в себя подрайоны III-А-2, III-Б-2.

 Непригодные для строительства, это водоразделы с крутизной склонов более 30º; береговые уступы, осложненные развитием оползней и обвалов, вулканические образования. Эти площади включают в себя подрайоны III-В-1.
Заключение 
1. По сложности инженерно-геологических условий территория проектируемого строительства относится к III категории согласно СП 47.13330.2012 приложение Б.

2. Площадь работ располагается на восточной оконечности Керченского полуострова Республики Крым.

3. Рельеф исследуемой площади в целом относится к равнинному типу и носит общий выположенный характер. Склоны крутизной свыше 15о приурочены к береговым уступам и молодым эрозионным формам.

4. Район работ относится к зоне умеренно-теплого сухого климата  с теплым летом и умеренно мягкой зимой, по схематической карте зон влажности – к сухой зоне (зона влажности - 3). 

5. Промерзание грунтов в холодные зимы достигает  0,8 м, а в теплые 0,2-0,4м. 

6. В геологическом строении исследуемой территории принимает участие один стратиграфо-генетический комплекс кайнозойской эратемы, в составе которой выделены коренные отложения неогеновой систем, а также четвертичные отложения различного генезиса: эолово-делювиальные, оползневые, элювиально-делювиальные, морские и элювиальные отложения. 

7. На площади изысканий распространены опасные экзогенные процессы, такие как:

- абразия берегового склона;

- оползневые и обвальные явления;

- грязевый вулканизм;

- эрозия;

- подтопление;

- набухание и усадка;

- засоление;

- эоловые процессы;

- выветривание.

 8. По результатам изысканий была составлена карта инженерно-геологического районирования на которой выделены участки благоприятные для строительства (зеленый цвет), условно благоприятные для строительства (желтый цвет), неблагоприятные для строительства(красный цвет) и участки не пригодные для строительства(темно-красный цвет).

9. Фоновая сейсмическая интенсивность района работ для средних грунтовых условий при сейсмической опасности А (10%) составляет 8 баллов, В (5%) – 9 баллов, С (1%) – 9 баллов.

10. Практически все разломы контролируются эпицентрами прошедших землетрясений.

11. Вулканы в настоящий период находится в стабильном состоянии. Несмотря на это, в случае возобновления их грязевулканической деятельности, они представляют угрозу для близлежащих строений.

12. Возобновление грязевулканической деятельности может произойти в результате активизации сейсмотектонической активности региона и техногенного воздействия — перепланировка территории, асфальтирование, подрезка склонов, нагружение их в результате строительства и т.д.
2.3 Существующая планировочная организация и возможные направления развития территории городского округа
Планировочная структура города формировалась на протяжении, почти трехсотлетней истории его развития. В ее основу была положена градостроительная структура системы древних поселений и планировочные связи между ними, а именно - старейшая центральная часть города, объединенная с поселками города, примыкающие с севера - Капканы, Ситягино, Опасное, Жуковка, и с юга - Солдатская слободка, Цементная слободка, Старый Карантин, Аршинцево, Героевское.

Кроме того, важной особенностью пространственной структуры городского ландшафта Керчи является то, что он состоит из 4 обособленных пространственных зон, каждая из которых имеет особый характер среды: район к северу от Еникале, центральный район (от Еникальского гряды в Юз-Оби с горой Митридат в середине), район Аршинцево, район Героевского.

Ретроспективный анализ исторических этапов планирования и застройки Керчи, а также градостроительных условий формирования общей композиции его современного плана позволяет условно разделить город на пять основных планировочных образований - центральную, западную, восточную, северную и южную части.

Центральная историческая часть города сформирована на территории прибрежной низменности и склонах горы Митридат, на пересечении его главных архитектурно-планировочных осей - ул. Свердлова - ул. Ленина - ул. Кирова, и представляет собой густую сеть небольших кварталов, зачастую со значительно изношенным жилым фондом. На севере центральная часть города ограничена подъездными железнодорожными путями морского торгового порта, а на юге водоразделом горы Митридат.

Общегородской центр состоит из ансамбля площади Ленина и пешеходной улицы Ленина, приморской набережной и улицами Свердлова и Кирова, где сейчас сосредоточено большинство административных и культурных учреждений, зданий общественного назначения.

В градостроительном отношении центральная часть города делится на регулярные кварталы, застройка которых отличается как по техническим характеристикам: этажностью, капитальностью, так и использованием территории.

В данных кварталах сохранилась застройка конца XIX начала ХХ веков, которая сформировалась на принципах классицизма, которые не имеют самостоятельной и исторической ценности, но вместе со зданиями общественного и культурного назначения, пешеходными бульварами и скверами формируют характер внутренней среды и пространственной композиции города в целом. На сегодняшнее время жилая застройка центральных кварталов, выборочно, подвергается реконструкции.

Периферийные участки центральной части (район улиц Чкалова, Комарова, Горького) - это преимущественно участки индивидуальной усадебной застройки, с частичным размещением многоквартирного пятиэтажного жилья.

В центральной части города сосредоточены основные озеленении территории общего пользования (городской парк, приморская набережная, скверы, бульвары), в том числе центральный стадион и другие учреждения обслуживания.

Основные промышленно-производственные объекты размещены в акватории Керченского пролива (Керченский судоремонтный завод, морской торговый порт), и на западе вдоль Вокзального шоссе (Керченский комбинат хлебопродуктов, Керченский городской молокозавод).

Западная часть ограничена планировочной осью - Индустриальное шоссе - улица Годыны по железной дороге до западной границы города.

В состав данного планировочного образования входят: территория аэропорта и железнодорожного вокзала, селитебные территории усадебной застройки по улице Комарова и Нижнесадовой, а также малоэтажной застройки вдоль Вокзального шоссе, коммунальных предприятий и большого массива коллективных садов, расположенного между Феодосийским шоссе и жилым массивом Мичурино.

Южная планировочная зона с севера ограничена водоразделом горы Митридат, с востока - акваторией Керченского пролива, с юга Чурбашским озером, с западной стороны границей городского округа.

Условно южную зону можно разделить на 3 подзоны - северную, центральную и южную.

Северная подзона состоит из территорий многоэтажной жилой застройки микрорайонов «Марат», «Солдатская Слободка», «Цементная Слободка», «Нижний Солнечный» и производственных участков рыбного порта. Данные микрорайоны застроены преимущественно в конце 1970-80 годах серийными девятиэтажными домами. 

Далее на юг, по обе стороны от шоссе Героев Сталинграда расположены два крупных планировочных образования: свободные от застройки территории, преимущественно относятся к категории земель лесного фонда и участок Керченского историко-культурного заповедника - «Керченская крепость».

Центральная часть южной зоны состоит из жилого района Аршинцево, южной промзоны (ООО «Судостроительный завод «Залив», Камыш -Бурунская ТЭЦ), участки садово-дачных товариществ, свободных территорий.

Жилая застройка формировалась в послевоенный период и позднее, в 60-70 х годах прошлого века и связана с развитием промышленности в этой части города. Подавляющее большинство объектов культурно-бытового обслуживания расположены вдоль улицы Орджоникидзе.

Южные от Камыш-Бурунского мыса территории района Героевское (по ул. Г. Петровой, Генерала Косоногова) заняты кварталами усадебной застройки и объектами стационарной рекреации, и имеют значительный резерв для жилищного и рекреационного строительства.

Северная часть ограничена с юга - подъездными железнодорожными путями к морскому торговому порту, с севера - границей города и участками северной промышленной зоны, на востоке - акваторией Керченского пролива.

 Планировочная структура восточной части города состоит из селитебных территорий пяти жилых районов, групп производственных предприятий, складов и баз восточной промышленной зоны, территории морского транспортного порта.

Основные массивы многоэтажной жилой застройки расположены вдоль улиц Кирова, Горького, Генерала Петрова на прибрежной территории.

Участки жилой застройки по ул. Войкова - это кварталы преимущественно двух- трехэтажных жилых домов конца 40-х начала 50-х годов прошлого века, возникли как рабочий поселок металлургического завода им. Войкова.

Кварталы усадебной жилой застройки расположены дисперсно. Западный участок - от ул. Ю. Гагарина до железнодорожных путей, восточная - включает в себя жилые районы Капканы, Опасное, Джанкой третий Самострой и кварталы по ул. Генерала Петрова.

Система зеленых насаждений представлена ​​Комсомольским парком и парком культуры и отдыха им. П. Войкова, мемориальным парком «Аджимушкайских каменоломни».

Значительная часть территории занята участками коллективных садоводческих обществ (около 300 га).

Восточное планировочное образование - район Подмаячный, Керченского паромной переправы (терминал Крым морского порта Керчь).

В этой части города расположены кварталы усадебной застройки в районе улиц Тургенева, десантных (Жуковка, Подмаячный, Глейки), объекты стационарной рекреации (пансионаты, базы отдыха, оздоровительный центр), мемориальный комплекс, промышленно-коммунальные территории Керченского паромной переправы и рыбокомбинат.
К самым существенным недостаткам сложившейся планировочной организации территории города Керчь можно отнести следующие моменты:

- территорию города пересекает транспортная ось, связывающая паромную переправу Крым с автодорогой регионального значения «Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь». Прохождение огромного потока транзитного грузо-пассажирского транспорта негативно влияет на городской округ;
- развитие городского округа Керчь возможно только за счет внутренних резервов, т.к. граница городского округа совпадает с границей города, а развитие в сторону моря жилыми и рекреационными зонами ограничивают портовые и производственные территории;

- наличие ограничений, связанных с организацией санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и сложным геологическим районированием;

- необходимость учета специальных режимов использования территорий историко-культурного назначения;

- районы города отличаются по уровню благоустройства, обеспеченности сетью учреждений культурно-бытового обслуживания;
- расчленения города сетью железных дорог и подъездных путей;
- зеленые насаждения разных видов не увязаны в единую систему.
Анализ существующего использования земель в административных границах дает заключение, что на территории городского округа имеются значительные территориальные ресурсы. 

2.4 Современное состояние социально-экономического комплекса. 

2.4.1 Население и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2016 г. по данным Крымстата составила 148932 человек, что составляет 7,81% от общего населения Республики Крым.

Для сравнительного анализа изменения численности населения города Керчь в таблице приведена динамика численности за 2012-2016 годы. За это время наблюдается прирост населения по сравнению с 2012 годом на 3087 человек или на 2,1%.

Динамика численности населения города Керчь за 2012-2016 годы

	Численность населения, человек
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	Городской округ Керчь
	145265
	147033
	147668
	148932
	149566


По итогам переписи населения 2014 г. на территории городского округа Керчь проживает более 20 наций и народов. Преобладающими национальностями являются: русские – 87,3% или 124,6 тыс. человек, украинцы – 8,5% или 12,1 тыс. человек и крымские татары – 1,0% или 1,4 тыс. человек. При этом лица, которые не указали своей национальной принадлежности составили 2,99% или 4,4 тыс. человек. Подробная структура национального состава города Керчь представлена ниже.

Национальный состав города Керчь по итогам переписи населения 2014 г.

	Наименование национальности
	Численность, чел.
	Удельный вес, %

	Русские
	124580
	87,3

	Украинцы
	12132
	8,5

	Крымские татары
	1374
	1,0

	Татары
	1097
	0,75

	Белорусы
	996
	0,68

	Армяне
	542
	0,37

	Азербайджанцы
	175
	0,12

	Евреи
	165
	0,11

	Болгары
	133
	0,09

	Поляки
	107
	0,07

	Немцы
	98
	0,07

	Греки
	79
	0,05

	Итальянцы
	77
	0,05

	Узбеки
	68
	0,05

	Чуваши
	58
	0,04

	Крымчаки
	27
	0,02

	Другие национальности
	833
	0,57

	Лица, не указавшие своей национальной принадлежности
	4393
	2,99


Общая демографическая динамика по компонентам характеризуется следующими показателями: 

баланс рождений и смертей – отрицательный. Всего за период с 2014 г. по 2016 г. в городе родилось 4,0 тыс. человек, умерло – 7,1 тыс. человек. Среднегодовой уровень рождаемости за 3 года составил 8,9 промилле или 1,3 тыс. человек в год.  Среднегодовой показатель смертности составил 14,0 промилле или 3,4 тыс. человек в год.  

на фоне длительной депопуляции единственный источник восполнения потерь  численности населения города - миграция. За рассматриваемый период сальдо миграции  положительное. Среднегодовая интенсивность миграционного прироста составляла 14,3 промилле или 2,1 тыс. человек в год.

Таким образом, на современном этапе миграционный прирост полностью компенсирует потери населения вследствие естественной убыли и обеспечивает рост численности населения городского округа.

Динамика показателей естественного и миграционного движения города Керчь за 2014-2016 г.г.

(на 1000 человек постоянного населения)
	Показатель 
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	Число родившихся 
	8,8
	9,4
	8,6

	Число умерших
	15,9
	15,7
	16,5

	Естественный прирост, убыль (-) 
	-7,1
	-6,3
	-7,9

	Число прибывших
	18,2
	27,1
	26,1

	Число выбывших
	2,3
	12,2
	14,0

	Миграционный прирост, убыль (-)
	15,9
	14,9
	12,1


Одной из наиболее общих характеристик структуры населения является его состав по полу и возрасту (возрастным группам и возрастным контингентам). В таблице приведена возрастная структура населения городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.

Возрастной состав населения предопределяет важные с экономической точки зрения показатели демографической нагрузки, то есть соотношения численности населения в трудоспособном и нетрудоспособном (дети и пожилые люди) возрастах.

Возрастная структура населения города Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.

	Категория населения
	Численность населения, человек
	Удельный вес, %

	Младше трудоспособного возраста
	21110
	14,2

	Трудоспособного возраста
	81485
	54,7

	Старше трудоспособного возраста
	46337
	31,1

	Итого
	148932
	100,0


Возрастная структура населения Керчи характеризуется высокой долей трудоспособного населения (54,7%), однако в городе люди пенсионного возраста преобладают над детьми, все это позволяет отнести данную структуру к регрессивному типу. Данный тип на перспективу обусловит повышение доли населения старших возрастов, также в будущем возможно сокращение численности населения, если не предпринимать своевременных мер для создания условий по увеличению рождаемости и снижению смертности.
Соотношение полов составляет 1187 человек женского населения на 1000 человек мужского. Общая численность на начало 2016 года: 80,8 тыс. человек - женщины, 68,1 тыс. человек – мужчины. Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается уже после 40-летнего возраста.
Непропорциональное соотношение между мужчинами и женщинами является одним из факторов депопуляции населения, так как определяет интенсивность брачности и рождаемости.
Средний возраст населения – это приближенная обобщающая характеристика возрастной структуры населения. Именно этот фактор и позволяет судить о «молодости» страны (региона) в целом. 

Средний возраст населения города Керчь составляет 43,13 лет, у мужчин средний возраст равен 39,95 лет, а у женщин – 45,8 лет.
По этому показателю городской округ Керчь находится 10-м месте среди городских округов Республики Крым.
Половозрастная структура населения города Керчь по состоянию на 01.01.2016 г. представлена ниже. 
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Численность населения по полу и пятилетним возрастным группам городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2016 г. 

	Возрастные группы
	Мужчины, чел.
	Женщины, чел.

	0-4
	3480
	3430

	5-9
	3626
	3411

	10-14
	3137
	2766

	15-19
	3561
	2773

	20-24
	4100
	3548

	25-29
	5661
	5558

	30-34
	5966
	5824

	35-39
	5576
	5571

	40-44
	4972
	5444

	45-49
	4383
	4920

	50-54
	4690
	5602

	55-59
	4596
	6556


	60-64
	4668
	6958

	65-69
	3849
	5963

	70 лет и старше
	5843
	12500


Трудовые ресурсы являются одним из основополагающих факторов развития муниципального образования. Численность населения трудоспособного возраста в городе Керчь по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 81485 человек (54,7%).

По данным Крымстата численность населения, занятого в экономике городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2016 года составляет 23,6 тыс. человек, т.е. уровень экономической занятости трудоспособного населения составляет лишь 28,96%, что говорит о возможной организации неформальной экономики, а также высокой степени трудовой миграции. Стоит отметить, что официально умеют статус безработного на территории города Керчь 325 человек.

Структура трудовых ресурсов городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.

	Отрасль
	Количество занятых, человек
	Доля, %

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	7
	0,03

	Рыболовство, рыбоводство 
	51
	0,2

	Обрабатывающие производства 
	5085
	21,6

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
	1428
	6,1

	Строительство 
	108
	0,5

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
	378
	1,6

	Гостиницы и рестораны 
	143
	0,6

	Транспорт и связь
	4615
	19,6

	Финансовая деятельность 
	244
	1,03

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	976
	4,1

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
	1622
	6,9

	Образование
	4325
	18,3

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	3429
	14,5

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	793
	3,4

	Прочее
	391
	1,7

	Итого 
	23595
	100,0
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Так, структура трудовых ресурсов города Керчь характеризуется высокой долей занятых в таких сферах как: обрабатывающие производства (21,55%); транспорт и связь (19,56%); образование (18,33%) и здравоохранение и предоставление социальных услуг (14,53%). 

Среднемесячная заработная плата работников организаций по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 25086 руб.

2.4.2 Производственная сфера
Промышленность

Анализ современного состояния промышленного комплекса

Промышленный комплекс городского округа Керчь (Промышленный комплекс Керчи) имеет длительную историю формирования и развития, и, собственно говоря, как полноценный, развитый территориально-отраслевой комплекс еще не сложился, далек пока от своего оптимального уровня развития, как в аспекте межотраслевых, функциональных связей, так и с точки зрения территориально-структурных особенностей своего формирования. 

Здесь отметим, что в советскую эпоху Керчь была крупным, развивающимся промышленно-транспортным узлом, обеспечивая 26% производства валовой продукции Крыма. Формировался и соответствующий тогдашним условиям Промышленный комплекс Керчи. 

Но в период нахождения Крымского полуострова в составе Украины многие промышленные предприятия Керчи и прилегающие к ней территорий Ленинского района прекратили существование. Так в значительной степени была уничтожена пищевая промышленность – мясокомбинат, молокозавод, пищевкусовая фабрика. Из 18-ти рыбокомбинатов осталось 2, потеряно океаническое рыболовство, разрушена горнодобывающая промышленность. 

Промышленность города Керчи в полной мере ощутила на себе и все тяготы переходного периода. В 2014 и 2015 годах сократился объем реализованной промышленной продукции к соответствующему периоду прошлого года. 

Причинами такого сокращения показателя явилась потеря многими предприятиями города рынков поставки сырья и сбыта продукции в связи со сложившейся политической ситуацией (ООО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Пролив» и пр.). Особенно болезненным для города стало отсутствие заказов на ООО «Судостроительный завод «Залив», который обеспечивал до 23% объема реализованной продукции города. 

Проблемы развития промышленности г. Керчи можно кратко охарактеризовать следующим образом: 

·  большие транспортные расходы на переправу, доставку продукции на территорию Российской Федерации, что негативно влияет на конкурентоспособность Керченского товаропроизводителя на новом рынке сбыта. Также увеличиваются сроки доставки товара конечному потребителю; 

·  проблемы с вхождением на внутренний рынок России; 

·  прекращение (частичное прекращение) поставок сырья или потери оборотных средств от не возмещения сырьевого НДС, который относится на валовые расходы, увеличивая себестоимость продукции (т. е. у предприятия отсутствует право на налоговый кредит по украинским поставщикам); 

·  проблемы с кредитованием; 

·  отсутствие полной загрузки производственных мощностей на многих предприятиях, в том числе на предприятиях судостроения и судоремонта (ООО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Краншип», КСЗ, ООО «Фирма «Трал»). 

Но, несмотря на все сложности, ни одно ведущее промышленное предприятие города не прекратило свою работу. 

Пути решения обозначенных проблем видятся, в частности, следующие: 

· обеспечение загрузки производственных мощностей предприятий судостроения и судоремонта с учетом новых условий ведения финансово-хозяйственной деятельности путем привлечения потенциальных заказчиков как оборонно-промышленного производства судов, так и в направлении судоремонта; 

· реализация возможностей получения в кредитных учреждениях средств для развития бизнеса в новых условиях ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Далее отметим, что Промышленный комплекс Керчи является только частью, хотя и наиболее существенной, значимой частью, территориально более обширного Керченского территориального промышленного комплекса или, в более общепринятом обозначении, является частью Территориального промышленного комплекса Восточного экономического микрорегиона (социально-экономического микрорайона) Республики Крым. То есть данный Территориальный промышленный комплекс можно называть и Восточно-Крымским территориальным промышленным комплексом. 

Таким образом, исследовать, планировать и прогнозировать процесс формирования и развития Промышленного комплекса городского округа Керчь следует в тесной взаимной увязке с исследованием, планированием и прогнозированием формирования и развития Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса. 

Термин «территориальный промышленный комплекс» определим следующим образом. Территориальный промышленный комплекс в данном случае – обладающая отчетливыми признаками территориальной и функциональной целостности, относительно компактная в пространственном отношении совокупность, группа
 промышленных предприятий, объединенных в сравнительно обширную и сложную территориальную систему
 многообразными, достаточно устойчивыми и интенсивными взаимосвязями.
 

При этом в территориальный комплекс такая территориальная система трансформируется постепенно, только на определенном этапе своего развития за счет усложнения и упрочения упомянутых взаимосвязей. 

Восточно-Крымский (Керченский) территориальный промышленный комплекс, как и Промышленный комплекс Керчи, именно как комплексы в упомянутом смысле пока не сформировались, но их, по крайней мере, следует идентифицировать как объекты планирования и прогнозирования развития соответствующих, уже сформировавшихся территориальных промышленных систем. 

По поводу термина «Восточный экономический микрорегион» укажем следующее. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года (Стратегия РК) определяет, что городской округ Керчь и прилегающий к нему Ленинский район составляют Восточный экономический микрорегион. В пределах Республики Крым при этом в материалах Стратегии РК выделяется семь таких экономических микрорегионов. 

Стратегия РК определяет, что микрорегион – часть территории субъекта со схожими природными и экономическими условиями, сложившейся локальной системой расселения, а также имеющая достаточно индивидуальное экономическое лицо и тесные внутримикрорегиональные экономические связи, вследствие чего микрорегион обладает общими проблемами и приоритетами развития. Микрорегионы – реально существующие социально-экономические единицы, имеющие свой внутренний потенциал самоорганизации, со своими опорными центрами и специализацией как внутрирегиональной, так и межрегиональной в рамках регионального и внутригосударственного разделения труда, а в перспективе и международного. Именно совокупность пространственной интеграции производительных сил микрорегионов обеспечивает либо тормозит экономическое и социальное развитие Республики Крым. Крупные инвестиционные проекты оказывают наибольший межмуниципальный и мультипликативный эффект в пределах данного микрорегиона. 

Таким образом, территория Восточного микрорегиона является ареалом формирования Керченской городской агломерации и соответствующего Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса. Но ни их границы, ни территориально-структурные и функционально-структурные особенности пока отчетливо не определены, требуют отдельной, немалой исследовательской работы. 

Городские агломерации (ГА), как локальные системы расселения (ЛСР), характеризуются контактностью территории, некоторой, территориальной социально-психологической общностью населения, определяющей и относительную «замкнутость» протекания демографических процессов. Городские агломерации характеризуются обычно также системной общностью инфраструктурного обеспечения их территории. 

Контактность территории общепринято понимать как общность повседневной жизни ее населения, возможность осуществления ежедневного личного общения (ежедневной непосредственной коммуникации) и обмена информацией всех членов данной конкретной социальной общности. 

В качестве важнейшего критерия, разграничивающего контактную и неконтактную территории, используют обычно показатели транспортной доступности, выраженной в затратах времени и денежных средств на преодоление людьми расстояния от центра системы до ее крайних пунктов. Для городской агломерации такое время должно укладываться в санитарно приемлемые нормы – в нашем случае, не более 1 часа на передвижение в один конец, денежные затраты – не более 5-10% величины личного или семейного бюджета. 

Такой довольно широкий диапазон значений показателей транспортной доступности предполагает и ощутимую неоднородность ареала формирования агломерации, возникновения некоторых кольцевых, почти кольцевых структур (зон, поясов) вокруг центров развития таких систем. 

Это все следует учитывать при анализе, исследовании, планировании и прогнозировании формирования и развития Керченской городской агломерации и Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса. 

Территориальную транспортную систему, обеспечивающую формирование Промышленного комплекса городского округа Керчь, Керченской городской агломерации, Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса, Восточного экономического микрорегиона, будем называть, в соответствии со сложившимися традициями, Керченским транспортным узлом (ТУ). Территория Керченского ТУ должна совпадать (по крайней мере, должна мало отличаться в каждый момент) от территории Керченской ГА. 

В составе Керченского ТУ за счет развития систем мультимодальных и интермодальных перевозок будет постепенно формироваться соответствующий, все более значимый территориальный транспортно-логистический комплекс (Керченский территориальный ТЛК). 

Восточный микрорегион в настоящее время специализируется на судостроении и производстве металлических изделий, а также на функционировании и развитии агропромышленного комплекса (в том числе рыбохозяйственного комплекса), транспортно-логистического комплекса, санаторно-курортного и туристического комплекса, топливно-энергетического комплекса. 

Это означает, что сложившаяся специализация этого микрорегиона в самой существенной степени, доминирующим образом связана с формированием на его территории Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса, Промышленного комплекса городского округа Керчь. Но их формирование и развитие должно быть предельно сбалансированным, не препятствующим развитию и усилению роли и значения третичных и четвертичных секторов экономики микрорегиона, особенно в пределах границ городского округа Керчь. На это должны быть направлены, в частности, усилия стратегического и территориального планирования. 
По поводу функционирования и развития Территориального промышленного комплекса Восточного экономического микрорегиона или Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса представим также ниже следующую минимальную информацию. 

Судостроительный комплекс как часть данного Территориального промышленного комплекса сконцентрирован в городе Керчь и представлен: 

· ООО «Судостроительный завод «Залив» (строительство танкеров, пассажирских и рыболовецких судов, военных кораблей, судоремонт; в советские годы предприятие производило танкеры, нефтяные платформы, контейнеровозы, на предприятии на воду было спущено первое в мире ледокольно-транспортное судно с атомной энергетической установкой – лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть»);

· ООО «КМВ «Фрегат» (сооружение буксиров, судоремонт);

· ООО «Краншип» (строительство буксиров, барж, плавкранов и плавперегружателей, судоремонт);

· ООО «Фирма «Трал» (судоремонт);

· ООО «Судоремонтные инновации и технологии» (в прошлом Керченский судоремонтный завод). 

Наличие в Восточном микрорегионе запасов железных руд (табачных и коричневых) и флюсовых известняков определило функционирование в течение всего XX века в городе Керчь комплекса по выплавке чугуна и металлообработке (до 1940 года на территории г. Керчь действовал металлургический комбинат; в конце 1930-х годов выплавлялось до 500 тысяч тонн). Особенностью железных руд Керченского бассейна является их комплексность – в рудах содержится фосфор. В начале 1990-х годов добыча железной руды была прекращена из-за нерентабельности выделения фосфора из железной руды. Создание эффективных технологий выделения фосфора из железной руды позволит восстановить добычу фосфоритных железных руд. 

Топливно-энергетический комплекс Восточного микрорегиона представлен добычей газа и нефти, производством электроэнергии. Перспективным месторождением для газодобычи является Поворотное газоконденсатное месторождение (запасы оцениваются от 2 до 3,5 млрд. м3 газа), расположенное в 36 км восточнее пгт. Ленино; перспективным для нефтедобычи – Прикерченский участок, шельф Черного моря (выявлено около 10 объектов с ресурсами более 100 млн. т. у. т.). Электроэнергия в Восточном микрорегионе вырабатывается на Камыш-Бурунской ТЭЦ (мощностью 30 МВт) и ветряных электростанциях – Восточно-Крымской, Пресноводненской и Останинской (мощностью 25 МВт, является крупнейшей ветряной электростанцией в России). 

В агропромышленном комплексе Восточного микрорегиона выделяется два направления: рыбохозяйственный комплекс и производство и переработка сельскохозяйственного сырья. 

Выловом рыбы занимаются рыбоколхоз «им. 1 Мая», рыбодобывающие предприятия ООО «Путина», ООО «ПКРП «Белая Русь» и АО «Керченский рыбокомбинат», на переработке и консервировании специализируются НПП «Во СТО КРАТ», ООО «Пролив», ООО «Консервный комбинат «Арктика» (расположенные в Ленинском районе). Научное и опытно-конструкторское обеспечение рыбохозяйственной деятельности в Восточном микрорегионе и Республике Крым осуществляет ФГБУН «Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии». 

Важными отраслями сельского хозяйства в Восточном микрорегионе являются выращивание зерновых и зернобобовых и подсолнечника (около 10% от общереспубликанского сбора), эфиромасличных культур, разведение крупного рогатого скота, свиноводство и овцеводство. Микрорегион является крупным производителем молока (около 15%). Среди крупнейших предприятий пищевой промышленности необходимо выделить филиал «Керченский хлебокомбинат» ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Алеф-Виналь-Крым» (производство коньяка). 

В городе Керчь также действует предприятие легкой промышленности – ООО «Керченская швейная фабрика». 

В городском округе Керчь территории, занятые промышленностью, складами, базами и транспортными предприятиями, в пределах промышленных формирований составляют 2729 га или 25,4% от общей площади городского округа.

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.01.2016 г. в промышленной отрасли занято 6564 человек или 28,2% от средней численности работников организаций. Отраслевая структура промышленного комплекса города Керчь представлена ниже. Основная доля приходится на пищевую промышленность, машиностроение (транспортное) и производство, распределение электроэнергии, газа и воды.
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Предприятиями промышленного комплекса города Керчь за 2015 год произведено продукции, работ и услуг на общую сумму 4,33 млрд. руб. Из которых 76,15% приходится на обрабатывающую промышленность. 

Перечень и характеристика промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа Керчь, представлены в нижеследующей таблице.

Характеристика предприятий промышленности городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2017

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Местоположение
	Отрасль/

специализация
	Основные виды выпускаемой продукции
	Производственные мощности/загрузка производственных мощностей
	Объем производимой продукции за год
	Объем отгруженной продукции за год
	Численность работников, человек
	Обеспеченность инженерной инфраструктурой, инженерные нагрузки
	Размер санитарно-защитной зоны

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инженерные нагрузки

электроснабжение
	Теплоснабжение
	Газоснабжение
	Водоснабжение
	Водоотведение
	

	Пищевая промышленность

	1 
	ООО ПК «Рыболовецкий колхоз имени 1-го

Мая»
	г. Керчь, ул. Целимберная, 10
	Вылов и заморозка рыбы
	
	По сырью – 4 тыс. тонн/год

По готовой продукции – 2 тыс. тонн/год
	нет данных
	нет данных
	40
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	2 
	ООО «Керченская рыбопромышленная компания»
	г. Керчь, ул. Целимберная, 10
	Вылов и заморозка рыбы
	
	По сырью – 2 тыс. тонн/год

По готовой продукции – 1 тыс. тонн/год
	нет данных
	нет данных
	40
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	3 
	ООО «Путина»
	г. Керчь, ул. Тургенева, 1
	Вылов рыбы
	Свежая рыба
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	4 
	ООО «ПКРП «Белая Русь»
	г. Керчь, ул. Аршинцевская коса, 47
	03.1 - Рыболовство

10.20-Переработка и консервирование рыбы
	Соленая рыба, охлажденная и мороженая рыба
	Вылов - 2000 тонн/год/60%

переработка - 200 тонн/сутки/50%
	1082446 кг
	1136810 кг
	29
	подстанция мощностью 350 кВт/ч;

22684 кВт/год
	отсутствует
	отсутствует
	самопривоз

120 куб.м. в год
	в составе Камыш-Бурунского порта
	50 м (по данным предприятия)

	5 
	ООО «Керченский рыбокомбинат»
	г. Керчь, ул. Целимберная,8
	Вылов и переработка водных биоресурсов, производство рыбной муки
	Свежая рыба, рыбная мука
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	40
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	6 
	ООО «Во СТО КРАТ»
	г. Керчь, ул. Героев Эльтигена, 2
	10.20-Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
	консервы рыбные
	35 тыс банок в смену/80%
	10-12 млн банок
	11,7 млн банок
	76
	от ПС

120 кВт
	автономное
	отсутствует
	централизованное

4500 м/куб в год
	централизованное

4500 м/куб в год
	по СаНПиН - 300 м;

по данным предприятия - 70 м

	7 
	ООО «Пролив»
	г. Керчь, ул. Кирова,41
	10.20-Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
	Рыбные консервы
	6525 тонн продукции/82,5%
	5580 тонн
	5539 тонн
	297
	ТП-59, ТП-216

2250071 кВтч
	отсутствует
	централизованное, газопровод среднего давления, газораспределительная установка, 2 газопровода низкого давления

636975 куб.м
	централизованное (2 ввода с улиц Кирова и Фурманова)

29184 куб.м
	колодец КК1

23597 куб.м
	по СаНПиН - 300 м

	8 
	ООО «Керчьхолод»
	г. Керчь, ул. Цементная слободка, 49
	10.20 - Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
	Свежезамороженная рыба
	20 тонн/сутки - производство

3000 тонн/сутки - хранение/20%
	257 тонн произведено, выпущено по договорам 1306,9 тонн
	309
	64
	ТП-471

30-50 кВт (в простое)

500-1000 кВт (в работе)
	планируется к вводу котельная
	отсутствует
	централизованное

2500 м3
	централизованное

2500 м3
	300 м

(по данным предприятия)

	9 
	ООО «Гала Морепродукт»
	г. Керчь, пер. Веры Белик, 1
	10.2 - Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
	рыба мороженная
	1000 тонн/год/80%
	1139435 кг
	1081203 кг
	17
	от ООО "КЗ"

481010 кВт
	отсутствует
	отсутствует
	централизованное

203 м3
	централизованное

183 м3
	по СаНПиН - 300 м

	10 
	ЧП «Дубовик Л.И.»
	г. Керчь, Орджоникидзе 1а
	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
	
	200 тонн/год
	нет данных
	264,3 т – рыба с/м, рыба охл.

97,5 т-головы рыб и отходы рыбные прочие
	7
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	11 
	ООО «Звезда рыбака город Керчь»
	г. Керчь, ул. Минина, 2а
	Вылов и заморозка рыбы
	Морская рыба
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	12 
	ООО «АКВА АЛЬЯНС»
	г. Керчь, ул. Полевая,

д.18-А
	Вылов, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
	
	нет данных
	
	нет данных
	н/д
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	13 
	ООО «Сокровища морей»
	г. Керчь, ул. Кирова, д.22
	Переработка рыбы
	
	нет данных
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	14 
	ООО «Крымский берег»
	г. Керчь, ул. Целимберная, д.10
	15.20 - Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
	мороженая рыба Азово-Черноморского бассейна
	мощность суточной заморозки - 40 тонн; мощность единовременного хранения замороженной продукции - 800 тонн
	1026 тонн
	1026 тонн
	10
	аренда у ПК "Рыболовецкий колхоз им. Первого мая"
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	300 м (совместно с ПК "Рыболовецкий колхоз им. Первого мая")

	15 
	ГУП РК «НПИ «КРЫМРЫБА»
	г. Керчь, ул. Аршинцевская коса, 45
	Развитие сельскохозяйственного комплекса осуществление производственной, научной и предпринимательской деятельности
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	17
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	16 
	ООО «Морская жемчужина»

Керченский рыбоконсервный завод
	г. Керчь, ул. Аршинцевская коса, 45
	Производство и продажа рыбных консервов и морепродуктов оптом
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	17 
	Керченский хлебокомбинат - филиал ГУП РК «Крымхлеб»


	г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 32
	10.71 -Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

10.72 - Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
	хлебобулочные и кондитерские изделия
	28 т/сутки/ 62%
	5752,1 тонн
	5714,8 тонн
	219
	от ПС

150 кВт
	отсутствует
	централизованное

2500 м3
	централизованное

45 м3
	централизованное

27 м3
	100 м

(по данным предприятия)

	18 
	Филиал ГУП РК «Крымский элеватор» - «Элеватор Керченский»
	г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 32
	Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки; производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	157
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 100 м

	19 
	ООО «Зерновой Терминал «АБС»
	г. Керчь, ул. Свердлова, 49
	Хранение и перевалка зерна
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 50 м

	20 
	Филиал АО «Крыммолоко» «Керченский городской молочный завод»
	г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 50
	Сбор, пастеризация, охлаждение молока; производство цельномолочной продукции
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 100 м

	21 
	ООО «ЗАО «Крым»
	г. Керчь, ул. Казакова, 46
	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
	
	200 тонн/год
	нет данных
	100,66
	45
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 50-100 м

	22 
	ЧП «Ирха Р.В.»
	г. Керчь
	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 50-100 м

	23 
	ИП «Полторак Е.В.»
	г. Керчь, ул. Еременко, д.41
	Производство сыров
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	3
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 100 м

	Машиностроение транспортное

	24 
	ООО «Судостроительный завод «Залив»
	г. Керчь, ул. Танкистов, 4
	Строительство и ремонт судов
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	2030
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	25 
	ГУП РК «Керченский металлургический завод»
	г. Керчь, ул. В. Белик, 12
	30.20 – Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
	действует с 2017 года

	26 
	ООО «Ювас-Транс»
	г. Керчь, ул. Кирова, 22
	Судоремонт, работа морского транспорта
	Услуги морского транспорта
	-
	409,224 млн. руб
	-
	344
	нет данных
	отсутствует
	отсутствует
	нет данных
	нет данных
	300 м (по данным предприятия)

	27 
	ООО «Судоремонтные инновации и технологии»
	г. Керчь, ул. Кирова, 22
	Строительство и ремонт судов
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	н/д
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 300 м

	28 
	ООО «Керченская морская верфь «Фрегат»
	г. Керчь, ул. Кирова, 54а
	35.11 - Строительство и ремонт судов (строительство буксиров, барж, плавкранов и плавперегружателей)
	Судостроение, судоремонт
	Доковая, причальная набережная, крытые и открытые склады, крановое хозяйство, производственные цеха, участки, плавсредства/ 85%
	324704 тыс. руб
	2 буксира
	184
	Электроподстанции

2736000 кВт
	собственная котельная

расход топлива - 175 т. угля
	централизованное

23622 куб.м
	централизованное

13430 куб.м
	централизованное

13430 куб.м
	III-IV класс (по данным предприятия)

СЗЗ по СаНПиН - 300 м

	29 
	ООО «Фирма «Трал»
	г. Керчь, ул. Свердлова, 49
	Судостроение, судоремонт, переоборудование судов
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	103
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	СЗЗ по СаНПиН - 300 м

	30 
	ООО «Судоремонтная компания «Надежда»
	г. Керчь, ул. Юных Ленинцев, 16
	Судоремонт
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	СЗЗ по СаНПиН - 300 м

	31 
	ООО «Краншип»
	г. Керчь,  ул. Кирова, 54/а
	Строительство и ремонт судов (строительство буксиров, барж, плавкранов и плавперегружателей)
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	СЗЗ по СаНПиН - 300 м

	Металлообработка

	32 
	ООО «Юг Интер-Пак»
	г. Керчь, ул. Кокорина, 59
	25.61-Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 25.92 - производство упаковки от легких металлов; 25.99.23 - производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки; а также 17.21, 17.22, 18.12, 49.41.2
	Кроненпробки, крышки металлические, механизмы для подшивки бумаг, скоросшиватели, папки для бумаг, бумага туалетная и т.д.
	Папки  и скоросшиватели – 300 тыс. шт/81%;

механизмы для подшивки бумаг – 41 млн шт/78%;

кроненпробки – 850 млн. шт./10%;

крышки металлические 15 млн.шт/52%, бумага туалетная  - 1800 тыс. рулонов/3%, услуги по лакировке и литографии жести - 8400 тонн/55%, коробки упаковочные - 30 тыс.шт./90%, салфетки бумажные - 1200 тыс.шт./1% и др
	94010,4 тыс.руб
	101454,4 тыс.руб
	320
	от двух ТП на территории предприятия;

1265 тыс. кВт/ч в год
	отсутствует
	от сетей "Крымгазсети"

670 тыс. м3 в год
	централизованное и собственная скважина
	централизованное

2600 м3 в год
	в пределах территории предприятия (по данным предприятия)

	33 
	ООО "Фирма "Воля"
	г. Керчь, ул. Маршала Еременко, 7 в
	25.92 - Производство тары из легких металлов
	Металлическая тара (банка и крышка)
	нет данных
	63715,69 тыс.шт.
	63872,121 тыс. шт
	62
	подключение к сетям  ГУП РК "Крымэнерго"

218,815 тыс. кВт*ч
	отсутствует
	централизованное, сети ГУП РК "Крымгазсети"

18,831 тыс. м3
	централизованное

1042 м3
	централизованное
	50 м (по данным предприятия)

	Промышленность строительных материалов

	34 
	ООО «АТТИК-ПРОМ»
	г. Керчь, ул. Р. Люксембург, 23
	Производство товарного бетона и раствора, сборных бетонных и железобетонных изделий, металлоконструкций и столярных изделий.
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	6
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	СЗЗ по СаНПиН - 300 м

	35 
	ООО «ГЕНИНВЕСТ»
	г. Керчь, ул. Танкистов,2
	Производство товарного бетона и растворных смесей различных марок
	
	Производство растрово-бетонных смесей – 50 куб.м/час
	нет данных
	1105,5 куб.м
	134
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	СЗЗ по СаНПиН - 300 м

	36 
	АО «Керченский завод керамики «Сармат»
	г. Керчь, ул. Котовского, 3
	Производство кирпича керамического
	Кирпич керамический
	1 млн шт/мес
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	СЗЗ по СаНПиН - 300 м

	Химическая промышленность

	37 
	ООО «Алгеал»
	г. Керчь, Ватутина, 1-а
	Производство пластмассовой фурнитуры для хозяйственной посуды
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	56
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	СЗЗ по СаНПиН - 100 м

	38 
	ООО «Южное сияние-16»
	г. Керчь, ул. Цементная слободка, 15
	22.29.2 -

Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки (основной вид)
	одноразовая посуда из полипропилена
	3000 тонн в год/20%
	320 тонн
	295 тонн
	нет данных
	1,5 МВт
	отсутствует
	отсутствует
	нет данных
	отключено
	СЗЗ по СаНПиН - 100 м

	Легкая промышленность

	39 
	ООО «Керченская

швейная фабрика»
	г. Керчь, Шоссе Вокзальное,42
	Производство детской одежды в

возрасте от трех лет
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	23
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	по СаНПиН - 100 м

	40 
	ООО «Керченская городская типография»
	г. Керчь, ул. Кирова, 13
	18.12 - Прочие виды полиграфической деятельности
	журналы, бланки, тетради, книги
	6 млн.кр/отт/40%
	нет данных
	3 млн.кр/отт.
	42
	220 тыс. кВт*час
	отсутствуют
	отсутствуют
	532,68 м3/год
	532,68 м3/год
	по СаНПиН - 50 м

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

	41 
	Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»
	г. Керчь, ул. Чкалова,151
	Распределение газообразного топлива
	
	нет данных
	нет данных
	124360981 куб.м
	191
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	42 
	Керченский участок ООО «Крымтеплоснабжение»
	г. Керчь, пер. Теритакский спуск, 1
	Производство и распределение газообразного топлива
	
	нет данных
	нет данных
	Водоснабжение -5251,3

Водоотведение – 4062,5
	н/д
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	43 
	Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Керчь
	г. Керчь, ул. Кирова, 79а - управление
	40.30.1- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
	тепловая энергия и теплоноситель в виде горячей воды для отопления
	173,669 Гкал/час - номинальная нагрузка;

121,1527 Гкал/час - подключаемая нагрузка
	2451247 Гкал
	199160,4 Гкал
	отопительный период - 492, ремонтный период - 337
	ГУП РК "Крымэнерго", ЧАО"Восточно-крымская энергетическая компания"

10691623 кВт*ч
	-
	ГУП РК "Крымгазсети" Керченского УЭГХ

31105 тыс. м3
	централизованное

114351 м3/год
	централизованное

24651 м3/год
	50 м

	44 
	Филиал АО «Крымтеплоэлектроцентраль «Камыш-Бурунская ТЭЦ»
	г. Керчь, пер. Теритакский спуск, 1, 1А
	35.11.11- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанции
	Выработка тепловой и электрической энергии. Транспортировка тепловой электроэнергии
	30 МВт- установленная электрическая мощность

174,9 Гкал/час – установленная тепловая мощность
	96,864 тыс. кВт/ч
	83,685 тыс.кВт/ч- выработка электроэнергии

140,848 тыс. Гкал – выработка теплоэнергии
	254
	ОРУ 35/110 кВ
	теплофикационные установки ЦБУ, ГБУ
	централизованное

50045 тыс. куб.м
	основной водовод и резервный

141917,092 куб.м
	сети канализации, сбросной водовод

18318,921 куб.м
	300 м (по данным предприятия)

	45 
	Филиал ГУП РК «Крымэнерго»

«Крымский РЭС»
	г. Керчь. ул. Еременко, 27
	Производство и распределение электроэнергии
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	208
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	46 
	Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма»
	Керчь, ул. Годыны, 2в
	Забор, очистка и распределение воды
	Водоснабжение и водоотведение города Керчь
	Водоочистная станция - 100 тыс. куб.м/50%;

Бандаренковские очистные сооружения - 43 тыс. куб.м/50%;

Орджоникидзевские очистные сооружения - 20 тыс. куб.м/50%
	Объем поднятой воды за 2016 год - 14700,97 тыс.куб. м;

объем очищенных стоков - 6633,36 тыс.куб. м
	5419,99 тыс.куб. м
	566
	подстанции
	отсутствует
	отсутствует
	централизованное
	централизованное
	СЗЗ учтены при проектировании объектов предприятия (по данным предприятия)

	Прочие виды деятельности

	47 
	МУМ МОГОК РК «Жилсервискерчь»
	г. Керчь, ул. Гудованцева, 4
	Управление недвижимым имуществом
	
	нет данных
	
	нет данных
	412
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	48 
	МУП МОГОК РК

«КП Аршинцево»
	г. Керчь, ул. Победы, 16
	70.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда
	Обслуживание многоквартирных домов
	На обслуживании предприятия находится 193 МКД
	-
	-
	143
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	49 
	МУП МОГОК «ККБ»


	г. Керчь, ул. Кирова, 5, ком.356
	Сбор отходов

Обработка и утилизация отходов
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	18
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	50 
	СМУП МОГОК РК «Горсвет-Керчь»


	г. Керчь, ул. Пирогова,6
	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	29
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	51 
	МУП МОГОК РК «Парк культуры и отдыха»
	г. Керчь, ул. Свердлова,5, каб,2
	Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	12
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	52 
	МУП МОГОК РК «Полигон»


	г. Керчь, ул. Кирова, 5, ком.111
	96.03 - Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
	Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
	-
	-
	-
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	

	53 
	МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг»


	г. Керчь, ул. Кирова, 31а, пом.1

(фактический: площадь Сенная, д.1)
	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
	
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	117
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	

	54 
	МУП МОГОК РК "Керчьгортранс"
	г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 21
	49.31.21 - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам;

49.31.22 - деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
	Пассажирские перевозки
	54 ед. транспорта: 40 автобусов, 14 троллейбусов
	-
	31488,7 тыс.руб
	262
	РП-32; ТПС-3;ТПС-4; ТПС-5

1822114 кВт; среднечасовая нагрузка - 191-319 Вт;

максимальная нагрузка - 380 кВт
	собственная крышная котельная
	централизованное для котельной в отопительный период;

25118 куб.м;

среднесуточное потребление от 123 до 234 куб.м/сут;

максимальный часовой расход - 20куб.м./час
	централизованное

1395 куб.м;

среднесуточное потребление от 1,8 до 11,3 куб.м/сут

(среднее значение - 3,8 куб.м/сут);

максимальный часовой расход в течение года - 1,4 куб.м/час
	централизованное

соответствует водоснабжению
	100 м (по данным предприятия в соответствии с СаНПиН)


В пищевой промышленности на территории городского округа Керчь выделяется два направления: рыбохозяйственный комплекс и производство и переработка сельскохозяйственного сырья.

Рыбохозяйственный комплекс представлен 6 предприятиями, занимающимися выловом рыбы (ООО ПК «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая», ООО «Путина», ООО «ПКРП «Белая Русь» и ООО «Керченский рыбокомбинат» (в т.ч. переработка), ООО «Звезда рыбака город Керчь», ООО «АКВА АЛЬЯНС», 8 предприятиями по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов (ООО «Керченский рыбокомбинат», ООО «АКВА АЛЬЯНС», ООО «Во СТО КРАТ», ООО «Пролив», ООО «Крымский берег», ООО «Керчьхолод» и ЧП «Дубовик Л.И.»), ООО «Керченский рыбокомбинат» также занимается производством рыбной муки. В городе функционирует ООО «Гала-Морепродукт», предоставляющее услуги по обработке, заморозке рыбы, хранению замороженной рыбы и изготовлению пищевого льда.

ОАО «Керченский рыбокомбинат» занимается добычей, переработкой и реализацией водных биоресурсов, а также производством рыбной муки.

ООО «Пролив» – один из крупнейших рыбоконсервных заводов, входящих в двойку лидирующих предприятий по производству рыбной консервации, а также являющийся лидером в выпуске шпротной группы.  Объем выпуска достигает 2,5 млн. банок консервов в год, ассортимент насчитывает 28 различных наименований готовой продукции.

Производство и переработка сельскохозяйственного сырья

На территории городского округа Керчь осуществляют свою деятельность 2 предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий: Керченский хлебокомбинат – филиал ГУП РК «Крымхлеб» и ООО «ЗАО «Крым». Керченский хлебокомбинат – филиал ГУП РК «Крымхлеб» выпускает ежедневного около 14 тонн хлеба. Ассортимент продукции насчитывает 45 наименований.

 Филиал ГУП РК «Крымский элеватор» – «элеватор Керченский» (в настоящее время не функционирует) ранее специализировался на производстве муки высшего и 1 сорта, предоставлении услуг по хранению зерна. В настоящее время услуги по хранению и перевалке зерна осуществляет ООО «Зерновой Терминал «АБС».

Сбором, пастеризацией, охлаждением молока, производством цельномолочной продукции занимается филиал «Керченский городской молочный завод» ПАО «Крыммолоко». 

Машиностроение

Транспортное машиностроение является основной отраслью специализации промышленности городского округа, крупнейшей отраслью промышленности по численности работников. В данной отрасли функционируют такие крупные предприятия как ООО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Краншип», ООО «Судоремонтные инновации и технологии», ООО «Фирма «Трал», ООО «КМВ «Фрегат», ООО «Ювас-Транс» их основная деятельность заключается в строительстве и ремонте судов. 

ООО «Судостроительный завод «Залив», основанный в 1938 году, является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым. Его экономические и производственные показатели справедливо позволяют ему считаться бюджетообразующим предприятием города. Завод обладает всем необходимым оснащением и современными техническими возможностями для выполнения комплекса судостроительных и судоремонтных работ на всех стадиях производственного цикла. Основной производственный актив предприятия – сухой док длиной 360 м, шириной 60 м и глубиной 13 м – является одним из крупнейших в Европе. В последние года доковый комплекс ООО «Судостроительный завод «Залив» является основным плацдармом для строительства серии специализированных судов для нефтегазового сектора, среди которых суда сейсмографической разведки шельфа, строительно-монтажные оффшорные суда, а также суда обслуживания буровых платформ. Завод постоянно расширяет номенклатуру своей продукции, сумев параллельно своему основному производственному направлению – судостроению, организовать выполнение судоремонтных работ, а также заказов на изготовление металлоконструкций и продукции судового машиностроения. В настоящее время завод имеет загруженную судостроительную программу.
	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]





ООО «Судоремонтные инновации и технологии» занимается ремонтом, техническим обслуживанием и переоборудованием судов и плавучих средств.

ООО «Керченская морская вервь Фрегат» осуществляет ремонт рыбопромыслового флота и коммерческих судов водоизмещением до 4500 тонн. Специализируется на строительстве малотоннажного стального и стеклопластикового флота. Завод «Фрегат» представляет собой комплекс структурных подразделений, включая причальную и доковую набережные, подходной канал, плавдок, заводские плавсредства. Предприятие «Фрегат» - одно из самых молодых судостроительных предприятий города. Имея ограниченные возможности по техническому вооружению и свободным площадям, тем не менее, завод представляет особый интерес, как у специалистов, так и у клиентов. Данное предприятие нашло свою нишу на внутреннем и зарубежном рынках судостроения и выпускает различные типы портовых буксиров-спасателей мощностью от 2699 до 5070 л.с., а также плавучих кранов грузоподъемностью до 30 т и портовые бункеровщики вместимостью до 1000 куб.м. Завод также проводит ремонтные работы различных типов судов.

ООО «Фирма «Трал» занимается агентированием и снабжением судов во всех портах города Керчь. Также общество производит комплексное обслуживание и комплексный ремонт (ремонт дизельных двигателей, судовых систем и электроснабжения) судов, их переоборудование (включая проектные работы). Компания специализируется на проектировании и постройке буксиров (швартовщиков-кантовщиков).
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ООО «Краншип» является местным представителем группы компаний Craneship, занимающимся строительство полнокомплексных многоцелевых буксиров, плавкранов, барж и плавучих перегрузочных комплексов.

ООО «Ювас Транс» (Керченский судоремонтный завод) – предприятие, занимающееся ремонтом судов различного назначения, а также буксировкой и рейдовым обслуживанием судов. В составе завода 16 производственных цехов и участков. Предприятие имеет мощную энергетическую базу и техническую оснащенность, а также все необходимые гидротехнические сооружения. Предприятие имеет собственный флот – судна-сборщики (СЛВ), грузовое рефрижераторное судно рейдовой доставки, нефтеналивной танкер с широким диапазоном использования.
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Металлообработка
В отрасли обработки металла функционируют ООО «Сталь конструкция», ООО «Юг Интер-Пак», ООО «Фирма «Воля».
ООО «Юг Интер-Пак» производит металлические изделия для укупорки стеклянной тары, осуществляет работы по лакированию и литографированию жести. Основу технологических линий представляют станки европейского производства, позволяющие выпускать качественную конкурентоспособную продукцию. 
Промышленность строительных материалов

Промышленность строительных материалов в городском округе Керчь представлена 3 предприятиями: ООО «АТТИК-ПРОМ», ООО «ГЕНИНВЕСТ», АО «Керченский завод керамики «Сармат», специализирующимися на производстве товарного бетона и растворных смесей различных марок, кирпича керамического. 

Химическая промышленность

Химическая промышленность представлена ООО «Алгеал», специализирующейся на производстве пластмассовой фурнитуры для хозяйственной посуды,  и ООО «Южное сияние-16» осуществляющей производство пластмассовой посуды.

Легкая промышленность

Легкая промышленность представлена ООО «Керченская швейная фабрика». Предприятие является одним из крупных производителей школьной формы и детской деловой одежды, которая выпускается в большом ассортименте и соответствует высокому качеству и современному дизайну.  С 1996 г. фабрика имеет статус базового предприятия по производству школьной формы (Постановление Совета Министров Крыма № 366 от 12.11.1996 г.). 

Полиграфическая промышленность

Полиграфическая промышленность представлена ООО «Керченская городская типография», функционирующим с начала 60-х годов ХХ века. Предприятие предоставляет следующие услуги: офсетная печать, цифровая печать, широкоформатная печать, ксерокопирование, переплетные работы.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производством и распределением газообразного топлива на территории города Керчь занимаются Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 
и ООО «Крымтеплоснабжение». Производством, распределением и отпуском тепловой энергии, а также технической эксплуатацией и обслуживанием теплоэнергетических объектов занимаются филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и филиал АО «Крымтеплоэлектроцентраль «Камыш-Бурунская ТЭЦ».  КРЭС филиала ГУП РК «Крымэнерго» специализируется на производстве и распределении электроэнергии. Также в городе Керчь осуществляет свою деятельность Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма», занимающийся сбором, очисткой и распределением воды.

Планировочная организация промышленных районов и ограничения использования территории

На территории городского округа Керчь можно выделить 6 промышленных зон:

1) Промышленный район Керченской переправы с размещенными на нем предприятиями транспорта и рыбопереработки.

2) Промышленный район металлургического комбината. Промышленный район сформирован на месте бывшего завода им. Войкова и включает в себя металлургические предприятия. К функционирующим предприятиям примыкают пустующие территории, в перспективе, ввиду отсутствия поблизости жилой и общественно-деловой застройки, рекреационных зон, потенциальные для расширения существующих площадок и размещения новых производственных мощностей в сфере машиностроения и металлообработки. Территория снабжена подъездными железнодорожными путями, имеет выезд на внутригородскую транспортную сеть и паромную переправу, имеет достаточно развитую инженерную инфраструктуру, что делает ее инвестиционно привлекательной. В настоящее время на часть незадействованной площадки имеется инвестиционный проект на размещение агропромышленного парка (проект ООО «ТКП «Крымторг»).

3) Центральный промышленный район представлен Керченским морским торговым портом, на базе которого размещены судостроительные предприятия. 

4) Промышленный район Керченского морского рыбного порта.

5) Промышленный район Индустриального шоссе (район бывшего завода Альбатрос). Имеются объекты незавершенного строительства, неиспользуемые разрушенные цеха и производственные помещения.

6) Промышленный район Камыш-Бурун, где расположены предприятия машиностроения, пищевой промышленности (специализирующихся на вылове и переработке рыбы).

Важным аспектом при планировочной организации территории является наличие санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В соответствии с ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 52) в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сельских поселений - территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Размеры таких СЗЗ определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

К I и II классам относятся главным образом химические производства, металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие производства, добыча рудных и нерудных ископаемых, крупные производства цементов, извести и других строительных материалов, связанные с обжигом в печах, крупные тепловые электростанции, работающие на твердом и жидком топливе.

К III классу относятся главным образом текстильные производства, заводы по переработке животных продуктов, а также по обработке древесины.

К IV и V классам относятся главным образом производства по обработке пищевых продуктов.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, среди которых запрет на размещение в зонах жилой, общественно-деловой застройки, рекреационных зон.

СЗЗ или ее часть не могут быть использованы как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Утвержденные проекты СЗЗ на территории городского округа Керчь отсутствуют, у 4 предприятий проект находится на стадии разработки: ООО «КМВ «Фрегат», филиал АО «Крымтеплоцентраль», «КБ ТЭЦ», ООО «Пролив».
В настоящее время в СЗЗ большинства предприятий расположены значительная часть жилой и общественно-деловой застройки, объекты рекреационного назначения, что нарушает требования действующего законодательства.

В связи с этим, предприятиям необходимо выполнить проект по сокращению СЗЗ.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Анализ состояния инженерной инфраструктуры, обеспечивающей  промышленное производство

Электроснабжение

Основными питающими центрами для промышленных предприятий городского округа Керчь являются подстанции 110 кВ:

ПС 110/6 кВ «Целимберная» питает следующие основные предприятия: ООО ПК «Рыболовецкий колхоз имени 1-го Мая», ООО «Керченская рыбопромышленная компания», ООО «Крымский берег», ООО «Путина», Филиал ГУП РК «Керченская паромная переправа», ООО «Звезда рыбака город Керчь»;

ПС 110/10/6 кВ  «Эмаль»: ООО «Гала морепродукт», ГУП РК «Керченский металлургический завод».
ПС 110/10 кВ  «Вторчермет»: ООО «АТТИК-ПРОМ» и ООО «АТТИК- СТРОЙ»;

ПС 110/35/10/6  кВ  «Стекло»: АО «Керамический завод керамики «Сармат»;

ПС 110/10/6 кВ «Центральная»: ООО «Сокровища морей», ООО «Ювас-Транс», ООО «Судостроительные инновации и технологии»

ПС 110/6 кВ «Керченская»: ООО «Юг Интер-Пак», Филиал ГУП РК «Крымхлеб» «Керченский хлебокомбинат», Филиал ГУП РК «Крымский элеватор»-«Элеватор Керченский» (не действует), Филиал АО «Крыммолоко» «Керченский городской молочный завод» (не действует);

ПС 110/6 кВ «Соляная»: ООО «Керчьхолод», ООО «Зерновой Терминал «АБС», ООО «Фирма «Трал»; 

ПС 110/10 кВ «Залив»: ООО «Судостроительный завод «Залив».

В настоящее время практически все подстанции исчерпали запасы мощности, оборудование на подстанциях, а также сети имеют значительный износ. Требуется реконструкция и замена объектов.

Газоснабжение

Газоснабжение промышленных предприятий осуществляется от двух ГРС: ГРС-1 «Керчь» и ГРС-2 «Керчь» посредством газопроводов среднего давления.

Доля газификации промышленных предприятий незначительная. К таким предприятиям относятся: ООО «Пролив», Керченский хлебокомбинат - филиал ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Керченская морская верфь «Фрегат», ООО «Юг Интер-Пак», ООО «Фрма «Воля», филиал ГУП РК «Крымтеплоэлектроцентраль «Камыш-Бурунская ТЭЦ», МУП МОГОК РК «Керчьтранс».

 Система газораспределения имеет высокий процент износа. Требуется реконструкция сетей и сооружений. Реконструкцию газопроводов целесообразно выполнять с заменой стальных газопроводов на полиэтиленовые. Морально устаревшее газовое оборудование необходимо заменить на современное оборудование, покрывающее как нынешний спрос в потребности газом, так и спрос с учетом перспективного развития городского округа. Данные мероприятия положительно скажутся на безопасной и бесперебойной работе всей газотранспортной системы городского округа Керчь.

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Промышленные предприятия имеют как централизованное тепло-, водоснабжение и водоотведение, так и локальные источники.

Анализ состояния транспортной инфраструктуры, обеспечивающей  промышленное производство

Деятельность промышленных предприятий обеспечивается автомобильным, железнодорожным и водным (морским) видами транспорта.

Непосредственно через город, от западной границы до Керченской паромной переправы (терминал Крым морского порта Керчь – порт Кавказ), пересекая западно-северную и восточную часть города проходит международная автомобильная дорога Феодосия-Керчь (в дальнейшем Р-260 «Таврида» Керчь – Феодосия – Симферополь – Бахчисарай, которая обеспечивает важные внешние транспортные связи города, в том числе промышленных предприятий, с главными распределительными узлами Крыма. Автомобильная дорога М-17 выполняет главный автомобильный подъезд к паромной переправе, которая обеспечивает транзитные транспортные потоки из Республики Крым в направлении Южного Федерального округа России и Северного Кавказа.

С западного направления в город подходит однопутная тупиковая железнодорожная линия Джанкой – Владиславовка – Керчь. Железнодорожная линия не электрифицирована. В черте города железнодорожная линия проложена по касательной к северо-западной части города и далее через восточную часть в направлении на восток до Керченской паромной переправы. К главной железнодорожной линии Владиславовка – Керчь присоединяется развитая сеть однопутных подъездных железнодорожных линий, обслуживающих главные промышленные предприятия: морской порт, паромную переправу, рыбный порт, металлургический комбинат. Главная железнодорожная станция города – станция Керчь.

Деятельность морского транспорта представлена Керченским морским портом. Керченский морской порт (ГУП РК «Крымские морские порты») состоит из терминалов, расположенных в разных частях города: Керченская паромная переправа (Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченская паромная переправа»), Керченский торговый порт (Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт»), Керченский рыбный порт (Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский рыбный порт»), Терминал Камыш-Бурун морского порта Керчь.
Потенциал и предпосылки развития промышленного комплекса городского округа

Предпосылки и потенциал развития Промышленного комплекса городского округа Керчь в самой существенной степени основываются на особенностях формирования и развития всего Восточного микрорегиона, которые кратко охарактеризованы ниже по тексту. 

Восточный микрорегион занимает территорию Керченского полуострова, располагается в пределах Керченской холмисто-грядовой степи, площадь территории составляет 3026,2 км2 (11,6% от площади всей Республики Крым). Климат здесь засушливый, среди почв широко распространены черноземы солонцеватые почвы, солонцы каштановые и солончаки. Серьезных препятствий для развития промышленности природно-ландшафтные особенности Керченского полуострова не создают, но определенные ограничения для такого развития существуют. 

Восточный микрорегион обладает выгодным экономико-географическим положением, что будет в значительной степени способствовать формированию и развитию Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса, Промышленного комплекса городского округа Керчь. Город Керчь с прилегающей территорией в современных условиях является своеобразными «Воротами» Республики Крым на материковую часть России. На данный момент сообщение через Керченский пролив, отделяющий Крымский полуостров от остальной части России, осуществляется с помощью Керченской паромной переправы. С 2018-2019 гг. транспортно-географическое положение Восточного микрорегиона и города Керчь существенно улучшится благодаря вводу в строй Керченского мостового (транспортного) перехода. 

Важнейшей составляющей формирующегося территориального транспортно-логистического комплекса города Керчь, Керченской городской агломерации является крупнейший в Республике Крым портовый комплекс. В г. Керчи функционируют Торговый и Рыбный порты, Керченская паромная переправа. В 2015 году грузооборот Керченского портового комплекса составил 7,8 млн. тонн. Оператор Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция» за 2015 год перевез 4,6 млн. человек. 

С советского времени и до 2008 года под г. Керчь (с. Войково) действовал аэропорт, на данный момент аэропорт не функционирует. 

Ресурсно-сырьевой потенциал Восточного микрорегиона представлен запасами горючих полезных ископаемых (газовых месторождений – Северо- и Восточно-Казантипского, Северо-Керченского и Северо-Булганакского, Алексеевского, Придорожного, Поворотного, нефтяных месторождений – Акташского, Семеновского, Владиславовского, Приозерного, Субботинского, структур Лычагина и Абиха), сырья для металлургического производства – флюсовых известняков (Краснопартизанского, Восточно- и Южно-Багеровского месторождений) и железных руд (Керченского железорудного бассейна), фосфористых железных руд (запасы которых концентрируются на трех месторождениях Керченского железорудного бассейна), гипса (Элькеджи-Элинского), керамзитовых глин и кирпично-черепичного сырья. Запасы лечебных грязей концентрируются в пределах прибрежных озер – Чокракского, Тобечикского, Узунларского, Кояшского. Разведано несколько участков минеральных вод в северо-восточной части Керченского полуострова. Восточный микрорегион обладает значительным потенциалом для развития ветряной электроэнергетики, так как здесь наблюдаются ветра с наиболее сильными скоростями и длительные периоды с сохраняющейся ветреной погодой. 

Таким образом, ресурсно-сырьевой потенциал Восточного микрорегиона способствует, в первую очередь, развитию здесь отраслей энергетики, металлургии, промышленности строительных материалов. 

В Восточном микрорегионе проживает 209,1 тысячи человек (11,0% от общего населения Республики Крым; плотность населения – 69,1 чел./км2), из которых 71,1% проживает в городском округе Керчь. Уровень урбанизации Восточного микрорегиона среди микрорегионов Республики Крым, если судить только по значению этого показателя, наибольший – 76,2%. В Восточном микрорегионе в 2015 году наблюдалась наибольшая естественная убыль населения: минус 6,0‰ (среднереспубликанский показатель – минус 2,7 ‰), но миграционный прирост в 2015 году составил 9,0‰. 

Регионообразующим центром Восточного микрорегиона, ядром формирующейся городской агломерации выступает г. Керчь (с численностью населения 148,9 тысячи человек). Опорный каркас расселения состоит из г. Керчь, г. Щелкино (10,6 тысячи человек), поселков городского типа – Ленино (7,7 тысячи человек) и Багерово (4,3 тысячи человек), полимагистрали (состоящей из автомобильной дороги и железнодорожной дороги) Керчь–Феодосия. 

Следовательно, в Восточном микрорегионе можно идентифицировать и прогнозировать взаимосвязанное между собой нарастание процессов урбанизации и аттрактивности для мигрантов его территории, что, несомненно, будет способствовать формированию и развитию Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса, Промышленного комплекса городского округа Керчь. 

Современные внутрирегиональные различия в специализации для Восточного микрорегиона можно выделить следующие: 

1) городской округ Керчь специализируется на судостроении и производстве металлических изделий, производстве электроэнергии, рыбохозяйственном комплексе и переработке сельскохозяйственного сырья, транспортно-логистическом, санаторно-курортном и туристическом комплексах; 

2) Ленинский район специализируется на топливно-энергетическом комплексе, рыбохозяйственном комплексе и переработке сельскохозяйственного сырья, транспортно-логистическом, санаторно-курортном и туристическом комплексах. 

Такие различия в специализации являются существенным и позитивным фактором для оптимального формирования и развития Восточно-Крымского (Керченского) территориального промышленного комплекса. 

Основные конкурентные преимущества Восточного микрорегиона, непосредственно способствующие формированию Восточно-Крымского территориального промышленного комплекса, можно определить следующим образом: 

1. Микрорегион отличает выгодное транспортно-географическое положение – это «Ворота» Крымского полуострова; 

2. Микрорегион отличает наличие уже сравнительно развитого портового комплекса – функционирование ФГУП РК «КМП» «Керченский торговый порт», ФГУП РК «КМП» «Керченский рыбный порт», ФГУП РК «КМП» «Керченская паромная переправа»; 

3. В микрорегионе можно идентифицировать и прогнозировать нарастание процессов урбанизации; 

4. Для микрорегиона характерно наличие запасов нефтегазовых ресурсов, ресурсов для металлургического производства, фосфористых железных руд, сырья для производства строительных материалов; 

5. Микрорегион отличают благоприятные природные условия для развития ветряной энергетики; 

6. На территории микрорегиона уже действует один из трех судостроительных центров России на Черном море. 

Основными проблемами и недостатками развития Восточного микрорегиона в этом аспекте, требующими своего решения и устранения, являются: 

1. Острый дефицит водных ресурсов для питьевых, хозяйственно-бытовых, производственных – промышленных и сельскохозяйственных нужд, орошения; 

2. Высокий износ инженерной и транспортной инфраструктуры (в том числе портовой инфраструктуры); 

3. Негазифицированность некоторых населенных пунктов; 

4. Низкий уровень переработки сельскохозяйственного сырья. 

Основными перспективными направлениями экономического развития Восточного микрорегиона по оптимальному формированию Восточно-Крымского территориального промышленного комплекса, Промышленного комплекса городского округа Керчь, таким образом, являются: 

1. Формирование и развитие транспортно-логистического комплекса (в том числе создание транспортно-логистических центров, развитие морского транспорта, улучшение качества и увеличение пропускной способности автомагистралей); 

2. Развитие сельскохозяйственного и транспортного машиностроения (в том числе создание сборочных производств, производство новых видов судов); 

3. Развитие высокотехнологического производства (производство электроники, приборов, медицинской техники, биотехнологической продукции, композиционных материалов и прочее); 

4. Развитие производств, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию – зерно, виноград, плодоягодную и овощную продукцию, масличные и эфиромасличные культуры, молоко, мясо; 

5. Развитие рыбохозяйственного комплекса (в т. ч. выращивание марикультуры); 

6. Развитие добывающей промышленности (увеличение добычи углеводородов на шельфе, строительных материалов, организация добычи железной руды и фосфоросодержащей железной руды); 

7. Развитие химической промышленности (газохимии, производства неорганических удобрений) и черной металлургии; 

8. Развитие традиционной и возобновляемой (ветряной, солнечной, геотермальной, био-) энергетики; 

9. Развитие производства строительных материалов (цемента, бетона, стальных конструкций, искусственных обжиговых материалов (кирпича и черепицы), строительного стекла, кровельных и отделочных материалов); 

10. Развитие легкой промышленности (кожевенно-обувного, швейного производства); 

11. Развитие подотраслей креативной индустрии; 

12. Развитие отраслей, производящих потребительские товары (мебель, бытовые товары); 

13. Экологизация промышленного производства. 

Анализ инвестиционной активности

В настоящее время подготовлено 7 положительных заключений о реализации следующих инвестиционных проектов в сфере промышленности.

Инвестиционные проекты в сфере промышленности, реализуемые (утвержденные) на территории городского округа Керчь

	№
	Инвестор
	Название инвестиционного проекта
	Место реализации инвестиционного проекта
	Площадь, га

	1. 
	ООО «ГЕН ИНВЕСТ»
	Цементный завод, производство бетона
	г. Керчь, ул. Танкистов, 2
	9,8816



	2. 
	
	
	 г. Керчь, ул. Героев Эльтигена, 4
	5,8381

	3. 
	
	
	 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1
	33,6789



	4. 
	
	
	г. Керчь, ул. Маяка, 14
	14,5876

	5. 
	ПАО «КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
	Реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ 126 МВт
	г. Керчь, Тиритакский спуск, 1
	9,75



	6. 
	
	
	г. Керчь, ул. Маяка, 16
	0,4675

	7. 
	ООО ПКФ «ПРОБСНАБРЕСУРС»
	Строительство завода по производству металлических опор 
	г. Керчь, ул. Л. Толстого, 101
	1,9061

	8. 
	ООО «Черноморская рыбодобывающая компания»
	Создание в Керченском рыбном порту рыбоприемного пункта на базе холодильника и склада генеральных грузов
	г. Керчь, ул. Свердлова, 49
	1,4469

	9. 
	ООО «БиоТех»
	Строительство завода по производству рыбной муки и рыбьего жира в Республике Крым
	г. Керчь, Киммерийское шоссе
	5

	10. 
	ООО «ТКП «Крымторг»
	Агропромышленный парк «Крым»
	г. Керчь, ул. В. Белик, 12 в районе предприятия ООО «КМК» и ООО «КСЗ»
	20


  Анализ состояния инженерной инфраструктуры, обеспечивающей  портовый комплекс

Электроснабжение

Основными питающими центрами для портовых территорий являются подстанции 110 кВ:

ПС 110/6 кВ «Целимберная» обеспечивает Керченскую паромную переправу, ПС 110/10/6 кВ «Центральная» – Керченский торговый порт, ПС 110/6 кВ «Соляная» – Керченский рыбный порт.

В настоящее время практически все подстанции исчерпали запасы мощности, оборудование на подстанциях, а также распределительные сети имеют значительный износ. Требуется реконструкция и замена объектов.

Газоснабжение

Предприятия портового комплекса городского округа Керчь не газифицированы.

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Промышленные предприятия имеют как централизованное тепло-, водоснабжение и водоотведение, так и локальные источники.

Анализ состояния транспортной инфраструктуры, обеспечивающей портовый комплекс

Деятельность портовых предприятий обеспечивается автомобильным, железнодорожным и водным (морским) видами транспорта.

Непосредственно через город, от западной границы до Керченской паромной переправы (терминал Крым морского порта Керчь – порт Кавказ), пересекая западно-северную и восточную часть города проходит международная автомобильная дорога Феодосия-Керчь (в дальнейшем Р-260 «Таврида» Керчь – Феодосия – Симферополь – Бахчисарай, которая обеспечивает важные внешние транспортные связи города, в том числе промышленных предприятий, с главными распределительными узлами Крыма. Автомобильная дорога М-17 выполняет главный автомобильный подъезд к паромной переправе, которая обеспечивает транзитные транспортные потоки из Республики Крым в направлении Южного Федерального округа России и Северного Кавказа.

С западного направления в город подходит однопутная тупиковая железнодорожная линия Джанкой – Владиславовка – Керчь. Железнодорожная линия не электрифицирована. В черте города железнодорожная линия проложена по касательной к северо-западной части города и далее через восточную часть в направлении на восток до Керченской паромной переправы. К главной железнодорожной линии Владиславовка – Керчь присоединяется развитая сеть однопутных подъездных железнодорожных линий, обслуживающих главные промышленные предприятия: морской порт, паромную переправу, рыбный порт, металлургический комбинат. Главная железнодорожная станция города – станция Керчь.

Деятельность морского транспорта представлена Керченским морским портом (ГУП РК «Крымские морские порты»), который состоит из терминалов, расположенных в разных частях города: Керченская паромная переправа (Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченская паромная переправа»), Керченский торговый порт (Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт»), Керченский рыбный порт (Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский рыбный порт»), Терминал Камыш-бурун морского порта Керчь.
Потенциал и предпосылки развития портового комплекса города

В настоящее время портовые предприятия имеют низкую загруженность портовых мощностей (около 25%), что связано в первую очередь с введенными Евросоюзом экономическими санкциями и отказом судовладельцев от сотрудничества с портами Республики Крым, а также отсутствием прямого железнодорожного сообщения материковой части Российской Федерации с Республикой Крым, отсутствием транзитных потоков со стороны Украины.

Важнейшей предпосылкой развития Портового комплекса Керчи является то обстоятельство, что городской округ Керчь является одним из крупнейших центров судостроения и судоремонта, а также морского рыболовства Крыма. 

Привлекательный инвестиционный потенциал Керченского портового комплекса базируется на выгодном географическом положении, высококвалифицированных трудовых ресурсах, богатых традициях промышленного производства и транспортной деятельности Керчи. 

Дополнительным преимуществом для инвестиционной деятельности в городском округе является статус свободной экономической зоны в Республике Крым, в рамках которой созданы условия льготного налогообложения.

Анализ инвестиционной активности

В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденной Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017, предусмотрено строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы 2015-2020гг., финансирование из федерального бюджета в объеме 1,55 млрд. рублей. 
Логистика
Анализ современного состояния транспортных грузовых потоков городского округа Керчи

Фундаментальные геополитические изменения, произошедшие на полуострове Крым в 2014 году, привели к существенным диспропорциям структуры транспортного рынка, одновременно вызвав и дефицит, и избыток транспортных мощностей. Транспортные потоки переориентировались с направления Север–Юг на направление Восток–Запад, с железнодорожного транспорта на автомобильный и воздушный транспорт. 

Проблему создает отсутствие дополнительных мощностей у автомобильных и железнодорожных магистралей по направлению Восток–Запад. Но наиболее развитые перевозочные мощности при этом недоиспользуются. Так в 2015 году морские порты Республики Крым были загружены на 35 %; при общей пропускной способности в 25 млн. тонн, в портах было обработано 8,7 млн. тонн, из которых 7,8 млн. тонн (90 %) приходилось на Керченский морской порт. 

Основной грузопоток поступает через Керченский пролив с участием в перевозке паромной переправы, повышая логистические издержки и розничные цены на отдельные товары. Активное использование логистических схем, включающих автомобильные перевозки через паромную переправу (без перегрузки), связано с отсутствием в Республике Крым логистической инфраструктуры, способной обеспечить консолидацию грузопотоков для доставки крупными партиями, в том числе морским транспортом. 

Город Керчь обладает чрезвычайно выгодным экономико-географическим положением. Город Керчь в современных условиях является "Воротами" Республики Крым на материковую часть России. На данный момент сообщение через Керченский пролив, отделяющий Крымский полуостров от остальной части России, осуществляется с помощью Керченской паромной переправы. 

Важнейшей составляющей формирующегося транспортно-логистического комплекса города Керчь (Керченского территориального ТЛК) является крупнейший в Республике Крым Портовый комплекс Керчи. 

С 2018 года транспортно-географическое положение города Керчь улучшится благодаря вводу в строй Керченского мостового (транспортного) перехода. 

2.4.3 Жилищный фонд

По состоянию на 2015 год жилищный фонд города Керчь составляет 3086,8 тыс. кв. м. Общая площадь жилищного фонда многоквартирных домов по состоянию на 2014 год составляет 2491,409 тыс. кв. м., количество многоквартирных домов – 1574 или 12,62% от общего жилищного фонда городского округа. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, в 2014 году составила 17 кв. м., в 2015 году – 14,54 кв. м.

Динамика развития жилищного фонда городского округа Керчь за 2010 – 2014 годы.
	Показатель
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	Жилищный фонд, тыс. кв. м.
	3065,8
	3071,7
	3068,7
	3078,1
	3086,8

	Введено в эксплуатацию кв. м. общей площади, тыс. кв. м.
	13,5
	1,3
	9,0
	9,4
	8,7


Как видно, площадь жилищного фонда города в рассматриваемый период увеличилась на 0,68% или на 21 тыс. кв. м.  Динамика ввода в эксплуатацию кв. м. общей площади с 2010 года по 2014 год проходит скачкообразно.  Так с 2010 по 2011 гг. наблюдается снижение ввода в эксплуатацию кв. м. общей площади на 90,37% или на 12,2 тыс. кв. м. С 2011 по 2013 гг. происходит увеличение ввода в эксплуатацию кв. м. общей площади почти в 7,23 раза или на 8,1 тыс. кв. м. Затем с 2013 по 2014 гг. снова наблюдается снижение ввода в эксплуатацию кв. м. общей площади на 7,45% или на 0,7 тыс. кв. м.


Строительство — одна из важнейших отраслей муниципального хозяйства, обеспечивающая формирование недвижимой собственности, её эксплуатацию и реконструкцию. Также строительство является основной отраслью межотраслевого инвестиционного комплекса и тесно связано с землепользованием и правом собственности на землю.

В городском округе Керчь функционируют одиннадцать строительных предприятий, среднесписочная численность работников данной сферы составляет 108 человек или 0,46% от общей численности занятого населения.  

Предприятия строительной сферы городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.

	№
	Наименование субъекта
	Тип предприятия
	Адрес
	Вид деятельности

	1. 
	ООО «АТТИК-СТРОЙ»
	Малое
	г. Керчь, ул. Р. Люксембург, 23
	Строительство жилых и нежилых зданий

	2. 
	ООО «Керчьстрой»
	Малое 
	г. Керчь, ул. Генерала Петрова, д.37Б
	Строительство жилых и нежилых зданий

	3. 
	ООО «Антар»
	Малое
	г. Керчь, 

ул. Свердлова, 26, офис 2
	Проектирование (АС, КЖ и ПГС), строительство монолитно-каркасных, кирпичных, деревянных домов "под ключ"

	4. 
	ООО «ЮВИД-групп» 
	Малое
	г. Керчь, 

ул. Айвазовского, 17
	Строительство мобильных сооружений для временного проживания, более известных как бытовки.

	5. 
	ООО «Пирамида»
	Малое
	г. Керчь, ул. Мирошника, д. 28
	Строительство и реконструкция коттеджей, пансионатов; кровельные работы.

сдача объектов под ключ; благоустройство и усадьбы; пристройки террас и веранд; перепланировка квартир, дизайн-проект, ремонт под ключ; поставка стройматериалов

	6. 
	СК «Пантера»
	Малое
	г. Керчь, Ул. Пролетарская, 11
	Предоставление строительно-монтажных услуг

	7. 
	СК «KERCHREMONT» (Керчьремонт)
	Малое
	г. Керчь, ул. Сморжевского, 4
	Предоставление строительно-монтажных услуг

	8. 
	СК «DOMOVIK»
	Малое
	г. Керчь, ул. Мирошника, д. 28 / 30
	Строительство жилых и нежилых зданий

	9. 
	СК «Крым-Стройбыт»
	Малое
	г. Керчь, ул. Старые Дачи, 4
	Строительство мобильных сооружений для временного проживания (строительные вагончики, киоски, охранные помещения и т.д.)

	10. 
	СК «Нива-Газ»
	Малое
	г. Керчь, шоссе Г. Сталинграда 8/2
	Предоставление строительно-монтажных услуг

	11. 
	СК «Городок – стройсервис»
	Малое
	г. Керчь, ул. Генерала Петрова, д. 8а, офис 2
	Предоставление строительно-монтажных услуг


Таким образом, для сферы жилищного строительства в городе Керчь характерен стабильный рост и развитие, что играет немало важную роль для всего муниципалитета, поскольку рост жилого фонда и улучшение его качественных характеристик способствует увеличению населения города, как за счет естественного прироста, так и за счет мигрантов, прибывающих из других районов. Кроме того, улучшение жилищных условий способствует обустройству и экономическому развитию города Керчь.

2.4.4 Рекреационный комплекс

Одним из направлений развития города Керчь является туристско-рекреационная отрасль, которая оказывает стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики. 

В настоящее время муниципальное образование городской округ Керчь не является значимым центром туризма и рекреации. Однако Керчь является выдающимся историческим центром страны, и его потенциал используется недостаточно. 

Основными видами туризма, развитыми на территории города Керчь, являются экскурсионный, историко-образовательный, краеведческий, детский и другие виды туризма. 

Рекреационные земли (кемпинги, дома отдыха) составляют около 153 га или 1,4% от общей площади города, из них земли для рекреационно-оздоровительных учреждений составляют 44,05 га или 0,4%.

В разное время Керчь имела разные названия — Боспор, Киммерия, Воспро, Черкио, Корчев, Пантикапей, а по Керченской земле прошли, сменяя друг друга, киммерийцы, скифы, греки, сарматы, готы, гунны, хазары, печенеги, половцы, славяне.   

На территории современного города находятся древние городища: Пантикапей (VI в. до н.э.), Тиритака, Нимфей и другие. 

Керчь включена в международную программу ЮНЕСКО «Шелковый путь», и является одним из десяти «вечных» городов мира, жизнь в котором не угасала на протяжении 26-веков. 

Ученые уверены - Керчь может претендовать на звание древнейшего города России, ведь она, как минимум, на 6 веков старше Дербента. 

Основой нераскрытого туристического и рекреационного потенциала города Керчь являются: 

· наличие бальнеологических факторов (теплые морские воды Черного и Азовского морей, Керченского пролива); 

· значительное среднегодовое число солнечных дней (около 300);

· песчаные пляжи; 

· целебные грязи и источники минерализованной воды; 

· природные объекты для посещения (действующие грязевые вулканы (9-й км, Солдатская слободка)

· историко-культурный заповедник государственного значения;

· большое количество памятников археологии мирового значения;

· ежегодный международный фестиваль культуры и искусства «Боспорские   агоны»;

· познавательные объекты - Керченский историко-культурный археологический музей (единственный музей такого профиля в странах бывшего СССР); музей морской фауны и флоры Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии; картинная галерея; а также Лапидарий, который по количеству греческих надписей занимает 12-е место среди хранилищ классических эпиграфических памятников мира. В Керченском лапидарии хранятся боспорские древнегреческие надписи, скульптура и архитектурные детали, а также гебраистские и тюркские надгробия.

При этом факторами, сдерживающими развитие рекреационно отрасли, являются: 

· сезонность использования рекреационных ресурсов;

· отсутствие научно-проектных исследований лечебных грязей и минерализованной воды в целях лечения и оздоровления;

· недостаточный уровень развития инфраструктуры (неудовлетворительное состояние улиц, низкое качество питьевой воды, отсутствие канализации в рекреационных зонах);

· низкий уровень комфортабельности рекреационных заведений, гостиниц;

· слабая защищенность археологических памятников от "черной археологии", и т.д.

На территории городского округа расположены 95 памятников культурного наследия, которые внесены в «Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры»,  в т. ч. Царский курган— усыпальница одного из боспорских царей (IV до н. э.); Мелек-Чесменский курган (IV до н. э.); Храм Иоанна Предтечи (VIII-Х вв.); Крепость Ени-Кале (XVIII век), Крепость Керчь (XIX век; форт Тотлебен); Склеп Деметры — всемирно известный античный памятник боспорской живописи, Керченский историко-археологический музей (основан в 1826 году); Золотая кладовая;  Лапидарий. 


Основными достопримечательностями города Керчь являются:

1. [image: image22.jpg]


Городище Пантикапей (V век до н. э.—IV век н. э.) — раскопки на горе Митридат.

Пантикапей, в прошлом сильнейший полис Боспора, ныне — руины древнего города и одна из главных достопримечательностей Керчи. Он находится в самой верхней ее точке, на горе Митридат. Именно там тысячелетия назад появились первые поселения, а затем вырос акрополь. 
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Царский курган — усыпальница одного из боспорских царей (IV век до н. э.).

Царский курган расположен на юго-западном склоне холмистой гряды в 5 км от центра Керчи на окраине поселка Аджимушкай. Царский курган, один из наиболее сохранившихся памятников погребения, датированный IV в. до н.э. По своему назначению напоминает египетские гробницы. Внутри кургана каменный коридор — дромос, приводящий к склепу, где находилась гробница царя. По уровню исполнения гробницы археологи считают, что здесь мог быть погребен царь Левкон I (389 — 349 гг. до н. э.), при котором Боспор достиг могущества и экономического расцвета. Отсюда и название этого погребения [image: image24.jpg]


«Царский курган».

3. Мелек-Чесменский курган (IV век до н. э.).

Мелек-Чесменский курган очень похож на Царский, но существенно меньше по размерам. Есть предположение, что этот курган намного старше и относится к 3 веку до нашей эры. Курган поражает своим размахом: высота достигает 6 м, а диаметр – 60 м. Пространство склепа увеличивается по мере продвижения внутрь. Дромос (коридор) и цела (яма для погребения) представляют единую структуру, так как отсутствует какое-либо разграничение между ними. Коридор постепенно переходит в стены погребальной ямы. Эта особенность склепа придает ему своеобразный и внушительный вид. 
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Большая Митридатская лестница.

Построена в XIX столетии. Лестница довольно большая: состоит из 432 ступеней, которые ведут на гору Митридат (91,4 м). Сама гора Митридат в свою очередь была названа в честь античного правителя Боспорского царства. На вершине горы, в том месте, где сейчас горит Вечный огонь, когда-то возвышался его пышный дворец. О несметном богатстве Митридата и по сей день ходят легенды. 
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Крепость Ени-Кале

Такое непривычное для русского человека название «Ени-Кале» переводится с турецкого как «новая крепость». Место, где была построена крепость Ени-Кале, было стратегически важным: отсюда, с самого узкого места Керченского пролива, можно было максимально контролировать проход морских судов между Азовским и Чёрным морями.  На заре своей истории османская крепость представляла собой мощное трёхъярусное сооружение, защищённое с суши земляным валом и рвом. Она была построена в форме неправильного пятиугольника и занимала разные уровни по высоте. Ров, который окружал цитадель с трёх сторон, был дополнительным ярусом. По углам размещались полубастионы, часть из которых выступала за стены с целью более качественного обстрела. В 19 веке цитадель как военный объект не использовалась, здесь размещался военный госпиталь. После того как госпиталь перестал функционировать, крепость окончательно пришла в запустение. Великая Отечественная война вернула её в ряды стратегически значимых объектов. Вскоре после окончания войны в крепости были проведены реставрационные работы, и её признали архитектурным памятником.
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Крепость «Керчь» (Керченская крепость.
Оборонительное сооружение расположено на двух мысах Ак-Бурун и Павловском. Общая площадь исторической составляет 400 гектаров. Главная гордость крепости Керчь — подземные ходы, с которыми связано множество леденящих кровь легенд и историй. Почти все крепостные сооружения связаны между собой переходами, а крупнейший из них — тоннель длиной 600 м — соединяет Керченскую крепость с береговыми батареями. К слову, даже на сегодняшний день не все из подземных переходов известны.

7. Склеп Деметры
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Склеп Деметры является одной из главных достопримечательностей Керчи, он расположен в центре города. Склеп был открыт в Кречи в 1985 г. Стены и свод склепа представляют собой яркий образец боспорской живописи I-II веков нашей эры, имеющей чисто мифологические сюжеты. Фрески выполнены в цветочном стиле, характерном для декоративной живописи Боспорского царства первой середины I века нашей эры. Богиня Деметра была одной из самых почитаемых у греков. В склепе можно увидеть фрески с изображениями различных мифов о богине Деметре — богине плодородия и земледелия. Также на стенах склепа написаны изображения Гермеса (покровителя странников), Плутона (повелителя царства мертвых) и нимфы Калипсо.

Склеп Деметры вырыт в естественном грунте и представляет собой практически квадратную комнату, размеры которой составляют 2,20х2,75 метра. Склеп покрыт полуцилиндрическим сводом, линия начала которого очерчена декоративным карнизом. Этот декоративный сухарный карниз искусно выполнен красками, создающими эффект его рельефности. Свод склепа украшен росписью. Стены имеют оштукатуренную поверхность, без росписи, имитирующей кладку или облицовку. В стенах склепа имеются три ниши, по обеим сторонам каждой из которых изображены виноградные ветви. Склеп Деметры не был разграблен, и его сокровища целиком дошли до археологов.
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Храм Иоанна Предтечи (VIII-Х вв.)
Со времен княжества Тмутараканского сохранился единственный памятник — Храм Иоанна Предтечи, датированный VIII в. Этот четырехстолпный собор увенчан единственным куполом на барабане. Стены у церкви массивные, сложены из красного кирпича, чередующегося с белокаменным материалом. Архитектура храма является смешением двух стилей – крестово-купольного и базиликанского. Керченский храм имеет яркие отличительные черты, которые выделяют его из остальных церквей.

9. Мыс Фонарь

Название мыса — «Фонарь», переводится с греческого языка, как факел, светоч. Со времен греческой колонизации на мысе фонарь был маяк, обеспечивающий морским судам безопасное прохождение Боспора Киммерийского. Мыс был заселен в 3 веке до н. э. В античное время здесь была древнегреческая колония Парфениум. Сам мыс Фонарь представляет собой скалистое возвышение на границе Азовского моря и Керченского пролива. С его оконечности открываются потрясающие панорамы Азовского моря, Краснодарского края, косы Чушки и паромной переправы.

Во время Второй мировой войны мыс Фонарь был ареной страшных кровавых событий. В 1942 году, во время поспешной эвакуации советских войск, работники маяка, и батарея 571 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, отвлекали на себя внимание фашистских войск. Все гидрографы погибли под вражескими обстрелами, немцы разрушили маяк. В начале ноября 1943 года, параллельно с высадкой десанта на Эльтиген, в Героевке, на берега у мыса Фонарь высадились части Таманской стрелковой дивизии. Это было началом долгого и сложного освобождения города, длившегося полгода. Керчь была окончательно освобождена о фашистов 11 апреля 1944 года.

10. Страусиная ферма «Экзотик»

Страусиная ферма «Экзотик», владения которой занимают территорию площадью 10 гектаров, — популярный объект сельского туризма, расположенный в курортном поселке Подмаячный, являющемся одним из мест отдыха в Керчи. Расстояние от нее до Керченской паромной переправы составляет около двух километров.

Маточное поголовье страусов завезено в Керчь в апреле 2004 года, а в июне того же года на свет появились первые крымские птенцы страусов. С каждым годом общее количество столь экзотической для холмов Керченского полуострова птицы только увеличивается. Этот объект достопримечательностей Керчи открыт для посещения туристами, которые могут увидеть и взрослых страусов, и их птенцов разных возрастов, появившихся на свет здесь же, в Крыму. Посетители страусиной фермы «Экзотик» могут приобрести в качестве необычных сувениров кожу, перья и яйца этих птиц.

Пляжные территории

Важное значение для дальнейшего развития туризма в городе Керчь имеет количество и состояние пляжей, общая площадь которых составляет 75055,49 м2. Перечень пляжей города Керчь представлен в нижеприведенной таблице.

Пляжи города Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.

	№ п/п
	Название и местоположение пляжа
	Форма собственности
	Площадь пляжа, м2
	Происхождение пляжа/характер грунта
	Особенности рельефа побережья
	Помещения и оборудование

	1
	Городской пляж №1

Керченский пролив, Аршинцевская коса
	муниципальная
	42293,63 
	Природный/ песчаный ракушечниковый
	Аршинцевская коса
	Административное здание (спасательный пост, медпункт), спортивные площадки, туалет, пункт общественного питания, теневые навесы, зонты с шезлонгами, детский миникомплекс, аттракционы-горки, раздевалки, душевые, кулеры питьевые

	2
	Пляж «Героевка»

Керченский пролив, район Эльтиген
	муниципальная
	24960 
	Природный/ песчаный
	Прибрежная равнина
	Спасательный пост, административное здание, медпункт, спортивная площадка, детская площадка, туалет, пункт общественного питания, теневые навесы, зонты с шезлонгами, аттракционы-горки, раздевалки. 

	3
	пляж по ул. Московской Керченский пролив, ул. Московская
	муниципальная
	3111,86 
	Природный/ ракушечниковый 
	Береговой уступ
	Спасательный пост, медпункт, спортивный комплекс, туалет, теневые навесы, столы с лавками, раздевалки, питьевые фонтаны, детская и спортивная площадка, миниаквапарк, зонты с шезлонгами

	4
	место отдыха на воде «Водная станция»

Керченский пролив, ул. Набережная, 13А
	Частная
	4690 
	Искусственное/ бетон
	Городская набережная
	Административное помещение, трибуны, вышки, раздевалки.


Рекреационная отрасль города Керчь состоит из 37 рекреационных учреждений. Из них 3 санатория, 3 оздоровительно-рекреационных комплекса, 3 пансионата и 19 баз отдыха, 6 гостиниц и 3 отеля. Емкость данных учреждений составляет 4275 мест, из которых 935 круглогодичных койко-мест.

Среднесписочная численность работников туристско-рекреационной отрасли составляет 514 человек.  

Всего по состоянию на 01.01.2016 г. в учреждениях туристско-рекреационного комплекса отдохнуло 12903 человек, из которых 2715 человек отдохнули в санаториях, 8663 человек – в гостиницах и отелях, и 1525 человек – на базах отдыха.

К наиболее крупным предприятиям санаторно-курортной сферы относятся: База отдыха «Два моря»; База отдыха «Залив»; Пансионат «Эльтиген»; Санаторий «Москва-Крым»; Отель «Меридиан»; лечебно-оздоровительный комплекс «Залив»; База отдыха «Солнечный берег». 

Традиционными территориями для размещения рекреационных учреждений в городе являются районы Подмаячное и Героевское, то есть крайние северная и южная окраины Керчи, что обусловлено планировочными особенностями города, функциональным зонированием, которое сложилось на побережье, характером рельефа прибрежной полосы, дефицитом свободных территорий для формирования полноценных рекреационных комплексов.

Перечень предприятий туристско-рекреационного комплекса города Керчь представлен в нижеприведенной таблице.

Предприятия туристско-рекреационного комплекса города Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.

	№ п/п
	Наименование объекта размещения
	Адрес
	Специализация
	Кол-во койко-мест макс. развертывания
	Кол-во круглогодичных койко-мест
	Среднесписочная численность работающих
	Площадь

	Круглогодичные учреждения

	
	Санаторий «Керчь»
	г. Керчь, ул. Петрухина, 5
	Противотуберкулезный профиль
	50
	50
	36
	1,1

	1. 
	Санаторий «Москва-Крым»
	г. Керчь, ул. Московская,18
	Общетерапевтический профиль, СПА
	502
	350
	101
	6,148

	2. 
	Санаторий «Мечта Тея»
	г. Керчь, пер. Орджоникидзе,5
	Отдых, СПА
	66
	66
	5
	2,264

	3. 
	Отель «Графская пристань»
	г. Керчь, пер. Димитрова,4
	Сдача жилья внаем
	10
	10
	2
	н/д

	4. 
	Отель "Меридиан"
	г. Керчь, ул. Марат, д.9
	Временное проживание
	189
	189
	22
	н/д

	5. 
	Гостиница "Керчь"
	г. Керчь, ул. Кирова, 11
	Временное проживание
	108
	108
	43
	н/д

	6. 
	Гостиница "Море"
	г. Керчь, ул. Свердлова, д.5
	Временное проживание
	17
	17
	5
	н/д

	7. 
	Гостиница "Залив"
	г. Керчь, ул. Курортная, 6-а
	Временное проживание
	40
	40
	52
	н/д

	8. 
	Гостиница "Классик"
	г. Керчь, ул. Курортная, 9/2
	Временное проживание
	27
	27
	-
	н/д

	9. 
	Гостиница "Арабика"
	г. Керчь, ул. Горбульского, д.32
	Временное проживание
	13
	13
	4
	н/д

	10. 
	Отель "Лазурный"
	г. Керчь, ул. Мирошника, д.1-в
	Временное проживание
	15
	15
	4
	н/д

	11. 
	Гостиница "Надежда"
	г. Керчь, ул. Голощапова. д.3
	Временное проживание
	50
	50
	4
	н/д

	Сезонные учреждения

	12. 
	Санаторий-профилакторий «Залив»
	 г. Керчь , ул. Угловая               
	Отдых
	156
	нет
	35
	5,64

	13. 
	Пансионат «Дельфин»
	г.Керчь,    Подмаячное
	Отдых
	120
	нет
	10
	0,43

	14. 
	Пансионат «Коралл»
	 г. Керчь, ул. Г.Петровой, 120
	Отдых
	150
	нет
	25
	1,5

	15. 
	Пансионат «Эльтиген»
	г. Керчь, ул. Г. Петровой, 5
	Отдых
	300
	нет
	10
	4,74

	16. 
	База отдыха «Эльтиген-1»
	г. Керчь, ул. Г. Петровой, 5
	Отдых
	64
	нет
	2
	н/д

	17. 
	База отдыха «Эльтиген-2»
	г. Керчь, ул. Г.  Петровой, 5 
	Отдых
	120
	нет
	2
	н/д

	18. 
	База отдыха «Эльтиген-3»
	г. Керчь, ул. Г. Петровой, 5
	Отдых
	55
	нет
	3
	н/д

	19. 
	База отдыха «Эльтиген-4»
	г. Керчь. ул.Г. Петровой,5
	Отдых
	55
	нет
	1
	н/д

	20. 
	База отдыха «Пролив»
	г. Керчь, Аршинцевская коса, 2
	Отдых
	85
	нет
	10
	0,4527

	21. 
	База отдыха Восход»
	г. Керчь, Подмаячное
	Отдых
	30
	нет
	3
	0,44

	22. 
	База отдыха «Два моря»
	г. Керчь, остров Тузла
	Отдых
	392
	нет
	16
	4,7426

	23. 
	База отдыха «Дружба»
	г. Керчь, ул. Косоногова, 3
	Отдых
	45
	нет
	4
	1

	24. 
	База отдыха «Жемчужный»
	г. Керчь, ул. Косоногова 1
	Отдых
	30
	нет
	2
	0,2052

	25. 
	 База отдыха «Залив»
	г. Керчь,  ул. Г. Петровой, 65
	Отдых
	250
	нет
	10
	2,0153

	26. 
	База отдыха «Любава»
	г. Керчь, ул. Косоногова, 7-б
	Отдых
	50
	нет
	8
	0,1886

	27. 
	База отдыха «Прибой»
	г. Керчь, Подмаячное 
	Отдых
	320
	нет
	19
	1,032

	28. 
	База отдыха «Реставратор»
	г. Керчь, ул. Косоногова, 5
	Отдых
	120
	нет
	5
	0,778

	29. 
	База отдыха «Рудный»
	г. Керчь, ул. Косоногова, 23
	Отдых
	68
	нет
	6
	1,3851

	30. 
	База отдыха «Свет маяка»
	г.Керчь, Подмаячное
	Отдых
	130
	нет
	7
	н/д

	31. 
	База отдыха «Сказка»
	г. Керчь, Аршинцевская коса
	Отдых
	60
	нет
	5
	0,279

	32. 
	База отдыха «Солнечный берег»
	г. Керчь, ул. Г. Петровой, 118-а
	Отдых
	156
	нет
	10
	1,4101

	33. 
	База отдыха «Черноморская»
	г. Керчь, ул. Г. Петровой, 33
	Отдых
	180
	нет
	20
	1,8

	34. 
	База отдыха «Энергетик»
	г. Керчь, ул. Косоногова, 7
	Отдых
	42
	нет
	3
	0,1753

	35. 
	Оздоровительно-рекреационный комплекс РК «Чайка»
	г. Керчь, ул Нижнеприморская, 19
	Отдых
	150
	нет
	15
	0,98

	36. 
	Оздоровительно-рекреационный комплекс «Боспор»
	г. Керчь, ул. Первых космонавтов,11
	Отдых, заболевания органов дыхания
	60
	нет
	5
	0,96

	
	Итого 
	4275
	935
	514
	-


Таким образом, можно сделать вывод о том, что Керчь славится своей богатой историей, традициями и обычаями, наследием предков многих национальностей. В городе есть древние курганы и склепы, разрушенные городища, уникальные культовые здания, обелиски и монументы, уникальные архитектурные сооружения. Именно поэтому рекреационная отрасль, как одна из перспективных отраслей развития города может обеспечить новые рабочие места для жителей Керчи и будет стимулировать развитие смежных отраслей - производство строительных материалов, пищевой промышленности и т. п.

Но для дальнейшего полноценного развития туристско-рекреационного комплекса в городском округе Керчь необходимо:

· развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

· освоение и развитие перспективных видов туризма, в том числе организация сети туристических маршрутов; 

· создание современной сети объектов лечебно-оздоровительного и туристического назначения (бальнеолечебниц, санаториев-профилакториев, туристических баз, спортивно-тренировочных баз и т.д.) круглогодичного функционирования.
Места отдыха
	№
п/п
	Наименование объекта, кв.м.
	Фактическая площадь
	Состояние объекта
	Мероприятия
	Экспликацион-ный № на карте ГП-8

	
	Парки
	
	
	
	

	1
	Центральный парк культуры и отдыха 
	4,22 га
	удовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений
	8.1

	2
	Молодёжный парк

 
	10,27 га
	удовлетворительное
	Сухостойные деревья, Требуется высадка зелёных насаждений
	8.2

	3
	Ландшафтный парк «Казённый сад» 
	20,71 га
	неудовлетворительное
	Сухостойные деревья, Много бытового мусора, необходимы тротуары.
	8.3

	4
	Парк Комсомольский 


	13,62 га
	удовлетворительное
	Сухостойные деревья, Требуется высадка зелёных насаждений
	8.4

	5
	Парк им. Ю.А. Гагарина 


	3,62 га
	удовлетворительное
	Сухостойные деревья. Требуется высадка зелёных насаждений
	8.5

	6
	Парк культуры и отдыха им. П.Л. Войкова 
	11,04 га
	
	Сухостойные деревья. Требуется высадка зелёных насаждений
	8.6

	7
	Парк в больничном городке №2
	
	удовлетворительное
	
	8.7

	
	Скверы
	
	
	
	

	8
	Сквер им. Т.Г. Шевченко
	0,8871 га
	удовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений
	8.8

	9
	Сквер центральный ГИК-1 
	0,9293
	удовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений
	8.9

	10
	Сквер центральный - 2
	нет данных
	удовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений
	8.10

	11
	Приморский сквер 
	1,1531 га
	удовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений
	8.11

	12
	Сквер им. В. Дубинина
	0,3157 га
	удовлетворительное
	
	8.12

	13
	Сквер Митридата 
	2,63 га
	удовлетворительное
	
	8.13

	14
	Площадь им. В.И. Ленина сквер воинам интернационалистам
	1,5287 га
	удовлетворительное
	Требуется высадка • зелёных насаждений
	8.14

	15
	Предтеченский сквер
	0,1475 га
	удовлетворительное
	
	8.15

	16
	Сквер Алёнка 
	0,8537 га
	удовлетворительное
	
	8.16

	17
	Сквер Мира 
	0,5516 га
	удовлетворительное
	Требуется ремонт подпорной стены
	8.17

	18
	Сквер Славы 
	0,2260
	удовлетворительное
	
	8.18

	19
	Сквер «Аллея выпускников»
	2,05 га
	удовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений и цветов
	8.19

	20
	Сквер Чернобыльцам по ул. Айвазовского (140 кв.м.)
	0,0642 га
	удовлетворительное
	
	8.20

	21
	Сквер дружбы Украины и России
	0,1979 га
	неудовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений и цветов
	8.21

	22
	Сквер у здания Морского рыбного порта
	1,45 га
	удовлетворительное
	Требуется высадка зелёных насаждений
	8.22

	23
	Сквер в районе гостиницы «Меридиан»
	0,8330 га
	удовлетворительное
	
	8.23

	24
	Сквер у кинотеатра Украина (5000 кв.м.)
	0,3321 га
	удовлетворительное
	
	8.24

	25
	Сквер Генеалогическое дерево
	0,0672 га
	удовлетворительное
	
	8.25

	26
	Сквер К. Маркса (758 кв.м.)
	0,0816 га
	удовлетворительное
	
	8.26

	27
	Сквер им. Пирогова
	0,4424 га
	удовлетворительное
	
	8.27

	28
	Сквер на кольце 1 ул. им. Пирогова
	0,0439 га
	удовлетворительное
	
	8.28

	29
	Сквер у стоматологии ул. им. Пирогова
	0,1065 га
	удовлетворительное
	
	8.29

	30
	Сквер у стадиона 50 лет Октября
	0,6559 га
	удовлетворительное
	
	8.30

	31
	Сквер на Горьковском кольце
	0,0772 га
	удовлетворительное
	
	8.31

	32
	Сквер в районе Дворца Корабелов
	0,6978 га
	удовлетворительное
	
	8.32

	33
	Сквер в районе Дома культуры железорудного комбината.
	0,7258 га
	удовлетворительное
	
	8.33

	34
	Сквер «Бульвар пионеров»
	0,2990 га
	удовлетворительное
	
	8.34

	35
	Сквер Летчикам
	1,5803 га
	удовлетворительное
	
	8.35

	36
	Сквер в районе пляжа «Молодёжный»
	0,9817 га
	удовлетворительное
	
	8.36

	37
	Сквер в районе пляжа «Сморжевский»
	1,6486 га
	удовлетворительное
	Зона отдыха
	8.37

	38
	Сквер в районе пляжа «Черепашка»
	2,5615 га
	удовлетворительное
	Зона отдыха
	8.38

	39
	Сквер 23 Мая (752 кв.м.)
	0,1596 га
	удовлетворительное
	
	8.39

	8.40
	Городская набережная
	1,99 га
	неудовлетворительное 
	Требуется капитальный ремонт подпорной стены, высадка зелёных насаждений
	8.40


В проекте генерального плана площади существующих парков, скверов и мест отдыха изменять в сторону уменьшения не планируется.
Городской лес

На территории городского округа зона городских лесов занимает 803 га. Согласно со ст. 102 «Лесному кодексу Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017) городские леса относятся к защитным лесам. 
В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В городских лесах запрещаются виды деятельности:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
Изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

2.4.5 Современное состояние социальной инфраструктуры

2.4.5.1 Учреждения образования

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей. Образование является частью процесса социализации личности, а учреждения образования координируют деятельность множества людей, направленную на удовлетворение такой социально значимой потребности, как потребности в обучении подрастающих поколений, передачи им научных и практических знаний, ценностей, идеологии, социальных норм, аспектов воспитания, профессиональных умений и навыков. Для реализации этой деятельности в обществе сформирована система образовательных учреждений: детские сады, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования и техникумы.

Дошкольные учреждения. 

По состоянию на 01.11.2016 г. на территории городского округа Керчь функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение. Общая вместимость этих учреждений составляет 5240 мест. Фактическая наполняемость учреждений 4354 человека. Уровень охвата детей дошкольного возраста детскими садами составляет – 100%. Общая площадь дошкольных учреждений составляет 19,26 га.

Перечень детских дошкольных учреждений города Керчь представлен в нижеприведенной таблице. 

Дошкольные учреждения города Керчь по состоянию на 01.11.2016 г.*
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Проектная мощность
	Количество детей
	Площадь земельного участка, м2

	1. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №2 «Капелька» 
	298330, г.Керчь,

Индустриальное шоссе, д. 1-а
	310
	262
	7923

	2. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №6 «Радуга» 
	298319, г.Керчь, ул.Кирова, д. 97
	640
	543
	19101

	3. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеек» 
	298324, г.Керчь, ул.Заречная, д. 26
	220
	218
	9859

	4. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №14 «Кораблик» 
	298324, г.Керчь, ул.Кошевого, д. 27
	280
	249
	8754

	5. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №15 «Дельфин» 
	298320, г.Керчь, ул.Марата, д.17
	270
	200
	8837

	6. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №16 «Золотая рыбка»
	298307, г.Керчь, ул.Провалова,37
	100
	91
	5056

	7. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №20 «Дельфин» 
	298329, г.Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.8а
	240
	129
	11454

	8. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №25 «Солнечная поляна» 
	298302, г.Керчь, ул.Крупской, д.10
	100
	112
	4024

	9. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №28 «Орленок» 
	298306, г.Керчь, ул. 1-й Пятилетки, д.29
	380
	381
	17349

	10. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №32 «Дюймовочка» 
	298300, г.Керчь, ул.Юных Ленинцев, д.19
	400
	390
	13087

	11. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №37 «Золотая рыбка»
	298318, г.Керчь, пер. 3-й Портовый, д.11
	410
	410
	13013

	12. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №40 «Колобок» 
	298300, г.Керчь, ул.Мирошника, д.10
	100
	89
	2116

	13. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения №46 «Солнышко» 
	298310, г.Керчь, ул.Толстого, д.42
	90
	56
	6158

	14. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №47 «Барвинок» 
	298309, г.Керчь, ул.Орджоникидзе, д.113
	120
	134
	6754

	15. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №51 «Журавушка» 
	298312, г.Керчь, ул.Фурманова, д.63-а
	280
	114
	15596

	16. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №52 «Жемчужинка» 
	298306, г.Керчь, ул.Энгельса, д.8
	120
	132
	7128

	17. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек» 
	298310, г.Керчь, ул.Толстого, д.68
	220
	179
	8900

	18. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №54 «Калина» 
	298309, г.Керчь, ул.Орджоникидзе, д.86
	320
	175
	12000

	19. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №55 «Хрусталик» 
	298330, г.Керчь, ул.Ворошилова, д.27-а
	260
	205
	11239

	20. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №60 «Радуга»
	298329, г.Керчь, ул.Ворошилова, д.7
	280
	186
	1210

	21. 
	МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад №63 «Теремок» 
	298310, г. Керчь, ул.Орджоникидзе, д.42
	100
	99
	3042

	
	ИТОГО:
	
	5240
	4354
	192600


* Письмо Управления образования Администрации города Керчь № 01-28.19/2917 от 09.11.2016 г. 
Школьные учреждения. 

На территории городского округа Керчь 21 общеобразовательная школа общей вместимостью 19796 мест, в которых обучается 11040 учащихся, из них 4617 человек в первой ступени (1-4 классы), 5287 человек во второй ступени (5-9 классы) и 1136 человек в третьей ступени (10-11 классы). Уровень охвата детей школьного возраста образовательными учреждениями – 100%. При этом на текущий момент емкость школьных учреждений превышает 80%.

Перечень общеобразовательных школьных учреждений города Керчь представлен в нижеприведенной таблице.

Общеобразовательные школьные учреждения города Керчь по состоянию на 01.11.2016 г.*
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Проектная мощность
	Фактическая наполняемость учреждения, чел
	Площадь земельного участка, м2

	
	
	
	
	1-4 кл.
	5-9 кл.
	10-11 кл.
	Всего
	

	1. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина»
	298302, г.Керчь, ул.Пирогова, д.8
	700
	248
	293
	106
	647
	9689,3

	2. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 2»
	298300, г.Керчь, ул. Гудованцева, д.10
	960
	248
	309
	69
	626
	15300

	3. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А.С. Пушкина»
	298302, г.Керчь,

ул. Ж. Дудник, д.36
	1280
	375
	344
	62
	781
	20775

	4. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 5» 
	298312, г.Керчь, ул.Гагарина, д.29
	780
	134
	135
	50
	319
	18249

	5. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 9»
	298300, г.Керчь, ул.Пирогова, д.12-А
	450
	148
	149
	19
	316
	4790

	6. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №10» 
	298307, г.Керчь, ул. Международная, д.44
	300
	92
	140
	26
	258
	14388

	7. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №11» 
	298310, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.24
	880
	185
	162
	50
	397
	16447

	8. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 12»
	298328,

г.Керчь, ул. Ворошилова, д.7
	1568
	393
	432
	76
	901
	22140

	9. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 13» 
	298310, г.Керчь, ул.  Л.Толстого, д.139
	560
	142
	168
	59
	369
	11134

	10. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 
	298312, г.Керчь, ул.Фурманова, д.67
	930
	165
	163
	48
	376
	25250

	11. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик» 
	298306, г.Керчь, ул.Войкова, д.24
	880
	128
	156
	51
	335
	9465,2

	12. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 19 с углубленным изучением английского языка»
	298324, г.Керчь, ул.Осипенко, д.2
	1280
	218
	302
	50
	570
	17037

	13. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 22 имени Героев Аджимушкайских каменоломен» 
	298328, г.Керчь, ул.Коммунаров, д.49
	143
	52
	61
	0
	113
	11020

	14. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 23» 
	298330, г.Керчь, ул.Ворошилова, д.29
	1568
	474
	448
	92
	1014
	34068

	15. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 24»
	298328, г.Керчь,

Шоссе Героев Сталинграда, д.46
	1176
	84
	139
	14
	237
	28241

	16. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 25» 
	298318, г.Керчь,

ул. Кирова,

д.75-А
	1000
	166
	165
	51
	382
	18052

	17. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 26»
	298319, г.Керчь, ул.Кирова, д.113
	1700
	480
	575
	110
	1165
	33998

	18. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа - морской технический лицей» 
	298309, г.Керчь, пер.Юннатов, д.6
	760
	268
	347
	54
	669
	14233

	19. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа - гимназия № 1» 
	298319, г.Керчь, ул.Студенческая, д.5
	1320
	329
	394
	54
	777
	26192

	20. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа - гимназия № 2 имени В.Г.Короленко» 
	298300, г.Керчь, ул.Театральная, д.34
	615
	189
	273
	77
	539
	5215

	21. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 28» 
	298300, г.Керчь, ул.Кавказская, д.1
	946
	99
	132
	18
	249
	15342

	22. 
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская специальная школа-интернат»
	298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, д.11
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская специализированная школа-интернат»
	298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. 12 апреля, д. 20
	
	
	
	
	
	

	
	     ИТОГО:
	
	19796
	4617
	5287
	1136
	11040
	371025,5


* Письмо Управления образования Администрации города Керчь № 01-28.19/2917 от 09.11.2016 г. 
Учебно-воспитательный комплекс.

На территории города Керчь функционирует образовательное учреждение регионального значения ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств». 

Общая вместимость образовательного учреждения составляет 692 места, фактическая наполняемость 631 человек, из них 138 человек в дошкольном отделении, 181 человек в первой ступени (1-4 классы), 239 человек во второй ступени (5-9 классы) и 73 человека в третьей ступени (10-11 классы).
Стоит отметить, что в лицее 176 человек обучается из других регионов Крыма, что составляет 27% от общего количества учащихся.
Также около 30% обучающихся в образовательном учреждении относятся к социальным категориям (малообеспеченные, многодетные, опекаемые, семьи, где дети – инвалиды и дети группы риска).

В Учебно-воспитательном комплексе 6 групп дошкольного отделения и 22 класса, из них 8 классов уровня начального общего образования, 10 классов уровня основного общего образования и 4 класса уровня среднего общего образования.
По состоянию на 01.01.2017г. в ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» работает 270 человек, из них 155 – педагогические работники.
В образовательном учреждении реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также программы музыкально-хореографического образования. 
На базе 5–7 классов функционируют классы с военно-музыкальной направленностью обучения и воспитания.

В старшей школе система учебно-воспитательной и научно-методической работы ориентирована на обеспечение образования физико-математического и историко-филологического профилей.

На музыкально-хореографическом отделении обучение ведется по трем направлениям:

- Инструментальное (фортепиано, скрипка, виолончель, народные и духовые инструменты). 

- Вокально-хоровое отделение (хоровое отделение мальчиков, класс вокала, фольклорный ансамбль, академический хор девочек)

- Хореографическое отделение.
Учреждения учебно-воспитательного комплекса города Керчь по состоянию на 01.11.2016 г.*

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Проектная мощность
	Фактическая наполняемость учреждения, чел
	Площадь земельного участка, м2

	
	
	
	
	Дошкольное отделение
	1-4 кл.
	5-9 кл.
	10-11 кл.
	

	1. 
	ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств»
	298309, г. Керчь, ул. Курортная, 4
	142 – дошкольное отделение

550 – школьное отделение
	138
	181
	239
	73
	

	
	ИТОГО
	
	692
	631
	


* Отчет по итогам самообследования ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» за 2015-2016 учебный год

В образовательном учреждении большое внимание уделяется физическому воспитанию, созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Оборудован спортивный зал для проведения уроков по физической культуре и спортивных секций, теннисный и гимнастический залы. На территории комплекса расположен стадион и оборудованная спортивная площадка.
В ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» организованы следующие спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, пулевая стрельба, а также шашки.

С целью повышения уровня физической подготовленности учащихся, популяризации спорта, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой, выявления одаренных детей, в образовательном учреждении проводится Спартакиада.
Учреждения дополнительного образования.

По состоянию на 01.11.2016 г. на территории городского округа Керчь функционирует 6 учреждений дополнительного образования. Общая вместимость этих учреждений составляет 2897 мест. Фактическая наполняемость учреждений 3616 человек. Уровень охвата составляет – 80%. При этом наблюдается переполненность учреждений дополнительного образования.

Перечень учреждений дополнительного образования представлен в нижеприведенной таблице.

Учреждения дополнительного образования города Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.*
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Юридический адрес
	Тип учреждения
	Проектная мощность
	Количество детей

	1. 
	МБУДО города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества»
	298319, г. Керчь, ул. Кирова, д.89
	Дом творчества
	950
	900

	2. 
	МБУДО города Керчи Республики Крым «Дом детского и юношеского творчества»
	298310, г. Керчь, 
ул. Орджоникидзе, д.45
	Дом творчества
	650
	550

	3. 
	МБУДО

города Керчи Республики Крым «Центр научно-технического творчества»
	298302, г. Керчь,

ул. Пирогова, д.4
	Станция юных техников
	150
	280

	4. 
	МБУДО города Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия»
	298329, г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.46
	Станция юных натуралистов
	90
	315

	5. 
	МБУДО города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки»
	298302, г. Керчь,

ул. Маршала Еременко, д.9
	ДЮСШ
	300
	950

	6. 
	МБОУ города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебно-производственный комбинат «Профцентр»
	298300, г. Керчь, ул. Советская, д. д.36
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	757
	621

	7. 
	МБУДО «Детская школа искусств им. Сердюка»
	г. Керчь, ул. Войкова, д.30
	Школа искусств
	220
	631

	8. 
	МБУДО «Детская музыкальная школа №1» (городской культурный центр им. Ю. Богатикова)
	г. Керчь, ул. Свердлова, д.6
	Музыкальная школа
	Малый зал – 200

Большой зал - 500
	220

	9. 
	МБУДО «Детская музыкальная школа №2»
	г. Керчь, ул. Льва Толстого, 51
	Музыкальная школа
	80
	-

	10. 
	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Космос»
	298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Старая дача, д.1
	
	
	В настоящее время не функционирует

	
	ИТОГО
	
	
	
	


* Письмо Управления образования Администрации города Керчь № 01-28.19/2917 от 09.11.2016 г.
Учреждения среднего профессионального образования.

На территории города Керчь функционируют 6 учреждений среднего профессионального образования. Общая вместимость учреждений составляет 4540 мест, фактическая наполняемость – 1846 человек.
Учреждения среднего профессионального образования города Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.*
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Проектная мощность
	Кол-во учащихся, чел.

	1
	ГБПОУ Республики Крым «Керченский морской технический колледж»
	298329, Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Свердлова, 55
	720
	238

	2
	ГБПОУ Республики Крым «Керченский технологический техникум»
	298313, Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Орджоникидзе, 2
	690
	310

	3
	ГБПОУ Республики Крым "Керченский политехнический колледж»
	298306, Республика Крым, г. Керчь, ул.Войкова, 1
	2500
	809

	4
	ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»
	Г. Керчь, ул. Дудник, 11
	630
	489

	
	ИТОГО
	
	4540
	1846


* Схема территориального планирования Республики Крым Том 2 Современное состояние и развитие социальной инфраструктуры
Учреждения высшего образования.

На территории города Керчь функционируют следующие учреждения высшего образования:

Учреждения высшего профессионального образования города Керчь по состоянию на 01.01.2016 г.*
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Проектная мощность
	Кол-во учащихся, чел.

	1
	Керченский государственный   морской технологический университет
	г. Керчь, ул. Оржоникидзе, 82.
	
	

	2
	Керченский учебно-консультационный пункт Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический университет» (г. Симферополь)
	г. Керчь, 

ул. Набережная, 2 
	420
	200

	
	ИТОГО
	
	
	


* Схема территориального планирования Республики Крым Том 2 Современное состояние и развитие социальной инфраструктуры
Основные показатели, характеризующие сферу образования по состоянию на 01.07.2016 г. представлены в нижеприведенной таблице.

В отрасли трудится 912 педагогов, из них 309 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 218 чел. – первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 365 чел.

Показатели деятельности сферы образования города Керчь по состоянию на 01.07.2016 г.*
	                                      Показатели
	По состоянию на 01.07.2016 г.

	Число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы, без дошкольных организаций на капремонте), единиц
	21

	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, человек
	4354

	Очередность в дошкольные образовательные организации (чел.), в т. ч.:
	3379

	- в возрасте от 0-3 лет 
	2338

	- в возрасте от 0-7 лет
	3379

	Число общеобразовательных организаций
на начало учебного года, всего
	21

	Число структурных подразделений (филиалов) 
общеобразовательных организаций
	-

	Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов), всего
	11040

	Количество внешкольных учреждений/в них секций и кружков
	5/200

	Численность обучающихся во внешкольных учреждениях, чел.
	3616


* Социально-экономический паспорт городского округа Керчь
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории города Керчь сформирована развитая система образовательных учреждений, которая представлена детскими садами, общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного и профессионального образования.

2.4.5.2 Здравоохранение

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения. Система здравоохранения на территории городского округа Керчь представлена: 8 городскими больницами, родильным отделением на 147 коек, стоматологической поликлиникой, Керченским психоневрологическим диспансером и ГУП РК "Профилактическая дезинфекция г. Керчь". Также в городе функционирует ГАОУ среднего профессионального образования РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» и ГБУ РК "Централизованное автохозяйство г. Керчи". Общее количество коек составляет 1418, из которых 1210 круглосуточного пребывания. 
Также на территории города Керчь функционирует 31 аптека и аптечные магазины, 3 аптечных киоска и пункта, общей площадью 358,8 кв. м.

Перечень учреждений здравоохранения города Керчь по состоянию на 01.06.2016 г.  представлен в нижеприведенной таблице. 
Учреждения здравоохранения города Керчь по состоянию на 01.06.2016 г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, местоположение
	Количество коек
	Мощность амбулат. - поликлин. подразд., посещ. в смену
	Год постройки/ % износа 
	Численность штата

	
	
	
	Круглосуточного пребывания
	Дневного стационара
	
	
	

	1
	ГБУЗ РК «Керченская больница им.Н.И.Пирогова»
	г. Керчь, ул. Жени Дудник, 1
	217
	30
	
	
	

	2
	ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 2»
	г. Керчь, ул. 12 Апреля, 1
	202
	72
	
	
	

	3
	ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3»
	г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53
	189
	59
	
	
	

	4
	ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница»
	г. Керчь, ул. Чкалова, 25 
	75
	25
	
	
	

	5
	ГБУЗ РК «Керченский родильный дом»
	г. Керчь, ул. Крупская, 25 
	135
	12
	
	
	

	6
	КФ ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический  клинический диспансер имени В.М.Ефетова»
	г. Керчь, ул. Орджоникидзе 66.
	42
	
	
	
	

	7
	ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер» 
	г. Керчь, ул. Парковая, 6 
	190
	
	
	
	

	8
	ГБУЗ РК «Кожно-венерологический диспансер»
	г. Керчь, ул. Самойленко, 9
	30
	
	
	
	

	9
	ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» ОСП «Керченский противотуберкулезный диспансер»
	г. Керчь, ул. Героев Сталинграда, 25
	80
	
	
	
	

	10
	ГБУЗ РК «Керченская городская больница на водном транспорте»
	г. Керчь, ул. Митридатская, 47А
	50
	10
	
	
	

	11
	ГАУЗ РК «Керченская стоматологическая поликлиника» 
	г. Керчь, ул. Пирогова, 2-а 
	-
	-
	375
	1972
	

	
	ИТОГО
	
	1210
	208
	
	
	


Перечень структурных подразделений скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», расположенных на территории городского округа Керчь Республики Крым, по состоянию на 01.06.2016 г. представлен ниже.
Структурные подразделения скорой медицинской помощи города Керчь по состоянию на 01.06.2016 г.*
	№
	Наименование
	Адрес

местонахождения
	Количество

автомобилей

шт.
	Обслуживаемые

населенные

пункты

	1
	Подстанция 12 «Центр»
	г. Керчь, ул. Карла Маркса, 26
	9
	Городской округ Керчь, с. Войково, с. Курортное, с. Бондаренково, пос. Егорово

	2
	Подстанция 13 «Камыш»
	г. Керчь, ул. Парковая, 1
	3
	Городской округ Керчь, с. Заветное, с. Костырино, с. Яковенково, с. Приозерное, с. Огоньки, с. Челядиново

	3
	Подстанция 14 «Завод»
	г. Керчь, ул. Войкова, 18/4
	3
	Городской округ Керчь, с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино

	
	ИТОГО
	
	15
	


* Письмо ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 

Стоит отметить, что на территории города Керчь до 2006 года функционировала молочная кухня городской детской больницы. На основании приказа Управления здравоохранения города Керчь от 02.11.2006 г. № 187 «О реорганизации молочной кухни детской больницы», а также постановления главного государственного врача гор СЭС города Керчь от 19.10.2006 г. молочная кухня была закрыта. Помещение молочной кузни реконструировано под пищеблок, который осуществляет свою деятельность по настоящее время. 

Закрытие молочной кухни было связано с нерентабельностью, так как стали широко использоваться адаптированные молочные смеси для питания детей 1 года жизни, а также имелся малый ассортимент выпускаемой продукции, что сказалось на уменьшении объема выпускаемой продукции молочной кухни.

Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений здравоохранения на территории городского округа Керчь по состоянию на 01.07.2016 г., представлена ниже. Так, темп роста количества коек по сравнению с прошлым годом составил 124,41 %. При этом общее количество больничных учреждений снизилось на 8,33%. Также наблюдается рост численности врачей почти в 2 раза, при этом численность среднего медицинского персонала снизилась на 2,34%. 
Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений здравоохранения города Керчь по состоянию на 01.07.2016 г.*
	                            Показатели
	По состоянию на 01.07.2016 г.

	Количество больничных учреждений, всего ед./ в них коек
	11/1418

	Количество больничных коек на 10 тыс. населения, ед.
	90,77

	Родильное отделение / в нем коек
	1/147

	Численность врачей, чел.
	840

	Численность среднего медицинского персонала, чел.
	1000

	Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
	56,4

	Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас.
	67,14

	Детские санатории / количество мест
	-


* Социально-экономический паспорт городского округа Керчь

2.4.5.3 Социальная защита населения

Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой Департамента труда и социальной защиты населения Администрации городского округа Керчь.

В городе Керчь также функционирует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчь Республики Крым «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (г. Керчь, ул. Клары Цеткин, д.9), осуществляющее деятельность по уходу с обеспечением проживания, а также дошкольное и дополнительное образование детей и взрослых.

Предоставлением социальных услуг населения в настоящее время занимается Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи». (г. Керчь, ул. Сморжевского, 1, подъезд 1), подведомственное Министерству труда и социальной защиты Республики Крым. 
Данное учреждение состоит из: 
1. Отделения социального обслуживания на дому;
2. Отделения социально-медицинского обслуживания граждан, проживающих компактно в специальном жилом доме пожилых граждан и инвалидов (Дом пенсионеров) – г. Керчь, ул. Сморжевского, 1, подъезд 1;

3. Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

4. Отделения срочного социального обслуживания – г. Керчь, ул. Кирова, 5, каб.255;

5. Социально–реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов – г. Керчь, ул.  Еременко, 9;

6. Организационно-методического отделения (в количестве одного) – г. Керчь, ул. Сморжевского, 1.

Отделения социального обслуживания на дому предназначены для временного или постоянного оказания гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с пожилым возрастом, инвалидностью, не имеющим родственников, или родственники которых не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, а также детям-инвалидам, проживающим совместно с инвалидами и (или) лицами старше трудоспособного возраста, социальных услуг на дому. Деятельность отделений направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в привычной обстановке и поддержание их социального и физического статуса.

Отделения социально-медицинского обслуживания граждан, проживающих компактно в специальном жилом доме пожилых граждан и инвалидов (Дом пенсионеров осуществляет социально-бытовое обслуживание и оказание доврачебной помощи в надомных условиях гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающим заболеваниями, не являющимися противопоказаниями к приему на социальное обслуживание на дому.

Отделения дневного пребывания (полустационарная форма социального обслуживания) предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим частичную способность к самообслуживанию и передвижению, не имеющих медицинских противопоказаний для пребывания в коллективе. В отделениях дневного пребывания предоставляются социально-бытовое, социально-медицинское, социально-психологические и т. д.

Отделения дневного пребывания с 2012 года тесно взаимодействуют с Керченской централизованной библиотечной системой с целью предоставления подопечным информационно-образовательных услуг, в том числе обучения в «Университете третьего возраста», литературных и поэтических вечеров.  Благодаря сотрудничеству с Керченским историко-культурным заповедником посетители отделений могут посещать местные выставки и музеи, быть слушателями научных, литературных и исторических лекций.

Отделения срочного социального обслуживания оказывают помощь гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. Отделение сотрудничает с различными государственными учреждениями, общественными, благотворительными, религиозными организациями и объединениями, фондами, а также отдельными гражданами.

Социально-реабилитационное отделение осуществляет мероприятия по социальной реабилитации инвалидов, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации (далее – ИПР) инвалидов, разрабатываемых федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым» (далее – бюро МСЭ), а также обслуживает граждан пожилого возраста, частично утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в социальной адаптации. Обслуживание граждан в социально-реабилитационном отделении осуществляется в полустационарных условиях.

Отделения ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи»

	Наименование отдела 
	Адрес

	Отделения социального обслуживания на дому: 


Отделение социального обслуживания на дому №1

Отделение социального обслуживания на дому №2

Отделение социального обслуживания на дому №3

Отделение социального обслуживания на дому №4

Отделение социального обслуживания на дому №5

Отделение социального обслуживания на дому №6
	г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53, каб.416 (в здании Керченской городской больницы №3)

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53, каб.416 (в здании Керченской городской больницы №3)

г. Керчь, ул.Еременко, 9, каб.10 (административное здание стадиона им. 50-летия Октября)

г. Керчь, ул.Еременко, 9, каб.10

(административное здание стадиона им. 50-летия Октября)

г. Керчь, ул.Всесоюзная, 9

г. Керчь, ул.Всесоюзная, 9

	Отделения социально-медицинского обслуживания граждан, проживающих компактно в специальном жилом доме пожилых граждан и инвалидов (Дом пенсионеров)
	г. Керчь, ул. Сморжевского, 1, подъезд 1

	Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов:

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов №2 
	г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53, ком.416; г. 

г. Керчь, ул.Сморжевского, 1, подъезд 1.

	Отделения срочного социального обслуживания 
	г. Керчь, ул. Кирова, 5, каб.255

	Социально–реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 
	г. Керчь, ул.  Еременко, 9

	Организационно-методического отделения (в количестве одного) 
	г. Керчь, ул. Сморжевского, 1


Ниже приведены показатели, характеризующие сферу социального обслуживания города Керчь.

Показатели деятельности сферы социального обслуживания города Керчь по состоянию на 01.07.2016 г.*
	Наименование показателя
	Количество учреждений
	Количество мест
	Численность лиц, обслуженных за год отделениями

	Стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых)
	1
	185
	188

	Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в т. ч. 2 отделения дневного пребывания)
	1
	40
	425

	Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
	6
	-
	1051

	Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
	1
	-
	50



* Социально-экономический паспорт городского округа Керчь.
На территории городского округа Керчь существуют следующие объекты социальной сферы, относящиеся к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым:

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Керченский психоневрологический интернат», расположенный по адресу 298324, Республика Крым, г. Керчь, ул. Колхозная. 68. Основным предназначением пансионата является предоставление социальных, реабилитационных и медицинских услуг со стационарным размещением. Коечный фонд стационара составляет 185 койко-мест. В интернат принимаются на полное государственное содержание лица с психической и с неврологической патологией, которые достигли пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, страдающие хроническими психическими заболеваниями старше 18 лет, нуждающиеся в постоянном присмотре, постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, которым не противопоказано пребывание в интернате. Учреждение расположено в 3-этажном здании. Общая площадь – 830 кв. м. Общая площадь территории интерната составляет 3,6 гектара. 
- Территориальное отделение Государственного казенного учреждения РеспубликиКрым «Центр занятости населения», расположенный по адресу 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 5.

Объекты регионального значения в сфере обеспечения полномочий органами государственной власти Республики Крым
На территории городского округа расположен объект Министерства юстиции Республики Крым – Отдел ЗАГС (298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 5).

2.4.5.4 Учреждения культуры

Одним из важнейших условий свободного, разностороннего воспитания и развития личности, одним из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества является культура. 

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости культурной инфраструктуры – сети театров, концертных залов, библиотек, музеев и т. п. Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени развитости духовных потребностей населения и в то же время является индикатором, отражающим состояние объектов культурной инфраструктуры.

В городском округе Керчь по состоянию на 30.08.2016г. функционируют 4 муниципальных учреждений культуры, в том числе Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченский дворец культуры «Корабел», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченская централизованная библиотечная система», которая включает в себя 10 библиотек. Книжный фонд библиотек составляет 1474329 экз. 

В городском округе Керчь насчитывается 68 клубных коллективов. Количество участников клубных формирований составляет 1923 чел. Музеи города принимают активное участие в культурно – массовых мероприятиях патриотического направления.

Перечень учреждений культуры и искусства на территории городского округа по состоянию на 30.08.2016 г. представлен ниже в таблице.

Дома и дворцы культуры города Керчь*
	№


	Наименование

учреждения
	Адрес место-

нахождения
	Год постройки/ % износа
	Вместимость
	Площадь

земельного

участка, м2
	Численность штата,

чел.
	Предложения на перспективу

	1. 
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченский Дворец культуры «Корабел»
	г. Керчь, ул. Орджоникинзе, д.33
	1979 г. / 93,5 %
	Театральный зал – 1054 мест
Малый лекционный зал -200 мест
	4320, землеотвода нет
	70
	Кап.  ремонт здания

	2. 
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры»
	г. Керчь, ул. Ленина, 46
	1963 г. /

50-60%
	Театральный зал – 750 мест
	2153
	41
	Кап. ремонт здания

	3. 1
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга»
	г. Керчь, ул. Свердлова, д.6
	/90%
	Малый театральный зал – 180 мест

Большой зал – 400 мест
	На арендованных площадях
	40
	Кап. ремонт здания

	4. 
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга»
	г. Керчь, ул. Сахарова, д.16
	1992 г. / Незавершенное строительство
	Малый театральный на 50 мест
	625,3
	2
	Подведение коммуникаций

	
	ИТОГО 
	
	
	2634
	7098,3
	153
	


* Письмо Управления культуры Администрации города Керчь №01-3/957 от 29.08.2016 г. 
Стоит отметить, что дома и дворцы культуры имеют большой процент износа и требуют капитального ремонта зданий. На улице Сахарова, 16 не завершено строительство «Городского центра культуры и досуга», необходимо подведение коммуникаций.
МБУК «Керченская централизованная библиотечная система»*

	№
	Наименование

учреждения
	Адрес место-

нахождения
	Год постройки
	Вместимость читального зала 
	Книжный фонд
	Площадь

земельного

участка, м2
	Численность штата, чел.

	1. 
	Центральная библиотека им. Белинского
	г. Керчь, ул. Дубинина, 9/19
	1954 г. 
	93
	968959
	876,6 – жилой дом
	28

	2. 
	Центральная детская библиотека им. Дубинина 
	г. Керчь, ул. Советская, 19
	до 1917 г.
	46
	56267
	279
	8

	3. 
	Библиотека – филиал №1 для детей им. Кошевого
	г. Керчь, ул. Войкова, 30
	1983 г. 
	32
	229404
	190,2 (аренда в административном здании)
	3

	4. 
	Библиотека – филиал №2 им. Некрасова
	г. Керчь, ул. Кирова,165
	1977 г.
	72
	44325
	632,5 – жилой дом
	6

	5. 
	Библиотека – филиал №3 им. Островского
	г. Керчь, ул. Победы,16
	1960 г.
	30
	44922
	284 – 1-й этаж административного здания
	5

	6. 
	Библиотека – филиал №4 им. Горького
	г. Керчь, ул. Горького,24
	1966 г.
	21
	43334
	254,1 – жилой дом
	4

	7. 
	Библиотека – филиал №5 для детей им. Маршака
	г. Керчь, Херсонская, 1
	1947 г.
	29
	13554
	60 – жилой дом
	3

	8. 
	Библиотека – филиал №6 им. Толстого
	г. Керчь, ул. Левищева, 8/76
	1958 г.
	20
	24110
	120,3 – часть административного здания
	2

	9. 
	Библиотека – филиал №7 им. Лермонтова
	г. Керчь, ул. Островского,115
	1978 г.
	20
	22082
	213 – жилой дом
	2

	10. 
	Библиотека – филиал №8 им. Гайдара
	г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 33
	1967 г.
	73
	27372
	410 – большую часть занимает библиотека; часть здания занимает парикмахерская
	6

	
	ИТОГО
	
	
	436
	1474329
	3319,7
	67


* Письмо Управления культуры Администрации города Керчь №01-3/957 от 29.08.2016 г. 
Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений культуры и искусства на территории городского округа Керчь по состоянию на 01.07.2016 г., представлена ниже.

Стоит отметить, что общее количество учреждений культурно-досугового типа по сравнению с прошлым годом осталось неизменным. При этом по состоянию на 01.07.2016 г. в данной сфере работает 573 человека, из них профильных специалистов – 296 человек.
Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений культуры и искусства города Керчь по состоянию на 01.07.2016 г*.
	Наименование показателя
	Количество учреждений, ед.
	Количество подразделений, ед.
	Число работников, чел.
	В т. ч. профильных специалистов, чел.

	Учреждения культурно-досугового типа
	3
	0
	135
	73

	Библиотеки
	1
	9
	67
	45

	Музеи
	1
	8
	179
	64

	Парки культуры и отдыха (городские сады)
	1
	0
	12
	0

	Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств
	3
	0
	180
	114

	Итого 
	9
	17
	573
	296


* Социально-экономический паспорт городского округа Керчь
2.4.5.5 Учреждения физической культуры и спорта

На территории города Керчь широко развита система спортивной подготовки населения. Спортивный комплекс представлен: стадионами, футбольными полями спортивными площадками, дворовыми площадками, помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивными залами, бассейнами, спортивно-тренажерными залами, спортивными секциями, ДЮСШ, спортивно-досуговыми центрами.

В городе организованы следующие спортивные секции: айкидо, акробатический; рок-н-ролл; баскетбол; бокс; дзюдо; каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, легкая атлетика, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, самбо, спортивная акробатика, спортивная борьба, стрельба из лука, судомодельный спорт, танцевальный спорт, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, шашки, шахматы. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 3530 чел. Количество штатных работников физической культуры и спорта 133 чел. Оснащенность спортивных сооружений находится в удовлетворительном состоянии.

Перечень учреждений и сооружений спорта, функционирующих на территории городского округа Керчь, представлен в нижеприведенной таблице.

Плоскостные спортивные сооружения города Керчь*
	№

п/п
	Название
	Принадлежность
	Адрес
	Площадь,

м2

	Стадионы

	1
	Стадион им. 50 -летия Октября
	Муниципальное образование городской округ Керчь
	ул. Еременко 9
	58514

	2
	Футбольное поле стадиона им. 50 -летия Октября
	Муниципальное образование городской округ Керчь
	ул. Еременко 9
	7713


	3
	Футбольное поле стадиона им. 50 -летия Октября
	Муниципальное образование городской округ Керчь
	ул. Еременко 9
	5544

	4
	Футбольное поле стадиона им. 50 -летия Октября
	Муниципальное образование городской округ Керчь
	ул. Еременко 9
	7035

	5
	Стадион «Металлург»
	Частная

собственность
	ул. Орджоникидзе 17
	6760

	6
	Футбольное поле

Стадион «Металлург»
	Частная

собственность
	ул. Орджоникидзе 17
	6760

	7
	Стадион «Авангард»
	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
	ул. В.Белик 12
	6000

	Спортплощадки

	1
	Спортплощадка №1
	Муниципальное образование городской округ Керчь
	ул.Орджоникидзе 31, а
	400

	2
	Спортплощадка №2
	
	ул.Орджоникидзе 49/4
	600

	3
	Спортплощадка №3
	
	ул.Кирова 35
	200

	4
	Спортплощадка №4
	
	ул.Победы 15
	400

	5
	Спортплощадка №5
	
	ул.Дейкало 2
	260


	6
	Спортплощадка №6
	
	ул. Горбульского 3
	450

	7
	Спортплощадка №7
	
	ул. Вокзальное ш.35
	300

	8
	Спортплощадка №8
	
	ул.Буденного 3
	400

	9
	Спортплощадка №9
	
	ул. Буденного 9
	400

	10
	Спортплощадка №10
	
	ул. Ворошилова 23
	250

	11
	Спортплощадка №11
	
	ул. Блюхера 19,25
	300

	12
	Спортплощадка №12
	
	ул. Индустриальное ш. 27
	400

	13
	Спортплощадка №13
	
	ул. Архитектурная 3
	500

	14
	Спортплощадка №14
	
	ул. Юнных Ленинцев,4
	500

	15
	Спортплощадка №15
	
	ул.Шоссе Героев Сталинграда, 56
	450

	16
	Спортплощадка №16
	
	ул. Набережная, парк культуры и отдыха
	450

	
	ИТОГО 
	
	
	


* Письмо Отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Администрации города Керчь №169/16-05 от 18.08.2016 г.
 Бассейны города Керчь*
	№

п/п
	Название
	Принадлежность
	Адрес
	Площадь,

м2

	1
	Бассейн «Садко»
	Частная

собственность
	ул. Орджоникидзе 86
	300

	2
	Бассейн «Дельфин»
	Частная

собственность
	ул. Московская 18
	300

	
	ИТОГО 
	
	
	600


* Письмо Отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Администрации города Керчь №169/16-05 от 18.08.2016 г.
Спортивные залы города Керчь*
	№

п/п
	Название
	Принадлежность
	Адрес
	Площадь,

м2

	1
	Спортивный центр «Плутон»
	Частная

собственность
	ул. Генерала Петрова
	н/д

	2
	Тренажерный зал «Идеал»
	Частная

собственность
	Ул. Бувина 7
	н/д

	3
	Тренажерный зал «Apollon»
	Частная
собственность
	ул. Блюхера 3
	н/д

	4
	Спортивный клуб «Планета ProSport»
	Частная
собственность
	ул. Еременко 9
	н/д

	5
	Тренажерный зал «Кентавр»
	Частная
собственность
	ул. Архитектурная, д. 8А
	н/д

	6
	Тренажерный зал «GoSport»
	Частная
собственность
	ул. Орджоникидзе 41
	180

	7
	«Детско-юношеская 

спортивная школа №4»
«Судостроитель»
	Муниципальное образование городской округ Керчь
	ул. Орджоникидзе 86
	н/д

	8
	МБУДО
«Детско-юношеский клуб физической подготовки»
	Муниципальное образование городской округ Керчь
	ул. Еременко 9
	н/д

	
	ИТОГО 
	
	
	


* Письмо Отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Администрации города Керчь №169/16-05 от 18.08.2016 г.
2.5 Современное состояние транспортной инфраструктуры

Городской округ Керчь представляет собой систему транспортных коммуникаций, в состав которой входят все существующие виды транспорта.

2.5.1 Железнодорожный транспорт

Железнодорожная сеть Республики Крым находится в ведении ФГУП «Крымская железная дорога» Федерального агентства железнодорожного транспорта.

С западного направления в город подходит однопутная тупиковая железнодорожная линия Джанкой - Владиславовка – Керчь. Линия не электрифицирована. Ширина колеи - 1520 мм.

Железнодорожный участок Станция Владиславовка - станция Крым, протяженностью 109 км – однопутный, не электрифицирован, род тяги – автономный, оборудован двухсторонней автоблокировкой. Техническая скорость составляет 48,6 км/час. Осуществляется грузовое, пассажирское и пригородное сообщение. Весовые нормы: в четном направлении 3000т, в нечетном направлении 4000 т. 

Железнодорожный участок Станция Керчь - станция Аршинцево, протяженностью 19 км – однопутный, не электрифицирован, род тяги - автономный.
На территории городского округа имеются 6 железнодорожных станций.

	№

п./п.
	Железнодорожная станция (разъезд)
	Характер работы

	1
	Керчь
	участковая

	2
	Порт-Крым (экспорт)
	грузовая

	3
	Керчь Южная (экспорт)
	грузовая

	4
	Аршинцево (экспорт)
	промежут.

	5
	Керченский Завод
	промежут.

	6
	Станция Крым
	


Пассажирские перевозки осуществляются пригородным железнодорожным транспортом по маршруту Керчь – Джанкой ежедневно.

2.5.2 Морской транспорт

Морские порты Республики Крым с марта 2014 года находятся в ведении Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты», Министерства транспорта Республики Крым. 

Морской порт Керчь являются универсальными грузовым комплексом и оснащены причальными линиями, железнодорожными путями, плавсредствами, перегрузочными комплексами, складскими площадями, что позволяет перерабатывать любые виды грузов.

Морской порт Керчь расположен на восточном побережье полуострова Крым, в западной части Керченского пролива, который соединяет Азовское и Черное моря, и состоит из следующих участков: участок № 1 (участок грузопассажирский терминал «Крым» акватории морского порта), участок № 2 (участок Керченский торговый порт акватории морского порта), участок № 3 (участок Керченский рыбный порт акватории морского порта), участок № 4 (участок порт «Камыш-Бурун» акватории морского порта), участок № 5 (участок якорной стоянки № 471 акватории морского порта), участок № 6 (участок якорной стоянки № 452 акватории морского порта). 

Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2015 г. №1963-р. 

Навигация в морском порту осуществляется круглогодично. Морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

Пункты пропуска расположены на участках Керченский торговый порт, Керченский рыбный порт, порт «Камыш-Бурун» и якорной стоянки № 471 акватории морского порта. 

Условия плавания в морском порту характеризуются сгонно-нагонными колебаниями при сильных ветрах: зимой от северо-востока, отличающиеся большой силой и продолжительностью, а летом – южных направлений. Скорость течения в Керченском проливе в основном зависит от ветров, а также от стока воды из Азовского моря, и составляет от 0,1 до 0,5 узлов, в узкостях при сильных ветрах может достигать трех узлов. 

Морской порт входит в морской район А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). 
Морской порт имеет возможности для посадки и высадки пассажиров, осуществления операций с грузами, включая опасные грузы 2, 3, 4 и 9 классов Международной морской организации (далее – ИМО), пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, а также проведения ремонта и водолазного осмотра судна. 

Терминал Торговый порт морского порта Керчь принимает суда длиной до 200 метров и осадкой до 8 метров. Порт оснащен современным оборудованием, перегрузочными машинами и механизмами, позволяющими перерабатывать 2,5 млн. т в год генеральных грузов, включая контейнеры, навалочные грузы, колесную автотехнику, зерновые, непосредственно у причалов порта, и до миллиона тонн на рейде. 

Терминал Рыбный порт морского порта Керчь принимает суда с осадкой не более 6,9 метра и длиной до 160 метров. Специализировался на переработке рыбной продукции. Имеется возможность обработки навалочных, генеральных и наливных грузов широкой номенклатуры. Порт может перерабатывать скоропортящиеся грузы. 

Терминал  Камыш-Бурун морского порта Керчь принимает суда длиной до 200 метров и осадкой до 6 метров. Специализируется на перевалке ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи, генеральных грузов. Порт незамерзающий. Акватория порта удобна для безопасной стоянки судов в любую погоду.

Грузопассажирский терминал «Крым» морского порта Керчь – морская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край. Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов. 

В соответствие Приказа Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 23 июня 2014 г. №1182 «О создании таможенных постов в структуре Крымской таможни» в городском округе  расположен Керченский теможенный пост (код 10010060). Место расположения: 298312, Республика Крым. Г. Керчь, ул. Фурманова, 9; 298320 Республика Крым. Г. Керчь, ул. Свердлова, 49.
2.5.3 Воздушный транспорт

Аэродром Керчь, занимает площадь 295 га, функционирует с 1944 года. В 70-80 годах, еще до распада СССР, региональные авиационные перевозки были важной составляющей инфраструктуры Крыма. Воздушное сообщение связывало Керчь с несколькими аэропортами страны. В их числе были Киев, Запорожье, Краснодар, Москва и Симферополь.

Аэродром Керчь (Войково) местного значения размещается в северо-западной части города. Аэродром имеет ВПП 1640 м х 46 м с твердым покрытием, которая была рассчитана на прием самолетов АН-24, АН-26, АН-72, АН-74, ЯК-40, Л-410.

В 2004 - 2005 гг. пассажирских перевозок аэродром не выполнял. В 2006 – 2007 гг.  пассажирские перевозки были возобновлены. За 2007 год отправлено и прибыло 416 воздушных судов.  Объемов пассажирских перевозок составил: в 2006 г. - 3,9 тыс., в 2007 г. - 5,2 тыс. пассажиров. Полёты прекратились в 2008 году из-за низкого спроса и не прибыльности рейсов.

Транспортная связь с аэропортом обеспечивает городской автобус, автомобильный транспорт.
2.5.4 Автомобильный транспорт

Постановлением совета министров Республики Крым от 11 марта 2015 года № 97 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

Региональные автомобильные дороги

	№ п/п
	Идентификационный

номер
	Наименование дороги
	Протяженность

км.

	1
	35 ОП РЗ 35А-001 (Е-97)
	Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь
	309,10


Межмуниципальные автомобильные дороги
	№ п/п
	Идентификационный

номер
	Наименование дороги
	Протяженность

км.

	1
	35 ОП МЗ 35Н-311
	Керчь - Бондаренково
	4,00

	2
	35 ОП МЗ 35Н-312
	Керчь - Бондаренково - Егорово
	1,90

	3
	35 ОП МЗ 35Н-313
	Керчь - Войково - Курортное
	15,00

	4
	35 ОП МЗ 35Н-315
	Керчь - Новоотрадное - Октябрьское
	0,80

	5
	35 ОП МЗ 35Н-316
	Керчь - Глазовка
	5,60

	6
	35 ОП МЗ 35Н-320
	от а/д Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь до ЖРК
	10,90

	7
	35 ОП МЗ 35Н-336
	Керчь - Чистополье - Новоотрадное
	28,40


Постановлением администрации города Керчи  Республики Крым от 22.04.2016 №888/1-п утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Автомобильные дороги местного значения

	№ п/п 
	Наименование и краткая характеристика объекта
	Протяженность

(км.)

	1
	2
	3

	Бывший Орджоникидзевский район

	1
	Архитектурная
	0,4

	2
	Агломератчиков
	0,3

	3
	Аршинцевская коса
	1,6

	4
	Пер. Аршинцевский
	0,3

	5
	Афанасьева
	0,3

	6
	Белокаменная
	0,4

	7
	Пер. Безымянный
	0,2

	8
	Бульвар Пионеров
	0,2

	9
	Бутова
	0,7

	10
	Верхняя-Приморская
	0,8

	11
	Восточная
	0,9

	12
	Героев
	0,9

	13
	Главная
	1,1

	14
	Гастелло
	0,3

	15
	Гражданская
	0,3

	16
	Громовой Ульяны
	0,5

	17
	Дачная
	0,6

	18
	Дейкало
	0,3

	19
	Депутатская
	0,2

	20
	Ст. Лейтенанта Денисова В.И.
	0,3

	21
	Зябрева
	1

	22
	Кавказская
	0,5

	23
	Колхозная
	0,8

	24
	Клубная
	0,5

	25
	Крымская
	0,3

	26
	Костыриной
	0,5

	27
	Куйбышева
	0,5

	28
	Карабельная
	0,7

	29
	Курортная
	0,4

	30
	Пер. Каменный
	0,3

	31
	З. Космодемьянской
	0,6

	32
	Генерала Косоногова
	1,5

	33
	Олега Кошевого
	0,2

	34
	Котова Ф.Г.
	0,4

	35
	Клинковского
	0,8

	36
	Луговая
	0,2

	37
	Пер. Ломаный
	0,3

	38
	Матросова
	0,2

	39
	Маяка
	0,2

	40
	Менделеева
	0,3

	41
	Мухлынина
	0,3

	42
	Мичурина
	0,1

	43
	Молодежная
	0,6

	44
	Модина
	0,5

	45
	Мира
	0,6

	46
	Пер. Молодогвардейцев
	0,4

	47
	Пер. Мельничный
	0,3

	48
	Нижне-Приморская
	0,8

	49
	Новая
	0,6

	50
	Пер. 1-й Новокарантинный
	0,2

	51
	Пер. 2-й Нагорный
	0,3

	52
	Пер. Новый проход
	0,1

	53
	Нестерова П.И.
	0,9

	54
	Науменко
	0,6

	55
	Орджоникидзе
	6

	56
	Октябрьской революции
	0,5

	57
	Объездная
	0,5

	58
	Озерная
	0,4

	59
	Осипенко П.
	0,8

	60
	Парковая
	0,4

	61
	Панкратова В.
	0,6

	62
	Победы
	0,5

	63
	Путейская
	0,3

	64
	Пограничная
	0,4

	65
	Пархоменко
	0,5

	66
	Пахомова
	0,4

	67
	Петрухина
	0,1

	68
	Поветкина
	0,5

	69
	Пер. 1-й Портовый
	0,1

	70
	Пер. 2-й Портовый
	0,2

	71
	Пархоменко
	0,7

	72
	Первых космонавтов
	0,5

	73
	Рудничная
	0,3

	74
	Пер. Рыбацкий
	0,5

	75
	Рубежная
	0,9

	76
	Севастопольская
	0,8

	77
	Пер. Славянский
	0,1

	78
	Скальная
	0,3

	79
	Л. Толстого
	2,8

	80
	Танкистов
	0,4

	81
	Тенистая
	0,5

	82
	Тополевая
	0,5

	83
	Тракторная
	0,6

	84
	Пер. Таврический
	0,3

	85
	Угловая
	0,4

	86
	Ушакова
	0,2

	87
	Ульяновых
	1,1

	88
	Фабричная
	1,1

	89
	Феодосийское шоссе
	1

	90
	Флотский
	0,3

	91
	Холмогорская
	0,7

	92
	Пер. Харьковский
	0,2

	93
	Хлопковый
	0,4

	94
	Центральная
	0,5

	95
	Клары Цеткин
	0,6

	96
	Чехова
	0,9

	97
	Черноморская
	1,2

	98
	Черняховского
	0,5

	99
	Шахматная
	0,9

	100
	Шумского
	0,3

	101
	Юзобинская
	0,9

	102
	Юннатов
	0,7

	103
	9-е января 1905г.
	0,2

	104
	а/дорога в п. Героевское
	1,3

	105
	Цибизова
	0,3

	106
	Пер. Корабельный
	0,2

	107
	Пер. Энергетиков
	0,4

	Бывший Кировский район

	108
	Айвазовского
	1,6

	109
	Азовская
	0,4

	110
	Андреюшкина
	0,6

	111
	П. Ангелиной
	0,3

	112
	Пер. Алебастровый
	0,2

	113
	Пер. Абрикосовый
	0,4

	114
	Пер. Артеллеристов
	0,3

	115
	П. Алексеева
	0,6

	116
	Большевистская
	0,5

	117
	Пер. Больничный
	0,1

	118
	Бабушкина
	0,25

	119
	Белинского
	0,3

	120
	Бувина
	0,3

	121
	Баумская
	0,2

	122
	Борзенко
	1,5

	123
	Бодни
	0,7

	124
	Пер. Босфорский
	0,2

	125
	Пер. 6-й Босфорский
	0,1

	126
	Пер. 1-й Босфорский
	0,2

	127
	Пер. 2-й Босфорский
	0,2

	128
	Пер. 5-й Босфорский
	0,2

	129
	Пер. 4-й Босфорский
	0,1

	130
	Буденного
	1,8

	131
	Блюхера
	1,8

	132
	Героев Сталинграда шоссе
	2,8

	133
	Верхне-Митридатская
	1,2

	134
	Верхне-Садовая
	1,9

	135
	Вишневая
	1,2

	136
	Володарского
	0,5

	137
	Ващенко
	0,3

	138
	Воровского
	0,3

	139
	Вокзальное шоссе
	5,5

	140
	Пер. 1-й Вокзальный
	0,2

	141
	Пер. 2-й Вокзальный
	0,2

	142
	Пер. 3-й Вокзальный
	0,1

	143
	Ворошилова
	1,9

	144
	Волжская
	0,6

	145
	Выгонная
	1,1

	146
	Пер. 1-й Выгонный
	0,3

	147
	Пер. 2-й Выгонный
	0,1

	148
	Воловодова
	0,3

	149
	Горькова
	2,3

	150
	Пер. Гипсовый
	0,4

	151
	Пер. Гвардейский
	0,5

	152
	Годыны
	1,4

	153
	Госпитальная
	0,6

	154
	Герцена
	0,2

	155
	Гоголя
	0,6

	156
	Глинки
	0,4

	157
	Горбульского
	0,6

	158
	Гудованцева
	0,3

	159
	Главная
	1,1

	160
	Грушевая
	0,3

	161
	Д. Глухова
	1

	162
	А. Гайдара
	0,3

	163
	Ю. Гагарина
	1,6

	164
	Пер. Гагарина
	0,1

	164
	И. Громозды
	0,2

	165
	Декабристов
	0,6

	166
	Дальняя
	0,7

	167
	Дружбы
	0,2

	168
	Пер. Димитрова
	0,1

	169
	Дзержинского
	0,6

	170
	а/дорога от ул.Гагарина до п.Аджимушкай
	1,1

	171
	В. Дубинина
	0,7

	172
	Пер. Добрый
	0,3

	173
	Ж. Дудник
	0,9

	174
	Доева
	0,7

	175
	Донского
	0,8

	176
	Елизарова
	1,2

	177
	Еременко
	1,5

	178
	Желябова
	0,5

	179
	1-я Железнодорожная
	0,8

	180
	2-я Железнодорожная
	0,5

	181
	3-я Железнодорожная
	0,4

	182
	4-я Железнодорожная
	0,4

	183
	Интернациональная
	0,2

	184
	Пер. Интернациональный
	0,4

	185
	Индустриальное шоссе
	0,9

	186
	В. Коробкова
	0,2

	187
	Камыш-Бурунское шоссе
	0,8

	188
	Пер. Кривой
	0,3

	189
	Карташова
	0,2

	190
	Котовского
	1

	191
	Короленко
	0,8

	192
	Кирова
	8,5

	193
	Кутузова
	0,5

	194
	Курсантов
	0,5

	194
	Керченская
	0,5

	195
	Кокорина
	2,4

	196
	Комарова
	2

	197
	Пер. Короткий
	0,2

	198
	Пер. Краснодонский
	0,2

	199
	Красногвардейская
	0,4

	200
	Киевская
	0,9


	201
	Пер. Киевский
	0,1

	202
	Краснофлотская
	0,3

	203
	Королева
	0,3

	204
	Н. Крупской
	1

	205
	Козлова
	0,45

	206
	Крутая
	0,2

	207
	Климанова
	0,2

	208
	Крылова
	0,4

	209
	Пер. Кирпичный
	0,3

	210
	Пер. Каменский
	0,4

	211
	Пер. Каховский
	0,3

	212
	Пер. Клабукова
	0,3

	213
	Пер. Кооперативный
	0,2

	214
	Куль-Обинское шоссе
	1,5

	215
	Ленина
	0,8

	216
	Локомотивная
	0,5

	217
	Пер. Литвинский
	0,2

	218
	Пер. Летчиков
	0,1

	219
	Львова
	0,6

	220
	Лучевая
	1

	221
	Лоцманская
	0,5

	222
	К. Либкнехта
	0,5

	223
	Пер. Ломанный
	0,4

	224
	Пер. Ломоносова
	0,2

	225
	Г. Львова
	0,3

	226
	Левина
	0,4

	227
	Пер. Литвинский
	0,3

	228
	Пер. Лермонтова
	0,4

	229
	Лесная
	0,7

	230
	Марсовая
	0,4

	231
	Пер. Марсовый
	0,3

	232
	Мачтовая
	0,6

	233
	Магистральная
	0,9

	234
	Пер. Междугородный
	0,4

	235
	8-е Марта
	0,4

	236
	23-е Мая
	2,1

	237
	Пер. Милицейский
	0,4

	238
	Пер. Малый
	0,2

	239
	1-я Митридатская
	1,1

	240
	2-я Митридатская
	1,1

	241
	3-я Митридатская
	0,15

	242
	Пер. 1-й Митридатский
	0,3

	243
	Пер. 2-й Митридатский
	0,1

	244
	К. Маркса
	0,7

	245
	Марочкина
	0,8

	246
	П. Морозова
	0,15

	247
	Мирошника
	1,5

	248
	В. Маяковского
	0,7

	249
	Марата
	0,9

	250
	Морозова
	0,8

	251
	Пер. 1-й Морской
	0,2

	252
	Пер. 2-й Морской
	0,2

	253
	Набережная
	1,5

	254
	1-я Нагорная
	0,3

	255
	2-я Нагорная
	0,8

	256
	Некрасова
	0,7

	257
	Ноябрьская
	0,3

	258
	Пер. 1-й Новокарантинный
	0,2

	259
	Нижняя
	0,4

	260
	Невского
	1,1

	261
	Нижне-Садовая /Мичурино/
	4,2

	262
	Новороссийская
	1,2

	263
	Одесская
	0,8

	264
	Островского
	1,5

	265
	Огородная
	0,8

	266
	Пер. Огородный
	0,3

	267
	Пантикопейская
	0,2

	268
	Перекопская
	0,5

	269
	Переяславская
	0,5

	270
	Переездная
	0,5

	271
	1-я Пред-Нагорная
	1

	272
	3-я Пред-Нагорная
	1,2

	273
	Пер. 2-й Нагорный
	0,4

	274
	Пер. Новый проход
	0,1

	275
	2-й Портовый
	0,2

	276
	Пер. 1-й Портовый
	0,1

	277
	Полевая
	1,2

	278
	Пограничная
	0,3

	279
	Пер. 1-й и 2-й Почтовый
	0,4

	280
	Пирогова
	0,6

	281
	51-й Армии
	0,7

	282
	Пролетарская
	0,6

	283
	Правды
	1,3

	284
	Промышленная
	0,4

	285
	Пошивальникова
	0,8

	286
	Прокопьевой
	0,6

	287
	Попова
	0,5

	288
	Пугачева
	0,4

	289
	Пер. 1-й Пугачевский
	0,3

	290
	Пер. 2-й Пугачевский
	0,1

	291
	Пер. 3-й Пугачевский
	0,3

	292
	1-я Продольная
	0,5

	293
	4-я Продольная
	0,3

	294
	Пушкина
	1,2

	295
	Паровозная
	0,4

	296
	Пер. Приветный
	0,4

	297
	Пер. Прорезной
	0,3

	298
	Перекопская
	0,7

	299
	Пер. Прогрессивный
	0,4

	300
	Пер. Парковый
	0,3

	301
	Путейская
	0,2

	302
	2-я Поперечная
	0,3

	303
	Пржевальского
	0,9

	304
	Плеханова
	0,9

	305
	Пахомова
	0,4

	306
	Разъездная
	1

	307
	Рыбаков
	1,7

	308
	Революции
	0,3

	309
	Пер. 2-й Речной
	0,3

	310
	Пер. 1-й Речной
	0,4

	311
	Ж. Рудневой
	0,2

	312
	Русская
	0,3

	313
	Свердлова
	1,4

	314
	Пер. Свердлова
	0,4

	315
	Пер. Светлый
	0,2

	316
	Самойленко
	0,5

	317
	Северная
	0,5

	318
	Седова
	0,2

	319
	Серова
	0,3

	320
	Сельская
	0,7

	321
	Семафорная
	0,4

	322
	Пер. Стекольный
	0,4

	323
	Советская
	0,8

	324
	Пер. Советский
	0,2

	325
	Пер. Сенной
	0,1

	326
	Строителей
	0,7

	327
	Счастливая
	0,3

	328
	Стрижевских
	0,5

	329
	Станционная
	0,4

	330
	Пер. Станционный
	0,4

	331
	Смежная
	0,3

	332
	Симферопольская
	0,6

	333
	Средняя
	0,4

	334
	Пер. Спортивный
	0,4

	335
	Пер. 1-й, 2-й, 3-й Садовый
	0,4

	336
	Театральная
	0,7

	337
	Тосуя
	0,7

	338
	Тихая
	0,2

	339
	Толбухина
	0,4

	340
	Тополевая
	0,8

	341
	Пер. Трудовой
	0,5

	342
	Тракторная
	0,8

	343
	Транспортная
	0,2

	344
	Толпина
	0,1

	345
	Темирязева
	0,7

	346
	Трофимова
	0,8

	347
	Турчинского
	0,4

	348
	Ушинского
	0,8

	349
	Пер. Ушинского
	0,2

	350
	Пер. Урожайный
	0,3

	351
	Урицкого
	0,8

	352
	Фонтанная
	0,2

	353
	Фрунзе
	1,1

	354
	Пер. Фруктовый
	0,2

	355
	Пер. Флотский
	0,3

	356
	Фролова
	0,3

	357
	Франко
	0,7

	358
	Федяева
	0,4

	359
	Братьев-Хрони
	0,6

	360
	Пер. Хлопковый
	0,7

	361
	Б. Хмельницкого
	0,3

	362
	Херсонская
	0,15

	363
	Циолковского
	0,3

	364
	Цымбал
	0,7

	365
	Цементная Слободка
	0,8

	366
	Чернышевского
	0,9

	367
	Чкалова
	2,5

	368
	Пер. 2-й Чкалова
	0,3

	369
	Пер. 1-й Чкалова
	0,2

	370
	Шлагбаумская
	1,1

	371
	Штурманская
	0,6

	372
	Широкая
	0,6

	373
	Пер. Шоссейный
	0,4

	374
	Шевякова
	2

	375
	Шевченко
	0,7

	376
	Щорса
	0,9

	377
	1-й, 2-й пер. Щорса
	0,4

	378
	Элеваторная
	0,3

	379
	1-я Эспланадная
	0,9

	380
	2-я Эспланадная
	0,4

	381
	Пер. 1-й Эспланадный
	0,4

	382
	Пер. 2-й Эспланадный
	0,4

	383
	Пер. 3-й Эспланадный
	0,4

	384
	Южная
	0,3

	385
	Юности
	0,3

	386
	Юных Ленинцев
	0,4

	387
	А/дорога к Обелиску
	0,6

	388
	А/дорога в п.Аджимушкай
	1,1

	389
	А/дорога на свалку
	1,5

	390
	А/дорога в п. Мичурино
	0,6

	391
	Таманская
	1,1

	392
	Фурманова
	1,5

	Бывший Ленинский район

	393
	12-го Апреля
	1,2

	394
	Воинов-интернационалистов
	0,2

	395
	Алиева
	0,5

	396
	Большая
	2,1

	397
	1-я Береговая
	0,3

	398
	2-я Береговая
	0,5

	399
	Бахчевая
	0,5

	400
	В. Белик
	0,4

	401
	Бардина
	0,5

	402
	Болотникова
	0,6

	403
	Бурмина
	0,1

	404
	Береговая
	0,3

	405
	Ванцетти
	0,8

	406
	Войкова
	2,3

	407
	Ватутина
	0,5

	408
	Всесоюзная
	0,2

	409
	Видная
	0,2

	410
	Пер. Виноградный
	0,3

	411
	Пер. В. Белик
	0,3

	412
	Грибоедова
	0,6

	413
	Горная
	0,6

	414
	Голубиная
	0,4

	415
	Голощапова
	0,5

	416
	Горького
	0,8

	417
	Десантная
	1,1

	418
	Днепровская
	0,2

	419
	Данченко
	0,7

	420
	Ермака
	0,9

	421
	Егорова
	0,3

	422
	Л. Ефановой
	0,3

	423
	Железняка
	0,4

	424
	Жуковского
	0,3

	425
	Заводская
	0,3

	426
	Кристи
	0,3

	427
	Казакова
	0,4

	428
	Катерная
	0,6

	429
	Калинина
	0,5

	430
	Кубанская
	0,4

	431
	Коммунаров
	1,9

	432
	Генерала Кулакова
	4,2

	433
	Костенко
	0,3

	434
	Крестьянская
	0,4

	435
	Кривуляк
	0,6

	436
	Кооперативная
	0,8

	437
	Курсантная
	0,8

	438
	Красная
	0,9

	439
	Краснопартизанская
	0,3

	440
	Карпекина
	0,2

	441
	Комсомольская
	0,3

	442
	Каширина
	0,4

	443
	Курганная
	0,8

	444
	Лазо
	0,5

	445
	Р. Люксембург
	0,9

	446
	Лозовая
	0,4

	447
	Левищева
	0,4

	448
	Братьев Мальченко
	0,3

	449
	Матросская
	0,4

	450
	Макарова
	0,7

	451
	1-е Мая
	0,4

	452
	9-е Мая
	0,6

	453
	Международная
	0,9

	454
	Минина
	0,9

	455
	Маяковского
	0,7

	456
	Металлургов
	0,7

	457
	8-е Марта
	0,3

	458
	Молчанова
	0,3

	459
	Меотийское шоссе
	0,8

	460
	Пер. Молчановой
	0,4

	461
	Московская
	1,2

	462
	Ново-Баксянская
	0,4

	463
	Новогодняя
	0,9

	464
	Назаренко
	0,6

	465
	Низинная
	0,3

	466
	Новоселов
	0,1

	467
	Отвальная
	0,3

	468
	Пер. Оборотный
	0,3

	469
	1-й Пятилетки
	1,6

	470
	2-й Пятилетки
	1

	471
	Пожарского
	1

	472
	Подгорная
	0,8

	473
	Пригородная
	0,2

	474
	Пушкаренко
	0,3

	475
	С. Перовской
	0,2

	476
	Пещерная
	0,3

	477
	Прохладная
	0,5

	478
	Парахина
	1,7

	479
	Пляжная
	0,3

	480
	Приморской Армии
	0,6

	481
	Радио
	0,4

	482
	Репина
	0,6

	483
	Рязанова
	0,2

	484
	Радищева
	0,9

	485
	А. Рудь
	0,8

	486
	Разина
	0,9

	487
	Сакко
	0,5

	488
	1-я Сотня
	0,5

	489
	2-я Сотня
	0,2

	490
	Степанова
	0,3

	491
	Сигнальная
	0,4

	492
	Студенческая
	0,4

	493
	Сивашская
	0,6

	494
	Славы
	0,6

	495
	Старостина
	0,3

	496
	Сипягина
	0,4

	497
	Спартака
	0,2

	498
	Суворова
	0,9

	499
	Сурикова
	0,3

	500
	Степная
	1,8

	501
	Сморжевского
	0,4

	502
	Пер. Степной
	0,4

	503
	Пер. Стасова
	0,4

	504
	Скифский
	0,8

	505
	Пер. Спартака
	0,4

	506
	Транспортная
	0,4

	507
	Тарасенко
	0,3

	508
	Тельмана
	0,1

	509
	Тургенева
	0,7

	510
	Ученическая
	0,9

	511
	Фестивальная
	0,2

	512
	Холмистая
	0,2

	513
	Чапаева
	0,5

	514
	Челядиново
	0,6

	515
	Л. Чайкиной
	0,3

	516
	Шмидта
	1,2

	517
	Школьная
	0,3

	518
	1-й, 2-й пер. Школьный
	0,4

	519
	Энгельса
	0,5

	520
	Ярошенко
	0,5

	521
	Ягодная
	0,3

	522
	Ягунова
	0,3

	523
	Генерала Петрова
	1,6

	524
	Киммерийское шоссе
	3,4

	
	Итого
	333,15


Объект регионального значения в сфере автомобильного обслуживания 

На территории городского округа находится Автостанция «Керчь», класс объекта 1,  (г. Керчь, ул. Еременко, 30).

2.6 Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 п. 4 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах городского округа Керчь Республики Крым выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

2.6.1 Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» (в редакции ФЗ N 406 от 28 декабря 2013 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") различают следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады. 

В соответствии с законом Республики Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» и распоряжением совета министров Республики Крым от 05 февраля 2015 года № 69-р на территории городского округа Керчь нет утвержденных особо охраняемых природных территорий.
Согласно Схеме территориального планирования Республики Крым, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. №855 на территории городского округа Керчь планируется организация Государственного природного заказника  «Аджимушкайские Каменоломни»

	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию

	1
	103103
	Государственного природного заказника  «Аджимушкайские Каменоломни»
	Ленинский р-н, городской округ Керчь
	Часть Керченского приморского регионального эко коридора (60 га)
	Территории предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия
	2015-2030 гг.


Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Государственные природные заказники регионального значения образуются органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

В проекте генерального плана границы ООПТ показаны ориентировочно. В дальнейшем границы и режим особо охраняемой природной территории будут установлены в соответствии с существующим законодательством РФ.
Создание особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа Керчь не планируется.
2.6.2 Санитарно-защитные и охранные зоны

На территории городского округа Керчь имеются санитарно-защитные зоны (СЗЗ): промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, действующих объектов размещения твердых бытовых, промышленных и биологических отходов, кладбищ, железных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

 Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).
Режим территории санитарно-защитной зоны. Градостроительные ограничения.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса 

Промышленные предприятия I, II класса опасности на территории городского округа Керчь приведены в таблице.

Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса III, IV и V класса опасности местного значения показаны только на схеме зон с особыми условиями использования территории.

Предприятия агропромышленного и промышленного комплексов городского округа Керчь отображены в таблицах.
Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса городского округа Керчь Республики Крым

	№
	Наименование предприятий
	Адрес
	Основной вид деятельности
	СЗЗ (м.)

	Производство транспортных средств и оборудования

	1
	ООО «Судостроительный завод «Залив»
	Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Танкистов, 4
	строительство судов.

Строительство и ремонт судов: коммерческое судостроение, строительство судов для нефтегазового сектора, изготовление оффшорных конструкций и продукции судового машиностроения
	500

	2
	ГУП РК «Керченский металлургический завод»
	Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Веры Белик, 12
	Литье стали и полуфабрикатов полученных непрерывным литьем, производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных вагонов и прочего подвижного состава).

Железнодорожная продукция верхних строений железнодорожных путей (стрелочные переводы), чугунное и стальное литье
	500

	3
	ООО «Юванс-Транс»
	Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 22
	строительство и ремонт судов.

Постройка маломерных стальных судов,

изготовление сборных металлоконструкций различного назначения, плавпричалов, плавплатформ, изготовление литейной технологической оснастки для судоремонта и машиностроения
	500


Предприятия агропромышленного комплекса городского округа Керчь Республики Крым

	Наименование предприятия и форма собственности
	Ф.И.О. руководителя
	Адрес / телефон
	Наименование вида деятельности (производимой продукции)

	ПКРК «Им. 1 Мая»
	Резниченко Сергей Владимирович
	г. Керчь, ул. Целимберная,10

6-44-13, 4-95-79
	Рыболовство

	ООО «Путина»
	Дяков Игорь Александрович 
	г. Керчь, ул. Тургенева, 1

тел. 9-00-74
	Рыболовство

	ООО «ПКРП «Белая Русь»
	Горбачевский Александр Ильич
	г. Керчь, ул. Марата,9, оф. 109. 

тел. 6-02-30
	Рыболовство

	ООО "АКВА АЛЬЯНС"
	Нечаев Андрей Альфредович
	г. Керчь, ул. Полевая, 

д.18-А.
	Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

	АО «Керченский рыбокомбинат»
	Степанов 
Алексей Валерьевич
	г. Керчь, ул. Целимберная,8

6-44-30
	вылов водных биоресурсов во внутренних морях, территориальных водах, на континентальных шельфах, осуществляет переработку водных биоресурсов, является с/х товаропроизводителем (производство рыбной муки)

	ООО «Во СТО КРАТ»
	Карнаушенко Владимир Георгиевич
	г. Керчь, ул. Героев Эльтигена,2

3-40-16
	Переработка рыбы. Производство рыбных консервов.


	ООО «Пролив» 
	Дегтяренко Сергей Анатольевич
	г. Керчь, ул. Кирова,41

5-15-09

6-17-51
	переработка и консервированием  рыбы, ракоподобных и моллюсков.

	ООО «Гала-Морепродукт»  
	Писарев Дмитрий Сергеевич 
	г. Керчь. ул. Борзенко, 19/8
6-75-85

6-75-84
	услуги по обработке и заморозке рыбы, хранению замороженной рыбы, изготовлению пищевого льда

	Керченский хлебокомбинат - филиал ГУП РК «Крымхлеб»
	Директор Кучеренко Александр Сергеевич
	г. Керчь. ул. Вокзальное шоссе, 32.

2-75-25

2-78-30
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий.

	Филиал ГУП РК «Крымский элеватор» - «элеватор Керченский» 
	И.О. Баширов Виктор Магеррамович
	г. Керчь. ул. Вокзальное шоссе, 32

2-11-59

6-03-27
	Производство муки высшего и 1 сорта. Оказывает услуги по хранению зерна.

	ООО «ЗАО «Крым»
	Директор 
Дерюгина Наталья Владимировна
	г. Керчь, ул. Казакова, 46
6-63-29
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий.


Предприятия промышленного комплекса городского округа Керчь Республики Крым

	Наименование предприятия и форма собственности
	Ф.И.О. руководителя
	Адрес / телефон
	Наименование вида деятельности (производимой продукции)

	ООО «Судоремонтные инновации и технологии»
	Чудиновских Владимир Владимирович 
	Г. Керчь, ул. Кирова, 22

9-11-88
	Судоремонт



	ГУП РК «Керченский металлургический завод»
	Генеральный директор

Осиюк Павел Иванович
	г. Керчь, ул. В. Белик, 12
6-65-60
	Выпуск эмальпосуды, деталей изоляции стрелочных переводов железнодорожного пути, фурнитуру для стальной эмалированной посуды, изделия хозяйственного назначения из пластмасс, декалькоманию.

	ООО «Юг Интер-Пак».
	Директор Лютиков
Владимир Иванович 
	г. Керчь, ул. Кокорина, 59.  2-14-61, 4-25-07 
	Металлообработка (производство кроненпробки для укупорки бутылок и жести лакированной и литографированную)

	ООО «Фирма «Трал»
	Директор  Чеканов Анатолий  Павлович 
	г. Керчь, ул. Свердлова, 36, 2-11-66


	Судостроение, судоремонт, переоборудование судов. 

	ГУП РК «Крымские морские порты»
	Ген. Директор
Местулов Валерий Евгеньевич
	г. Керчь, ул. Кирова, 28

3-93-19
	Организация морского транспорта Республики Крым

	Филиал ГУП РК  «Крымские морские порты»  «Керченский рыбный порт»
	Начальник порта 
Жорняк Иван Иванович 
	г. Керчь, ул. Свердлова, 49 2-04-86
	Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта

	Филиал ГУП РК «Крымские морские порты»  «Керченский торговый порт»
	Начальник порта
Волков Владимир Юрьевич 
	г. Керчь, ул. Кирова, 28

3-97-19
	Услуги по перевалке грузов

	ООО «Генинвест»
	Генеральный директор Скляров Валерий Викторович
	г. Керчь, ул. Танкистов,2
тел. 3-63-60
	Услуги по перевалке грузов

Производство товарного бетона и растворных смесей различных марок

	Филиал ГУП РК «Керченская 

паромная переправа»
	Директор
Татаренков
Олег Викторович
	Керчь, ул. Целимберная, 16. 

6-95-13,
6-95-04
	Переправа водным транспортом

	ООО «ТИС-КРЫМ»
	Ходько Сергей Петрович
	Юр.адр.: Керчь, ул. Марата, 9. оф. 108.
Факт. Адр. : Керчь, ул. Красная. 45.тел. 69733,
69728
	Деятельность морского транспорта

	Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»
	Волошин Максим Игоревич
	298300, ул. Чкалова,151. Тел. 63256, 63150
	40.20.2 «Распределение газообразного топлива

	Керченский  филиал ГУП РК «Вода Крыма»
	Борлаков Анзор Хасанович
	Керчь, Годыны, 2-в.
тел. 20241, 20109
	Сбор, очистка и распределение воды

	ООО «КМФ«Фрегат»


	Посохов Сергей Валентинович 
	98318, г. Керчь, ул. Кирова, 54-а .
т.53830
	Строительство и ремонт судов

	Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Керчи
	Директор
Бублик Владимир Леонидович
	98318, ул. Кирова, 79-а. тел. 5-42-80

факс 4-19-73
	Распределение и отпуск тепловой энергии. Тех. Эксплуатация и тех. обслуживание теплоэнергетических объектов.
Лицензии на выработку, транспортировку, поставку теплоэнергии.

	КРЭС филиала ГУП РК «Крымэнерго» 
	Забелин Александр Александрович
	г. Керчь. ул. Еременко, 27.
т.21117. 21558
	

	ООО «Крым теплоснабжение»
	Ерофеев Сергей Викторович
	г. Керчь, пер. Теритакский спуск, 1. тел. 37329, 37331
	Производство и распределение газообразного топлива

	Филиал АО«Крымтеплоэлектроцентраль «Камыш-Бурунская ТЭЦ»
	Начальник Бродский Сергей Игоревич
	г. Керчь, пер. Теритакский спуск, 1.
тел. 37350, 37259
	Производство теплоэлектроэнергии


Количество предприятий зарегистрированных в городском округе Керчь на  01.01.2016 составляет 1326 единиц.

Химически опасные объекты 

Химические опасные объекты, расположенные на территории городского округа Керчь Республики Крым отображены в таблице. 

Химически опасные объекты, расположенные на территории городского округа Керчь.

	№
	Наименование химически опасного объекта (ХОО)
	Наименование аварийно химически опасного вещества (АХОВ)
	Количество max АХОВ, т

	1
	КФ ГУП РК «Вода Крыма», городская водоочистная станция, г. Керчь
	хлор
	9,8

	2
	КФ ГУП РК «Вода Крыма», водонасосная станция № 1, г. Керчь
	хлор
	0,07

	3
	КФ ГУП РК «Вода Крыма», водонасосная станция «Капканская», г. Керчь
	хлор
	0,07

	4
	ООО «ГЛАСС ТРЕЙД» холодильник, г. Керчь
	аммиак
	8

	5
	ЧАО «Югрыбхолод» холодильник, г. Керчь
	аммиак
	12/8,4

	6
	ГУП РК «Керченский металлургический завод», г. Керчь
	соляная кислота
	70

	7
	ООО «Керчьхолод», г. Керчь
	аммиак
	10


Канализационные очистные сооружения

Перечень существующих канализационных очистных сооружений регионального значения по городскому округу Керчь отображены в таблице 

Объекты в области водоотведения бытовых стоков

	№ п/п
	Наименование очистных сооружений
	Населенный пункт, отводящий стоки на очистку
	Фактическая производительность, тыс. м3/сутки
	Примечание
	Зоны с особыми условиями использования территории

(м)

	1
	Канализационные очистные сооружения «Бондаренковские» (КОС «Бондаренковские»)
	го Керчь
	15,0
	Требуется реконструкция
	400

	2
	Канализационные очистные сооружения «Орджоникидзевские» (КОС «Орджоникидзевские»)
	го Керчь
	9,0
	Требуется реконструкция
	400


Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых региональных объектов в области водоотведения бытовых стоков представлены в таблице:
Объекты в области водоотведения бытовых стоков 

	№

п/п
	Вид

объекта
	Наименование
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
	Зоны с особыми условиями использования территории

(м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоотведение бытовых стоков

	1
	канализационные очистные сооружения
	канализационные очистные сооружения «Орджоникидзевские» г. Керчь (реконструкция и модернизация)
	го Керчь
	проектная производительность 20,0 тыс. м3/сут
	оптимизация работы сооружений, обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей
	2015-2020 гг.
	400


Кладбища

На территории городского округа Керчь Республики Крым расположены кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га составляет 500 м.

- санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га составляет 300 м.

- санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее составляет 100 м.

- санитарно-защитная зона закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарием и сельских кладбищ составляет 50 м.
Скотомогильники

На территории Республики Крым  располагается 63 скотомогильников по данным Государственного комитета ветеринарии Республики Крым от 17 марта 2015 года № 02-28/2-884. Скотомогильники на территории городского округа Керчь отсутствуют согласно, письма Администрации города Керчи №243 от 12.08.2016г.  
Объекты размещения бытовых и промышленных отходов

На территории городского округа Керчь расположены следующие объекты размещения бытовых и промышленных отходов: 

Полигон ТКО в городском округе Керчь площадью 195 335м2, расположен в северной части г. Керчь, в 500м от железной дороги.
Не допускается размещение полигона ТКО на:

-территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

-во всех зонах охраны курортов;

-в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

-в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.
Согласно информации, предоставленной администрацияй на территории городского округа Керчь отсутствуют объекты для размещения промышленных отходов.

На территории городского округа расположены два места несанкционированного размещения отходов (согласно территориальной схеме  обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым):

- Аршинцево, район карьера ЖРК (ТКО, строительный мусор);

- западнее шоссе Героев Сталинграда (ТКО, строительный мусор).

Данные объекты расположены в пределах зоны защитного озеленения. Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

Необходима ликвидация мест несанкционированного размещения отходов и рекультивация нарушенных земель. Земли, нарушенные при складировании и захоронении бытовых и других отходов, подлежат рекультивации согласно требованиям п.5 «Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденных приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67). В работе по возмещению вреда необходимо считать приоритетным возмещение вреда посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ (ч.2 ст.78 Закона № 7-ФЗ). После рекультивации согласно генеральному плану данные земли войдут в зону защитного озеленения.
Объекты нефтедобычи 

На территории городского округа Керчь имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией. 

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.99 г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно таблице:
Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

	Объекты
	Жилые здания, общежития, вахтовые поселки
	Общественные здания (клубы, здравпункт и др.)
	Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.)
	Магистральные нефте-, газопро-воды
	Линии электро-

передач (ВЛ 6 кВ и выше)
	Электро-подстан-ции (35/6/110/35 кВ)

	Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН
	300
	500
	100
	СНиП
	60
	100

	Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин
	150
	250
	50
	СНиП
	30
	50

	Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС)
	300
	500
	100
	СНиП
	ПУЭ
	80

	Факел для сжигания газа
	300
	500
	100
	60
	60
	100

	Свеча сброса газа
	300
	500
	100
	30
	30
	30


Ориентировочная СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м. 
Зоны залегания полезных ископаемых.

Полезные ископаемые городского округа Керчь представлены различными строительными материалами: известняком, суглинками, трепельными глинами, бурым железняком и углеводородным сырьем (см. выше).
Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

В настоящее время недропользование осуществляется согласно выданным лицензиям, срок действия которых может быть продлен для дальнейшей эксплуатации месторождения. При недропользовании на территории городского округа Керчь Республики Крым согласно Закону Российской Федерации «О недрах» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Электроподстанции

В границах проектирования расположены электроподстанции. Согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для электроподстанций размер санитарно-защитных зон устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений и исследований. 
Охранные и санитарно-защитные зоны высоковольтных линий электропередач

На территории городского округа Керчь Республики Крым проходят высоковольтные линии электропередач напряжением от 10 до 330 кВ. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) определены в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи устанавливаются вдоль них в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении:

- для линий напряжением 1-20 кВ - на расстояние 10 м;

- для линий напряжением 35 кВ - на расстояние 15 м;

- для линий напряжением 110 кВ - на расстояние 20 м;

- для линий напряжением 220 кВ - на расстояние 25 м.

В охранных зонах (санитарных разрывах) воздушных линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами.

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

На территории городского округа Керчь Республики Крым проходят магистральные газопроводы. Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов устанавливаются:

для трубопроводов 1 класса:

при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;

при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;

при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;

при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;

при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;

при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;

для трубопроводов 2 класса:

при диаметре до 300 мм - 75 метров;

при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:

при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров;

при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров;

при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров;

при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др. 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода. 
Газораспределительные станции

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов:
Минимальные расстояния от ГРС

	Минимальные расстояния, м

	От ГРС

	Класс газопровода

	I
	II

	Условный диаметр газопровода, мм

	300 и менее
	300-600
	600-800
	800-1000
	1000-1200
	1200-1400
	300 и менее
	св.300

	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125


2.6.3 Водоохранные зоны,  прибрежные защитные полосы, береговые полосы. 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) Статьей 65 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 13.07.2015 N 244-ФЗ)

Согласно статье 6 п.п.6-8 ФЗ от 03.06.2006 г №74-ФЗ «Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Перечень основных водотоков.

	№

п/п
	Река
	Куда впадает
	Какой

берег
	Рассто-

яние от устья,

км
	Дли-на,

км
	Пло-щадь

водосбора, км2
	Притоки менее

5 км, шт.
	Водо охранная зона (м)
	Прибрежная защитная полоса (м)

	Реки и балки Керченского полуострова
	
	

	1
	без названия
	Керченский пролив, у бывш.

 с. Жуковка
	-
	-
	7,5
	17,5
	-
	50
	50

	2
	без названия 

(Булганак)
	Керченский пролив, г. Керчь, (Порт Керчь)
	-
	-
	7,0
	22,4
	10
	50
	50

	3
	Мелек-Чесме


	Керченский пролив, г. Керчь
	-
	-
	16,0
	133
	4
	100
	50

	4
	без названия 
	Мелек-Чесме
	прав.
	12,0
	5,5
	10,8
	2
	50
	50

	5
	Катарлез
	-«-
	лев.
	0,7
	10,0
	45,3
	17
	100
	50

	6
	без названия 
	Катарлез
	лев.
	5,5
	4,5
	17,0
	8
	50
	50

	7
	без названия

(Джарджава)
	Керченск. пролив, г.Керчь,Цемент-ная слободка)
	-
	-
	8,5
	24,1
	-
	   50
	50

	8
	б. Чурбашская (Чурубашская)
	оз. Чурбашское
	-
	-
	22,0
	112
	14
	100
	50



Основными водотоками городского округа Керчь Республики Крым является: 6 малых рек – Приморская (Мелек-Чесме), Джарджава,  Булганак,  Катерлез, Баксу,  Московская (общей протяженностью 38 км, в т. ч. с укрепленными берегами - 4 км).

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). 

Согласно Статье 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» в границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В отношении кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих ядовитых веществ, в настоящее время расположенных в водоохранных зонах и зонах интенсивной переработки береговой полосы, необходимо проведение мероприятий, препятствующих загрязнению водных объектов, и выносу указанных объектов за пределы границ водоохранных зон водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.
В соответствии с п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) к территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 31.10.2016) выделяются объекты общего пользования, а также полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Таким образом, ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров для Керченского пролива, рек, Мелек-Чесме, Катерлес, б. Чубашская. От остальных водотоков (с длиной менее 10 км) ширина береговой полосы общего пользования устанавливается не менее 5 метров.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе:

иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами;

пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Ввиду мелкого масштаба изображения, на графических материалах Генерального плана не имеется возможности отобразить границы береговой полосы общего пользования. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса они подлежат отображению в документах по планировке территории и градостроительного зонирования (проекты планировки, правила землепользования и застройки).

Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения, и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности.

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

2.6.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Границы и режим ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются согласно утверждаемому проекту ЗСО водного объекта. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разрабатывается на основе требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от водонапорных башен – 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

 Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать в обе стороны от крайних линий водовода:

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов;

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов, при отсутствии разработанного проекта, могут быть ориентировочно определены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02:

1 пояс: для водоемов граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летнее-осенней межени;

2 пояс:  граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км;

3 пояс: границы третьего пояса ЗСО для водоема полностью совпадают с границами второго пояса. 

 В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не  допускается  прокладка  водоводов   по  территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

2.6.5 Запретные зоны и районы

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении постановления об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований» от 17.02.2000 г №135, в целях обеспечения безопасности  хранения  вооружения,  военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также охраны  окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера, от вышеуказанных объектов устанавливаются запретные районы и запретные зоны.

Запретная зона  включает территорию, непосредственно примыкающую к территории военного склада. Ширина запретной зоны от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается:

для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - до 400 метров;

для военных складов вооружения и  военного  имущества - до  100 метров.

Обязательным требованием при установлении запретной зоны является обустройство 50-метровой противопожарной полосы, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного склада, в пределах которой осуществляются вырубка деревьев и кустарника и вспашка по всей ширине.

На территории запретной зоны запрещается  проживание  граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения,  устройство туристических  лагерей и зон отдыха, оборудование стоянок автотранспорта,  разведение открытого  огня (костров), стрельба из огнестрельного оружия и проведение иных работ, за исключением противопожарных  и других  мероприятий по обеспечению  безопасности военного  склада. В случае особой необходимости работы на территории запретной зоны могут проводиться по разрешению соответствующих органов местного самоуправления и согласованию с начальником военного склада. На территории запретной зоны не допускается ликвидация  имеющихся там дорог и переправ, осушение и отведение русла рек.

Запретный район шириной не менее 3 километров от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается только для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

На территории запретного района запрещается строительство объектов  производственного, социально-бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества. 

На территории запретного района не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из  огнестрельного оружия, а также проживание иностранных граждан. В воздушном пространстве над территорией запретного района не допускаются прокладка воздушных трасс и полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.

2.6.6  Зоны затопления, подтопления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».

При подготовке предложений учитываются:

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов;

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

На сегодняшний день предложений органов исполнительной власти Республики Крым об определении границ зон затопления, подтопления не поступало, сведения о внесении в кадастр недвижимости отсутствуют, следовательно, определенных в установленном порядке границ зон затопления, подтопления в настоящее время не имеется.

Зоны с особыми условиями использования территории, которые определены ориентировочно, в соответствии с нормативными и правовыми документами, приводятся на схеме в информационно-справочных целях и не являются утверждаемыми.

В связи с отсутствием утвержденных зон затопления по Республике Крым, по согласованию с департаментом государственной политики и регулирования в области водных отношений и гидрометеорологии МПР РФ, принято решение показать на генеральном плане муниципального образования отдельным условным знаком у водотоков места, где возможно затопление территории. 

После утверждения зон затопления, необходимо будет внести изменения в разработанный генеральный план муниципального образования Керчь. 

2.6.7 Иные зоны, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 27.08.1999 N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».
1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства (далее именуются - стационарные пункты наблюдений).

2. Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

3. В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

4. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, определяются по согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых комплексов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта.

5. Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

6. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

7. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Придорожная полоса автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Полоса отвода железной дороги 

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002 г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. 

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Полосы воздушных подходов 

На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку. 

Производство салютов и фейерверков в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность запрещается.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Приаэродромная территория

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 марта 2010 г №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория, границы которой определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную и водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (КТА).

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Согласованию подлежит размещение:

всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от КТА;

объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома составляет 50 и более метров;

объектов высотой от поверхности 50 метров и более;

линий связи, электропередачи, а также других объектов электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

взрывоопасных объектов;

факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов;

промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Зона взлета и посадки с аэродрома.

При строительстве каждого объекта в границах указанной территории необходимо оценивать его влияние на безопасность полетов, согласовывать строительство с авиационными структурами и внести объекты в единую базу данных аэронавигационной информации. 

Необходимо получение согласования со старшим авиационным начальником аэродрома при размещении следующих объектов:

всех объектов в границах полос воздушных подходов и вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА);

объектов, высота которых превышает поверхность с наклоном 0,8% на участках GSS*G* и LTT*L*;

объектов, высота которых превышает поверхность с наклоном 2% на участках GSТL и G*S*T*L*;

объектов, выше 50 м относительно уровня самого низкого порога  ИВПП в зоне ВЕЕВ и в пределах круга с радиусом 30 км от КТА;

объектов, выше 100 м относительно уровня самого низкого порога  ИВПП м в пределах круга с радиусом 50 км от КТА;

линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств независимо от места их размещения;

взрывоопасных объектов независимо от места их размещения;

факельных устройств  для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени) независимо от места их размещения; 

промышленных или иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места размещения этих предприятий и сооружений. 

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – менее 15 км от контрольной точки аэродрома (КТА), места выбросов пищевых отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.
2.6.8. Зона с особой архитектурно-планировочной организацией территории (архитектурно-планировочная зона)

На основании закона Республики Крым «Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории» №409-З от 7 июля 2017 г. устанавливаются особенности создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории. 

Зона с особой архитектурно-планировочной организацией территории (далее – архитектурно-планировочная зона) – зона с особыми условиями использования территории, включающая земли, земельные участки (части земельных участков) и расположенные на них объекты недвижимого имущества, в границах которой устанавливается особый правовой режим ее использования      с       учетом       историко-культурной,       экологической и рекреационной ценности, а также перспективного градостроительного развития.

Постановлением Совета Министров РК от 27 ноября 2017 года №629 «О создании зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории» на территории объектов культурного наследия ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», расположенных в границах муниципальных образований Республики Крым (городской округ Керчь, Ленинский район), имеющих особую историко-культурную ценность, созданы зоны с особой архитектурно-планировочной организацией территории.

Особенности правового режима в границах архитектурно-планировочной зоны

1. До утверждения правил землепользования и застройки правовой режим  архитектурно-планировочной  зоны  устанавливается  в  соответствии с настоящей статьей.

2. В границах архитектурно-планировочной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства и размещение иных объектов;

- реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства и иных объектов в случае, если такая реконструкция затрагивает внешний архитектурный вид указанных объектов.

3. Запрет, указанный в пунктах  1  и  2  части  2  настоящей  статьи, не распространяется:

- на объекты, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики  Крым  или  местного  бюджета,  а  также  объекты,  реализуемые в рамках инвестиционных соглашений, при условии наличия документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с требованиями настоящего Закона;

- на объекты и территории, для которых требуется проведение срочных противоаварийных и (или) аварийно-восстановительных работ по решению соответствующей комиссии о ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- на объекты, имеющие особое социальное значение для Республики Крым.

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, указанных в пункте 3 части 3 настоящей статьи, осуществляется при наличии согласования Главы Республики Крым.

5. Нарушение требований действующего законодательства, в том числе настоящего Закона, в границах архитектурно-планировочной зоны, связанное с выявлением фактов выполнения соответствующих работ, установленных при осуществлении контрольных (надзорных) функций исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере государственного строительного надзора либо органами муниципального контроля, является основанием для отключения лица, осуществляющего работы с нарушением установленных требований, от инженерных сетей и оборудования – ресурсоснабжающими организациями на основании письменного требования уполномоченного органа, выявившего нарушение.

6. В целях контроля соблюдения и реализации особого правового режима использования земель, земельных участков (части земельных участков)  и  расположенных  на  них  объектов  недвижимого  имущества в   границах    архитектурно-планировочной    зоны    проведение    плановых и внеплановых проверок осуществляется на основании решения Совета министров Республики Крым по предложению соответствующего контрольного (надзорного) исполнительного органа государственной власти Республики Крым.

Для проведения таких проверок  согласование  органов  прокуратуры не требуется.

7. В границах архитектурно-планировочной зоны могут быть установлены повышающие коэффициенты к размеру платы за пользование земельными участками и (или) объектами недвижимого имущества, в том числе  установленной  в  договорах,  заключенных  до  момента  вступления в силу настоящего Закона.

Порядок, основания установления повышающих коэффициентов и их размер определяются Советом министров Республики Крым.

8. Принятие решений по ограничению установленного особого правового режима использования территории в границах архитектурно- планировочной зоны не допускается.

Комплексное развитие территории в границах архитектурно-планировочной зоны

1. Комплексное развитие территории в границах архитектурно- планировочной зоны осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Решение о комплексном развитии территории принимается Советом министров Республики Крым.

3. Порядок комплексного развития территории в границах архитектурно- планировочной зоны принимается Советом министров Республики Крым.

Изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд в границах архитектурно-планировочной зоны

1. Основания и порядок изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд в границах архитектурно- планировочной зоны устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством Республики Крым.

2. Дополнительно к основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, изъятие земельных участков и (или) иных объектов недвижимого  имущества  для  государственных  или  муниципальных  нужд в   границах   архитектурно-планировочной   зоны   может   осуществляться в случае, если земельный участок необходим для размещения объекта федерального, регионального или местного значения, обеспечивающего реализацию государственных задач в области развития социальной инфраструктуры.

3. В порядке и на условиях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, правообладателю земельного участка, подлежащего изъятию, осуществившему за свой счет снос находящихся на нем объектов капитального строительства и других объектов, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, может быть предоставлен другой земельный участок взамен изымаемого без проведения торгов.

4. Решение об изъятии земельного участка по основанию, указанному в части 2 настоящей статьи, может быть принято до 1 января 2019 года.

Особенности изменения одного вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах архитектурно-планировочной зоны, на другой вид такого использования

1. До утверждения правил землепользования и застройки особенности изменения одного вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах архитектурно-планировочной зоны, на другой вид такого использования устанавливаются в соответствии с настоящей статьей.

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в  границах  архитектурно-планировочной  зоны, на  другой  вид  такого  использования,  осуществляется  по  согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым при  условии  внесения  заинтересованным  лицом  платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, определяемой в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

3. Плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах архитектурно-планировочной зоны, подлежит зачислению в бюджет Республики Крым.

Снос объектов капитального строительства и других объектов, расположенных в границах архитектурно-планировочной зоны

1. Объекты капитального строительства и иные объекты признаются самовольной постройкой по решению Совета министров Республики Крым.

2. Снос самовольных построек осуществляется по решению органа местного самоуправления, а в случае неосуществления указанных мероприятий в установленном порядке и сроки – по решению Совета министров Республики Крым.

3. Для организации сноса самовольных построек Советом министров Республики  Крым  или  уполномоченным  им  органом  могут  привлекаться, в том числе на безвозмездной основе, соответствующие государственные предприятия и учреждения, обладающие необходимыми материально- техническими ресурсами, оборудованием для осуществления соответствующих работ.

4. Порядок  организации   работы   по   сносу   самовольных   построек в границах архитектурно-планировочной зоны устанавливается Советом министров Республики Крым.

Контроль за соблюдением правового режима в границах архитектурно-планировочной зоны

Контроль за соблюдением правового режима в границах архитектурно- планировочной зоны осуществляют соответствующие контрольные (надзорные) исполнительные органы государственной власти Республики Крым в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

2.7 Объекты культурного наследия и предложения мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия

Настоящая документация подготовлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 12 февраля 2015 г. №9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;

- законом Республики Крым от 11 сентября 2014 г. №68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в республике Крым» (с изменениями, внесенными Законом Республики Крым от 25.06.2015 №123-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым»»); 

- постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. №972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации»;

- распоряжением правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года №2073-р «Об отнесении объектов культурного наследия, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, к объектам культурного наследия федерального значения»;

- постановлением совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года №627 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и вывяленным объектам культурного наследия»;

- постановлением совета министров Республики Крым от 24 января 2017 года №17 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и вывяленным объектам культурного наследия».

В соответствии с договором и техническим заданием к нему проведены следующие работы:

- историко-архивные и библиографические изыскания; 

- изучение учётных документов;

- составление пояснительной записки;

- составление уточнённых списков объектов культурного наследия;

- нанесение на топографическую основу объектов культурного наследия;

- камеральная обработка материала.

В соответствии с договором на выполнение работ проведена инвентаризация, состоящих на государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

Целью работы является нанесение на топографический материал объектов культурного наследия и их зон охраны (при наличии).

Работы по инвентаризации и локализации памятников археологии, а так же составление исторической справки проведены ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН».

При нанесении границ памятников археологии, а так же их границ зон охраны, по большей части были использованы материалы историко-архитектурного опорного плана Керчи, разработанного и утвержденного в 2009 году. 

Для установления подлинных границ территорий памятников археологии, а так же уточнению их местоположения, необходимо проведение натурных исследований, с закладкой археологических шурфов, обмером, проведением топографической съемки и других мероприятий, не предусмотренных техническим заданием к данному договору.

При разработке раздела «Охрана культурного наследия» натурные полевые работы по обследованию памятников не проводились.

Зоны охраны, защитные зоны и режимы использования объектов культурного наследия 

Согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ст. 21 закона Республики Крым от 11 сентября 2014 г. №68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в республике Крым» (с изменениями, внесенными Законом Республики Крым от 25.06.2015 №123-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым»») – в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия разработанного в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. №972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 12 февраля 2015 г. №9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» - границы и особый режим использования территорий, установленные в целях государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 44 закона Республики Крым от 11 сентября 2014 г. №68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в республике Крым» (с изменениями, внесенными Законом Республики Крым от 25.06.2015 №123-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым»») границы и особый режим использования территорий, включая исторические ареалы, зоны охраны, установленные в целях государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации (статья 44 в редакции Закона Республики Крым от 25.06.2015 N 123-ЗРК).

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия) не имеющих утвержденные согласно ст. 34 вышеуказанного закона зоны охраны устанавливаются защитные зоны, являющиеся территориями, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом

Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, а так же устанавливается особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, а именно:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В центральной части города Керчь выделена зона исторического ареала. В соответствии со ст. 44 закона Республики Крым от 11 сентября 2014 г. №68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в республике Крым» (с изменениями, внесенными Законом Республики Крым от 25.06.2015 №123-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым»») границы и особый режим использования территорий, включая исторические ареалы, зоны охраны, установленные в целях государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации (статья 44 в редакции Закона Республики Крым от 25.06.2015 N 123-ЗРК). 

Для приведения режимов использования земельных участков попадающих в границы исторического ареала в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации необходима разработка историко-архитектурного опорного плана. 

Визначення меж та режимів використання комплексної охоронної зони історичного ареалу 

Комплексна охоронна зона, що визначається для історичного ареалу, містить в собі найбільш цінні території міста з пам’ятками культурної спадщини, що перебувають на державному обліку, а також з щойно виявленими об’єктами культурної спадщини різної видової приналежності. Її територія була визначена за натурним обстеженням території центру, де має місце найбільш збережене історичне містобудівне середовище ХІХ – поч. ХХ ст., а також на основі відомостей щодо археологічних об’єктів, розташованих серед історичної забудови ХІХ – поч. ХХ ст. 

Крім того, на його території локалізовано визначний археологічний об’єкт – пам’ятку національного значення – античне місто Пантікапей – столицю Боспорського царства, а також головний природний об’єкт м. Керчі, природну та композиційну домінанту історичного ареалу міста – г. Мітрідат (з вершинами: 1-е та 2-е “Крісла Мітрідата”, а також “Скалка”, “Цукрова голова” та ін.). 

Враховуючи сучасні містобудівні трансформації щодо характеру забудови історичного центру, комплексна охоронна зона має всі підстави бути суттєво зменшеною у порівнянні з пропозиціями “Союзреставрації” 1990 року. 

З неї вилучені: непарна сторона вул. Козлова, в межах від вул. К. Маркса до вул. Радянської; частина вул. Леніна; вул. Горбульського повністю; пров. Міліцейський (його неіснуюча частина); нижня частина вул. Курсантів; вул. Самойленка повністю; пров. Сінний повністю; а також по більшості своїй вул. Пролетарська та квартал між Кооперативним пров. та вул. Радянською. 

Зважаючи на це, межа комплексної охоронної зони становить ламану замкнену лінію неправильного багатокутника, яка охоплює найбільш цінні, збережені до нашого часу містобудівні та археологічні території (території археологічного культурного шару) центрального історичного ареалу м. Керчі. 

Межі комплексної охоронної зони історичного ареалу зі сходу на північний захід розпочинаються: 

Від крайньої південної точки Адміралтейського проїзду (перетин вулиць: Свердлова, Театральна та Адміралтейський проїзд); по осьовій Адміралтейського проїзду в бік вул. Кірова; вилучаючи з території зони споруду торгівельного центру (межа проходить з боку його тилового фасаду), до початку вул. Кірова. Від початку вул. Кірова до перетину її з Каретним провулком. По осьовій Каретного провулку, до перетину його з вул. Володі Дубініна; по осьовій вул. В.Дубініна – один квартал на північ, до перетину з вул. Радянською. Від перехрестя вул. Радянської з вул. В.Дубініна на схід, по осьовій вул. Радянської до її перетину з вул. Кірова; на північ вздовж осьової вул. Кірова до перетину її з вул. К. Маркса. По осьовій вул. К.Маркса до перетину її з вул. В.Дубініна. По осьовій вул. В.Дубініна до її середини в цьому кварталі, по внутрішньоквартальній межі садиб двох вулиць – К. Маркса та Пролетарської, у західному напрямку до межі садиби по вул. Козлова, виходом на вул. Пролетарську. По осьовій вул. Пролетарської до перетину її з Міліцейським провулком. По осьовій Міліцейського провулку, до перетину його вул. К. Маркса; по осьовій вул. К. Маркса на схід, до перетину її з вул. Козлова. По осьовій вул. К Козлова на південь, до перетину її з вул. Радянською, по вул. Радянській на схід, обминаючи казино, з виходом на вул. Леніна. По осьовій вул. Леніна, до перетну її з вул. Пирогова. По лінії забудови непарної сторони вул. Пирогова до перетину її з вул. Курсантів; від рогу вул. Курсантів, по межі садиб, що виходять на вул. Пирогова, паралельно їй, до перетину з межею садиб, що виходять на вул. Госпітальну, паралельно вул. Госпітальній, по її парній стороні до її кінця. З переходом на непарний бік вул. Госпітальній. По межі споруд, що виходять на вул. Госпітальну у внутрішньоквартальній території до межі садиб, що виходять на непарний бік вул. Пирогова та паралельно вулиці на захід, до її початку. На початку вул. Пирогова, з переходом на парний бік вулиці Пирогова, вздовж лінії забудови парної сторони вул. Пирогова, до перетину її з вул. Госпітальною. По осьовій вул. Госпітальної, на південь, до перетину її з вул. Крупської. Від вул. Крупської по непарному боці вулиці Госпітальної, по межі споруд, що виходять на дану вулицю, до перетину з межею споруд, що виходять на вул. 23 Травня 1919 р. Паралельно вул. 23 Травня 1919 р., на захід, до перетину з вул. Шлагбаумською. По осьовій вул. Шлагбаумської, до перетину її з вул. 23 Травня 1919 р.; по осьовій вул. 23 Травня 1919 р. на захід, до перетину з вул. Желябова. По осьовій вул. Желябова, до перетину з вул. 2-га Нагірна. По осьовій вул. 2-га Нагірна, на захід, до перетину її з вул. Чернишевського. По осьовій вул. Чернишевського на північ, до перетину з вул. Фадеєва, по осьовій вул. Фадеєва на захід до межі садиб по пров. Гоголя. Від межі садиб по провулку Гоголя до вул. Гоголя. По осьовій вул. Гоголя на південь до її кінця. Вздовж межі садиб, що виходять на вул. Предільно-Нагірну, на схід до ґрунтової дороги, яка починається від вул. Дзержинського. Вздовж ґрунтової дороги по г. Мітрідат, повторюючи контур межі зони охоронюваного ландшафту, вливається в межу охоронної зони археологічного культурного шару І категорії на г. Мітрідат та проходить вздовж неї, переходячи на південно-східний схил гори. Аналогічно, по південно-східному схилу, від початку вул. В Коробкова, повторюючи контур межі історичного ареалу, ступінчасто спускається до вул. Свердлова; по непарному боку вул. Свердлова, вздовж лінії забудови, до перетину з вул. Клабукова; по осьовій вул. Клабукова в північно-східному напрямку до 2-го Морського провулка; по осьовій 2-го Морського провулка до вул. Набережної; по осьовій вул. Набережної, через Приморський бульвар з виходом на вул. Свердлова напроти Управління культури. По осьовій вул. Свердлова, до замкнення межі на початку Адміралтейського проїзду. 

Площа комплексної охоронної зони історичного ареалу становить 166 га. 

Режим використання комплексної охоронної зони історичного ареалу спрямований для забезпечення збереження історичного середовища з можливістю відтворення його втрачених цінних елементів; зберігає історично цінне розпланування, забудову, впорядження та ландшафт, відтворюючи їх кращі втрачені елементи та якості; з усуненням дисгармонійних будівель, споруд й елементів впорядження, створюючи сприятливі умови для огляду пам’яток. 

В комплексній охоронній зоні для її різних частин пропонується три режими використання: 

Перший режим – для забудови на рівнинних ділянках історичного ареалу, та в прибережній частині, в районі вулиць: Айвазовського, П.Олексієва та ін.; 

Другий режим – для терасованої забудови на верхніх вулицях, а також для забудови на рельєфі біля підніжжя г. Мітрідат та по вул. Свердлова, Театральній, Крупської та ін.; 

Третій режим – для району Нахалівки – між вулицями: Госпітальною, Гоголя та 23 Травня 1919 р. 

Для охорони пам’яток археології для цієї зони пропонується режим І категорії, що є найсуворішим (Див. «Визначення зон охорони археологічної спадщини м. Керчі»). 

Перший режим використання 

В основному орієнтований на реставрацію фасадів з допустимою реконструкцією садибної території в межах садибної ділянки та збереженням традиційного характеру середовища, з усуненням дисгармонійних будов та споруд, що закривають сприйняття окремих пам’яток та цінних містобудівних комплексів. 

Для цих ділянок можлива вибіркова реконструкція з дотриманням певних умов, як то: збереження (в деяких випадках відтворення) фронту забудови, підтримання лінії забудови в разі зведення нових споруд, витриманих в характерних для історичної забудови загальних пропорційних співвідношеннях та традиційних будівельних матеріалах; збереження переважаючої висоти для нової або реконструйованої споруди в межах певної ділянки або кварталу (від 2 до 5 стандартних поверхів). Можливе також вибіркове збільшення розмірів окремих будівель, якщо вони не порушують традиційного характеру середовища та не закривають оглядові фронти або точки візуального сприйняття основних об’єктів культурної та природної спадщини. В разі наявності дисгармонійних будинків або інших споруд – їх усувають, створюючи сприятливі умови для огляду об’єктів спадщини. 

На цій території можлива заміна підприємств, майстерень, складів, відомчих спецтериторій, які виводять з зони, або окремих об’єктів, що не підлягають ремонту (в аварійному стані), новими будинками, що не порушують історичне середовище. 

Нове будівництво можливе лише у виключних випадках, і лише за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та за погодженням Комітетом охорони культурної спадщини АРК. 

Реставраційні та реконструктивні роботи на історичних об’єктах в межах означеної території комплексної охоронної зони вимагають виконання історико- містобудівних обґрунтувань з відповідним погодженням Комітетом охорони культурної спадщини АРК. 

Другий режим використання 

Розповсюджується на забудовані території на схилах г. Мітрідат, що зберегли своєрідний колорит старої Керчі. 

Пропонується режим комплексної регенерації, з відтворенням розпланувально-просторової системи терасованої забудови, що означає: 

- здійснення ремонтних робіт по відновленню несучої спроможності підпірних стін між вулицями;

- здійснення ремонтних робіт по відновленню вуличного покриття та вертикальних зв’язків між вулицями (сходів), втрачених впродовж довгої експлуатації;  

- здійснення ремонтних робіт по інженерним комунікаціям та їх пристроям: водогін, електропостачання та ін.;  

- по можливості, на особливо цінних ділянках усунення наземного прокладання труб теплотрас (прокласти під землею або обійти ці території); 

-здійснення ремонтно-реставраційних робіт на житлових спорудах з врахуванням їх типологічних та характерних особливостей;

- збереження фронтів суцільної забудови по вулицях, та палісадів перед садибними ділянками, де вони існують;  

- збереження переважаючої висотності забудови, що історично склалася для певних вулиць, кварталів, окремих територій;  

- збереження висотності забудови (в один поверх), для споруд, що виходять на лінію забудови парного боку вул. Свердлова, на ділянці, до перетину її з 2-м Босфорським пров., як такої, що не закриває вид на г. 

Мітрідат з непарного боку вул. Свердлова;

- збереження висотності забудови, що склалася історично на вулицях: Театральна, Крупської, 19 Травня 1919 р., Рибакова, 1-й Мітрідатський пров., 1-а, 2-а та 3-я Мітрідатські, Пантікапейська, пров. та вул. Є. Пугачьова, 1-а та 2-а Нагірні, частина вул. Курсантів, Госпітальна та вул. Шлагбаумська.

Режим комплексної регенерації включає реставрацію пам’яток, санацію забудови, реставрацію фасадів, модернізацію забудови без порушення її стильових характеристик та традиційних будівельних прийомів. 

Крім пам’яток архітектури та історії, а також щойно виявлених об’єктів спадщини, що розміщенні на цій території, тут повинні бути збереженими всі споруди, які класифіковані як значні архітектурні та містобудівні об’єкти, та такі, які внесені до списку “Рядова історична забудова, що характерна для кін. ХІХ – поч. ХХ ст.”, що створюють своєрідний об’ємно-просторовий каркас збереженого історичного середовища. 

Для повного уявлення щодо стану історичних будівель та споруд необхідно провести детальну інвентаризацію всієї історичної забудови в межах охоронної зони, з врахуванням внутрішньосадибних будов – флігелів, господарчих споруд та ін. 

Нове будівництво на цих територіях можливе лише у виключних випадках, і лише за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та за погодженням Комітету охорони культурної спадщини АРК та Управлінням головного архітектора м. Керчі.

Реставраційні та реконструктивні роботи на історичних об’єктах в межах означеної території комплексної охоронної зони мають бути розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та за погодженням Комітету охорони культурної спадщини АРК та Управлінням головного архітектора м. Керчі. 

Третій режим використання 

Має місце для територій, що зберегли історичну вуличну сітку разом з історичною забудовою різних типів, а також з більш ранніми за часом утвореннями – територією могильника різних археологічних періодів, як курганного, ґрунтового, так й на основі погребальних склепів, виконаних в спеціальних насипах, що частково збереглися. 

Для унікальних об’єктів археології, що присутні на цій території цей режим можна визначити як режим консервації. 

Для об’єктів архітектури – режим реконструкції з збереженням розпланувальної системи вулиць, з урахуванням парцеляції садиб; з реставраційно- ремонтними роботами по оновленню окремих елементів терасованої території; з можливою новою забудовою, що враховує загальний характер та традиційні типи забудови, з дотриманням усталеної висоти будівель – не більше 2-х стандартних поверхів. Оновлення житлового фонду може проходити без обов’язкового узгодження конкретного архітектурного рішення, якщо дотримуються основні параметри. 

Нове будівництво можливе за проектами, розробленими на основі історико- містобудівних обґрунтувань та за погодженням Комітету охорони культурної спадщини АРК та Управлінням головного архітектора м. Керчі. 

Реставраційні та реконструктивні роботи на історичних об’єктах в межах означеної можливе за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та за погодженням Комітету охорони культурної спадщини АРК та Управлінням головного архітектора м. Керчі. 

Ці та інші вимоги повинні бути врахованими при виконанні містобудівної розробки “Детальний план території історичного ареалу м. Керчі”, який стане провідним містобудівним документом для відтворення історичних територій центру міста. 

Объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и монументального искусства)

В настоящее время на территории городского округа Керчь располагается 71 объект культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Объекты культурного наследия (за исключением памятников археологии) представлены 15 памятниками архитектуры и 56 памятниками истории и монументального искусства, из них 9 объектов культурного наследия федерального значения, 56 объектов культурного наследия регионального значения и 6 выявленных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (памятники архитектуры, истории и монументального искусства)

· необходима разработка паспортов объектов культурного наследия, с определением территорий памятников и их границ зон охраны (проект зон охраны);

· экскурсионный показ;

· своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

· благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

· использовать преимущественно по первоначальному назначению;

· все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.
	Список объектов культурного наследия

(памятники архитектуры, истории и монументального искусства)

городского округа Керчь

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Документ   о постановки на гос. охрану
	Кат. ист.-культ. знач
	Охранная/ защитная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Лестницы Большие и Малые, середина XIX века, конец XIX века
	г. Керчь, ул. Театральная, ул. 23 Мая 1919 года
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2                       015 №2073-р 
	Ф
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	2
	Церковь Иоанна Предтечи, VIII век
	г. Керчь, ул. Димитрова, д. 3, литера "А"
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р 
	Ф
	Решение Крымского облисполкома от 22.05.1979 №284, установлена охранная зона: ограничена главной аллеей пл. Ленина, пер. Дмитрова, пер. Трудовой

	3
	Крепость Ени-Кале, 1703 год
	г. Керчь, ул. Минина, Еникальское шоссе
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р 
	Ф
	Решение Крымского облисполкома от 22.05.1979 №284, установлена охранная зона в границах стен крепости с отступлением на 30 м в наружную сторону

	4
	Дом Месаксуди, конец XIX в.- начало ХХ в.
	г. Керчь, ул. Свердлова, д. 22, литеры "А", "Б"
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	5
	Греческая церковь, середина XIX века
	г. Керчь, ул. Театральная, д. 32
	Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	6
	Обелиск Славы, 1944 год
	г. Керчь, гора Митридат
	Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Охранная зона - 50х50 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	7
	Комплекс сооружений Керченской крепости, XIX век
	г. Керчь, мыс Ак-Бурун
	Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	8
	Мемориальный комплекс

«Героям Эльтигенского десанта», 1985 год
	г. Керчь, ул. Галины Петровой
	Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома от 15.04.1986 №164

	9
	Мемориальный комплекс "Аджимушкай",

1903-1907 годы, 1919 год,

1941-1944 годы, 1982 год
	г. Керчь, ул. Краснопартизанская, ул. Скифская
	Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Территория комплексной

охранной зоны включает:

основной массив Аджимушкайских

каменоломен с Музеем-

мемориалом и подземными

захоронениями времени

Великой Отечественной

войны, а также часть

территории античного

курганного некрополя с

Царским курганом.

Границы комплексной

охранной зоны: с юга на

север – проходят от

железнодорожной ветки на

агломератную фабрику

завода им. Войкова, на север

вдоль грунтовой дороги, которая соединяет 5-й Самострой с ул. Коммунаров на севере пос. Аджимушкай; по кромке карьера старых

каменоломен, вдоль ул.

Коммунаров, по границе

участком усадеб, которые

выходят на  ул. Коммунаров,

огибая тепличный комплекс,

с выходом на ул.

Краснопартизанскую в точке

выхода на нее ул.

Металлургов. По оси ул.

Краснопартизанской на юг,

по асфальтовой дороге,

которая ведет к Царскому

кургану, вдоль западной

границы земельного отвода

под Царский курган до линии

отчуждения под железную

дорогу; вдоль железной

дороги до замыкания

границы.

Площадь комплексной охранной зоны в пос. Аджимушкай составляет 115,2 га.

Комплексная охранная зона в пос. Аджимушкай, разработана НИИ памятникоохранных исследований (г.Киев) в рамках разработки историко- архитектурного опорного плана г. Керчь, утвержденного приказом Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 №58/0/16-10.
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	Лестница каменная, XIX век
	Республика Крым, г. Керчь, пер. Почтовый
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	11
	Марьинский детский приют, конец XIX века
	Республика Крым, г. Керчь, ул. Козлова, 6, литеры "А", "А-1", "А-2"
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	12
	Морская школа конец XIX века – начало XX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Пирогова, 12-а, литер «А»
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	13
	Мечеть Джума-Джами, начало XX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Пушкина, 8, литер "А"
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	14
	Дом жилой, конец XIX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Свердлова, 7, литер "А"
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м
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	Дом жилой, конец XIX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Советская, 12,

литеры "А", "А1", "А2"
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	16
	Здание женской Романовской гимназии, середина XIX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Театральная, 34, литеры "А", "а"
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	17
	Дом жилой, середина XIX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Театральная, 36, литер "А"
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м
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	Братская могила воинов подземного гарнизона Малых Аджимушкайских каменоломен, 1942 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Коммунаров, (район Аджимушкай)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в границах захоронения - утверждена постановлением Совета министров АР Крым от 20.01.1998 №15

	19
	Братская могила советских воинов, 1941 г.
	Республика Крым,  г. Керчь, Камыш-Бурунская коса, у Чурбашинского моста
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 10х10 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16
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	Памятный знак на месте боев советских воинов – десантников, 1943 год
	Республика Крым,  г. Керчь, бухта Голубиная 
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 8,0х8,0 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	21
	Братская могила воинов- десантников, 1943 год
	Республика Крым,  г. Керчь, холм в 0,4 км слева от поворота в пос. Эльтиген
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона – 5,0х5,0 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	22
	Памятный знак на месте боев воинов-десантников (высота Шумского), 1943 год, 1968 год
	Республика Крым,  г. Керчь, шоссе Героев Эльтигена, курган в 0,4 м к юго-западу от дороги в пос. Эльтиген
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах подошвы высоты - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	23
	Памятник в честь советских воинов-десантников на месте боя за плацдарм на Керченском полуострове (архитектор В.М. Надежин), 1943-1944 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Рудь А.С. (р-н Маяк)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 20х20 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	24
	Памятный знак на месте массовой гибели советских воинов, 1941-1942 годы, 1957 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Войкова, 8
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 5 м по периметру памятного знака - утверждена решением Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48

	25
	Братская могила советских воинов и Героев Советского Союза Ш.Ф. Алиева, А.К. Голощапова, Д.Т. Доева, 1941-1944 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Войкова
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 14х22 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	26
	Памятный знак в честь рабочих завода имени Войкова, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы, 1974 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Войкова
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 14х11м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	27
	Памятник Герою Советского Союза В.Л.Белик (скульптор З.В. Рылеева, архитектор Б.Н. Головин), 1966 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Войкова
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 5 м вокруг памятника - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	28
	Памятный знак в честь пребывания М. Горького в г. Керчи
	г. Керчь, угол ул. Горького и ул. Гайдара
	Решение Крымского облисполкома от 15.04.1986

№164
	
	Охранная зона - 20х20 м, - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.04.1986 №164

	29
	Памятный знак на месте  массовой гибели мирных жителей и советских военнопленных -Аджимушкайский ров, 1942-1943 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Гагарина, у железной дороги Керчь - порт «Крым»
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 500 м с запада на восток и по 5 м от центра рва к северу и югу (в границах бывшего Аджимушкайского противотанкового рва) и радиусом 30 м вокруг памятного знака - утверждена решением Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48

	30
	Братская могила советских воинов, 1943 г.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Галины Петровой (район Эльтиген)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона – 21х16м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	31
	Место, где располагался госпиталь Эльтигенского десанта, 1943 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Галины Петровой (район Эльтиген)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - общей площадью 80кв.м, в пределах холма у северо- западной границы пансионата «Дружба» - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	32
	Братская могила советских воинов и Героя Советского Союза Д.А. Челядинова, 1943-1944 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Генерала Кулакова
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 45х30м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	33
	Памятный знак на месте массовой гибели мирных жителей и советских военнопленных, 1942 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Капитана Алиева, 5 (ул. Генерала Петрова)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах от западной окраины гаражей на восток 500 м, от северного края рудника - 18 м и радиусом 5 м от центра основания памятного знака - утверждена решением Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48

	34
	Памятный знак в честь водружения Красного Знамени на высоте 72,5, 1941-1942 годы, 1957 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Горная, высота 72,5

(район Подмаячный)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в радиусе 10 м от центра основания памятного знака - утверждена решением Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48

	35
	Памятный знак в честь рабочих судоремонтного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1971 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Кирова, 22, территория судоремонтного завода
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 10х10 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	36
	Памятный знак в честь 150- летия Керченского морского порта, 1971 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Кирова, 28, возле здания управления морпорта
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 15х15 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	37
	Памятный знак в честь воинов-авиаторов 230-й Кубанской штурмовой авиационной Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии, павшим в боях за Родину (архитектор М.И. Лисицын), 1942-1945 годы, 1965 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Кирова, сквер Летчиков
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 22х20 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	38
	Братская могила моряков-

гидрографов, 1941 г.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Колхозная, в 0,2 км к юго-востоку, на берегу Керченского пролива (район Аршинцево)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в границах ограждения - утверждена постановлением Совета министров АР Крым от 20.01.1998 №15

	39
	Братская могила советских воинов, 1941-1944 гг.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Коммунаров, (район Аджимушкай)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 57,7х50 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	40
	Памятный знак на месте массовой гибели советских граждан, 1942 г.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Кооперативная
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - отныне существующего памятного знака на юго-восток и северо-запад по 25м и с северо-востока на юго-запад - 18,5м - утверждена решением Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48

	41
	Памятный знак (мотобот) в честь Эльтигенского десанта, 1943 г.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Косоногова, на берегу Керченского пролива (район Эльтиген)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Решение Крымского облисполкома от 15.04.1986 №164

	42
	Братская могила советских воинов, 1943 г.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Косоногова, на берегу Керченского пролива (район Эльтигена)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в границах площадки, - утверждена постановлением Совета министров АР Крым от 20.01.1998 №15

	43
	Братская могила партизан гражданской войны, 1919 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Краснопартизанская/ пер. Металлургов (район Аджимушкай)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 10х10 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	44
	Братская могила советских воинов, 1943-1944 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Крестьянская 
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 4,5х4,5м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	45
	Братская могила советских воинов, 1941-1944 гг.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Кубанская (район Опасное)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 10х12 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	46
	Воинское кладбище, 1919-1920 годы, 1941-1945 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Мирошника/ ул. Котовского
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	47
	Могила Героя Советского Союза Б.Н. Аршинцева (скульптор З.И. Береговая), 1944 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Мирошника/ ул. Котовского, воинское кладбище
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах ограды кладбища - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	48
	Могила Героя Советского Союза Г.К. Петровой (скульптор З.И. Береговая), 1943 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Мирошника/

ул. Котовского, воинское кладбище
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах ограды кладбища, - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	49
	Могила Героя Советского Союза Е.М.Рудневой, (скульптор В.Ф. Скворцова), 1944 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Мирошника/

ул. Котовского, воинское кладбище
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах ограды кладбища - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	50
	Могила Героя Советского Союза А.И. Шапошникова, (скульптор Р.В. Сердюк) 1960 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Мирошника/

ул. Котовского, воинское кладбище
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах ограды кладбища - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	51
	Братская могила партизан гражданской войны, 1919 г.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Мирошника/

ул. Котовского, гражданское кладбище
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 12х20 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	52
	Братская могила членов Керченского подпольного комитета РКП(б), 1920 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Мирошника/

ул. Котовского, гражданское кладбище
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 4,2х4,2 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	53
	Братская могила рыбаков, погибших во время налета немецкой авиации (архитектор А.Н. Морозова), 1942 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Нижне-Приморская
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 11х11 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	54
	Братская могила советских воинов, 1941-1944 гг.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Новогодняя/ ул. Десантная (район Маяк)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 9,0х4,0 м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	55
	Памятный знак на месте массовой гибели советских граждан – жертв фашистского террора - Камыш-Бурунский ров, 1941-1942 годы, 1957 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 81,

стадион «Металлург»
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 5 м по периметру памятного знака - утверждена решением Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48

	56
	Памятный знак в честь рабочих железорудного комбината, погибших в годы Великой Отечественной войны (авторская группа в составе В.С. Гарбаря, И.Д. Москвина, В.А. Наумова, В.Б. Суслова) 1967 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, у административного здания ЖРК
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 22х20м, в пределах площадки - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	57
	Братская могила партизан, 1941 год
	Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе/ ул. Нестерова, парк

культуры и отдыха (р-н Аршинцево)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в пределах площадки, выложенной каменной плиткой - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	58
	Старокарантинские каменоломни - место базирования партизан, 1919-1920 годы, 1941-1944 годы.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Орджоникидзе/

ул. Юз-Обинская (район Аршинцево)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 30х30 м - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	59
	Братская могила советских воинов, 1941 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Пугачева, северный склон горы Митридат
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в границах захоронения - утверждена постановлением Совета министров АР Крым от 20.01.1998 №15

	60
	Памятник партизану-пионеру Володе Дубинину (скульптор Л.С. Смерчинский, архитектор А.Н. Морозов, выполнен Н. Кагановым), 1964 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Советская/

ул. В. Дубинина, сквер
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона – радиусом 5 м вокруг памятника – утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	61
	Братская могила советских воинов, 1941 год, 1942 год.
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Тиритаковский спуск, у здания ТЭЦ
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 10х10м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	62
	Братская могила партизан 1943-1944 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Толстого
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона – 10х10м, в пределах ограды - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	63
	Братская могила советских воинов и мирных жителей, 1941-1944 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Фабричная, 55 (район Аршинцево)
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - 5 м по периметру памятного знака - утверждена решением Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48

	64
	Памятник Герою Советского Союза Е.М.Рудневой (скульптор Р.В. Сердюк, архитекторы А.Н. Морозов, Р.Г. Ликсо) 1971 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Фурманова, 67, у школы №15
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - радиусом 5 м вокруг памятника - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16

	65
	Братская могила советских военнопленных и мирных жителей  жертв фашистского террора, 1942-1943 годы
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Чкалова/ ул. Годыны
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	Р
	Охранная зона - в границах сквера - утверждена постановлением Совета министров АР Крым от 20.01.1998 №15

	66
	Место гибели советского мотобота типа ДБ пр-та 165, 1943 год
	Республика Крым,  на траверсе пос. Эльтиген, г. Керчь, в 1,9 км на юго-восток от мыса Камыш- Бурун
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	В
	-

	67
	Место гибели немецкой быстроходной десантной баржи F-336A, 1942 год
	Республика Крым,  Керченский пролив, акватория г. Керчь, на траверсе пос. Эльтиген, в 1,0 км на северо-восток от мыса Камыш- Бурун
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	В
	-

	68
	Место гибели немецкой быстроходной десантной баржи F-323A, 1943 год
	Республика Крым,  Керченский пролив, акватория г. Керчь, траверс пос. Эльтиген, в 1,5 км на юго-восток от мыса Камыш- Бурун
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	В
	-

	69
	Дом жилой, конец  XIX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Ленина, 37, литер “А”
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	В
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	70
	Дом жилой, конец  XIX века
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Ленина, 41, литер “А”
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	В
	п. 4, ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ, защитная зона 200 м

	71
	Памятник П.Л.Войкову. 1960 год
	Республика Крым,  г. Керчь, ул. Войкова
	Постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 №627
	В
	Охранная зона – радиусом 10 м от центра памятника - утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 №16


Ф – Объект культурного наследия федерального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Р – Объект культурного наследия регионального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В – Выявленный объект культурного наследия
Объекты культурного наследия (памятники археологии)

В настоящее время на территории городского округа Керчь располагается  24 объекта археологического наследия, которые стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Из них  11 объектов культурного наследия федерального значения, один объект культурного наследия регионального значения и 11 выявленных  объектов культурного наследия. Одному объекту культурного наследия не присвоена категория историко-культурного значения.

По данным историко-архитектурного опорного плана 2009 г., а так же по свидетельствам археологов, на территории городского округа Керчь существует большое число неучтенных памятников археологии. Для их локализации и постановке на охрану, необходима разработка историко-архитектурного опорного плана с проведением детальной археологической разведки на территориях данных памятников, в соответствии с действующим законодательством.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (памятники археологии)

· необходима разработка паспортов (учетных карт) объектов культурного наследия, с определением территорий памятников и их границ зон охраны (проект зон охраны)

На территории памятников археологии запрещается:

· любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

· раскопки, расчистки;

· посадка деревьев;

· рытье ям для хозяйственных и иных целей;

· устройство дорог и коммуникаций;

· использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора. 

	Список объектов культурного наследия (памятники археологии)

городского округа Керчь

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Документ   о постановки на гос. охрану
	Кат. ист.-культ. знач.
	Охранная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Археологический комплекс «Древний город Нимфей» 

IX-IV вв. до н.э.
	г. Керчь, 

между ул. Рубежная и ул. Угловая
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16, установлена охранная зона площадью 8,5 га 

	2
	Архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» IX-IV вв. до н.э.
	г. Керчь, гора Митридат, северный и северо-восточный склоны
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16, установлена охранная зона площадью 127,0 га  

	3
	Археологический комплекс «Древний город Тиритака» IX-IV вв. до н.э., V-XVII вв.
	г. Керчь, микрорайон  Аршинцево, юго-западная часть
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г. №16, установлена охранная зона площадью 9,5 га  

	4
	Археологический комплекс «Древний город Мирмекий» IX-IV вв. до н.э.
	г. Керчь, между улицами 

ул. Войкова, 

ул. Московская, 52
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г. №16, установлена охранная зона площадью 6,0 га 

	5
	Античное городище «Парфений» IX-IV вв. до н.э.
	г. Керчь, 

микрорайон Сипягино


	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г. №16, установлена охранная зона площадью 2,5 га 

	6
	Древнерусское городище летописного города Корчев, IX-XIII вв.
	площадь им. В.И.Ленина  (от моря до подножия горы Митридат)


	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980г. №16, установлена охранная зона 

в границах пл. Ленина 

	7
	Поселение «Каменка», II тысячелетие до н.э. – X в.


	г. Керчь, северо-восточная окраина города
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980г. №16, установлена охранная зона площадью 8,0 га

	8
	Античный каменный склеп «Склеп Деметры», IX-IV вв. до н.э.
	г. Керчь, 

ул. Б.Перепелицы, 21
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г. №16, установлена охранная зона 

в радиусе 100 м от центра склепа 

	9
	Античный земляной склеп, IX-IV вв. до н.э


	г. Керчь, ул. 1-я Нагорная, 29, (юго-восточный угол 1-й Нагорной и 2-й Подгорной улиц)
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г. №16, установлена охранная зона площадью 0,05 га в границах усадьбы 

	10
	Мелек-Чесменский курган,

IV в. до н.э.
	г. Керчь, пл. Автовокзальная,

у автостанции
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 22.05.1979г. №284, установлена граница охранной зоны в радиусе 30 м от центра кургана 

	11
	Царский курган, IV в. 

до н.э.
	г. Керчь, у Аджимушкайских каменоломен 

(400-500м к востоку)
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р
	Ф
	Решение Крымского облисполкома 

от 22.05.1979 г. №284, установлена граница охранной зоны в пределах окружности радиусом 100 м от центра кургана

	12
	Пританей, II в до н.э.
	г. Керчь, гора Митридат
	Постановление совета министров Республики Крым от 20.12.2016 г. №627
	Р
	-

	13
	Аллея склепов (некрополь городища Нимфей),

I-III вв. н.э.
	г. Керчь, п. Эльтиген, к северу 

от поселка
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 21.06.1983 г. № 362,  установлена охранная зона площадью 200 кв. м

	14
	Городище «Порфмий»,

VI в. до н.э. - V в. н.э.
	г. Керчь, бывш. п. Жуковка, юго-западная окраина поселка
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г.  № 16, установлена охранная зона площадью 2,5 га

	15
	Золотой курган 

(Алтын-Оба).

VIII в. до н.э. - V в. н.э.
	г. Керчь, западная окраина, 4-й км шоссе Керчь-Феодосия
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г.  № 16 

	16
	Боспорская загородная усадьба, IV-II вв. до н.э.
	г. Керчь, в конце  ул. Горького, 

в районе водокачки
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г.  № 16, установлена охранная зона площадью 1,0 га

	17
	Античный колодец, 

VI в. до н.э.-III в. н.э.
	г. Керчь, северная окраина бывш. п. Аджимушкай, в 20 м к западу 

от дома по ул. Пожарской, 11 
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 15.01.1980 г.  № 16, охранная зона установлена в радиусе 15 м от центра колодца

	18
	Тиритакский  вал (остатки),

VIII в. до н.э. - V в. н.э.
	ГО Керчь, северный склон Юзобинской гряды и 

у Золотого кургана
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 21.06.1983 г. № 362, протяженностью 20 км

	19
	Курганный могильник 

Юз-Оба,

IV в. до н.э.
	ГО Керчь, гряда Юз-Оба, от мыса Ак-Бурун, вдоль 

ул. Главная
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 21.06.1983 г. № 362

	20
	Поселение «Каменка», 

III в. до н.э.-IV в. н.э.
	г. Керчь, пер. Степной
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 21.06.1983 г. № 362, установлена охранная зона площадью 400 кв.м

	21
	Курган «Госпитальный», IV в. до н.э.
	г. Керчь, мкр Солнечный, шоссе Героев Сталинграда,

у тубдиспансера
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 21.06.1983 г. № 362

	22
	Поселение «Маяк-I»,

ХVI-ХV вв. до н.э.
	г. Керчь, бывш. пос. Маяк, 

у школы №21
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 21.06.1983 г. № 362, установлена охранная зона площадью 2,0 га

	23
	Поселение «Маяк-II»,

XVI-XV вв. до н.э. 
	г. Кечь, бывш. пос. Маяк, северо-западная окраина поселка
	Постановление совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. №17
	В
	Решение Крымского облисполкома 

от 21.06.1983 г. № 362, установлена охранная зона площадью 0,5 га

	24
	Группа из 5-ти курганов
	п. Эльтиген, в районе городища Нимфей
	-
	-
	-


Ф – Объект культурного наследия федерального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Р – Объект культурного наследия регионального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В – выявленный объект культурного наследия

2.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», а также требованиями государственных стандартов и других действующими нормативных документов, регламентирующих данные вопросы.

Раздел включает основные мероприятия, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории проекта планировки, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Решения данного раздела разработаны с учетом потенциальной опасности ЧС природного и техногенного характера на территории объекта градостроительной деятельности, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды.
Раздел представлен в Том II Часть 1 Книга 3 «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполненный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт».
3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1. Пространственно-планировочная организация территории городского округа

3.1.1 Анализ реализации предшествующих генеральных планов городского округа

Действующий генеральный план городского округа Керчь разработан Украинским государственным научно-исследовательским институт проектирования городов «Діпромісто» в 2009 г. на период до 2031 г. 

В соответствии с решениями генплана на перспективу приоритетным направлением развития города была определена его специализация в качестве торгово-транспортно-сервисного центра. Генеральным планом на территории города были предусмотрены участки для возможного размещения крупных логистических центров, торговых складов, бизнес-центров, оптовых рынков. В таком контексте, Керчь могла стать деловым, финансовым, информационным центром региона.
Численность населения г. Керчь на 1.01.2008   г. численность населения г.  Керчь составляла 149,0 тыс. человек. То есть с 1990   г. количество жителей города сократилось на 27,3 тыс. человек (или на 14,5%). В соответствии с решениями генерального плана, перспективная численность  населения г. Керчь должна составить 150,0 тыс. чел. Численность  населения города не достигла намеченной генпланом величины, а осталась фактически на том же уровне (на начало 2008 г.) и составила на 01.01.2016  года  148,9 тыс. чел.
Предыдущим генеральным планом намечалось значительное развитие городского округа в различных отраслях, модернизации производства, увеличение объемов строительства и оказания транспортных услуг, увеличение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационной отрасли.
Развитие г. Керчь за период, прошедший со времени разработки генерального плана происходило иначе, чем было намечено проектом, что объясняется коренными изменениями, произошедшими в экономической, политической и социальной сферах. 
В результате присоединения Республики Крым к России произошли существенные изменения условий, в связи с которыми возникла необходимость разработки документов территориального планирования в соответствии с Российским законодательством.
3.1.2 Архитектурно - планировочная организация и функциональное зонирование территории 

Территория муниципального образования городской округ Керчь имеет компактную форму, напоминающую треугольник, один из сторон которого представляет собой  берег Керченского пролива.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах оптимизации экономического развития, улучшения транспортно-логистического комплекса, максимального сохранения историко-культурного наследия и природных ресурсов.

Значительная протяженность города вдоль Керченского пролива, расчленение и относительно низкая эффективность использования городской территории остается главной особенностью города. Усадебная исторически сложившаяся застройка, отводы железных дорог, затопляемые участки территории, овраги, обусловили низкую плотность застройки.

Основные резервы неосвоенных городских земель составляют сегодня территории со сложными инженерно-геологическими условиями:  подтопление, эрозия, карстовые процессы, а так же земли неработающих предприятий или предприятий, неэффективно использующих свои участки, участки городских пустырей, территории коллективных садов, дачных поселков, прибрежных зон.
Увеличение границ городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения поселений и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов (статья 12 п. 2.1). В связи с этим, генеральным планом предлагается более эффективное использование территорий в черте города. В случае изменения границы городского округа потребуется разработка нового генерального плана.
Принятые генеральным планом решения обусловлены его территориальными возможностями и служат целям: архитектурно-планировочными средствами создать оптимальные условия для развития городского округа Керчь при неуклонном стремлении сберечь его историческую уникальность.
Основные тезисы:
1. Важным фактором, оказывающим влияние на городской округ Керчь, оказалось изменение вектора развития всего Крымского полуострова. Керчь позиционируется «Воротами Крыма» и берет на себя функцию приема и распределения транспортных грузопассажирских потоков.
2. Оптимизация транспортной инфраструктуры путем выноса транзитного транспорта и организации логистических комплексов.

3.  Для экономического развития и интеграции города в экономические процессы страны необходимо восстановление  и модернизация промышленного и агропромышленного комплекса.
4. Создание условий для инвестиционной привлекательности
5. Наличие высокого потенциала для развития рекреационно-туристской отрасли.

6. При создании внутригородской планировочной структуры, изыскания и обоснования площадок для развития всех функциональных зон и, следовательно, гармоничного развития города-курорта в целом, разработчики генерального плана стремились не нарушить то, что сформировано в соответствии с градостроительной целесообразностью, и проанализировать возможность устранения несоответствий.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:


- установление назначений и видов использования территорий муниципального образования;


- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;


- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития городского округа, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

 
- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;


- экономические предпосылки развития  городского округа;


-проектная, планировочная организация территории городского округа.

Функциональное зонирование территории муниципального образования: 


- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;


- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития города и охраны окружающей среды;


- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;


- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;


- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;


- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон. 

Перспективная функционально-планировочная структура города базируется на сложившейся схеме организации города и дает предложения по ее усовершенствованию и развитию. Она включает  в себя следующие основные элементы:

· жилая зона;

· общественно-деловая зона;

· зона рекреационного назначения;

· зона производственного использования, 
· инженерной и транспортной инфраструктур;
· зона сельскохозяйственного использования
· зона специального назначения.
Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилищного фонда и включают следующие основные типы застройки:

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей, включая мансардный);

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.
В составе жилых зон допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.
Площадь озеленения жилой зоны должна быть не менее 20%.

В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории свободные от застройки, экологически благополучные, расположенные вблизи существующих жилых массивов и транспортных связей. Рекомендуемая плотность жилых зон зависит от этажности и сейсмичности, предельная максимальная плотность должна составлять не более 300 чел/га.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами формируется тремя крупными участками: 
- участок между Керченским проливом и заводом им. Войкова;
- участок, ограниченный ул. Индустриальное шоссе, ул. Буденного, ул. Героев Сталинграда, автодорогой федерального значения «подход к транспортному переходу через Керченский пролив»;
- участок севернее улицы Колхозная.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами планируется на следующих территориях:

- южнее Вокзального шоссе;

- на участке, ограниченном с запада садоводческим товариществом «Войковец», с севера и востока коммунально-складской зоной, с юга улицами Капитана Алиева и ул. Генерала Петрова;
- в границах ул. Куль-Обинское шоссе, ул. Марата, ул. Ворошилова;

- южнее ул. Колхозная.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами планируется на следующих территориях:

- в районе улиц Киммерийское шоссе и ул. Гаспринского;
- в районе ул. Ващенко

- в районе ул. Колхозная.
Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками планируется на следующих территориях:

- в районе ул. Десантная;
- в районе ул. Алиме Абденановой;
- в районе ул. Строителей;

- в районе ул. Турчинского;

- по ул. Колхозная.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городских округов и городских поселений (общегородские), центры планировочных районов (зон), а также специализированные центры (медицинские, спортивные, учебные и другие), которые могут размещаться в пригородной зоне.
Проектируемые общественно-деловые зоны формируются в следующих районах:

- Героевское;

- ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого;

- в новом микрорайоне вдоль Вокзального шоссе;
- в новом микрорайоне в южном направлении от бывшего завода им. Войкова;

- в районе ул. Алиме Абденановой и Кимерийского шоссе;

- на пересечении ул. Десантной и ул. Подполковника Рудя.
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, туризма, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:
- зона объектов санаторно-курортного назначения;

- зона объектов туристского-рекреационного назначения;

- зона озеленения общего пользования;

- зона пляжей;

- зона спортивных объектов и сооружений;
- зона городских лесов.

Зона объектов санаторно-курортного назначения (с обеспеченностью общей территорией 125-150 м2/чел. место) представлена существующими санаториями: Санаторий «Керчь»,  Санаторий «Москва-Крым», Санаторий «Мечта Тея». Проектируемой зоны объектов санаторно-курортного назначения не представлено.

Зона объектов туристского-рекреационного назначения предназначена для размещения пансионатов, домов отдыха, туристских баз и гостиниц. Обеспеченность общей территорией составляют 75-130 м2/чел. место.
Развитие объектов туристского-рекреационного назначения ориентированы на познавательный и климатический туризм, поэтому эта функциональная зона расположена вблизи моря или объектов притяжения туристов. Участки для размещения туристско-рекреационного комплекса:
- участок в районе детского оздоровительного учреждения «Космос»;

- участок прилегающий к бывшему пионерскому лагерю «Волна»;

- участок расположенный  в юго-западном направлении от крепости Керчь;
- участок на Аршинцевской косе;

- участки в районе Героевское.
На территории зоны санаторно-курортных и туристско-рекреационных  учреждений запрещено строительство и эксплуатация объектов, отрицательно влияющих на экологические условия, а также строительство жилых и иных объектов, не связанных непосредственно с функционированием и обслуживанием курортов. Генеральным планом предусмотрено 66,3 га новых территорий под размещение туристов.
Зона озеленения общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения Суммарная площадь озеленения общего пользования рассчитана из расчета 16 м2 на чел. 

 Проектом предложено организация парков, скверов бульваров, благоустроенных набережных общей площадью 255,7 га. Таким образом на расчетный срок площадь озеленения общего пользования составит 377,9 га.
Зона спортивных объектов и сооружений служит для размещения объектов капитального строительства (спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов). А так же устройства плоскостных спортивных сооружений и площадок для занятия спортом и физкультурой. Проектируемая площадь зоны спортивных объектов и сооружений составляет  51,7 га, на расчетный срок – 80,8 га.
Зона городских лесов - зона лесных территорий и лесопарков занимает залесенные участки территории в пределах границ населённых пунктов, свободные от застройки зданиями и сооружениями, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для прогулок и повседневного отдыха.

В связи со строительством железнодорожных и автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, а так же с учетом сложившегося землепользования было выполнено перераспределение городских лесов за счет муниципальных земель без уменьшения их площади.

Зона городских лесов на расчетный срок занимает 818,77 га. 
С целью сохранения лесных массивов, необходимо проводить лесохозяйственные мероприятия (высадка деревьев, санитарная вырубка, очистка территории), мероприятия по охране природных ландшафтов от чрезвычайных ситуаций (разработка системы пожаротушения, проведение профилактических противоселевых, противоэрозионных, противооползневых мероприятий), контроль демографической нагрузки (расчётное число единовременных посетителей – 10 чел/га).

На территории городских лесов необходимо разработать мероприятия по благоустройству, предусмотреть дорожно-тропиночную сеть для организации движения посетителей.
Зона производственного использования предназначена для размещения производственных, складских, коммунальных объектов.
Общая площадь зоны производственного использования на расчетный срок составляет 1154,2 га.
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает в себя зону транспортной инфраструктуры, зону инженерной инфраструктуры и территорию, занятую улично-дорожной сетью.
Зона транспортной инфраструктуры занимает значительную часть городского округа, включает в себя объекты морских портов, железнодорожного, автомобильного транспорта, аэродрома. Площадь инженерной и транспортной инфраструктуры на расчетный срок составляет 2507,93 га.
Зона сельскохозяйственного использования представлена зоной дачного хозяйства и садоводства. 

Проектом предусматривается незначительное увеличение зоны увеличения дачного хозяйства и садоводства. Проектируемые участки расположены в северной части города.

Зона специального назначения. На территории городского округа предусмотрено размещение проектируемого кладбища тремя участками (очередями) площадь каждого составляет не более 20 га. (санитарно-защитная зона 300 м). Суммарная площадь проектируемого кладбища на расчетный срок составляет 50,3 га.
Баланс функциональных зон
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Жилая зона
	
	1605,5
	2113,3

	
	-зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1080,2
	1253,1

	
	-зона застройки малоэтажными жилыми домами
	га
	235,2
	301,5

	
	-зона застройки среднеэтажными жилыми домами
	га
	210,5
	379,4

	
	-зона застройки многоэжными жилыми домами
	га
	79,6
	174,4

	2
	Общественно-деловая зона
	га
	191,2
	291,9

	3
	Зона рекреационного назначения
	
	1049,8
	1443,27

	
	-зона объектов санаторно-курортного назначения
	га
	12,5
	12,5

	
	-зона объектов туристского-рекреационного назначения
	га
	62,5
	128,8

	
	-зона озеленения общего пользования
	га
	122,2
	377,9

	
	-зона пляжей
	га
	20,5
	24,5

	
	-зона спортивных объектов и сооружений
	га
	29,1
	85,7

	
	-зона городских лесов
	га
	803,0
	818,77

	4
	Зона производственного и складского использования
	га
	745,3
	1154,2

	5
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	
	2507,93

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	859,7
	1048,3

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	89,9
	89,9

	
	улично-дорожная сеть
	га
	-
	1369,73

	6
	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	1012,3
	1030,8

	
	зона дачного хозяйства и садоводства
	га
	1012,3
	1030,8

	7
	Зона специального назначения
	
	760,6
	836,5

	
	режимные объекты
	га
	697,0
	711,0

	
	кладбища
	га
	63,6
	113,9

	
	зона мемориальных скверов
	га
	
	11,6

	8
	Зона иного назначения
	
	
	1538,2

	
	зона защитного озеленения
	га
	833,7
	1099,8

	
	водных объектов
	га
	171,5
	171,5

	
	зона естественных природных ландшафтов, неудобий
	га
	-
	266,9


3.2 Демографический потенциал территории
Численность постоянного населения муниципального образования городской округ Керчь на 01.01.2016 года составила 148932 человек. Численность временного организованного населения составляет 4,2 тыс. человек.

По показателю численности временного неорганизованного населения нет показателей. Однако по экспертным оценкам количество данного типа рекреантов составляет порядка  10 тыс. человек.

Численность населения городского округа Керчь
	Категории населения
	Численность населения на 01.01.2016,тыс. чел.
	Удельный вес, %

	Постоянное 
	148,9
	91,29%

	Временное организованное
	4,2
	2,58%

	Временное неорганизованное
	10,0
	6,13%

	ИТОГО
	163,1
	100,0%


Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения муниципального образования городской округ Керчь учитываются Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки. 

Прогноз численности населения произведен на период развития с 2016 по 2030 год.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год. В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2016 год.

Основными целями прогноза численности населения является определение численности постоянного, временного неорганизованного и временного организованного населения.

Для разработки прогноза численности населения городского округа Керчь в качестве базовых параметров определены:

· существующая численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2016 года.

· половозрастная структура населения городского округа Керчь на 1 января 2012 года.

· потенциальная вместимость туристских мест размещения (максимально допустимая единовременная численность организованных и неорганизованных отдыхающих на территории городского округа в пик сезона);

· показатели потенциального количества мест приложения труда.
Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономическое и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Республике Крым и непосредственно в муниципальном образовании городского округа Керчь эффективной демографической и миграционной политики: рост уровня рождаемости; снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов; рост показателя ожидаемой продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том числе миграционного прироста населения, прибывающего на проектируемую территорию с целью постоянного, либо временного проживания населения (преимущественно в период 2020-2030 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на прогнозный период с 2012 до 2030 года. В качестве основных тенденций прогнозируются следующие:

· увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,58 до 1,99 рождений на 1 женщину детородного возраста;

· увеличение продолжительности жизни с 69,1 до 69,3 лет;

· снижение общего коэффициента рождаемости с 13,1 до 11,3 человек на 1000 населения;

· снижение смертности с 12,9 до 10,3 человек на 1000 населения;

· повышение миграционного прироста с 11,3 до 41,2 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и 

миграционного движения населения*

	Наименование показателя
	2016
	2017-2020
	2021-2025
	2026-2030

	Суммарный коэффициент рождаемости, рождений на 1 женщину
	1,7
	1,8
	2,1
	2,4

	Средняя продолжительность жизни
	70,6
	71,4
	70,0
	71,8

	Рождаемость, чел. на 1000 населения
	9,4
	10,5
	11,6
	12,7

	Смертность, чел. на 1000 населения
	15,7
	12,3
	12,1
	11,5

	Естественный прирост, чел. на 1000 населения
	-6,8
	-1,8
	-0,5
	1,1

	Миграционный прирост, чел. на 1000 населения
	15,7
	11,7
	12,4
	13,8


* Прогнозные демографические и миграционные показатели приведены в среднем за 5-летний период
На основе современного состояния и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года. 

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2016 по 2030 годы характеризуются: 

· увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 4,38%;

· уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 3,80%;

· уменьшением доли населения старше трудоспособного возраста на 0,58%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
МО городской округа Керчь,%

	Возрастная группа населения
	2016
	2020
	
	2030

	- моложе трудоспособного возраста
	14,18
	15,85
	17,21
	18,56

	- трудоспособного возраста
	54,71
	52,85
	52,03
	50,91

	- старше трудоспособного возраста
	31,11
	31,3
	30,75
	30,53


Динамика возрастной структуры населения 
МО городской округа Керчь
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Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности была определена проектная численность постоянного населения муниципального образования городской округ Керчь, которая к расчетному сроку составит 187,9 тыс. человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения МО городской округ Керчь, тыс. чел.

	Возрастная группа населения
	2016
	2020
	2025
	2030

	Численность постоянного населения, тыс. чел., в том числе 
	148,9
	160,0
	173,7
	187,9

	- моложе трудоспособного возраста
	21,1
	25,3
	29,9
	34,9

	- трудоспособного возраста
	81,5
	84,6
	90,4
	95,7

	- старше трудоспособного возраста
	46,3
	50,1
	53,4
	57,3
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	Существующая половозрастная структура населения

МО городской округ Керчь,чел.
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	Проектная половозрастная структура населения

МО городской округ Керчь, чел.
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Прогноз временного населения.

Городской округ Керчь на перспективу позиционируется как одна из рекреационных зон Республики Крым. Поэтому в структуре населения одним из важных моментов является учет временного населения (рекреанты, пребывающие на территории муниципалитета).

Временное население в свою очередь подразделяется на:

· организованное (отдыхающие в туристско-рекреационных учреждениях);

· неорганизованное (самодеятельные отдыхающие и временный обслуживающий персонал, проживающие в «частном секторе»);

По факту численность временного организованного населения определяется вместимостью туристско-рекреационных учреждений проектируемой территории.

Из различных методик прогнозирования перспективной численности населения в условиях современной экономики на рекреационных территориях наиболее целесообразным принят ресурсный метод, определяющий максимально допустимую демографическую нагрузку на территорию, обеспечивающую устойчивое сохранение окружающей среды.

Принцип расчета демографической емкости в условиях курортной местности обусловлен определением основного природного ресурса, которым являются имеющиеся в наличии пляжи, принимающие на себя интегральную нагрузку. 

Категория временного неорганизованного населения представляет собой совокупность самодеятельных отдыхающих и временный обслуживающий персонал, прибывающий город в летнее время и размещающихся, как правило, в жилом секторе.

Численность этой категории населения, в меньшей степени поддается строгому учету, однако, по ориентировочным данным, представленным городской администрацией, в пиковый период за последние 3 года единовременное количество неорганизованного населения в целом по городскому округу составило около 10,0 тыс. человек. 

В предыдущих градостроительных документах, разработанных в период 70-х – 90-х годов прошлого века, декларировалось сокращение или полная ликвидация такого вида услуг, как предоставление условий проживания в частном секторе. Однако прежние прогнозы не подтвердились, в условиях современной экономики частный сектор рекреационных услуг активизировался, занял свою нишу и успешно конкурирует со стационарными учреждениями.

На расчетный срок предполагается увеличение временного организованного населения с 4,2 до 10,0 тыс. человек и сохранение временного неорганизованного населения на уровне 10,0 тыс. чел.
Численность населения городского округа Керчь

	Категории населения
	Численность населения 

на 2016 год,

тыс. чел.
	Проектная численность,

2020 год, 

тыс. чел
	Проектная численность,

2030 год, 

тыс. чел
	Прирост, тыс. чел.

	Постоянное 
	148,9
	160,0
	187,9
	39,0

	Временное организованное
	4,2
	6,0
	10,0
	5,8

	Временное неорганизованное
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0

	ИТОГО
	163,1
	176,0
	207,9
	44,8


Существующая и проектная структура населения

муниципального образования городской округ Керчь, тыс. чел.
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3.3 Развите социально-экономического комплекса

3.3.1 Производственная сфера
Промышленность

Прогноз развития промышленного комплекса и предложения по территориальному планированию

В Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденной Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017, наиболее важными приоритетными и перспективными проектами для Восточного микрорегиона по формированию и развитию Восточно-Крымского территориального промышленного комплекса, Промышленного комплекса городского округа Керчь являются проекты, направленные: 

· на кластеризацию и диверсификацию местной экономики: вхождение вновь созданных собственных предприятий и существующих предприятий Восточного микрорегиона в медико-биологический, агропромышленный и пищевой кластеры, в кластер креативной индустрии; организация производства танкеров, сухогрузов, судов для нефтегазового сектора; обустройство Поворотного газоконденсатного месторождения; 

· на создание инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса – создание индустриальных и агропромышленных парков и бизнес-инкубаторов; 

· на развитие агропромышленного комплекса –увеличение выращивания марикультуры, развитие рыбопереработки, создание рыбоприемного пункта в г. Керчь и строительство завода по производству рыбопосадочного материала; строительство животноводческих комплексов; строительство складкой инфраструктуры для хранения зерна, овощей и молока; 

· на решение инфраструктурных ограничений – модернизация портовой инфраструктуры, развитие авиации общего назначения, строительство автомагистрали «Таврида» и Керченского мостового (транспортного) перехода, создание транспортно-логистического центра, реконструкция ТЭЦ, развитие ветряной энергетики, строительство мусороперерабатывающего завода. 

Приоритетной специализацией городского округа Керчь должны стать:

- судостроение и судоремонт;

- общее машиностроение;

- производство готовых металлических изделий;

- производство стройматериалов и изделий;

- легкая промышленность;

- агропромышленный комплекс (переработка зерна, хлебопечение, кондитерское производство, переработка мяса, молока, рыбы, разведение марикультуры).

Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, как приоритетные реализующиеся и ключевые перспективные проекты Восточного микрорегиона, в аспекте формирования Восточно-Крымского территориального промышленного комплекса, Промышленного комплекса Керчи выделяются следующие проекты:
	№ п/п
	Территория
	Инвестиционный проект
	Отрасль
	Срок реализации (годы)

	МЕЖРАЙОННЫЕ ПРОЕКТЫ

	1.
	Городские округа Симферополь, Феодосия и Керчь
	Создание судостроительного кластера
	Промышленность
	2017–2020

	2.
	Советский район, Сакский район, Черноморский район, Красноперекопский район, Раздольненский район, Джанкойский район, Кировский район, Нижнегорский район, Белогорский район, Бахчисарайский район, городские округа Симферополь, Евпатория, Джанкой, Феодосия, Керчь, Судак и другие территории
	Создание агропромышленного пищевого кластера
	АПК
	2017–2020

	3.
	Городские округа Евпатория, Саки, Ялта, Симферополь, Алушта, Керчь, Феодосия, Судак и другие территории
	Создание медико-биологического кластера
	Промышленность, АПК, санаторно-курортный

и туристский комплекс, сфера услуг
	2021–2030

	4.
	Городские округа Ялта, Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь, Феодосия и другие территории
	Создание кластера креативной индустрии
	Промышленность, сфера услуг, санаторно-курортный и туристский комплексы
	2021–2030

	5.
	Ленинский, Кировский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский районы, городские округа Керчь, Феодосия, Симферополь
	Строительство магистрального газопровода Керчь–

Симферополь–Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС
	Коммунально-инженерная инфраструктура
	2015–2018

	6.
	Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Кировский, Ленинский районы, городские округа Феодосия и Керчь
	Строительство трактов водоподачи от Нежинского, Просторненского, Новогригорьевского водозаборов до г. Керчь и г. Феодосия
	Коммунально-инженерная инфраструктура
	2015–2020

	7.
	Ленинский район, городской округ Керчь
	Транспортный переход через Керченский пролив и подходы к переходу
	Транспортно-логистический комплекс
	2015–2020

	8.
	Ленинский, Кировский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский районы, городские округа Керчь, Феодосия, Симферополь
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай– Севастополь
	Транспортно-логистический комплекс
	2015–2020

	9.
	Городские округа Керчь, Феодосия, Джанкой, Ленинский, Кировский, Советский, Нижнегорский, Джанкойский районы
	Электрификация участков Джанкой–Керчь, Владиславовка–Феодосия. Строительство второго пути на участке Джанкой–Керчь. Реконструкция путевого развития и устройств сигнализации, централизации

и блокировки станций участка
	Транспортно-логистический комплекс
	2021–2030


Создание судостроительного кластера на территории городского округа Керчь должно быть создано за счет объединения существующих, а также планируемых к реализации предприятий, осуществляющих производство и ремонт судов, с предприятиями, производящими оборудование для судов. Кооперация между предприятиями судостроение и судоремонта возможна между предприятиями, расположенными в г. Керчь: ООО «Судостроительный завод «Залив», в городском округе Феодосия, пгт. Приморский: ГУП РК «Судостроительный завод «Море», г. Феодосия: ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод», ГУП РК «Стеклопластик», в г. Симферополь: АО «Завод «Фиолент» и др.

Создание агропромышленного пищевого кластера призвано объединить сельскохозяйственные предприятия Республики Крым, предприятия пищевой и сопутствующей промышленности, научно-исследовательские центры, образовательные учреждения в целях развития агропромышленного комплекса региона. Такими на территории городского округа Керчь, входящими в кластер, могут стать предприятия: ООО «Пролив», ООО «Керчьхолод», ООО «Во СТО КРАТ», ООО ПК «Рыболовецкий колхоз имени 1-го Мая», ООО «Керченская рыбопромышленная компания» на базе Филиала ГУП РК «Крымский Элеватор» «Элеватор Керченский» (при создании на его базе многопрофильного предприятия по переработке продукции сельского хозяйства), а также планируемые к реализации прокты в области создания рыбоприемного пункта, строительства завода по производству рыбопосадочного материала, развития переработки рыбы и аквакультуры, создания мощностей по переработке мяса и молока.

Создание медико-биологического кластера предполагает реализацию развития как существующих отраслей, так и отдельных приоритетных направлений в рамках Прогноза научно-технического развития России до 2030 года, утвержденного Правительством Российской Федерации 3 января 2014 года:

1. фармацевтика, включая переработку местного сырья; 
2. производство лечебного питания;

3. высокотехнологичная реабилитация;

4. медицинские технологии (в том числе перспективные лекарственные препараты; молекулярная диагностика; молекулярное профилирование и выявление молекулярных и клеточных механизмов патогенеза; биомедицинские клеточные технологии; биодеградируемые и композиционные материалы медицинского назначения; биоэлектродинамика и лучевая медицина; геномная паспортизация человека);

5. биотехнологии (в том числе научно-методическая база исследований в области биотехнологий; промышленные биотехнологии; агробиотехнологии; экологические биотехнологии; пищевые биотехнологии; аквабиокультура).

На территории городского округа Керчи в настоящее время отсутствуют предприятия в области фармацетики, медицинских и биотехнологий. Планируется выделить земельный участок для реализации проекта по фармацевтическому производству, продукция которого может быть использована во всех санитарно-курортных учреждениях Республики Крым.

Республика Крым, и городской округ Керчь в частности, обладает значительным потенциалом для создания кластера креативной индустрии, что связано с богатым культурным, историческим, событийным, человеческим капиталом региона. Кластер креативной индустрии будет включать субъекты в таких видах экономической деятельности, как образование, реклама, кино, индустрия игр, архитектура и дизайн, искусство, ремесла. «Креативный компонент» может быть интегрирован в развитие других отраслей региона.

	ПРОЕКТЫ, ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
	Наличие инвестора, инвестиционного проекта
	Местоположение
	Площадь, га

	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Отрасль
	Срок реализации (годы)
	Номер на карте
	
	
	

	1.
	Строительство цементного завода
	Промышленность
	2016–2017
	1
	«Цементный завод, производство бетона»
ООО «ГЕН ИНВЕСТ»
	г. Керчь, ул. Танкистов, 2
	9,8816



	
	
	
	
	
	
	 г. Керчь, ул. Героев Эльтигена, 4
	5,8381

	
	
	
	
	
	
	 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1
	33,6789



	
	
	
	
	
	
	г. Керчь, ул. Маяка, 14
	14,5876

	2.
	Модернизация основного производства и организация производства серии скоростных пассажирских судов глиссирующего типа
	Промышленность
	2016–2018
	2
	На базе ООО «Судостроительный завод «Залив»
	г. Керчь, ул. Танкистов, 4
	140,1 

	3.
	Завод по производству металлических опор освещения
	Промышленность
	2017–2020
	3
	«Строительство завода по производству металлических опор»

ООО ПКФ «ПРОБСНАБРЕСУРС»
	г. Керчь, ул. Л. Толстого, 101
	1,9061

	4.
	Расширение товарной номенклатуры на филиале ГУП РК «Керченский металлургический завод»
	Промышленность
	2017–2026
	4
	ГУП РК «Керченский металлургический завод»
	г. Керчь, ул. В. Белик, 12
	На территории существующего предприятия

	5.
	Создание бизнес-инкубатора
	Промышленность
	2021–2026
	5
	Создание организаций для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности, осуществляющих такую поддержку путем предоставления в аренду помещений и оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также проведения образовательных тренингов и семинаров

	6.
	Индустриальный парк (производство электроники, приборов, медицинской техники, биотехнологической продукции, композиционных материалов и прочее)
	Промышленность
	
	6
	Инвестор отсутствует
	Генеральным планом выделена площадка вблизи ПС 220 кВ Камыш-Бурунская
	99,8

	7.
	Организация производства танкеров, сухогрузов, судов для нефтегазового сектора
	Промышленность
	2021–2030
	7
	На базе ООО «Судостроительный завод «Залив»
	г. Керчь, ул. Танкистов, 4
	140,1 

	8.
	Создание рыбоприемного пункта в г. Керчь
	АПК
	2017–2018
	11
	«Создание в Керченском рыбном порту рыбоприемного пункта на базе холодильника и склада генеральных грузов»

ООО «Черноморская рыбодобывающая компания»
	г. Керчь, ул. Свердлова, 49
	1,4469

	9.
	Строительство завода по производству рыбопосадочного материала
	АПК
	2017–2020
	12
	«Строительство завода по производству рыбной муки и рыбьего жира в Республике Крым»

ООО «БиоТех»
	г. Керчь, Киммерийское шоссе
	5

	10.
	Развитие переработки рыбы и аквакультуры
	АПК
	2017–2026
	13
	Инвестор отсутствует
	Генеральным планом выделяется площадка в районе Филиала ГУП РК «КМП» «Керченская паромная переправа»
	10,7 га

	11.
	Создание мощностей по переработке мяса и молока
	АПК
	2021–2026
	
	Инвестор отсутствует
	Генеральным планом выделяется площадка в районе Вокзального шоссе
	8 га

	12.
	Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ-126 МВт
	Энергетика
	2016–2017
	15
	«Реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ 126 МВт»

ПАО «КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
	г. Керчь, Тиритакский спуск, 1
	9,75



	
	
	
	
	
	
	г. Керчь, ул. Маяка, 16
	0,4675

	13.
	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы
	Транспортно-логистический комплекс
	2015–2020
	16
	На территории существующего предприятия ГУП РК «КМП» «Керченский торговый порт»

	14.
	Создание транспортно-логистического центра
	Транспортно-логистический комплекс
	2019
	17
	-
	г. Керчь, в районе Индустриального шоссе, вблизи железнодорожной станции Керчь-Южная
	61

	15.
	Строительство съезда в г. Керчь с Крымского моста
	Транспортно-логистический комплекс
	2017–2020
	18
	Строительство транспортной развязки в разных уровнях

	16.
	Реконструкция и строительство аэропорта в г. Керчь (использование аэропорта в том числе авиацией общего назначения)
	Транспортно-логистический комплекс
	2027–2030
	19
	На территории площадки существующего аэродрома


	Иные проекты, предлагаемые на территории городского округа Керчь, в соответствии с основнми направлениями развития территории
	Наличие инвестора, инвестиционного проекта
	Местоположение
	Площадь, га

	№ п/п
	Наименование
	Отрасль
	Номер на карте
	
	
	

	1. 
	Фармацевтическое производство
	Промышленность
	23
	ООО «Р.С. ФАРМ»
	район ул. Шевякова
	1,5

	2. 
	Реконструкция комплекса по переработке зерновых, навалочных и наливных грузов на базе земельных участков Керченского морского порта
	Транспортно-логистичесекий комплекс
	24
	ООО «ТЕРМИНАЛ-ПЛЮС»
	Территория Керченского морского торгового порта
	1,7

	3. 
	Создание многопрофильного предприятия по переработке продукции сельского хозяйства на базе Филиала ГУП РК «Крымский Элеватор»                   «Элеватор Керченский»
	Промышленность
	25
	ООО «Энергоресурс-Крым»
	г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 32
	На территории существующего предприятия

	4. 
	Строительство стеклотарного завода


	Промышленность
	26
	ООО «Консалтинговая компания «Севастопольинвест»
	г. Керчь, район ул. Чкалова
	5 

	5. 
	Складской терминал


	Транспортно-логистичесекий комплекс
	27
	ООО «Промстройтерминал»
	г. Керчь, Вокзальное шоссе
	20


Данные объекты отображены на Карте размещения инвестиционных объектов (ГП-22).

При релизации приоритетных проектов и снятии соответствующих инфраструктурных и других ограничений, можно прогнозировать постепенное формирование на территории городского округа Керчь сбалансированного в функционально-структурном и территориально-структурном аспектах промышленного комплекса.

Будет отмечаться не только рост объемов промышленного производства (5-7% в год), но и нарастание диверсификации этого производства при возрастании степени его кластеризации, наращивании инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса. Формирование и развитие территориальных промышленных комплексов будет происходить на новой организационной, институциональной, технологической основе с увеличением глубины переработки сырья, увеличением доли инновационной и высокотехнологической продукции. Реализация и развитие данных направлений в области промышленности позволит создать новые рабочие места, производить высококачественную продукцию и создать эффективные сети сбыта, увеличить объем инвестиций в экономику городского округа, за счет всех источников финансирования, увеличить  объем доходов местного бюджета

Преимуществом для инвестиционной деятельности в городском округе Керчь является статус свободной экономической зоны в Республике Крым. Свободная экономическая зона создана сроком на 25 лет, с возможностью продления и предполагает введения особого режима в сфере земельных отношений, градостроительной деятельности, государственного и муниципального контроля, что упрощает процедуры получения земельных участков, строительства и введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также снижает административные барьеры в данных сферах. Для участников свободной экономической зоны предусмотрены налоговые преференции.

Предложения по использованию планируемых промышленных территорий для размещения предприятий промышленности на территории городского округа Керчь
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1- Агропромышленный кластер (высокотехнологичные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия марикультуры, развитие морского транспорта – предприятия III-V
 класса);

2- Металлообрабатывающие производства - предприятия III-V класса;

3- Портово-логистический, агропромышленный комплекс (высокотехнологичные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, развитие морского транспорта);

4- химико-фармацевтическая отрасль (производство лекарственных препаратов), химическая промышленность (предприятия производства товаров бытовой химии III-V класса (производство пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них, и т.п.);

5- Пищевая промышленность (предприятия IV-V класса по переработке сельхозпродукции, хлебобулочное, кондитерское производство);

6- Транспортно-логистический комплекс (производственно-складские комплексы IV-V класса);

7- Индустриальный парк (производство электроники, приборов, медицинской техники, биотехнологической продукции, композиционных материалов и прочее);

8- Производство строительных материалов (производство цемента, бетона, стальных конструкций, искусственных обжиговых материалов (кирпича и черепицы), строительного стекла, кровельных и отделочных материалов););

9- Транспортно-логистический комплекс (складские комплексы IV-V класса).
Настоящим генеральным планом в части развития и упорядочивания промышленных зон городского округа, а также снижениях их влияния на окружающую среду и здоровье человека, предлагаются следующие мероприятия:

1) Перепрофилирование части невостребованных существующих промышленных территорий в общественно-деловые зоны. В частности это касается площадок, расположенных вблизи жилой застройки;

2) Вынос предприятий;

3) Реновация производственных и коммунально-складских зон за счет новых производств и развития сегмента качественной складской недвижимости. Это касается прежде всего предприятий, оказывающих негативное воздействие на прилегающую жилую и общественно-деловую застройку.

4) Перепрофилирование и реструктуризация промышленных предприятий;

5) Переориентация предприятий на экологически чистые и высокотехнологические типы производства продукции;

6) Интенсификация пустующих и заброшенных территорий промышленных зон с размещением новых предприятий с обслуживающей инфраструктурой.
На перспективу в проекте рассматривается вариант максимального высвобождения центра города от промышленных (морского торгового порта, судостроительных предприятий и др.) и коммунально-складских предприятий с использованием высвобожденных территорий под размещение жилой застройки, развития общественно-деловой и социальной инфраструктуры

Портовый комплекс
Прогноз экономического развития портового комплекса 

Крайне важным и перспективным направлением экономического развития города Керчи является формирование и развитие на его территории территориального транспортно-логистического комплекса (в том числе создание транспортно-логистических центров, развитие морского транспорта, улучшение качества и увеличение пропускной способности автомагистралей). 

Модернизация портовой инфраструктуры, развитие портового комплекса города Керчи должно происходить во взаимной увязке с реализацией других проектов по формированию такого территориального транспортно-логистического комплекса (Керченского территориального ТЛК). 

Предложения по территориальному планированию

В Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденной Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017, развитие транспортно-логистического комплекса, в том числе развитие морского транспорта, выделяется как основное приоритетное направление, имеющее стратегическое значение для социально-экономического развития Республики Крым.

Керченский морской торговый порт является объектом федерального значения. Основным документом, определяющим развитие транспортной инфраструктуры федерального значения, является Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего, водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 2004-р, в соответствии с которой предусматривается развитие морского транспорта и обслуживающей инфраструктуры с целью обеспечения растущих железнодорожных и автодорожных грузовых перевозок, а именно:

- строительство второй паромной аппарели на морском терминале Керченской паромной переправы (с целью увеличения перегрузочных мощностей паромной переправы на 4 млн. тонн в год);

- реконструкция терминала морского порта по перевалке сжиженного углеводородного газа, проведение дноуглубительных работ в целях увеличения мощности терминала;

- строительство транспортного перехода через Керченский пролив;

- развитие железнодорожной станции Керчь;

- строительство вторых главных путей и электрификация железнодорожного участка Керчь – Джанкой;

- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-260 «Таврида» Керчь – Феодосия – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (с переводом в федеральную собственность).

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», а также Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденной Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017, предусмотрено строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы. Основная цель проекта - обеспечение Крымского полуострова товарами первой необходимости с континентальной территории Российской Федерации, обеспечение транспортной доступности Крымского полуострова.

Основными работами в рамках проекта являются:

· реконструкция причалов №№ 6, 7;

· строительство вспомогательного причала № В в голове нового широкого мола;

· строительство причала № 7А с проведением инженерных коммуникаций, в том числе:

дноуглубительные работы;

· увеличение площади открытых складов;

· реконструкция покрытия причала и дорожного полотна;

· оборудование контейнерной площадки;

· оборудование существующих и новых причалов современными отбойными устройствами

Результатом реализации данных мероприятий станет обеспечение поставки в Крым не менее 2.4 млн. тонн товаров первой необходимости.

Развитие терминалов морских портов предусматривается в существующих земельных отводах.
Логистика
Предложения по развитию транспортной сети с учетом планируемого развития промышленного и логистического комплексов городского округа Керчи

В Концепции плана стратегического развития муниципального образования городской округ Керчь до 2030 года определены «точки роста» и приоритетная специализация города Керчь, в том числе: формирование и развитие транспортно-логистического комплекса путем создания современной транспортно-логистической системы, включающей строительство новых дорог, складских терминалов, логистических центров, яхтенных стоянок (марин) на территории МО ГО Керчь.

Привлекательный инвестиционный потенциал Керченского территориального транспортно-логистического комплекса (ТЛК) базируется на выгодном географическом положении, высококвалифицированных трудовых ресурсах, богатых традициях промышленного производства и транспортной деятельности Керчи. 

Дополнительным преимуществом для инвестиционной деятельности в городском округе является статус свободной экономической зоны в Республике Крым, в рамках которой созданы условия льготного налогообложения. 

Удобство организации транспортно-логистических потоков и поставок продукции, как на внутренний рынок Крыма, так и рынки стран СНГ обеспечивают железнодорожная сеть, морские порты, способные осуществлять перевалку более двух миллионов тонн генеральных грузов в год, Керченская паромная переправа, а также автодорога «Джанкой – Феодосия – Керчь – Краснодар», являющаяся частью Европейского автомобильного маршрута Е-97.

Основные мероприятия, необходимые для развития транспортной инфраструктуры, определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего, водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 2004-р, и приведены выше, а также Схемой территориального планирования Республики Крым, утвержденной Постановлением совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 855.

Предложения по размещению транспортно-логистических комплексов

Транспортно-логистический центр – центр, предназначенный для обработки входящего грузопотока, распределения по следующим направлениям, формирования отдельных партий груза для дальнейшей отправки различными видами транспорта, оптимизации временных затрат и расходов по транспортировке. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденной Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017, развитие транспортно-логистического комплекса выделяется как основное приоритетное направление, имеющее стратегическое значение для социально-экономического развития Республики Крым.

В рамках данной стратегии определены следующие проекты:

1. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы (подробнее о мероприятии указано в разделе "Портовый комплекс");

2. Создание транспортно-логистического комплекса;

3. Строительство съезда в г. Керчь с Крымского моста;

4. Реконструкция и строительство аэропорта в г. Керчь (использование аэропорта в том числе авиацией общего назначения).
Также властями города подписано Соглашение о реализации инвестиционного проекта ООО «Промстройтерминал» – строительство складского терминала (г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, площадь территории 20 га), а также выделен земельный участок под строительство логистического центра в районе Керченской паромной переправы, площадью 87 га. 

3.3.2 Жилищное строительство
Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

Расчет нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения городского округа и расчетной нормой средней жилищной обеспеченности. 

Перспективная численность населения городского округа к 2030 г. составит 187,9 тыс. человек, общий прирост 39 тыс. человека. К расчетному сроку, при условно принятом среднем коэффициенте семейности 4, необходимо будет расселить порядка 9750 семей, в т.ч. до 2020 г. 2775 семей.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Крым был проведен ориентировочный расчет нового жилищного фонда, исходя из предположений о перспективной численности населения, с учетом целевых показателей Программы. И с учетом того, что в период с 2014 по 2017 годы объемы ввода нового жилья будут не выше, чем существующие, учитывая сложную экономическую ситуацию и большие объёмы строительства первоочередных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Начиная с 2020 по 2030 год, объемы ввода нового жилья будут существенно нарастать. 

Настоящим генеральным планом проведен расчет нового жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ Керчь. Прогнозируется, что средняя жилищная обеспеченность к 2030 году увеличится в 1,45 раз.

Прогнозируемая динамика средней жилищной обеспеченности в городе Керчи принята на уровне следующих показателей:

- к 2020 году – 22,7 кв.м. / чел;

- к 2030 году – 30,0 кв.м. / чел.
Настоящим проектом проведен расчет в потребности в жилищном фонде, исходя из следующих условий:

- общая площадь жилых помещений на территории городского округа  по состоянию на 01.01.2016 составляет 3086,8 тыс. кв.м.

- средняя жилищная обеспеченность увеличится с 20,7 до 30,0 кв. м. на 1 человека;

- убыль жилищного фонда составит порядка 0,1% от существующего жилищного фонда (от 3,0 тыс. кв.м. ежегодно).

Прогноз жилищного фонда

	Показатель
	2016
	2017-2020
	2021-2025
	2026-2030
	Расчетный срок

	Численность населения, тыс. чел.
	148,932
	160,000
	173,721
	187,900
	187,900

	Убыль жилищного фонда, тыс. м2
	-
	9,3
	15,4
	18,1
	42,8

	Сохраняемый существующий жилищный фонд (с учетом выбытия), тыс. м2
	3086,8
	3077,5
	3062,1
	3044,0
	3044,0

	Потребность в новом жилищном фонде за период, тыс. м2
	-
	553,7
	918,2
	1123,8
	2595,6

	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2
	3086,8
	3631,2
	3980,3
	4167,8
	5639,7

	Прогноз ежегодного ввода жилого фонда, тыс. м2
	-
	110,7
	183,6
	224,8
	-

	Обеспеченность общей жилой площадью, м2/чел
	20,7
	22,7
	26,1
	30,0
	30,0


Согласно данному расчету предполагается, что общая площадь жилого фонда  с 2017 по 2030 год увеличится с 3086,8 до 5639,7 тыс. кв.м. к расчетному сроку. В целях обеспечения заложенных показателей по прогозной жилищной обеспеченности в 30,0 кв.м. на 1 человека и проектной численность населения в 187,9 тыс. человек ежегодный ввод жилого фонда в городском округе Керчи  должен составить от 110,7 тыс. кв.м. в год в 2020 году до 224,8 тыс. кв.м. в 2030 году.

Жилищное строительство на территории городского округа предусмотрено осуществлять многоквартирной застройкой малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной, а также индивидуальной усадебного типа.

До 1993 года строительство жилых домов в городе Керчи осуществлялось при условиях сейсмичности в 7 баллов, в связи с увеличением сейсмичности района до 9 баллов необходимо проведение мероприятий по обеспечению безопасности проживания населения.

Согласно п. 8 статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3.3.3 Развитие рекреационного комплекса
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г санаторно-курортный и туристский комплекс представлен несколькими направлениями:

- культурно-познавательным и археологическим туризмом; основанием для развития данного направления является значительное количество объектов культурного наследия археологического и исторического характера;
древнерусское городище Корчев, средневековая крепость Арабат, крепость Ени-Кале и комплекс сооружений Керченской крепости;

- военно-патриотическим направлением – в годы Великой Отечественной войны в микрорегионе г. Керчи (получивший звание "город - герой") происходили ожесточенные бои между советскими и германскими войсками (оборона Аджимушкайских каменоломен в 1942 году и Керченско- Эльтигенская десантная операция в 1943 год), в память о которых установлены мемориальные комплексы "Героям Аджимушкая" и "Героям Эльтигенского десанта";

- пляжным туризмом;

- санаторно-курортным лечением и лечебно-оздоровительным туризмом (климатотерапией и грязелечением), ориентированным на использование лечебных грязей озера Чокракское и морского побережья Азовского и Черного морей; крупнейшими санаторно-курортными организациями является санаторий "Москва-Крым";

- этнографическим туризмом (этнографический музей "Быт Керчи").
В  рекреационной отрасли выделяются следующие проекты:
	ПРОЕКТЫ, ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Отрасль
	Срок реализации (годы)
	Номер на карте

	1.
	Создание кемпинговой зоны (в районе Аршинцевской косы), создание велосипедных маршрутов
	Санаторно-курортный и туристский комплекс
	2017–2026
	8

	2.
	Создание туристско-рекреационного кластера
	Санаторно-курортный и туристский комплекс
	2021–2030
	

	3.
	Создание федеральной базы для подготовки спортсменов-паралимпийцев
	Спорт
	2017–2026
	10


Данные объекты отображены на Карте размещения инвестиционных объектов (ГП-22).
Размещение объектов курортно-туристического назначения проектом предлагается  на свободных территориях в южной части городского округа (Героевское) площадью 50 га вместимостью 4200 чел. (при обеспеченности территориями 150 м2/чел.), в районе крепости Керчь планируется размещение объектов туристского назначения  площадью 8,3 га вместимостью 700 чел. (при обеспеченности территориями 120 м2/чел.) и в северо-восточной части территория площадью 2 га, вместимостью 230 чел. 

На территории города вблизи объектов туристического показа рекомендуется размещение гостиниц для развития познавательного туризма.

Общая вместимость мест размещения отдыхающих и туристов составит на период до 2020 г. – 6 тыс. чел., на период 2030 г. 10 тыс. чел.

Временное неорганизованное население увеличивать на расчетный срок не планируется. Оно составит 10 тыс. чел.

Развитие территорий озеленения общего пользования рассчитывается исходя из нормативной обеспеченности суммарной площади  парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. 16 м2 на человека.

Генеральным планом планируется организация новых мест отдыха общего пользования общей площадью 245,8 га, а с учетом существующих мест общего пользования суммарная площадь их составит 354,6 га.
В рамках муниципальной программы «Реализация ключевых инвестиционных проектов на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», утвержденной Постановлением Администрации города Керчь Республики Крым от 24.08.2015 г. № 490/1-п, планируется реконструкция Мемориального комплекса «Героям Эльтигенского десанта».

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2018 гг.», утвержденной Постановлением Администрации города Керчь Республики Крым от 20.10.2015 г. № 726/1-п планируется:

- Реконструкция смотровой площадки с устройством зоны отдыха по ул. Курортная в муниципальном образовании городской округ  Керчь Республики Крым;

- Строительство уголка отдыха по ул. Ворошилова в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым;

- Реконструкция воинского кладбища в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым;

- Капитальный ремонт благоустройства мемориального комплекса на горе Митридат с устройством смотровой площадки в  муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым;

- Реконструкция городской набережной в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым.
 Так же реконструкции подлежат:

-Ландшафтный парк «Казенный сад» (необходимо строительство тротуаров);
-Сквер мира (требуется ремонт подпорной стены).

В рамках генерального плана планируется организация общегородских парков, скверов городского и районного значения. Для увеличения привлекательности города и создания комфортной среды проектом предусмотрено обустройство новых набережных общей протяженностью около 8 км.

Перечень планируемых и реконструируемых мест отдыха
 общего пользования

	1
	Парк
	17 га
	П
	Между ул. Нижнесадовой и Вокзальное шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.1

	2
	Парк
	24 га
	П
	Вдоль р. Мелек-Чесме
	Зона озеленения общего пользования
	4.2

	3
	Сквер
	2,86 га
	П
	
	Зона озеленения общего пользования
	4.3

	4
	Парк
	6,06 га
	П
	Между ул. Архиепископа Луки Войно-Ясинецкого и ул. Ворошилова
	Зона озеленения общего пользования
	4.4

	5
	Парк
	13,66 га
	П
	В районе ул. Индустриального щоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.5

	6
	Сквер
	1,88 га
	П
	В районе ул. Верхняя
	Зона озеленения общего пользования
	4.6

	7
	Сквер
	3,00 га
	П
	На пересечении ул. Героев Сталинграда и ул. Феодосийское шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.7

	8
	Набережная - сквер
	15,56 га
	П
	В районе крепости Керчь
	Зона озеленения общего пользования
	4.8

	9
	Набережная - сквер
	6,35 га
	П
	В районе ул. Курортная
	Зона озеленения общего пользования
	4.9

	10
	Набережная - сквер
	17,44 га
	П
	В районе ул. Прибрежный спуск
	Зона озеленения общего пользования
	4.10

	11
	Сквер по ул. Льва Толстого
	0,43 га
	П
	По ул. Льва Толстого
	Зона озеленения общего пользования
	4.11

	12
	Бульвар
	9,81 га
	П
	
	Зона озеленения общего пользования
	4.12

	13
	Парк 
	29,33 га
	П
	В районе Мемориального комплекса

«Героям Эльтигенского десанта»
	Зона озеленения общего пользования
	4.13

	14
	Бульвар
	10,41 га
	П
	В районе базы отдыха «Залив»
	Зона озеленения общего пользования
	4.14

	15
	Сквер набережная в районе ул. Генерала Косоногова
	3,21 га
	П
	В районе ул. Генерала Косоногова
	Зона озеленения общего пользования
	4.15

	16
	Набережная - сквер
	11,09 га
	П
	В северо-восточном направлении от Археологического комплекс «Древний город Нимфей» 
	Зона озеленения общего пользования
	4.16

	17
	Набережная на Аршинцевской косе
	3,76 га
	П
	Аршинцевская коса
	Зона озеленения общего пользования
	4.17

	18
	Сквер 
	0,78 га
	Р
	пер. Веры Белик
	Зона озеленения общего пользования
	4.18

	19
	Сквер-набережная
	2,8 га
	П
	В районе ДОУ «Космос»
	Зона озеленения общего пользования
	4.19

	20
	Сквер-набережная
	2,5 га
	П
	В районе ул. Шмидта и ул. Левищева
	Зона озеленения общего пользования
	4.20

	21
	Сквер-набережная
	3,9 га
	П
	В районе ул. Шмидта и 5-го Степного пер.
	Зона озеленения общего пользования
	4.21

	22
	Бульвар
	1,13 га
	П
	В южном направлении от СНТ «Дельфин»
	Зона озеленения общего пользования
	4.22

	23
	Парк
	13,37 га
	П
	В северном направлении от з-да Керченского стрелочного завода
	Зона озеленения общего пользования
	4.23

	24
	Бульвар
	0,7 га
	П
	ул. Спартака
	Зона озеленения общего пользования
	4.24

	25
	Сквер 
	0,43 га
	П
	ул. 12 Апреля
	Зона озеленения общего пользования
	4.25

	26
	Парк
	6,7 га
	П
	ул. Генерала Петрова
	Зона озеленения общего пользования
	4.26

	27
	Сквер
	2,5 га
	П
	По ул. Скифская
	Зона озеленения общего пользования
	4.27

	28
	Сквер
	0,44 га
	П
	По ул. Коммунаров
	Зона озеленения общего пользования
	4.28

	29
	Бульвар
	1,84 га
	П
	Кимерийское шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.29

	30
	Сквер
	0,47 га
	П
	На развязке Кимерийское шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.30

	31
	Сквер
	1,26 га
	П
	В раайоне Школы №21 ул. Десантная
	Зона озеленения общего пользования
	4.31

	32
	Сквер храма Божией Матери
	2,56 га
	П
	Ул. Подполковника Рудя
	Зона озеленения общего пользования
	4.32

	33
	Сквер
	3,76 га
	П
	В районе ул. 8 марта
	Зона озеленения общего пользования
	4.33

	34
	Сквер
	5,5 га
	П
	в районе ул. Новогодняя
	Зона озеленения общего пользования
	4.34

	35
	Сквер
	3,67 га
	П
	В районе пер. Подгорного
	Зона озеленения общего пользования
	4.35

	36
	Сквер-набережная
	2,05 га
	П
	Ул. Кирова
	Зона озеленения общего пользования
	4.36

	37
	Реконструкция Мемориального комплекса «Героям Эльтигенского десанта»
	
	Р
	
	Зона объектов культурного наследия
	4.37

	38
	Реконструкция смотровой площадки с устройством зоны отдыха по ул. Курортная 
	
	Р
	Ул. Курортная
	Зона озеленения общего пользования
	4.38

	39
	Строительство уголка отдыха по ул. Ворошилова
	0,41 га
	П
	Ул. Ворошилова
	Зона озеленения общего пользования
	4.39

	40
	Реконструкция воинского кладбища
	0,39 га
	Р
	Ул. Мирошника
	Зона специального назначения
	4.40

	41
	Капитальный ремонт благоустройства мемориального комплекса на горе Митридат с устройством смотровой площадки
	2,63 га
	Р
	г. Митридат
	Зона озеленения общего пользования
	4.41

	42
	Реконструкция городской набережной
	2,0 га
	Р
	Ул. Набережная
	Зона озеленения общего пользования
	4.42

	43
	Ландшафтный парк «Казенный сад»
	20,71 га
	Р
	Шоссе Вокзальное
	Зона озеленения общего пользования
	4.43

	44
	Сквер мира
	0,5516 га
	Р
	Ул. Театральная
	Зона озеленения общего пользования
	4.44


Общая площадь зоны озеленения общего пользования на расчетный срок составит 354,6 га, что обеспечивает нормативную потребность.

 Согласно Правилам благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республиуи Крым, утвержденной сессией Керченского городского совета 1 созыва от 26 марта 2015 г. устанавливаются следующие принципы, касающиеся озеленения.

 Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

На территории населенных пунктов города Керчи при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, соблюдать максимально возможное количество насаждений, параметры и требования, предусматриваемые соответствующими нормативными правовыми актами в сфере регулирования зеленых насаждений. 

При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на территории населенных пунктов города Керчи необходимо формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории фактор.

Для защиты от ветра использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

Шумозащитные насаждения проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.

    В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Промышленные организации обязаны создавать защитные полосы зеленых насаждений, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

На территории города Керчи  запрещается самовольно производить снос зеленых насаждений, в том числе аварийных и сухостойных.

Озелененные территории города  Керчи  всех категорий и видов, образующие  единую городскую систему  озеленения   в границах его территорий, признаются  зеленым фондом города  Керчи.

  Лесные и озелененные территории за пределами границ города Керчи, при передаче их решениями Федеральных органов управления или органами управления субъектов Федерации в ведение  органов местного  самоуправления для экологической защиты и организации рекреации населения, приравниваются к зеленому фонду города Керчи.

Создание, содержание и охрана зеленого фонда города  Керчи  определяется  нормативными правовыми актами, утвержденными решениями  Керченского городского совета Республики Крым, разрабатываемыми  в соответствии с нормативными актами, принятыми (утвержденными) Российской Федерацией, Республикой Крым.
На последующих этапах реализации генерального плана, застройка территорий с массовым произрастанием зеленых насаждений, отнесенных к зонам многоэтажной жилой застройки, зоне туристического и рекреационного обслуживания должна реализовываться с учетом максимального сохранения существующей древесно-кустарниковой растительности и с последующим формированием, в том числе и на их основе, зоны благоустройства.
3.3.4 Развитие социальной инфраструктуры
Цель данной части проекта - формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.
Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в городском округе Керчь по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей.
В проекте Генерального плана сформирован перечень мероприятий по развитию системы объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения городского округа:

- по объектам федерального и регионального значения - с учетом Схемы территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя, Схемы территориального планирования Республики Крым, Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.

- по объектам местного значения – на основе муниципальных программ, с учетом прогнозируемого роста численности постоянного населения муниципального образования к концу расчетного срока;

- по иным объектам, не относящимся к объектам федерального, регионального и местного значения – на основе действующих инвестиционных проектов и предложений. 
Расчет социального и культурно-бытового обслуживания населения 
муниципального образования городской округ Керчь

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Норма по Нормативам градпроектирования КК, 
СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы)
	Нормативная потребность (минимальная) согласно СП 42.13330.2011
	В том числе
	Принято генеральным планом города Керчи - дополнительно запроектировать

	
	
	
	
	
	Современное состояние
	требуется запроектировать согласно СП 42.13330.2011
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 

	 
	Учреждения образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет)
	тыс. мест
	% обеспеченности: 
70% в городских поселениях, или 53,2 места на 1 тыс. чел. населения
	9,945
	5,24
	4,705
	4,705

	2
	Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет)
	тыс. мест
	1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 116 мест на 1 тыс. чел.
	21,746
	19,796
	1,950
	5,105

	3
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	мест
	8% от общего числа школьников или 9,6 мест на 1 тыс. чел.
	1819
	757
	1062
	1100

	4
	Внешкольные учреждения,
в том числе
	место
	10% от общего числа школьников или 12,1 мест на 1 тыс. чел.
	2273
	2640
	 
	510

	
	 - дворцы творчества
	место
	3,3% от числа школьников или 4,0 мест на 1 тыс. чел.
	750
	1700
	-950
	0

	
	 - станции юных техников
	место
	0,9% от числа школьников или 1,1 мест на 1 тыс. чел.
	205
	150
	55
	60

	
	 - станции юных натуралистов
	место
	0,4% от числа школьников или 0,5 мест на 1 тыс. чел.
	91
	90
	1
	0

	
	 - ДЮСШ
	место
	2,3% от числа школьников или 2,8 мест на 1 тыс. чел.
	523
	300
	223
	230

	
	 - музыкальные, художественные хореографические школы
	место
	2,7% от числа школьников или 3,3 мест на 1 тыс. чел.
	614
	400
	214
	220

	 
	Учреждения здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Стационарные больницы всех типов для взрослых,
	коек
	13,47 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	2531
	1210
	1321
	1325

	6
	Из них (для постоянного населения):
	коек
	 
	 
	 
	0
	 

	
	- Больницы общего типа
	
	10,2 на 1 тыс. чел.
	1917
	868
	1049
	1050

	
	- Специализированные больничные учреждения
	
	3,27 на 1 тыс. чел. населения
	614
	342
	272
	275

	7
	Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения
	посещений в смену
	18,15 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	3410
	1600
	1810
	1850

	8
	Станции скорой медицинской помощи
	автомобилей
	1 автомобиль на 10 тыс. чел. постоянного населения;
1 автомобиль на 10 тыс. чел. временного населения
	21
	15
	6
	6

	
	для постоянного  населения
	автомобилей
	0,1 на 1 тыс. чел. населения
	19
	 
	19
	 

	
	для временного населения
	автомобилей
	0,1 на 1 тыс. чел. населения
	2
	 
	2
	 

	9
	Аптеки
	м2 общей площади
	10 на 1 тыс. чел. населения
	2079
	2365
	-286
	0

	10
	Молочные кухни
	порций в сутки 
	4 на 1 ребенка до года
	9999
	0
	9999
	10000

	11
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	кв. м. общей площади
	0,3 на 1 ребенка до года
	750
	0
	750
	750

	12
	Лечебная рекреация:
Курортные поликлиники для временного населения без учета санаториев,
в том числе:
	посещений в смену
	200 на 1 тыс. чел. временного населения (10% лечение в санаториях)
	400
	 
	400
	400

	
	Водолечебницы
	ванны
	30 на 1 тыс.временного населения (10% лечение в санаториях)
	60
	 
	60
	60

	
	Грязелечебницы
	кушеток
	25 на 1 тыс. чел. временного населения (10% лечение в санаториях)
	50
	 
	50
	50

	
	Лечебные плавательные бассейны (на 1000 лечащихся)
	м2 зеркала воды
	120 на 1 тыс. чел. временного населения (10% лечение в санаториях)
	240
	0
	240
	240

	 
	Учреждения социального обслуживания населения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Детские дома-интернаты
	место
	3 на 1 тыс. чел.  населения от 4 до 17 лет (0,51 места на 1 тыс. чел. постоянного населения)
	96
	0
	96
	Учреждения социального обслуживания являются объектами регионального значения (предусматриваются в СТП Республики Крым)

	14
	Психоневрологические интернаты
	место
	3 на 1тыс населения с 18 лет (2,37 места на 1 тыс. чел. постоянного населения)
	445
	0
	445
	

	15
	Дома-интернаты для престарелых с 60 лет
	место
	28 на 1 тыс. населения с 60 лет (7,93 места на 1 тыс. чел. постоянного населения)
	1490
	225
	1265
	

	16
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет)
	мест
	1 на 1 тыс. населения с 18 лет (0,79 места на 1 тыс. чел. постоянного населения)
	148
	0
	148
	

	17
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых
	чел
	60 на 1 тыс. населения после 60 лет (17 мест на 1 тыс. чел. постоянного населения)
	3192
	0
	3192
	

	18
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей
	чел
	0,5 на 1 тыс. чел  постоянного населения
	94
	0
	94
	

	19
	Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)
	койка
	2 на 1000 лет населения с 60 лет (0,57 места на 1 тыс. чел. постоянного населения)
	106
	0
	106
	

	 
	Учреждения культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности
	м2
	50 на 1 тыс. чел. населения
	9395
	 
	9395
	н/д

	21
	Библиотеки городские
	тыс. ед. хранения
	4 на 1 тыс чел.
	752
	1474,3
	-723
	0

	
	
	мест
	2 на тыс.чел.
	376
	436
	-60
	0

	22
	Лектории
	место
	2 на 1 тыс. чел. жителей
	375,8
	200
	176
	180

	23
	Клубы или учреждения клубного типа для города
	посетительские места
	80 на 1 тыс. чел. жителей
	15032
	2634
	12398
	12400

	24
	Танцевальные залы и площадки 
	мест
	6 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	1127,4
	 
	1127
	1150

	25
	Кинотеатры
	зрительские места
	30 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	5637
	415
	5222
	5250

	26
	Театры
	место
	7 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	1315
	658
	657
	660

	27
	Концертные залы
	место
	4 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	751,6
	 
	752
	760

	28
	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом
	мест
	6 на 1 тыс. чел.
	1127
	 
	1127
	1130

	 
	Спортивные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Территории физкультурно-спортивных сооружений
	га
	0,7 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	132
	29,7
	102
	102

	30
	Спортивные залы общего пользования
	м2 пола
	60 на 1 тыс. чел. постоянного и временного населения
	11274
	1440
	9834
	9850

	31
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	20 м2 на 1 тыс. чел.
	3758
	600
	3158
	3440

	32
	Плоскостные спортивные учреждения
	м2
	1949,4 на 1 тыс. чел.
	366292
	186052
	180240
	180240

	33
	Детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	10 на 1 тыс. чел.
	1879
	 
	1879
	1900

	 
	Учреждения торговли и общественного питания
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Магазины ВСЕГО:
	м2 торговой площади
	280 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	52612
	87097
	-34485
	11000

	35
	Рыночные комплексы розничной торговли 
	м2 торговой площади
	40 на 1 тыс. чел. постоянного населения
	7516
	139631
	-132115
	0

	36
	Магазины кулинарии
	м2 торговой площади
	6 на 1 тыс. чел.
	1127,4
	 
	1127
	Нет информации о существующих объектах


40 на 1 тыс. чел. постоянного населения; 

20 на 1 тыс. чел. временного организованного населения;

	250 на 1 тыс. чел. временного неорганизованного населения
	10216
	8739
	1477
	1500

	
	 - для постоянного населения
	посадочных мест
	40 на 1 тыс. чел.
	7516
	
	7516
	 

	
	 - для временного населения:
	посадочных мест
	 
	2700
	
	2700
	 

	
	а) организованных отдыхающих
	посадочных мест
	20 на 1 тыс. чел.
	200
	 
	200
	 

	
	б) неорганизованных отдыхающих
	посадочных мест
	250 на 1 тыс. чел.
	2500
	 
	2500
	 

	 
	Предприятия бытового обслуживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9 на 1 тыс. чел. постоянного и временного населения
	1871,1
	486
	1385
	1400

	
	для постоянного населения
	рабочее место
	9 на 1 тыс. чел.
	1691
	 
	1691
	 

	
	для временного населения
	рабочее место
	9 на 1 тыс. чел.
	180
	 
	180
	 

	39
	Прачечные, 
	кг белья в смену
	9 на 1 тыс. чел. постоянного и временного населения
	26548
	0
	26548
	26600

	
	для постоянного населения
	кг белья в смену
	120 на 1 тыс. чел.
	22548
	 
	22548
	 

	
	для временного населения
	кг белья в смену
	200 на 1 тыс. чел.
	4000
	 
	4000
	 

	40
	Химчистки – фабрики химчистки, 
	кг вещей в смену
	9 на 1 тыс. чел. постоянного и временного населения
	2148
	0
	2148
	2150

	
	для постоянного населения
	кг вещей в смену
	4 на 1 тыс. чел.
	2142
	 
	2142
	 

	
	для временного населения
	кг вещей в смену
	0,3 на 1 тыс. чел.
	6
	 
	6
	 

	41
	Банно-оздоровительный комплекс
	место
	5 на 1 тыс. чел.
	940
	39
	901
	910

	 
	Предприятия коммунального обслуживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Гостиницы
	место
	6 на 1 тыс. чел.
	1127,4
	 
	1127
	1150

	43
	Пождепо
	машин
	для населенного пункта площадью от 10 до 12 тыс. га - 10 автомобилей
	10
	7
	3
	3

	44
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24 на 1 тыс. чел.
	45,1
	0
	45,1
	45,1

	45
	Бюро похоронного обслуживания
	1 объект
	1 на 0,5 млн. жителей / 1  на поселение
	1
	5
	-4
	0

	46
	Дом траурных обрядов
	 
	1 на 0,5 млн. жителей / 1  на поселение
	1
	5
	-4
	0

	47
	Пункт приема вторичного сырья
	 
	1 на 20 тыс. жителей
	9
	 
	9
	9

	 
	Административно-деловые и хозяйственные учреждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Отделение милиции
	объект
	1 объект на 50 тыс.чел.
	4
	4
	0
	0

	49
	Опорные пункты охраны порядка
	объект
	1 объект на 10 тыс.чел.
	21
	 
	21
	Нет информации о существующих объектах

	50
	Отделение, филиалы банков
	операционное место
	1 место на 3 тыс. чел.
	62
	29
	33
	33

	51
	Отделения Сбербанка
	м2 общей площади
	40 на 1 тыс. чел.
	8316
	 
	8316
	Нет информации о существующих объектах

	52
	Отделения связи
	объект
	1 на 15 тыс.чел.
	14
	19
	-5
	0

	53
	Юридические консультации
	1 юрист-адвокат
	1 на 10 тыс.чел.
	19
	 
	19
	Нет информации о существующих объектах

	54
	Нотариальная контора
	объект
	1 на 30 тыс. чел.
	6
	 
	6
	Нет информации о существующих объектах


Образование
Объекты образования федерального значения
Схемой территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя по развитию сети учреждений профессионального образования федерального значения планируется реконструкция Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет», Республика Крым, городской округ Керчь, г. Керчь, ул. Оржоникидзе, 82.   
Объекты образования местного значения

В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое        развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790, планируется:

 - Строительство ДУЗ в микрорайоне Марат -2 г. Керчь;

- Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь;

Согласно проекту Генерального плана, предлагается новое строительство следующих объектов местного значения:
- 21 дошкольная образовательная организация (общей вместимостью 4705 мест);

- 3 общеобразовательных организации (общей вместимостью 2015  мест);

- детско-юношеская спортивная школа на 230 мест;

- организация дополнительного образования (школа искусств) (вместимостью 220  мест);

- межшкольный учебно-производственный комбинат обслуживающий 1100 чел.
По требованию администрации городского округа Керчь (письмо №201/14-13 от 27.06.2018) в проект генералльного плана добавлены:

- 2 дошкольных образовательных организации (общей вместимостью 400 мест);
- 4 общеобразовательных организации (общей вместимостью 2790 мест).

Физическая культура и спорт
Объекты физической культуры и спорта регионального значения
Схемой территориального планирования Республики Крым сформированы предложения по развитию сети спортивных сооружений регионального значения:

- Футбольный стадион. Строительство (2016-2020 годы);
- 4 Футбольных поля с искусственным покрытием. Устройство (2016-2020 годы);
-  3 Бассейна. Строительство (2016-2020 годы);
- 3 Физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство (2016-2020 годы);
-  6 Быстровозводимых спортивных площадок. Устройство (2016-2020 годы);
- 4 Плоскостных спортивных сооружения. Строительство (2016-2020 годы).

Суммарная показатели объектов, предусмотренных СТП Республики Крым составит: плоскостных спортивных сооружений - 70200 м2, площадь зеркала воды бассейнов  - 2350 м2, спортивных залов общего пользования – 6000 м2.

Объекты физической культуры и спорта местного значения
Согласно проекту Генерального плана, предлагается новое строительство следующих объектов местного значения:

- 3 Физкультурно-оздоровительного комплекса с общей площадью залов 6000 м2;

- 2 бассейна с общей площадью зеркала воды бассейнов  - 800 м2;

- 3 Футбольных поля с искусственным покрытием (общая площадь 32400 м2;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 77640 м2.

Нуждается в капитальном ремонте следующие объекты физической культуры и спорта:
- дворец спорта «Судостроитель» ул. Орджоникидзе 86;
- стадион имени 50-летия Октября ул. Еременко, 9;
- стадион «Металлург» ул. Орджоникидзе, 17

- стадион «Авангард» ул. В.Белик, 12.
По требованию администрации городского округа Керчь (письмо №5391/02-13 от 27.07.2018) в проект генералльного плана добавлен:

- Физкультурно-оздоровительного комплекс с общей площадью залов 2000 м2 по ул. Еременко.

- Спортивно-оздоровительный комплекс с общей площадью залов 6000 м2 в районе парка им. Войкова.
Культура и искусство

Объекты культуры и искусства регионального значения
Схемой территориального планирования Республики Крым в части развития сети учреждений культуры и искусства регионального значения предусмотрены следующие мероприятия:
- Государственное бюджетное Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», городской округ Керчь, г. Керчь, ул. Свердлова,7. Реконструкция, строительство нового здания музея. 

- Государственное бюджетное Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Мемориальный комплекс «Аджимушкай», городской округ Керчь, г. Керчь, ул. Скифская. Реконструкция.

Объекты культуры и искусства местного значения
Согласно проекту Генерального плана, предлагается новое строительство следующих объектов местного значения:
- Учреждение культуры клубного типа на 230 мест с лекторием на 180 мест (Многофункциональный досуговый центр);
- 3 Учреждения культуры клубного типа общей вместимостью 4500 мест совмещенных с танцевальными залами общей вместимостью 1150 (Многофункциональный досуговый центр);
- 4 Учреждения культуры клубного типа (Многофункциональный досуговый центр) общей вместимостью 6000 мест;

- 3 кинотеатра общей вместимостью 2700 мест.

Объекты культуры и искусства, строительство которых возможно за счет средств частного инвестора

- Музыкально-художественный комплекс «Алиса», в составе: музыкально-художественный театр, включающий большой зал комплекса на 1500 посадочных мест, танцпартер на 1000 чел. для организации премьер фильмов, театральных постановок, детских спектаклей, концертов классической музыки, рок-концертов, банкетов, корпоративов, праздников, студию звукозаписи, включая 3 репетиционных помещения;
- Ледовый дворец на 1130 мест;
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г. в области культуры и искусства выделяются следующие проекты:
	ПРОЕКТЫ, ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Отрасль
	Срок реализации (годы)
	Номер на карте

	1.
	Строительство культурно-выставочного и делового центра
	Деловая инфраструктура
	2021–2030
	20

	2.
	Строительство центра молодежного инновационного творчества
	Социальная инфраструктура
	2017–2026
	21


Данные объекты отображены на Карте размещения инвестиционных объектов (ГП-22).
Здравоохранение 
Схемой территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым на территории городского округа Керчь не предусмотрено объектов здравоохранения.

Однако в соответствии с расчетами потребности объектов здравоохранения на территории городского округа не достаточно.

Генеральным планом определены 2 территории на долгосрочную перспективу для размещения  стационарных больниц общей вместимостью не менее 1050 мест и специализированных больничных учреждений вместимостью не менее 275 мест, строительство амбулаторно-поликлинической сети в составе больничных комплексов общей мощностью 1850 посещений в смену, строительство 2 станций скорой медицинской помощи  с вместимостью по 3 автомобиля каждая.
Объекты здравоохранения, строительство которых возможно за счет иных средств, или средств частного инвестора
С учетом развития туризма и непосредственной близости источников лечебных грязей генеральным планом в районе Героевского планируется размещение курортной поликлиники на 400 посещений в смену совмещенной с  водо- и грязелечебницей.

Социальная защита населения
Схемой территориального планирования Республики Крым в части развития объектов регионального значения социального обеспечения для реализации полномочий: «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан» предусмотрено строительство нового жилого корпуса психоневрологического интерната на 300 коек, расположенного по адресу Городской округ Керчь, г. Керчь, ул. Колхозная, д.68.
Объекты регионального значения в сфере обеспечения полномочий органами государственной власти Республики Крым

На территории городского округа планируется реконструкция объекта Министерства юстиции Республики Крым – Отдел ЗАГС (298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 5). Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2016 г.).
3.4 Развитие транспортной инфраструктуры

3.4.1 Железнодорожный транспорт

Согласно СТП Российской Федерации применительно к Республике Крым на территории городского округа Керчь планируется размещение следующих объектов федерального значения:

1-й этап – до 2020 года

1. Железнодорожные подходы, строительство железнодорожной линии к транспортному переходу через Керченский пролив протяженностью по предварительным данным 17 км* (Республика Крым, городской округ Керчь)

2-й этап – до 2030 года

1. Керчь – Джанкой, строительство вторых главных путей на участке протяженностью ​​​​214 км* (Республика Крым, городской округ Керчь, Ленинский район, сельские поселения Октябрьское, Багеровское, Чистопольское, Белинское, Новониколаевское, Останинское, Виноградное, Ленинское, Ильичевское, Уваровское, Семисотское, Кировский район, сельские поселения Владиславовское, Синицынское, Кировское, Яркополенское, Совестский район, сельские поселения Краснофлотское, Советское, Черноземненское, Нижнегорский район, сельские поселения Желябовское, Уваровское, Митрофановское, Нижнегорское, Зоркинское, Михайловское, Джанкойский район, сельские поселения Азовское, Майское, Кондратьевское, Победненское, Масловское, городской округ Джанкой).

2. Крым – Керчь, электрификация участка протяженностью 25 км, в том числе развитие станции Керчь (Республика Крым, городское округ Керчь).

3. Керчь – Джанкой, электрификация участка протяженностью 214 км (Республика Крым, городской округ Керчь, Ленинский район, сельские поселения Октябрьское, Багеровское, Чистопольское, Белинское, Новониколаевское, Останинское, Виноградное, Ленинское, Ильичевское, Уваровское, Семисотское, Кировский район, сельские поселения Владиславовское, Синицынское, Кировское, Яркополенское, Совестский район, сельские поселения Краснофлотское, Советское, Черноземненское, Нижнегорский район, сельские поселения Желябовское, Уваровское, Митрофановское, Нижнегорское, Зоркинское, Михайловское, Джанкойский район, сельские поселения Азовское, Майское, Кондратьевское, Победненское, Масловское, городской округ Джанкой).

3.4.2 Морской транспорт
Объекты морского транспорта федерального значения

Согласно СТП Российской Федерации применительно к Республике Крым на территории городского округа Керчь планируется размещение следующих объектов федерального значения 1-й этап – до 2020 года:

1. Морской порт Керчь, строительство второй паромной аппарели на терминале Крым и проведение дноуглубительных работ с целью увеличения перегрузочных мощностей паромной переправы на 4 млн. тонн в год (Республика Крым, в районе Жуковка). Реконструкция терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа и проведение дноуглубительных работ с целью увеличения мощности терминала (Республика Крым, г. Керчь). 

2. Средства навигационного оборудования, системы управления движением судов: реконструкция объектов обеспечения безопасности мореплавания морского порта Керчь (Республика Крым, г. Керчь).
3.4.3 Воздушный транспорт

Согласно СТП Российской Федерации применительно к Республике Крым на территории городского округа Керчь в рамках 1-го этапа – до 2020 года планируется размещение следующих объектов федерального значения.

Объекты Единой системы организации воздушного движения: Аэропорт Керчь, реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта (г. Керчь, Республика Крым).

Основными мероприятиями регионального значения в области развития воздушного транспорта предлагаются: реконструкция существующей и строительство недостающей инфраструктуры заброшенных аэродромов, превратив их в аэропорты местных воздушных линий. В городе Керчь Схемой территориального планирования Республики Крым планируется реконструкция аэродрома Войкова (Керчь) в качестве аэродрома местных воздушных линий с устройством вертодрома (до 2020 г. – I этап, до 2030 г. – II этап).

Процесс формирования сети аэропортов  разбит на два этапа: первый этап – подготовительный период и реконструкция, второй этап – строительство и открытие воздушного движения.
3.4.4 Автомобильный транспорт

Согласно СТП Российской Федерации применительно к Республике Крым на территории городского округа Керчь планируется размещение следующих объектов регионального значения 1-й этап – до 2020 года: автомобильные подходы, строительство автомобильной дороги к транспортному переходу через Керченский пролив протяженностью по предварительным данным 8,5 км* (Республика Крым, городской округ Керчь).

Согласно СТП Республики Крым, мероприятия по развитию сети межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования (регионального значения) на территории городского округа заключается в реконструкции существующих автомобильных дорог общим количеством 4 и общей протяженностью 35,3 километров.

	№ п/п
	Идентификационный

номер
	Наименование дороги
	Протяженность

км.

	1
	35 ОП МЗ 35Н-313
	Керчь - Войково - Курортное
	15,00

	2
	35 ОП МЗ 35Н-316
	Керчь - Глазовка
	5,60

	3
	35 ОП МЗ 35Н-320
	от а/д Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь до ЖРК
	10,90

	4
	
	Челядиново - Керчь 
	3,8


После строительства транспортного перехода через Керченский пролив грузопассажирский терминал Крым морского порта Керчь будет продолжать осуществлять перевозку, в том числе и крупногабаритных и опасных грузов, что существенно позволит обеспечить безопасность на транспортном переходе через Керченский пролив.

В связи с ростом транспортных потоков в городе, возникает потребность в расширении существующей городской дорожной сети, что предполагает реконструкцию старых дорог, изменение транспортных потоков по ним, строительство дополнительных дорог вне центральной части города, для разгрузки внутригородских дорог от транзитного транспорта, строительство транспортных развязок и мостовых переходов, создание мульти модальных центров и пересадочных узлов достаточной мощности, строительство новых парковок и мест стоянок транспортных средств, что потребует использования дополнительных площадей и земельных участков.

Для существенного улучшения городской транспортной ситуации (разгрузки магистральных улиц города от внешних транспортных потоков), для улучшения экологического состояния центральной части города, и городских рекреационных зон в Керчи планируется строительство нового транспортного коридора (магистраль “Северный обход города Керчь от «Порт Крым» до автомобильной дороги Багерово - Херсон-Феодосия- Керчь») путь которого пройдет преимущественно за чертой города по землям Ленинского района в сторону п. Багерово, а так же даст толчок для развития курортных территорий, находящихся вблизи г. Керчь. 
Кроме того, с целью улучшения пропускной способности транспорта по основным магистральным улицам предполагается строительство пешеходных переходов, обустройство перекрестков светофорными объектами.

Северный обход г. Керчи обозначен как перспективное направление. Финансирование данного мероприятия возможно в случае внесения в  региональную, либо федеральную программу развития на долгосрочный период.

На сегодняшний день через городской округ Керчь проходит федеральный транспортный коридор: «Краснодарский Край – Республика Крым» призванный объединить все города, порты и предприятия двух регионов.

Проектом был проработан целый ряд вариантов создания удобных транспортных связей, проходящих за пределами населенных пунктов и дающих возможность разгрузить уличную сеть города от транзитных потоков. В результате обсуждений и согласований принят наиболее оптимальный вариант транспортной структуры магистральных связей, в том числе учитывающий ранее выполненные исследовательские и градостроительные разработки.

Одним из самых важных направлений оздоровления транспортной структуры города является:

1. Строительство автодорожных подходов к мосту через Керченский пролив.

2. Строительство северного обхода города Керчь.

3. Строительство автодороги на северной границе города для дублирования центральных улиц (ул. Маршала Еременко, ул. Горького, ул. Генерала Петрова, ул. Войкова).

4. Освобождения от транзитного транспорта в направлении Порт Кавказ – Терминал Крым морского порта Керчь – Симферополь.

5. Снижение загруженности автодорог г. Керчь, путем организации улиц и автодорог по новым направлениям.

6. Сгущение улично-дорожной сети на территории высокоэтажной застройки.

7. Обеспечение скоростного проезда автотранспорта из города Керчь на строящуюся автодорогу «Таврида».

8. Строгое соблюдение требований действующих нормативных документов РФ в части автодорожного транспорта, как на участках проектирования новых автодорог, так и на эксплуатируемых участках.

9. Повышение безопасности пешеходов пересекающих проезжую часть в разных уровнях.

Перечень основных транспортных развязок на улично-дорожной сети г. Керчь, которые необходимо предусмотреть в градостроительном плане, как реконструируемые, так и перспективные

	Номер на карте
	Описание транспортной развязки
	Статус

	1
	Кольцевая развязка в одном уровне. 

Пересечение ул. Героев Эльтигена, ул. Танкистов, ул. Красная горка.
	Существующая

	2
	Кольцевая развязка в одном уровне. 

Пересечение ул. Орджоникидзе, ул. Курортная, ул. Льва Толстого
	Существующая

	3
	Кольцевая развязка в одном уровне. 

Пересечение Камыш-Бурунское шоссе, ул. Свердлова, ул. Марата
	Существующая

	4
	Кольцевая развязка в одном уровне. 

Пересечение ул. Чкалова, ул. Пирогова, ул. Комарова
	Существующая

	5
	Кольцевая развязка в одном уровне. 

Пересечение ул. Маршала Еременко, ул. Горького
	Существующая

	6
	Кольцевая развязка в одном уровне. 

Пересечение ул. Горького, пер. 2-й Портовый, ул. Юрия Гагарина
	Существующая

	7
	Двухуровневая развязка на пересечении ул. ш. Индустриальное и автодорожных подходов к мосту через Керченский пролив
	Перспектива

	8
	Двухуровневая развязка на пересечении ул. ш. Героев Сталинграда над ж.д. путями и ул. Буденного. Реконструкция путепровода длиной 300 метров.
	Реконструкция

	9
	Кольцевая развязка в одном уровне диаметром 100 м.

Пересечение ул. ш. Вокзальное и ул. Годыны и перспективной автодорогой №7.
	Перспектива

	10
	Двухуровневая развязка на пересечении ул. Мирошника над ж.д. путями. Путепровод длиной 320 метров.
	Перспектива

	11
	Пересечение ж.д. путей в двух уровнях. Реконструкция путепровода в створе ул. Горького.
	Существующее

	12
	Двухуровневая развязка на пересечении двух ж.д. путей и перспективной автодороги №7. Путепровод в створе ул. Гагарина длиной 520 метров.
	Перспектива

	13
	Двухуровневая развязка на пересечении двух ж.д. путей и перспективной автодороги №7. Путепровод в створе ул. Степана Разина длиной 510 метров.
	Перспектива

	14
	Кольцевая развязка в одном уровне диаметром 100 м.

Пересечение ул. Киммерийское ш. и перспективной автодороги №7.
	Перспектива

	15
	Кольцевая развязка в одном уровне диаметром 100 м.

Пересечения ул. Десантная, перспективного северного обхода г. Керчь и перспективных улиц и автодорог №2, №8, №96.
	Перспектива

	16
	Двухуровневая транспортная развязка. Пересечение ул. Индустриальное ш., ул. Буденного.

Пересечение ж.д. путей в двух уровнях. Путепровод  в створе ул. Индустриальное ш. длиной 350 метров.
	Перспектива

	17
	Кольцевая развязка в одном уровне диаметром 100 м.

Пересечение перспективных улиц и автодорог №7, №9, №59, №60.
	Перспектива

	18
	Кольцевая развязка в одном уровне диаметром 100 м.

Пересечение ул. Киммерийское ш. и перспективных улиц и автодорог №9, №15.
	Перспектива

	19
	Пересечение двух ж.д. путей в двух уровнях. Путепровод в створе ул. Киммерийское ш. длиной 320 метров.
	Перспектива

	20
	Перспективная кольцевая развязка в одном уровне диаметром 50 м.

Пересечение ул. Кирова, ул. Советская, ул. Адмиралтейский пр-д.
	Перспектива

	21
	Перспективная кольцевая развязка в одном уровне диаметром 100 м.

Пересечение ул. Гагарина, автодороги на с. Бондаренково (перспективная автодорога №3), автодороги на с. Глазовка и перспективной автодороги №6.
	Перспектива

	22
	Перспективная двухуровневая развязка на пересечении двух ж.д. путей. Путепровод в створе ул. ш. Героев Сталинграда длиной 350 метров.
	Перспектива

	23
	Пересечение ж.д. путей в двух уровнях. Реконструкция путепровода в створе ул. Орджоникидзе.
	Реконструкция


Перечень пешеходных переходов на улично-дорожной сети г. Керчь, которые необходимо предусмотреть в градостроительном плане, как реконструируемые, так и перспективные
	Номер на карте
	Описание пешеходного перехода

	1
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе двухуровневой автодорожной развязки на пересечении ул. ш. Индустриальное и автодорожных подходов к мосту через Керченский пролив, для пешеходного сообщения по перспективному продолжению ул. ш. Индустриальное, без доступа пешеходов на автодорожные подходы к мосту через Керченский пролив

	2
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода над железной дорогой в створе ул. ш. Героев Сталинграда и ул. Буденного, с устройством лестничных сходов на ул. Буденного

	3
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода над железной дорогой в створе ул. ш. Индустриальное.

	4
	Подземный пешеходный переход под ул. Пирогова, ул. Шлагбаумская, ул. Комарова, ул. Чкалова. 

	5
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе двухуровневой автодорожной развязки на пересечении ул. ш. Вокзальное и ул. Годыны.

	6
	Подземный пешеходный переход под ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Маршала Еременко.

	7
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе двухуровневой автодорожной развязки на пересечении ул. Мирошника над ж.д. путями.

	8
	Подземный пешеходный переход под ул. Горького

	9
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода над двумя путями железной дороги в створе ул. Гагарина.

	10
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода в створе перспективной улицы.

	11
	Надземный пешеходный переход над ул. Киммерийское ш. и перспективной улицей

	12
	Подземный пешеходный переход под ул. Камыш-Бурунское ш., ул. Свердлова

	13
	Подземный пешеходный переход под ул. Кирова, ул. Советская, ул. Адмиралтейский пр-д.

	14
	Надземный пешеходный переход над ул. Камыш-Бурунское ш. 

	15
	Надземный пешеходный переход над ул. Войкова.

	16
	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода в створе ул. ш. Героев Сталинграда.


Перечень организации новых улиц и автодорог, для развития пропускной способности Керченского транспортного узла
	Номер на карте
	Значение и классификация
	Протяженность (уточняется при проектировании), км

	1
	Межмуниципального значения
	5,56

	2
	Межмуниципального значения
	36,64

	3
	Межмуниципального значения
	0,35

	4
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	2,68

	5
	Межмуниципального значения
	0,33

	6
	Межмуниципального значения
	0,21

	7
	Регионального значения
	14,60

	8
	Магистральные улицы районного значения
	0,30

	9
	Магистральные улицы районного значения
	3,88

	10
	Магистральные улицы районного значения
	1,10

	11
	Магистральные улицы районного значения
	3,10

	12
	Магистральные улицы районного значения
	2,39

	13
	Магистральные улицы районного значения 
	0,64

	14
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	0,12

	15
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	1,98

	16
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	0,89

	17
	Улицы и дороги местного значения
	0,42

	18
	Улицы и дороги местного значения
	0,67

	19
	Улицы и дороги местного значения
	2,02

	20
	Улицы и дороги местного значения
	0,39

	21
	Улицы и дороги местного значения
	0,40

	22
	Улицы и дороги местного значения
	1,63

	23
	Улицы и дороги местного значения
	1,52

	24
	Улицы и дороги местного значения
	1,72

	25
	Улицы и дороги местного значения
	0,68

	26
	Улицы и дороги местного значения
	0,32

	27
	Улицы и дороги местного значения
	0,14

	28
	Улицы и дороги местного значения
	1,68

	29
	Улицы и дороги местного значения
	0,38

	30
	Улицы и дороги местного значения
	0,69

	31
	Улицы и дороги местного значения
	0,89

	32
	Улицы и дороги местного значения
	0,43

	33
	Улицы и дороги местного значения
	0,73

	34
	Улицы и дороги местного значения
	0,41

	35
	Улицы и дороги местного значения
	0,35

	36
	Улицы и дороги местного значения
	0,34

	37
	Улицы и дороги местного значения
	0,31

	38
	Улицы и дороги местного значения
	0,29

	39
	Улицы и дороги местного значения
	0,26

	40
	Улицы и дороги местного значения
	0,26

	41
	Улицы и дороги местного значения
	1,15

	42
	Улицы и дороги местного значения
	0,36

	43
	Улицы и дороги местного значения
	0,37

	44
	Улицы и дороги местного значения
	0,34

	45
	Улицы и дороги местного значения
	1,09

	46
	Улицы и дороги местного значения
	0,77

	47
	Улицы и дороги местного значения
	1,33

	48
	Улицы и дороги местного значения
	0,57

	49
	Улицы и дороги местного значения
	1,69

	50
	Улицы и дороги местного значения
	0,34

	51
	Улицы и дороги местного значения
	2,98

	52
	Улицы и дороги местного значения
	2,58

	53
	Улицы и дороги местного значения
	0,39

	54
	Улицы и дороги местного значения
	0,33

	55
	Улицы и дороги местного значения
	0,77

	56
	Улицы и дороги местного значения
	0,49

	57
	Улицы и дороги местного значения
	1,45

	58
	Улицы и дороги местного значения
	1,03

	59
	Улицы и дороги местного значения
	1,02

	60
	Улицы и дороги местного значения
	0,98

	61
	Улицы и дороги местного значения
	1,47

	62
	Улицы и дороги местного значения
	1,99

	63
	Улицы и дороги местного значения
	0,21

	64
	Улицы и дороги местного значения
	0,21

	65
	Улицы и дороги местного значения
	0,21

	66
	Улицы и дороги местного значения
	0,24

	67
	Улицы и дороги местного значения
	0,28

	68
	Улицы и дороги местного значения
	0,33

	69
	Улицы и дороги местного значения
	0,37

	70
	Улицы и дороги местного значения
	0,37

	71
	Улицы и дороги местного значения
	0,30

	72
	Улицы и дороги местного значения
	0,40

	73
	Улицы и дороги местного значения
	0,40

	74
	Улицы и дороги местного значения
	0,40

	75
	Улицы и дороги местного значения
	0,39

	76
	Улицы и дороги местного значения
	0,37

	77
	Улицы и дороги местного значения
	0,64

	78
	Улицы и дороги местного значения
	0,42

	79
	Улицы и дороги местного значения
	0,41

	80
	Улицы и дороги местного значения
	0,77

	81
	Улицы и дороги местного значения
	0,50

	82
	Улицы и дороги местного значения
	0,14

	83
	Улицы и дороги местного значения
	1,12

	84
	Улицы и дороги местного значения
	1,70

	85
	Улицы и дороги местного значения
	0,56

	86
	Улицы и дороги местного значения
	0,56

	87
	Улицы и дороги местного значения
	0,64

	88
	Улицы и дороги местного значения
	0,31

	89
	Улицы и дороги местного значения
	0,67

	90
	Улицы и дороги местного значения
	1,25

	91
	Улицы и дороги местного значения
	0,33

	92
	Улицы и дороги местного значения
	0,16

	93
	Улицы и дороги местного значения
	0,80

	94
	Улицы и дороги местного значения
	0,64

	95
	Улицы и дороги местного значения
	0,30

	96
	Улицы и дороги местного значения
	0,44


3.4.5 Трубопроводный транспорт

На территории городского округа не планируются объекты трубопроводного транспорта.

3.4.6 Транспортно-логистические центры

Согласно СТП Республики Крым Транспортно-логистический комплекс № 4  планируется в районе пгт. Багерово.
Генеральным планом планируется организация логистического центра в районе Индустриального шоссе, вблизи транспортной развязки.
3.4.7 Транспортно-пересадочные узлы 
В соответствии с СТП Республики Крым на территории Керчи планируется создание двух транспортно-пересадочных узлов на базе совмещенных железнодорожных станций и автостанций.

	№ п.п. 
	Наименование ТПУ 
	Виды транспорта 
	Объекты транспорта 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1. 
	Керчь 
	Железнодорожный, автомобильный 
	Автостанция Керчь-2 

ж/д вокзал Керчь-2 

	2. 
	Крым 
	Железнодорожный, автомобильный, морской 
	Автостанция Крым 

ж/д вокзал Крым, терминал Крым морского порта Керчь


3.5  Предложения по инженерной защите территории от опасных природных процессов

3.5.1 Инженерная защита территории от опасных природных процессов. 

Городской округ Керчь расположен на Крымском полуострове и омывается с востока Керченским проливом. 

Береговая линия расчленена многочисленными бухтами и мысами.

Рельеф  в целом относится к равнинному типу и носит общий выположенный характер. Склоны крутизной свыше 15о приурочены, в основном, к береговым уступам и молодым эрозионным формам.

Рельеф холмисто-грядовых возвышенностей формируется на месте выпуклых валообразных, вытянутых в субширотном направлении антиклинальных структур, испытывающих активные современные поднятия и осложненных развитием грязевых сопок и вдавленных синклиналей.

Побережье Керченского залива отличается сложностью природной обстановки и исключительно высокой антропогенной нагрузкой на побережье, включая все виды курортного строительства и связанной с ним инженерной защиты.

Сложность инженерно-геологических и строительных условий обуславливается сложностью рельефа, геологического строения и гидрогеологического режима, состояния и свойства пород, широким развитием опасных геологических процессов и явлений (оползни, абразия, эрозия, обвалы, карст, вулканическая деятельность и др.) на фоне высокой сейсмической активности (9 баллов по карте В) региона.

По данным ГП «Крымское противооползневое управление», которое является основным заказчиком по проектированию, строительству и ремонту всех видов сооружений инженерной защиты территорий, надзору за их техническим состоянием, а также выполняет функции главной координирующей организации по решению этих вопросов, геологическая среда Крыма характеризуется активным развитием экзогенных процессов – абразии, оползней, обвалов, карста, вулканической деятельностью и др., происходящих на фоне достаточно высокого уровня антропогенной нагрузки.
Опасные экзогенные геологические явления на территории городского округа Керчь

	№ п/п
	Районы
	Площадь района, тыс. км2
	Количество оползней, шт.
	Пораженность территории опасными экзогенными геологическими явлениями, км2

	
	
	
	
	оползни
	карст
	подтопление

	1
	г. Керчь
	0,14
	24
	1,17
	140
	-


Среди современных отрицательных природных процессов геологического и гидрологического характера на территории городского округа широкое распространение получили: 

- затопление паводками редкой повторяемости; 
- ветровая и водная эрозия; 

- деградация почв сельскохозяйственных угодий вследствие  вторичного засоления, осолонцования, подтопления;

- процессы подтопления и вторичного заболачивания; 

- оползеобразование;

- процессы карстообразования; 

- абразия (разрушение) морского побережья;

-грязевый вулканизм.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

Вследствие изучения и анализа местных природных условий, имеющихся плановых и картографических материалов и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые в данном проекте, определился перечень наиболее актуальных вопросов по инженерной защите территории от опасных природных процессов, развитию орошения на рассматриваемой территории:

· противооползневые мероприятия;

· противоабразионные мероприятия;

· берегоукрепление рек;

· защита территории от затопления;

· защита территории от подтопления;

· регулирование русел рек; 

· противоэрозионные мероприятия;

· противокарстовые мероприятия;

· организация и очистка поверхностного стока;

· благоустройство водохранилищ;

· орошение.

Ниже приведено краткое изложение этих вопросов. Все они решены на стадии схемы, являются составной частью Схемы территориального планирования Республики Крым. 

3.5.2 Противооползневые мероприятия

Оползневые процессы на побережье Керченского пролива имеют широкое распространение и характеризуются многообразием форм проявления. Характер оползней, главным образом, определяется особенностями геологического строения.

Основными факторами, обуславливающими развитие, интенсивность и активность являются климатические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия. 

Хозяйственная деятельность человека также существенно влияет на активизацию оползневых процессов.

Оползни городского округа распространены на побережье Керченского пролива. В береговых обрывах Керченского пролива известны Заветнинский, По​граничный, Камышбурунский, Староказантипский и Маяковские оползни. За последние десятилетия отмечается серьезная активизация оползневых процессов, сопровождающаяся появлением новых оползней практически по всему побережью. Количество оползней в Крыму по данным Крымской оползневой станции с 1960 года по настоящее время возросло в три раза.

Оползни побережий захватывают не только четвертичные, но и коренные породы. Возраст оползней самый различный - от современных до верхнеплиоценовых. Активность оползневых процессов больше на молодых склонах, чем на древних. 

Форма проявления оползневых процессов зависит от возраста оползневых склонов: чем древнее склон, тем оползневые подвижки имеют меньшие размеры и часто носят характер оплывин, в то время как в начале зарождения склона смещения происходили в виде блоков.

Появлению и развитию оползневых процессов на крутых склонах способствуют: разрушение основания откоса, изменение крутизны склона при подрезке его строениями по бровке дорогами, карьерами и т.п., снижение прочности пород при их увлажнении поверхностными и подземными водами из-за неорганизованного водоотвода или утечки воды из водонесущих коммуникаций.

Необходимо заметить, что землетрясение, особенно в дождливое время, значительно увеличивает оползневую опасность. Увеличивается и возможность возникновения разрушительных оползней, которые могут представлять опасность для жизни людей, тем более что на территории городского округа выявлены территории с 9 бальной сейсмичностью.
В настоящее время на территории округа построено много сооружений противооползневого назначения (ливнеотводы, дренажи, свайные укрепления).

Для обеспечения инженерной защиты побережья от оползневых процессов необходимо продолжить работы по строительству сооружений противооползневого назначения.

Провести противооползневые мероприятия на объектах, находящихся в аварийном состоянии, с выделением в качестве приоритетных объектов инженерной инфраструктуры рекреационных регионов и объектов национального культурного наследия.

В целях предупреждения образования оползней на крутых склонах рекомендуется ряд мероприятий, запрещающих на оползневых склонах и в пределах угрожавшей зоны (зоны отступа):

· подрезку, устройство выемок, подсыпку грунта;

· строительство каких-либо сооружений;

· интенсивное движение транспорта;

· сброс ливневых, талых и других вод в пределах участка;

· уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

В качестве инженерных мероприятий по стабилизации оползневых участков предлагается:

· искусственное закрепление и механическое удержание деформированных земляных масс в равновесном состоянии, путем устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, свай-шпонок, обжига глинистого грунта, срезки головы оползня, уполаживание откосов, посадки деревьев и кустарников;

· мероприятия по предотвращению возможных утечек из инженерных коммуникаций;

· защита берегового склона от подмыва со стороны рек, водохранилищ, морского склона путем устройства контрбанкета в виде присыпок из песка, гравия и камней или подпорных стенок в нижнем основании откоса;

· дренирование оползневого склона с устройством дренажных прорезей в виде штолен, галерей, дренажа, каптажа родников, с целью осушения и уменьшения массы оползневого массива;

· регулирование стока поверхностных (дождевых и талых) вод, путем устройства закрытой дождевой канализации на примыкающих к береговому склону территориях и сети каналов и лотков-собирателей на самом склоне;

· агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. 

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

На последующих стадиях проектирования следует уточнить состав мероприятий, тип и конструкции крепления, способы водоотвода и дренажа, на основании детальных исследований и изысканий для каждого конкретного участка.

 Обвально-осыпные процессы получили широкое развитие в долинах рек и приурочены к эрозионным уступам, к участкам резкого сужения долин. Обвально-осыпные процессы также формируются практически на всем протяжении незащищенных абразионных уступов побережья.  

Данные процессы вызываются выветриванием, в результате чего грунты изменяют свой состав и превращаются в рыхлые. Обвалы и осыпи имеют место на участках шоссейных дорог, особенно, где произведена подрезка склонов.

Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования наиболее крутых склонов; укрепления нижней части склонов подпорными стенками; верхней части склона – плитами, экранами, сетками; ограждения обвальных участков системой нагорных каналов. 

3.5.3 Противоабразионные мероприятия

Береговая линия Керченского пролива характеризуется распространением интенсивно абразионных, абразионных, слабоабразионных и аккумулятивных участков. 

Берега интенсивно-абразионные широко распространены на многих участках  Керченского пролива. Характеризуются распространением полускальных и рыхлых отложений, на которых процессы современной переработки берегов идут более активно.

Абразионные берега прослеживаются ограниченно на Керченском проливе.

Берега слабоабразионные с отмершим клифом формируются на выровненных участках береговой линии и распространены на участках «карманных» пляжей Керченского пролива.

Абразионные берега чередуются с аккумулятивными зонами, питающимися за счет слабых потоков наносов от абразии и переноса со дна ракуши.

Аккумулятивные берега имеют распространение на Керченском полуострове (коса Камыш-Бурунская). 

Значительная часть разрушаемых берегов в настоящее время защищена искусственными галечными пляжами, удерживаемыми от уноса волнами и вдольбереговыми прибойными течениями с помощью пляжеудерживающих сооружений. Однако укрепление берегов уменьшило поступление обломочного материала за счет разрушения клифа и ухудшило обстановку на незащищенных участках. На берегу Керченского пролива имеются достаточно широкие галечные пляжи, как правило, в устьях небольших рек, балок, оврагов. Сложены они в основном выносами наносов из этих водотоков. Перемещение такого материала ограничено пределами бухт, поэтому на мысах и прямолинейных участках пляжи отсутствуют и клиф активно разрушается. 

Процессы волновой абразии резко усиливаются при больших поднятиях уровня воды, которые вызываются сгонно-нагонными явлениями при сильных ветрах. 

Абразия побережья пролива продолжается, вследствие чего больше 50 % берегоукреплений и искусственных пляжей находятся в аварийном состоянии.

Основными причинами усиления темпов разрушения морских берегов является как естественные факторы, связанные с тектоническими погружениями северного Приазовья, так и антропогенные, к которым относится: зарегулированность твердого стока рек, загрязнение водных бассейнов и связанное с этим снижение их производительности, бессистемная застройка береговой полосы и кос, строительство берегозащитных сооружений, которые не отвечают характеру гидродинамических процессов, использование малоэффективных или даже вредных берегоукрепительных мероприятий и конструкций, бесконтрольный вывоз песка из кос, нарушение противооползневого режима при застройке террас и другие вредные последствия хозяйственной деятельности.

Характеристика использования береговой полосы

	№

п/п
	Административные образования
	Общая длина береговой

полосы (км)
	в том числе занимаемая (км):
	Длина береговой

полосы для использо-вания в рекреации (км)

	
	
	
	ПЗФ*
	застро-енными терри-ториями
	устьями рек
	

	1
	Керченский г/с
	57,5
	
	14,7
	
	42,8


* природно-заповедный фонд
** береговая полоса Чёрного моря 

***  Азовского моря, побережье Сиваша из расчёта исключается 

Очень сложная природная обстановка склонов, обусловленная специфическими инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями, широким развитием опасных геологических процессов на фоне высокой сейсмической активности, требует обязательного включения в инженерную подготовку каждой конкретной строительной площадки в прибрежной полосе противооползневых и противоабразионных сооружений, профилактических мероприятий и чётких строительных ограничений и требований, обеспечивающих нормативную устойчивость осваиваемых территорий на строительный и эксплуатационный период.

В настоящее время (начиная с 1991 года) работы по защите побережья Черного моря практически не ведутся. 

Более половины искусственных пляжей находится в аварийном состоянии, так как их площади сократились на 30-50 % и даже при небольших штормах волногашение происходит на гидротехнической стене набережной, разрушая цоколь пляжа и подмывая фундаменты стен, приводя к разрушению конструкции. На многих объектах, требующих инженерной защиты от оползневых и абразионных процессов, ситуация продолжает ухудшаться и близка к чрезвычайной. 

ГП «Крымское республиканское противооползневое управление» в 2006, 2013 и 2014 годах выполнило обследование состояния прибрежной зоны и берегоукрепительных сооружений побережья Крыма. Результаты обследования и сегодня являются актуальными и использованы при разработке данного раздела.

1. Состояние абразионно-оползневого побережья и берегозащиты Керченского полуострова на участке от п. Юркино до озера Янышское, апрель 2013 года

1.1 Побережье Азовского моря  в р-не Подмаячный (г. Керчь) довольно обширная прибрежная территория с расположенными на ней пансионатами и базами отдыха является оползнеопасной, что подтверждается значительными оползневыми подвижками, произошедшими на территории б/о «Свет маяка» несколько лет назад вследствие морской абразии. В настоящее время происходит постепенный размыв языковой части оползня, что поддерживает активность оползня и может вызвать новые подвижки. В качестве защиты языка оползня от размыва применены набросанные ж.б. блоки разной формы, однако наброска ввиду разреженности и малого объема малоэффективна. Кроме вышеуказанного, на территории ряда баз отдыха наблюдаются поросль влаголюбивой растительности и местами выходы грунтовых вод на поверхность, что говорит о высокой увлажненности склона и создает дополнительные предпосылки к активизации оползневых процессов. 
1.2 Участок железнодорожного пути г. Керчь- терминал Крым морского порта Керчь в районе Опасное проходит вблизи от кромки оползнеопасного откоса. На некоторых участках расстояние от железнодорожного полотна до верхней кромки откоса составляет всего 2 – 3 м.

1.3 Берегоукрепление автодороги в районе мыса Еникале, в р-не старой крепости, участок автодороги проходит по искуственно созданной берме с бетонной подпорной стеной вдоль подножья берегового откоса. Основание подпорной стены и сама стена подвержены постоянному прямому волновому воздействию. В результате длительного воздействия волн в основании подпорной стены появились промоины, сквозь которые вымывается грунт из застенного пространства; размыв также происходит сквозь зазоры в подпорной стене. Обрушения грунта уже довольно обширны, некоторые из них вплотную приблизились к полотну дороги. Высока вероятность разрушения подпорной стены на нескольких участках, что приведёт к разрушению автодороги, а также вызовет подвижки оползнеопасного берегового откоса; также под угрозой разрушения окажется древняя крепость.
1.4 Берегозащита городской набережной г. Керчь протяженностью 1480 м в виде набережной шириной 10-18 м с волноотбойной стеной, построена в 1989-90 г.г.  Волноотбойная стена набережной – вертикальная сборная из блоков и рисберменных массивов с омоноличивающим оголовком и ступенчатыми участками полуоткосного типа, постель под блоками защищена берменными плитами.  Покрытие набережной - из монолитного  бетона  с  устройством  водосборных лотков.  В южной части, в р-не ул. Айвазовского (на входе в ковш рыбного порта) стенка набережной устроена на свайном основании с волногасящей бермой из несортированного камня. На всем протяжении участка массивы и блоки стенки местами имеют выработки бетона, между ними имеются промоины, отдельные блоки просели до 3 см.  Южнее причала, на протяжении ок. 450 м – просадки покрытия с растрескиванием. Весьма высока вероятность обрушения набережной. В районе городского парка отметка набережной значительно (около 1 м) ниже проектной отметки и постепенно продолжает понижаться. Просадка набережной увеличивается с каждым годом, как в глубину, так и по площади. При сильном ветре и нагонном повышении уровня моря оказывается затопленной до 250 м набережной. Необходима реконструкция участка набережной в районе городского парка, а также срочный ремонт других участков с деформациями покрытия во избежание разрушения набережной.
1.5 Берегоукрепительные сооружения в районе Аршинцево г. Керчи, построенные в 1966 г, представляют собой продольное волногасящее сооружение (волнолом) вдоль пляжной полосы в районе  ул. Черноморской. Протяженность берегоукрепительного сооружения составляет 1500 м. Волнолом со скошенной морской гранью – сборный из двухрядной кладки бетонных массивов, установленных вдоль берега на расстоянии 20-40 м от подножья берегового откоса.  В пространстве между волноломом и береговым откосом аккумулировался песчаный пляж, который за всё время наблюдения остается относительно стабильным. На отдельных участках волнолом деформирован – массивы просели и смещены, однако повреждение пока не оказывает видимого влияния на состояние пляжа. Остальная часть волнолома значительных деформаций не имеет. Берегоукрепительные сооружения нуждаются в ремонте. Пляж обеспечивает полное гашение энергии волнения; морских абразионных процессов на склоне не наблюдается.
1.6  На оползневом участке в районе ул. Черноморская, ул. Дейкало в районе Аршинцево отмечается активность оползневых процессов. Оползневые подвижки распространяются на всю площадь прибрежного уступа от благоустроенной застроенной территории до базового основания, замыкающегося морской террасой. В результате оползневых процессов подверглись разрушению элементы благоустройства склона, прогулочная лестница, ливневые сооружения, пешеходная дорожка, подъездная дорога. Дальнейшее развитие оползня в виде блокового оседания в сторону жилого квартала может привести к разрушению водонесущих коммуникаций, проезжей части ул. Черноморской и, в дальнейшем, угрожает разрушением многоквартирных жилых домов. Ежегодно фиксируются новые оползневые срывы в районе ул. Победы и ул. Мира, в верхней и средней частях откоса, приведшие к разрушению подпорной стены, пешеходной дорожки, образованием оврагов и представляющие прямую угрозу для людей. Требуется срочное проведение комплексных мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, включающие изыскательские и проектные работы, водоотведение и уполаживание откоса и др. противооползневые мероприятия.  
1.7 Аршинцевская (Камыш-Бурунская) коса представляет собой свободную аккумулятивную береговую форму. За период наблюдений с 1981 по 2004 г.г. зафиксировано общее отступление берега с восточной («наружной») стороны косы, достигшее 75 м (участок в центральной части косы, между б/о «Голубой огонек» и панс. «Радуга»). Здесь в указанный период сложилась катастрофическая ситуация. Разрушены волновым воздействием жилые дома и хозпостройки, под угрозой разрушения оказались линия электропередачи и автодорога, до полотна которой от уреза оставалось всего 8 м. В период с апреля 2010 по настоящее время (апрель 2013) пляж на всём протяжении наблюдаемого участка оставался достаточно стабилен, сезонные колебания ширины надводной части пляжа не превышали 10 м. В целом значительных изменений объёмов пляжеобразующего материала, а также положения и формы береговой линии не произошло. На отдельных участках отмечены как прирост, так и сокращение ширины надводной части наносов. В южной части косы прослеживается довольно равномерное сокращение ширины полосы наносов (до 3 м в год), в то время как в центральной и северной частях наблюдаются на разных участках как размыв, так и аккумуляция материала (изменения ширины – в пределах 8-9 м). 

1.8 Пляж на участке Эльтиген (Героевское) – аккумулятивный песчаный, сложен продуктами береговой и донной абразии, а также ракушкой. В первом квартале 2004 г. в п. Эльтиген (Героевское) был полностью размыт пляж на территории панс. з-да «Залив», панс. «Эльтиген», б/о «Солнечный берег», б/о «Коралл», б/о «Эллада»; под угрозой разрушения оказались жилые и хоз. постройки. Попытки самодеятельной защиты берега наброской бетонных, ж. б. и др. элементов положительного эффекта не дали. На протяжении последующих двух лет пляж оставался достаточно стабилен. За период с 2006 по 2008 г.г. на всем протяжении участка отмечена аккумуляция пляжевого материала. За период с 2008 по 2012 г.г. в целом имеет место тенденция медленного прироста пляжевого материала – в среднем не более 1 м ширины пляжа в год; за истекший год (2012-2013 г.г.) пляж на рассматриваемом участке оставался стабильным, сезонные изменения ширины пляжа не превысили 5 м. На отдельных участках объём пляжа крайне мал и не обеспечивает полного гашения энергии волнения.

1.9 Абразионно-оползневое побережье от п. Эльтиген до оз. Тобечикское имеет холмисто-грядовый рельеф и сложено преимущественно легко размываемыми глинами и суглинками неогеновых пород (кроме пересыпи оз. Тобечикское, являющейся аккумулятивной береговой формой). На всем участке побережья наблюдаются интенсивные абразионно-обвальные и абразионно-оползневые процессы. Пляж у подножия клифа сложен в основном продуктами абразии берега. В связи с высокой обвалоопасностью, нахождение людей вблизи кромки клифа, а также на пляже у его подножья опасно для здоровья и жизни населения.

За последнее десятилетие из-за отсутствия централизованного финансирования строительство берегоукрепительных сооружений в Крыму практически не осуществлялось. 
Для обеспечения инженерной защиты побережья от  абразионных процессов необходимо продолжить работы по строительству сооружений противоабразионной защиты, особенно на объектах, находящихся в аварийном состоянии, с выделением в качестве приоритетных объектов инженерной инфраструктуры рекреационных регионов и объектов национального культурного наследия.

Кроме того, необходимо исключить нерациональную хозяйственную деятельность в прибрежной полосе, которая  приводит к уменьшению площади пляжей. 

Мероприятия по инженерной защите территории (предложения СТП РК)

	Мероприятия
	Защитные  сооружения,  проектные и другие  работы
	Ожидаемый  результат

	Проектирование и строительство

 инженерной защиты территории и здания общеобразовательной  школы № 24
	Подпорные стены, анкерные ростверки, дренажи
	Сохранение здания школы, площадь участка –  0,2 га

	Проектирование и строительство противооползневых сооружений по защите склона горы Митридат  в г. Керчи
	Подпорные стены, анкерные и свайные ростверки, дренажи, ливневая  канализация
	Сохранение  жилой застройки

 и памятников архитектуры

	Проектирование и строительство противооползневых  и берегоукрепительных сооружений детского оздоровительного лагеря "Чайка"
	Берегоукрепление в виде набережной

 с пляжем, подпорные стены, дренажи
	Сохранение зданий соцкультбыта, площадь участка –  7,5 га

	Проектирование и строительство противооползневых и берегоукрепительных сооружений в Аршинцево и на  Аршинцевской  косе
	Подпорные стены, ростверки, дренажи, искусственный пляж с пляже-удерживающими сооружениями
	Сохранение  Аршинцево  от абразии 

 и от полной деградации Аршинцевской косы

	Проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений в Эльтиген

	Набережная, волногасящие и пляжеудержи-вающие сооружения
	Сохранение застроенной территории

 на побережье протяженностью  1,4 км

	Ремонт городской набережной



	Перекладка водонесущих коммуникаций, устройство нового покрытия
	Сохранение гидротехнических сооружений

	Мониторинг гидрогеологической среды



	Восстановление сети режимных  наблюдений  подтопления  и проведение

 мониторинга
	Устройство сети и режимные наблюдения

 за уровнем  грунтовых вод

	Составление технико-экономического обоснования необходимых инвестиций

 на строительство противопаводковых сооружений


	Проектно-изыскательские работы
	Определение необходимых инвестиций

 на строительство противопаводковых, противооползневых   сооружений


Дальнейшее совершенствование берегозащитного строительства возможно только путём разработки принципиально новых методов берегозащиты, применение новых технологических приёмов и нетрадиционных материалов. Наиболее перспективным в этом отношении является более широкое применение свободных пляжей на бухтообразных участках побережья, восстановление деградирующих аккумулятивных форм (заливы, бухты), разработка новых конструкций, регулирующих динамику (перемещение) вдоль береговых потоков наносов.

Защита морских берегов является составной частью рационального природопользования и должна способствовать качественному улучшению природной среды. Необходимо избегать таких способов, которые вызывают оскудение природы. 

Большие преимущества в выборе практических решений имеет конструктивный подход, который обеспечивает сохранение или изменение береговых процессов в благоприятном направлении. Это касается мероприятий по созданию регулируемых геотехнических систем, повышению устойчивости берегов к волновому воздействию по принципам «геоники», то есть заимствованию уже существующих в природе элементов самозащиты берега от волнений.

Мероприятия по защите морских берегов искусственными пляжами  относятся  к   числу наиболее эффективных методов. С каждым годом он находит все более широкое применение во многих странах. Пляж обладает уникальным свойством гашения энергии волн и является самым эффективным берегозащитным сооружением. Пляж является также важнейшей частью морского берега в рекреационном отношении. 

Искусственное пляжеобразование не вызывает отрицательных последствий для смежных участков берега. К числу важных преимуществ относится возможность уменьшения первоначальных капиталовложений без ущерба для защиты берега, общее снижение трудозатрат и др. Защита морских берегов искусственными пляжами в большинстве случаев имеет меньшую удельную стоимость, что особенно важно при проведении работ на больших по протяжению участках. Чем больше длина искусственного пляжа, тем ниже удельная стоимость эксплуатационных затрат. 

Принятие решения о защите берега искусственным пляжем предусматривает два уровня рассмотрения. Пространственный   уровень заключается в выделении участков по принципу общности источников питания, современной динамики и развития, а также балансу наносов. Такому принципу отвечает разделение побережья на литодинамические системы (ячейки). Планирование берегозащитных мероприятий на такой основе имеет большое значение для выработки общей стратегии, а также контроля и управления береговыми процессами. Необходимость учета временного аспекта связана с тем, что долговременная стратегия  повышает  эффективность капиталовложений. 

Опыт строительства и эксплуатации галечных пляжей  подтверждает значительные преимущества данного способа по сравнению с жесткими системами  берегоукрепления.   Сопоставление фактических затрат показывает, что стоимость защиты берега свободным пляжем примерно в два раза ниже традиционного комплекса железобетонных сооружений (буны, волноломы и подпорные стенки). Существенно ниже эксплуатационные расходы по сравнению с текущим и капитальным ремонтом сооружений.

Строительство пляжей  относится к разряду действий, направленных на создание материальных ценностей и качественное улучшение среды обитания и отдыха. К числу важных преимуществ относится возможность снижения первоначальных капиталовложений без ущерба для защиты берега. На берегах со свободными  пляжами сохраняется нормальный водообмен, который существенно затруднен при наличии бун и, особенно, надводных волноломов.  Если защита берега искусственным пляжем окажется малоэффективной, то нетрудно перейти к другим способам без обычных последствий в виде изуродованного железобетоном берега.

Анализ современного состояния берегов  говорит о необходимости проведения крупномасштабных берегозащитных и природоохранных мероприятий. Главной и первоочередной их задачей  является восстановление, расширение и стабилизация существующих, а также создание новых  пляжей. 

Эффективность этих мероприятий во многом определяется соблюдением следующих концептуальных принципов современной  берегозащиты:

Берегозащитные мероприятия и сооружения  должны совмещать основные функции берегозащиты с возможностью их использования в рекреационных, транспортных и других целях с обязательным выделением пляжной полосы общего пользования.

Инженерные решения  должны не только предусматривать защиту от абразии или размыва, но и восстановление и расширение пляжной полосы  с учетом  многолетних, сезонных нагонных колебаний уровня моря. Кроме того, они должны предохранять от затопления и подтопления прилегающие территории, снижать до минимума водонасыщение грунтов, как одну из причин  развития оползневых процессов.

Берегозащитные мероприятия должны способствовать  улучшению экологических условий прибрежной зоны моря, увеличивать биопродуктивность прилегающей акватории и др.  

Берегозащитные мероприятия должны реализовываться, по возможности, в границах  литодинамических систем или ячеек. Вместе с тем, учитывая различную социально-экономическую значимость и степень освоения различных участков побережья, размеры возможного материального ущерба  от разрушения берегов  и объектов хозяйственного и рекреационного назначения, а также финансовые возможности отдельных пользователей, берегозащитные мероприятия могут носить локальный характер. Мировой и отечественный опыт показывает, что данным принципом наиболее полно соответствуют искусственные  пляжи в сочетании с различными типами наносоудерживающих сооружений.  Этот принцип равнозначен искусственному расчленению берега на множество бухт с собственным балансом пляжных наносов .

Использование свободных пляжей в целях берегозащиты и рекреации обеспечивает значительное снижение материалоемкости, стоимости и трудоемкости работ, а также сроков  строительства. Кроме того, искусственное пляжеобразование в условиях курортов, обеспечивает нормальный водообмен.  Главным же достоинством этих сооружений является то, что они полностью исключают  низовой размыв и восполняют вдольбереговой поток наносов. 

В ряде  случаях, когда вдольбереговые потоки имеют большую емкость, создание свободных пляжей может быть  экономически невыгодным мероприятием и поэтому требуется строительство наносоудерживающих сооружений. Такими сооружениями могут быть каменно-набросные буны и прерывистые волноломы. Вне зон рекреации допускается создание волногасящих берм из каменной отсыпки. 

Учитывая благоприятные климатические условия, а также перспективу расширения рекреационного использования побережья, любой вариант берегозащитных мероприятий должен включать создание пляжа, обеспечивающего не только основную функциональную роль - защиту берега от разрушения, но и создание оптимальных условий его использования в лечебных и оздоровительных целях. 

Анализ современного развития береговых процессов дает основание для следующих предварительных рекомендаций по восстановлению и расширению  пляжей:

В настоящее время на Крымском побережье существует громадный дефицит пляжеобразующих наносов, который не может быть восполнен естественным путем. Поэтому  для восстановления и создания новых пляжей требуется  проведение крупномасштабных по объему искусственных отсыпок. 

В связи с тем, что восстановление пляжа в пределах рассматриваемой территории в нынешних условиях невозможно из-за острого дефицита наносов и разрыва  единого прежде потока наносов портовыми сооружениями, бунами и волноломами, мероприятия по восстановлению пляжа должны проводиться в пределах искусственно образованных литодинамических ячеек. В  каждом отдельном случае следует рассмотреть вопрос о полном или частичном демонтаже существующих железобетонных сооружений. Или их замене на  более эффективные.

На участках, подверженных сильному размыву и невозможности подпитки  пляжа естественным путем,  возможным вариантом является снижение емкости вдольберегового потока наносов путем строительства  системы прерывистых волноломов из наброски природного камня. Волноломы прерывистого типа  успешно используются в морской берегозащите  уже несколько десятилетий благодаря своей  способности активно влиять на вдольбереговой транспорт наносов.  

Строительство волноломов прерывистого типа приводит к искусственному расчленению берега на систему полузамкнутых бухт и мысов. При этом, в незащищенных от волн участках происходит формирование   равновесных дуг.  После выработки динамически устойчивого контура и профиля дна, процесс разрушения берега замедляется или прекращается вообще. 

В настоящее время проведение берегозащитных мероприятий и мероприятий по восстановлению пляжной полосы практически не осуществляется, что ведет к их дальнейшему сокращению и невозможности выполнения своих непосредственных функций, гидротехнических и рекреационных.

Защиту побережья желательно базировать в основном на искусственном восстановлении и поддержании «свободных» галечных,  щебеночных пляжей или пляжей из горной массы. Очень осторожно, только в случае крайней необходимости, допустимо применение пляжеудерживающих сооружений.

Метод «свободных» пляжей в качестве прогрессивного и надежного средства берегозащиты возможно принять в качестве основного только в случае принятия неотложных мер по развитию имеющихся карьеров щебеночного или гравийного материала и открытию новых. При этом необходимо иметь в виду, что метод строительства пляжеудерживающих сооружений не дает положительного результата по полной стабилизации береговой полосы.

3.5.4 Защита от подтопления грунтовыми водами

Высокий уровень развития орошаемого земледелия вызвал некоторые нарушения условий формирования стока, что способствовало развитию подтопленных территорий в зоне влияния СКК и орошаемого земледелия, в том числе на территориях населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов.  

Анализ показал, что за последние годы в результате многократного сокращения объемов подачи воды на орошение, на пахотных землях произошло некоторое снижение уровней грунтовых вод и улучшение мелиоративной обстановки. Однако, на некоторых участках сельскохозяйственных угодий высокий уровень грунтовых вод сохраняется, сохраняется он и в зоне жилой застройки.

В зоне возможного  подтопления  находятся сельские населенные пункты и сельхозугодья. Основные причины сложившейся ситуации: неудовлетворительное техническое состояние дренажа и  дренажных  насосных  станций, невыполнение мероприятий  по  отведению поверхностных стоков, заиление и засорение русел рек. 

Требуется проведение мероприятий по мелиоративному улучшению территорий и реконструкция дренажа на территории  населенных пунктов.

Подтоплению застроенных территорий грунтовыми водами способствуют естественные природные условия. Среди них:

· наличие плохо проницаемых грунтов (супесей, суглинков, пылеватых песков, лесса и т.д.) с низкими коэффициентами фильтрации (1,0-2,0 м/сут); 

· близость расположения от поверхности водоупора или слабопроницаемых прослоек;

· слабая естественная дренированность территории;

· относительно высокое естественное положение грунтовых вод;

· не полностью организованный сток поверхностных вод.

К искусственным источникам подтопления территорий относятся:

· утечки из водонесущих инженерных коммуникаций (водопроводные, канализационные, тепловые сети и т.п.);

· утечки из различных резервуаров, отвалов, котлованов и траншей;

· нарушение поверхностного и подземного стока;

· подпитка грунтового потока искусственными водоемами;

· снижение интенсивности испарения.

Подтопление селитебных территорий и промышленных предприятий приводит к подтоплению  оснований фундаментов, разрушает фундаменты и стены домов, вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования, допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо по возможности максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. 

В целях понижения уровня грунтовых вод предлагается:

· организация поверхностного стока путем устройства разветвленной сети ливнесточных коллекторов закрытого или открытого типа в комплексе с вертикальной планировкой территории;

· качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, возможно с сопутствующими дренажами;

· исключение влияния водоемов  путем устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов;

· устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений;

· строительство горизонтальных или вертикальных дренажных коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока.

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических расчетов.

Для ликвидации подтопления, вызванного фильтрацией воды из различных водоёмов, предлагается устройство противофильтрационного экрана или завесы.

Конструкция противофильтрационной завесы (цементационная или дренажная в виде открытого канала, закрытой трубчатой дрены, ряда вертикальных скважин или комбинированного типа) должна быть принята после детальных изысканий. Дренажную воду рекомендуется использовать для технических нужд промпредприятий.

Сброс дренажных вод предусматривается в дождевую канализацию с дальнейшей принудительной откачкой стока насосными станциями или близлежащие водотоки. 

При возведении новых зданий с заглублёнными фундаментами необходимо строительство локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий с целью отвода дренажных вод в магистральный дренажный коллектор или ливневую канализацию. 

Необходима также реконструкция существующих инженерных сетей, имеющих значительный износ. 

3.5.5 Защита от затопления 

Серьезную опасность для жизнедеятельности  населения могут создавать явления затопления территорий  вследствие паводков,  причиной  которых являются как природные, так и техногенные факторы.

На рассматриваемой территории проявляется затопление паводками двух видов: морское и речное. Морское вызывается затоплением штормовыми волнами и наиболее заметно проявляется на участках низких террас.

Затопление паводками 1 % обеспеченности по долинам рек сопровождается затоплением пойм и редко первых надпойменных террас. В этих долинах при паводках редкой повторяемости затапливаются участки населенных пунктов и хозяйственных объектов. 

Поверхностные водные объекты представлены Керченским проливом, реками, а также водохранилищами, прудами и озёрами.

Реки характеризуются значительным заилением русел, что приводит к затоплению жилой застройки при прохождении паводка. 

В период половодья возможно затопление пониженных участков территории, автомобильных дорог, повреждение объектов. При высоких паводках возможно затопление зданий и сооружений. 

Территории, затапливаемые паводками 1% обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства. Слой затопления паводками 1 % обеспеченности для различных рек и различных участков рассматриваемой территории изменяется в широких пределах. 

В зону затопления паводками 1% обеспеченности рек может попасть центральная часть города.
Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах рек, как крупных, так и малых. 

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависят от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Для защиты от затопления паводковыми водами населенных пунктов на отдельных пойменных участках рек построены дамбы обвалования,  техническое состояние которых  в  большинстве  случаев оценивается как неудовлетворительное, или выполнено регулирование русла реки с учетом пропуска паводка 1 % обеспеченности.

Защита населенных пунктов от затопления паводками редкой повторяемости и селевыми паводками предусматривается осуществлять системой инженерных мероприятий  в составе:

- реконструкции существующих защитных дамб и насыпей, часто выполненных хозяйственным способом, и не отвечающих требованиям СНиП и надежной защиты;

- строительства новых участков защитных сооружений на основании рабочих проектов;

- руслорегулировочных мероприятий;

- берегоукрепительных мероприятий;

- организации поверхностного стока.

Одним из основных мероприятий по защите от затопления паводками является регулирование русел рек (расчистка от ила, мусора и растительности) с целью увеличения их пропускной способности.

Кроме обеспечения гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, выше названные мероприятия способствуют восстановлению дренажных способностей русел, предотвращению подтопления прилегающих застроенных территорий и разрушению жилых домов, восстановлению утраченных естественных качеств водной экосистемы.

В случае  если  предлагаемых мероприятий по расчистке русел рек от затопления паводками будет недостаточно, потребуется осуществить подсыпку пониженных затапливаемых участков территории или строительство защитных дамб с учётом паводков 1% или 10 % (в зависимости от функционального использования защищаемой территории), крепление склонов подсыпанной территории, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и локальных дренажей. 
Расчётные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.
На период пока не будут выполнены мероприятия по строительству защитных сооружений, защита населения, проживающего на затапливаемых территориях должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Для этих целей должны ежегодно составляться прогнозы паводковой ситуации. 

Защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, не подлежащих защите в связи с технической невозможностью строительства защитных сооружений, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это  будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления берегового склона отсыпанной территории).

3.5.6 Противоэрозионные мероприятия

Эрозионными процессами, в основном ветровой и водной эрозии, поражено больше 65% общей площади сельхозугодий. 

Для обеспечения противоэрозионной стойкости и повышения производительности угодий должна быть широко введенная почвозащитная система земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории. Необходимо постепенное наращивание объемов работ по химической мелиорации солонцовых и засоленных грунтов (гипсование), а также по устранению деградации грунтового покрова орошаемых земель, в частности вторичного засоления и подтопления.

Основными направлениями рекультивации деградированных земель должны быть рекреационный и лесохозяйственный. 

Наибольшая площадь, которая подвержена водной эрозии, расположена в Ленинском районе (Городской округ Керчь) - 20-30%.

Речная эрозия (как донная, так и боковая) широко развита практически на всех реках, что в значительной степени способствует развитию оползневых процессов. На усилении эрозионных процессов сказывается техногенное вмешательство в естественное развитие водотоков (переформирование русел, застройка водоохранных зон).

Эрозии способствуют обильные атмосферные осадки, отсутствие древесно-кустарниковой растительности и неглубокое залегание грунтовых вод. Наибольшую активность эрозионных процессов следует ожидать в период весеннего максимума осадков.

Деформация русел рек под влиянием действия жидкого и твердого стоков в пределах селитебных территорий  приводят к снижению устойчивости и разрушению зданий и сооружений, способствуют образованию оврагов и активизации оползневых процессов.

Наиболее эффективные способы борьбы с этими явлениями – укрепление речных берегов и регулирование русел рек (речных потоков).
3.5.7 Регулирование русел рек

Водные объекты округа представлены Керченским проливом, реками, озерами, водохранилищами, прудами, каналами.

Собственные поверхностные водные ресурсы Крыма отличаются хорошей гидрологической изученностью. В Крыму проведена паспортизация рек, определены их гидрографические и гидрологические характеристики, составлен перечень основных ручьев и балок. 

По территории полуострова реки распределены крайне неравномерно, что связано с особенностями рельефа Крыма. Густота речной сети в равнинном Крыму составляет 0,12 км/км2.

 В режиме стока рек выделяются паводочный весенне-зимний и меженный летне-осенний периоды. В паводочный период проходит 80 - 95% всего годового стока. 

Реки маловодны, имеют малые летние расходы и значительные в период таяния снега и выпадения дождей. Во время прохождения паводков берега рек активно разрушаются. Скорость переработки берегов рек на отдельных участках достигает 1-2 м/год. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла рек заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости. 

Вовремя прохождения паводков жителям застроенных территорий, расположенных в поймах рек, наносится значительный материальный и моральный ущерб. 
Для создания безопасности устойчивого функционирования территории необходимо выполнить работы по расчистке русел рек от ила, мусора, углублению и спрямлению с целью увеличения пропускной способности и дренированности русел рек, берегоукрепление отдельных разрушающихся участков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях комплексного решения вопросов охраны водотоков проектом предусматривается регулирование русел с целью увеличения пропускной способности рек. 

С этой целью предусматривается:

-  расчистка русел от ила, донных отложений, мусора и завалов с целью увеличения пропускной способности;

-  уполаживание и укрепление откосов бетонными плитами или одерновкой, посевом трав, посадкой кустарников и деревьев;

-  организация водоохранных зон, с выводом объектов загрязняющих воду.

Для увеличения пропускной способности рек и улучшения экологического и гидрологического их состояния предусмотрено: 

- берегоукрепительные работы;  

- регулирование русел. 

Важным фактором сохранения и увеличения водности рек является восстановление лесов в горной части полуострова, которые не только являются естественным конденсатором атмосферной влаги, но и предотвращают ее испарение, структурируют почвы, увеличивая их влагоемкость. Лес переводит быстрый (паводочный) поверхностный сток в медленный грунтовый, выравнивая сезонные колебания дебета рек, существенно снижает эрозию почв, улучшает качество воды рек и общую экологическую ситуацию.

Результатом осуществления регулирования водотоков является восстановление дренирующих способностей русел рек, обеспечение гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, предотвращение затопления и подтопления прилегающих территорий и разрушения жилых домов, улучшение и восстановление утраченных естественных качеств водной экосистемы.

3.5.8 Крепление берегов рек

На рассматриваемой территории развита речная эрозия, которая сводится к боковому подмыву берегов, особенно в период прохождения паводков. 

Деформация русел рек под влиянием действия жидкого и твердого стоков в пределах селитебных территорий  приводят к снижению устойчивости и разрушению зданий и сооружений, способствуют образованию оврагов и активизации оползневых процессов.

Берега рек, подверженные речной эрозии, требуют выполнения комплексных берегоукрепительных мероприятий с организацией стока поверхностных вод на прилегающих территориях, проведение агролесомелиорации. 

Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории. 

Конструкция берегоукрепительных сооружений зависит от гидро-геологического строения берегов, гидрологических условий реки,  цели предполагаемого использования укрепляемого участка и определяется на последующих стадиях проектирования.

3.5.9. Противокарствовые мероприятия 

На территории городского округа Керчь наблюдается развитие карстовых процессов, которые проявляются в виде специфических поверхностных и подземных форм, своеобразии свойств озерной сети и циркуляции подземных вод. 

Карстующиеся породы представлены известняками умеренного и средиземноморского типов, ярко представленного в равнинной  части полуострова. 

При освоении таких территорий под застройку необходимо выполнять детальное инженерное-геологическое  исследование участков на наличие карста. 

Не рекомендуется размещать здания и сооружения непосредственно на территориях карстовых образований (воронок, впадин) и поблизости от них. Территории, которые непригодны под застройку, предлагается использовать для зеленых насаждений.

Выбор мероприятий по  защите зданий и сооружений, возводимых в карстовых районах, осуществляется в зависимости от условий развития и характера проявления карста, от назначения и конструктивных особенностей проектируемого объекта.
3.5.10. Организация поверхностного стока

Одной из важных проблем благоустройства территорий населённых пунктов является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока. 

Поверхностный сток сбрасывается в реки или море практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков и водоёмов. 

Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней.

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территорий населённых пунктов является одной из важных проблем благоустройства территории, имеет особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а также эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод в частности.

Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для прекращения оврагообразования и благоустройства существующих оврагов, предотвращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в грунт, и предусматривается устройством сети ливневой канализации. 

3.5.11 Строительство очистных сооружений поверхностного стока

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод необходима очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоприёмник. 

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник.

Для очистки поверхностного стока возможно применение прудов-отстойников механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80%, при времени отстаивания 4 часа – 85%.

Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и нефтемаслопродуктов. Твёрдый осадок и плавающий мусор необходимо отвозить на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Отвод поверхностных стоков осуществляется  в море, реки, водоемы.

При сбросе поверхностного стока в море необходимо предусмотреть строительство глубоководных выпусков, при сбросе в реки необходимо учитывать расположение водозаборов воды питьевого качества (очистные сооружения и сбросы воды после очистки должны быть отнесены за пределы влияния водозабора). 

3.5.12 Рекомендации по строительству в сейсмических зонах и на участках распространения грязевулканических образований

Рассматриваемая территории отнесена к сейсмичности активным районам, характеризующейся высокой сейсмической опасностью –9 баллов (карта В). 

Разрушительному воздействию сильных землетрясений в районах сейсмической опасности подвержены практически все здания и ИС. В этой связи проектирование зданий и сооружений потребует введения определённых конструктивных особенностей, увеличенного расстояния между сооружениями, приоритетного выбора мест для строительства на скальных грунтах или выбора соответствующего условиям типа фундамента.

Основные вопросы проектирования и строительства на данных территориях отражены в СП 14.13330-2014 «Строительство в сейсмических районах».

Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых в районах сейсмичностью 9 баллов. При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических районах надлежит:

применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок; 

принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия; 

в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий; 

обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

 предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать: интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность); повторяемость сейсмического воздействия. Интенсивность и повторяемость следует принимать по картам сейсмического районирования территории согласно СП 14.13330-2014. При этом сейсмичность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории).

Площадки строительства с крутизной склонов более 15°, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами: просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.  

Проектирование сложных объектов и особо ответственных, важных объектов и в особенности Олимпийских объектов должно осуществляться при участии и научном сопровождении специалистов исследовательских институтов и разработчиков нормативных документов.

Перечень объектов, при проектировании которых научное сопровождение обязательно, должен быть включен в состав нормативных документов (технические регламенты, стандарты и т.п.).

Научное сопровождение проектирования позволит повысить сейсмическую надежность сооружений и безопасность людей.

Сейсмостойкость зданий может усиливаться конструктивными решениями.

Для усиления сейсмостойкости зданий рекомендуется применение инновационных технологий.

В районе работ   получили  развитие  грязе вулканические образования.
Действующие грязевые вулканы, проявляющие довольно высокую активность, представляют опасность при извержении для строительства.

Наиболее разрушительный эффект создают возможные тектонические подвижки и вызванные ими оползни, обвалы, просадки и т.д.

Причины активизации грязевулканической деятельности и сейсмичности едины и связаны с активизацией тектодинамических процессов.

При инженерных изысканиях под гражданское и промышленное строительство, а также линейных сооружений особое внимание необходимо уделять изучению грязевых вулканов и возможных последствий при их взрыве. 

Участки на вулканах и в непосредственной близости от них являются непригодными для строительства.
3.6. Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, включающие мероприятия по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий
3.6.1.Комплексный анализ состояния и использования территории.  Экологическое состояние территории городского округа КерчьРеспублики Крым
3.6.1.1. Атмосферный воздух
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (по материалам Доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Республики Крым в 2015 году)
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Керчь Республике Крым являются промышленные предприятия и различные виды транспорта.

Основной проблемой для городского округа Керчь Республики Крым остается высокий фактор выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников.

В Крыму, кроме транспорта, зарегистрированного в Республике, большой вклад в общий объем выбросов вносят транзитные транспортные потоки, особенно в летний период, что значительно увеличивает выбросы в атмосферу.

Объемы выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух по муниципальным образованиям в 2015 г. (т)
	№

п/п
	Населенный пункт
	Объемы выбросов, тонн
	Увеличение \ уменьшение выбросов в 2015 г. по отношению к 2014г., т.

	
	
	в 2015 г.
	в 2014 г.
	

	1
	г. Керчь
	687,0
	782,0
	- 95,00


Основные загрязнители атмосферного воздуха (по отраслям экономики) 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа Керчь Республики Крым в 2015 году обусловлен выбросами от предприятий различных ведомств и министерств, при этом основная доля приходится на предприятия акционерных обществ открытого, закрытого и частного типа, созданных на базе государственных предприятий, межотраслевых объединений, консорциумов, ассоциаций и других организаций, созданных на добровольной основе и предприятий, основанных физическими лицами, а также от автотранспорта.

Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского округа Керчь. 

Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ 

	Загрязняющие вещества
	Город
	ПДК, мг/м3
	Средняя концентрация, мг/м3
	Максимальная из разовых концентраций, мг/м3

	
	
	Сред.
суточ.
	Макс.
разов.
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пыль
	Керчь
	0,15
	0,5
	0,1
	0,3

	Диоксид азота
	
	0,04
	0,2
	0,065
	0,3

	Диоксид серы
	
	0,05
	0,5
	0,006
	0,021

	Оксид углерода
	
	3
	5
	1,4
	4

	Формальдегид
	
	0,01
	0,05
	0,003
	0,013

	Оксид азота
	
	0,06
	0,6
	0,03
	0,16

	Аммиак
	
	0,04
	0,2
	0,014
	0,04

	Растворимые сульфаты
	
	0,1
	0,3
	0,01
	0,02


Состояние загрязнения атмосферы города Керчи.

Загрязнение атмосферного воздуха г. Керчи в течение года формируется, в основном, при работе передвижных источников (легковой и грузовой автотранспорт), перегрузочных комплексов морского торгового порта, небольших котельных в отопительный сезон, топливом которых служит, наряду с природным газом, также уголь и мазут. Из значительных промышленных предприятий, работа которых влияет на состояние атмосферного воздуха в городе, следует отнести ГУП РК "Керченский металлургический завод", в производственном процессе которого задействованы две дуговые сталеплавильные печи, ООО «Судостроительный завод «Залив», рыбоконсервный завод «Пролив», котельные АП «Керчьтеплокоммунэнерго» и Камыш-Бурунскую теплоэлектроцентраль (КБ ТЭЦ) в отопительный сезон.

Случаев высокого и экстремально высокого уровней загрязнения атмосферы за отчетный период не было отмечено.

пыль - среднее значение показателя несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим 2014 г. и составляло 0,6 ПДК.; максимальные значения на постах в течение года равнялись 0,4 ПДК.

оксид углерода - незначительные колебания средних концентраций от 0,3 до 0,4 ПДК; максимально разовые концентрации примеси не достигали ПДК.

диоксид серы - с переходом основных котельных города на природный газ средняя концентрация изменялась в пределах 0,1-0,14 ПДК; максимальное значение составляло 0,04, что намного ниже ПДК.

оксид азота - средняя концентрация примеси несколько увеличилась по сравнению с 2014 г. и составляла 0,6 ПДК, а максимальные значения не достигали ПДК.

диоксид азота - средняя величина по городу изменялась в пределах 1,1—1,6 ПДК; в течение года имел место один случай превышения максимально-разового ПДК в июле месяце и его значение составляло1,1 ПДК.

аммиак - средняя концентрация примеси не изменилась по сравнению с

г. и составляла 0,4 ПДК.

формальдегид - средняя величина примеси оставалась на уровне 2014 г. и составляла 0,3 ПДК, при этом максимальное значение ингредиента составляло всего 0,2 ПДК.

По ингредиентам: пыль, оксид и диоксид азота отмечается тенденция к незначительному увеличению, для аммиака, оксида углерода и диоксида серы - к снижению, а для формальдегида отмечалась нулевая тенденция.

Электромагнитное загрязнение

Источниками  электромагнитного поля (ЭМП), влияющими на окружающую среду, являются радиотехнические объекты и  линии электропередач (ЛЭП).

Относительно мощными излучателями являются передатчики базовых станций мобильной связи, средняя мощность передатчиков составляет менее 100 Вт.

От каждого радиотехнического объекта расчетным путем  устанавливается зона ограничения застройки (ЗОЗ). 

В среднем ЗОЗ от антенн базовых станций мобильной связи составляет на расстоянии до 100 м от фазового центра антенн.

Санитарно-защитная зона для  ЛЭП устанавливается в виде земельного участка, границы которого регламентируются в обе стороны от нее на определенном расстоянии  от проекции крайних фазных проводов на землю в перпендикулярном к ЛЭП направлении:

10 кВ - 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

220 кВ - 25 м;

500 кВ – 30 м.

С учетом изложенного выше, при планировке населенных пунктов и строительстве жилых зданий и сооружений необходимо учитывать установленную зону ограничения застройки от радиопередающих станций.

ЗОЗ детально  (в виде цифровых расчетов и графических диаграмм) указана в санитарном паспорте объекта. 

Акустическое загрязнение атмосферного воздуха

Основными источниками акустического загрязнения в городском округе Керчь Республики Крым являются автомобильный и  железнодорожный  транспорт.

Потенциальными источниками акустического загрязнения в населенных пунктах являются промышленные предприятия, в частности карьеры, камне- и деревоперерабатывающие заводы и т.д.

Степень акустического загрязнения населенных пунктов непосредственно зависит от приближенности основных транспортных магистралей к жилым домам и интенсивности движения транспорта (в основном грузового транспорта).

В связи с этим основными мероприятиями, направленными на снижение шумового воздействия является строительство объездных дорог для основного автотранспорта, вывод за черту города крупных промышленных предприятий и организация озеленения и насаждения деревьев вдоль дорог и в жилых кварталах.

В таблице представлены данные мониторинга акустического загрязнения населенных пунктов Ленинского района, проведенные Крымской республиканской санитарно-эпидемиологической станцией.

Данные мониторинга акустического загрязнения населенных пунктов РК

	№
	Название населенного пункта
	Шум
	Превышение уровней шума на территории в соответствии СН№3077-84 ДБА экв. ДБА макс.

	
	
	Фоновые Уровни ДБА экв
	Уровни Шума ДБА экв
	Уровни Шума ДБА макс.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	г. Керчь АР Крым
	
	
	
	
	

	2
	Автовокзал
	45
	53,5
	62,5
	-
	-

	3
	Станция Керчь-2
	51
	55
	68
	
	

	4
	Трассы города
	
	
	
	
	

	5
	ул. Г. Петрова
	
	55
	67,5
	
	

	6
	ул.Самойленко
	
	55
	63
	
	

	7
	Индустриальное шоссе
	
	52
	61,5
	
	

	8
	Шоссе Героев Сталинграда
	
	57
	71,5
	
	

	9
	ул.Свердлова
	
	44
	53
	
	


3.6.1.2. Водные ресурсы

В 2015 году общий объем забора воды из природных источников составил 253,46 млн. м3, в том числе:

· Реки Крыма - 138,47 млн. м3;

· Подземная вода - 94,85 млн. м3;

· Морская вода - 19,86 млн. м3;

· Минеральная вода - 0,21 млн. м3;

· Термальная вода - 0,07 млн. м3.

По сравнению с 2014 годом, общий объем забора воды из природных источников уменьшился на 56,86 млн. м3. В основном это связано с такими факторами: в 2014 году на нужды химической промышленности использовалась зааккумулированная днепровская вода из Северо-Крымского канала, в 2015 году данный ресурс не использовался из-за прекращения подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал. Также, в 2015 году показатели по забору воды не включают объемы воды, которые обеспечивают территориальное перераспределение стока поверхностных вод в вододефицитные регионы Республики Крым.

Анализируя использование воды из Северо-Крымского канала необходимо отметить, в 2013 году уменьшился показатель общего забора воды, в основном за счет уменьшения забора воды на орошение из Северо-Крымского канала, что связано с уменьшением оросительных территорий и с уменьшением забора воды из подземных источников сельскохозяйственными предприятиями.

Забор, использование и водоотведение воды в 2013 и 2014 году (млн. м3)

	Наименование административных территориальных единиц
	Забор воды за 2013 год
	Забор воды в 2014 году

	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	СКК
	Подземная
	Местный сток
	Морская
	
	СКК
	Подземная
	Местный сток
	Морская

	г.Керчь
	26,39
	24,98
	0,25
	-
	1,16
	17,78
	16,69
	0,18
	-
	0,91


Загрязнение поверхностных вод

Водоотведение сточных вод производится в поверхностные водные объекты и водоемы накопители. Основными приемниками загрязненных сточных вод является Черное море. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составил в 2015 году 131,32 млн. м3. Главными загрязнителями, сбрасывающими загрязненные сточные воды, являются объекты коммунального хозяйства.

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты и очистка сточных вод

На территории Республики Крым насчитывается 103 канализационных очистных сооружения (далее - КОС). Из КОСов только 30% находятся в удовлетворительном техническом состоянии, около 9% - не работают.

Анализ существующей ситуации с водоотведением сточных вод показал, что практически во всех городах и поселках сложилась крайне сложная обстановка с отведением и очисткой сточных вод. Существующие канализационные очистные сооружения и сети морально и технически устарели, работают с большой перегрузкой, не обеспечивают должной степени очистки стоков, что приводит к загрязнению водных объектов и ухудшению состояния окружающей среды. 

Дальнейшее развитие инфраструктуры округа невозможно без строительства очистных сооружений нового поколения.

Основные загрязнители водных объектов (по отраслям экономики)

Основными загрязнителями водного бассейна республики являются объекты коммунального хозяйства, на долю которых приходится более 90% сброса загрязненных сточных вод.

Качество поверхностных вод

В 2015 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (далее - ФБУЗ) исследовано 328 проб воды поверхностных источников водоснабжения
на санитарно-химические показатели, 138 проб
- на микробиологические показатели, 65 проб - на паразитологические показатели, 114 проб на радиологические показатели. По результатам лабораторных исследований удельный вес проб воды поверхностных источников водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил: по санитарно-химическим показателям - 1,3% (4 пробы), по микробиологическим показателям - 0,7% (1 проба). По паразитологическим и радиологическим показателям проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, не было.

Контроль за качеством морской воды проводился в установленных 102-х постоянных створах. Всего в 2015 году лабораториями ФБУЗ исследовано 4121 проба морской воды на микробиологические показатели, 2609 проб на санитарно - химические показатели и 829 проб на паразитологические показатели. По результатам лабораторных исследований не отвечали требованиям санитарных норм СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» 94 пробы по микробиологическим показателям (2,3%) и 1 проба по паразитологическим показателям (0,1%). По санитарно-химическим показателям проб, не соответствующих санитарным нормам, не было.

Состояние водоемов 2-й категории оценивалось в 2015 году в ходе
социально –гигиенического мониторинга в установленных 13-ти постоянных створах. Для лабораторных исследований было отобрано 79 проб на санитарно-химические показатели, 233 пробы на микробиологические показатели и 26 проб на паразитологические показатели.

По результатам лабораторных исследований не отвечали санитарно-​эпидемиологическим требованиям 15 проб по санитарно-химическим показателям (19%) и 57 проб по микробиологическим
показателям (24,5%).

Из общего количества источников 250 (20,9%) не отвечают санитарно​эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, в том числе по поверхностным водоисточникам - 8 из 72 (11,1%) в г.Керчи.
Качество питьевой воды и ее влияние на здоровье населения

Сохранение здоровья нации, снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни являются важнейшими условиями решения проблемы обеспечения национальной безопасности. К числу определяющих факторов охраны здоровья населения относится снабжение населения доброкачественной питьевой водой. Приоритет в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, гарантирован законодательством РФ.

Анализ результатов лабораторных исследований за 2010-2015 годы показал, что качество питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим показателям стабильное, а колебания удельного веса несоответствующих проб по санитарно-химическим показателям можно объяснить изменением подхода в последние годы к осуществлению социально-гигиенического мониторинга и перечню контролируемых показателей в распределительной сети.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета были проведены работы по проектированию, строительству (бурению) скважин с установкой оборудования г. Керчь, а также реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения в сельских и городских населенных пунктах.

Качество подземных вод

Несмотря на практически постоянный эксплуатационный отбор подземных вод, региональное повышение уровня, которое наблюдалось ранее, прекратилось. За 2015 год улучшения гидрохимической обстановки не произошло, по-прежнему значительная часть водозаборов Крыма находится в сложных условиях эксплуатации. Повышенная минерализация воды и загрязнение наблюдается на 184 водозаборах, в т.ч. на 6 - с запасами, утвержденными ГКЗ и УТКЗ. Ниже приводится характеристика водоносных горизонтов, эксплуатируемых в сложных условиях.

Водоносный горизонт меотических, объединенных сармат-меотис-понтических отложений характеризуется развитием негативных процессов на землях г. Керчь.

Обеспеченность населения городского округа Керчь подземными водами
	№ п/п
	Район
	Население тыс. чел
	Потребность, тыс.м3/сут
	Добыча, тыс.м3/сут
	Дефицит, тыс.м3/сут
	Запасы т.м3/сут
	Возможное увеличение водоотбора за счет запасов категории
	Возможная величина отбора при полном использовании и запасов
	Дефицит тыс.м3/сут. (прогноз)

	
	
	
	
	
	
	А+В
	А+В+С1+С2
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	г.о. Керчь
	145,3
	29, 1
	0,2
	28,9
	-
	13,9
	13,7
	-
	15,4


Превышение допустимых значений регистрировались по сульфатам (г.Керчь) 
Удельный вес проб воды, превышающих допустимые значения по санитарно-химическим показателям
	Сульфаты

	№ п/п
	Регионы
	1,1 -2,0 ПДК
	2,1 -5,0 ПДК
	ВСЕГО

	
	
	%
	%
	%

	1
	г. Керчь
	6,7
	-
	6,7


В 2015 году улучшился показатель обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой в г. Керчь с 0% до 32,7% за счет переброски воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу Северо-​Крымского канала в Феодосийское, Фронтовое и Станционное водохранилища, что позволило улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, по санитарно​химическим показателям (снизился удельный вес нестандартных проб по мутности).

Причиной наличия микробного загрязнения в питьевой воде является неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, 50% которых находится в аварийном состоянии, отсутствие обеззараживающих установок, а также отсутствие утвержденных зон санитарной охраны источников водоснабжения и, как следствие, не соблюдение режима в ЗСО, что в большой степени характерно для сельской местности.

Анализ результатов лабораторных исследований за 2010-2015 годы показал, что качество питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим показателям стабильное, а колебания удельного веса несоответствующих проб по санитарно​-химическим показателям можно объяснить изменением подхода в последние годы к осуществлению социально-гигиенического мониторинга и перечню контролируемых показателей в распределительной сети.
3.6.1.3 Земельные ресурсы
Общая характеристика.

Крупнейшие промышленные предприятия: ООО «Судостроительный завод «Залив» - строительство и ремонт судов; ООО «Судоремонтные инновации и технологии» - ремонт, техническое обслуживание и переоборудование судов; ООО «КМЗ «Фрегат» - строительство и ремонт судов; ООО «Фирма «Трал» - комплексный ремонт, переоборудование судов, включая проектные работы; строительство малых судов; агентирование судов и их снабжение; ООО «Краншип» - строительство полнокомплексных многоцелевых буксиров, плавкранов, барж и плавучих перегрузочных комплексов, судоремонт и др.

Пищевую отрасль представляют: Керченский хлебокомбинат - филиал ГУП РК «Крымхлеб»; ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» - производство муки высшего и 1-го сорта, манной и рисовой крупы, кормосмеси, услуги по хранению зерна; Филиал «Керченский гормолокозавод» ПАО «Крыммолоко» - сбор, пастеризация, охлаждение молока; производство цельномолочной продукции; реализация продукции головного завода и его филиалов.

Рыболовство и рыбоводство в Керчи представлено следующими предприятиями: АО «Керченский рыбокомбинат» - вылов и переработка водных биоресурсов, производство рыбной муки; ООО «Производственно-коммерческое рыболовецкое предприятие «Белая Русь» - рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, выращивание зерновых и зернобобовых культур; ООО «Пролив» - переработка и консервирование рыбы; ООО «Гала-Морепродукт» - услуги по обработке и заморозке рыбы, хранению замороженной рыбы, изготовлению пищевого льда.

 Транспортная инфраструктура представлена ФГУП РК «КМП» «Керченский тор​говый порт», ФГУП РК «КМП» «Керченский рыбный порт», ФГУП РК «КМП» «Керченская паромная переправа», а также аэропортом, железнодорожным и автомобильным сообщением.

В городском округе развита сеть санаторно-курортных учреждений.

К наиболее крупным предприятиям санаторно-курортной сферы относятся: База отдыха «Два моря»; База отдыха «Залив»; Пансионат «Эльтиген»; Санаторий «Москва-Крым»; Отель «Меридиан»; Санаторий «Залив»; База отдыха «Солнечный берег».

Регион имеет возможности развития купально-пляжной рекреациии оздоровительного туризма, что обусловлено непосредственной близостью к одному из самых целебных по минеральному составу озеру Крыма Чокрак, грязи и рапа которого активно используются в оздоровительных целях.

Актуальным направлением развития рекреации в Керчи является культурно – познавательный туризм. Керчь – один из древнейших городов полуострова, история которого насчитывает свыше 2600 лет. Учитывая уникальное географическое положение города и наличие на его территории множества памятников старейших цивилизаций, Керчь включена в международную программу ЮНЕСКО «Шёлковый путь».

Почвы городского округа Керчь Республики Крым представлены следующими типами: 1. Черноземы южные некарбонатные и карбонатные, 2. Дерново-карбонатные почвы, 3. Черноземы слитые солонцеватые.

Краткая характеристика типов почв.

Черноземы южные некарбонатные и карбонатные. Черноземы карбонатные образовались на известняках, мергелях и продуктах их выветривания, самых разнообразных по своему механическому составу. Выщелоченные черноземы сформировались на конгломератах, песчаниках и продуктах их выветривания, на делювиальных карбонатных отложениях и делювии тяжелых разновозрастных глин; солонцеватые черноземы связаны с засоленными тяжелыми глинами.

Карбонатные и выщелоченные черноземы имеют общую мощность гумусированной части почвенного профиля 60-80 см. В намытых почвах он достигает 100 см, а в маломощных смытых — почти 50 см. Мощность перегнойно-аккумулятивного горизонта колеблется в пределах 30-50 см. Цвет его серый или тёмно-серый местами с коричневатым оттенком. Гумусовый переходный горизонт серый с бурым оттенком или тёмно-бурый, имеет непрочную комковатую структуру. Его мощность составляет в среднем 30-35 см. Этим почвам свойственна скелетность, разное по всему профилю количество щебня, а иногда и валунообразных обломков. Пахотный слой имеет порошковидно-зернистую структуру; ниже — в подпахотном слое она комковата.

Карбонатные почвы характеризуются значительным содержанием свободной извести (иногда до 30%), количество которой вниз по профилю увеличивается. Особенно много карбонатов (от 60 до 80%) в почвах, сформировавшихся на мергелях и глинах. Количество карбонатов в карбонатных почвах в пересчете на СаСО3 колеблется в пределах 35-55%.

По механическому составу черноземные почвы довольно разнообразные. Среди них встречаются средне-суглинистые, тяжелосуглинистые, легкоглинистые, средне-глинистые. Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 2,8 до 4,6% при среднем 3,4-3,8%; в смытых почвах его количество не превышает 2,5%. Сверху вниз по профилю количество гумуса постепенно уменьшается и на глубине 70-80 см составляет около 1%.

Дерново-карбонатные почвы характеризуются малой мощностью профиля, значительной скелетностью, насыщенностью основаниями, из которых господствует кальций. На маломощном элювии плотных пород эти почвы выделяются не только сильной скелетностью, но и фрагментарностью гумусового горизонта. 

Содержание гумуса в дерновых карбонатных почвах изучаемой территории не превышает 3%; по мощности гумусового горизонта распространены маломощные (менее 15 см) и среднемощные (более 15 см). По механическому составу наиболее часто встречаются тяжелосуглинистые разновидности. Скелетность этих почв разнообразная от слабой до сильной.

Основные физические свойства черноземов на Керченском полуострове достаточно хороши у разновидностей, развившихся на лессовидных отложениях, и ухудшаются с утяжелением гранулометрического состава. Тяжелосуглинистые и легкоглинистые разновидности характеризуются небольшими значениями плотности с ненарушенным сложением почвы: 1,10-1,32 г/см3в гумусовых горизонтах (А+АВ) и 1,35-1,48 г/см3 в переходных (В2Са, В3Са). 

Пористость этих почв в соответствующих горизонтах составляет 50-57% и 43-47% объема почвы. Среднеглинистые разновидности отличаются более высокими (на 0,1-0,2 г/см3) значениями объемной массы и меньшей пористостью, что обусловливает меньшую их водовместимость и воздухоемкость. В зависимости от гранулометрического состава черноземов южных запасы влаги в метровом слое, соответствующие наименьшей влагоемкости (НВ), колеблются в пределах 300-350 мм, в том числе диапазон активной влаги 100-150 мм; последний показатель, а также водопроницаемость уменьшаются в более тяжелых по механическому составу разновидностях. 

Черноземы южные солонцеватые слитые на плотных засоленных глинах содержат до 87% физической глины, в том числе до 60% ила. Распределение фракций частиц по профилю отражает небольшое накопление ила в иллювиальном горизонте на глубине 50-100 см. Морфологическое строение профиля чернозема слитого характеризуется следующими чертами: мощность гумусовых горизонтов (А+АВ) достигают 80 см; горизонт А слабо обеднен коллоидами вследствие их выноса вниз по профилю, его мощность 28-45 см, цвет темно-серый или серый с буроватым оттенком, зернисто-комковатый с намечающейся ореховатостью, уплотнен; переход постепенный. Верхний переходный горизонт (АВtna) мощностью 25-35 cм заметно обогащен коллоидами, темнее предыдущего, с буроватым оттенком, ореховато-призматической структуры, с хорошо выраженным глянцем на гранях структурных отдельностей, уплотнен; переход постепенный. Нижний переходный горизонт (В2са) мощностью 15-40 см буровато-сероватый, иногда пестрый по окраске от потѐчности гумуса в виде темно-серых языков; ореховатый, плотный; «белоглазка» в виде крупных редких расплывчатых пятен желтоватого или буроватого цвета. Почвообразующая порода (ССа,S), тяжелая плотная глина, может быть разных оттенков – от серых до коричневых. «Вскипание» от действия НCl может наблюдаться как с поверхности так и с некоторой глубины (25-46 см). При наличии карбонатности по всему профилю значительно ослабляются визуальные признаки солонцеватости. Материнские слабокарбонатные глины обычно более плотные и засоленные, т. е. менее измененные процессами выветривания. Иногда «вскипание» наблюдается локально, вкраплениями по карбонатным скоплениям и вокруг них в ореоле шириной до 2,5 см. Доля обменного натрия в ППК этих почв составляет 10,6% в горизонте А и около 16% в АВtna (солонцовый горизонт), что указывает на сильную степень солонцеватости. Встречаются и более высокие значения доли поглощенного натрия от суммы обменных катионов. Следует отметить сравнительно низкое содержание обменного магния (до 3,3% суммы поглощенных оснований), но высокое – кальция (до 87,7%). Величина рН водной суспензии колеблется от 8,5 до 9,1, наибольшие значения приходятся на иллювиальные горизонты. Содержание карбоната кальция в описываемой почве не превышает 8%даже в горизонтах его накопления (В2Са и ВССа). Солонцеватость черноземов на плотных глинах обусловлена галогенностью, слитостью, низкой водопроницаемостью почвообразующих пород и недостаточностью увлажнения. Общая сумма водорастворимых солей в толще майкопских глин достигает в отдельных местах 4%. В почвообразующих породах сухой остаток водной вытяжки колеблется в пределах 1,5 -3,2%. Тип засоления в верхней части солевого горизонта с глубины 70-80 см хлоридно-содовый. В почвообразующей породе засоление хлоридно-сульфатное натриевое.

Основные факторы антропогенного воздействия на земельные ресурсы

Состояние использования и охраны земельных ресурсов в Крыму характеризуется как неудовлетворительное и имеет тенденцию к ухудшению, а плодородие крымских почв продолжает падать. Это связано с:

- высоким уровнем хозяйственного (прежде всего сельскохозяйственного) освоения территории. Так, почти 50% территории Крыма распахано, а всего сельскохозяйственными угодьями занято примерно 70% площадей;

- неравномерным сельскохозяйственным освоением территории, вследствие чего распаханность земель в отдельных районах достигла чрезмерных размеров, что в свою очередь отрицательно обозначилось на стойкости агроландшафтов и обусловило значительную техногенную нагрузку на экосферу;

- интенсивным развитием деградационных процессов и наличием значительных площадей деградированных земель (загрязнение тяжелыми металлами, возбудителями болезней), в результате чего в структуре земель полуострова значительные площади занимают почвы с неудовлетворительными свойствами (деградированные и другие малоплодородные почвы);

- стихийным формированием новых типов землепользования в рыночных условиях путем аренды земельных участков (паев), которые характеризуются нестабильностью, мелкоконтурностью, чересполосицей;

- наличием земель, непригодных для сельскохозяйственной деятельности. Так, в Республике Крым более 55% земель страдают от ветровой эрозии. Больше всего ветровой эрозии подвержены земли в Черноморском, Сакском и Первомайском районах (94-96% территории). В других районах площадь таких земель составляет 50% и только в трех районах - менее 50%. Довольно интенсивно развиваются процессы линейного размыва и оврагообразования.

- наличием территорий, которые испытывают постоянное влияние опасных стихийных явлений; 

- отсутствием программ комплексного решения вопросов относительно использования и охраны земель;

- недостаточностью нормативно-правовых актов и актов нормативно-технического характера, которые регулируют использование и охрану земель.

Деградация земель

В городском округе Республики Крым 50% земель страдают от ветровой эрозии. Интенсивное развитие объектов, строительство домов, коттеджей привело к появлению большого разнообразия техногенных воздействий нагеологическую среду. В результате количество техногенных оползней увеличивается.

В пределах территории Крыма развитые сдвижные, оползневые, абразивные, карстовые и селевые процессы. К этим явлениям в наибольшей степени подвержены прибрежная полоса и горная часть полуострова.

Значительную опасность представляют обвально-абразионные процессы,  распространены  на  протяжении  745  км  побережье  Крымского полуострова.

Интенсивное размывание берегов имеет место на локальных участках между мысами Евпаторийский и Карантинный, в селе Морское - от балки Чобан-Кале в г. Ворон, в Алупке и санатории "Ай-Даниль", на побережье Керченского полуострова в районе Зюк и на Аршинцевской косе.

Селевые процессы активно проявляются в пределах селеопасных долин юго-восточного, реже - западного побережья.

3.6.1.4. Охрана растительного и животного мира
Животный мир

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым разработан закон Республики Крым «О животном мире» от 15 декабря 2014 года № 29-ЗРК/2014.

Целью принятия данного закона является обеспечение рационального использования всех компонентов животного мира, создание условий для его устойчивого развития, сохранение генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира в Республике Крым. В 2015 году был разработан и принят Закон Республики Крым «О Красной книге Республики Крым»

Целью принятия данного проекта закона является обеспечение сохранности наиболее уязвимых видов животных, растений и грибов на территории Республики Крым, а также принятие правовых и управленческих решений для ведения Красной книги Республики Крым.

Растительный мир
Государственным Советом Республики Крым принят Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года №50-ЗРК/2014 «О растительном мире».

Настоящий Закон устанавливает особенности в области охраны, использования и воспроизводства объектов растительного мира, расположенные на землях, находящиеся в собственности Республики Крым. Закрепляет принципы государственной политики Республики Крым в области охраны, научно обоснованного и рационального использования объектов растительного мира, определяет правовые, экономические и социальные основы в сфере охраны и рационального использования объектов растительного мира и направлен на сохранение и воспроизводство ресурсов растительного мира.

Крым является одним из мировых центров биоразнообразия (Биологическое и ландшафтное, 1999). По уровню видового разнообразия сосудистых растений Крым превосходит такие центры разнообразия, как украинские Карпаты, северо-западное Закавказье и т.д. (Ена, 2012). Результаты современных оценок биоразнообразия Крыма отражены в таблице 2.5.1.1.

В настоящее время, согласно последней критической сводке по флоре Крыма Ан. В. Ены, флора высших сосудистых растений Крыма насчитывает 2536 вида и подвида (ранее указывалось 2775 видов по Голубеву, 1996) дикорастущих растений (еще около 1000 - интродуценты). Основное их количество сосредоточено в горной части.

По количеству видов, как и в других флорах Голарктики, преобладают семейства (Ена, 2012): астровые (Asteraceae) - 312 видов или 12,3% всех видов сосудистых растений Крыма, мятликовые (Poaceae) - 228 (9,0%), бобовые (Fabaceae) - 220 (8,7%), капустные (Brassicaceae) - 143 (5,6%), розовые (Rosaceae) - 122 (4,8%), яснотковые (Lamiaceae) - 102 (4,0%). Первые 6 семейств составляют 1127 видов,т.е. 44,4% всех видов флоры.

Среди видового состава много эндемичных видов растений (свойственных только для данной территории) - 106 видов (около 4,3% всей флоры) (Ена, 2012).

По обобщенным литературным данным, видовое разнообразие водорослей Крымского полуострова составляют (в скобках дано число внутривидовых таксонов): Cyanophyta - 231 вид (277); Euglenophyta - 67 (98); Dinophyta - 4 (5); Chrysophyta - 76 (84); Bacillariophyta - 278 (362); Charophyta - 15; Chlorophyta - 219 (269) (в том числе Volvocales - 5 (8); Chlorococcales - 128 (143); Ulotrichales - 31 (44); Oedogoniales - 2; Desmidiales - 53 (72)), и Rhodophyta - 14 (Вопросы развития Крыма 1999).

Флора Крыма на страницах Красной книги Российской Федерации (2008) представлена 77 видами сосудистых растений, что, однако, не отражает реального состояния дел. Крымскими исследователями предложено к включению в федеральную книгу еще 29 видов растений.

Почти каждый десятый вид Крымской фауны - эндемичный. Такое большое число эндемиков свидетельствует о сложившихся в Крыму своеобразных условиях окружающей природной среды, способствующих формообразованию. При этом значительную часть составляют неоэндемики (новые эндемики, часто еще даже не достигшие уровня вида).

Некоторые из крымских эндемиков являются пока обычными видами (наголоватка грязная, ясколка Биберштейна), другие приурочены к очень ограниченным местообитаниям и встречаются гораздо реже (например, кендырь крымский встречается только на побережье Феодосии); отдельные виды (или подвиды) чрезвычайно редки, известны лишь в нескольких или даже единственном местонахождении (волчник крымский, смолевка яйлинская). Главная отличительная черта всех эндемичных видов - их уникальность.

Леса Крыма наряду с водорегулирующими и почвозащитными выполняют также оздоровительно-рекреационные и эстетические функции.

Организация и ведение лесного хозяйства в Республике Крым возложены на Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым (далее - Госкомлес Крыма).

В 2015 году деятельность Госкомлеса Крыма была направлена на охрану и защиту растительного и животного мира Республики Крым, а также воспроизводство и создание новых лесных насаждений.

Красная книга Республики Крым

Красная книга Республики Крым – официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее – объекты животного и растительного мира), постоянно или временно обитающих (произрастающих) в естественных условиях на территории (акватории) Республики Крым; перечень (список) объектов животного и растительного мира, взятых под особую охрану. Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым разработан проект закона Республики Крым «О Красной книге Республики Крым», который был принят во втором чтении Государственным Советом Республики Крым 24 декабря 2014 года. 

Перечень (список) объектов животного и растительного мира, грибов занесенных в Красную книг Республики Крым утвержден приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 08.04.2015 № 252 (в редакции приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 10.06.2015 № 452 «О внесении изменений в приказ от 08.04.2015 № 252 «Об утверждении Перечней (списков) объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу Республики Крым»).

Учеными Республики Крым готовятся перечни объектов животного и растительного мира, подлежащих охране на территории Республики Крым и которые предлагаются для включения в Красную книгу Республики Крым.

Красная книга Республики Крым будет вестись исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере экологии и природопользования – Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при взаимодействии с научными организациями, научно- исследовательскими институтами, учебными заведениями, иными учреждениями и организациями, связанные по характеру своей деятельности с изучением объектов животного и растительного мира.
Уточненные данные по наличию на территории городского округа редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного, растительного мира и грибов, занесенных в красную книгу РФ и РК, отсутствуют и могут быть получены в результате проведения работ по инвентаризации.
Согласно Раздела III Закона Республики Крым от 25 декабря 2014 года №50-ЗРК/2014 «О растительном мире», растительный мир нуждается в охране  и воспроизводстве.

Меры по охране и обеспечению воспроизводства объектов
растительного мира

 Охрана и воспроизводство объектов растительного мира обеспечиваются путем:

- установления  норм  и  правил   в  области  охраны,  воспроизводства и рационального использования объектов растительного мира и контроля за их соблюдением;

- установления запретов и ограничений на пользование растительным миром;

- пресечения самовольного использования и других нарушений установленного порядка пользования растительным миром;

- поддержания в благоприятном состоянии среды произрастания объектов растительного мира;

- предотвращения повреждения и гибели объектов растительного мира при осуществлении хозяйственной деятельности;

- создания особо охраняемых природных территорий;

- защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и уникальных растительных сообществ;
 - создания специализированных центров (ботанических садов, дендросадов, питомников  и других) по разведению объектов  растительного мира, сохранению их генетического фонда и восстановлению в естественной среде обитания;

- проведения мероприятий по предупреждению возникновения и развития очагов массовых вредителей и болезней объектов растительного мира;

- организации научных исследований в области охраны, воспроизводства и рационального использования объектов растительного мира;

- пропаганды охраны растительного мира и экологического воспитания населения;

- проведения других мероприятий и  установления  иных  требований по охране    объектов    растительного    мира    и    среды    их    произрастания в соответствии с законодательством.

Меры, осуществляемые по охране и воспроизводству объектов растительного мира, не должны наносить вред другим объектам окружающей природной среды.
Установление ограничений и запретов на пользование объектами растительного мира
В целях сохранения и воспроизводства объектов растительного мира и мест их произрастания осуществление отдельных видов пользования растительным миром, а также пользование определенными объектами растительного мира могут быть ограничены, приостановлены или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях или на определенные сроки Советом министров Республики Крым по представлению исполнительного органа государственной власти Республики Крым в области экологии и природопользования.

Сохранение объектов растительного мира может быть достигнуто путем изменения вида пользования растительным миром, запрещения изъятия объектов растительного мира из мест произрастания, организации использования этих объектов  без изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и эстетических целях, включая организацию экологического туризма.
Предотвращение массового распространения вредителей и заболеваний объектов растительного мира при осуществлении производственных процессов

Юридические   и   физические   лица    обязаны    принимать    меры по предотвращению массового распространения вредителей и заболеваний объектов растительного мира.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов,  отрицательно  воздействующих  на  растительный  мир,  должно сочетаться
с осуществлением 
агротехнических,
селекционно-генетических, биологических и других мероприятий.
Регулирование численности и распространения объектов растительного мира
В целях предотвращения заболеваний и ослабления сельскохозяйственных культур, предотвращения нанесения ущерба растительному  миру  и  среде   его   произрастания   осуществляются   меры по регулированию численности и распространения отдельных объектов растительного мира.

Регулирование численности и распространения отдельных объектов растительного мира должно осуществляться способами, исключающими причинение вреда другим объектам растительного мира и обеспечивающими сохранность мест их произрастания, по согласованию исполнительного органа государственной     власти     Республики     Крым     в     области     экологии и природопользования, в порядке установленном соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Охрана среды произрастания объектов растительного мира
Любая деятельность, влекущая за собой изменение мест произрастания объектов растительного мира, условий их вегетации и размножения, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану растительного мира.

При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существующих  и  внедрении  новых  технологических  процессов,  введении в хозяйственный оборот прибрежных и занятых деревьями и кустарниками территорий, мелиорации земель, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных   животных,    разработке    туристических    маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению мест произрастания объектов растительного мира.

С территорий, отведенных под застройку населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, строительства дорог, трубопроводов, линий электропередачи и связи, а также с земель, подлежащих затоплению, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения должны быть пересажены на участки с однотипными условиями произрастания. Обеспечивать пересадку таких растений обязаны юридические или физические лица, которые осуществляют эту застройку.

В целях обеспечения охраны редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного мира, организуются особо охраняемые природные территории. 
Особо охраняемые территории организуются в соответствии с законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного мира заносятся в Красную книгу Республики Крым.

Действия, которые могут привести к гибели, снижению численности, сокращению ареала распространения или нарушению мест произрастания объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Крым, запрещены.

Объекты  растительного   мира,   относящиеся   к   видам,   занесенным в Красную книгу Республики Крым, подлежат изъятию из хозяйственного использования.

Приобретение  и   сбыт   объектов   растительного   мира,   занесённых в Красную книгу Республики Крым, допускается при условии наличия соответствующих разрешительных документов.

Использование объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, регулируется федеральным законодательством.
Права физических и юридических лиц в сфере пользования зелеными насаждениями
Физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством имеют право:
- на пользование зелеными насаждениями в культурно-просветительских, оздоровительных, рекреационных целях, в целях туризма и организации спортивных  мероприятий  с   соблюдением   требований   законодательства по охране зеленых насаждений;

- на участие в обсуждении вопросов, связанных с охраной зеленых насаждений;

- на обращение в органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления и иные органы и организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны зеленых насаждений;

- на     осуществление      иных     прав,      предусмотренных     законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым. 
Обязанности физических и юридических лиц в сфере пользования зелеными насаждениями
Физические и  юридические лица в соответствии с действующим законодательством обязаны:

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений, не допускать незаконных деяний, способных привести к их повреждению или уничтожению;

- производить комплекс мероприятий по уходу за зелеными насаждениями на предоставленных им земельных участках;
- при осуществлении строительства, связанного с нарушением почвенного покрова (кроме работ аварийного характера), снимать и хранить плодородный слой почвы для его дальнейшего использования, а также восстанавливать за свой счет зеленые насаждения;

- соблюдать иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

В случае необходимости повреждения или уничтожения зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, переданных с зелеными насаждениями в собственность (пользование) граждан либо юридических лиц из земель государственной или муниципальной собственности, такие лица обязаны получить в соответствии с действующим законодательством документ разрешительного характера от органов местного самоуправления и оплатить компенсационную стоимость поврежденных либо уничтоженных зеленых насаждений. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных  пунктов  поселения,  осуществляется  в  порядке,  установленном в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации".
3.6.1.5. Отходы производства и потребления. Структура образования и накопления отходов
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Крым, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 № 1 (с изменениями) (далее – ТСОО) на территории городского округа Керчь расположен один полигон ТКО, который  в настоящее время не эксплуатируется и во исполнение ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 №790 подлежит закрытию и рекультивации (Постановление Администрации города Керчи от 10.05.2017 №1281/1-п «О закрытии полигона твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»).  

Полигон ТКО в городском округе Керчь площадью 195 335м2, расположен в северной части г. Керчь, в 500м от железной дороги.

Обращение с отходами (хранение, удаление, обезвреживание и утилизация).

По данным статистики отходы 1 класса опасности составляют отработанные ртуть содержащие люминесцентные лампы, 2 класса - отходы неорганических кислот, 3 класса - отходы гальванических производств, нефтесодержащие отходы и отходы резино-технических изделий.

Проблемы передачи на утилизацию отходов 1-3 классов опасности в организационном плане на территории городского округа Керчь Республики Крым решены, за исключением отходов 2 класса опасности (гидролизная кислота).

Важной проблемой на территории городского округа Керчь остается проблема утилизации медицинских отходов, в том числе биологических, которые на сегодня захораниваются. 

Не менее остро, чем в предыдущие годы, стоит проблема утилизации бытовых отходов.

Тенденции накопления твердых бытовых отходов являются негативным фактором; функционирование традиционных схем удаления отходов (депонирование твердых бытовых отходов) дестабилизирует состояние окружающей среды: полигоны не обеспечены системами защиты почв, водных горизонтов, атмосферного воздуха от загрязнения продуктами разложения твердых бытовых отходов.

Проведение строительных работ по реконструкции и рекультивации полигонов осуществляется крайне медленно, из-за отсутствия финансирования мероприятий из госбюджета.

Размещение объекта складирования отходов не допускается:

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- в рекреационных зонах;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

В связи с этим определены новые площадки под размещение вышеуказанных объектов.

Предлагаются  новые площадки, которые соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 под размещение объектов ТКО.

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 главы 3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

Выводу из эксплуатации и рекультивации в 2017 году, во исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года №790, подлежит следующий объект:

1. Полигон ТКО г. Керчь (в северной части города).

Согласно Постановления Совета министров Республики Крым № 1 от 12 января 2017 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым», транспортировка ТКО будет осуществляться на полигон ТКО пгт. Багерово (Ленинский район, в 2 км на юго-запад от пгт Багерово) в переходный период (2018 г.), в дальнейшем (с учетом строительства новых объектов, 2019 год) – на МСК Приозерное и полигон ТКО Приозерное Ленинского района. Площадь полигона ТКО пгт. Багерово составляет 9,75 га (по информации Минприроды Крыма 2014 г.)
На территории городского округа расположены два места несанкционированного размещения отходов:

- Аршинцево, район карьера ЖРК (ТКО, строительный мусор);

- западнее шоссе Героев Сталинграда (ТКО, строительный мусор).

Согласно Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республиуи Крым, утвержденной сессией Керченского городского совета 1 созыва от 26 марта 2015 г., лица, разместившие отходы производства и потребления в местах, специально не отведенных для указанных целей, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления в местах, специально не отведенных для указанных целей,  удаление таких отходов и рекультивацию территорий производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Состояние полигонов ТКО в городском округе Керчь Республике Крым.

Большая  часть существующих полигонов не отвечает санитарно-техническим требованиям. Хранение вышеуказанных промышленных и бытовых отходов на территории (чаще с нарушением экологических требований) ухудшает экологическое состояние в регионе и создает угрозу загрязнения поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха и отрицательно сказывается на состоянии растительного и животного мира.

Загрязнение окружающей среды непосредственно влияет на санитарно- гигиенический и эпидемиологический состояние.

С целью минимизации негативного влияния на окружающую среду экологически опасных объектов проводится работа по комплексной оценке воздействия на окружающую среду полигонов ТКО и паспортизация мест удаления промышленных отходов. 

Перечень полигонов ТКО в городском округе Керчь Республике Крым

	№ п/п
	Наименование объекта и адрес, форма собственности
	Ведомственная принадлежность

	1
	Полигон ТКО г.Керчь
	Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Керченский комбинат благоустройства»,
г.Керчь, ул.Пролетарская,12


Прогноз изменения объемов ТКО до 2019 г. в муниципальных образованиях, тыс.т

	Муниципальные

образования
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	г. Керчь
	68,74
	69,08
	69,77
	71,17
	80,16


Прогноз изменения объемов ТКО в муниципальных образованиях из жилого фонда, тыс.т

	Муниципальные

образования
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	г. Керчь
	58,75
	59,04
	59,63
	60,83
	68,51


Количество отходов на территории Республики Крым

	Район
	Население, всего
	Население, %
	Отходы, тонн
	Отходы, %

	г. Керчь
	147 000
	7,8%
	22 656
	0,9%


Объем ТКО по кластеру

	Район
	Численность населения
(чел.)
	Туристы (удельно при 14 дн)
	Норма накопления (м3/год)
	Объем

ТКО

(м3/год)
	КГО (м3/год)
	ТКО от организаций (м3/год)
	Общий объем отходов (м3/год)
	Масса при плотности 150 кг / м3 (тонн /год)

	
	
	
	
	население
	туристы
	
	
	
	

	Кластер №6

	г.о. Керчь
	147 668
	2 500
	2,72
	401 657
	6 800
	68 282
	60 249
	536 987
	80 548


Для выбора направления использования бывших свалок в хозяйственной деятельности необходимо выполнить инженерные изыскания:
· инженерно-геодезические изыскания;
· инженерно-геологические изыскания;
· инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания выполняются в соответствии со СП 47.13330-2012.
3.6.2. Предложения по улучшению экологического состояния городского округа Керчь Республики Крым

3.6.2.1 Концепция экологической политики

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта, Схемы территориального планирования городского округа Керчь Республики Крым по разделу: «Предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности которыми являются:

1. приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

2. презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

3. воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

4. соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

5. соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

6. гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Поставленная цель определяет задачи:

1. Выявление основных экологических проблем.

2. Разработка и осуществление основных направлений деятельности по преодолению выявленных  экологических проблем.

3. Совершенствование системы экологического воспитания, образования и просвещения населения.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

1. Повышение качества водоснабжения населения;

2. Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель;

3. Защита от опасных природных процессов;

4. Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами;

5. Развитие системы озеленения;

6. Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания.

Экологические приоритеты городского округа Керчь необходимо рассматривать в контексте стратегии регионального социально-экономического развития, основные элементы которой можно, в первом приближении, сформулировать следующим образом:

1.
превращение района в высокоразвитый курортно-рекреационный и торгово-финансовый центр международного значения, обеспеченный современной инфраструктурой, позволяющей осуществлять транспортно-коммуникационные функции в системе межрайонного разделения труда;

2.
развитие интенсивного, экологически чистого сельскохозяйственного производства, в рациональной степени использующего имеющийся природный и биоклиматический потенциал;

3.
структурная перестройка промышленного производства, с приоритетным развитием высокотехнологичных, экологически не агрессивных производств;

Пространственная оптимизация хозяйственного комплекса городского округа Керчь должна осуществляться на основе научно обоснованных схем функционального зонирования с выделением:

- территорий приоритетного развития рекреационной деятельности (с законодательно закрепленным подразделением на курорты, лечебно-оздоровительные местности и зоны преобладающего развития туриндустрии);

- природоохранных территорий с регулируемой рекреационной деятельностью (с преобладанием национальных природных и региональных ландшафтных парков);

- зон интенсивного, экологически чистого сельскохозяйственного производства;

- зон экстенсивного сельского хозяйства с природоохранными ограничениями;

- торгово-сервисных центров;

- транспортно-коммуникационных зон и центров.

Экологическая стратегия городского округа Керчь может быть сформулирована следующим образом – для обеспечения перехода к устойчивому (экологически приемлемому социально-экономическому) развитию:

1.
восстановить и сохранять природные комплексы в объеме, необходимом для выполнения средообразующих функций, а также для защиты биологического и ландшафтного разнообразия;

2.
обеспечить благоприятные условия жизни и экологическую безопасность населения района;

3.
перейти к экологически сбалансированному, неистощительному природопользованию на основе максимально эффективного  использования имеющегося потенциала (природно-ресурсного, рекреационного, социо-культурного и экономического);

4.
экологизировать деятельность хозяйственного комплекса, максимально снизив его воздействие на окружающую среду и состояние здоровья населения;

5.
коренным образом изменить отношение регионального социума к решению экологических проблем на основе повышении его роли и активности в принятии управленческих решений, создания системы непрерывного экологического образования и эффективного информирования общественности.

3.6.2.2 Основные задачи реализации экологической политики городского округа Керчь.

1.
Сохранение и восстановление природных комплексов региона в объеме необходимом для выполнения средообразующих функций, а также для защиты естественного биологического и ландшафтного разнообразия, для чего необходимо: 

- организовать приоритетную охрану уникальных, редких и исчезающих биологических видов и природных комплексов в целом на неограниченно длительную перспективу;

- принять максимально возможные меры для снижения интенсивности хозяйственного использования сохранившихся или слабо преобразованных хозяйственной деятельностью природных территорий;

- принять максимально возможные меры для предотвращения фрагментации природных территорий в процессе реализации хозяйственных проектов (при строительстве дорог, коммуникаций и т.д.);

- создать и обеспечить функционирование региональной экологической сети  (в комплексе с имеющимися объектами мирового и национального культурного наследия);

- создавать и восстанавливать максимальный для конкретных физико-географических условий набор средообразующих элементов природных систем в местах проживания населения и в зонах интенсивного антропогенного воздействия;

- осуществить систему мер по сохранению и созданию условий существования диких животных и растений на хозяйственно освоенных и урбанизированных территориях.

2.
Улучшение санитарно-гигиенической ситуации до уровня,  обеспечивающего благоприятные условия жизни и экологическую безопасность населения, для чего:

- обеспечить экологическую безопасность  продуктов питания,  жилья, одежды, бытовой техники и других предметов домашнего обихода;

- снизить до нормативного уровня загрязнение атмосферы в населенных пунктах и рекреационных зонах Крыма;

- обеспечить хранение и утилизацию отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими и технологическими нормами на основе разработки «Комплексной схемы санитарной очистки населенных мест Крыма», ликвидации стихийных свалок и принятия мер по доведению до нормативного состояния полигонов ТКО, не соответствующих природоохранным требованиям;

- обеспечить население района питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям;

- разработать научно обоснованные нормы рекреационного использования лесных ресурсов на основе организации Национальных природных и региональных ландшафтных парков;

- усилить роль профилактической и страховой медицины, а также  обеспечить доступ всех слоев населения к качественным медицинским услугам.   

3.
Обеспечение поэтапного перехода к экологически сбалансированному, не истощительному природопользованию и адекватной структуре производственно-промышленного потенциала, для чего:

- развивать и  поддерживать экологически сбалансированные виды деятельности; 

- минимизировать хозяйственное освоение новых территорий и ресурсов,  повысив эффективность использования уже преобразованных территорий и используемых ресурсов;

- перейти к не истощительному использованию возобновимых  и рациональному использованию невозобновимых природных ресурсов на основе современных природосберегающих технологий;

- создать интегрированную систему управления водохозяйственным комплексом, экономически стимулирующую максимально эффективное использование ресурсов местного стока, сокращение удельного водопотребления на основе внедрения водосберегающих технологий;

- повысить эффективность использования и охраны имеющихся в регионе рекреационных и природных лечебных ресурсов;

- обеспечить сохранение и восстановление естественного плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения, на основе стимулирования развития экологически чистых сельскохозяйственных технологий и внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия, максимально соответствующих природно-климатическим условиям регионов Крыма.

4.
Снижение до  нормативного уровня антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения на основе внедрения экологических требований в экономическую и секторальную политику, для чего необходимо:

- поэтапно снижать количество агрессивных в экологическом отношении объектов и производств, с увеличением доли высокотехнологичных нематериалоемких отраслей; 

- запрещение размещения в регионе особо опасных в экологическом отношении объектов и технологий;

- опережающее снижение энерго- и материалоемкости продукции и услуг (по сравнению с ростом их производства) на основе технологического перевооружения или поэтапного вывода из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием;

- стимулирование использования вторичных ресурсов, в том числе, переработки отходов от прошлой хозяйственной деятельности, малоотходных и безотходных технологий.

5.
Качественное изменение отношения населения региона к решению экопроблем и активизация его участия в их решении, для чего:

- повысить эффективность экологической пропаганды и информирования населения по экологическим вопросам (придав им системный и комплексный характер) на базе региональных средств массовой информации;

- создать систему непрерывного экологического образования и воспитания населения, а также обеспечить переподготовку и повышение квалификации по экологическим вопросам сотрудников и руководителей органов регионального управления; 

- обеспечить реализацию в РК основных требований Орхусской конвенции (о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды) на основе принятия соответствующих нормативных актов.

3.6.2.3 Мероприятия по реализации региональной экологической политики

Атмосферный воздух 

Предлагаются следующие мероприятия:
-
проведение на предприятиях - основных источниках загрязнения, технологических и организационно-технических мероприятий,  направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, а также, уменьшение размеров санитарно - защитных зон;

-
снизить выбросы в атмосферу от отопительных котельных и прочих теплоисточников на основе реализации энергосберегающих мероприятий и более активного использования в жилищно-коммунальном хозяйстве, особенно рекреационных территорий, нетрадиционных возобновляемых источников энергии;

-
обеспечить соблюдение природоохранных требований в пределах существующих санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферы (отселение жителей, озеленение, соблюдение режима ограничений и др.).

Снизить до нормативного уровня воздействие передвижных источников (главным образом, автотранспорта) на загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов, для чего:

-
развивать транспортную инфраструктуру (строительство объездных дорог) и совершенствовать организацию движения (создание предпосылок к ограничению въезда личного транспорта; разгрузка основных магистралей города путем строительства дублеров транспортных направлений;

-
развивать общественный транспорт, в том числе электротранспорт (трамвай, троллейбус);

-
использовать автобусы и другие виды муниципального транспорта с выбросами загрязняющих веществ, которые соответствуют ЕВРО-4;

-
поэтапно перейти к реализации на территории региона моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками;

-
создать  и  внедрить  единую  систему  контроля  качества   моторного

топлива;

-
совершенствовать  системы  эксплуатации  и  экологического  контроля автотранспортных средств;

-
формировать сеть придорожных зеленых полос;

-
создать в городах зоны, свободные от автотранспорта;

-
внедрить в городах автоматизированные системы управления дорожным движением и  разработать рациональные комплексные транспортные схемы организации дорожного движения;

-
оптимизировать количество и места расположения АЗС и других объектов транспортного обслуживания (стоянок, гаражей, сервисных центров и т.д.);

-
улучшить состояние транспортных коммуникаций и уличного покрытия дорог в населенных пунктах;

-
оптимизировать планировочную структуру населенных пунктов путем организации санитарных разрывов у интенсивных автомагистралей и ограничения въезда транспортных средств в пределы лечебно-оздоровительных местностей, мест массового отдыха и рекреационных природных территорий.

Реорганизовать систему управления атмосфероохранной деятельностью и использованием атмосферного воздуха как производственного и средообразующего ресурса, для чего:

-
поэтапно выполнить Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым о постановке на государственный учет всех региональных объектов, оказывающих вредное воздействие на состояние атмосферного воздуха и здоровье населения;

-
обеспечить инвентаризацию, оценить уровень воздействия и обосновать мероприятия по достижению нормативных требований для всех, состоящих на госучете в РК источников выбросов;

-
разработать дополнительный, учитывающий региональную специфику Крыма, перечень загрязняющих веществ, по которым осуществляется регулирование их выбросов;

-
создать региональную систему экономического стимулирования (налоговые, кредитные льготы, залогово-возвратные схемы и др.) субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внедрение атмосфероохранных технологий, приводящих к сокращению выбросов в атмосферу;

-
усилить контроль над соблюдением природоохранного законодательства и степень координации действий субъектов государственного и регионального управления по использованию и охране атмосферного воздуха;

-
совершенствовать формы и методы проведения государственного  и производственного контроля над соблюдением технологических регламентов на промышленных объектах, независимо от форм собственности и видов хозяйствования.

Водные ресурсы

Цель региональной экологической программы – создание на территории РК интегрированной системы управления водными ресурсами и экосистемами, позволяющей обеспечить:

- снижение антропогенного воздействия на водные объекты и экосистемы до экологически безопасного уровня, позволяющего им устойчиво функционировать, самоочищаясь и самовоспроизводясь;

- максимально эффективное и экологически безопасное использование ресурсов местного стока.

Основные принципы и подходы к интегрированному управлению водными ресурсами: 

- приоритетность развития социальной сферы водопользования;

- максимально возможное (с экологической точки зрения) использование ресурсов местного стока и обеспечение их воспроизводства;

- внедрение водосберегающих технологий во всех отраслях хозяйственного комплекса;

- обеспечение взаимодействия в управлении водохозяйственной и водоохранной деятельностью по бассейновому принципу;

Интегрированное управление водными ресурсами включает использование законодательно-правовых (в т.ч. международное право), экономических и институциональных механизмов управления водными бассейнами.

Бассейновый принцип управления получил признание в мировой практике, как обеспечивающий в наибольшей мере сохранность экосистем, ландшафтов, биоразнообразия, а также устойчивое воспроизводство качественной питьевой воды. В рамках интегрированного управления водными ресурсами территории предусматривается:

• переход к бассейновому принципу управления водными ресурсами;

• внедрение экономических механизмов регулирования;

Качественную питьевую воду можно получить в результате ее воспроизводства в горах и предгорьях, т.е. на залесенных неурбанизированных территориях. В этих обозначенных специалистами зонах должны быть запрещены все виды хозяйственной деятельности, которые ухудшают качество воды и снижают ее запасы (обезлесивание, распашка территории, выпас скота и т.д.). Для воспроизводства качественной воды требуются мероприятия в поддержку наземных и водных экосистем, проведение лесомелиорации, залуживание и создание прибрежных защитных полос на реках и водоемах.

Назрела острая необходимость по созданию в рамках структур специально уполномоченных органов подразделений, организующих и контролирующих воспроизводство воды в бассейнах основных крымских рек и наполняемых водохранилищ местного стока путем организации специальных профилактических и инженерно-технических мероприятий, регламентаций всех видов хозяйственной деятельности на водосборной территории.

Главная задача такого управления – контроль воспроизводства воды высокого качества в бассейнах основных рек Крыма. Реализация этой цели возможна при восстановлении лесов на водосборах и в долинах рек и ручьев, при формировании луговых сообществ в низинах, при ограничении и регламентации хозяйственной деятельности в бассейнах рек. Все населенные пункты и предприятия в зоне воспроизводства воды должны обеспечить полное предотвращение загрязнения как поверхности земли, так и подземных водоносных горизонтов.

Основные направления водохозяйственной политики:

Водопотребление:

Обеспечить бесперебойное водоснабжение городского округа Керчь, не допуская снижения давления в водораспределительной сети, что предотвратит загрязнение питьевой воды:

Улучшить качество потребляемой населением питьевой воды, для чего:

- интенсифицировать технологии очистки питьевой воды на водопроводных  очистных сооружениях на основе внедрения новых технологий  (отказ от гиперхлорирования, опреснительные установки на источниках с повышенной минерализацией, модульные технологии отстаивания воды, озонирование, новые виды реагентов – активированный уголь и т.д.);

- обеспечить контроль качества реализуемой питьевой бутилированной воды, фильтров и других индивидуальных средств очистки воды и возможность их приобретения в зонах потребления некачественной питьевой воды за счет дотаций;

Для снижения дополнительных инвестиционных расходов снизить нормы потребления воды:

• потребление воды населением за среднесрочный период в 5-10 лет должно быть снижено до западноевропейского уровня – около 170 литров на человека в сутки  (тарифы, покрывающие себестоимость, установка водомеров и информирование населения являются важными компонентами стратегии);

• потребление прочими потребителями (на единицу продукции) также должно быть снижено до уровня, соизмеримого с западноевропейским;

• количество неоплачиваемой воды с помощью обнаружения и устранения утечек, реконструкции водопроводов должно быть снижено за пять лет до 15 %;

• значительно увеличить степень обеспеченности населения приборами учета используемой воды (разработать научно обоснованные нормативные условия и экономические льготы при поэтапном внедрении, обеспечив широкую информированнсоть населения по этому вопросу).  

Для более эффективного использования местных водных ресурсов:

максимально обеспечить населенные пункты подземными водами (на территориях с высокой их обеспеченностью);

районам с недостаточной обеспеченностью подземными водами обеспечить гарантированное водоснабжение водой крымских источников (подземных – 50 % и поверхностных – 50 %).

Водоотведение:

Запрещение сброса в природную среду неочищенных стоков в зонах, охваченных централизованным водоотведением (с поэтапным подключением к этим зонам всей системы расселения и в первую очередь – рекреационных учреждений морского побережья с сезонным циклом работы);

Решение вопроса очистки сточных вод в сельских поселениях;

Организация сбора ливневых стоков в населенных пунктах прибрежной зоны моря с организацией ливнеочистных сооружений;

Внедрение новых технологий очистки сточных вод (доподготовка стоков, раздельное канализование, локальные очистные сооружения типа «Biotal» и т.д.);

Обеспечение нормативной степени очистки сточных вод на существующих КОС на основе их реконструкции и внедрения новых технологий;

Завершение ведущегося строительства КОС;

Увеличение длины и ремонт глубоководных выпусков КОС (в соответствии с Конвенцией защиты Черного моря от загрязнения);

Создание организационной среды и правовой базы для развития альтернативного водоснабжения и водоотведения (очистка и повторное использование воды) на коммерческой основе;

Внедрение повторного использования сточных вод для орошения.

Охрана водных объектов и экосистем:

Разработать проекты прибрежных защитных полос на реках и водоемах городского округа Керчь Республики Крым;

Выполнить рекомендации «Региональной программы защиты почв Республики Крым от водной и ветровой эрозии и других видов деградации» (1995 г.). 

Для обеспечения перехода к бассейновому водопользованию обосновать выделение территорий, важных для воспроизводства водных ресурсов, законодательно определив регламент их использования (нормативы, ограничения, компенсации природопользователям и жителям);

Создание нормативно-правовой базы и экономических условий для внедрения в хозяйственном комплексе городского округа Керчь водосберегающих технологий и ужесточения удельных нормативов водопотребления (отказ от влаголюбивых культур, научно обоснованные технологии полива, оборотное водоснабжение в промышленности и т.д);

 Использование альтернативных источников (ветроэнергетические установки и ветронасосы) для снижения потребления традиционной энергии на подачу воды;

Усовершенствование системы управления охраной вод и использованием водных ресурсов:

Организовать систему экомониторинга состояния вод, используя автоматизированную систему сбора, обработки и передачи информации пользователям о качестве воды, инфильтрации, подтоплению, активизации геодинамических процессов и т.д., экологическом состоянии и факторах антропогенного воздействия на водные объекты);

Создать автоматизированную геоинформационную систему оценки и прогнозирования водоресурсных и экологических ситуаций, вредного влияния на водные объекты;

Создать иерархический, пространственно-распределенный банк данных эколого-хозяйственной информации о водохозяйственном комплексе и водных объектах, важнейшим элементом которого является информационная система Государственного кадастра водных ресурсов.

Геологическая среда 

Цель региональной экологической программы – улучшение экологического состояния геологической среды в процессе эффективного использования имеющегося в регионе минерально-сырьевого потенциала для обеспечения устойчивого развития хозяйственного комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.
Экологизировать производственную деятельность предприятий минерально-сырьевого комплекса с целью снижения уровня воздействия на окружающую среду, для чего:

- оптимизировать пространственную и отраслевую структуру минерально-сырьевого комплекса на основе законодательно закрепленного выделения территорий с приоритетным уровнем значимости минерально-сырьевого потенциала;

- стимулировать развитие современных технологий и методов изучения, добычи, использования и переработки минерального сырья, в наибольшей степени снижающих воздействие на окружающую среду, соответствующих  природным и социально-экономическим условиям региона (использование скреперов, комплексной, глубокой переработки сырья и отходов горного производства, внедрение высокопроизводительных распиловочных машин  и т.д.);

- увеличить роль экономических  методов в системе управления минерально-сырьевого комплекса;

- обеспечить выполнение условий лицензионных соглашений в части соблюдения порядка и технологии разработки месторождений, выполнения природоохранных мероприятий.

2.
Создать современный информационно-методический базис и эффективную организационно-правовую основу для управления состоянием геологической среды, для чего:

- создать региональный страховой фонд горнодобывающих предприятий, осуществляющих добычу минеральных ресурсов;

- разработать  автоматизированную межведомственную  информационную систему региональной статистики и мониторинга деятельности предприятий и субъектов управления минерально-сырьевого комплекса;

- создать информационную системы кадастра минеральных ресурсов, методически и технологически совместимую с другими региональными кадастровыми системами  - инженерной инфраструктуры, земельного, лесного, водного, градостроительного кадастров, а также с системой экологического мониторинга региона;

- восстановить в полном объеме наблюдательную сеть системы мониторинга подземных вод, что позволит контролировать водоотбор, своевременно предпринимать меры исключающие загрязнение водоносных горизонтов;

- пересмотреть перечень полезных ископаемых отнесенных к сырью общегосударственного и местного значения, перевести большинство месторождений, за исключением сырья стратегического значения, в местное сырье, что позволит увеличить поступления в местные бюджеты; 

3.
Обеспечить рациональное использование минеральных ресурсов с учетом приоритетных направлений развития регионального хозяйственного комплекса, для чего:

- разработать комплексную программу рационального использования гидроминеральных ресурсов, включающую следующие мероприятия;

- поэтапную передачу в систему государственного управления природных лечебных объектов и гидроминеральных ресурсов государственного значения;

- инвентаризацию объектов инфраструктуры и  оценку состояния эксплуатируемых объектов (тенденции экологического состояния, используемые объемы ресурса, прибыль и объемы средств на восстановление и природоохранные мероприятия);

- организацию в системе субъектов регионального управления научно-производственной структуры по управлению и использованию лечебных природных и гидроминеральных ресурсов региона (в т.ч., для ведения и координации мониторинга); 

- создать нормативно-правовую базу (разработка и утверждение регламента) концессионного использования всеми субъектами хозяйствования гидроминеральных и природных лечебных объектов местного значения;

- провести инвентаризацию всех месторождений гидроминеральных и природных лечебных ресурсов;

- создать кадастр природных лечебных ресурсов (как составной части информационной системы регионального кадастра природных ресурсов);

- разработать научно и экономически обоснованные методики эколого-экономической оценки лечебных природных и гидроминеральных ресурсов;

- реализовать природоохранные мероприятий по улучшению экологического состояния месторождений гидроминеральных ресурсов до нормативного;

- повысить эффективность использования геотермальной энергии на основе широкого внедрения геоциркуляционных систем  (обеспечив проведение поисковых работ на перспективных площадях и разработку соответствующей технической документации);

- провести обследование отходов горнодобывающих предприятий, изучить их качество и количество, взять на учет и предложить оптимальные варианты их использования и ликвидации;

- разработать технологии использования отходов камнепиления в производстве специальных бетонов и строительных конструкций с созданием предприятий в местах нахождения карьеров;

Повысить эффективность охраны геологической среды, для чего:

- разработать схему инженерной защиты территории городского округа Керчь от абразии и оползневых процессов;

- разработать рекомендации по учету особенностей оползневых и оползнеопасных территорий при освоении под строительство;

- обеспечить проведение берегоукрепительных и проитивооползневых мероприятий за счет бюджетов всех уровней и средств субъектов хозяйственной деятельности;

- для районов нового рекреационного освоения разработать и внедрить геодинамические  модели управления вдольбереговыми наносами на основе безбунной подсыпки;

- выполнить типизацию месторождений минеральных вод по степени их защищенности от загрязнения и обосновать ограничения хозяйственной деятельности на  соответствующих территориях;

- расширить перечень геологических объектов, включенных в структуру сети ООПТ в городском округе Керчь;

Ликвидировать отрицательные последствия воздействия на геологическую среду предыдущей хозяйственной деятельности и природных факторов, для чего:

- провести ликвидационный тампонаж заброшенных и аварийных скважин;

- поэтапно рекультивировать нарушенные горнодобывающим производством земли;

- провести берегоукрепительные и противооползневые мероприятия на объектах, находящихся в аварийном состоянии, с выделением в качестве приоритетных объектов инженерной инфраструктуры рекреационных регионов и объектов национального культурного наследия.
Обращение с отходами 

Цель региональной экологической программы – создание на территории городского округа Керчь интегрированной системы обращения с отходами, позволяющей решить следующие задачи:

1.
обеспечить раздельный сбор, хранение и переработку отходов;

снизить до нормативного уровень воздействия объектов сбора, хранения и переработки отходов на окружающую среду и здоровье населения;  

2.
Строительство  мусоросортировочных  и  мусороперерабатывающих комплексов твердых бытовых отходов, обеспечить глубокую переработку, извлечение ценных в хозяйственном отношении и экологически опасных компонентов у всех видов отходов на основе  комплексного использования сырья и современных технологий (замкнутые технологические циклы,  создание ресурсозамкнутых территориально-производственных связей на основе межотраслевой кооперации, каскадное проектирование производства и др);

3.
снизить потребление ресурсов за счет превращения отходов во вторичное сырье (на основе соответствующих научно-практических разработок и нормативно-правового обеспечения);

4.
обеспечить нормативно-методические условия и экономические стимулы для минимизации (в сравнении с мировыми технологиями) удельных показателей образования отходов в производственно-технологических циклах и разработки более эффективных технологий обращения с отходами;

5.
провести рекультивацию мест хранения отходов на основе создания системы экономического стимулирования (залогово-возвратные схемы, льготы, беспроцентные кредиты и др.) субъектов хозяйственной деятельности;

6.
создать (с использованием геоинформационных и телекоммуникационных технологий) информационно-аналитическую систему «Отходы», представляющую собой блок регионального пространственно распределенного банка данных;

7.
создать систему электронного маркетинга системы обращения с отходами, информационно-методическим ядром которой являются кадастр отходов и электронная биржа отходов и вторичных ресурсов. 

Принципы, которые  должны быть положены в основу создания интегрированной системы обращения с отходами:

1.
обязательная изоляция отходов от среды обитания человека с целью снижения их воздействия на окружающую среду и здоровье населения;

2.
приближение переработки отходов к источникам их образования;

примат переработки отходов над их захоронением и складированием;

3.
разделение различных групп отходов на всех этапах обращения с ними (раздельный сбор, хранение, переработка); 

4.
максимизация превращения отходов во вторичные ресурсы на основе замкнутых циклов и глубокой переработки;

5.
стимулирование развития технологий, минимизирующих образование отходов и использование природных ресурсов. 
Биологические ресурсы 

Цель региональной экологической программы – создание на территории городского округа Керчь интегрированной системы управления биологическими ресурсами, позволяющей решить следующие задачи:

1.
создать нормативно-правовые условия и соответствующее научно-методическое обеспечение рационального использования имеющегося потенциала биологических ресурсов для обеспечения потребностей хозяйственного комплекса и поддержки средообразующих свойств природных систем региона;

обеспечить охрану видов  и сообществ (а также их местообитаний), находящихся под угрозой исчезновения и требующих введения природоохранного статуса в рамках организации региональной экологической сети;

создать современную систему  ведения охотничьего хозяйства и рыболовства, обеспечивающую рациональное использование и воспроизводство рыбных ресурсов и видов охотфауны;

снизить до нормативного уровня воздействие биологических факторов на состояние окружающей среды и здоровье населения городского округа Керчь (очагов особо опасных  природных инфекций, зоонозов и др.);

Основные направления экологической политики в области управления биологическими ресурсами и сохранения биологического разнообразия:

Разработать и утвердить «Генеральную схему регионального экологического каркаса Крыма»;

2.  Повысить эффективность управления существующими объектами и территориями ООПТ городского округа Керчь, для чего:

выполнить научное обоснование границ и оценку современного состояния объектов и территорий ООПТ (для тех территориальных и акваториальных объектов, по которым данные устарели или эти работы не выполнены до настоящего времени);

подготовить предложения по приведению природоохранного статуса существующих объектов ООПТ в соответствие с реальным режимом, значимостью и выполняемыми функциями;

вынести в натуру границы существующих объектов ООПТ;

разработать проекты организации территории существующих объектов ООПТ (для природных заповедников, региональных ландшафтных парков, дендро- и зоопарков, ботанических садов, парков-памятников садово-паркового искусства);

разработать проекты реконструкции и содержания территории существующих объектов ООПТ (для парков-памятников садово-паркового искусства);

разработать методические рекомендации по экономической оценке территорий и объектов ООПТ;

обосновать формы и лимиты использования природных ресурсов в пределах существующих объектов ООПТ;

подготовить методические рекомендации по выявлению территорий и созданию национальных и региональных  ландшафтных парков.

3. Создать новые объекты ООПТ в соответствии со списком  зарезервированных территорий, для чего:

  провести инвентаризацию и оценку современного состояния зарезервированных территорий;

разработать проекты создания и полные комплекты правоустанавливающих документов  новых объектов ООПТ;

вынести границы объектов в натуру;

разработать и утвердить регламент использования зарезервированных территорий с учетом интересов их собственников и потенциальных пользователей (обосновать льготы, ограничения, лимиты использования природных ресурсов).

4. Провести инвентаризацию современного состояния территорий ценных природных комплексов и объектов, перспективных для заповедания для придания части территорий статуса резервных;

5. Обеспечить создание современного информационно-методического базиса для интегрированной системы управления биоресурсами региона и сохранения биологического разнообразия на фоне устойчивого развития хозяйственного комплекса:

Провести инвентаризацию биологических ресурсов и сохранившихся природных комплексов за пределами объектов особо охраняемых природных территорий, включая:

- зеленые насаждения в населенных пунктах;

- лесополосы и растительность защитных зон;

- лекарственные растения;

- сохранившиеся природные комплексы, не входящие в особо охраняемые природные территории;

- места распределения видов растений и животных занесенные в Красную книгу России, а также видов растений и животных занесенных в Красную книгу Республики Крым;

- виды охотничьей фауны (на основе обобщения данных таксации);

- виды животного мира, обитающие в пределах урбанизированных и сельскохозяйственных территорий.

 6. Разработать программу поэтапного перехода сельхозпредприятий и сельхозпроизводителей на контурно-мелиоративные схемы организации территории;

Разработать и утвердить:

«Региональные правила природопользования»;

«Региональные нормативы хозяйственного воздействия на природные комплекса и экосистемы»;

Методические указания по переходу к адаптивным системам земледелия и экологизации землепользования. 

7.  Повысить эффективность ведения охотничьего и рыбного хозяйства, для чего:  

создать специально уполномоченный орган управления данными видами хозяйственной деятельности;

разработать региональную программу селекционной и зоотехнической работы, обеспечивающей на базе создания специализированных центров интродукцию и разведение ряда охотничьих видов (фазан, муфлон, европейская лань и др.);

разработать целостную систему регулирования деятельности охотпользователей (завершить разработку схем меж- и внутрихозяйственного охотустройства, оптимизация технологических схем организации охот, методик таксации и обоснования лимитов добычи);

поддерживать в оптимальных, научно обоснованных пределах, численность массовых видов (лебель-шипун, баклан и др.), хищников и вредителей охотничьего хозяйства;

 в области воспроизводства морских биологических ресурсов активизировать развитие производственных мощностей  по культивированию мидии и рапана (оз. Донузлав и др.), рыборазводных заводов и питомников по выращиванию пиленгаса, камбалы-глосса  и др. видов ценных в промысловом отношении видов рыб в городском округе Керчь.

8.   Повысить эффективность ведения лесного хозяйства, для чего:

перейти к групповому методу охраны лесов;

за счет бюджетов всех уровней и средств землепользователей провести лесохозяйственные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния лесов.
Среда жизни человека

На основании анализа расположения источников экологической опасности, распространенности и выраженности неблагоприятного воздействия экологических факторов на здоровье по эпидемиологическим, токсикологическим и гигиеническим данным, приоритетными направлениями реализации Республиканской программы по гигиене окружающей среды определены (цель 2 уровня региональной экологической политики) - обеспечение безопасных для здоровья качества атмосферного воздуха и питьевой воды (химический состав), уровня шума, радиационного и электромагнитного воздействий, качества почвенного покрова, продуктов питания, жилой среды, предотвращение вредного воздействия на здоровье промышленных и бытовых отходов, обеспечение профессиональной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе в рекреационных зонах.

Продукты питания

Особую угрозу для здоровья населения представляют пищевые отравления микробного происхождения. Отравления связаны с употреблением продукции, купленной в неустановленных местах торговли, где продукция реализуется с неизвестными условиями выработки, хранения и транспортировки.

Первое место среди пищевых отравлений немикробного происхождения на территории Крыма занимают отравления дикорастущими грибами. Актуальным является предупреждение опасности от употребления некачественных отечественных и импортных продуктов питания.

Проблемным вопросом остается организация питания детей раннего возраста. Количество детских молочных кухонь из года в год снижается. Их санитарно-техническое состояние ухудшается.

Охрана почвы

Почвы могут быть загрязнены химическими веществами, возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний вследствии:

нарушения правил внесения и хранения минеральных и органических удобрений, пестицидов;

образования промышленных и бытовых отходов, различных видов необезвреженных сточных вод и их осадков, которые применяются как удобрение;

внесения отходов животноводческих комплексов (ферм) и индивидуальных хозяйств;

наличия на поверхности почв ксенобиотиков из выбросов в атмосферный воздух промышленных предприятий и автотранспортных средств;

хранения или постоянного захоронения бытовых и промышленных отходов;

нарушения правил добычи, транспортировки и переработки нефти и газа и разливания горюче-смазочных материалов.

Применение пестицидов и агрохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорной растительностью приводит к загрязнению окружающей среды. Несоблюдение Государственных санитарных правил при работе с пестицидами и агрохимикатами может привести к профессиональным отравлениям, а применение биологически активных веществ – к заболеванию бронхолегочной системы.

Акустическое загрязнение.

Основным источником акустического загрязнения является автотранспорт. 

Акустическая нагрузка на городское население в значительной мере усиливается за счет внутренних источников. Особое беспокойство вызывает использование звуковоспроизводящих, звукоусиливающих устройств на предприятиях общественного питания и других объектах, в т.ч. в курортных зонах, где к созданию комфортных акустических условий предъявляются более жесткие требования.

Потенциальными источниками шума являются промышленные предприятия, не имеющие нормативных санитарно-защитных зон. В настоящее время, в связи с сокращением или остановкой производств, они перестали играть существенную роль в создание шумового дискомфорта, но при возобновлении их деятельности эти источники вновь могут напомнить о себе.

Значительное количество оснащения, оборудования, приспособлений на предприятиях по виброакустическим параметрам не отвечает установленным нормативам. Уровни акустического загрязнения в городах могут оказывать отрицательное влияние на здоровье и самочувствие населения, в том числе увеличивать количество сердечно-сосудистых заболеваний. В курортных городах и поселках такое воздействие на отдыхающих снижает активность санаторно-курортного лечения.

Планировка населенных пунктов

Недостаточно развитой является сфера общественных услуг, на неудовлетворительном уровне находятся системы водоснабжения, канализации, тепло и газоснабжение, вывоза мусора; недостаточен уровень благоустройства и озеленения. Имеют место нарушения функционального зонирования территории городов, отсутствие надлежащих санитарно-защитных зон.

Планировка и застройка курортных городов и поселков с приоритетной курортно-оздоровительной функцией не отвечают как градостроительным, так и санитарно-гигиеническим нормам.
3.7 Анализ состояния  территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Раздел выполнен в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», а также требованиями государственных стандартов и других действующими нормативных документов, регламентирующих данные вопросы.

Раздел включает основные мероприятия, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории проекта планировки, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Решения данного раздела разработаны с учетом потенциальной опасности ЧС природного и техногенного характера на территории объекта градостроительной деятельности, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды.
Раздел представлен в Том II Часть 1 Книга 3 «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполненный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт».
4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

4.1 Предложения по размещению объектов местного значения городского округа
Объекты социально-бытового и культурного обслуживания
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Статус объекта
	Местоположение (планировочный район, микрорайон)
	Вид функциональной зоны
	Номер объекта на карте

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Образовательные организации

	1
	Дошкольная образовательная организация совмещенная с начальной школой
	120 мест
	П
	Ул. Кристи
	Общественно- деловая
	1.1

	2
	Дошкольная образовательная организация
	300 мест
	П
	Ул. Узунлар
	Общественно- деловая
	1.2

	3
	Дошкольная образовательная организация
	235 мест
	П
	Ул.Гаспринского
	Общественно- деловая
	1.3

	4
	Дошкольная образовательная организация
	100 мест
	П
	Ул. Коммунаров
	Индивидуальной жилой застройки
	1.4

	5
	Дошкольная образовательная организация
	300 мест
	П
	В южном направлении от завода им. Войкова
	Многоэтажной жилой застройки
	1.5

	6
	Дошкольная образовательная организация
	300 мест
	П
	В юго-западном направлении от завода им. Войкова
	Многоэтажной жилой застройки
	1.6

	7
	Дошкольная образовательная организация
	280 мест
	П
	Ул. Ванцетти,1
	Общественно- деловая
	1.7

	8
	Дошкольная образовательная организация
	200 мест
	П
	Ул. Ващенко
	Малоэтажнойжилой застройки
	1.8

	9
	Дошкольная образовательная организация
	120 мест
	П
	Шоссейный пер, 2
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.9

	10
	Дошкольная образовательная организация
	250 мест
	П
	Между 2-ым Садовым пер. и Шиссейным пер.
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.10

	11
	Дошкольная образовательная организация
	250 мест
	П
	В западной  части города, между набережной р. Мелек-Чесме и Вокзальным шоссе 
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.11

	12
	Дошкольная образовательная организация
	280 мест
	П
	Между Куль-Обинским и Индустриальным шоссе
	Многоэтажной жилой застройки
	1.12

	13
	Дошкольная образовательная организация
	200 мест
	П
	Ул. Марата
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.13

	14
	Дошкольная образовательная организация
	260 мест
	П
	Ул. Марата,12
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.14

	15
	Дошкольная образовательная организация
	300 мест
	П
	Индустриальное шоссе
	Многоэтажной жилой застройки
	1.15

	16
	Дошкольная образовательная организация
	300 мест
	П
	Ул. Верхняя
	Многоэтажной жилой застройки
	1.16

	17
	Дошкольная образовательная организация
	200 мест
	П
	Ул. Олега Кашевого
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.17

	18
	Дошкольная образовательная организация
	280 мест
	П
	Ул. Черноморская
	Общественно-деловой
	1.18

	19
	Дошкольная образовательная организация
	300 мест
	П
	Ул. Колхозная
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.19

	20
	Дошкольная образовательная организация совмещенная с начальной школой
	120 мест
	П
	Героевское, в центре планируемого микрорайона
	Малоэтажной жилой застройки
	1.20

	21
	Дошкольная образовательная организация
	130 мест
	П
	В квартале, ограниченном ул. Славы, Сакко, Радио. Казакова
	Малоэтажной жилой застройки
	1.21

	22
	Общеобразовательная организация
	815 мест
	П
	Ул. Алиме Адбеннановой
	Общественно- деловая
	1.22

	23
	Общеобразовательная организация
	600 мест
	П
	В западной  части города, между набережной р. Мелек-Чесме и Вокзальным шоссе
	Среднеэтажной жилой застройки
	1.23

	24
	Общеобразовательная организация
	600 мест
	П
	Индустриальное шоссе
	Многоэтажной жилой застройки
	1.24

	25
	Детско-юношеская спортивная школа
	230 мест
	П
	Пересечение 2-га Садового пер. и Вокзального шоссе
	Общественно- деловая
	1.25 

	26
	Организация дополнительного образования (школа искусств)
	220 мест
	П
	Пер. Веры Белик
	Общественно- деловая
	1.26

	27
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	Обслуживающий 1100 чел.
	П
	Ул. Веры Белик
	Общественно- деловая
	1.27

	28
	Реконструкция здания учебно-воспитательной общеобразовательной школы 1-й ступени – гимназии №2 ом. В.Г. Короленко
	
	Р
	Ул. Театральная
	Малоэтажнойжилой застройки
	1.29

	29
	Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка»
	
	Р
	Пер. Степной
	Индивидуальной жилой застройки
	1.30


	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Статус объекта
	Местоположение (планировочный район, микрорайон)
	Вид функциональной зоны
	Номер объекта на карте

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Спортивные сооружения

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	2000 м2 залов
	П
	Ул. Свердлова, 23
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.1

	2
	Физкультурно-оздоровительный  комплекс
	2000 м2 залов
	П
	Ул. Рубежная
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.2

	3
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	2000 м2 залов
	П
	Ул. Пожарского
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.3

	4
	Бассейн
	400 м2 зеркала воды
	П
	Ул. Свердлова, 23
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.4

	5
	Бассейн
	400 м2 зеркала воды
	П
	Ул. Правды
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.5

	6
	Открытые плоскостные спортивные сооружения планируемой СОШ на 815 мест
	6000 м2
	П
	Вокзальное шоссе
	Среднеэтажной жилой застройки
	2.6

	7
	Открытые плоскостные спортивные сооружения планируемой СОШ на 600 мест
	6000 м2
	П
	Индустриаль-ное шоссе
	Многоэтажной жилой застройки
	2.7

	8
	Открытые плоскостные спортивные сооружения планируемой СОШ на 600 мест
	6000 м2
	П
	Ул. Алиме Абденнановой
	Общественно- деловая
	2.8

	9
	Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство
	10800 м2
	П
	Героевское, в районе ул. Галины Петровой
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.9

	10
	Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство
	10800 м2
	П
	В районе Куль-Обинского шоссе и ул. Марта
	Многоэтажной жилой застройки
	2.10

	11
	Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство
	10800 м2
	П
	Ул. Пожарского
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.11

	12
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	6000 м2
	П
	Западная окраина г. Керчь
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.12

	13
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	6000 м2
	П
	В районе ул. Ващенко
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.13

	14
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	6000 м2
	П
	В районе Куль-Обинского шоссе и ул. Марта
	Многоэтажной жилой застройки
	2.14

	15
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	6000 м2
	П
	В северном направлении от завода им. Войкова
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.15

	16
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	3000 м2
	П
	Ул. Дальняя
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.16

	17
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	3000 м2
	П
	В районе ул. Колхозной и Крепости Керчь
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.17

	18
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	3000 м2
	П
	Ул. Аршинцевская коса
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.18

	19
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	3000 м2
	П
	В районе Индустриального шоссе
	Многоэтажной жилой застройки
	2.19

	20
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	3000 м2
	П
	В районе ул. Верхняя
	Многоэтажной жилой застройки
	2.20

	21
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	3000 м2
	П
	Ул. Нижнесадовая
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.21

	22
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	3000 м2
	П
	Ул. Патиниоти
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.22

	23
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	2640 м2
	П
	В северо-западном направлении от стадиона им. 50-летия Октября
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.23

	24
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	2400 м2
	П
	В южном направлении от завода им. Войкова
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.24

	25
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	2400 м2
	П
	Ул. Подполковника Рудя
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.25

	26
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	2400 м2
	П
	Аршинцевская коса
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.26

	27
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	2400 м2
	П
	Ул. Черноморская
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.27

	28
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	2400 м2
	П
	Ул. Кристи
	Зона спортивных объектов и сооружений
	2.28

	3. Учреждения культуры и искусства

	1
	Учреждение культуры клубного типа

с лекторием (многофункциональный досуговый центр)
	2300 мест

180 мест
	П
	Ул. Ворошилова
	Общественно- деловая
	3.1

	2
	Учреждение культуры клубного типа 

с танцевальным залом

(Многофункциональный досуговый центр)
	1500 мест

400 мест
	П
	Пересечение ул. Блюхера и ул. Нижняя
	Общественно- деловая
	3.2

	3
	Учреждение культуры клубного типа 

с танцевальным залом

 (Многофункциональный досуговый центр)
	1500 мест

400 мест
	П
	Ул. Колхозная
	Общественно- деловая
	3.3

	4
	Учреждение культуры клубного типа 

с танцевальным залом

 (Многофункциональный досуговый центр)
	1500 мест

350 мест
	П
	Ул. Правды
	Общественно- деловая
	3.4

	5
	Учреждение культуры клубного типа (Многофункциональный досуговый центр)
	1500 мест
	П
	Ул. Гаспринского
	Общественно- деловая
	3.5

	6
	Учреждение культуры клубного типа (Многофункциональный досуговый центр)
	1500 мест
	П
	Ул. Новогодняя
	Общественно- деловая
	3.6

	7
	Учреждение культуры клубного типа (Многофункциональный досуговый центр)
	1500 мест
	П
	В юго-западном направлении от завода им. Войкова
	Общественно- деловая
	3.7

	8
	Учреждение культуры клубного типа (Многофункциональный досуговый центр)
	1500 мест
	П
	В западной  части города, между набережной р. Мелек-Чесме и Вокзальным шоссе
	Общественно- деловая
	3.8

	9
	Кинотеатр
	900 мест
	П
	Пересечение ул. Маршала Еременко и ул. Мирошника
	Общественно- деловая
	3.9

	10
	Кинотеатр
	900 мест
	П
	Ул. Кирова
	Общественно- деловая
	3.10

	11
	Кинотеатр
	900 мест
	П
	Ул. Кавказская
	Общественно- деловая
	3.11

	4. Места отдыха общего пользования

	1
	Парк
	17 га
	П
	Между ул. Нижнесадовой и Вокзальное шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.1

	2
	Парк
	24 га
	П
	Вдоль р. Мелек-Чесме
	Зона озеленения общего пользования
	4.2

	3
	Сквер
	2,86 га
	П
	
	Зона озеленения общего пользования
	4.3

	4
	Парк
	6,06 га
	П
	Между ул. Архиепископа Луки Войно-Ясинецкого и ул. Ворошилова
	Зона озеленения общего пользования
	4.4

	5
	Парк
	13,66 га
	П
	В районе ул. Индустриального щоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.5

	6
	Сквер
	1,88 га
	П
	В районе ул. Верхняя
	Зона озеленения общего пользования
	4.6

	7
	Сквер
	3,00 га
	П
	На пересечении ул. Героев Сталинграда и ул. Феодосийское шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.7

	8
	Набережная - сквер
	15,56 га
	П
	В районе крепости Керчь
	Зона озеленения общего пользования
	4.8

	9
	Набережная - сквер
	6,35 га
	П
	В районе ул. Курортная
	Зона озеленения общего пользования
	4.9

	10
	Набережная - сквер
	17,44 га
	П
	В районе ул. Прибрежный спуск
	Зона озеленения общего пользования
	4.10

	11
	Сквер по ул. Льва Толстого
	0,43 га
	П
	По ул. Льва Толстого
	Зона озеленения общего пользования
	4.11

	12
	Бульвар
	9,81 га
	П
	
	Зона озеленения общего пользования
	4.12

	13
	Парк 
	29,33 га
	П
	В районе Мемориального комплекса

«Героям Эльтигенского десанта»
	Зона озеленения общего пользования
	4.13

	14
	Бульвар
	10,41 га
	П
	В районе базы отдыха «Залив»
	Зона озеленения общего пользования
	4.14

	15
	Сквер набережная в районе ул. Генерала Косоногова
	3,21 га
	П
	В районе ул. Генерала Косоногова
	Зона озеленения общего пользования
	4.15

	16
	Набережная - сквер
	11,09 га
	П
	В северо-восточном направлении от Археологического комплекс «Древний город Нимфей» 
	Зона озеленения общего пользования
	4.16

	17
	Набережная на Аршинцевской косе
	3,76 га
	П
	Аршинцевская коса
	Зона озеленения общего пользования
	4.17

	18
	Сквер 
	0,78 га
	Р
	пер. Веры Белик
	Зона озеленения общего пользования
	4.18

	19
	Сквер-набережная
	2,8 га
	П
	В районе ДОУ «Космос»
	Зона озеленения общего пользования
	4.19

	20
	Сквер-набережная
	2,5 га
	П
	В районе ул. Шмидта и ул. Левищева
	Зона озеленения общего пользования
	4.20

	21
	Сквер-набережная
	3,9 га
	П
	В районе ул. Шмидта и 5-го Степного пер.
	Зона озеленения общего пользования
	4.21

	22
	Бульвар
	1,13 га
	П
	В южном направлении от СНТ «Дельфин»
	Зона озеленения общего пользования
	4.22

	23
	Парк
	13,37 га
	П
	В северном направлении от з-да Керченского стрелочного завода
	Зона озеленения общего пользования
	4.23

	24
	Бульвар
	0,7 га
	П
	ул. Спартака
	Зона озеленения общего пользования
	4.24

	25
	Сквер 
	0,43 га
	П
	ул. 12 Апреля
	Зона озеленения общего пользования
	4.25

	26
	Парк
	6,7 га
	П
	ул. Генерала Петрова
	Зона озеленения общего пользования
	4.26

	27
	Сквер
	2,5 га
	П
	По ул. Скифская
	Зона озеленения общего пользования
	4.27

	28
	Сквер
	0,44 га
	П
	По ул. Коммунаров
	Зона озеленения общего пользования
	4.28

	29
	Бульвар
	1,84 га
	П
	Кимерийское шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.29

	30
	Сквер
	0,47 га
	П
	На развязке Кимерийское шоссе
	Зона озеленения общего пользования
	4.30

	31
	Сквер
	1,26 га
	П
	В раайоне Школы №21 ул. Десантная
	Зона озеленения общего пользования
	4.31

	32
	Сквер храма Божией Матери
	2,56 га
	П
	Ул. Подполковника Рудя
	Зона озеленения общего пользования
	4.32

	33
	Сквер
	3,76 га
	П
	В районе ул. 8 марта
	Зона озеленения общего пользования
	4.33

	34
	Сквер
	5,5 га
	П
	в районе ул. Новогодняя
	Зона озеленения общего пользования
	4.34

	35
	Сквер
	3,67 га
	П
	В районе пер. Подгорного
	Зона озеленения общего пользования
	4.35

	36
	Сквер-набережная
	2,05 га
	П
	Ул. Кирова
	Зона озеленения общего пользования
	4.36

	37
	Реконструкция Мемориального комплекса «Героям Эльтигенского десанта»
	
	Р
	
	Зона объектов культурного наследия
	4.37

	38
	Реконструкция смотровой площадки с устройством зоны отдыха по ул. Курортная 
	
	Р
	Ул. Курортная
	Зона озеленения общего пользования
	4.38

	39
	Строительство уголка отдыха по ул. Ворошилова
	0,41 га
	П
	Ул. Ворошилова
	Зона озеленения общего пользования
	4.39

	40
	Реконструкция воинского кладбища
	0,39 га
	Р
	Ул. Мирошника
	Зона специального назначения
	4.40

	41
	Капитальный ремонт благоустройства мемориального комплекса на горе Митридат с устройством смотровой площадки
	2,6 га
	Р
	г. Митридат
	Зона озеленения общего пользования
	4.41

	42
	Реконструкция городской набережной
	2,0 га
	Р
	Ул. Набережная
	Зона озеленения общего пользования
	4.42

	43
	Ландшафтный парк «Казенный сад»
	14,6 га
	Р
	Шоссе Вокзальное
	Зона озеленения общего пользования
	4.43

	44
	Сквер мира
	0,55 га
	Р
	Ул. Театральная
	Зона озеленения общего пользования
	4.44


Объекты транспортной инфраструктуры

	№ п\ п
	Наименование объекта
	Краткая характерис тика объекта
	Зоны с особыми условиями использованя территорий
	Статус объекта
	Местоположение (планировочный район, микрорайон)
	Вид функциональной зоны
	Номер объекта на карте

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5. Улично-дорожная сеть 

	1
	Магистральн ые улицы общегородско го значения
	1959,8 м
	-
	П
	
	Улично- дорожной сети
	

	2
	Магистральн ые улицы районного значения
	11449,5 м
	
	П
	
	Улично- дорожной сети
	

	3
	Улицы и дороги местного значения
	51480,3 м
	-
	П
	
	Улично- дорожной сети
	

	Транспортная инфраструктура

	1
	Развязка в разных уровнях
	1 объект
	-
	П
	
	Улично- дорожной сети
	5.1

	2
	Развязка в разных уровнях
	1 объект
	-
	П
	
	Улично- дорожной сети
	5.2

	3
	Развязка в разных уровнях
	1 объект
	-
	П
	
	Улично- дорожной сети
	5.3

	4
	Развязка в разных уровнях
	1 объект
	-
	Р
	Шоссе Героев Сталинграда
	Улично- дорожной сети
	5.4

	5
	Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по Шоссе Героев Сталинграда
	1 объект
	-
	П
	Шоссе Героев Сталинграда
	Улично- дорожной сети
	5.5

	6
	Строительство путепровода
	1 объект
	-
	П
	Шоссе Героев Сталинграда
	Улично- дорожной сети
	5.6

	7
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Орджоникидзе
	1 объект
	-
	Р
	ул. Орджоникидзе
	Улично- дорожной сети
	5.7

	8
	Развязка в разных уровнях
	1 объект
	-
	П
	
	Улично- дорожной сети
	5.8

	9
	Реконструкция путепровода по ул. Горького 
	1 объект
	-
	Р
	
	Улично- дорожной сети
	5.9

	
	Иные объекты

	1
	Музыкально-художественный комплекс с двумя концертными залами "Алиса" и гостиница
	Зал на 1500 мест
	П
	
	ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого


	Общественно-деловая
	12.1

	2
	Ледовый дворец
	1130 мест
	П
	
	ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого
	Общественно-деловая
	12.2

	3
	Курортная поликлиника совмещенная с  водо- и грязелечебницей
	400 посещений в смену
	П
	
	ул. Галины Петровой


	Общественно-деловая
	12.3

	4
	Больница
	260 мест
	резерв
	
	ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого
	Общественно-деловая
	12.4

	5
	Больница
	1065 мест
	резерв
	
	Район Кимерийского шоссе
	Общественно-деловая
	12.5


4.2 Планируемые зоны с особыми условиями использования территорий
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух. Санитарно-защитные зоны от планируемых объектов определены в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и отображены на карте ГП-9 «Карта зон с особыми условиями использования территории».

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВКЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	I
	ТЕРРИТОРИЯ 
	
	
	

	1.1
	Площадь городского округа, в т.ч.
	Га
	10916,1
	10916,1

	
	Город Керчь
	га
	10916,1
	10916,1

	1.2
	Функциональные зоны
	
	
	

	
	Жилая зона
	
	1605,5
	2113,3

	
	-зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1080,2
	1253,1

	
	-зона застройки малоэтажными жилыми домами
	га
	235,2
	301,5

	
	-зона застройки среднеэтажными жилыми домами
	га
	2105
	379,4

	
	-зона застройки многоэжными жилыми домами
	га
	79,6
	174,4

	
	Общественно-деловая зона
	га
	191,2
	291,9

	
	Зона рекреационного назначения
	
	1049,8
	1443,27

	
	-зона объектов санаторно-курортного назначения
	га
	12,5
	12,5

	
	-зона объектов туристского-рекреационного назначения
	га
	62,2
	128,8

	
	-зона озеленения общего пользования
	га
	122,2
	377,9

	
	-зона пляжей
	га
	20,5
	24,5

	
	-зона спортивных объектов и сооружений
	га
	29,1
	85,7

	
	-зона городских лесов
	га
	803,0
	818,77

	
	Зона производственного и складского использования
	га
	745,3
	1154,2

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	
	2507,93

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	859,7
	1048,3

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	89,9
	89,9

	
	улично-дорожная сеть
	га
	-
	1369,73

	
	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	1012,3
	1030,8

	
	зона дачного хозяйства и садоводства
	га
	1012,3
	1030,8

	
	Зона специального назначения
	
	760,6
	836,5

	
	режимные объекты
	га
	697,0
	711,0

	
	кладбища
	га
	63,6
	113,9

	
	зона мемориальных скверов
	га
	
	11,6

	
	Зона иного назначения
	
	
	1538,2

	
	зона защитного озеленения
	га
	833,7
	1099,8

	
	Водных объектов
	га
	171,5
	171,5

	
	Зона естественных природных ландшафтов, неудобий
	га
	-
	266,9

	II
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Всего, в т.ч.
	тыс. чел.
	163,1
	207,9

	
	- постоянное
	
	148,9
	187,9

	
	- временное организованное
	
	4,2
	10

	
	- временное неорганизованное
	
	10
	10

	2.2
	Возрастная структура населения:
	
	
	

	2.2.1
	- младше трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	21114
	35390

	
	
	% от общей численности населения
	14,18
	18,83

	2.2.2
	- трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	81481
	92331

	
	
	% от общей численности населения
	54,71
	49,14

	2.2.3
	- старше трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	46337
	60179

	
	
	% от общей численности населения
	31,11
	32,03

	III
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	всего
	тыс. кв.м. общей площади
	3086,8
	5639,7

	3.2
	Убыль жилищного фонда
	тыс. кв.м. общей площади
	н/д
	42,8

	3.3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв.м. общей площади
	3086,9
	3044,1

	3.4
	Новое строительство
	тыс. кв.м. общей площади
	-
	2595,6

	3.5
	Обеспеченность населения общей площадью
	кв.м./чел
	20,7
	30

	IV
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	4.1.1
	Детские дошкольные 

учреждения 
	место
	5240
	10340

	4.1.2
	Общеобразовательные учреждения
	место
	19796
	24601

	4.1.3
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	учащиеся
	0
	1100

	4.1.4
	Специализированные внешкольные учреждения 
	учащиеся
	2640
	3150

	4.2
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.1
	Больницы
	койка
	2531
	3856

	
	-общего типа
	
	1917
	2967

	
	-специализированные больничные учреждения
	
	614
	889

	4.2.2
	Поликлиники
	посещен. в смену
	3410
	5260

	4.2.3
	Станции скорой медицинской помощи
	объект
	21
	27

	4.2.4
	Курортные поликлиники для временного населения
	посещен. в смену
	0
	400

	4.3
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.3.1
	Учреждения клубного типа
	зрительское место
	2634
	15034

	4.3.2
	Лектории
	мест
	200
	380

	4.3.3
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	1150

	4.3.4
	Театры
	зрительское место
	658
	1318

	4.3.5
	Концертные залы
	мест
	0
	760

	4.3.6
	Кинотеатры
	зрительское место
	415
	3115

	4.3.7
	Библиотеки
	тыс. томов хранения
	1474,3
	1474,3

	4.3.8
	Музеи
	учреждения
	5
	5

	4.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
	
	

	4.4.1
	Спортивные залы
	м2 зала
	1440
	11290

	4.4.2
	Плавательные бассейны крытые и открытые 
	м2 зеркала воды
	600
	4040

	4.4.3
	Плоскостные спортивные сооружения
	тыс.м2
	186052
	366292

	5
	Предприятия торговли и общественного питания 
	
	
	

	5.1
	Магазины (всего)
	тыс. м2 торговой площади
	87097
	98097

	5.2
	Рыночные комплексы розничной торговли
	тыс. м2 торговой площади
	139631
	139631

	5.3
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	8739
	10239

	6
	Предприятия коммунального и бытового обслуживания
	
	
	

	6.1
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	486
	1886

	6.2
	Предприятия по стирке белья
	кг белья в смену
	н/д
	26600

	6.3
	Предприятия по химчистке
	кг вещей в смену
	н/д
	2150

	6.4
	Банно-оздоровительные комплексы
	место
	39
	949

	6.5
	Гостиницы
	место
	21
	67

	6.6
	Пождепо
	для населенного пункта площадью от 10 до 12 тыс. га - 10 автомобилей
	7
	10

	6.7
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0
	45,1


6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

В рамках разработки генерального плана городского округа Керчь не предусмотрено изменение границы населенного пункта, поэтому перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из границы населенного, пункта не прилагается.
� Группу как раз и определяют как совокупность, множество географических объектов, общий признак для которых – территориальная общность [Алаев Э. Б., Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983, с. 54]. 


� Система – совокупность, множество объектов с упорядоченными взаимосвязями, что придает этому множеству новые качества: целостность, автономность, устойчивость. Система состоит из элементов, выполняющих определенные функции в системе. Если отношения в системе опосредованы территорией, то есть смысл говорить о территориальной системе. (Более подробно - см., например: Алаев Э. Б., Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983, с. 54-61.) 


� Уровень достаточности таков: выполняются критерии, позволяющие считать множество объектов «территориальной системой» (см. предыдущую сноску).


� В соответствии с санитарной классификацией
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				Существующая численность населения		Проектная численность населения		Ряд 3
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